{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Analitico","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":44,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":46468,"n_cols":7,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["97141",null,null,"","49,0950227",null,"SINAPI - ANALITICO NACIONAL SIPCI 11/09/2024"]
["97141","SINAPI",5678,"0,0063000",""]
["97141","SINAPI",5679,"0,0304000",""]
["97141","SINAPI-I",20078,"0,0046000",""]
["97141","SINAPI",88246,"0,0480000",""]
["97141","SINAPI",88316,"0,0320000",""]
["97142",null,null,"","50,0982320"]
["97142","SINAPI",5678,"0,0069000",""]
["97142","SINAPI",5679,"0,0329000",""]
["97142","SINAPI-I",20078,"0,0054000",""]
["97142","SINAPI",88246,"0,0606000",""]
["97142","SINAPI",88316,"0,0404000",""]
["97143",null,null,"","52,1481483"]
["97143","SINAPI",5678,"0,0082000",""]
["97143","SINAPI",5679,"0,0391000",""]
["97143","SINAPI-I",20078,"0,0071000",""]
["97143","SINAPI",88246,"0,0920000",""]
["97143","SINAPI",88316,"0,0614000",""]
["97144",null,null,"","53,3412889"]
["97144","SINAPI",5678,"0,0095000",""]
["97144","SINAPI",5679,"0,0454000",""]
["97144","SINAPI-I",20078,"0,0087000",""]
["97144","SINAPI",88246,"0,1235000",""]
["97144","SINAPI",88316,"0,0823000",""]
["97145",null,null,"","54,1293533"]
["97145","SINAPI",5678,"0,0108000",""]
["97145","SINAPI",5679,"0,0516000",""]
["97145","SINAPI-I",20078,"0,0113000",""]
["97145","SINAPI",88246,"0,1550000",""]
["97145","SINAPI",88316,"0,1033000",""]
["97146",null,null,"","54,8085107"]
["97146","SINAPI",5678,"0,0121000",""]
["97146","SINAPI",5679,"0,0579000",""]
["97146","SINAPI-I",20078,"0,0138000",""]
["97146","SINAPI",88246,"0,1864000",""]
["97146","SINAPI",88316,"0,1243000",""]
["97147",null,null,"","55,1339287"]
["97147","SINAPI",5678,"0,0134000",""]
["97147","SINAPI",5679,"0,0641000",""]
["97147","SINAPI-I",20078,"0,0163000",""]
["97147","SINAPI",88246,"0,2179000",""]
["97147","SINAPI",88316,"0,1453000",""]
["97148",null,null,"","55,2910053"]
["97148","SINAPI",5678,"0,0147000",""]
["97148","SINAPI",5679,"0,0703000",""]
["97148","SINAPI-I",20078,"0,0188000",""]
["97148","SINAPI",88246,"0,2494000",""]
["97148","SINAPI",88316,"0,1662000",""]
["97149",null,null,"","55,4302672"]
["97149","SINAPI",5678,"0,0160000",""]
["97149","SINAPI",5679,"0,0766000",""]
["97149","SINAPI-I",20078,"0,0221000",""]
["97149","SINAPI",88246,"0,2808000",""]
["97149","SINAPI",88316,"0,1872000",""]
["97150",null,null,"","47,1637696"]
["97150","SINAPI",5631,"0,0173000",""]
["97150","SINAPI",5632,"0,0828000",""]
["97150","SINAPI-I",20078,"0,0248000",""]
["97150","SINAPI",88246,"0,3123000",""]
["97150","SINAPI",88316,"0,2082000",""]
["97151",null,null,"","47,4990307"]
["97151","SINAPI",5631,"0,0199000",""]
["97151","SINAPI",5632,"0,0953000",""]
["97151","SINAPI-I",20078,"0,0313000",""]
["97151","SINAPI",88246,"0,3752000",""]
["97151","SINAPI",88316,"0,2501000",""]
["97152",null,null,"","48,2500850"]
["97152","SINAPI",5631,"0,0225000",""]
["97152","SINAPI",5632,"0,1077000",""]
["97152","SINAPI-I",20078,"0,0284000",""]
["97152","SINAPI",88246,"0,4381000",""]
["97152","SINAPI",88316,"0,2921000",""]
["97153",null,null,"","48,5258726"]
["97153","SINAPI",5631,"0,0251000",""]
["97153","SINAPI",5632,"0,1202000",""]
["97153","SINAPI-I",20078,"0,0314000",""]
["97153","SINAPI",88246,"0,5011000",""]
["97153","SINAPI",88316,"0,3340000",""]
["97154",null,null,"","48,7989205"]
["97154","SINAPI",5631,"0,0277000",""]
["97154","SINAPI",5632,"0,1327000",""]
["97154","SINAPI-I",20078,"0,0355000",""]
["97154","SINAPI",88246,"0,5640000",""]
["97154","SINAPI",88316,"0,3760000",""]
["97155",null,null,"","48,9133091"]
["97155","SINAPI",5631,"0,0303000",""]
["97155","SINAPI",5632,"0,1452000",""]
["97155","SINAPI-I",20078,"0,0403000",""]
["97155","SINAPI",88246,"0,6269000",""]
["97155","SINAPI",88316,"0,4179000",""]
["97156",null,null,"","48,6871566"]
["97156","SINAPI",5631,"0,0355000",""]
["97156","SINAPI",5632,"0,1701000",""]
["97156","SINAPI-I",20078,"0,0646000",""]
["97156","SINAPI",88246,"0,7527000",""]
["97156","SINAPI",88316,"0,5018000",""]
["97157",null,null,"","49,3902440"]
["97157","SINAPI",5678,"0,0063000",""]
["97157","SINAPI",5679,"0,0153000",""]
["97157","SINAPI-I",20078,"0,0046000",""]
["97157","SINAPI",88246,"0,0434000",""]
["97157","SINAPI",88316,"0,0289000",""]
["97158",null,null,"","50,7812501"]
["97158","SINAPI",5678,"0,0069000",""]
["97158","SINAPI",5679,"0,0166000",""]
["97158","SINAPI-I",20078,"0,0054000",""]
["97158","SINAPI",88246,"0,0547000",""]
["97158","SINAPI",88316,"0,0365000",""]
["97159",null,null,"","52,6923078"]
["97159","SINAPI",5678,"0,0082000",""]
["97159","SINAPI",5679,"0,0197000",""]
["97159","SINAPI-I",20078,"0,0071000",""]
["97159","SINAPI",88246,"0,0832000",""]
["97159","SINAPI",88316,"0,0554000",""]
["97160",null,null,"","54,4207319"]
["97160","SINAPI",5678,"0,0095000",""]
["97160","SINAPI",5679,"0,0229000",""]
["97160","SINAPI-I",20078,"0,0087000",""]
["97160","SINAPI",88246,"0,1116000",""]
["97160","SINAPI",88316,"0,0744000",""]
["97161",null,null,"","54,9685536"]
["97161","SINAPI",5678,"0,0108000",""]
["97161","SINAPI",5679,"0,0260000",""]
["97161","SINAPI-I",20078,"0,0113000",""]
["97161","SINAPI",88246,"0,1400000",""]
["97161","SINAPI",88316,"0,0933000",""]
["97162",null,null,"","55,5793992"]
["97162","SINAPI",5678,"0,0121000",""]
["97162","SINAPI",5679,"0,0292000",""]
["97162","SINAPI-I",20078,"0,0138000",""]
["97162","SINAPI",88246,"0,1684000",""]
["97162","SINAPI",88316,"0,1123000",""]
["97163",null,null,"","56,0111837"]
["97163","SINAPI",5678,"0,0134000",""]
["97163","SINAPI",5679,"0,0323000",""]
["97163","SINAPI-I",20078,"0,0163000",""]
["97163","SINAPI",88246,"0,1969000",""]
["97163","SINAPI",88316,"0,1312000",""]
["97164",null,null,"","56,1881189"]
["97164","SINAPI",5678,"0,0147000",""]
["97164","SINAPI",5679,"0,0355000",""]
["97164","SINAPI-I",20078,"0,0188000",""]
["97164","SINAPI",88246,"0,2253000",""]
["97164","SINAPI",88316,"0,1502000",""]
["97165",null,null,"","56,2453807"]
["97165","SINAPI",5678,"0,0160000",""]
["97165","SINAPI",5679,"0,0386000",""]
["97165","SINAPI-I",20078,"0,0221000",""]
["97165","SINAPI",88246,"0,2537000",""]
["97165","SINAPI",88316,"0,1691000",""]
["97166",null,null,"","49,0686846"]
["97166","SINAPI",5631,"0,0173000",""]
["97166","SINAPI",5632,"0,0417000",""]
["97166","SINAPI-I",20078,"0,0248000",""]
["97166","SINAPI",88246,"0,2821000",""]
["97166","SINAPI",88316,"0,1881000",""]
["97167",null,null,"","49,4094489"]
["97167","SINAPI",5631,"0,0199000",""]
["97167","SINAPI",5632,"0,0480000",""]
["97167","SINAPI-I",20078,"0,0313000",""]
["97167","SINAPI",88246,"0,3390000",""]
["97167","SINAPI",88316,"0,2260000",""]
["97168",null,null,"","50,2149614"]
["97168","SINAPI",5631,"0,0225000",""]
["97168","SINAPI",5632,"0,0543000",""]
["97168","SINAPI-I",20078,"0,0284000",""]
["97168","SINAPI",88246,"0,3958000",""]
["97168","SINAPI",88316,"0,2639000",""]
["97169",null,null,"","50,5703423"]
["97169","SINAPI",5631,"0,0251000",""]
["97169","SINAPI",5632,"0,0606000",""]
["97169","SINAPI-I",20078,"0,0314000",""]
["97169","SINAPI",88246,"0,4527000",""]
["97169","SINAPI",88316,"0,3018000",""]
["97170",null,null,"","50,7828456"]
["97170","SINAPI",5631,"0,0277000",""]
["97170","SINAPI",5632,"0,0669000",""]
["97170","SINAPI-I",20078,"0,0355000",""]
["97170","SINAPI",88246,"0,5095000",""]
["97170","SINAPI",88316,"0,3397000",""]
["97171",null,null,"","50,8917590"]
["97171","SINAPI",5631,"0,0303000",""]
["97171","SINAPI",5632,"0,0732000",""]
["97171","SINAPI-I",20078,"0,0403000",""]
["97171","SINAPI",88246,"0,5664000",""]
["97171","SINAPI",88316,"0,3776000",""]
["97172",null,null,"","50,5488895"]
["97172","SINAPI",5631,"0,0355000",""]
["97172","SINAPI",5632,"0,0858000",""]
["97172","SINAPI-I",20078,"0,0646000",""]
["97172","SINAPI",88246,"0,6801000",""]
["97172","SINAPI",88316,"0,4534000",""]
["105249",null,null,"","44,4605359"]
["105249","SINAPI",5631,"0,0728000",""]
["105249","SINAPI",5632,"0,3490000",""]
["105249","SINAPI-I",20078,"0,4525000",""]
["105249","SINAPI",88246,"1,5445000",""]
["105249","SINAPI",88316,"1,0297000",""]
["105250",null,null,"","47,0836263"]
["105250","SINAPI",5678,"0,0195000",""]
["105250","SINAPI",5679,"0,0936000",""]
["105250","SINAPI-I",20078,"0,0275000",""]
["105250","SINAPI",88246,"0,1477000",""]
["105250","SINAPI",88316,"0,0985000",""]
["105251",null,null,"","48,2590105"]
["105251","SINAPI",5678,"0,0211000",""]
["105251","SINAPI",5679,"0,1013000",""]
["105251","SINAPI-I",20078,"0,0326000",""]
["105251","SINAPI",88246,"0,1865000",""]
["105251","SINAPI",88316,"0,1243000",""]
["105252",null,null,"","50,2770085"]
["105252","SINAPI",5678,"0,0251000",""]
["105252","SINAPI",5679,"0,1205000",""]
["105252","SINAPI-I",20078,"0,0425000",""]
["105252","SINAPI",88246,"0,2833000",""]
["105252","SINAPI",88316,"0,1889000",""]
["105253",null,null,"","51,6177018"]
["105253","SINAPI",5678,"0,0291000",""]
["105253","SINAPI",5679,"0,1397000",""]
["105253","SINAPI-I",20078,"0,0524000",""]
["105253","SINAPI",88246,"0,3801000",""]
["105253","SINAPI",88316,"0,2534000",""]
["105254",null,null,"","52,1658417"]
["105254","SINAPI",5678,"0,0331000",""]
["105254","SINAPI",5679,"0,1589000",""]
["105254","SINAPI-I",20078,"0,0678000",""]
["105254","SINAPI",88246,"0,4769000",""]
["105254","SINAPI",88316,"0,3180000",""]
["105255",null,null,"","52,6790452"]
["105255","SINAPI",5678,"0,0371000",""]
["105255","SINAPI",5679,"0,1781000",""]
["105255","SINAPI-I",20078,"0,0829000",""]
["105255","SINAPI",88246,"0,5738000",""]
["105255","SINAPI",88316,"0,3825000",""]
["105256",null,null,"","53,0162414"]
["105256","SINAPI",5678,"0,0411000",""]
["105256","SINAPI",5679,"0,1973000",""]
["105256","SINAPI-I",20078,"0,0978000",""]
["105256","SINAPI",88246,"0,6706000",""]
["105256","SINAPI",88316,"0,4471000",""]
["105257",null,null,"","53,2274697"]
["105257","SINAPI",5678,"0,0451000",""]
["105257","SINAPI",5679,"0,2164000",""]
["105257","SINAPI-I",20078,"0,1125000",""]
["105257","SINAPI",88246,"0,7674000",""]
["105257","SINAPI",88316,"0,5116000",""]
["105258",null,null,"","51,4495414"]
["105258","SINAPI",5678,"0,0301000",""]
["105258","SINAPI",5679,"0,0728000",""]
["105258","SINAPI-I",20078,"0,1125000",""]
["105258","SINAPI",88246,"0,4622000",""]
["105258","SINAPI",88316,"0,3082000",""]
["105259",null,null,"","46,2328768"]
["105259","SINAPI",5678,"0,0282000",""]
["105259","SINAPI",5679,"0,0681000",""]
["105259","SINAPI-I",20078,"0,0651000",""]
["105259","SINAPI",88246,"0,2246000",""]
["105259","SINAPI",88316,"0,1497000",""]
["105261",null,null,"","51,3265641"]
["105261","SINAPI",5678,"0,0327000",""]
["105261","SINAPI",5679,"0,0792000",""]
["105261","SINAPI-I",20078,"0,1324000",""]
["105261","SINAPI",88246,"0,5206000",""]
["105261","SINAPI",88316,"0,3470000",""]
["105262",null,null,"","45,2766181"]
["105262","SINAPI",5631,"0,0354000",""]
["105262","SINAPI",5632,"0,0857000",""]
["105262","SINAPI-I",20078,"0,1488000",""]
["105262","SINAPI",88246,"0,5789000",""]
["105262","SINAPI",88316,"0,3859000",""]
["105263",null,null,"","45,3787048"]
["105263","SINAPI",5631,"0,0407000",""]
["105263","SINAPI",5632,"0,0986000",""]
["105263","SINAPI-I",20078,"0,1875000",""]
["105263","SINAPI",88246,"0,6955000",""]
["105263","SINAPI",88316,"0,4637000",""]
["105264",null,null,"","46,1538462"]
["105264","SINAPI",5631,"0,0461000",""]
["105264","SINAPI",5632,"0,1115000",""]
["105264","SINAPI-I",20078,"0,1985000",""]
["105264","SINAPI",88246,"0,8122000",""]
["105264","SINAPI",88316,"0,5414000",""]
["105265",null,null,"","46,5429156"]
["105265","SINAPI",5631,"0,0514000",""]
["105265","SINAPI",5632,"0,1244000",""]
["105265","SINAPI-I",20078,"0,2200000",""]
["105265","SINAPI",88246,"0,9288000",""]
["105265","SINAPI",88316,"0,6192000",""]
["105266",null,null,"","46,6971081"]
["105266","SINAPI",5631,"0,0568000",""]
["105266","SINAPI",5632,"0,1373000",""]
["105266","SINAPI-I",20078,"0,2488000",""]
["105266","SINAPI",88246,"1,0455000",""]
["105266","SINAPI",88316,"0,6970000",""]
["105267",null,null,"","46,7088086"]
["105267","SINAPI",5631,"0,0621000",""]
["105267","SINAPI",5632,"0,1502000",""]
["105267","SINAPI-I",20078,"0,2819000",""]
["105267","SINAPI",88246,"1,1621000",""]
["105267","SINAPI",88316,"0,7747000",""]
["105268",null,null,"","45,1677406"]
["105268","SINAPI",5631,"0,0728000",""]
["105268","SINAPI",5632,"0,1760000",""]
["105268","SINAPI-I",20078,"0,4525000",""]
["105268","SINAPI",88246,"1,3954000",""]
["105268","SINAPI",88316,"0,9303000",""]
["105269",null,null,"","46,7592594"]
["105269","SINAPI",5678,"0,0195000",""]
["105269","SINAPI",5679,"0,0472000",""]
["105269","SINAPI-I",20078,"0,0275000",""]
["105269","SINAPI",88246,"0,1335000",""]
["105269","SINAPI",88316,"0,0890000",""]
["105270",null,null,"","53,3395006"]
["105270","SINAPI",5678,"0,0491000",""]
["105270","SINAPI",5679,"0,2356000",""]
["105270","SINAPI-I",20078,"0,1324000",""]
["105270","SINAPI",88246,"0,8643000",""]
["105270","SINAPI",88316,"0,5762000",""]
["105271",null,null,"","45,6135322"]
["105271","SINAPI",5631,"0,0531000",""]
["105271","SINAPI",5632,"0,2548000",""]
["105271","SINAPI-I",20078,"0,1488000",""]
["105271","SINAPI",88246,"0,9611000",""]
["105271","SINAPI",88316,"0,6407000",""]
["105272",null,null,"","45,8682200"]
["105272","SINAPI",5631,"0,0611000",""]
["105272","SINAPI",5632,"0,2932000",""]
["105272","SINAPI-I",20078,"0,1875000",""]
["105272","SINAPI",88246,"1,1548000",""]
["105272","SINAPI",88316,"0,7699000",""]
["105273",null,null,"","46,4953272"]
["105273","SINAPI",5631,"0,0691000",""]
["105273","SINAPI",5632,"0,3316000",""]
["105273","SINAPI-I",20078,"0,1985000",""]
["105273","SINAPI",88246,"1,3484000",""]
["105273","SINAPI",88316,"0,8990000",""]
["105274",null,null,"","46,8191230"]
["105274","SINAPI",5631,"0,0771000",""]
["105274","SINAPI",5632,"0,3700000",""]
["105274","SINAPI-I",20078,"0,2200000",""]
["105274","SINAPI",88246,"1,5421000",""]
["105274","SINAPI",88316,"1,0281000",""]
["105275",null,null,"","46,9943513"]
["105275","SINAPI",5631,"0,0851000",""]
["105275","SINAPI",5632,"0,4084000",""]
["105275","SINAPI-I",20078,"0,2488000",""]
["105275","SINAPI",88246,"1,7358000",""]
["105275","SINAPI",88316,"1,1572000",""]
["105276",null,null,"","47,0969712"]
["105276","SINAPI",5631,"0,0931000",""]
["105276","SINAPI",5632,"0,4468000",""]
["105276","SINAPI-I",20078,"0,2819000",""]
["105276","SINAPI",88246,"1,9294000",""]
["105276","SINAPI",88316,"1,2863000",""]
["105277",null,null,"","46,3158558"]
["105277","SINAPI",5631,"0,1091000",""]
["105277","SINAPI",5632,"0,5235000",""]
["105277","SINAPI-I",20078,"0,4525000",""]
["105277","SINAPI",88246,"2,3168000",""]
["105277","SINAPI",88316,"1,5445000",""]
["105278",null,null,"","45,7055216"]
["105278","SINAPI",5678,"0,0260000",""]
["105278","SINAPI",5679,"0,1248000",""]
["105278","SINAPI-I",20078,"0,0549000",""]
["105278","SINAPI",88246,"0,1970000",""]
["105278","SINAPI",88316,"0,1313000",""]
["105279",null,null,"","46,7405766"]
["105279","SINAPI",5678,"0,0282000",""]
["105279","SINAPI",5679,"0,1350000",""]
["105279","SINAPI-I",20078,"0,0651000",""]
["105279","SINAPI",88246,"0,2486000",""]
["105279","SINAPI",88316,"0,1657000",""]
["105280",null,null,"","48,8403362"]
["105280","SINAPI",5678,"0,0335000",""]
["105280","SINAPI",5679,"0,1606000",""]
["105280","SINAPI-I",20078,"0,0850000",""]
["105280","SINAPI",88246,"0,3777000",""]
["105280","SINAPI",88316,"0,2518000",""]
["105281",null,null,"","50,0947227"]
["105281","SINAPI",5678,"0,0388000",""]
["105281","SINAPI",5679,"0,1862000",""]
["105281","SINAPI-I",20078,"0,1048000",""]
["105281","SINAPI",88246,"0,5068000",""]
["105281","SINAPI",88316,"0,3379000",""]
["105282",null,null,"","48,0509150"]
["105282","SINAPI",5678,"0,0211000",""]
["105282","SINAPI",5679,"0,0511000",""]
["105282","SINAPI-I",20078,"0,0326000",""]
["105282","SINAPI",88246,"0,1685000",""]
["105282","SINAPI",88316,"0,1123000",""]
["105283",null,null,"","48,5933504"]
["105283","SINAPI",5678,"0,0335000",""]
["105283","SINAPI",5679,"0,0810000",""]
["105283","SINAPI-I",20078,"0,0850000",""]
["105283","SINAPI",88246,"0,3412000",""]
["105283","SINAPI",88316,"0,2275000",""]
["105284",null,null,"","50,6072876"]
["105284","SINAPI",5678,"0,0442000",""]
["105284","SINAPI",5679,"0,2118000",""]
["105284","SINAPI-I",20078,"0,1357000",""]
["105284","SINAPI",88246,"0,6359000",""]
["105284","SINAPI",88316,"0,4240000",""]
["105297",null,null,"","45,8290423"]
["105297","SINAPI",5678,"0,0130000",""]
["105297","SINAPI",5679,"0,0624000",""]
["105297","SINAPI-I",20078,"0,0275000",""]
["105297","SINAPI",88246,"0,0985000",""]
["105297","SINAPI",88316,"0,0657000",""]
["105298",null,null,"","50,3537736"]
["105298","SINAPI",5678,"0,0251000",""]
["105298","SINAPI",5679,"0,0607000",""]
["105298","SINAPI-I",20078,"0,0425000",""]
["105298","SINAPI",88246,"0,2559000",""]
["105298","SINAPI",88316,"0,1706000",""]
["105299",null,null,"","51,9023017"]
["105299","SINAPI",5678,"0,0291000",""]
["105299","SINAPI",5679,"0,0704000",""]
["105299","SINAPI-I",20078,"0,0524000",""]
["105299","SINAPI",88246,"0,3434000",""]
["105299","SINAPI",88316,"0,2289000",""]
["105300",null,null,"","52,4602868"]
["105300","SINAPI",5678,"0,0331000",""]
["105300","SINAPI",5679,"0,0801000",""]
["105300","SINAPI-I",20078,"0,0678000",""]
["105300","SINAPI",88246,"0,4309000",""]
["105300","SINAPI",88316,"0,2873000",""]
["105301",null,null,"","52,9372938"]
["105301","SINAPI",5678,"0,0371000",""]
["105301","SINAPI",5679,"0,0898000",""]
["105301","SINAPI-I",20078,"0,0829000",""]
["105301","SINAPI",88246,"0,5184000",""]
["105301","SINAPI",88316,"0,3456000",""]
["105302",null,null,"","53,2758622"]
["105302","SINAPI",5678,"0,0411000",""]
["105302","SINAPI",5679,"0,0995000",""]
["105302","SINAPI-I",20078,"0,0978000",""]
["105302","SINAPI",88246,"0,6059000",""]
["105302","SINAPI",88316,"0,4039000",""]
["105303",null,null,"","53,5268654"]
["105303","SINAPI",5678,"0,0451000",""]
["105303","SINAPI",5679,"0,1091000",""]
["105303","SINAPI-I",20078,"0,1125000",""]
["105303","SINAPI",88246,"0,6934000",""]
["105303","SINAPI",88316,"0,4622000",""]
["105304",null,null,"","53,6113011"]
["105304","SINAPI",5678,"0,0491000",""]
["105304","SINAPI",5679,"0,1188000",""]
["105304","SINAPI-I",20078,"0,1324000",""]
["105304","SINAPI",88246,"0,7808000",""]
["105304","SINAPI",88316,"0,5206000",""]
["105305",null,null,"","47,0184316"]
["105305","SINAPI",5631,"0,0531000",""]
["105305","SINAPI",5632,"0,1285000",""]
["105305","SINAPI-I",20078,"0,1488000",""]
["105305","SINAPI",88246,"0,8683000",""]
["105305","SINAPI",88316,"0,5789000",""]
["105306",null,null,"","47,2522455"]
["105306","SINAPI",5631,"0,0611000",""]
["105306","SINAPI",5632,"0,1478000",""]
["105306","SINAPI-I",20078,"0,1875000",""]
["105306","SINAPI",88246,"1,0433000",""]
["105306","SINAPI",88316,"0,6955000",""]
["105307",null,null,"","47,9638010"]
["105307","SINAPI",5631,"0,0691000",""]
["105307","SINAPI",5632,"0,1672000",""]
["105307","SINAPI-I",20078,"0,1985000",""]
["105307","SINAPI",88246,"1,2183000",""]
["105307","SINAPI",88316,"0,8122000",""]
["105317",null,null,"","50,9056245"]
["105317","SINAPI",5678,"0,0247000",""]
["105317","SINAPI",5679,"0,0599000",""]
["105317","SINAPI-I",20078,"0,0829000",""]
["105317","SINAPI",88246,"0,3456000",""]
["105317","SINAPI",88316,"0,2304000",""]
["105318",null,null,"","51,2671376"]
["105318","SINAPI",5678,"0,0274000",""]
["105318","SINAPI",5679,"0,0663000",""]
["105318","SINAPI-I",20078,"0,0978000",""]
["105318","SINAPI",88246,"0,4039000",""]
["105318","SINAPI",88316,"0,2693000",""]
["105319",null,null,"","50,0000001"]
["105319","SINAPI",5678,"0,0388000",""]
["105319","SINAPI",5679,"0,0939000",""]
["105319","SINAPI-I",20078,"0,1048000",""]
["105319","SINAPI",88246,"0,4579000",""]
["105319","SINAPI",88316,"0,3053000",""]
["105320",null,null,"","50,5310230"]
["105320","SINAPI",5678,"0,0442000",""]
["105320","SINAPI",5679,"0,1068000",""]
["105320","SINAPI-I",20078,"0,1357000",""]
["105320","SINAPI",88246,"0,5745000",""]
["105320","SINAPI",88316,"0,3830000",""]
["105321",null,null,"","50,8671895"]
["105321","SINAPI",5678,"0,0495000",""]
["105321","SINAPI",5679,"0,1197000",""]
["105321","SINAPI-I",20078,"0,1658000",""]
["105321","SINAPI",88246,"0,6912000",""]
["105321","SINAPI",88316,"0,4608000",""]
["105322",null,null,"","51,1161638"]
["105322","SINAPI",5678,"0,0548000",""]
["105322","SINAPI",5679,"0,1326000",""]
["105322","SINAPI-I",20078,"0,1957000",""]
["105322","SINAPI",88246,"0,8078000",""]
["105322","SINAPI",88316,"0,5385000",""]
["105323",null,null,"","51,3444303"]
["105323","SINAPI",5678,"0,0602000",""]
["105323","SINAPI",5679,"0,1455000",""]
["105323","SINAPI-I",20078,"0,2250000",""]
["105323","SINAPI",88246,"0,9245000",""]
["105323","SINAPI",88316,"0,6163000",""]
["105324",null,null,"","51,2406139"]
["105324","SINAPI",5678,"0,0655000",""]
["105324","SINAPI",5679,"0,1584000",""]
["105324","SINAPI-I",20078,"0,2647000",""]
["105324","SINAPI",88246,"1,0411000",""]
["105324","SINAPI",88316,"0,6941000",""]
["105325",null,null,"","45,1978137"]
["105325","SINAPI",5631,"0,0708000",""]
["105325","SINAPI",5632,"0,1713000",""]
["105325","SINAPI-I",20078,"0,2975000",""]
["105325","SINAPI",88246,"1,1578000",""]
["105325","SINAPI",88316,"0,7718000",""]
["105326",null,null,"","45,3181471"]
["105326","SINAPI",5631,"0,0815000",""]
["105326","SINAPI",5632,"0,1971000",""]
["105326","SINAPI-I",20078,"0,3750000",""]
["105326","SINAPI",88246,"1,3910000",""]
["105326","SINAPI",88316,"0,9274000",""]
["105340",null,null,"","48,3042865"]
["105340","SINAPI",5631,"0,0771000",""]
["105340","SINAPI",5632,"0,1866000",""]
["105340","SINAPI-I",20078,"0,2200000",""]
["105340","SINAPI",88246,"1,3932000",""]
["105340","SINAPI",88316,"0,9288000",""]
["105341",null,null,"","48,5717007"]
["105341","SINAPI",5631,"0,0931000",""]
["105341","SINAPI",5632,"0,2253000",""]
["105341","SINAPI-I",20078,"0,2819000",""]
["105341","SINAPI",88246,"1,7432000",""]
["105341","SINAPI",88316,"1,1621000",""]
["105342",null,null,"","47,5036998"]
["105342","SINAPI",5631,"0,1091000",""]
["105342","SINAPI",5632,"0,2640000",""]
["105342","SINAPI-I",20078,"0,4525000",""]
["105342","SINAPI",88246,"2,0931000",""]
["105342","SINAPI",88316,"1,3954000",""]
["105343",null,null,"","45,0000000"]
["105343","SINAPI",5678,"0,0260000",""]
["105343","SINAPI",5679,"0,0629000",""]
["105343","SINAPI-I",20078,"0,0549000",""]
["105343","SINAPI",88246,"0,1779000",""]
["105343","SINAPI",88316,"0,1186000",""]
["105344",null,null,"","46,1124977"]
["105344","SINAPI",5631,"0,0922000",""]
["105344","SINAPI",5632,"0,2229000",""]
["105344","SINAPI-I",20078,"0,3970000",""]
["105344","SINAPI",88246,"1,6243000",""]
["105344","SINAPI",88316,"1,0829000",""]
["105345",null,null,"","46,6590651"]
["105345","SINAPI",5631,"0,1135000",""]
["105345","SINAPI",5632,"0,2746000",""]
["105345","SINAPI-I",20078,"0,4975000",""]
["105345","SINAPI",88246,"2,0909000",""]
["105345","SINAPI",88316,"1,3939000",""]
["105346",null,null,"","46,6886282"]
["105346","SINAPI",5631,"0,1242000",""]
["105346","SINAPI",5632,"0,3004000",""]
["105346","SINAPI-I",20078,"0,5638000",""]
["105346","SINAPI",88246,"2,3242000",""]
["105346","SINAPI",88316,"1,5495000",""]
["105347",null,null,"","45,1442842"]
["105347","SINAPI",5631,"0,1455000",""]
["105347","SINAPI",5632,"0,3520000",""]
["105347","SINAPI-I",20078,"0,9050000",""]
["105347","SINAPI",88246,"2,7908000",""]
["105347","SINAPI",88316,"1,8605000",""]
["105348",null,null,"","50,9619085"]
["105348","SINAPI",5678,"0,0495000",""]
["105348","SINAPI",5679,"0,2374000",""]
["105348","SINAPI-I",20078,"0,1658000",""]
["105348","SINAPI",88246,"0,7650000",""]
["105348","SINAPI",88316,"0,5100000",""]
["105349",null,null,"","51,2273034"]
["105349","SINAPI",5678,"0,0548000",""]
["105349","SINAPI",5679,"0,2630000",""]
["105349","SINAPI-I",20078,"0,1957000",""]
["105349","SINAPI",88246,"0,8942000",""]
["105349","SINAPI",88316,"0,5961000",""]
["105350",null,null,"","51,4174875"]
["105350","SINAPI",5678,"0,0602000",""]
["105350","SINAPI",5679,"0,2886000",""]
["105350","SINAPI-I",20078,"0,2250000",""]
["105350","SINAPI",88246,"1,0233000",""]
["105350","SINAPI",88316,"0,6822000",""]
["105351",null,null,"","51,4171124"]
["105351","SINAPI",5678,"0,0655000",""]
["105351","SINAPI",5679,"0,3142000",""]
["105351","SINAPI-I",20078,"0,2647000",""]
["105351","SINAPI",88246,"1,1524000",""]
["105351","SINAPI",88316,"0,7682000",""]
["105352",null,null,"","44,1749090"]
["105352","SINAPI",5631,"0,0708000",""]
["105352","SINAPI",5632,"0,3398000",""]
["105352","SINAPI-I",20078,"0,2975000",""]
["105352","SINAPI",88246,"1,2815000",""]
["105352","SINAPI",88316,"0,8543000",""]
["105353",null,null,"","44,3632845"]
["105353","SINAPI",5631,"0,0815000",""]
["105353","SINAPI",5632,"0,3910000",""]
["105353","SINAPI-I",20078,"0,3750000",""]
["105353","SINAPI",88246,"1,5397000",""]
["105353","SINAPI",88316,"1,0265000",""]
["105354",null,null,"","45,0636820"]
["105354","SINAPI",5631,"0,0922000",""]
["105354","SINAPI",5632,"0,4421000",""]
["105354","SINAPI-I",20078,"0,3970000",""]
["105354","SINAPI",88246,"1,7979000",""]
["105354","SINAPI",88316,"1,1986000",""]
["105355",null,null,"","45,4109918"]
["105355","SINAPI",5631,"0,1028000",""]
["105355","SINAPI",5632,"0,4933000",""]
["105355","SINAPI-I",20078,"0,4400000",""]
["105355","SINAPI",88246,"2,0561000",""]
["105355","SINAPI",88316,"1,3708000",""]
["105356",null,null,"","45,5687670"]
["105356","SINAPI",5631,"0,1135000",""]
["105356","SINAPI",5632,"0,5445000",""]
["105356","SINAPI-I",20078,"0,4975000",""]
["105356","SINAPI",88246,"2,3144000",""]
["105356","SINAPI",88316,"1,5429000",""]
["105357",null,null,"","45,6238569"]
["105357","SINAPI",5631,"0,1242000",""]
["105357","SINAPI",5632,"0,5957000",""]
["105357","SINAPI-I",20078,"0,5638000",""]
["105357","SINAPI",88246,"2,5726000",""]
["105357","SINAPI",88316,"1,7151000",""]
["105358",null,null,"","44,4479625"]
["105358","SINAPI",5631,"0,1455000",""]
["105358","SINAPI",5632,"0,6981000",""]
["105358","SINAPI-I",20078,"0,9050000",""]
["105358","SINAPI",88246,"3,0890000",""]
["105358","SINAPI",88316,"2,0593000",""]
["105369",null,null,"","13,5475071"]
["105369","SINAPI",5678,"0,0260000",""]
["105369","SINAPI",5679,"0,1248000",""]
["105369","SINAPI-I",20078,"0,0549000",""]
["105369","SINAPI-I",40421,"1,0000000",""]
["105369","SINAPI",88246,"0,1970000",""]
["105369","SINAPI",88316,"0,1313000",""]
["105377",null,null,"","15,9790126"]
["105377","SINAPI",5678,"0,0195000",""]
["105377","SINAPI",5679,"0,0936000",""]
["105377","SINAPI-I",20078,"0,0275000",""]
["105377","SINAPI-I",40418,"1,0000000",""]
["105377","SINAPI",88246,"0,1477000",""]
["105377","SINAPI",88316,"0,0985000",""]
["105378",null,null,"","46,8275247"]
["105378","SINAPI",5678,"0,0141000",""]
["105378","SINAPI",5679,"0,0675000",""]
["105378","SINAPI-I",20078,"0,0326000",""]
["105378","SINAPI",88246,"0,1243000",""]
["105378","SINAPI",88316,"0,0829000",""]
["105379",null,null,"","49,0196080"]
["105379","SINAPI",5678,"0,0167000",""]
["105379","SINAPI",5679,"0,0803000",""]
["105379","SINAPI-I",20078,"0,0425000",""]
["105379","SINAPI",88246,"0,1889000",""]
["105379","SINAPI",88316,"0,1259000",""]
["105380",null,null,"","45,6502442"]
["105380","SINAPI",5631,"0,0621000",""]
["105380","SINAPI",5632,"0,2978000",""]
["105380","SINAPI-I",20078,"0,2819000",""]
["105380","SINAPI",88246,"1,2863000",""]
["105380","SINAPI",88316,"0,8575000",""]
["105388",null,null,"","48,7553649"]
["105388","SINAPI",5678,"0,0167000",""]
["105388","SINAPI",5679,"0,0405000",""]
["105388","SINAPI-I",20078,"0,0425000",""]
["105388","SINAPI",88246,"0,1706000",""]
["105388","SINAPI",88316,"0,1137000",""]
["105389",null,null,"","50,1364258"]
["105389","SINAPI",5678,"0,0194000",""]
["105389","SINAPI",5679,"0,0469000",""]
["105389","SINAPI-I",20078,"0,0524000",""]
["105389","SINAPI",88246,"0,2289000",""]
["105389","SINAPI",88316,"0,1526000",""]
["105390",null,null,"","48,4931508"]
["105390","SINAPI",5631,"0,0851000",""]
["105390","SINAPI",5632,"0,2059000",""]
["105390","SINAPI-I",20078,"0,2488000",""]
["105390","SINAPI",88246,"1,5682000",""]
["105390","SINAPI",88316,"1,0455000",""]
["105391",null,null,"","46,5051021"]
["105391","SINAPI",5631,"0,1028000",""]
["105391","SINAPI",5632,"0,2487000",""]
["105391","SINAPI-I",20078,"0,4400000",""]
["105391","SINAPI",88246,"1,8576000",""]
["105391","SINAPI",88316,"1,2384000",""]
["105392",null,null,"","50,1903210"]
["105392","SINAPI",5678,"0,0194000",""]
["105392","SINAPI",5679,"0,0931000",""]
["105392","SINAPI-I",20078,"0,0524000",""]
["105392","SINAPI",88246,"0,2534000",""]
["105392","SINAPI",88316,"0,1689000",""]
["105393",null,null,"","50,7220218"]
["105393","SINAPI",5678,"0,0221000",""]
["105393","SINAPI",5679,"0,1059000",""]
["105393","SINAPI-I",20078,"0,0678000",""]
["105393","SINAPI",88246,"0,3180000",""]
["105393","SINAPI",88316,"0,2120000",""]
["105394",null,null,"","51,0432767"]
["105394","SINAPI",5678,"0,0247000",""]
["105394","SINAPI",5679,"0,1187000",""]
["105394","SINAPI-I",20078,"0,0829000",""]
["105394","SINAPI",88246,"0,3825000",""]
["105394","SINAPI",88316,"0,2550000",""]
["105395",null,null,"","51,3331084"]
["105395","SINAPI",5678,"0,0274000",""]
["105395","SINAPI",5679,"0,1315000",""]
["105395","SINAPI-I",20078,"0,0978000",""]
["105395","SINAPI",88246,"0,4471000",""]
["105395","SINAPI",88316,"0,2981000",""]
["105396",null,null,"","51,5260324"]
["105396","SINAPI",5678,"0,0301000",""]
["105396","SINAPI",5679,"0,1443000",""]
["105396","SINAPI-I",20078,"0,1125000",""]
["105396","SINAPI",88246,"0,5116000",""]
["105396","SINAPI",88316,"0,3411000",""]
["105397",null,null,"","51,5013406"]
["105397","SINAPI",5678,"0,0327000",""]
["105397","SINAPI",5679,"0,1571000",""]
["105397","SINAPI-I",20078,"0,1324000",""]
["105397","SINAPI",88246,"0,5762000",""]
["105397","SINAPI",88316,"0,3841000",""]
["105398",null,null,"","44,2379959"]
["105398","SINAPI",5631,"0,0354000",""]
["105398","SINAPI",5632,"0,1699000",""]
["105398","SINAPI-I",20078,"0,1488000",""]
["105398","SINAPI",88246,"0,6407000",""]
["105398","SINAPI",88316,"0,4272000",""]
["105399",null,null,"","44,4189739"]
["105399","SINAPI",5631,"0,0407000",""]
["105399","SINAPI",5632,"0,1955000",""]
["105399","SINAPI-I",20078,"0,1875000",""]
["105399","SINAPI",88246,"0,7699000",""]
["105399","SINAPI",88316,"0,5132000",""]
["105400",null,null,"","45,0904593"]
["105400","SINAPI",5631,"0,0461000",""]
["105400","SINAPI",5632,"0,2211000",""]
["105400","SINAPI-I",20078,"0,1985000",""]
["105400","SINAPI",88246,"0,8990000",""]
["105400","SINAPI",88316,"0,5993000",""]
["105401",null,null,"","45,4296288"]
["105401","SINAPI",5631,"0,0514000",""]
["105401","SINAPI",5632,"0,2467000",""]
["105401","SINAPI-I",20078,"0,2200000",""]
["105401","SINAPI",88246,"1,0281000",""]
["105401","SINAPI",88316,"0,6854000",""]
["105402",null,null,"","45,5716389"]
["105402","SINAPI",5631,"0,0568000",""]
["105402","SINAPI",5632,"0,2723000",""]
["105402","SINAPI-I",20078,"0,2488000",""]
["105402","SINAPI",88246,"1,1572000",""]
["105402","SINAPI",88316,"0,7715000",""]
["97173",null,null,"","43,8056127"]
["97173","SINAPI",5631,"0,0184000",""]
["97173","SINAPI",5632,"0,0882000",""]
["97173","SINAPI-I",10997,"0,1875000",""]
["97173","SINAPI",88246,"0,1604000",""]
["97173","SINAPI",88316,"0,1069000",""]
["97173","SINAPI",88317,"0,5640000",""]
["97174",null,null,"","44,5873321"]
["97174","SINAPI",5631,"0,0210000",""]
["97174","SINAPI",5632,"0,1006000",""]
["97174","SINAPI-I",10997,"0,2187000",""]
["97174","SINAPI",88246,"0,2233000",""]
["97174","SINAPI",88316,"0,1489000",""]
["97174","SINAPI",88317,"0,6580000",""]
["97175",null,null,"","45,1441830"]
["97175","SINAPI",5631,"0,0236000",""]
["97175","SINAPI",5632,"0,1131000",""]
["97175","SINAPI-I",10997,"0,2499000",""]
["97175","SINAPI",88246,"0,2862000",""]
["97175","SINAPI",88316,"0,1908000",""]
["97175","SINAPI",88317,"0,7520000",""]
["97176",null,null,"","45,5712827"]
["97176","SINAPI",5631,"0,0262000",""]
["97176","SINAPI",5632,"0,1256000",""]
["97176","SINAPI-I",10997,"0,2812000",""]
["97176","SINAPI",88246,"0,3492000",""]
["97176","SINAPI",88316,"0,2328000",""]
["97176","SINAPI",88317,"0,8460000",""]
["97177",null,null,"","45,9272776"]
["97177","SINAPI",5631,"0,0288000",""]
["97177","SINAPI",5632,"0,1381000",""]
["97177","SINAPI-I",10997,"0,3124000",""]
["97177","SINAPI",88246,"0,4121000",""]
["97177","SINAPI",88316,"0,2747000",""]
["97177","SINAPI",88317,"0,9400000",""]
["97178",null,null,"","46,4055795"]
["97178","SINAPI",5631,"0,0340000",""]
["97178","SINAPI",5632,"0,1630000",""]
["97178","SINAPI-I",10997,"0,3749000",""]
["97178","SINAPI",88246,"0,5379000",""]
["97178","SINAPI",88316,"0,3586000",""]
["97178","SINAPI",88317,"1,1280000",""]
["97179",null,null,"","46,7621307"]
["97179","SINAPI",5631,"0,0392000",""]
["97179","SINAPI",5632,"0,1880000",""]
["97179","SINAPI-I",10997,"0,4374000",""]
["97179","SINAPI",88246,"0,6638000",""]
["97179","SINAPI",88316,"0,4425000",""]
["97179","SINAPI",88317,"1,3160000",""]
["97180",null,null,"","47,0107835"]
["97180","SINAPI",5631,"0,0444000",""]
["97180","SINAPI",5632,"0,2129000",""]
["97180","SINAPI-I",10997,"0,4999000",""]
["97180","SINAPI",88246,"0,7896000",""]
["97180","SINAPI",88316,"0,5264000",""]
["97180","SINAPI",88317,"1,5040000",""]
["97181",null,null,"","47,2148170"]
["97181","SINAPI",5631,"0,0496000",""]
["97181","SINAPI",5632,"0,2378000",""]
["97181","SINAPI-I",10997,"0,5624000",""]
["97181","SINAPI",88246,"0,9155000",""]
["97181","SINAPI",88316,"0,6103000",""]
["97181","SINAPI",88317,"1,6920000",""]
["97182",null,null,"","46,2478508"]
["97182","SINAPI-I",10997,"0,6249000",""]
["97182","SINAPI",88246,"1,0413000",""]
["97182","SINAPI",88316,"0,6942000",""]
["97182","SINAPI",88317,"1,8799000",""]
["97182","SINAPI",88907,"0,0548000",""]
["97182","SINAPI",88908,"0,2628000",""]
["97183",null,null,"","44,6927376"]
["97183","SINAPI",5631,"0,0184000",""]
["97183","SINAPI",5632,"0,0445000",""]
["97183","SINAPI-I",10997,"0,1875000",""]
["97183","SINAPI",88246,"0,1449000",""]
["97183","SINAPI",88316,"0,0966000",""]
["97183","SINAPI",88317,"0,5640000",""]
["97184",null,null,"","45,4157783"]
["97184","SINAPI",5631,"0,0210000",""]
["97184","SINAPI",5632,"0,0507000",""]
["97184","SINAPI-I",10997,"0,2187000",""]
["97184","SINAPI",88246,"0,2018000",""]
["97184","SINAPI",88316,"0,1345000",""]
["97184","SINAPI",88317,"0,6580000",""]
["97185",null,null,"","45,9543951"]
["97185","SINAPI",5631,"0,0236000",""]
["97185","SINAPI",5632,"0,0570000",""]
["97185","SINAPI-I",10997,"0,2499000",""]
["97185","SINAPI",88246,"0,2586000",""]
["97185","SINAPI",88316,"0,1724000",""]
["97185","SINAPI",88317,"0,7520000",""]
["97186",null,null,"","46,3615784"]
["97186","SINAPI",5631,"0,0262000",""]
["97186","SINAPI",5632,"0,0633000",""]
["97186","SINAPI-I",10997,"0,2812000",""]
["97186","SINAPI",88246,"0,3155000",""]
["97186","SINAPI",88316,"0,2103000",""]
["97186","SINAPI",88317,"0,8460000",""]
["97187",null,null,"","46,6945728"]
["97187","SINAPI",5631,"0,0288000",""]
["97187","SINAPI",5632,"0,0696000",""]
["97187","SINAPI-I",10997,"0,3124000",""]
["97187","SINAPI",88246,"0,3723000",""]
["97187","SINAPI",88316,"0,2482000",""]
["97187","SINAPI",88317,"0,9400000",""]
["97188",null,null,"","47,1747390"]
["97188","SINAPI",5631,"0,0340000",""]
["97188","SINAPI",5632,"0,0822000",""]
["97188","SINAPI-I",10997,"0,3749000",""]
["97188","SINAPI",88246,"0,4860000",""]
["97188","SINAPI",88316,"0,3240000",""]
["97188","SINAPI",88317,"1,1280000",""]
["97189",null,null,"","47,4942020"]
["97189","SINAPI",5631,"0,0392000",""]
["97189","SINAPI",5632,"0,0948000",""]
["97189","SINAPI-I",10997,"0,4374000",""]
["97189","SINAPI",88246,"0,5997000",""]
["97189","SINAPI",88316,"0,3998000",""]
["97189","SINAPI",88317,"1,3160000",""]
["97190",null,null,"","47,7438011"]
["97190","SINAPI",5631,"0,0444000",""]
["97190","SINAPI",5632,"0,1073000",""]
["97190","SINAPI-I",10997,"0,4999000",""]
["97190","SINAPI",88246,"0,7134000",""]
["97190","SINAPI",88316,"0,4756000",""]
["97190","SINAPI",88317,"1,5040000",""]
["97191",null,null,"","47,9349091"]
["97191","SINAPI",5631,"0,0496000",""]
["97191","SINAPI",5632,"0,1199000",""]
["97191","SINAPI-I",10997,"0,5624000",""]
["97191","SINAPI",88246,"0,8271000",""]
["97191","SINAPI",88316,"0,5514000",""]
["97191","SINAPI",88317,"1,6920000",""]
["97192",null,null,"","47,1044574"]
["97192","SINAPI-I",10997,"0,6249000",""]
["97192","SINAPI",88246,"0,9408000",""]
["97192","SINAPI",88316,"0,6272000",""]
["97192","SINAPI",88317,"1,8799000",""]
["97192","SINAPI",88907,"0,0548000",""]
["97192","SINAPI",88908,"0,1325000",""]
["90694",null,null,"","4,5483127"]
["90694","SINAPI-I",20078,"0,0104000",""]
["90694","SINAPI-I",36365,"1,0500000",""]
["90694","SINAPI",88246,"0,0753000",""]
["90694","SINAPI",88316,"0,0753000",""]
["90695",null,null,"","2,8405352"]
["90695","SINAPI-I",20078,"0,0146000",""]
["90695","SINAPI-I",41936,"1,0500000",""]
["90695","SINAPI",88246,"0,0892000",""]
["90695","SINAPI",88316,"0,0892000",""]
["90696",null,null,"","1,9512833"]
["90696","SINAPI-I",20078,"0,0167000",""]
["90696","SINAPI-I",41930,"1,0500000",""]
["90696","SINAPI",88246,"0,1030000",""]
["90696","SINAPI",88316,"0,1030000",""]
["90697",null,null,"","1,4282704"]
["90697","SINAPI-I",20078,"0,0208000",""]
["90697","SINAPI-I",41931,"1,0500000",""]
["90697","SINAPI",88246,"0,1169000",""]
["90697","SINAPI",88316,"0,1169000",""]
["90698",null,null,"","1,0434447"]
["90698","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["90698","SINAPI-I",41932,"1,0500000",""]
["90698","SINAPI",88246,"0,1308000",""]
["90698","SINAPI",88316,"0,1308000",""]
["90699",null,null,"","0,8209859"]
["90699","SINAPI-I",20078,"0,0292000",""]
["90699","SINAPI-I",41933,"1,0500000",""]
["90699","SINAPI",88246,"0,1447000",""]
["90699","SINAPI",88316,"0,1447000",""]
["90700",null,null,"","0,6374222"]
["90700","SINAPI",5678,"0,0283000",""]
["90700","SINAPI",5679,"0,0176000",""]
["90700","SINAPI-I",20078,"0,0333000",""]
["90700","SINAPI-I",41934,"1,0500000",""]
["90700","SINAPI",88246,"0,0873000",""]
["90700","SINAPI",88316,"0,0873000",""]
["90701",null,null,"","4,0218609"]
["90701","SINAPI-I",305,"0,1667000",""]
["90701","SINAPI-I",20078,"0,0146000",""]
["90701","SINAPI-I",38032,"1,0500000",""]
["90701","SINAPI",88246,"0,0993000",""]
["90701","SINAPI",88316,"0,0993000",""]
["90702",null,null,"","2,7658318"]
["90702","SINAPI-I",306,"0,1667000",""]
["90702","SINAPI-I",20078,"0,0167000",""]
["90702","SINAPI-I",38033,"1,0500000",""]
["90702","SINAPI",88246,"0,1132000",""]
["90702","SINAPI",88316,"0,1132000",""]
["90703",null,null,"","1,9762633"]
["90703","SINAPI-I",307,"0,1667000",""]
["90703","SINAPI-I",20078,"0,0188000",""]
["90703","SINAPI-I",38034,"1,0500000",""]
["90703","SINAPI",88246,"0,1271000",""]
["90703","SINAPI",88316,"0,1271000",""]
["90704",null,null,"","1,4756286"]
["90704","SINAPI-I",308,"0,1667000",""]
["90704","SINAPI-I",20078,"0,0208000",""]
["90704","SINAPI-I",38035,"1,0500000",""]
["90704","SINAPI",88246,"0,1410000",""]
["90704","SINAPI",88316,"0,1410000",""]
["90705",null,null,"","1,2385523"]
["90705","SINAPI-I",309,"0,1667000",""]
["90705","SINAPI-I",20078,"0,0229000",""]
["90705","SINAPI-I",38036,"1,0500000",""]
["90705","SINAPI",88246,"0,1549000",""]
["90705","SINAPI",88316,"0,1549000",""]
["90706",null,null,"","0,8836309"]
["90706","SINAPI-I",310,"0,1667000",""]
["90706","SINAPI",5678,"0,0316000",""]
["90706","SINAPI",5679,"0,0196000",""]
["90706","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["90706","SINAPI-I",38037,"1,0500000",""]
["90706","SINAPI",88246,"0,0975000",""]
["90706","SINAPI",88316,"0,0975000",""]
["90708",null,null,"","0,5341425"]
["90708","SINAPI",5631,"0,0422000",""]
["90708","SINAPI",5632,"0,0262000",""]
["90708","SINAPI-I",20078,"0,0694000",""]
["90708","SINAPI-I",41782,"1,0500000",""]
["90708","SINAPI",88246,"0,1301000",""]
["90708","SINAPI",88316,"0,1301000",""]
["90724",null,null,"","70,6158910"]
["90724","SINAPI",88246,"0,5086000",""]
["90724","SINAPI",88316,"0,5086000",""]
["90724","SINAPI",88629,"0,0018000",""]
["90725",null,null,"","70,2403663"]
["90725","SINAPI",88246,"0,6217000",""]
["90725","SINAPI",88316,"0,6217000",""]
["90725","SINAPI",88629,"0,0025000",""]
["90726",null,null,"","69,8717949"]
["90726","SINAPI",88246,"0,7348000",""]
["90726","SINAPI",88316,"0,7348000",""]
["90726","SINAPI",88629,"0,0033000",""]
["90727",null,null,"","69,6241018"]
["90727","SINAPI",88246,"0,8479000",""]
["90727","SINAPI",88316,"0,8479000",""]
["90727","SINAPI",88629,"0,0040000",""]
["90728",null,null,"","69,4363460"]
["90728","SINAPI",88246,"0,9610000",""]
["90728","SINAPI",88316,"0,9610000",""]
["90728","SINAPI",88629,"0,0047000",""]
["90729",null,null,"","69,2974849"]
["90729","SINAPI",88246,"1,0741000",""]
["90729","SINAPI",88316,"1,0741000",""]
["90729","SINAPI",88629,"0,0054000",""]
["90730",null,null,"","69,1720494"]
["90730","SINAPI",88246,"1,1872000",""]
["90730","SINAPI",88316,"1,1872000",""]
["90730","SINAPI",88629,"0,0061000",""]
["90731",null,null,"","69,0935047"]
["90731","SINAPI",88246,"1,3003000",""]
["90731","SINAPI",88316,"1,3003000",""]
["90731","SINAPI",88629,"0,0068000",""]
["90732",null,null,"","68,9271113"]
["90732","SINAPI",88246,"1,6396000",""]
["90732","SINAPI",88316,"1,6396000",""]
["90732","SINAPI",88629,"0,0089000",""]
["90733",null,null,"","74,5704468"]
["90733","SINAPI",88246,"0,0753000",""]
["90733","SINAPI",88316,"0,0753000",""]
["90734",null,null,"","74,8554914"]
["90734","SINAPI",88246,"0,0892000",""]
["90734","SINAPI",88316,"0,0892000",""]
["90735",null,null,"","74,6867168"]
["90735","SINAPI",88246,"0,1030000",""]
["90735","SINAPI",88316,"0,1030000",""]
["90736",null,null,"","74,5054946"]
["90736","SINAPI",88246,"0,1169000",""]
["90736","SINAPI",88316,"0,1169000",""]
["90737",null,null,"","74,3137255"]
["90737","SINAPI",88246,"0,1308000",""]
["90737","SINAPI",88316,"0,1308000",""]
["90738",null,null,"","74,3362832"]
["90738","SINAPI",88246,"0,1447000",""]
["90738","SINAPI",88316,"0,1447000",""]
["90739",null,null,"","44,7183100"]
["90739","SINAPI",5678,"0,0283000",""]
["90739","SINAPI",5679,"0,0176000",""]
["90739","SINAPI",88246,"0,0873000",""]
["90739","SINAPI",88316,"0,0873000",""]
["90740",null,null,"","74,3523317"]
["90740","SINAPI",88246,"0,0993000",""]
["90740","SINAPI",88316,"0,0993000",""]
["90741",null,null,"","74,5454546"]
["90741","SINAPI",88246,"0,1132000",""]
["90741","SINAPI",88316,"0,1132000",""]
["90742",null,null,"","74,6450305"]
["90742","SINAPI",88246,"0,1271000",""]
["90742","SINAPI",88316,"0,1271000",""]
["90743",null,null,"","74,4990893"]
["90743","SINAPI",88246,"0,1410000",""]
["90743","SINAPI",88316,"0,1410000",""]
["90744",null,null,"","74,4610282"]
["90744","SINAPI",88246,"0,1549000",""]
["90744","SINAPI",88316,"0,1549000",""]
["90745",null,null,"","44,6428572"]
["90745","SINAPI",5678,"0,0316000",""]
["90745","SINAPI",5679,"0,0196000",""]
["90745","SINAPI",88246,"0,0975000",""]
["90745","SINAPI",88316,"0,0975000",""]
["90746",null,null,"","74,7603834"]
["90746","SINAPI",88246,"0,0814000",""]
["90746","SINAPI",88316,"0,0814000",""]
["90747",null,null,"","34,7906403"]
["90747","SINAPI",5631,"0,0422000",""]
["90747","SINAPI",5632,"0,0262000",""]
["90747","SINAPI",88246,"0,1301000",""]
["90747","SINAPI",88316,"0,1301000",""]
["94869",null,null,"","0,2993691"]
["94869","SINAPI-I",20078,"0,0379000",""]
["94869","SINAPI-I",41779,"1,0500000",""]
["94869","SINAPI",88246,"0,0200000",""]
["94869","SINAPI",88316,"0,0200000",""]
["94870",null,null,"","30,4347826"]
["94870","SINAPI-I",20078,"0,0379000",""]
["94870","SINAPI",88246,"0,0200000",""]
["94870","SINAPI",88316,"0,0200000",""]
["94871",null,null,"","0,3382302"]
["94871","SINAPI-I",20078,"0,0417000",""]
["94871","SINAPI-I",41780,"1,0500000",""]
["94871","SINAPI",88246,"0,0349000",""]
["94871","SINAPI",88316,"0,0349000",""]
["94872",null,null,"","39,1304347"]
["94872","SINAPI-I",20078,"0,0417000",""]
["94872","SINAPI",88246,"0,0349000",""]
["94872","SINAPI",88316,"0,0349000",""]
["94875",null,null,"","0,5004393"]
["94875","SINAPI",5631,"0,0638000",""]
["94875","SINAPI",5632,"0,0397000",""]
["94875","SINAPI-I",20078,"0,1042000",""]
["94875","SINAPI-I",41783,"1,0500000",""]
["94875","SINAPI",88246,"0,1970000",""]
["94875","SINAPI",88316,"0,1970000",""]
["94876",null,null,"","30,9909909"]
["94876","SINAPI",5631,"0,0638000",""]
["94876","SINAPI",5632,"0,0397000",""]
["94876","SINAPI-I",20078,"0,1042000",""]
["94876","SINAPI",88246,"0,1970000",""]
["94876","SINAPI",88316,"0,1970000",""]
["94878",null,null,"","31,5034310"]
["94878","SINAPI",5631,"0,0749000",""]
["94878","SINAPI",5632,"0,0466000",""]
["94878","SINAPI-I",20078,"0,1042000",""]
["94878","SINAPI",88246,"0,2311000",""]
["94878","SINAPI",88316,"0,2311000",""]
["94879",null,null,"","0,4674610"]
["94879","SINAPI",5631,"0,0917000",""]
["94879","SINAPI",5632,"0,0570000",""]
["94879","SINAPI-I",20078,"0,2083000",""]
["94879","SINAPI-I",41785,"1,0500000",""]
["94879","SINAPI",88246,"0,2830000",""]
["94879","SINAPI",88316,"0,2830000",""]
["94880",null,null,"","29,6927508"]
["94880","SINAPI",5631,"0,0917000",""]
["94880","SINAPI",5632,"0,0570000",""]
["94880","SINAPI-I",20078,"0,2083000",""]
["94880","SINAPI",88246,"0,2830000",""]
["94880","SINAPI",88316,"0,2830000",""]
["94881",null,null,"","0,4026919"]
["94881","SINAPI",5631,"0,1088000",""]
["94881","SINAPI",5632,"0,0676000",""]
["94881","SINAPI-I",20078,"0,2083000",""]
["94881","SINAPI-I",41786,"1,0500000",""]
["94881","SINAPI",88246,"0,3355000",""]
["94881","SINAPI",88316,"0,3355000",""]
["94882",null,null,"","30,4140786"]
["94882","SINAPI",5631,"0,1088000",""]
["94882","SINAPI",5632,"0,0676000",""]
["94882","SINAPI-I",20078,"0,2083000",""]
["94882","SINAPI",88246,"0,3355000",""]
["94882","SINAPI",88316,"0,3355000",""]
["94884",null,null,"","31,3592233"]
["94884","SINAPI",5631,"0,1434000",""]
["94884","SINAPI",5632,"0,0891000",""]
["94884","SINAPI-I",20078,"0,2083000",""]
["94884","SINAPI",88246,"0,4424000",""]
["94884","SINAPI",88316,"0,4424000",""]
["97121",null,null,"","71,9844358"]
["97121","SINAPI-I",20078,"0,0042000",""]
["97121","SINAPI",88246,"0,0640000",""]
["97121","SINAPI",88316,"0,0640000",""]
["97122",null,null,"","69,6485624"]
["97122","SINAPI-I",20078,"0,0073000",""]
["97122","SINAPI",88246,"0,0756000",""]
["97122","SINAPI",88316,"0,0756000",""]
["97123",null,null,"","69,3150685"]
["97123","SINAPI-I",20078,"0,0094000",""]
["97123","SINAPI",88246,"0,0872000",""]
["97123","SINAPI",88316,"0,0872000",""]
["97124",null,null,"","70,9523810"]
["97124","SINAPI-I",20078,"0,0042000",""]
["97124","SINAPI",88246,"0,0519000",""]
["97124","SINAPI",88316,"0,0519000",""]
["97125",null,null,"","68,6046512"]
["97125","SINAPI-I",20078,"0,0073000",""]
["97125","SINAPI",88246,"0,0613000",""]
["97125","SINAPI",88316,"0,0613000",""]
["97126",null,null,"","68,0000000"]
["97126","SINAPI-I",20078,"0,0094000",""]
["97126","SINAPI",88246,"0,0707000",""]
["97126","SINAPI",88316,"0,0707000",""]
["102264",null,null,"","10,6949236"]
["102264","SINAPI-I",303,"0,1667000",""]
["102264","SINAPI-I",9836,"1,0500000",""]
["102264","SINAPI-I",20078,"0,0104200",""]
["102264","SINAPI",88246,"0,0752800",""]
["102264","SINAPI",88316,"0,0752800",""]
["102265",null,null,"","68,7589473"]
["102265","SINAPI",88246,"2,0920000",""]
["102265","SINAPI",88316,"2,0920000",""]
["102265","SINAPI",88629,"0,0117000",""]
["102266",null,null,"","68,7090368"]
["102266","SINAPI",88246,"2,3182000",""]
["102266","SINAPI",88316,"2,3182000",""]
["102266","SINAPI",88629,"0,0131000",""]
["102267",null,null,"","68,6203320"]
["102267","SINAPI",88246,"2,6575000",""]
["102267","SINAPI",88316,"2,6575000",""]
["102267","SINAPI",88629,"0,0153000",""]
["102268",null,null,"","68,5924451"]
["102268","SINAPI",88246,"2,9968000",""]
["102268","SINAPI",88316,"2,9968000",""]
["102268","SINAPI",88629,"0,0174000",""]
["102269",null,null,"","68,5152839"]
["102269","SINAPI",88246,"3,6754000",""]
["102269","SINAPI",88316,"3,6754000",""]
["102269","SINAPI",88629,"0,0216000",""]
["105260",null,null,"","9,9515868"]
["105260","SINAPI-I",20078,"0,0042000",""]
["105260","SINAPI-I",36375,"1,0250000",""]
["105260","SINAPI",88246,"0,0640000",""]
["105260","SINAPI",88316,"0,0640000",""]
["105285",null,null,"","8,2229580"]
["105285","SINAPI-I",20078,"0,0042000",""]
["105285","SINAPI-I",36375,"1,0250000",""]
["105285","SINAPI",88246,"0,0519000",""]
["105285","SINAPI",88316,"0,0519000",""]
["105286",null,null,"","31,9982956"]
["105286","SINAPI-I",3845,"1,0000000",""]
["105286","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["105286","SINAPI",88246,"0,2585000",""]
["105286","SINAPI",88316,"0,2585000",""]
["105287",null,null,"","28,2861124"]
["105287","SINAPI-I",3845,"1,0000000",""]
["105287","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["105287","SINAPI",88246,"0,2097000",""]
["105287","SINAPI",88316,"0,2097000",""]
["105288",null,null,"","23,6610711"]
["105288","SINAPI-I",11045,"1,0000000",""]
["105288","SINAPI-I",20078,"0,0438000",""]
["105288","SINAPI",88246,"0,3054000",""]
["105288","SINAPI",88316,"0,3054000",""]
["105289",null,null,"","20,4139495"]
["105289","SINAPI-I",11045,"1,0000000",""]
["105289","SINAPI-I",20078,"0,0438000",""]
["105289","SINAPI",88246,"0,2478000",""]
["105289","SINAPI",88316,"0,2478000",""]
["105290",null,null,"","20,5246295"]
["105290","SINAPI-I",3837,"1,0000000",""]
["105290","SINAPI-I",20078,"0,0563000",""]
["105290","SINAPI",88246,"0,3523000",""]
["105290","SINAPI",88316,"0,3523000",""]
["105291",null,null,"","17,5612848"]
["105291","SINAPI-I",3837,"1,0000000",""]
["105291","SINAPI-I",20078,"0,0563000",""]
["105291","SINAPI",88246,"0,2858000",""]
["105291","SINAPI",88316,"0,2858000",""]
["105292",null,null,"","29,2607003"]
["105292","SINAPI-I",1831,"1,0000000",""]
["105292","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["105292","SINAPI",88246,"0,3877000",""]
["105292","SINAPI",88316,"0,3877000",""]
["105293",null,null,"","25,6446188"]
["105293","SINAPI-I",1831,"1,0000000",""]
["105293","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["105293","SINAPI",88246,"0,3146000",""]
["105293","SINAPI",88316,"0,3146000",""]
["105294",null,null,"","17,7733333"]
["105294","SINAPI-I",1825,"1,0000000",""]
["105294","SINAPI-I",20078,"0,0438000",""]
["105294","SINAPI",88246,"0,4580000",""]
["105294","SINAPI",88316,"0,4580000",""]
["105295",null,null,"","15,1019837"]
["105295","SINAPI-I",1825,"1,0000000",""]
["105295","SINAPI-I",20078,"0,0438000",""]
["105295","SINAPI",88246,"0,3716000",""]
["105295","SINAPI",88316,"0,3716000",""]
["105296",null,null,"","12,2238117"]
["105296","SINAPI-I",1827,"1,0000000",""]
["105296","SINAPI-I",20078,"0,0563000",""]
["105296","SINAPI",88246,"0,5284000",""]
["105296","SINAPI",88316,"0,5284000",""]
["105308",null,null,"","67,6886793"]
["105308","SINAPI-I",20078,"0,0136000",""]
["105308","SINAPI",88246,"0,0988000",""]
["105308","SINAPI",88316,"0,0988000",""]
["105309",null,null,"","66,9584246"]
["105309","SINAPI-I",20078,"0,0155000",""]
["105309","SINAPI",88246,"0,1058000",""]
["105309","SINAPI",88316,"0,1058000",""]
["105310",null,null,"","66,9144982"]
["105310","SINAPI-I",20078,"0,0188000",""]
["105310","SINAPI",88246,"0,1243000",""]
["105310","SINAPI",88316,"0,1243000",""]
["105311",null,null,"","68,8427300"]
["105311","SINAPI-I",20078,"0,0094000",""]
["105311","SINAPI",88246,"0,0806000",""]
["105311","SINAPI",88316,"0,0806000",""]
["105312",null,null,"","66,1891118"]
["105312","SINAPI-I",20078,"0,0136000",""]
["105312","SINAPI",88246,"0,0802000",""]
["105312","SINAPI",88316,"0,0802000",""]
["105313",null,null,"","65,4353563"]
["105313","SINAPI-I",20078,"0,0155000",""]
["105313","SINAPI",88246,"0,0858000",""]
["105313","SINAPI",88316,"0,0858000",""]
["105314",null,null,"","65,2561248"]
["105314","SINAPI-I",20078,"0,0188000",""]
["105314","SINAPI",88246,"0,1009000",""]
["105314","SINAPI",88316,"0,1009000",""]
["105315",null,null,"","67,9687500"]
["105315","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["105315","SINAPI",88246,"0,2097000",""]
["105315","SINAPI",88316,"0,2097000",""]
["105316",null,null,"","50,5895565"]
["105316","SINAPI",5678,"0,0221000",""]
["105316","SINAPI",5679,"0,0534000",""]
["105316","SINAPI-I",20078,"0,0678000",""]
["105316","SINAPI",88246,"0,2873000",""]
["105316","SINAPI",88316,"0,1915000",""]
["105327",null,null,"","6,3023995"]
["105327","SINAPI-I",20078,"0,0073000",""]
["105327","SINAPI-I",36376,"1,0250000",""]
["105327","SINAPI",88246,"0,0756000",""]
["105327","SINAPI",88316,"0,0756000",""]
["105328",null,null,"","5,1997649"]
["105328","SINAPI-I",20078,"0,0073000",""]
["105328","SINAPI-I",36376,"1,0250000",""]
["105328","SINAPI",88246,"0,0613000",""]
["105328","SINAPI",88316,"0,0613000",""]
["105329",null,null,"","4,4993775"]
["105329","SINAPI-I",20078,"0,0094000",""]
["105329","SINAPI-I",36377,"1,0250000",""]
["105329","SINAPI",88246,"0,0872000",""]
["105329","SINAPI",88316,"0,0872000",""]
["105330",null,null,"","3,6703850"]
["105330","SINAPI-I",20078,"0,0094000",""]
["105330","SINAPI-I",36377,"1,0250000",""]
["105330","SINAPI",88246,"0,0707000",""]
["105330","SINAPI",88316,"0,0707000",""]
["105331",null,null,"","5,8087130"]
["105331","SINAPI-I",9825,"1,0250000",""]
["105331","SINAPI-I",20078,"0,0094000",""]
["105331","SINAPI",88246,"0,0806000",""]
["105331","SINAPI",88316,"0,0806000",""]
["105332",null,null,"","4,8030495"]
["105332","SINAPI-I",9825,"1,0250000",""]
["105332","SINAPI-I",20078,"0,0094000",""]
["105332","SINAPI",88246,"0,0654000",""]
["105332","SINAPI",88316,"0,0654000",""]
["105333",null,null,"","2,8322811"]
["105333","SINAPI",5678,"0,0081000",""]
["105333","SINAPI",5679,"0,0387000",""]
["105333","SINAPI-I",9829,"1,0250000",""]
["105333","SINAPI-I",20078,"0,0188000",""]
["105333","SINAPI",88246,"0,1270000",""]
["105333","SINAPI",88316,"0,1270000",""]
["105334",null,null,"","2,1479988"]
["105334","SINAPI",5678,"0,0081000",""]
["105334","SINAPI",5679,"0,0195000",""]
["105334","SINAPI-I",9829,"1,0250000",""]
["105334","SINAPI-I",20078,"0,0188000",""]
["105334","SINAPI",88246,"0,1030000",""]
["105334","SINAPI",88316,"0,1030000",""]
["105335",null,null,"","2,2215505"]
["105335","SINAPI",5678,"0,0095000",""]
["105335","SINAPI",5679,"0,0458000",""]
["105335","SINAPI-I",9826,"1,0250000",""]
["105335","SINAPI-I",20078,"0,0229000",""]
["105335","SINAPI",88246,"0,1502000",""]
["105335","SINAPI",88316,"0,1502000",""]
["105336",null,null,"","1,6861862"]
["105336","SINAPI",5678,"0,0095000",""]
["105336","SINAPI",5679,"0,0231000",""]
["105336","SINAPI-I",9826,"1,0250000",""]
["105336","SINAPI-I",20078,"0,0229000",""]
["105336","SINAPI",88246,"0,1219000",""]
["105336","SINAPI",88316,"0,1219000",""]
["105337",null,null,"","1,8227630"]
["105337","SINAPI",5678,"0,0110000",""]
["105337","SINAPI",5679,"0,0529000",""]
["105337","SINAPI-I",9827,"1,0250000",""]
["105337","SINAPI-I",20078,"0,0271000",""]
["105337","SINAPI",88246,"0,1734000",""]
["105337","SINAPI",88316,"0,1734000",""]
["105338",null,null,"","1,3807825"]
["105338","SINAPI",5678,"0,0110000",""]
["105338","SINAPI",5679,"0,0267000",""]
["105338","SINAPI-I",9827,"1,0250000",""]
["105338","SINAPI-I",20078,"0,0271000",""]
["105338","SINAPI",88246,"0,1407000",""]
["105338","SINAPI",88316,"0,1407000",""]
["105339",null,null,"","67,9856116"]
["105339","SINAPI-I",20078,"0,0094000",""]
["105339","SINAPI",88246,"0,0654000",""]
["105339","SINAPI",88316,"0,0654000",""]
["105359",null,null,"","68,8990826"]
["105359","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["105359","SINAPI",88246,"0,2585000",""]
["105359","SINAPI",88316,"0,2585000",""]
["105360",null,null,"","66,8674699"]
["105360","SINAPI-I",20078,"0,0438000",""]
["105360","SINAPI",88246,"0,3054000",""]
["105360","SINAPI",88316,"0,3054000",""]
["105361",null,null,"","66,0012879"]
["105361","SINAPI-I",20078,"0,0563000",""]
["105361","SINAPI",88246,"0,3523000",""]
["105361","SINAPI",88316,"0,3523000",""]
["105362",null,null,"","70,5440901"]
["105362","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["105362","SINAPI",88246,"0,3877000",""]
["105362","SINAPI",88316,"0,3877000",""]
["105363",null,null,"","68,9601656"]
["105363","SINAPI-I",20078,"0,0438000",""]
["105363","SINAPI",88246,"0,4580000",""]
["105363","SINAPI",88316,"0,4580000",""]
["105364",null,null,"","68,4163702"]
["105364","SINAPI-I",20078,"0,0563000",""]
["105364","SINAPI",88246,"0,5284000",""]
["105364","SINAPI",88316,"0,5284000",""]
["105365",null,null,"","68,8329520"]
["105365","SINAPI-I",20078,"0,0500000",""]
["105365","SINAPI",88246,"0,5169000",""]
["105365","SINAPI",88316,"0,5169000",""]
["105366",null,null,"","66,7166980"]
["105366","SINAPI-I",20078,"0,0875000",""]
["105366","SINAPI",88246,"0,6107000",""]
["105366","SINAPI",88316,"0,6107000",""]
["105367",null,null,"","65,9485531"]
["105367","SINAPI-I",20078,"0,1125000",""]
["105367","SINAPI",88246,"0,7045000",""]
["105367","SINAPI",88316,"0,7045000",""]
["105368",null,null,"","13,1168831"]
["105368","SINAPI",5678,"0,0195000",""]
["105368","SINAPI",5679,"0,0472000",""]
["105368","SINAPI-I",20078,"0,0275000",""]
["105368","SINAPI-I",40418,"1,0000000",""]
["105368","SINAPI",88246,"0,1335000",""]
["105368","SINAPI",88316,"0,0890000",""]
["105370",null,null,"","10,9881165"]
["105370","SINAPI",5678,"0,0260000",""]
["105370","SINAPI",5679,"0,0629000",""]
["105370","SINAPI-I",20078,"0,0549000",""]
["105370","SINAPI-I",40421,"1,0000000",""]
["105370","SINAPI",88246,"0,1779000",""]
["105370","SINAPI",88316,"0,1186000",""]
["105371",null,null,"","64,3353942"]
["105371","SINAPI-I",20078,"0,1125000",""]
["105371","SINAPI",88246,"0,5716000",""]
["105371","SINAPI",88316,"0,5716000",""]
["105372",null,null,"","45,3566623"]
["105372","SINAPI",5678,"0,0130000",""]
["105372","SINAPI",5679,"0,0315000",""]
["105372","SINAPI-I",20078,"0,0275000",""]
["105372","SINAPI",88246,"0,0890000",""]
["105372","SINAPI",88316,"0,0593000",""]
["105373",null,null,"","46,4285715"]
["105373","SINAPI",5678,"0,0141000",""]
["105373","SINAPI",5679,"0,0340000",""]
["105373","SINAPI-I",20078,"0,0326000",""]
["105373","SINAPI",88246,"0,1123000",""]
["105373","SINAPI",88316,"0,0749000",""]
["105374",null,null,"","10,2378999"]
["105374","SINAPI-I",1827,"1,0000000",""]
["105374","SINAPI-I",20078,"0,0563000",""]
["105374","SINAPI",88246,"0,4287000",""]
["105374","SINAPI",88316,"0,4287000",""]
["105375",null,null,"","20,2928663"]
["105375","SINAPI-I",11378,"1,0000000",""]
["105375","SINAPI-I",20078,"0,1125000",""]
["105375","SINAPI",88246,"0,7045000",""]
["105375","SINAPI",88316,"0,7045000",""]
["105376",null,null,"","17,3708920"]
["105376","SINAPI-I",11378,"1,0000000",""]
["105376","SINAPI-I",20078,"0,1125000",""]
["105376","SINAPI",88246,"0,5716000",""]
["105376","SINAPI",88316,"0,5716000",""]
["105381",null,null,"","65,3357532"]
["105381","SINAPI-I",20078,"0,0438000",""]
["105381","SINAPI",88246,"0,2478000",""]
["105381","SINAPI",88316,"0,2478000",""]
["105382",null,null,"","64,3687065"]
["105382","SINAPI-I",20078,"0,0563000",""]
["105382","SINAPI",88246,"0,2858000",""]
["105382","SINAPI",88316,"0,2858000",""]
["105383",null,null,"","69,7408537"]
["105383","SINAPI-I",20078,"0,0250000",""]
["105383","SINAPI",88246,"0,3146000",""]
["105383","SINAPI",88316,"0,3146000",""]
["105384",null,null,"","67,9446889"]
["105384","SINAPI-I",20078,"0,0438000",""]
["105384","SINAPI",88246,"0,3716000",""]
["105384","SINAPI",88316,"0,3716000",""]
["105385",null,null,"","67,2413794"]
["105385","SINAPI-I",20078,"0,0563000",""]
["105385","SINAPI",88246,"0,4287000",""]
["105385","SINAPI",88316,"0,4287000",""]
["105386",null,null,"","67,8531702"]
["105386","SINAPI-I",20078,"0,0500000",""]
["105386","SINAPI",88246,"0,4194000",""]
["105386","SINAPI",88316,"0,4194000",""]
["105387",null,null,"","65,2488688"]
["105387","SINAPI-I",20078,"0,0875000",""]
["105387","SINAPI",88246,"0,4955000",""]
["105387","SINAPI",88316,"0,4955000",""]
["92833",null,null,"","2,0797227"]
["92833","SINAPI",5631,"0,0160000",""]
["92833","SINAPI",5632,"0,0311000",""]
["92833","SINAPI-I",40335,"1,0300000",""]
["92833","SINAPI-I",40340,"0,4000000",""]
["92833","SINAPI",88246,"0,0715000",""]
["92833","SINAPI",88316,"0,1431000",""]
["92834",null,null,"","22,8865979"]
["92834","SINAPI",5631,"0,0160000",""]
["92834","SINAPI",5632,"0,0311000",""]
["92834","SINAPI-I",40340,"0,4000000",""]
["92834","SINAPI",88246,"0,0715000",""]
["92834","SINAPI",88316,"0,1431000",""]
["92835",null,null,"","2,8224190"]
["92835","SINAPI",5631,"0,0228000",""]
["92835","SINAPI",5632,"0,0443000",""]
["92835","SINAPI-I",7740,"1,0300000",""]
["92835","SINAPI-I",40341,"0,4000000",""]
["92835","SINAPI",88246,"0,1021000",""]
["92835","SINAPI",88316,"0,2041000",""]
["92836",null,null,"","24,7946812"]
["92836","SINAPI",5631,"0,0228000",""]
["92836","SINAPI",5632,"0,0443000",""]
["92836","SINAPI-I",40341,"0,4000000",""]
["92836","SINAPI",88246,"0,1021000",""]
["92836","SINAPI",88316,"0,2041000",""]
["92837",null,null,"","2,0653314"]
["92837","SINAPI",5631,"0,0297000",""]
["92837","SINAPI",5632,"0,0576000",""]
["92837","SINAPI-I",7741,"1,0300000",""]
["92837","SINAPI-I",40342,"0,4000000",""]
["92837","SINAPI",88246,"0,1326000",""]
["92837","SINAPI",88316,"0,2651000",""]
["92838",null,null,"","25,7311761"]
["92838","SINAPI",5631,"0,0297000",""]
["92838","SINAPI",5632,"0,0576000",""]
["92838","SINAPI-I",40342,"0,4000000",""]
["92838","SINAPI",88246,"0,1326000",""]
["92838","SINAPI",88316,"0,2651000",""]
["92839",null,null,"","2,0698787"]
["92839","SINAPI",5631,"0,0365000",""]
["92839","SINAPI",5632,"0,0708000",""]
["92839","SINAPI-I",7774,"1,0300000",""]
["92839","SINAPI-I",40343,"0,4000000",""]
["92839","SINAPI",88246,"0,1631000",""]
["92839","SINAPI",88316,"0,3262000",""]
["92840",null,null,"","26,0780287"]
["92840","SINAPI",5631,"0,0365000",""]
["92840","SINAPI",5632,"0,0708000",""]
["92840","SINAPI-I",40343,"0,4000000",""]
["92840","SINAPI",88246,"0,1631000",""]
["92840","SINAPI",88316,"0,3262000",""]
["92841",null,null,"","1,8866743"]
["92841","SINAPI",5631,"0,0433000",""]
["92841","SINAPI",5632,"0,0841000",""]
["92841","SINAPI-I",7744,"1,0300000",""]
["92841","SINAPI-I",40344,"0,4000000",""]
["92841","SINAPI",88246,"0,1936000",""]
["92841","SINAPI",88316,"0,3872000",""]
["92842",null,null,"","24,6273228"]
["92842","SINAPI",5631,"0,0433000",""]
["92842","SINAPI",5632,"0,0841000",""]
["92842","SINAPI-I",40344,"0,4000000",""]
["92842","SINAPI",88246,"0,1936000",""]
["92842","SINAPI",88316,"0,3872000",""]
["92843",null,null,"","2,1115796"]
["92843","SINAPI",5631,"0,0501000",""]
["92843","SINAPI",5632,"0,0973000",""]
["92843","SINAPI-I",7773,"1,0300000",""]
["92843","SINAPI-I",40345,"0,4000000",""]
["92843","SINAPI",88246,"0,2241000",""]
["92843","SINAPI",88316,"0,4482000",""]
["92844",null,null,"","23,9622641"]
["92844","SINAPI",5631,"0,0501000",""]
["92844","SINAPI",5632,"0,0973000",""]
["92844","SINAPI-I",40345,"0,4000000",""]
["92844","SINAPI",88246,"0,2241000",""]
["92844","SINAPI",88316,"0,4482000",""]
["92845",null,null,"","1,6167646"]
["92845","SINAPI",5631,"0,0570000",""]
["92845","SINAPI",5632,"0,1106000",""]
["92845","SINAPI-I",7754,"1,0300000",""]
["92845","SINAPI-I",40346,"0,4000000",""]
["92845","SINAPI",88246,"0,2546000",""]
["92845","SINAPI",88316,"0,5092000",""]
["92846",null,null,"","23,7397157"]
["92846","SINAPI",5631,"0,0570000",""]
["92846","SINAPI",5632,"0,1106000",""]
["92846","SINAPI-I",40346,"0,4000000",""]
["92846","SINAPI",88246,"0,2546000",""]
["92846","SINAPI",88316,"0,5092000",""]
["92847",null,null,"","1,7663245"]
["92847","SINAPI",5631,"0,0638000",""]
["92847","SINAPI",5632,"0,1238000",""]
["92847","SINAPI-I",7720,"1,0300000",""]
["92847","SINAPI-I",40347,"0,4000000",""]
["92847","SINAPI",88246,"0,2851000",""]
["92847","SINAPI",88316,"0,5703000",""]
["92848",null,null,"","22,5291434"]
["92848","SINAPI",5631,"0,0638000",""]
["92848","SINAPI",5632,"0,1238000",""]
["92848","SINAPI-I",40347,"0,4000000",""]
["92848","SINAPI",88246,"0,2851000",""]
["92848","SINAPI",88316,"0,5703000",""]
["92849",null,null,"","2,5256035"]
["92849","SINAPI",5631,"0,0196000",""]
["92849","SINAPI",5632,"0,0380000",""]
["92849","SINAPI-I",40335,"1,0300000",""]
["92849","SINAPI-I",40340,"0,4000000",""]
["92849","SINAPI",88246,"0,0875000",""]
["92849","SINAPI",88316,"0,1750000",""]
["92850",null,null,"","25,1152073"]
["92850","SINAPI",5631,"0,0196000",""]
["92850","SINAPI",5632,"0,0380000",""]
["92850","SINAPI-I",40340,"0,4000000",""]
["92850","SINAPI",88246,"0,0875000",""]
["92850","SINAPI",88316,"0,1750000",""]
["92851",null,null,"","3,4087917"]
["92851","SINAPI",5631,"0,0279000",""]
["92851","SINAPI",5632,"0,0542000",""]
["92851","SINAPI-I",7740,"1,0300000",""]
["92851","SINAPI-I",40341,"0,4000000",""]
["92851","SINAPI",88246,"0,1248000",""]
["92851","SINAPI",88316,"0,2497000",""]
["92852",null,null,"","26,9044321"]
["92852","SINAPI",5631,"0,0279000",""]
["92852","SINAPI",5632,"0,0542000",""]
["92852","SINAPI-I",40341,"0,4000000",""]
["92852","SINAPI",88246,"0,1248000",""]
["92852","SINAPI",88316,"0,2497000",""]
["92853",null,null,"","2,4930816"]
["92853","SINAPI",5631,"0,0363000",""]
["92853","SINAPI",5632,"0,0704000",""]
["92853","SINAPI-I",7741,"1,0300000",""]
["92853","SINAPI-I",40342,"0,4000000",""]
["92853","SINAPI",88246,"0,1622000",""]
["92853","SINAPI",88316,"0,3243000",""]
["92854",null,null,"","27,6893523"]
["92854","SINAPI",5631,"0,0363000",""]
["92854","SINAPI",5632,"0,0704000",""]
["92854","SINAPI-I",40342,"0,4000000",""]
["92854","SINAPI",88246,"0,1622000",""]
["92854","SINAPI",88316,"0,3243000",""]
["92855",null,null,"","2,5032247"]
["92855","SINAPI",5631,"0,0446000",""]
["92855","SINAPI",5632,"0,0866000",""]
["92855","SINAPI-I",7774,"1,0300000",""]
["92855","SINAPI-I",40343,"0,4000000",""]
["92855","SINAPI",88246,"0,1995000",""]
["92855","SINAPI",88316,"0,3990000",""]
["92856",null,null,"","28,0551163"]
["92856","SINAPI",5631,"0,0446000",""]
["92856","SINAPI",5632,"0,0866000",""]
["92856","SINAPI-I",40343,"0,4000000",""]
["92856","SINAPI",88246,"0,1995000",""]
["92856","SINAPI",88316,"0,3990000",""]
["92857",null,null,"","2,2864578"]
["92857","SINAPI",5631,"0,0530000",""]
["92857","SINAPI",5632,"0,1029000",""]
["92857","SINAPI-I",7744,"1,0300000",""]
["92857","SINAPI-I",40344,"0,4000000",""]
["92857","SINAPI",88246,"0,2368000",""]
["92857","SINAPI",88316,"0,4736000",""]
["92858",null,null,"","26,6956049"]
["92858","SINAPI",5631,"0,0530000",""]
["92858","SINAPI",5632,"0,1029000",""]
["92858","SINAPI-I",40344,"0,4000000",""]
["92858","SINAPI",88246,"0,2368000",""]
["92858","SINAPI",88316,"0,4736000",""]
["92859",null,null,"","2,5578544"]
["92859","SINAPI",5631,"0,0613000",""]
["92859","SINAPI",5632,"0,1191000",""]
["92859","SINAPI-I",7773,"1,0300000",""]
["92859","SINAPI-I",40345,"0,4000000",""]
["92859","SINAPI",88246,"0,2741000",""]
["92859","SINAPI",88316,"0,5483000",""]
["92860",null,null,"","26,0703946"]
["92860","SINAPI",5631,"0,0613000",""]
["92860","SINAPI",5632,"0,1191000",""]
["92860","SINAPI-I",40345,"0,4000000",""]
["92860","SINAPI",88246,"0,2741000",""]
["92860","SINAPI",88316,"0,5483000",""]
["92861",null,null,"","1,9628046"]
["92861","SINAPI",5631,"0,0697000",""]
["92861","SINAPI",5632,"0,1353000",""]
["92861","SINAPI-I",7754,"1,0300000",""]
["92861","SINAPI-I",40346,"0,4000000",""]
["92861","SINAPI",88246,"0,3115000",""]
["92861","SINAPI",88316,"0,6229000",""]
["92862",null,null,"","25,8480776"]
["92862","SINAPI",5631,"0,0697000",""]
["92862","SINAPI",5632,"0,1353000",""]
["92862","SINAPI-I",40346,"0,4000000",""]
["92862","SINAPI",88246,"0,3115000",""]
["92862","SINAPI",88316,"0,6229000",""]
["92863",null,null,"","2,1428219"]
["92863","SINAPI",5631,"0,0780000",""]
["92863","SINAPI",5632,"0,1515000",""]
["92863","SINAPI-I",7720,"1,0300000",""]
["92863","SINAPI-I",40347,"0,4000000",""]
["92863","SINAPI",88246,"0,3488000",""]
["92863","SINAPI",88316,"0,6976000",""]
["92864",null,null,"","24,6657602"]
["92864","SINAPI",5631,"0,0780000",""]
["92864","SINAPI",5632,"0,1515000",""]
["92864","SINAPI-I",40347,"0,4000000",""]
["92864","SINAPI",88246,"0,3488000",""]
["92864","SINAPI",88316,"0,6976000",""]
["92210",null,null,"","8,7838274"]
["92210","SINAPI",5631,"0,0481000",""]
["92210","SINAPI",5632,"0,0934000",""]
["92210","SINAPI-I",7745,"1,0300000",""]
["92210","SINAPI",88246,"0,2151000",""]
["92210","SINAPI",88316,"0,4302000",""]
["92210","SINAPI",88629,"0,0016000",""]
["92211",null,null,"","9,2618162"]
["92211","SINAPI",5631,"0,0612000",""]
["92211","SINAPI",5632,"0,1188000",""]
["92211","SINAPI-I",7714,"1,0300000",""]
["92211","SINAPI",88246,"0,2735000",""]
["92211","SINAPI",88316,"0,5471000",""]
["92211","SINAPI",88629,"0,0030000",""]
["92212",null,null,"","7,3855960"]
["92212","SINAPI",5631,"0,0743000",""]
["92212","SINAPI",5632,"0,1442000",""]
["92212","SINAPI-I",7725,"1,0300000",""]
["92212","SINAPI",88246,"0,3320000",""]
["92212","SINAPI",88316,"0,6640000",""]
["92212","SINAPI",88629,"0,0047000",""]
["92213",null,null,"","6,5593801"]
["92213","SINAPI",5631,"0,0874000",""]
["92213","SINAPI",5632,"0,1696000",""]
["92213","SINAPI-I",7742,"1,0300000",""]
["92213","SINAPI",88246,"0,3905000",""]
["92213","SINAPI",88316,"0,7810000",""]
["92213","SINAPI",88629,"0,0068000",""]
["92214",null,null,"","6,2667553"]
["92214","SINAPI",5631,"0,1005000",""]
["92214","SINAPI",5632,"0,1950000",""]
["92214","SINAPI-I",7750,"1,0300000",""]
["92214","SINAPI",88246,"0,4489000",""]
["92214","SINAPI",88316,"0,8979000",""]
["92214","SINAPI",88629,"0,0093000",""]
["92215",null,null,"","6,2064716"]
["92215","SINAPI",5631,"0,1135000",""]
["92215","SINAPI",5632,"0,2204000",""]
["92215","SINAPI-I",7756,"1,0300000",""]
["92215","SINAPI",88246,"0,5074000",""]
["92215","SINAPI",88316,"1,0148000",""]
["92215","SINAPI",88629,"0,0122000",""]
["92216",null,null,"","6,7182857"]
["92216","SINAPI",5631,"0,1266000",""]
["92216","SINAPI",5632,"0,2458000",""]
["92216","SINAPI-I",7753,"1,0300000",""]
["92216","SINAPI",88246,"0,5659000",""]
["92216","SINAPI",88316,"1,1317000",""]
["92216","SINAPI",88629,"0,0154000",""]
["92219",null,null,"","9,4909895"]
["92219","SINAPI",5631,"0,0532000",""]
["92219","SINAPI",5632,"0,1033000",""]
["92219","SINAPI-I",7745,"1,0300000",""]
["92219","SINAPI",88246,"0,2379000",""]
["92219","SINAPI",88316,"0,4757000",""]
["92219","SINAPI",88629,"0,0016000",""]
["92220",null,null,"","10,0046726"]
["92220","SINAPI",5631,"0,0678000",""]
["92220","SINAPI",5632,"0,1317000",""]
["92220","SINAPI-I",7714,"1,0300000",""]
["92220","SINAPI",88246,"0,3031000",""]
["92220","SINAPI",88316,"0,6063000",""]
["92220","SINAPI",88629,"0,0030000",""]
["92221",null,null,"","8,0214995"]
["92221","SINAPI",5631,"0,0824000",""]
["92221","SINAPI",5632,"0,1600000",""]
["92221","SINAPI-I",7725,"1,0300000",""]
["92221","SINAPI",88246,"0,3684000",""]
["92221","SINAPI",88316,"0,7368000",""]
["92221","SINAPI",88629,"0,0047000",""]
["92222",null,null,"","7,1439533"]
["92222","SINAPI",5631,"0,0970000",""]
["92222","SINAPI",5632,"0,1884000",""]
["92222","SINAPI-I",7742,"1,0300000",""]
["92222","SINAPI",88246,"0,4337000",""]
["92222","SINAPI",88316,"0,8674000",""]
["92222","SINAPI",88629,"0,0068000",""]
["92223",null,null,"","6,8275891"]
["92223","SINAPI",5631,"0,1116000",""]
["92223","SINAPI",5632,"0,2167000",""]
["92223","SINAPI-I",7750,"1,0300000",""]
["92223","SINAPI",88246,"0,4990000",""]
["92223","SINAPI",88316,"0,9980000",""]
["92223","SINAPI",88629,"0,0093000",""]
["92224",null,null,"","6,7623968"]
["92224","SINAPI",5631,"0,1263000",""]
["92224","SINAPI",5632,"0,2451000",""]
["92224","SINAPI-I",7756,"1,0300000",""]
["92224","SINAPI",88246,"0,5643000",""]
["92224","SINAPI",88316,"1,1285000",""]
["92224","SINAPI",88629,"0,0122000",""]
["92226",null,null,"","7,3115880"]
["92226","SINAPI",5631,"0,1409000",""]
["92226","SINAPI",5632,"0,2734000",""]
["92226","SINAPI-I",7753,"1,0300000",""]
["92226","SINAPI",88246,"0,6295000",""]
["92226","SINAPI",88316,"1,2591000",""]
["92226","SINAPI",88629,"0,0154000",""]
["92808",null,null,"","42,3823911"]
["92808","SINAPI",5631,"0,0350000",""]
["92808","SINAPI",5632,"0,0680000",""]
["92808","SINAPI",88246,"0,1566000",""]
["92808","SINAPI",88316,"0,3132000",""]
["92808","SINAPI",88629,"0,0007000",""]
["92809",null,null,"","41,9623574"]
["92809","SINAPI",5631,"0,0481000",""]
["92809","SINAPI",5632,"0,0934000",""]
["92809","SINAPI",88246,"0,2151000",""]
["92809","SINAPI",88316,"0,4302000",""]
["92809","SINAPI",88629,"0,0016000",""]
["92810",null,null,"","41,5336986"]
["92810","SINAPI",5631,"0,0612000",""]
["92810","SINAPI",5632,"0,1188000",""]
["92810","SINAPI",88246,"0,2735000",""]
["92810","SINAPI",88316,"0,5471000",""]
["92810","SINAPI",88629,"0,0030000",""]
["92811",null,null,"","41,1821519"]
["92811","SINAPI",5631,"0,0743000",""]
["92811","SINAPI",5632,"0,1442000",""]
["92811","SINAPI",88246,"0,3320000",""]
["92811","SINAPI",88316,"0,6640000",""]
["92811","SINAPI",88629,"0,0047000",""]
["92812",null,null,"","40,8582997"]
["92812","SINAPI",5631,"0,0874000",""]
["92812","SINAPI",5632,"0,1696000",""]
["92812","SINAPI",88246,"0,3905000",""]
["92812","SINAPI",88316,"0,7810000",""]
["92812","SINAPI",88629,"0,0068000",""]
["92813",null,null,"","40,5214257"]
["92813","SINAPI",5631,"0,1005000",""]
["92813","SINAPI",5632,"0,1950000",""]
["92813","SINAPI",88246,"0,4489000",""]
["92813","SINAPI",88316,"0,8979000",""]
["92813","SINAPI",88629,"0,0093000",""]
["92814",null,null,"","40,2031931"]
["92814","SINAPI",5631,"0,1135000",""]
["92814","SINAPI",5632,"0,2204000",""]
["92814","SINAPI",88246,"0,5074000",""]
["92814","SINAPI",88316,"1,0148000",""]
["92814","SINAPI",88629,"0,0122000",""]
["92815",null,null,"","39,9037434"]
["92815","SINAPI",5631,"0,1266000",""]
["92815","SINAPI",5632,"0,2458000",""]
["92815","SINAPI",88246,"0,5659000",""]
["92815","SINAPI",88316,"1,1317000",""]
["92815","SINAPI",88629,"0,0154000",""]
["92816",null,null,"","5,6556003"]
["92816","SINAPI",5631,"0,1528000",""]
["92816","SINAPI",5632,"0,2966000",""]
["92816","SINAPI-I",7757,"1,0300000",""]
["92816","SINAPI",88246,"0,6828000",""]
["92816","SINAPI",88316,"1,3656000",""]
["92816","SINAPI",88629,"0,0230000",""]
["92817",null,null,"","39,2980339"]
["92817","SINAPI",5631,"0,1528000",""]
["92817","SINAPI",5632,"0,2966000",""]
["92817","SINAPI",88246,"0,6828000",""]
["92817","SINAPI",88316,"1,3656000",""]
["92817","SINAPI",88629,"0,0230000",""]
["92818",null,null,"","5,0704616"]
["92818","SINAPI",5631,"0,1920000",""]
["92818","SINAPI",5632,"0,3728000",""]
["92818","SINAPI-I",7758,"1,0300000",""]
["92818","SINAPI",88246,"0,8582000",""]
["92818","SINAPI",88316,"1,7164000",""]
["92818","SINAPI",88629,"0,0372000",""]
["92819",null,null,"","38,4884259"]
["92819","SINAPI",5631,"0,1920000",""]
["92819","SINAPI",5632,"0,3728000",""]
["92819","SINAPI",88246,"0,8582000",""]
["92819","SINAPI",88316,"1,7164000",""]
["92819","SINAPI",88629,"0,0372000",""]
["92820",null,null,"","42,3377640"]
["92820","SINAPI",5631,"0,0386000",""]
["92820","SINAPI",5632,"0,0750000",""]
["92820","SINAPI",88246,"0,1726000",""]
["92820","SINAPI",88316,"0,3452000",""]
["92820","SINAPI",88629,"0,0007000",""]
["92821",null,null,"","42,0095159"]
["92821","SINAPI",5631,"0,0532000",""]
["92821","SINAPI",5632,"0,1033000",""]
["92821","SINAPI",88246,"0,2379000",""]
["92821","SINAPI",88316,"0,4757000",""]
["92821","SINAPI",88629,"0,0016000",""]
["92822",null,null,"","41,6198705"]
["92822","SINAPI",5631,"0,0678000",""]
["92822","SINAPI",5632,"0,1317000",""]
["92822","SINAPI",88246,"0,3031000",""]
["92822","SINAPI",88316,"0,6063000",""]
["92822","SINAPI",88629,"0,0030000",""]
["92824",null,null,"","41,3249213"]
["92824","SINAPI",5631,"0,0824000",""]
["92824","SINAPI",5632,"0,1600000",""]
["92824","SINAPI",88246,"0,3684000",""]
["92824","SINAPI",88316,"0,7368000",""]
["92824","SINAPI",88629,"0,0047000",""]
["92825",null,null,"","41,0312914"]
["92825","SINAPI",5631,"0,0970000",""]
["92825","SINAPI",5632,"0,1884000",""]
["92825","SINAPI",88246,"0,4337000",""]
["92825","SINAPI",88316,"0,8674000",""]
["92825","SINAPI",88629,"0,0068000",""]
["92826",null,null,"","40,7384073"]
["92826","SINAPI",5631,"0,1116000",""]
["92826","SINAPI",5632,"0,2167000",""]
["92826","SINAPI",88246,"0,4990000",""]
["92826","SINAPI",88316,"0,9980000",""]
["92826","SINAPI",88629,"0,0093000",""]
["92827",null,null,"","40,4175825"]
["92827","SINAPI",5631,"0,1263000",""]
["92827","SINAPI",5632,"0,2451000",""]
["92827","SINAPI",88246,"0,5643000",""]
["92827","SINAPI",88316,"1,1285000",""]
["92827","SINAPI",88629,"0,0122000",""]
["92828",null,null,"","40,1380384"]
["92828","SINAPI",5631,"0,1409000",""]
["92828","SINAPI",5632,"0,2734000",""]
["92828","SINAPI",88246,"0,6295000",""]
["92828","SINAPI",88316,"1,2591000",""]
["92828","SINAPI",88629,"0,0154000",""]
["92829",null,null,"","6,1694550"]
["92829","SINAPI",5631,"0,1701000",""]
["92829","SINAPI",5632,"0,3301000",""]
["92829","SINAPI-I",7757,"1,0300000",""]
["92829","SINAPI",88246,"0,7601000",""]
["92829","SINAPI",88316,"1,5202000",""]
["92829","SINAPI",88629,"0,0230000",""]
["92830",null,null,"","39,5993717"]
["92830","SINAPI",5631,"0,1701000",""]
["92830","SINAPI",5632,"0,3301000",""]
["92830","SINAPI",88246,"0,7601000",""]
["92830","SINAPI",88316,"1,5202000",""]
["92830","SINAPI",88629,"0,0230000",""]
["92831",null,null,"","5,5324334"]
["92831","SINAPI",5631,"0,2139000",""]
["92831","SINAPI",5632,"0,4152000",""]
["92831","SINAPI-I",7758,"1,0300000",""]
["92831","SINAPI",88246,"0,9559000",""]
["92831","SINAPI",88316,"1,9118000",""]
["92831","SINAPI",88629,"0,0372000",""]
["92832",null,null,"","38,8467101"]
["92832","SINAPI",5631,"0,2139000",""]
["92832","SINAPI",5632,"0,4152000",""]
["92832","SINAPI",88246,"0,9559000",""]
["92832","SINAPI",88316,"1,9118000",""]
["92832","SINAPI",88629,"0,0372000",""]
["95565",null,null,"","7,4591720"]
["95565","SINAPI",5631,"0,0350000",""]
["95565","SINAPI",5632,"0,0680000",""]
["95565","SINAPI-I",40334,"1,0300000",""]
["95565","SINAPI",88246,"0,1566000",""]
["95565","SINAPI",88316,"0,3132000",""]
["95565","SINAPI",88629,"0,0007000",""]
["95566",null,null,"","8,0784723"]
["95566","SINAPI",5631,"0,0386000",""]
["95566","SINAPI",5632,"0,0750000",""]
["95566","SINAPI-I",40334,"1,0300000",""]
["95566","SINAPI",88246,"0,1726000",""]
["95566","SINAPI",88316,"0,3452000",""]
["95566","SINAPI",88629,"0,0007000",""]
["95567",null,null,"","11,8441683"]
["95567","SINAPI",5631,"0,0350000",""]
["95567","SINAPI",5632,"0,0680000",""]
["95567","SINAPI-I",7796,"1,0300000",""]
["95567","SINAPI",88246,"0,1566000",""]
["95567","SINAPI",88316,"0,3132000",""]
["95567","SINAPI",88629,"0,0007000",""]
["95568",null,null,"","13,2038834"]
["95568","SINAPI",5631,"0,0481000",""]
["95568","SINAPI",5632,"0,0934000",""]
["95568","SINAPI-I",7781,"1,0300000",""]
["95568","SINAPI",88246,"0,2151000",""]
["95568","SINAPI",88316,"0,4302000",""]
["95568","SINAPI",88629,"0,0016000",""]
["95569",null,null,"","11,8599115"]
["95569","SINAPI",5631,"0,0612000",""]
["95569","SINAPI",5632,"0,1188000",""]
["95569","SINAPI-I",7795,"1,0300000",""]
["95569","SINAPI",88246,"0,2735000",""]
["95569","SINAPI",88316,"0,5471000",""]
["95569","SINAPI",88629,"0,0030000",""]
["95570",null,null,"","12,6933895"]
["95570","SINAPI",5631,"0,0386000",""]
["95570","SINAPI",5632,"0,0750000",""]
["95570","SINAPI-I",7796,"1,0300000",""]
["95570","SINAPI",88246,"0,1726000",""]
["95570","SINAPI",88316,"0,3452000",""]
["95570","SINAPI",88629,"0,0007000",""]
["95571",null,null,"","14,1177577"]
["95571","SINAPI",5631,"0,0532000",""]
["95571","SINAPI",5632,"0,1033000",""]
["95571","SINAPI-I",7781,"1,0300000",""]
["95571","SINAPI",88246,"0,2379000",""]
["95571","SINAPI",88316,"0,4757000",""]
["95571","SINAPI",88629,"0,0016000",""]
["95572",null,null,"","12,7312367"]
["95572","SINAPI",5631,"0,0678000",""]
["95572","SINAPI",5632,"0,1317000",""]
["95572","SINAPI-I",7795,"1,0300000",""]
["95572","SINAPI",88246,"0,3031000",""]
["95572","SINAPI",88316,"0,6063000",""]
["95572","SINAPI",88629,"0,0030000",""]
["97127",null,null,"","67,6404495"]
["97127","SINAPI-I",20078,"0,0146000",""]
["97127","SINAPI",88246,"0,1038000",""]
["97127","SINAPI",88316,"0,1038000",""]
["97128",null,null,"","55,1495017"]
["97128","SINAPI",5678,"0,0081000",""]
["97128","SINAPI",5679,"0,0387000",""]
["97128","SINAPI-I",20078,"0,0188000",""]
["97128","SINAPI",88246,"0,1270000",""]
["97128","SINAPI",88316,"0,1270000",""]
["97132",null,null,"","54,5110411"]
["97132","SINAPI",88316,"0,2199000",""]
["97139","SINAPI",88246,"0,1784000",""]
["103091","SINAPI",88248,"0,0617000",""]
["103095",null,null,"","41,0293068"]
["103098","SINAPI",5930,"0,2327000",""]
["103102","SINAPI",88248,"0,4247000",""]
["103106",null,null,"","32,5881942"]
["103110","SINAPI",5928,"0,3061000",""]
["103118",null,null,"","39,1673905"]
["103121","SINAPI",5930,"0,2214000",""]
["103125","SINAPI",88248,"0,7280000",""]
["103129",null,null,"","39,0049868"]
["103132","SINAPI",5930,"2,2946000",""]
["103136","SINAPI",88248,"3,8724000",""]
["103144","SINAPI",5930,"0,4840000",""]
["103148","SINAPI",88248,"0,7829000",""]
["103152",null,null,"","38,8270934"]
["103377",null,null,"","0,4724088"]
["103387","SINAPI",5928,"0,0328000",""]
["103392",null,null,"","0,2667739"]
["103400",null,null,"","73,4104047"]
["103413",null,null,"","73,4403670"]
["103418","SINAPI",88316,"2,3095000",""]
["103425","SINAPI",88246,"0,0577000",""]
["103429","SINAPI",88316,"2,3095000",""]
["103434",null,null,"","9,8281287"]
["103439","SINAPI-I",37442,"1,0000000",""]
["98445","SINAPI",88239,"0,6890000",""]
["98447","SINAPI",88262,"0,5640000",""]
["98449","SINAPI",88239,"0,6200000",""]
["98453","SINAPI-I",6194,"1,8033000",""]
["98455","SINAPI-I",43681,"2,1000760",""]
["98458","SINAPI-I",6194,"2,0000000",""]
["98462","SINAPI-I",5061,"1,8710000",""]
["105114","SINAPI",88309,"12,6830000",""]
["105126","SINAPI",88309,"0,1200000",""]
["5631",null,null,"","13,2733727"]
["5680","SINAPI",88860,"1,0000000",""]
["5811","SINAPI",5695,"1,0000000",""]
["5851","SINAPI",5721,"1,0000000",""]
["5867","SINAPI",5730,"1,0000000",""]
["5882","SINAPI",88848,"1,0000000",""]
["5901","SINAPI",53831,"1,0000000",""]
["5928","SINAPI",89259,"1,0000000",""]
["5944","SINAPI",89130,"1,0000000",""]
["67826","SINAPI",7060,"1,0000000",""]
["73467","SINAPI",88282,"1,0000000",""]
["83765","SINAPI",88317,"1,0000000",""]
["88399","SINAPI",88400,"1,0000000",""]
["88843","SINAPI",88839,"1,0000000",""]
["89028","SINAPI",89024,"1,0000000",""]
["89257","SINAPI",88302,"1,0000000",""]
["89843","SINAPI",89214,"1,0000000",""]
["90586","SINAPI",90582,"1,0000000",""]
["90643","SINAPI",90639,"1,0000000",""]
["90662","SINAPI",90660,"1,0000000",""]
["90680","SINAPI",90678,"1,0000000",""]
["90972","SINAPI",90968,"1,0000000",""]
["91386","SINAPI",91380,"1,0000000",""]
["91634","SINAPI",91633,"1,0000000",""]
["92106","SINAPI",92102,"1,0000000",""]
["92145","SINAPI",92141,"1,0000000",""]
["92716","SINAPI",92714,"1,0000000",""]
["93224","SINAPI",93223,"1,0000000",""]
["93415","SINAPI",93411,"1,0000000",""]
["93439",null,null,"","38,2011496"]
["95127","SINAPI",95124,"1,0000000",""]
["95212","SINAPI",95210,"1,0000000",""]
["95276","SINAPI",95275,"1,0000000",""]
["95702",null,null,"","59,0401569"]
["95720","SINAPI",95717,"1,0000000",""]
["96158",null,null,"","20,6961178"]
["96463","SINAPI",96460,"1,0000000",""]
["100647","SINAPI",100645,"1,0000000",""]
["104097","SINAPI",104096,"1,0000000",""]
["5806","SINAPI",88853,"1,0000000",""]
["5841","SINAPI",89015,"1,0000000",""]
["5892","SINAPI",91354,"1,0000000",""]
["5930","SINAPI",88286,"1,0000000",""]
["5952","SINAPI",88298,"1,0000000",""]
["6880","SINAPI",7038,"1,0000000",""]
["83766",null,null,"","52,7490997"]
["88404",null,null,"","0,0000000"]
["89022","SINAPI",89019,"1,0000000",""]
["89273","SINAPI",89268,"1,0000000",""]
["90587","SINAPI",90583,"1,0000000",""]
["90663","SINAPI",90658,"1,0000000",""]
["90687","SINAPI",90683,"1,0000000",""]
["91032",null,null,"","29,5699741"]
["91486",null,null,"","29,3072289"]
["92139","SINAPI",92133,"1,0000000",""]
["92967","SINAPI",92963,"1,0000000",""]
["93282",null,null,"","83,9349594"]
["93409","SINAPI",93405,"1,0000000",""]
["95122","SINAPI",88304,"1,0000000",""]
["95259","SINAPI",95255,"1,0000000",""]
["95632","SINAPI",95628,"1,0000000",""]
["96155","SINAPI",96053,"1,0000000",""]
["96464","SINAPI",96460,"1,0000000",""]
["104092","SINAPI",104088,"1,0000000",""]
["5664","SINAPI-I",36531,"0,0000700",""]
["5705","SINAPI-I",37731,"0,0000690",""]
["5727","SINAPI-I",6069,"0,0000667",""]
["7032","SINAPI-I",14405,"0,0000300",""]
["7051",null,null,"","0,0000000"]
["7061",null,null,"","0,0000000"]
["53794","SINAPI-I",9914,"0,0000500",""]
["53840",null,null,"","0,0000000"]
["53866","SINAPI-I",14250,"1,8800000",""]
["87444","SINAPI-I",4221,"0,7087200",""]
["88400",null,null,"","0,0000000"]
["88434","SINAPI-I",37548,"0,0000640",""]
["88834",null,null,"","0,0000000"]
["88848","SINAPI-I",36485,"0,0000141",""]
["88900",null,null,"","0,0000000"]
["89030","SINAPI-I",7622,"0,0000137",""]
["89212",null,null,"","0,0000000"]
["89230","SINAPI-I",13877,"0,0000467",""]
["89241",null,null,"","0,0000000"]
["89256","SINAPI-I",4221,"14,1700000",""]
["89268",null,null,"","0,0000000"]
["89879","SINAPI-I",37763,"0,0000141",""]
["90621",null,null,"","0,0000000"]
["90635","SINAPI-I",39919,"0,0000700",""]
["90647",null,null,"","0,0000000"]
["90664","SINAPI-I",39828,"0,0000700",""]
["90676","SINAPI-I",38543,"0,0000533",""]
["90968","SINAPI-I",36525,"0,0000533",""]
["90995",null,null,"","0,0000000"]
["91030",null,null,"","0,0000000"]
["91354","SINAPI-I",37754,"0,0000343",""]
["91368",null,null,"","0,0000000"]
["91381","SINAPI-I",37758,"0,0000141",""]
["91397",null,null,"","0,0000000"]
["91631",null,null,"","0,0000000"]
["91643",null,null,"","0,0000000"]
["92101","SINAPI-I",44060,"0,0000300",""]
["92110","SINAPI-I",38410,"0,0000800",""]
["92141",null,null,"","0,0000000"]
["92240",null,null,"","0,0000000"]
["93230","SINAPI-I",13891,"0,0000148",""]
["93277",null,null,"","0,0000000"]
["93296","SINAPI-I",44474,"0,0000057",""]
["93406",null,null,"","0,0000000"]
["93419",null,null,"","0,0000000"]
["93431","SINAPI-I",9912,"0,0000600",""]
["95119",null,null,"","0,0000000"]
["95256","SINAPI-I",11616,"0,0000148",""]
["95269",null,null,"","0,0000000"]
["95618","SINAPI-I",11651,"0,0000148",""]
["95701",null,null,"","0,0000000"]
["95717","SINAPI-I",40636,"0,0000148",""]
["96009","SINAPI-I",13726,"0,0000143",""]
["96032","SINAPI-I",37734,"0,0000059",""]
["96057","SINAPI-I",4221,"11,2600000",""]
["96301",null,null,"","0,0000000"]
["98763","SINAPI-I",2705,"4,5900000",""]
["100645",null,null,"","0,0000000"]
["102826","SINAPI-I",2705,"6,3800000",""]
["102897",null,null,"","0,0000000"]
["103229","SINAPI-I",4221,"16,2260000",""]
["104088",null,null,"","0,0000000"]
["104694","SINAPI-I",2705,"2,1300000",""]
["92259","SINAPI",93287,"0,1133000",""]
["92262","SINAPI-I",40552,"0,0400000",""]
["92540","SINAPI-I",4408,"3,3130000",""]
["92544",null,null,"","22,4919093"]
["92546","SINAPI",88239,"2,5940000",""]
["92548","SINAPI-I",39027,"1,6500000",""]
["92550","SINAPI-I",4415,"4,0000000",""]
["92551","SINAPI",88262,"18,7350000",""]
["92553","SINAPI-I",4400,"10,0000000",""]
["92554","SINAPI",88239,"6,0530000",""]
["92559","SINAPI-I",4400,"5,0000000",""]
["92560","SINAPI-I",39027,"2,4000000",""]
["92562","SINAPI-I",4415,"3,0000000",""]
["92563","SINAPI-I",21142,"1,0000000",""]
["92564","SINAPI",88262,"26,2290000",""]
["100381","SINAPI-I",4425,"0,2150000",""]
["100386","SINAPI-I",5075,"0,2400000",""]
["100389",null,null,"","56,5789475"]
["100391","SINAPI",88239,"0,2190000",""]
["100393","SINAPI",93282,"0,0047000",""]
["94192",null,null,"","12,1485522"]
["94198","SINAPI",93282,"0,0333000",""]
["94442","SINAPI",93281,"0,0240000",""]
["94443","SINAPI",88316,"0,3250000",""]
["94207","SINAPI-I",1607,"1,2700000",""]
["94218","SINAPI",88323,"0,1390000",""]
["94219",null,null,"","28,0814339"]
["94221","SINAPI",88316,"0,2090000",""]
["100327","SINAPI",93281,"0,0132000",""]
["100330","SINAPI",88323,"0,1830000",""]
["100435",null,null,"","7,9961922"]
["94228","SINAPI-I",142,"0,0810000",""]
["94229","SINAPI",93281,"0,0132000",""]
["92255","SINAPI-I",11964,"12,0000000",""]
["92569","SINAPI-I",40547,"0,0600000",""]
["92571","SINAPI-I",40839,"0,0050000",""]
["92573","SINAPI-I",40547,"0,0600000",""]
["92574","SINAPI",93281,"0,0155000",""]
["92577","SINAPI-I",40424,"0,2000000",""]
["92578","SINAPI",88278,"0,2830000",""]
["92586",null,null,"","10,5577817"]
["92592",null,null,"","11,8083594"]
["92596","SINAPI-I",40598,"112,8600000",""]
["92602","SINAPI-I",40598,"41,0400000",""]
["92606","SINAPI",92255,"1,0000000",""]
["92612","SINAPI-I",10997,"0,3780000",""]
["92618","SINAPI-I",10997,"0,5220000",""]
["100359","SINAPI",88262,"14,9880000",""]
["100361","SINAPI-I",21142,"1,0000000",""]
["100363","SINAPI-I",4415,"20,0000000",""]
["100364","SINAPI-I",5069,"0,5090000",""]
["100365","SINAPI",92262,"1,0000000",""]
["100367","SINAPI-I",4425,"6,5000000",""]
["100371","SINAPI-I",4415,"5,0000000",""]
["100373",null,null,"","32,4076368"]
["100374","SINAPI-I",4425,"12,0000000",""]
["100375","SINAPI",92262,"1,0000000",""]
["100377","SINAPI",88278,"0,0180000",""]
["100382","SINAPI",93281,"0,0062000",""]
["104184","SINAPI",88248,"0,6240000",""]
["102665","SINAPI-I",4718,"0,1760000",""]
["102668","SINAPI",88316,"0,2946000",""]
["102672","SINAPI-I",3899,"0,1667000",""]
["102673","SINAPI",93382,"0,1000000",""]
["102677","SINAPI",5679,"0,1755000",""]
["102679","SINAPI-I",4718,"0,8250000",""]
["102684","SINAPI-I",4021,"4,6000000",""]
["102687","SINAPI",5678,"0,0314000",""]
["102689","SINAPI-I",3899,"0,0476000",""]
["102693","SINAPI-I",4718,"0,1674000",""]
["102696","SINAPI",88309,"0,0819000",""]
["102703","SINAPI-I",4718,"0,4314000",""]
["102708","SINAPI-I",3899,"1,0000000",""]
["102719",null,null,"","18,7208105"]
["102723","SINAPI",93358,"0,0900000",""]
["103653","SINAPI",88309,"0,0049000",""]
["92744","SINAPI",5631,"0,0667000",""]
["92746","SINAPI-I",5063,"0,0017000",""]
["92748",null,null,"","15,3472212"]
["92751","SINAPI",5632,"1,5106000",""]
["92753","SINAPI",5632,"0,6674000",""]
["92755","SINAPI-I",4011,"1,1500000",""]
["92757","SINAPI-I",4730,"0,3900000",""]
["91069","SINAPI",88830,"0,0590000",""]
["91070","SINAPI",88377,"0,3159000",""]
["91071","SINAPI",88831,"0,5812000",""]
["91073","SINAPI",88831,"0,3910000",""]
["91074","SINAPI",88831,"0,3134000",""]
["91075","SINAPI",90651,"1,1669000",""]
["91076","SINAPI",88831,"0,6545000",""]
["91077","SINAPI",90662,"0,0263000",""]
["91078","SINAPI",90651,"0,5585000",""]
["91080","SINAPI",90662,"0,0284000",""]
["91081","SINAPI",90982,"1,1826000",""]
["91082","SINAPI",90979,"0,0410000",""]
["91083","SINAPI",90656,"0,0734000",""]
["91084","SINAPI",90979,"0,0470000",""]
["91086","SINAPI",90663,"0,4532000",""]
["91089","SINAPI-I",370,"0,1159000",""]
["91089","SINAPI",102726,"0,2500000",""]
["91090","SINAPI",95967,"0,4851000",""]
["91092","SINAPI-I",370,"0,0983000",""]
["91092","SINAPI",102726,"0,2500000",""]
["91093","SINAPI",90982,"0,7720000",""]
["91096","SINAPI-I",39014,"5,0033000",""]
["91097","SINAPI-I",1379,"51,4186000",""]
["91098","SINAPI-I",39014,"5,0033000",""]
["91099","SINAPI-I",4720,"0,0654000",""]
["91100","SINAPI-I",1379,"43,6336000",""]
["91101","SINAPI-I",39014,"5,8732000",""]
["93959",null,null,"","58,8642955"]
["93959","SINAPI",95967,"0,4849000",""]
["93961","SINAPI",90626,"0,2693000",""]
["93967","SINAPI-I",39848,"2,0000000",""]
["93969","SINAPI",6259,"0,0376000",""]
["93969","SINAPI",95967,"0,3839000",""]
["100332","SINAPI-I",4006,"0,0530000",""]
["100335","SINAPI-I",4006,"0,0530000",""]
["100342",null,null,"","20,6823027"]
["100346","SINAPI-I",39017,"0,2120000",""]
["100349","SINAPI",90586,"0,1220000",""]
["104842","SINAPI",5903,"0,0454000",""]
["104843","SINAPI",90776,"0,1995000",""]
["104846","SINAPI",90776,"0,1792000",""]
["104848","SINAPI",90625,"0,0791000",""]
["104849","SINAPI",90778,"0,0204000",""]
["104851","SINAPI-I",44480,"1,0715000",""]
["104853",null,null,"","25,4989308"]
["104854","SINAPI",90625,"0,0871000",""]
["104879","SINAPI",5903,"0,0516000",""]
["104880","SINAPI",90778,"0,0349000",""]
["104887","SINAPI-I",44480,"1,0715000",""]
["104889",null,null,"","23,6787564"]
["104890","SINAPI",90631,"0,0385000",""]
["104891","SINAPI",90778,"0,0104000",""]
["102990","SINAPI-I",10541,"1,0300000",""]
["102997","SINAPI-I",4509,"0,8506000",""]
["102999","SINAPI",94964,"0,1823000",""]
["103003","SINAPI-I",11245,"1,0000000",""]
["103005","SINAPI",96536,"0,6200000",""]
["103007","SINAPI-I",2692,"0,0071000",""]
["97933","SINAPI",5678,"0,1502000",""]
["97936","SINAPI",97734,"0,0280000",""]
["97947","SINAPI",96536,"0,7600000",""]
["97948","SINAPI",89998,"3,8254000",""]
["97949","SINAPI",94970,"0,1628000",""]
["97950","SINAPI",88628,"0,9206000",""]
["97951","SINAPI-I",43386,"1,0000000",""]
["97952","SINAPI",97737,"0,0680000",""]
["97955","SINAPI",5678,"0,0599000",""]
["97956","SINAPI-I",660,"21,0000000",""]
["97957",null,null,"","31,3662209"]
["97957","SINAPI",89996,"1,9744000",""]
["97961","SINAPI",88628,"0,5972000",""]
["97973","SINAPI-I",25067,"89,8319000",""]
["97976","SINAPI-I",2692,"0,0104000",""]
["97977","SINAPI-I",4491,"0,2267000",""]
["97977","SINAPI",101623,"0,3402000",""]
["97980","SINAPI-I",5069,"0,0276000",""]
["97981","SINAPI",88316,"9,6255000",""]
["97985","SINAPI",89995,"0,0314000",""]
["97988","SINAPI",88309,"17,5654000",""]
["97992","SINAPI",89995,"0,0942000",""]
["97993","SINAPI",100475,"0,7090000",""]
["97994","SINAPI",97738,"0,0221000",""]
["97996","SINAPI-I",4491,"0,3663000",""]
["97997","SINAPI-I",660,"15,2250000",""]
["97999","SINAPI",89995,"0,0523000",""]
["98003","SINAPI-I",660,"23,1000000",""]
["98006",null,null,"","29,5819679"]
["98006","SINAPI",92767,"34,8364000",""]
["98008",null,null,"","29,3545532"]
["98008","SINAPI",100475,"0,6379000",""]
["98010","SINAPI-I",4517,"0,5676000",""]
["98012","SINAPI",89993,"0,0598000",""]
["98013","SINAPI",89995,"0,0677000",""]
["98014","SINAPI",89993,"0,0598000",""]
["98016",null,null,"","28,2136172"]
["98016","SINAPI",92767,"40,2864000",""]
["98018","SINAPI-I",4517,"0,8316000",""]
["98020","SINAPI-I",25067,"150,8690000",""]
["98021","SINAPI",87316,"0,0739000",""]
["98022","SINAPI",89993,"0,0598000",""]
["98023","SINAPI",89995,"0,0754000",""]
["98024","SINAPI",89993,"0,0598000",""]
["98026",null,null,"","27,4530396"]
["98028","SINAPI-I",5069,"0,0796000",""]
["98029","SINAPI",87316,"0,1075000",""]
["98030","SINAPI",88309,"37,2405000",""]
["98031","SINAPI",87316,"0,0907000",""]
["98032","SINAPI",89993,"0,0598000",""]
["98033","SINAPI",89995,"0,0908000",""]
["98036","SINAPI-I",660,"72,4500000",""]
["98036","SINAPI",101624,"2,4168000",""]
["98038","SINAPI-I",5069,"0,0796000",""]
["98039","SINAPI",87316,"0,1075000",""]
["98040","SINAPI",88309,"52,2072000",""]
["98041","SINAPI",87316,"0,1159000",""]
["98042","SINAPI",89993,"0,0598000",""]
["98044","SINAPI",94970,"2,8974000",""]
["98046","SINAPI-I",5069,"0,0971000",""]
["98046","SINAPI",101624,"3,0528000",""]
["98048","SINAPI-I",5069,"0,1030000",""]
["98049","SINAPI",87316,"0,1411000",""]
["98051","SINAPI",87316,"0,0211000",""]
["98406","SINAPI",88907,"0,2282000",""]
["98407","SINAPI-I",25067,"86,3878000",""]
["98408","SINAPI-I",4491,"0,4773000",""]
["98409","SINAPI",5678,"0,1309000",""]
["98410","SINAPI",101623,"0,4078000",""]
["99241","SINAPI",89996,"1,9744000",""]
["99242","SINAPI",101623,"0,5890000",""]
["99246","SINAPI",88309,"0,8306000",""]
["99248","SINAPI-I",6193,"1,4307000",""]
["99249","SINAPI",88309,"22,0195000",""]
["99252","SINAPI",88309,"14,9453000",""]
["99254","SINAPI",89996,"1,9744000",""]
["99256","SINAPI",89995,"0,1354000",""]
["99261","SINAPI",89995,"0,0446000",""]
["99265","SINAPI",5679,"0,3075000",""]
["99266","SINAPI-I",660,"17,8500000",""]
["99267","SINAPI",88309,"26,0350000",""]
["99268","SINAPI-I",43441,"1,0000000",""]
["99270",null,null,"","14,3709945"]
["99271","SINAPI",88309,"33,5434000",""]
["99273","SINAPI",5678,"0,0118000",""]
["99274","SINAPI-I",2692,"0,0245000",""]
["99275",null,null,"","21,2527177"]
["99276","SINAPI",88316,"21,1533000",""]
["99278","SINAPI",88309,"0,4628000",""]
["99279","SINAPI",89993,"0,0598000",""]
["99281","SINAPI",89996,"1,9744000",""]
["99283","SINAPI",96536,"0,2513000",""]
["99284","SINAPI",89996,"1,9744000",""]
["99286","SINAPI-I",2692,"0,0296000",""]
["99286","SINAPI",94970,"1,3124000",""]
["99287","SINAPI",88908,"0,8477000",""]
["99289","SINAPI",88309,"29,6695000",""]
["99291","SINAPI",89996,"1,9744000",""]
["99292","SINAPI",92767,"9,8963000",""]
["99294","SINAPI-I",6193,"2,6082000",""]
["99296",null,null,"","36,9988837"]
["99297","SINAPI",89998,"3,6403000",""]
["99298","SINAPI",89996,"1,9744000",""]
["99300","SINAPI",97738,"0,0221000",""]
["99301","SINAPI",94970,"1,1974000",""]
["99303","SINAPI-I",2692,"0,0347000",""]
["99303","SINAPI",94970,"2,2486000",""]
["99305","SINAPI-I",6193,"3,0222000",""]
["99306",null,null,"","37,0334162"]
["99308","SINAPI",97738,"0,0221000",""]
["99310","SINAPI-I",4517,"1,0296000",""]
["99310","SINAPI",97738,"0,0221000",""]
["99312","SINAPI-I",6193,"2,1942000",""]
["99313","SINAPI-I",2692,"0,0423000",""]
["99314",null,null,"","37,0591072"]
["99317","SINAPI",88316,"21,3071000",""]
["99319","SINAPI",88316,"7,2211000",""]
["99320","SINAPI",89996,"1,9744000",""]
["99321","SINAPI",89998,"3,3318000",""]
["99322","SINAPI",89996,"1,9744000",""]
["99324","SINAPI-I",4491,"0,7548000",""]
["99326","SINAPI",87316,"0,0781000",""]
["99327","SINAPI",88628,"1,1770000",""]
["101800","SINAPI",89995,"0,0680000",""]
["101801","SINAPI",88628,"0,1363000",""]
["101806","SINAPI",101616,"0,8100000",""]
["101807","SINAPI",101616,"0,8100000",""]
["101809","SINAPI",88316,"2,7202000",""]
["102142","SINAPI",88309,"2,7258000",""]
["102457","SINAPI",101625,"0,4986000",""]
["94265","SINAPI-I",34492,"0,0533000",""]
["94267","SINAPI-I",370,"0,0149000",""]
["94270","SINAPI",88309,"0,3482000",""]
["94271","SINAPI-I",34492,"0,1307000",""]
["94276","SINAPI",88629,"0,0012000",""]
["94280","SINAPI-I",41680,"2,5769000",""]
["94282","SINAPI",88316,"0,3991000",""]
["94285","SINAPI-I",4517,"0,2000000",""]
["94288","SINAPI-I",4517,"0,2000000",""]
["94290","SINAPI",88309,"0,3705000",""]
["104492","SINAPI",5940,"0,0499000",""]
["104497","SINAPI",88629,"0,0490000",""]
["102727","SINAPI",91692,"0,0084000",""]
["102731","SINAPI-I",39017,"0,3670000",""]
["102734",null,null,"","17,5516224"]
["102736","SINAPI",90587,"0,1330000",""]
["102739","SINAPI",102727,"9,2667000",""]
["102743","SINAPI",102730,"9,5027000",""]
["102745","SINAPI",102736,"4,4060000",""]
["102747","SINAPI",102734,"45,1384000",""]
["102749","SINAPI",102731,"179,2610000",""]
["102752",null,null,"","17,3668041"]
["102753","SINAPI",102736,"5,5191000",""]
["102758","SINAPI",102727,"21,7734000",""]
["102760","SINAPI",102730,"82,3275000",""]
["102762","SINAPI",102729,"243,1383000",""]
["102764","SINAPI",102730,"254,4138000",""]
["102766","SINAPI",102727,"63,2481000",""]
["102768",null,null,"","16,3477467"]
["102770","SINAPI",96620,"3,2494000",""]
["102776","SINAPI",92743,"14,0000000",""]
["102781","SINAPI",92756,"12,0000000",""]
["102787","SINAPI",92744,"4,0000000",""]
["102791","SINAPI",92756,"24,0000000",""]
["102797",null,null,"","17,8004011"]
["102801","SINAPI",92743,"38,0000000",""]
["101575","SINAPI-I",6189,"0,1811000",""]
["101578","SINAPI-I",6189,"0,4278000",""]
["101580","SINAPI",88316,"0,1239000",""]
["101583","SINAPI",88316,"0,5980000",""]
["101586","SINAPI-I",5061,"0,0559000",""]
["101588","SINAPI-I",21138,"0,0543000",""]
["101591","SINAPI",5631,"0,2276000",""]
["101604","SINAPI",5631,"0,0180000",""]
["90790",null,null,"","1,2004049"]
["90795",null,null,"","5,6766604"]
["90797","SINAPI",88629,"0,0229000",""]
["90806","SINAPI-I",39027,"0,2000000",""]
["90821","SINAPI",88316,"0,7070000",""]
["90842","SINAPI",90806,"1,0000000",""]
["90846","SINAPI",90825,"1,0000000",""]
["90850","SINAPI",90823,"1,0000000",""]
["91010","SINAPI",88316,"0,7070000",""]
["91014",null,null,"","15,0601626"]
["91287","SINAPI",88316,"1,3750000",""]
["91305",null,null,"","16,2724135"]
["91313",null,null,"","18,4843678"]
["91316","SINAPI",91292,"1,0000000",""]
["91321","SINAPI",90823,"1,0000000",""]
["91325","SINAPI",91292,"1,0000000",""]
["91330","SINAPI",100659,"9,8000000",""]
["100675",null,null,"","1,3447394"]
["100679","SINAPI",91292,"1,0000000",""]
["100683","SINAPI",91011,"1,0000000",""]
["100687",null,null,"","14,2353886"]
["100691",null,null,"","11,1358819"]
["100694","SINAPI",91299,"1,0000000",""]
["100700","SINAPI",88627,"0,0250000",""]
["100667","SINAPI-I",142,"0,8351000",""]
["100669","SINAPI-I",5067,"0,0222226",""]
["100671","SINAPI-I",40660,"1,0000000",""]
["94562",null,null,"","9,1760238"]
["99837","SINAPI-I",1332,"0,8960000",""]
["99841","SINAPI-I",11964,"3,3330000",""]
["90838","SINAPI",88629,"0,0422000",""]
["94805","SINAPI-I",7568,"8,8000000",""]
["100702","SINAPI",88309,"0,2820000",""]
["100704","SINAPI",88261,"0,5310000",""]
["100708","SINAPI",88316,"0,6240000",""]
["102153",null,null,"","11,4663159"]
["102159","SINAPI-I",39961,"0,2310000",""]
["102163",null,null,"","8,6469374"]
["102165","SINAPI",88325,"0,6270000",""]
["102168","SINAPI",88316,"0,3460000",""]
["102172","SINAPI-I",11185,"1,0000000",""]
["102177","SINAPI-I",34360,"0,8390000",""]
["102180","SINAPI-I",10506,"1,0000000",""]
["102190","SINAPI",88325,"0,4010000",""]
["94570","SINAPI",88309,"0,5190000",""]
["94589","SINAPI-I",43657,"1,0000000",""]
["101096","SINAPI",88309,"0,6490000",""]
["101097","SINAPI",94971,"1,2000000",""]
["101099","SINAPI",88316,"1,1680000",""]
["101102","SINAPI",90778,"0,1220000",""]
["101104","SINAPI",88313,"10,0190000",""]
["101105","SINAPI",95579,"13,1850000",""]
["101107","SINAPI-I",38405,"1,1300000",""]
["101108","SINAPI",97913,"0,3750000",""]
["101110","SINAPI",88316,"0,3150000",""]
["101113","SINAPI",100206,"0,0375000",""]
["95605","SINAPI",102275,"1,2650000",""]
["100651","SINAPI-I",43360,"0,1133000",""]
["100653",null,null,"","4,8961918"]
["100654","SINAPI",90778,"0,0250000",""]
["100656","SINAPI-I",10997,"0,0379000",""]
["100658","SINAPI",88317,"0,1630000",""]
["100893","SINAPI",90776,"0,0009000",""]
["100897","SINAPI-I",38405,"0,1426000",""]
["100899",null,null,"","27,6484890"]
["100900","SINAPI",100973,"0,3534000",""]
["101176","SINAPI",95583,"0,6330000",""]
["95241",null,null,"","29,7079276"]
["96624","SINAPI-I",4718,"1,1900000",""]
["97086","SINAPI-I",6193,"1,3800000",""]
["97089","SINAPI",88238,"0,0130000",""]
["97093","SINAPI-I",42407,"0,2230000",""]
["97101","SINAPI",97082,"0,0350000",""]
["97103","SINAPI",97083,"1,0000000",""]
["100324","SINAPI",88316,"0,6340000",""]
["103076","SINAPI",97089,"3,6000000",""]
["103079","SINAPI",96624,"0,1000000",""]
["92263","SINAPI",91693,"0,2550000",""]
["92265","SINAPI",91692,"0,0500000",""]
["92268","SINAPI",91692,"0,0050000",""]
["92270","SINAPI",91693,"0,2240000",""]
["92413","SINAPI",92269,"0,2750000",""]
["92419","SINAPI-I",40271,"0,1960000",""]
["92421","SINAPI-I",40287,"0,7850000",""]
["92427","SINAPI-I",40275,"0,3930000",""]
["92431","SINAPI-I",40271,"0,1960000",""]
["92435","SINAPI-I",2692,"0,0040000",""]
["92443","SINAPI",92264,"0,0670000",""]
["92446","SINAPI",92273,"1,6800000",""]
["92449",null,null,"","26,2050989"]
["92451","SINAPI",88239,"0,2050000",""]
["92453","SINAPI-I",6193,"0,4850000",""]
["92455","SINAPI",92265,"0,4140000",""]
["92460","SINAPI-I",2692,"0,0100000",""]
["92461","SINAPI",92272,"2,9640000",""]
["92464","SINAPI-I",10749,"1,1860000",""]
["92466","SINAPI-I",2692,"0,0040000",""]
["92468","SINAPI-I",40287,"0,4740000",""]
["92470","SINAPI-I",40287,"0,4740000",""]
["92474","SINAPI",88239,"0,2700000",""]
["92476","SINAPI",92266,"0,1350000",""]
["92478","SINAPI",92266,"0,1050000",""]
["92480","SINAPI",88239,"0,1730000",""]
["92486","SINAPI-I",6193,"1,0490000",""]
["92490","SINAPI-I",40270,"0,0380000",""]
["92496",null,null,"","30,3777378"]
["92504","SINAPI",92267,"0,0870000",""]
["92510","SINAPI-I",2692,"0,0100000",""]
["92515","SINAPI-I",2692,"0,0100000",""]
["92520","SINAPI",88239,"0,1720000",""]
["92526",null,null,"","24,8867753"]
["92532",null,null,"","22,9829545"]
["96258",null,null,"","34,5059456"]
["96530","SINAPI-I",4491,"2,2440000",""]
["96531","SINAPI",88262,"1,4240000",""]
["96533","SINAPI-I",4517,"1,0530000",""]
["96535","SINAPI-I",4517,"3,6090000",""]
["96536","SINAPI",88262,"1,0880000",""]
["96538","SINAPI-I",5073,"0,1040000",""]
["96541","SINAPI-I",5074,"0,0050000",""]
["96542","SINAPI",91692,"0,0140000",""]
["101792","SINAPI",92273,"0,5450000",""]
["101971",null,null,"","13,6525821"]
["101973","SINAPI",91693,"0,1290000",""]
["101977","SINAPI",88239,"0,7570000",""]
["101985","SINAPI",91692,"0,0870000",""]
["101988","SINAPI-I",1345,"1,1830000",""]
["101989","SINAPI",91692,"0,0810000",""]
["101991","SINAPI",88262,"1,0500000",""]
["101994",null,null,"","10,2116069"]
["101995","SINAPI",88262,"0,8720000",""]
["102000",null,null,"","44,0444526"]
["102002","SINAPI",88262,"4,5420000",""]
["102005","SINAPI-I",2692,"0,0040000",""]
["102008","SINAPI-I",2692,"0,0170000",""]
["102010","SINAPI",88239,"0,5810000",""]
["102013",null,null,"","35,2999751"]
["102015","SINAPI",101993,"0,9200000",""]
["102039","SINAPI-I",6193,"0,2990000",""]
["102042","SINAPI-I",2692,"0,0100000",""]
["102044","SINAPI",88239,"0,4930000",""]
["102046","SINAPI",101999,"1,0200000",""]
["102049","SINAPI",88262,"3,4880000",""]
["102052","SINAPI-I",2692,"0,0040000",""]
["102063","SINAPI-I",40304,"0,0810000",""]
["102066","SINAPI-I",40304,"0,1030000",""]
["102069","SINAPI-I",10749,"1,1230000",""]
["102071","SINAPI-I",40304,"0,0930000",""]
["102074",null,null,"","24,2443943"]
["102077","SINAPI",95946,"114,4000000",""]
["102086","SINAPI-I",4517,"1,0790000",""]
["102090","SINAPI-I",5073,"0,0440000",""]
["103760","SINAPI",92267,"0,5770000",""]
["103762","SINAPI",88262,"0,8640000",""]
["104925","SINAPI-I",6212,"4,4880000",""]
["104927","SINAPI-I",5073,"0,0200000",""]
["104928","SINAPI",91692,"0,0450000",""]
["89996","SINAPI",88245,"0,0615000",""]
["91593","SINAPI",88238,"0,0040000",""]
["91596","SINAPI-I",43132,"0,0105000",""]
["91600",null,null,"","19,2941176"]
["91603","SINAPI-I",34,"1,1100000",""]
["92761","SINAPI-I",39017,"0,7430000",""]
["92768","SINAPI-I",43132,"0,0250000",""]
["92771","SINAPI-I",39017,"0,3570000",""]
["92774","SINAPI-I",43132,"0,0250000",""]
["92802","SINAPI",88238,"0,0026000",""]
["92875","SINAPI-I",43053,"1,0700000",""]
["92881",null,null,"","0,1897533"]
["92888",null,null,"","1,9538188"]
["92917",null,null,"","17,9468772"]
["92922","SINAPI",88238,"0,0057000",""]
["95448","SINAPI",88245,"0,0006000",""]
["95579","SINAPI-I",43132,"0,0200000",""]
["95582","SINAPI-I",39017,"0,0170000",""]
["95944","SINAPI",88245,"0,2970000",""]
["95948","SINAPI-I",39017,"0,1500000",""]
["96546",null,null,"","21,6119828"]
["100066","SINAPI",88245,"0,0260000",""]
["102922","SINAPI",88238,"0,0299000",""]
["104105","SINAPI",88238,"0,0015000",""]
["104109",null,null,"","24,2637644"]
["104919","SINAPI",88238,"0,0310000",""]
["104922","SINAPI-I",43132,"0,0250000",""]
["90278","SINAPI",88316,"2,3275000",""]
["90280","SINAPI-I",4720,"0,5670000",""]
["90282","SINAPI",88830,"0,9834000",""]
["90284","SINAPI",88377,"1,5543000",""]
["94965","SINAPI-I",4721,"0,5934000",""]
["94968",null,null,"","16,1890869"]
["94970","SINAPI-I",370,"0,7609000",""]
["94972","SINAPI-I",1379,"391,1663000",""]
["94975","SINAPI-I",1379,"277,8415000",""]
["96557","SINAPI",88309,"0,3340000",""]
["99431","SINAPI",90587,"0,0620000",""]
["99437","SINAPI",88309,"0,2910000",""]
["102473","SINAPI-I",4734,"0,5992000",""]
["102476",null,null,"","10,6142707"]
["102478","SINAPI-I",370,"0,6296000",""]
["102480","SINAPI-I",1379,"279,6271000",""]
["102482","SINAPI",89226,"0,6102000",""]
["103183","SINAPI",90586,"0,1480000",""]
["103671","SINAPI-I",38408,"1,1030000",""]
["103673","SINAPI",90586,"0,0940000",""]
["103676","SINAPI-I",38408,"1,1030000",""]
["103679","SINAPI-I",38408,"1,1030000",""]
["103681","SINAPI",88316,"1,1450000",""]
["103684","SINAPI",88316,"1,2130000",""]
["104916","SINAPI",88245,"0,1660000",""]
["101963","SINAPI",92273,"0,9700000",""]
["101166","SINAPI",88316,"4,1720000",""]
["98577","SINAPI",88316,"0,2359000",""]
["93187","SINAPI",92802,"0,7900000",""]
["93197","SINAPI-I",2692,"0,0100000",""]
["105021","SINAPI",92270,"0,0400000",""]
["105024",null,null,"","31,8995633"]
["105025","SINAPI",92802,"0,7900000",""]
["105027","SINAPI",92801,"0,4900000",""]
["105030","SINAPI-I",39017,"6,0000000",""]
["105032","SINAPI",88316,"0,0440000",""]
["105039","SINAPI",88309,"0,0440000",""]
["97733","SINAPI",94971,"1,2000000",""]
["97735","SINAPI-I",1358,"1,3112000",""]
["97736","SINAPI",88261,"0,9326000",""]
["97737","SINAPI",88316,"25,5235000",""]
["97738","SINAPI",88316,"31,7545000",""]
["97739","SINAPI",92767,"21,9997000",""]
["98616","SINAPI",97913,"0,0442000",""]
["98618","SINAPI",100973,"0,1963000",""]
["98620","SINAPI",91634,"0,0081000",""]
["98622","SINAPI",88316,"0,1891000",""]
["98624","SINAPI",90680,"0,0495000",""]
["98626","SINAPI-I",34493,"0,2874000",""]
["98657","SINAPI-I",5068,"0,2954000",""]
["98658","SINAPI",96546,"5,8800000",""]
["98749",null,null,"","35,5089820"]
["100763","SINAPI",93287,"0,0041475",""]
["100765","SINAPI-I",1333,"0,0600050",""]
["100766","SINAPI",100716,"0,0227000",""]
["100771","SINAPI-I",4777,"1,0910000",""]
["100772","SINAPI",100719,"0,0284761",""]
["100774","SINAPI",93288,"0,0003824",""]
["100776","SINAPI-I",4777,"0,1852148",""]
["100777","SINAPI",93288,"0,0004054",""]
["103795","SINAPI-I",40287,"0,2699000",""]
["103801","SINAPI",88316,"3,6844000",""]
["103929","SINAPI",103796,"10,0011000",""]
["105041","SINAPI-I",4500,"1,0915900",""]
["105045","SINAPI-I",10527,"0,0007749",""]
["105053",null,null,"","3,7103640"]
["105058",null,null,"","2,8107044"]
["105071","SINAPI-I",43055,"0,1557700",""]
["105080","SINAPI-I",4335,"1,1000000",""]
["105082","SINAPI",88239,"0,3038500",""]
["105085",null,null,"","19,9828473"]
["105088",null,null,"","13,8547008"]
["105090","SINAPI-I",6180,"1,0162000",""]
["105093","SINAPI-I",10527,"0,0009252",""]
["105101","SINAPI-I",10527,"0,0010793",""]
["98555","SINAPI-I",135,"3,4615000",""]
["98546","SINAPI",88243,"0,2102000",""]
["98554","SINAPI",88270,"0,5703000",""]
["98566","SINAPI-I",10931,"1,0500000",""]
["98569","SINAPI",88309,"1,1653000",""]
["91835","SINAPI",88247,"0,0910000",""]
["91840","SINAPI",88264,"0,1230000",""]
["91847",null,null,"","20,1565557"]
["91851","SINAPI-I",43132,"0,0023000",""]
["91856","SINAPI",88247,"0,1490000",""]
["91861","SINAPI",88264,"0,1660000",""]
["91866","SINAPI",88264,"0,0800000",""]
["91872","SINAPI-I",2685,"1,0170000",""]
["95726","SINAPI",88264,"0,0640000",""]
["97669","SINAPI-I",2442,"1,1000000",""]
["91876","SINAPI",88247,"0,1600000",""]
["91881","SINAPI",88264,"0,1570000",""]
["91887",null,null,"","55,1550713"]
["91901","SINAPI",88264,"0,1380000",""]
["91910",null,null,"","43,7017994"]
["91916","SINAPI-I",12034,"1,0000000",""]
["91922","SINAPI",88247,"0,3650000",""]
["93017","SINAPI",88264,"0,4260000",""]
["93026",null,null,"","26,2518451"]
["91924",null,null,"","29,7794117"]
["91931","SINAPI",88264,"0,0510000",""]
["91935","SINAPI-I",995,"1,2434000",""]
["92982","SINAPI-I",21127,"0,0100000",""]
["92988","SINAPI",88264,"0,0830000",""]
["92996","SINAPI-I",999,"1,0150000",""]
["101884","SINAPI-I",21127,"0,0100000",""]
["91939","SINAPI",88264,"0,5500000",""]
["91943","SINAPI",88629,"0,0012000",""]
["92867","SINAPI",88264,"0,5500000",""]
["92871",null,null,"","59,0787360"]
["95779","SINAPI-I",2565,"1,0000000",""]
["95782","SINAPI",88247,"0,2550000",""]
["95791","SINAPI",88264,"0,4948000",""]
["95805","SINAPI",88247,"0,2397000",""]
["95809",null,null,"","43,0158730"]
["95814",null,null,"","30,6974858"]
["95817","SINAPI",88264,"0,4490000",""]
["97882","SINAPI",101619,"0,0490000",""]
["97885","SINAPI",88309,"0,1160000",""]
["97889","SINAPI",101619,"0,1210000",""]
["97892","SINAPI",5678,"0,0087000",""]
["97893","SINAPI",101619,"0,1210000",""]
["104397","SINAPI-I",11950,"2,0000000",""]
["104401","SINAPI-I",39330,"1,0000000",""]
["104404","SINAPI",88264,"0,3967000",""]
["93659","SINAPI",88247,"0,1892000",""]
["93663","SINAPI",88264,"0,1325000",""]
["93667","SINAPI-I",1570,"3,0000000",""]
["93671","SINAPI-I",34709,"1,0000000",""]
["97360",null,null,"","3,1012889"]
["101876",null,null,"","16,5740005"]
["101890","SINAPI",88264,"0,0663000",""]
["101894","SINAPI-I",1576,"3,0000000",""]
["101898","SINAPI-I",2379,"1,0000000",""]
["101901","SINAPI",88264,"0,1428000",""]
["101938","SINAPI-I",39808,"1,0000000",""]
["91947","SINAPI-I",38099,"1,0000000",""]
["91957","SINAPI",91956,"1,0000000",""]
["91962","SINAPI-I",38113,"2,0000000",""]
["91968",null,null,"","41,7504187"]
["91972","SINAPI-I",38113,"2,0000000",""]
["91978","SINAPI-I",38115,"1,0000000",""]
["91983",null,null,"","11,4125186"]
["91994","SINAPI-I",38101,"1,0000000",""]
["92000",null,null,"","41,5217391"]
["92005",null,null,"","40,4537466"]
["92011",null,null,"","39,6579156"]
["92015","SINAPI",88264,"0,6000000",""]
["92020","SINAPI",88264,"1,1530000",""]
["92026",null,null,"","41,5616246"]
["92035","SINAPI",91946,"1,0000000",""]
["97597","SINAPI",88264,"0,3758000",""]
["100902","SINAPI-I",39386,"1,0000000",""]
["101489","SINAPI-I",11950,"4,0000000",""]
["101490","SINAPI-I",4346,"3,0000000",""]
["101490","SINAPI",96986,"1,0000000",""]
["101492","SINAPI",91873,"6,0500000",""]
["101493","SINAPI",88247,"0,3162000",""]
["101494","SINAPI-I",14153,"0,0600000",""]
["101494","SINAPI",104749,"1,0000000",""]
["101495","SINAPI",96986,"1,0000000",""]
["101496","SINAPI",91886,"1,0000000",""]
["101497","SINAPI",88264,"3,5078000",""]
["101499","SINAPI-I",11950,"4,0000000",""]
["101499","SINAPI",104749,"1,0000000",""]
["101500","SINAPI",96986,"1,0000000",""]
["101501","SINAPI",91885,"1,0000000",""]
["101502","SINAPI",88264,"2,9102000",""]
["101503","SINAPI-I",34643,"1,0000000",""]
["101504","SINAPI",104749,"1,0000000",""]
["101505","SINAPI",96986,"1,0000000",""]
["101506","SINAPI",91885,"1,0000000",""]
["101507","SINAPI-I",39809,"1,0000000",""]
["101508","SINAPI-I",14153,"0,0600000",""]
["101509",null,null,"","18,7376150"]
["101509","SINAPI",100578,"1,0000000",""]
["101511","SINAPI",91885,"1,0000000",""]
["101512","SINAPI-I",39996,"0,1664000",""]
["101513","SINAPI",91872,"1,3000000",""]
["101514","SINAPI",96986,"1,0000000",""]
["101516","SINAPI-I",11950,"4,0000000",""]
["101517","SINAPI",96977,"1,9500000",""]
["101520","SINAPI",96977,"1,9500000",""]
["101522","SINAPI",88247,"0,2150000",""]
["101523","SINAPI",93666,"1,0000000",""]
["101524","SINAPI",104749,"1,0000000",""]
["101526","SINAPI",91935,"19,8000000",""]
["101527","SINAPI",97668,"6,3000000",""]
["101529","SINAPI",91872,"1,3000000",""]
["101532","SINAPI",91872,"1,3000000",""]
["101533","SINAPI",96986,"1,0000000",""]
["101535","SINAPI",88264,"1,3379000",""]
["101536","SINAPI",96977,"1,9500000",""]
["101539","SINAPI-I",11267,"4,0000000",""]
["101542","SINAPI-I",11267,"2,0000000",""]
["101549","SINAPI-I",1564,"1,0000000",""]
["101560","SINAPI",88264,"0,0029000",""]
["101567","SINAPI-I",998,"1,0401000",""]
["101633","SINAPI-I",21127,"0,0210000",""]
["101653","SINAPI-I",2512,"1,0000000",""]
["101655","SINAPI",88264,"0,2381000",""]
["101665",null,null,"","41,4276807"]
["100580","SINAPI",88247,"1,7330000",""]
["100584",null,null,"","25,0326072"]
["100588","SINAPI-I",863,"13,0000000",""]
["100591","SINAPI",88247,"1,9160000",""]
["100595",null,null,"","21,9927906"]
["100602","SINAPI",94962,"0,8360000",""]
["100605","SINAPI",88264,"8,7070000",""]
["100609","SINAPI-I",863,"10,5000000",""]
["100612",null,null,"","27,7526888"]
["100614","SINAPI",94962,"0,4700000",""]
["100620",null,null,"","1,7646837"]
["100623","SINAPI",88247,"1,4130000",""]
["102103",null,null,"","2,6657331"]
["102107","SINAPI",5928,"0,3595800",""]
["103654",null,null,"","0,5904605"]
["96973","SINAPI",88264,"0,2484000",""]
["96977",null,null,"","2,1607764"]
["98463","SINAPI-I",7568,"1,0000000",""]
["104751","SINAPI",88247,"0,1863000",""]
["104755","SINAPI",88264,"0,1863000",""]
["104761","SINAPI",102275,"0,0853000",""]
["104765",null,null,"","44,4375000"]
["104770","SINAPI",88264,"0,0495000",""]
["104780","SINAPI",91692,"0,0491000",""]
["101909","SINAPI-I",10892,"1,0000000",""]
["101912","SINAPI-I",20971,"1,0000000",""]
["101916","SINAPI-I",3148,"0,1661000",""]
["98262","SINAPI",88264,"0,0641000",""]
["98268",null,null,"","20,0642054"]
["98272","SINAPI-I",11924,"1,0500000",""]
["98282",null,null,"","60,9870741"]
["98287","SINAPI-I",11901,"1,0500000",""]
["98291","SINAPI",88247,"0,0238000",""]
["98402","SINAPI",88264,"0,1143000",""]
["100561","SINAPI",88247,"0,9650000",""]
["101795","SINAPI-I",5069,"0,0137000",""]
["101799","SINAPI",88309,"1,6647000",""]
["103247","SINAPI-I",13246,"4,0000000",""]
["103249","SINAPI-I",11976,"6,0000000",""]
["103251","SINAPI-I",43191,"1,0000000",""]
["103253","SINAPI-I",37591,"2,0000000",""]
["103255","SINAPI",100308,"2,6335000",""]
["103257","SINAPI-I",13294,"1,0000000",""]
["103261",null,null,"","1,2338463"]
["103262","SINAPI",100308,"4,3619000",""]
["103264","SINAPI-I",13348,"6,0000000",""]
["103266",null,null,"","2,1250648"]
["103267","SINAPI",100308,"3,9711000",""]
["103269","SINAPI-I",37591,"2,0000000",""]
["103271","SINAPI-I",13348,"4,0000000",""]
["103274","SINAPI",100308,"5,0091000",""]
["103276","SINAPI-I",39996,"1,2800000",""]
["103288","SINAPI",90443,"0,6500000",""]
["101936","SINAPI-I",3458,"3,0000000",""]
["98294","SINAPI",88247,"0,0169000",""]
["98298","SINAPI",88264,"0,0331000",""]
["98593","SINAPI-I",39595,"1,0000000",""]
["89356","SINAPI-I",9868,"1,0493000",""]
["89402","SINAPI",88248,"0,1586000",""]
["89448",null,null,"","6,1114439"]
["89452","SINAPI-I",9872,"1,0493000",""]
["89511","SINAPI",88248,"0,2939000",""]
["89580","SINAPI",88267,"0,1309000",""]
["89716","SINAPI",88248,"0,1455000",""]
["89773","SINAPI",88267,"0,0482000",""]
["89848","SINAPI-I",9836,"1,0549000",""]
["92275","SINAPI",88267,"0,0439000",""]
["92280",null,null,"","1,7981480"]
["92284","SINAPI-I",39736,"1,0225000",""]
["92310","SINAPI",88267,"0,2516000",""]
["92324","SINAPI",88248,"0,5772000",""]
["92337","SINAPI",88248,"0,3460000",""]
["92342","SINAPI",88248,"0,5200000",""]
["92361","SINAPI",88267,"0,1000000",""]
["92366","SINAPI",88248,"0,2150000",""]
["92654",null,null,"","13,1322399"]
["92688","SINAPI-I",7700,"1,0390000",""]
["92691","SINAPI",88317,"0,3820000",""]
["94603","SINAPI",88248,"0,5133000",""]
["94649",null,null,"","17,3396674"]
["94652","SINAPI-I",38383,"0,0169000",""]
["94722","SINAPI-I",38031,"1,0493000",""]
["96635","SINAPI",104092,"0,1696000",""]
["96646","SINAPI",104091,"0,1225000",""]
["96668","SINAPI-I",36278,"1,0667000",""]
["96671","SINAPI",88267,"0,1716000",""]
["96675","SINAPI",88248,"0,3524000",""]
["96682","SINAPI",104097,"0,2730000",""]
["96720","SINAPI",88267,"0,1033000",""]
["96724",null,null,"","15,7163624"]
["96726","SINAPI",104098,"0,1562000",""]
["96730","SINAPI",88248,"0,1520000",""]
["96733","SINAPI-I",38984,"1,0667000",""]
["97328","SINAPI-I",39664,"1,0211000",""]
["97332","SINAPI-I",39741,"1,0211000",""]
["97336",null,null,"","2,0145440"]
["97498","SINAPI-I",40626,"1,0390000",""]
["100788","SINAPI-I",9886,"1,0000000",""]
["100793","SINAPI",88267,"0,3230000",""]
["100803",null,null,"","23,9068441"]
["101919","SINAPI-I",9891,"1,0000000",""]
["101922","SINAPI-I",3933,"1,0000000",""]
["101925","SINAPI",88267,"1,2580000",""]
["101929",null,null,"","18,7483241"]
["101932","SINAPI-I",7307,"0,0105000",""]
["101935","SINAPI-I",6300,"1,0000000",""]
["103870","SINAPI",88267,"0,5080000",""]
["103979",null,null,"","33,1076506"]
["104194","SINAPI",88267,"0,2260000",""]
["105138","SINAPI-I",38383,"0,0137000",""]
["105141",null,null,"","16,5256994"]
["105143","SINAPI-I",20083,"0,0125000",""]
["105153","SINAPI",88267,"0,2579000",""]
["89363","SINAPI-I",3500,"1,0000000",""]
["89365","SINAPI",88248,"0,1520000",""]
["89368","SINAPI",88248,"0,1812000",""]
["89371","SINAPI-I",122,"0,0047000",""]
["89374","SINAPI-I",122,"0,0047000",""]
["89376","SINAPI-I",38383,"0,0291000",""]
["89382","SINAPI-I",122,"0,0071000",""]
["89385","SINAPI-I",122,"0,0059000",""]
["89387","SINAPI-I",38383,"0,0403000",""]
["89391","SINAPI-I",38383,"0,0371000",""]
["89394",null,null,"","31,9218241"]
["89396","SINAPI-I",20083,"0,0105000",""]
["89399","SINAPI-I",20083,"0,0128000",""]
["89408",null,null,"","59,7355770"]
["89410","SINAPI-I",20083,"0,0080000",""]
["89413","SINAPI-I",20083,"0,0110000",""]
["89415","SINAPI",88267,"0,1621000",""]
["89418","SINAPI",88267,"0,0781000",""]
["89423","SINAPI-I",20083,"0,0060000",""]
["89428","SINAPI",88267,"0,0906000",""]
["89431","SINAPI",88267,"0,1081000",""]
["89434","SINAPI-I",3860,"1,0000000",""]
["89438","SINAPI-I",20083,"0,0090000",""]
["89439","SINAPI-I",38383,"0,0390000",""]
["89443",null,null,"","47,9052823"]
["89481",null,null,"","49,4208494"]
["89493","SINAPI-I",38383,"0,0131000",""]
["89497",null,null,"","29,2496171"]
["89500",null,null,"","30,4140127"]
["89502","SINAPI-I",20083,"0,0220000",""]
["89505","SINAPI-I",20083,"0,0300000",""]
["89507","SINAPI",88267,"0,1506000",""]
["89517","SINAPI-I",20083,"0,0500000",""]
["89520","SINAPI",88248,"0,0607000",""]
["89523","SINAPI-I",3525,"1,0000000",""]
["89525","SINAPI",88267,"0,2071000",""]
["89529",null,null,"","12,6718792"]
["89531","SINAPI",88248,"0,1288000",""]
["89544",null,null,"","13,2404181"]
["89546","SINAPI-I",122,"0,0049000",""]
["89548",null,null,"","9,8915401"]
["89551","SINAPI-I",3860,"1,0000000",""]
["89553","SINAPI",88248,"0,0524000",""]
["89555","SINAPI",88267,"0,0577000",""]
["89562","SINAPI-I",3872,"1,0000000",""]
["89564","SINAPI",88267,"0,0635000",""]
["89568","SINAPI-I",9894,"1,0000000",""]
["89570","SINAPI",88248,"0,0659000",""]
["89573","SINAPI-I",299,"2,0000000",""]
["89577","SINAPI-I",20083,"0,0220000",""]
["89585","SINAPI",88248,"0,2729000",""]
["89592","SINAPI-I",300,"2,0000000",""]
["89594","SINAPI",88248,"0,0847000",""]
["89597","SINAPI-I",122,"0,0212000",""]
["89599","SINAPI",88267,"0,1158000",""]
["89609","SINAPI-I",20083,"0,0300000",""]
["89615",null,null,"","2,5748871"]
["89620",null,null,"","35,9281437"]
["89623","SINAPI-I",20083,"0,0210000",""]
["89626","SINAPI-I",20083,"0,0270000",""]
["89628","SINAPI",88267,"0,2000000",""]
["89631","SINAPI-I",7145,"1,0000000",""]
["89638","SINAPI",88267,"0,1103000",""]
["89646","SINAPI",88248,"0,1645000",""]
["89650","SINAPI",88267,"0,1937000",""]
["89654","SINAPI-I",21114,"0,0533000",""]
["89657","SINAPI",88248,"0,0735000",""]
["89661","SINAPI",88267,"0,0930000",""]
["89666","SINAPI-I",21114,"0,0667000",""]
["89672","SINAPI",88267,"0,1097000",""]
["89676","SINAPI-I",38007,"1,0000000",""]
["89679",null,null,"","9,2795994"]
["89682","SINAPI",88248,"0,1291000",""]
["89685","SINAPI",88248,"0,2316000",""]
["89689","SINAPI",88267,"0,1194000",""]
["89693","SINAPI-I",20078,"0,1725000",""]
["89700",null,null,"","26,4003473"]
["89703","SINAPI-I",21114,"0,1200000",""]
["89718",null,null,"","13,8008205"]
["89721","SINAPI",88248,"0,1247000",""]
["89726","SINAPI-I",3516,"1,0000000",""]
["89729",null,null,"","21,4867617"]
["89735","SINAPI",88248,"0,1379000",""]
["89739","SINAPI-I",20078,"0,0750000",""]
["89743","SINAPI-I",297,"2,0000000",""]
["89747",null,null,"","10,3166496"]
["89750","SINAPI-I",301,"2,0000000",""]
["89753","SINAPI",88248,"0,0919000",""]
["89757","SINAPI",88248,"0,0981000",""]
["89765","SINAPI-I",38010,"1,0000000",""]
["89769","SINAPI",88267,"0,2311000",""]
["89777","SINAPI",88248,"0,0929000",""]
["89780","SINAPI-I",37966,"1,0000000",""]
["89783","SINAPI",88267,"0,1693000",""]
["89786","SINAPI",88248,"0,2203000",""]
["89794","SINAPI-I",37976,"1,0000000",""]
["89801",null,null,"","12,7703398"]
["89803","SINAPI",88267,"0,0343000",""]
["89806","SINAPI",88248,"0,1257000",""]
["89810","SINAPI-I",301,"2,0000000",""]
["89813",null,null,"","13,6593591"]
["89816","SINAPI",88248,"0,0624000",""]
["89824","SINAPI-I",21114,"0,1600000",""]
["89827","SINAPI-I",3662,"1,0000000",""]
["89831",null,null,"","3,8539553"]
["89834","SINAPI-I",301,"3,0000000",""]
["89838","SINAPI-I",21114,"0,2400000",""]
["89841","SINAPI",88248,"0,1447000",""]
["89852",null,null,"","21,5103945"]
["89855","SINAPI-I",37952,"1,0000000",""]
["89860","SINAPI-I",301,"3,0000000",""]
["89866","SINAPI",88267,"0,1106000",""]
["89869","SINAPI",88267,"0,1474000",""]
["90373","SINAPI-I",20083,"0,0070000",""]
["92291","SINAPI-I",38383,"0,1006000",""]
["92293","SINAPI",88267,"0,0593000",""]
["92296","SINAPI-I",12732,"0,0176000",""]
["92299","SINAPI-I",12734,"1,0000000",""]
["92301","SINAPI",88248,"0,1931000",""]
["92304","SINAPI",88248,"0,3708000",""]
["92316","SINAPI-I",12732,"0,0064000",""]
["92318","SINAPI",88248,"0,2299000",""]
["92327","SINAPI",88248,"0,2339000",""]
["92330","SINAPI-I",12724,"1,0000000",""]
["92332","SINAPI-I",39897,"0,0011000",""]
["92344","SINAPI",88248,"0,6450000",""]
["92351","SINAPI-I",3148,"0,0240000",""]
["92354","SINAPI",88248,"1,1370000",""]
["92357","SINAPI-I",7307,"0,0110000",""]
["92370","SINAPI-I",3910,"1,0000000",""]
["92373","SINAPI",88267,"0,5820000",""]
["92376","SINAPI",88248,"0,6440000",""]
["92383","SINAPI-I",3148,"0,0170000",""]
["92386","SINAPI",88248,"0,8730000",""]
["92389","SINAPI-I",12402,"1,0000000",""]
["92637",null,null,"","54,0988548"]
["92639","SINAPI",88267,"1,1640000",""]
["92644","SINAPI",88248,"1,6560000",""]
["92660","SINAPI-I",3148,"0,0170000",""]
["92666","SINAPI",88248,"0,3980000",""]
["92670","SINAPI-I",3148,"0,0130000",""]
["92673",null,null,"","32,3951048"]
["92675","SINAPI",88267,"0,5430000",""]
["92679","SINAPI-I",3448,"1,0000000",""]
["92682","SINAPI-I",3148,"0,0250000",""]
["92693","SINAPI",88248,"0,1730000",""]
["92697","SINAPI-I",3148,"0,0130000",""]
["92698","SINAPI",88267,"0,2590000",""]
["92703","SINAPI-I",3472,"1,0000000",""]
["92706","SINAPI-I",3148,"0,0200000",""]
["92891",null,null,"","10,0169534"]
["92894","SINAPI-I",9884,"1,0000000",""]
["92901",null,null,"","11,8765697"]
["92904","SINAPI-I",9883,"1,0000000",""]
["92907","SINAPI-I",3926,"1,0000000",""]
["92910","SINAPI-I",3148,"0,0300000",""]
["92913","SINAPI",88248,"0,7580000",""]
["92920","SINAPI-I",7307,"0,0030000",""]
["92931",null,null,"","35,3152613"]
["92934","SINAPI-I",7307,"0,0070000",""]
["92937","SINAPI-I",3930,"1,0000000",""]
["92940","SINAPI",88267,"0,3180000",""]
["92943","SINAPI",88248,"0,3370000",""]
["92946","SINAPI-I",7307,"0,0060000",""]
["92950",null,null,"","17,6648884"]
["93054","SINAPI-I",3148,"0,0053000",""]
["93056","SINAPI-I",39857,"1,0000000",""]
["93059","SINAPI-I",38383,"0,0255000",""]
["93061","SINAPI",88248,"0,0966000",""]
["93064","SINAPI",88248,"0,1166000",""]
["93067","SINAPI-I",12732,"0,0240000",""]
["93072","SINAPI",88248,"0,1854000",""]
["93076","SINAPI-I",39897,"0,0012000",""]
["93078","SINAPI",88248,"0,1413000",""]
["93081","SINAPI-I",39897,"0,0003500",""]
["93084",null,null,"","30,6062819"]
["93086","SINAPI-I",39873,"1,0000000",""]
["93089",null,null,"","8,8940776"]
["93094","SINAPI-I",39868,"1,0000000",""]
["93098","SINAPI",88248,"0,1133000",""]
["93101","SINAPI-I",39871,"1,0000000",""]
["93103","SINAPI",88267,"0,1031000",""]
["93106","SINAPI",88248,"0,1031000",""]
["93109","SINAPI-I",12732,"0,0048000",""]
["93114","SINAPI-I",38383,"0,0503000",""]
["93117","SINAPI-I",12732,"0,0014000",""]
["93119","SINAPI-I",39880,"1,0000000",""]
["93121","SINAPI-I",39897,"0,0006000",""]
["93124","SINAPI-I",39897,"0,0044000",""]
["93133",null,null,"","34,2977380"]
["94471",null,null,"","25,0801983"]
["94473","SINAPI",88267,"0,5489000",""]
["94476","SINAPI",88248,"0,6478000",""]
["94606","SINAPI-I",12728,"1,0000000",""]
["94610","SINAPI-I",39897,"0,0076000",""]
["94615","SINAPI-I",39897,"0,0060000",""]
["94623","SINAPI-I",12732,"0,0450000",""]
["94625","SINAPI-I",39897,"0,0126000",""]
["94658","SINAPI-I",20083,"0,0055000",""]
["94660","SINAPI",88248,"0,0670000",""]
["94663",null,null,"","28,6195286"]
["94665","SINAPI",88267,"0,1256000",""]
["94671",null,null,"","13,0113636"]
["94674",null,null,"","36,1477572"]
["94676","SINAPI-I",20083,"0,0140000",""]
["94678","SINAPI",88267,"0,1401000",""]
["94681","SINAPI",88267,"0,1885000",""]
["94684","SINAPI-I",3513,"1,0000000",""]
["94687","SINAPI-I",1962,"1,0000000",""]
["94690","SINAPI-I",20083,"0,0165000",""]
["94695",null,null,"","20,0519143"]
["94698",null,null,"","16,9746131"]
["94700","SINAPI-I",20083,"0,0750000",""]
["94702","SINAPI",88267,"0,5838000",""]
["94706","SINAPI-I",99,"1,0000000",""]
["94724","SINAPI",88267,"0,0342000",""]
["94728","SINAPI",88248,"0,0560000",""]
["94731","SINAPI",88267,"0,0718000",""]
["94734","SINAPI",88267,"0,1764000",""]
["94739","SINAPI",88248,"0,4013000",""]
["94743",null,null,"","11,5763546"]
["94756","SINAPI",88267,"0,0685000",""]
["94761",null,null,"","5,9724278"]
["94764","SINAPI-I",44254,"1,0000000",""]
["94768","SINAPI",88248,"0,1418000",""]
["94863","SINAPI",88267,"0,1764000",""]
["95694","SINAPI-I",20078,"0,1150000",""]
["96638",null,null,"","63,5514020"]
["96651","SINAPI",88267,"0,1241000",""]
["96655","SINAPI",104091,"0,0944000",""]
["96659","SINAPI-I",38441,"1,0000000",""]
["96662","SINAPI",88267,"0,0849000",""]
["96666","SINAPI",104091,"0,1192000",""]
["96686","SINAPI-I",38434,"1,0000000",""]
["96693","SINAPI",88248,"0,3794000",""]
["96696","SINAPI",104098,"0,1657000",""]
["96700",null,null,"","27,3910214"]
["96704","SINAPI-I",38993,"1,0000000",""]
["96707","SINAPI",88267,"0,2963000",""]
["96710","SINAPI",88248,"0,2309000",""]
["96714","SINAPI-I",38459,"1,0000000",""]
["96738","SINAPI",88267,"0,0738000",""]
["96741","SINAPI-I",38442,"1,0000000",""]
["96745","SINAPI-I",38446,"1,0000000",""]
["96748","SINAPI-I",36360,"1,0000000",""]
["96752","SINAPI-I",38437,"1,0000000",""]
["96755","SINAPI-I",38440,"1,0000000",""]
["96764","SINAPI-I",38462,"1,0000000",""]
["96806",null,null,"","12,5940415"]
["96809","SINAPI",88267,"0,2038000",""]
["96814",null,null,"","22,7592267"]
["96817","SINAPI",88248,"0,1925000",""]
["96821","SINAPI-I",38851,"1,0000000",""]
["96827","SINAPI-I",3148,"0,0021000",""]
["96838","SINAPI-I",3148,"0,0021000",""]
["96841","SINAPI",88267,"0,3268000",""]
["96846","SINAPI-I",3148,"0,0027000",""]
["96850",null,null,"","26,4109759"]
["96855","SINAPI",88248,"0,1505000",""]
["96862","SINAPI-I",38874,"1,0000000",""]
["96872","SINAPI-I",38836,"1,0000000",""]
["96875","SINAPI",88267,"0,5525000",""]
["96879","SINAPI",88248,"0,3719000",""]
["97432","SINAPI",88248,"0,4670000",""]
["97435","SINAPI-I",40416,"1,0000000",""]
["97438","SINAPI-I",40412,"2,0000000",""]
["97447","SINAPI",88248,"0,5650000",""]
["97452","SINAPI-I",40388,"1,0000000",""]
["97455","SINAPI-I",11002,"0,0670000",""]
["97458","SINAPI",88267,"1,0220000",""]
["97461","SINAPI",88248,"0,1500000",""]
["97467",null,null,"","11,6547599"]
["97475","SINAPI",88267,"0,3900000",""]
["97480","SINAPI-I",11002,"0,0180000",""]
["97483","SINAPI",88267,"0,3600000",""]
["97486","SINAPI",88248,"0,4500000",""]
["97489","SINAPI-I",40391,"1,0000000",""]
["97492","SINAPI",88317,"0,3840000",""]
["97502","SINAPI-I",40363,"1,0000000",""]
["97506","SINAPI",88317,"0,1510000",""]
["97511","SINAPI",88267,"0,2090000",""]
["97515","SINAPI",88248,"0,2430000",""]
["97520",null,null,"","7,7567151"]
["97522","SINAPI",88317,"0,2260000",""]
["97526","SINAPI-I",40422,"1,0000000",""]
["97532","SINAPI",88317,"0,3480000",""]
["97537","SINAPI",88267,"0,1140000",""]
["97544","SINAPI-I",11002,"0,0180000",""]
["97548",null,null,"","20,4370027"]
["97550","SINAPI",88317,"0,5720000",""]
["97554","SINAPI-I",40394,"1,0000000",""]
["103808","SINAPI",88248,"0,4163000",""]
["103811","SINAPI-I",39871,"1,0000000",""]
["103813","SINAPI",88267,"0,5649000",""]
["103816","SINAPI-I",38383,"0,0810000",""]
["103819","SINAPI-I",12724,"1,0000000",""]
["103821","SINAPI-I",39897,"0,0012000",""]
["103824","SINAPI-I",39863,"1,0000000",""]
["103829","SINAPI",88267,"0,3766000",""]
["103832","SINAPI-I",12732,"0,0042000",""]
["103838","SINAPI-I",12714,"1,0000000",""]
["103840","SINAPI-I",39869,"1,0000000",""]
["103842","SINAPI",88267,"0,3046000",""]
["103845","SINAPI-I",39897,"0,0016000",""]
["103851","SINAPI-I",3148,"0,0042000",""]
["103854",null,null,"","1,4219007"]
["103856","SINAPI-I",39886,"1,0000000",""]
["103858","SINAPI-I",39897,"0,0006000",""]
["103861","SINAPI-I",39897,"0,0016000",""]
["103863","SINAPI",88267,"0,1592000",""]
["103875","SINAPI-I",39879,"1,0000000",""]
["103878","SINAPI-I",38383,"0,0644000",""]
["103880","SINAPI-I",39871,"1,0000000",""]
["103883","SINAPI-I",38383,"0,0545000",""]
["103885","SINAPI",88267,"0,1635000",""]
["103888","SINAPI-I",12724,"1,0000000",""]
["103891","SINAPI-I",12732,"0,0048000",""]
["103896","SINAPI-I",39857,"1,0000000",""]
["103899","SINAPI-I",38383,"0,0364000",""]
["103901","SINAPI",88248,"0,3269000",""]
["103947","SINAPI-I",122,"0,0059000",""]
["103950","SINAPI-I",122,"0,0059000",""]
["103952","SINAPI-I",38383,"0,0281000",""]
["103958","SINAPI-I",122,"0,0141000",""]
["103964","SINAPI-I",122,"0,0094000",""]
["103967","SINAPI-I",38383,"0,0161000",""]
["103971","SINAPI-I",38383,"0,0206000",""]
["103975",null,null,"","25,2553916"]
["103980","SINAPI-I",20083,"0,0140000",""]
["103983","SINAPI-I",20083,"0,0140000",""]
["103990",null,null,"","13,3257403"]
["103992","SINAPI-I",20083,"0,0125000",""]
["103995","SINAPI-I",20083,"0,0220000",""]
["103997","SINAPI",88267,"0,1530000",""]
["104002",null,null,"","27,6361529"]
["104003","SINAPI-I",122,"0,0129000",""]
["104008","SINAPI",88248,"0,2610000",""]
["104012","SINAPI",88248,"0,2361000",""]
["104016","SINAPI",88248,"0,2027000",""]
["104020","SINAPI",88267,"0,1353000",""]
["104025","SINAPI-I",21114,"0,1600000",""]
["104028","SINAPI",88248,"0,1243000",""]
["104170","SINAPI",88248,"0,1734000",""]
["104173","SINAPI-I",20047,"1,0000000",""]
["104175","SINAPI",88267,"0,3179000",""]
["104179","SINAPI-I",20078,"0,0575000",""]
["104193","SINAPI",88267,"0,5259000",""]
["104199","SINAPI",88267,"0,1093000",""]
["104320","SINAPI-I",122,"0,0094000",""]
["104322","SINAPI-I",38383,"0,0066000",""]
["104341","SINAPI-I",20083,"0,0075000",""]
["104344","SINAPI",88248,"0,2325000",""]
["104347","SINAPI",88248,"0,2446000",""]
["104351","SINAPI-I",122,"0,0167000",""]
["104356","SINAPI",88248,"0,0724000",""]
["104579","SINAPI-I",39295,"1,0000000",""]
["104584","SINAPI",88248,"0,1767000",""]
["105149",null,null,"","55,1569507"]
["105154","SINAPI-I",122,"0,0071000",""]
["105156","SINAPI-I",38383,"0,0112000",""]
["105159","SINAPI-I",38383,"0,0308000",""]
["105166","SINAPI-I",21114,"0,1600000",""]
["105170","SINAPI-I",3500,"1,0000000",""]
["105174","SINAPI",88248,"0,3989000",""]
["105177","SINAPI-I",7307,"0,0070000",""]
["105180","SINAPI-I",122,"0,0118000",""]
["105183","SINAPI-I",122,"0,0259000",""]
["105195",null,null,"","12,0180371"]
["105198","SINAPI-I",7307,"0,0084000",""]
["105201","SINAPI-I",3148,"0,0354000",""]
["105204","SINAPI-I",1792,"1,0000000",""]
["105207","SINAPI",88248,"0,6478000",""]
["105210","SINAPI-I",7307,"0,0084000",""]
["105213","SINAPI",88267,"0,4163000",""]
["105221","SINAPI",88248,"0,0840000",""]
["105225",null,null,"","17,4641148"]
["105228","SINAPI",88267,"0,0718000",""]
["105232","SINAPI-I",38993,"1,0000000",""]
["105234","SINAPI",88267,"0,0659000",""]
["97898","SINAPI",5678,"0,0738000",""]
["97902","SINAPI-I",5069,"0,0125000",""]
["97903","SINAPI",87316,"0,0196000",""]
["97904","SINAPI",88309,"8,4539000",""]
["97905","SINAPI",97734,"0,0252000",""]
["97907","SINAPI-I",2692,"0,0068000",""]
["97908","SINAPI-I",4491,"0,1776000",""]
["98104","SINAPI-I",2692,"0,0027000",""]
["98106","SINAPI",88316,"8,7309000",""]
["98107","SINAPI",97733,"0,0132000",""]
["99250","SINAPI-I",4517,"0,0880000",""]
["99251","SINAPI-I",7258,"61,4307000",""]
["99253","SINAPI",87316,"0,0148000",""]
["99255","SINAPI",97735,"0,0700000",""]
["99260","SINAPI",5679,"0,0178000",""]
["99262","SINAPI",88628,"0,1039000",""]
["99264","SINAPI",94970,"0,1675000",""]
["102591","SINAPI",88267,"0,0857000",""]
["102598",null,null,"","79,0055249"]
["102604",null,null,"","78,5910339"]
["102614",null,null,"","0,6873964"]
["102618","SINAPI",88267,"1,4821000",""]
["102621","SINAPI",88248,"1,4821000",""]
["102623","SINAPI",94491,"1,0000000",""]
["89482","SINAPI-I",38383,"0,0068000",""]
["89495","SINAPI",88248,"0,1119000",""]
["89709","SINAPI",88248,"0,1652000",""]
["86872","SINAPI-I",20271,"1,0000000",""]
["86876","SINAPI",88316,"0,3106000",""]
["86880","SINAPI-I",3146,"0,0480000",""]
["86883","SINAPI",88267,"0,0845000",""]
["86887","SINAPI",88316,"0,0481000",""]
["86893","SINAPI-I",4823,"0,5228000",""]
["86901","SINAPI",88274,"0,8458000",""]
["86905","SINAPI-I",3146,"0,0420000",""]
["86909","SINAPI",88267,"0,1667000",""]
["86914","SINAPI",88316,"0,0481000",""]
["86920","SINAPI",86872,"1,0000000",""]
["86923","SINAPI",86882,"1,0000000",""]
["86933",null,null,"","6,4375301"]
["86936","SINAPI",86900,"1,0000000",""]
["86940","SINAPI",86881,"1,0000000",""]
["86943","SINAPI",86906,"1,0000000",""]
["93442","SINAPI",86884,"1,0000000",""]
["95472",null,null,"","4,1714285"]
["100851","SINAPI-I",11761,"1,0000000",""]
["100854","SINAPI",88316,"0,2033000",""]
["100859","SINAPI",88267,"2,1153000",""]
["100863",null,null,"","4,6275496"]
["100867","SINAPI-I",4351,"6,0000000",""]
["100870","SINAPI",88267,"0,9485000",""]
["98052","SINAPI",88316,"1,2228000",""]
["98054","SINAPI",88628,"0,0858000",""]
["98056","SINAPI-I",12567,"6,0000000",""]
["98058",null,null,"","14,1236247"]
["98059","SINAPI",97738,"0,0154000",""]
["98061","SINAPI",5678,"1,5451000",""]
["98063","SINAPI",5678,"0,6001000",""]
["98066","SINAPI",88309,"30,4787000",""]
["98067","SINAPI-I",6193,"1,8216000",""]
["98068","SINAPI-I",7258,"2702,0465000",""]
["98069","SINAPI",5678,"0,1906000",""]
["98070","SINAPI",5679,"0,4164000",""]
["98071","SINAPI-I",4517,"0,9240000",""]
["98073","SINAPI-I",2692,"0,0194000",""]
["98074","SINAPI-I",2692,"0,0265000",""]
["98074","SINAPI",96536,"3,8400000",""]
["98075","SINAPI",89995,"0,4800000",""]
["98076","SINAPI",89995,"0,5280000",""]
["98077","SINAPI",87316,"0,2418000",""]
["98078","SINAPI",97734,"0,0252000",""]
["98081","SINAPI",96536,"3,1200000",""]
["98082","SINAPI",88628,"0,4747000",""]
["98083","SINAPI",88316,"23,3912000",""]
["98084","SINAPI",5679,"0,2634000",""]
["98085","SINAPI-I",2692,"0,0347000",""]
["98086","SINAPI-I",660,"71,4000000",""]
["98087","SINAPI",92767,"53,1484000",""]
["98088","SINAPI",89996,"3,9488000",""]
["98089","SINAPI",87316,"0,1003000",""]
["98090","SINAPI",89993,"0,1196000",""]
["98091","SINAPI-I",2692,"0,0326000",""]
["98091","SINAPI",92767,"44,8644000",""]
["98092","SINAPI",89996,"3,9488000",""]
["98094","SINAPI",89996,"7,4040000",""]
["98099","SINAPI",89998,"5,4296000",""]
["98101","SINAPI-I",4720,"3,0624000",""]
["98109","SINAPI-I",4517,"0,1408000",""]
["98110","SINAPI",101618,"0,0141000",""]
["89349","SINAPI-I",3148,"0,0084000",""]
["89987",null,null,"","7,2135532"]
["94490","SINAPI-I",38383,"0,0080000",""]
["94493",null,null,"","4,2696486"]
["94497",null,null,"","7,6476667"]
["94501","SINAPI-I",3148,"0,0452000",""]
["94794","SINAPI",88248,"0,3743000",""]
["95249","SINAPI-I",11749,"1,0000000",""]
["95253","SINAPI",88248,"0,3398000",""]
["99622",null,null,"","3,5261344"]
["99626","SINAPI-I",3148,"0,0452000",""]
["99629","SINAPI",88248,"0,1485000",""]
["99633",null,null,"","4,4460081"]
["103009","SINAPI-I",3148,"0,0302000",""]
["103017",null,null,"","1,4799391"]
["103036","SINAPI-I",3148,"0,0084000",""]
["103039","SINAPI",88248,"0,2633000",""]
["103043",null,null,"","8,3600256"]
["103047","SINAPI-I",11673,"1,0000000",""]
["103049","SINAPI-I",38383,"0,0080000",""]
["95636","SINAPI-I",6019,"1,0000000",""]
["95638","SINAPI-I",4893,"1,0000000",""]
["95639","SINAPI",88267,"5,9878000",""]
["95642","SINAPI-I",3529,"6,0000000",""]
["95643","SINAPI-I",6016,"4,0000000",""]
["95644","SINAPI-I",9875,"0,9444000",""]
["95647","SINAPI-I",7142,"3,0000000",""]
["95648","SINAPI",88248,"1,6421000",""]
["95650","SINAPI-I",37960,"2,0000000",""]
["95651","SINAPI-I",44400,"4,0000000",""]
["95653","SINAPI-I",6017,"2,0000000",""]
["95654","SINAPI-I",44263,"3,0000000",""]
["95658","SINAPI",88248,"4,1061000",""]
["95659","SINAPI",104092,"1,9121000",""]
["95661","SINAPI-I",44174,"2,0000000",""]
["95662","SINAPI",88248,"4,6390000",""]
["95664","SINAPI-I",38434,"8,0000000",""]
["95665","SINAPI-I",38982,"0,9600000",""]
["95668","SINAPI-I",38436,"2,0000000",""]
["95669","SINAPI",104091,"1,9127000",""]
["95671","SINAPI-I",3148,"0,0504000",""]
["95672","SINAPI-I",38436,"2,0000000",""]
["95675","SINAPI-I",3148,"0,0132000",""]
["97741","SINAPI-I",9875,"0,9444000",""]
["105135","SINAPI-I",3148,"0,0192000",""]
["90446","SINAPI",88248,"0,1138000",""]
["90452","SINAPI",88248,"0,0545000",""]
["90456","SINAPI",88247,"0,0438000",""]
["90460","SINAPI",88248,"0,0594000",""]
["90463","SINAPI",88248,"0,0123000",""]
["90469","SINAPI",88629,"0,0079000",""]
["91176","SINAPI-I",395,"1,7857000",""]
["91182","SINAPI-I",14153,"0,0149000",""]
["91187","SINAPI",88267,"0,6622000",""]
["91191","SINAPI",88267,"0,2121000",""]
["94480","SINAPI-I",7696,"0,3117000",""]
["94481","SINAPI-I",4209,"1,0000000",""]
["94482","SINAPI-I",6010,"1,0000000",""]
["96559","SINAPI-I",39997,"7,0000000",""]
["96562","SINAPI",88247,"0,1711000",""]
["101802","SINAPI",5678,"0,0677000",""]
["101803","SINAPI-I",4517,"0,1760000",""]
["101804","SINAPI-I",5069,"0,0187000",""]
["101805","SINAPI-I",2692,"0,0095000",""]
["102113","SINAPI-I",39997,"4,0000000",""]
["102115","SINAPI",88267,"3,2890000",""]
["102117","SINAPI",88267,"2,2020000",""]
["102119","SINAPI",88267,"2,2774000",""]
["102123","SINAPI-I",39997,"4,0000000",""]
["102138","SINAPI",88247,"0,6330000",""]
["103522","SINAPI-I",34482,"1,0000000",""]
["104781",null,null,"","85,3164559"]
["104784","SINAPI-I",20065,"0,1500000",""]
["104032",null,null,"","30,6889352"]
["104036","SINAPI-I",37419,"1,0000000",""]
["104045",null,null,"","21,2290502"]
["104049","SINAPI-I",107,"1,0000000",""]
["104056","SINAPI",88316,"0,0446000",""]
["104062","SINAPI",88246,"0,2524000",""]
["104065","SINAPI-I",20078,"0,0875000",""]
["104082","SINAPI-I",20078,"0,0313000",""]
["104086","SINAPI-I",20078,"0,0417000",""]
["96521",null,null,"","31,3833793"]
["96526",null,null,"","73,7706639"]
["101119","SINAPI",89031,"0,0372000",""]
["101123","SINAPI",88844,"0,0302000",""]
["101128",null,null,"","17,9084073"]
["101131","SINAPI",5849,"0,0157000",""]
["101134","SINAPI",93589,"0,2500000",""]
["101138","SINAPI",88316,"0,0251000",""]
["101144","SINAPI",93592,"0,2500000",""]
["101148","SINAPI",88316,"0,0251000",""]
["101151",null,null,"","14,9038461"]
["101153","SINAPI",100975,"1,3000000",""]
["101209","SINAPI",88907,"0,0078000",""]
["101212","SINAPI",5631,"0,0114000",""]
["101218","SINAPI",89883,"0,0479000",""]
["101222","SINAPI",88316,"0,0108000",""]
["101225",null,null,"","8,5912823"]
["101228","SINAPI",88908,"0,0020000",""]
["101231","SINAPI",5632,"0,0022000",""]
["101234","SINAPI",5631,"0,0096000",""]
["101241","SINAPI",5632,"0,0022000",""]
["101244","SINAPI",88316,"0,0091000",""]
["101247","SINAPI",89876,"0,0551000",""]
["101250","SINAPI",88908,"0,0016000",""]
["101253","SINAPI",88907,"0,0066000",""]
["101256","SINAPI",91387,"0,0244000",""]
["101263","SINAPI",88907,"0,0101000",""]
["101266","SINAPI",5631,"0,0107000",""]
["101269","SINAPI",91386,"0,0585000",""]
["101272","SINAPI",88316,"0,0134000",""]
["101276",null,null,"","9,6734693"]
["102355",null,null,"","40,7066204"]
["90094",null,null,"","25,4448398"]
["90101","SINAPI",5678,"0,0493000",""]
["90105","SINAPI",5678,"0,0324000",""]
["102279",null,null,"","25,5072463"]
["102283","SINAPI",5631,"0,0357000",""]
["102287","SINAPI",88907,"0,0276000",""]
["102292","SINAPI",88316,"0,0399000",""]
["102302","SINAPI",5679,"0,0436000",""]
["102306","SINAPI",88316,"0,0945000",""]
["102312",null,null,"","22,5916453"]
["102316","SINAPI",5631,"0,0215000",""]
["102321","SINAPI",88907,"0,0161000",""]
["102325","SINAPI",88316,"0,1239000",""]
["94310","SINAPI",88316,"0,0273000",""]
["94319","SINAPI-I",6079,"1,3889000",""]
["94329","SINAPI",88316,"0,0379000",""]
["94339","SINAPI",91533,"0,1634000",""]
["96385","SINAPI",88316,"0,0330000",""]
["93368",null,null,"","34,8244348"]
["93373",null,null,"","39,2129306"]
["93382","SINAPI",91533,"0,1962000",""]
["104730","SINAPI",5632,"0,0402000",""]
["104733","SINAPI",5679,"0,0777000",""]
["104735","SINAPI",88316,"0,0822000",""]
["104738","SINAPI",91533,"0,1962000",""]
["104741","SINAPI",5901,"0,0054000",""]
["101619","SINAPI",88309,"2,4938000",""]
["101622","SINAPI",88316,"1,1204000",""]
["101624","SINAPI",91533,"0,0325000",""]
["103322","SINAPI-I",37395,"0,0050000",""]
["103325","SINAPI-I",37395,"0,0100000",""]
["103327","SINAPI",88309,"0,9900000",""]
["103330","SINAPI",88309,"1,2000000",""]
["103350","SINAPI-I",34557,"0,8050000",""]
["103356","SINAPI",88309,"0,7700000",""]
["89283","SINAPI-I",38603,"1,4400000",""]
["89291","SINAPI",88316,"0,4300000",""]
["89306",null,null,"","37,1505958"]
["101158","SINAPI-I",44324,"0,0100000",""]
["103320","SINAPI-I",37395,"0,0100000",""]
["103337","SINAPI-I",37395,"0,0050000",""]
["103339","SINAPI",88316,"0,6500000",""]
["103342","SINAPI-I",34592,"18,1400000",""]
["89455","SINAPI-I",34570,"9,9900000",""]
["89464","SINAPI-I",38599,"1,2700000",""]
["89478","SINAPI-I",38588,"1,5500000",""]
["96358","SINAPI-I",39443,"0,4803000",""]
["96360","SINAPI-I",39413,"2,1060000",""]
["96361","SINAPI",88316,"0,2370000",""]
["96363","SINAPI-I",39419,"0,9117000",""]
["96364","SINAPI-I",39434,"1,0978000",""]
["96366","SINAPI-I",39413,"4,2120000",""]
["96369","SINAPI-I",39413,"4,2120000",""]
["96370","SINAPI",88278,"0,3440000",""]
["96373","SINAPI",88278,"0,0660000",""]
["102253",null,null,"","8,8115278"]
["102255","SINAPI",91692,"0,1450000",""]
["102258",null,null,"","34,6217985"]
["104720","SINAPI",88316,"0,2950000",""]
["104722","SINAPI-I",39419,"1,0686000",""]
["104723","SINAPI-I",39434,"1,0978000",""]
["101154","SINAPI",87292,"0,0160000",""]
["101814","SINAPI-I",4741,"0,0440000",""]
["101819","SINAPI-I",367,"0,1140000",""]
["101828","SINAPI",88316,"4,2001000",""]
["101831","SINAPI",91533,"0,2050000",""]
["101834","SINAPI",91533,"0,2050000",""]
["101837","SINAPI",5867,"0,0154000",""]
["101840",null,null,"","13,1701430"]
["101843",null,null,"","5,1574623"]
["101847","SINAPI",88316,"0,1333000",""]
["101850","SINAPI-I",367,"0,1140000",""]
["101855","SINAPI-I",367,"0,1140000",""]
["101857","SINAPI",88260,"0,2294000",""]
["101860",null,null,"","59,0251573"]
["101862","SINAPI-I",370,"0,0568000",""]
["101867",null,null,"","59,8825258"]
["101869","SINAPI",91277,"0,0055000",""]
["102988",null,null,"","63,8794728"]
["100577","SINAPI",96463,"0,0010000",""]
["96389","SINAPI",5903,"0,0220000",""]
["96390","SINAPI",5923,"0,0200000",""]
["96391","SINAPI",96463,"0,0050000",""]
["96398",null,null,"","2,1427252"]
["96399","SINAPI",73436,"0,0040000",""]
["100564","SINAPI",5932,"0,0080000",""]
["100565","SINAPI",88316,"0,1600000",""]
["100567",null,null,"","3,8301136"]
["100568","SINAPI-I",1379,"179,7300000",""]
["100570","SINAPI",5923,"0,0320000",""]
["100571","SINAPI",89036,"0,0320000",""]
["100572","SINAPI",96464,"0,0460000",""]
["100575","SINAPI",5932,"0,0001000",""]
["101768",null,null,"","31,0344827"]
["92391","SINAPI-I",40517,"1,0045000",""]
["92393","SINAPI",88260,"0,1239000",""]
["92397","SINAPI-I",36155,"1,0041000",""]
["92400",null,null,"","10,8189655"]
["92403","SINAPI-I",370,"0,0568000",""]
["92404","SINAPI",91283,"0,0038000",""]
["93679","SINAPI",91285,"0,1371000",""]
["93681","SINAPI",91277,"0,0055000",""]
["97105","SINAPI",97115,"0,0475900",""]
["97106","SINAPI",97117,"0,7438400",""]
["97107","SINAPI",97113,"1,0000000",""]
["97108","SINAPI",95270,"0,0166800",""]
["97109","SINAPI",95271,"0,0369300",""]
["97111","SINAPI",88316,"0,2574600",""]
["97112","SINAPI",90586,"0,0110100",""]
["97119","SINAPI-I",42407,"0,1900800",""]
["101169","SINAPI-I",4385,"0,0330000",""]
["101172","SINAPI",88628,"0,0440000",""]
["103904","SINAPI",97117,"0,7438430",""]
["103906","SINAPI-I",2692,"0,0019220",""]
["103907",null,null,"","8,4259065"]
["103908","SINAPI",97120,"0,4113330",""]
["103911",null,null,"","6,8264548"]
["103911","SINAPI",97115,"0,0761440",""]
["103912","SINAPI",97089,"0,0180000",""]
["103914","SINAPI-I",4517,"0,0513330",""]
["103915","SINAPI-I",42409,"0,4000000",""]
["103916","SINAPI",90587,"0,0221610",""]
["103918","SINAPI",97115,"0,0365210",""]
["104433","SINAPI",88316,"0,2440000",""]
["103695","SINAPI-I",4491,"3,0800000",""]
["103697","SINAPI",102197,"0,8400000",""]
["95996","SINAPI",5837,"0,0678000",""]
["96394","SINAPI-I",4718,"0,0733000",""]
["96395","SINAPI",95872,"0,0118000",""]
["88415","SINAPI",88316,"0,0092000",""]
["88423",null,null,"","14,1233056"]
["88429","SINAPI-I",38877,"2,6872600",""]
["88488","SINAPI",88310,"0,2270000",""]
["88496","SINAPI-I",3767,"0,0802000",""]
["96127","SINAPI-I",3767,"0,0400000",""]
["96130","SINAPI",88310,"0,4322000",""]
["96134",null,null,"","53,7773360"]
["104641","SINAPI",88316,"0,0544000",""]
["102200","SINAPI-I",3767,"0,5000000",""]
["102204","SINAPI-I",10475,"0,1015000",""]
["102219","SINAPI-I",5318,"0,0140000",""]
["102225","SINAPI-I",10478,"0,1992000",""]
["102234",null,null,"","36,7311827"]
["100719","SINAPI-I",7307,"0,1908000",""]
["100723","SINAPI",88310,"0,0635000",""]
["100729",null,null,"","5,7337220"]
["100743","SINAPI",88310,"0,0635000",""]
["100749",null,null,"","42,2553191"]
["100753","SINAPI-I",43649,"0,1150000",""]
["100760",null,null,"","55,3200693"]
["102489","SINAPI",88316,"0,1500000",""]
["102494","SINAPI-I",44072,"0,2016000",""]
["102505","SINAPI-I",12815,"0,0400000",""]
["102509",null,null,"","34,4033232"]
["102513",null,null,"","52,6465442"]
["101750","SINAPI",88309,"0,3620000",""]
["101751","SINAPI",88316,"0,2399000",""]
["87248","SINAPI",88256,"0,2411000",""]
["87255","SINAPI-I",1292,"1,1326400",""]
["87261","SINAPI",88256,"1,1136000",""]
["104593","SINAPI-I",34357,"0,1060000",""]
["104597",null,null,"","12,8398991"]
["104599","SINAPI",88316,"0,2351000",""]
["104606","SINAPI-I",1381,"9,1325000",""]
["104609","SINAPI-I",21108,"1,1217600",""]
["98681",null,null,"","31,5847904"]
["98686","SINAPI",88256,"0,8210000",""]
["101090","SINAPI",88260,"0,8420000",""]
["101726","SINAPI",88316,"1,1000000",""]
["101727",null,null,"","2,3424457"]
["101734","SINAPI",88309,"0,7535000",""]
["101748","SINAPI",88316,"0,0450000",""]
["101738","SINAPI-I",6186,"1,0350000",""]
["88649","SINAPI-I",1287,"0,1500000",""]
["94990",null,null,"","25,5067546"]
["94991","SINAPI",88316,"1,7828000",""]
["94994","SINAPI-I",5068,"0,0240000",""]
["101747","SINAPI-I",34492,"0,0814000",""]
["87624","SINAPI-I",1379,"0,5000000",""]
["87633","SINAPI",88309,"0,2450000",""]
["87642","SINAPI",87373,"0,0530000",""]
["87682","SINAPI",88309,"0,2480000",""]
["87692","SINAPI",88316,"0,1420000",""]
["87703",null,null,"","10,1067125"]
["87738","SINAPI-I",1379,"0,5000000",""]
["87755","SINAPI",88316,"0,2940000",""]
["87765","SINAPI-I",1379,"0,5000000",""]
["88470","SINAPI",88309,"0,0830000",""]
["88477","SINAPI-I",38546,"0,0430000",""]
["90933","SINAPI-I",10931,"1,1430000",""]
["90942","SINAPI",88316,"0,2510000",""]
["90954","SINAPI-I",38545,"1,4350000",""]
["87881",null,null,"","16,0664819"]
["87886","SINAPI",87402,"0,0034000",""]
["87891","SINAPI",88309,"0,0868000",""]
["87897","SINAPI",87313,"0,0037000",""]
["87903",null,null,"","23,9263803"]
["87908","SINAPI",88316,"0,0318000",""]
["87415",null,null,"","40,9826589"]
["87424","SINAPI-I",3315,"17,0737900",""]
["87439","SINAPI",88269,"0,5542500",""]
["87530","SINAPI",88316,"0,2362000",""]
["87543",null,null,"","23,0360065"]
["87548","SINAPI",87369,"0,0194000",""]
["87778","SINAPI",87407,"0,0314000",""]
["87784","SINAPI",88309,"0,8690000",""]
["87791",null,null,"","24,6638913"]
["87795","SINAPI",87407,"0,0293000",""]
["87801","SINAPI",88309,"0,6000000",""]
["87807",null,null,"","45,3013798"]
["87820","SINAPI",87407,"0,0493000",""]
["87825","SINAPI",88309,"1,0370000",""]
["87831","SINAPI",88316,"1,2000000",""]
["87841","SINAPI",87404,"0,0239000",""]
["87852","SINAPI-I",36887,"0,3820000",""]
["90408","SINAPI",88309,"0,5325000",""]
["104208","SINAPI",90669,"0,4441000",""]
["104211","SINAPI",88309,"1,1050000",""]
["104214","SINAPI",90669,"1,4329000",""]
["104217","SINAPI",88316,"0,6010000",""]
["104220","SINAPI",90669,"0,4749000",""]
["104224","SINAPI",90668,"0,1009000",""]
["104232",null,null,"","40,1940570"]
["104235","SINAPI",88316,"0,3290000",""]
["104238","SINAPI",88316,"0,5320000",""]
["104241","SINAPI",88316,"0,5320000",""]
["104245","SINAPI",88309,"0,5800000",""]
["104248","SINAPI",90668,"0,1441000",""]
["104257","SINAPI",87292,"0,0493000",""]
["104262",null,null,"","58,8004534"]
["104627","SINAPI",88316,"0,1043100",""]
["104633",null,null,"","49,1822429"]
["104951","SINAPI",87292,"0,0304000",""]
["104955","SINAPI",88309,"0,6051000",""]
["104960","SINAPI",88316,"0,0309000",""]
["104970","SINAPI",88309,"0,5871000",""]
["104975","SINAPI",88316,"0,2173000",""]
["105185","SINAPI",88316,"0,3120000",""]
["105188","SINAPI-I",36887,"0,2280000",""]
["87267",null,null,"","27,6568705"]
["87271","SINAPI",88316,"0,3413000",""]
["104613","SINAPI",88256,"0,6232000",""]
["104617","SINAPI-I",34357,"1,6900000",""]
["101965",null,null,"","17,8091249"]
["96112","SINAPI-I",3283,"1,1114000",""]
["104756","SINAPI-I",20212,"3,9861000",""]
["96110","SINAPI-I",39435,"9,6469000",""]
["96114","SINAPI-I",39443,"1,2267000",""]
["96111","SINAPI-I",40552,"0,0336000",""]
["96485",null,null,"","18,1969394"]
["91519",null,null,"","74,2146597"]
["104412","SINAPI-I",34353,"0,0860000",""]
["104416","SINAPI",88309,"0,0570000",""]
["104421","SINAPI",88309,"0,3070000",""]
["87283","SINAPI",88831,"1,0100000",""]
["87287","SINAPI",88377,"3,1400000",""]
["87290","SINAPI",89226,"2,6300000",""]
["87295","SINAPI",88830,"1,2900000",""]
["87299","SINAPI-I",370,"1,2700000",""]
["87302","SINAPI",89225,"0,7800000",""]
["87308",null,null,"","17,9241581"]
["87317",null,null,"","17,0530252"]
["87320","SINAPI-I",7334,"190,6100000",""]
["87325","SINAPI-I",367,"0,7800000",""]
["87327","SINAPI-I",43617,"0,0540000",""]
["87330","SINAPI-I",1379,"279,1600000",""]
["87332","SINAPI",88316,"0,6300000",""]
["87337","SINAPI",88386,"1,1400000",""]
["87340","SINAPI",88392,"3,6600000",""]
["87343","SINAPI",88377,"5,1800000",""]
["87346","SINAPI-I",370,"1,3900000",""]
["87349","SINAPI",88316,"0,5800000",""]
["87352",null,null,"","29,3488385"]
["87355","SINAPI-I",1379,"333,3000000",""]
["87361",null,null,"","2,6467079"]
["87363","SINAPI-I",1379,"259,5400000",""]
["87366","SINAPI-I",43617,"0,0620000",""]
["87370",null,null,"","25,8370907"]
["87374","SINAPI",88316,"11,1000000",""]
["87379",null,null,"","3,9597721"]
["87386","SINAPI",88386,"0,9400000",""]
["87390","SINAPI",88377,"2,1400000",""]
["87394","SINAPI",88393,"0,7000000",""]
["87397","SINAPI",88398,"2,2900000",""]
["87405","SINAPI",88433,"0,5000000",""]
["88626",null,null,"","16,6178268"]
["100464","SINAPI",88377,"5,3200000",""]
["100466","SINAPI",88398,"1,5600000",""]
["100470","SINAPI",88393,"0,7600000",""]
["100475",null,null,"","12,1121816"]
["100478","SINAPI-I",1379,"474,8700000",""]
["100481","SINAPI",88377,"3,5100000",""]
["100488","SINAPI-I",370,"1,1400000",""]
["100490","SINAPI",88316,"0,7100000",""]
["105515","SINAPI-I",370,"0,9750000",""]
["100195",null,null,"","75,0000000"]
["100203","SINAPI",88316,"0,0516000",""]
["100212",null,null,"","72,5651578"]
["100227","SINAPI",88316,"0,0474000",""]
["100237",null,null,"","73,1012659"]
["100245","SINAPI",88316,"0,3727000",""]
["100254",null,null,"","72,3336854"]
["100264","SINAPI",88316,"1,8326000",""]
["100273",null,null,"","72,7564103"]
["99803","SINAPI",88316,"0,0970000",""]
["99811","SINAPI",88316,"0,1650000",""]
["99817",null,null,"","31,0286677"]
["99822",null,null,"","74,1935484"]
["97013",null,null,"","15,0269276"]
["97014","SINAPI",91693,"0,0094000",""]
["97017","SINAPI-I",5068,"0,0140000",""]
["97033","SINAPI",88239,"0,3599000",""]
["97040","SINAPI",88262,"0,2332000",""]
["97048",null,null,"","16,6666666"]
["97064","SINAPI",88278,"0,6976800",""]
["104990",null,null,"","36,1031518"]
["105104","SINAPI",5930,"13,1700000",""]
["97626","SINAPI",88309,"3,5586000",""]
["97633",null,null,"","73,5307728"]
["97637",null,null,"","77,4647888"]
["97644",null,null,"","73,9130435"]
["97650",null,null,"","74,0277778"]
["97654","SINAPI",93287,"0,0859000",""]
["97658","SINAPI",92717,"0,8868000",""]
["104790","SINAPI",90964,"1,1370000",""]
["104796","SINAPI",5952,"0,0672000",""]
["104799","SINAPI",88316,"0,3631000",""]
["99059","SINAPI-I",4417,"0,7445000",""]
["99061",null,null,"","55,6831111"]
["99063","SINAPI-I",7356,"0,0011000",""]
["93591","SINAPI",89877,"0,0032000",""]
["93598","SINAPI",89877,"0,0019000",""]
["95429","SINAPI",89883,"0,0034000",""]
["95880","SINAPI",89883,"0,0031000",""]
["100938",null,null,"","9,4919786"]
["100943","SINAPI",89877,"0,0051000",""]
["100950","SINAPI",5930,"0,0050000",""]
["100963","SINAPI",5903,"0,0014000",""]
["100975","SINAPI",89876,"0,0169000",""]
["102332","SINAPI",92242,"0,0042000",""]
["100976",null,null,"","10,6904231"]
["100980","SINAPI",88907,"0,0042000",""]
["100983","SINAPI",89876,"0,0169000",""]
["100993",null,null,"","17,0340681"]
["100997","SINAPI",5631,"0,0056000",""]
["101000","SINAPI",89883,"0,0102000",""]
["101007","SINAPI",6259,"0,0193000",""]
["101014","SINAPI",5930,"0,0483000",""]
["101018","SINAPI",88316,"0,1907000",""]
["101468",null,null,"","20,8536585"]
["101477","SINAPI",88316,"0,1021000",""]
["101483",null,null,"","20,8423326"]
["101488","SINAPI",5928,"0,2295000",""]
["101190","SINAPI-I",4102,"0,4000000",""]
["101193","SINAPI-I",346,"0,1800000",""]
["101197","SINAPI-I",43130,"0,0790000",""]
["101203","SINAPI-I",5076,"0,0120000",""]
["102362","SINAPI",94962,"0,0045000",""]
["102364","SINAPI",88316,"0,9774000",""]
["98516","SINAPI",88441,"0,6113000",""]
["98522","SINAPI",88309,"1,1229000",""]
["98504","SINAPI",88441,"0,0277000",""]
["105004","SINAPI",88309,"0,6300000",""]
["103185","SINAPI-I",42429,"1,0000000",""]
["103189","SINAPI",88309,"1,2341000",""]
["103192","SINAPI-I",5068,"0,0395000",""]
["103194","SINAPI-I",42436,"1,0000000",""]
["103206","SINAPI",5795,"0,0583000",""]
["103210","SINAPI",87298,"0,0032000",""]
["103310",null,null,"","2,1180596"]
["103315","SINAPI-I",20211,"2,7273000",""]
["98526","SINAPI",5678,"0,1622000",""]
["98530",null,null,"","72,5124379"]
["98534","SINAPI",88316,"4,0278000",""]
["88241","SINAPI-I",37373,"1,0000000",""]
["88243","SINAPI",95313,"1,0000000",""]
["88246","SINAPI-I",43488,"1,0000000",""]
["88248","SINAPI-I",37372,"1,0000000",""]
["88251","SINAPI-I",252,"1,0000000",""]
["88253",null,null,"","86,2507957"]
["88256","SINAPI-I",43489,"1,0000000",""]
["88263","SINAPI-I",4235,"1,0000000",""]
["88266",null,null,"","81,0512655"]
["88269","SINAPI-I",37371,"1,0000000",""]
["88272","SINAPI-I",37370,"1,0000000",""]
["88274","SINAPI-I",4755,"1,0000000",""]
["88277","SINAPI-I",37372,"1,0000000",""]
["88282","SINAPI-I",43488,"1,0000000",""]
["88286","SINAPI-I",4096,"1,0000000",""]
["88291","SINAPI-I",37370,"1,0000000",""]
["88293","SINAPI-I",37370,"1,0000000",""]
["88295","SINAPI-I",37372,"1,0000000",""]
["88297","SINAPI-I",37371,"1,0000000",""]
["88301","SINAPI-I",43464,"1,0000000",""]
["88304",null,null,"","90,0042901"]
["88306","SINAPI",95368,"1,0000000",""]
["88309","SINAPI-I",37370,"1,0000000",""]
["88311","SINAPI-I",12874,"1,0000000",""]
["88313",null,null,"","81,9309811"]
["88315","SINAPI-I",37371,"1,0000000",""]
["88321","SINAPI",95383,"1,0000000",""]
["88324","SINAPI-I",37372,"1,0000000",""]
["88377","SINAPI-I",37372,"1,0000000",""]
["90766","SINAPI-I",37372,"1,0000000",""]
["90769","SINAPI-I",37372,"1,0000000",""]
["90772","SINAPI-I",43482,"1,0000000",""]
["90780","SINAPI-I",37372,"1,0000000",""]
["93561",null,null,"","92,0191494"]
["93564","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["93567","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["93569","SINAPI",95419,"1,0000000",""]
["93572","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["95309",null,null,"","100,0000000"]
["95330","SINAPI-I",1213,"0,0132800",""]
["95343",null,null,"","100,0000000"]
["95352","SINAPI-I",7595,"0,0095700",""]
["95362",null,null,"","100,0000000"]
["95372","SINAPI-I",4783,"0,0169900",""]
["95383",null,null,"","100,0000000"]
["95406","SINAPI-I",7592,"0,0095700",""]
["95421",null,null,"","100,0000000"]
["100289","SINAPI-I",43491,"1,0000000",""]
["100303",null,null,"","71,6981133"]
["100307","SINAPI",100295,"1,0000000",""]
["100315",null,null,"","100,0000000"]
["100534","SINAPI-I",43494,"1,0000000",""]
["101302","SINAPI-I",40931,"0,0071600",""]
["101312",null,null,"","100,0000000"]
["101328","SINAPI-I",40988,"0,0043800",""]
["101338",null,null,"","100,0000000"]
["101348","SINAPI-I",40982,"0,0071600",""]
["101358",null,null,"","100,0000000"]
["101375","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101377","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101379","SINAPI-I",43477,"1,0000000",""]
["101382",null,null,"","73,9283389"]
["101383","SINAPI",101295,"1,0000000",""]
["101386",null,null,"","76,0219124"]
["101391","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101394","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101394","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101394","SINAPI",101307,"1,0000000",""]
["101395",null,null,"","72,1483929"]
["101395","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101395","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101395","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101395","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101395","SINAPI-I",40913,"1,0000000",""]
["101395","SINAPI-I",43471,"1,0000000",""]
["101395","SINAPI-I",43495,"1,0000000",""]
["101395","SINAPI",101309,"1,0000000",""]
["101396",null,null,"","74,2619920"]
["101396","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101396","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101396","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101396","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101396","SINAPI-I",40915,"1,0000000",""]
["101396","SINAPI-I",43471,"1,0000000",""]
["101396","SINAPI-I",43495,"1,0000000",""]
["101396","SINAPI",101310,"1,0000000",""]
["101397",null,null,"","75,3433887"]
["101397","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101397","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101397","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101397","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101397","SINAPI-I",40914,"1,0000000",""]
["101397","SINAPI-I",43471,"1,0000000",""]
["101397","SINAPI-I",43495,"1,0000000",""]
["101397","SINAPI",101311,"1,0000000",""]
["101398",null,null,"","76,8540910"]
["101398","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101398","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101398","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101398","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101398","SINAPI-I",40976,"1,0000000",""]
["101398","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101398","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101398","SINAPI",101312,"1,0000000",""]
["101399",null,null,"","75,8421501"]
["101399","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101399","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101399","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101399","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101399","SINAPI-I",40918,"1,0000000",""]
["101399","SINAPI-I",43472,"1,0000000",""]
["101399","SINAPI-I",43496,"1,0000000",""]
["101399","SINAPI",101313,"1,0000000",""]
["101401",null,null,"","79,8018548"]
["101401","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101401","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101401","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101401","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101401","SINAPI-I",40922,"1,0000000",""]
["101401","SINAPI-I",43472,"1,0000000",""]
["101401","SINAPI-I",43496,"1,0000000",""]
["101401","SINAPI",101315,"1,0000000",""]
["101402",null,null,"","78,7649915"]
["101402","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101402","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101402","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101402","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101402","SINAPI-I",40928,"1,0000000",""]
["101402","SINAPI-I",43473,"1,0000000",""]
["101402","SINAPI-I",43497,"1,0000000",""]
["101402","SINAPI",101316,"1,0000000",""]
["101407",null,null,"","74,8915196"]
["101407","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101407","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101407","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101407","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101407","SINAPI-I",41075,"1,0000000",""]
["101407","SINAPI-I",43477,"1,0000000",""]
["101407","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101407","SINAPI",101322,"1,0000000",""]
["101408",null,null,"","76,2684315"]
["101408","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101408","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101408","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101408","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101408","SINAPI-I",41076,"1,0000000",""]
["101408","SINAPI-I",43477,"1,0000000",""]
["101408","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101408","SINAPI",101323,"1,0000000",""]
["101409",null,null,"","87,1788423"]
["101409","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101409","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101409","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101409","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101409","SINAPI-I",40929,"1,0000000",""]
["101409","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101409","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101409","SINAPI",101325,"1,0000000",""]
["101410",null,null,"","71,4191262"]
["101410","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101410","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101410","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101410","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101410","SINAPI-I",41077,"1,0000000",""]
["101410","SINAPI-I",43477,"1,0000000",""]
["101410","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101410","SINAPI",101326,"1,0000000",""]
["101412",null,null,"","72,1861292"]
["101412","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101412","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101412","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101412","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101412","SINAPI-I",40977,"1,0000000",""]
["101412","SINAPI-I",43480,"1,0000000",""]
["101412","SINAPI-I",43504,"1,0000000",""]
["101412","SINAPI",101329,"1,0000000",""]
["101413",null,null,"","73,9567374"]
["101413","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101413","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101413","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101413","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101413","SINAPI-I",40916,"1,0000000",""]
["101413","SINAPI-I",43471,"1,0000000",""]
["101413","SINAPI-I",43495,"1,0000000",""]
["101413","SINAPI",101330,"1,0000000",""]
["101414",null,null,"","74,9179146"]
["101414","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101414","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101414","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101414","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101414","SINAPI-I",41067,"1,0000000",""]
["101414","SINAPI-I",43477,"1,0000000",""]
["101414","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101414","SINAPI",101331,"1,0000000",""]
["101415",null,null,"","88,4240812"]
["101415","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101415","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101415","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101415","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101415","SINAPI-I",40974,"1,0000000",""]
["101415","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101415","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101415","SINAPI",101333,"1,0000000",""]
["101416",null,null,"","76,5698194"]
["101416","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101416","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101416","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101416","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101416","SINAPI-I",40925,"1,0000000",""]
["101416","SINAPI-I",43472,"1,0000000",""]
["101416","SINAPI-I",43496,"1,0000000",""]
["101416","SINAPI",101334,"1,0000000",""]
["101417",null,null,"","72,5614001"]
["101417","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101417","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101417","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101417","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101417","SINAPI-I",40924,"1,0000000",""]
["101417","SINAPI-I",43472,"1,0000000",""]
["101417","SINAPI-I",43496,"1,0000000",""]
["101417","SINAPI",101303,"1,0000000",""]
["101418",null,null,"","82,4673286"]
["101418","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101418","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101418","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101418","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101418","SINAPI-I",40983,"1,0000000",""]
["101418","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101418","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101418","SINAPI",101308,"1,0000000",""]
["101419",null,null,"","83,7437944"]
["101419","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101419","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101419","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101419","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101419","SINAPI-I",40921,"1,0000000",""]
["101419","SINAPI-I",43472,"1,0000000",""]
["101419","SINAPI-I",43496,"1,0000000",""]
["101419","SINAPI",101320,"1,0000000",""]
["101420",null,null,"","80,1597665"]
["101420","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101420","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101420","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101420","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101420","SINAPI-I",41038,"1,0000000",""]
["101420","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101420","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101420","SINAPI",101324,"1,0000000",""]
["101421",null,null,"","82,8643522"]
["101421","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101421","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101421","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101421","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101421","SINAPI-I",40988,"1,0000000",""]
["101421","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101421","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101421","SINAPI",101328,"1,0000000",""]
["101422",null,null,"","77,5440997"]
["101422","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101422","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101422","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101422","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101422","SINAPI-I",40990,"1,0000000",""]
["101422","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101422","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101422","SINAPI",101332,"1,0000000",""]
["101424",null,null,"","82,5693911"]
["101424","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101424","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101424","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101424","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101424","SINAPI-I",40992,"1,0000000",""]
["101424","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101424","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101424","SINAPI",101336,"1,0000000",""]
["101425",null,null,"","87,2493784"]
["101425","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101425","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101425","SINAPI-I",41094,"1,0000000",""]
["101425","SINAPI-I",43481,"1,0000000",""]
["101425","SINAPI-I",43505,"1,0000000",""]
["101425","SINAPI",101337,"1,0000000",""]
["101426",null,null,"","85,3752317"]
["101426","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101426","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101426","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101426","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101426","SINAPI-I",40980,"1,0000000",""]
["101426","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101426","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101426","SINAPI",101338,"1,0000000",""]
["101427",null,null,"","86,0611052"]
["101427","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101427","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101427","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101427","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101427","SINAPI-I",41031,"1,0000000",""]
["101427","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101427","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101427","SINAPI",101339,"1,0000000",""]
["101428",null,null,"","83,6270907"]
["101428","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101428","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101428","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101428","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101428","SINAPI-I",40986,"1,0000000",""]
["101428","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101428","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101428","SINAPI",101340,"1,0000000",""]
["101429",null,null,"","79,2909514"]
["101429","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101429","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101429","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101429","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101429","SINAPI-I",40978,"1,0000000",""]
["101429","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101429","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101429","SINAPI",101341,"1,0000000",""]
["101430",null,null,"","86,0611052"]
["101430","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101430","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101430","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101430","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101430","SINAPI-I",41043,"1,0000000",""]
["101430","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101430","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101430","SINAPI",101342,"1,0000000",""]
["101431",null,null,"","84,8342323"]
["101431","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101431","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101431","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101431","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101431","SINAPI-I",40987,"1,0000000",""]
["101431","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101431","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101431","SINAPI",101343,"1,0000000",""]
["101432",null,null,"","83,7209087"]
["101432","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101432","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101432","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101432","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101432","SINAPI-I",40981,"1,0000000",""]
["101432","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101432","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101432","SINAPI",101344,"1,0000000",""]
["101433",null,null,"","89,1844915"]
["101433","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101433","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101433","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101433","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101433","SINAPI-I",41036,"1,0000000",""]
["101433","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101433","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101433","SINAPI",101345,"1,0000000",""]
["101434",null,null,"","83,4103781"]
["101434","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101434","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101434","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101434","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101434","SINAPI-I",40979,"1,0000000",""]
["101434","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101434","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101434","SINAPI",101346,"1,0000000",""]
["101435",null,null,"","85,7399845"]
["101435","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101435","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101435","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101435","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101435","SINAPI-I",40998,"1,0000000",""]
["101435","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101435","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101435","SINAPI",101347,"1,0000000",""]
["101436",null,null,"","83,1883030"]
["101436","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101436","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101436","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101436","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101436","SINAPI-I",40982,"1,0000000",""]
["101436","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101436","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101436","SINAPI",101348,"1,0000000",""]
["101437",null,null,"","89,3367924"]
["101437","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101437","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101437","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101437","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101437","SINAPI-I",41026,"1,0000000",""]
["101437","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101437","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101437","SINAPI",101349,"1,0000000",""]
["101438",null,null,"","89,3367924"]
["101438","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101438","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101438","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101438","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101438","SINAPI-I",41024,"1,0000000",""]
["101438","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101438","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101438","SINAPI",101350,"1,0000000",""]
["101439",null,null,"","86,0611052"]
["101439","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101439","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101439","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101439","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101439","SINAPI-I",41033,"1,0000000",""]
["101439","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101439","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101439","SINAPI",101351,"1,0000000",""]
["101440",null,null,"","86,0611052"]
["101440","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101440","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101440","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101440","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101440","SINAPI-I",41040,"1,0000000",""]
["101440","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101440","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101440","SINAPI",101352,"1,0000000",""]
["101441",null,null,"","83,4457119"]
["101441","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101441","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101441","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101441","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101441","SINAPI-I",41012,"1,0000000",""]
["101441","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101441","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101441","SINAPI",101353,"1,0000000",""]
["101443",null,null,"","89,3367924"]
["101443","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101443","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101443","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101443","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101443","SINAPI-I",41001,"1,0000000",""]
["101443","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101443","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101443","SINAPI",101355,"1,0000000",""]
["101444",null,null,"","74,9430012"]
["101444","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101444","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101444","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101444","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101444","SINAPI-I",41066,"1,0000000",""]
["101444","SINAPI-I",43477,"1,0000000",""]
["101444","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101444","SINAPI",101356,"1,0000000",""]
["101445",null,null,"","75,0455032"]
["101445","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101445","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101445","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101445","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101445","SINAPI-I",41065,"1,0000000",""]
["101445","SINAPI-I",43477,"1,0000000",""]
["101445","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101445","SINAPI",101357,"1,0000000",""]
["101446",null,null,"","70,0369846"]
["101446","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101446","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101446","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101446","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101446","SINAPI-I",41079,"1,0000000",""]
["101446","SINAPI-I",43478,"1,0000000",""]
["101446","SINAPI-I",43502,"1,0000000",""]
["101446","SINAPI",101358,"1,0000000",""]
["101447",null,null,"","69,4173232"]
["101447","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101447","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101447","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101447","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101447","SINAPI-I",41082,"1,0000000",""]
["101447","SINAPI-I",43478,"1,0000000",""]
["101447","SINAPI-I",43502,"1,0000000",""]
["101447","SINAPI",101359,"1,0000000",""]
["101448",null,null,"","70,0369846"]
["101448","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101448","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101448","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101448","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101448","SINAPI-I",41081,"1,0000000",""]
["101448","SINAPI-I",43478,"1,0000000",""]
["101448","SINAPI-I",43502,"1,0000000",""]
["101448","SINAPI",101360,"1,0000000",""]
["101449",null,null,"","80,7821888"]
["101449","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101449","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101449","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101449","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101449","SINAPI-I",41091,"1,0000000",""]
["101449","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101449","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101449","SINAPI",101361,"1,0000000",""]
["101451",null,null,"","74,8915196"]
["101451","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101451","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101451","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101451","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101451","SINAPI-I",40910,"1,0000000",""]
["101451","SINAPI-I",43477,"1,0000000",""]
["101451","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101451","SINAPI",101363,"1,0000000",""]
["101452",null,null,"","70,7156373"]
["101452","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101452","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101452","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101452","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101452","SINAPI-I",41084,"1,0000000",""]
["101452","SINAPI-I",43479,"1,0000000",""]
["101452","SINAPI-I",43503,"1,0000000",""]
["101452","SINAPI",101364,"1,0000000",""]
["101453",null,null,"","74,9566985"]
["101453","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101453","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101453","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101453","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101453","SINAPI-I",41087,"1,0000000",""]
["101453","SINAPI-I",43480,"1,0000000",""]
["101453","SINAPI-I",43504,"1,0000000",""]
["101453","SINAPI",101365,"1,0000000",""]
["101454",null,null,"","76,8048576"]
["101454","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101454","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101454","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101454","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101454","SINAPI-I",41088,"1,0000000",""]
["101454","SINAPI-I",43480,"1,0000000",""]
["101454","SINAPI-I",43504,"1,0000000",""]
["101454","SINAPI",101366,"1,0000000",""]
["101456",null,null,"","92,2490416"]
["101456","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101456","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101456","SINAPI-I",41089,"1,0000000",""]
["101456","SINAPI-I",43470,"1,0000000",""]
["101456","SINAPI-I",43494,"1,0000000",""]
["101456","SINAPI",101368,"1,0000000",""]
["101457",null,null,"","88,9678283"]
["101457","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101457","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101457","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101457","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101457","SINAPI-I",41092,"1,0000000",""]
["101457","SINAPI-I",43476,"1,0000000",""]
["101457","SINAPI-I",43500,"1,0000000",""]
["101457","SINAPI",101369,"1,0000000",""]
["101458",null,null,"","75,1206417"]
["101458","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101458","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101458","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101458","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101458","SINAPI-I",41097,"1,0000000",""]
["101458","SINAPI-I",43471,"1,0000000",""]
["101458","SINAPI-I",43495,"1,0000000",""]
["101458","SINAPI",101370,"1,0000000",""]
["101459",null,null,"","72,4227391"]
["101459","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101459","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101459","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101459","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101459","SINAPI-I",41073,"1,0000000",""]
["101459","SINAPI-I",43477,"1,0000000",""]
["101459","SINAPI-I",43501,"1,0000000",""]
["101459","SINAPI",101371,"1,0000000",""]
["101460",null,null,"","72,7232729"]
["101460","SINAPI-I",40861,"1,0000000",""]
["101460","SINAPI-I",40862,"1,0000000",""]
["101460","SINAPI-I",40863,"1,0000000",""]
["101460","SINAPI-I",40864,"1,0000000",""]
["101460","SINAPI-I",41096,"1,0000000",""]
["101460","SINAPI-I",43479,"1,0000000",""]

{"sheet":"Banco","index":1,"n_rows":18890,"n_cols":11,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 1.10",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO"]
[null,"DATA PREÇO / RT (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE"]
[null,"08/2024",null,"PORTO ALEGRE",null,null,null,null,"C = COLETADO"]
[null,"11/09/2024",null,"",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% MO\nDESONERADO","% MO\nNÃO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"0 0"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"0 0"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"0 0"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["0 0",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["Composição C-103672",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C-103672"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m³"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":682.31999999999994},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
["Composição C-103675",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C-103675"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"m³"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":682.3599999999999},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 0"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A25)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A26)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A27)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A28)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A29)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A30)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A31)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A32)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A33)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A34)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A35)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A36)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0307731"},"SICRO","0307731","Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação","dm³",126.59,null,"SICRO -  "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0307732"},"SICRO","0307732","Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação","dm³",102.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308308"},"SICRO","0308308","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação","un",7331.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308313"},"SICRO","0308313","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação","un",46690.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308309"},"SICRO","0308309","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação","un",11903.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308310"},"SICRO","0308310","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",17904.990000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308311"},"SICRO","0308311","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação","un",24591.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308312"},"SICRO","0308312","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação","un",34012.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308307"},"SICRO","0308307","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação","un",4877.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308322"},"SICRO","0308322","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação","un",5799.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308327"},"SICRO","0308327","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação","un",35922.230000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308323"},"SICRO","0308323","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação","un",8483.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308324"},"SICRO","0308324","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",13300.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308325"},"SICRO","0308325","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação","un",18818.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308326"},"SICRO","0308326","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação","un",26549.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308321"},"SICRO","0308321","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação","un",3985.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308315"},"SICRO","0308315","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação","un",7139.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308320"},"SICRO","0308320","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação","un",45552.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308316"},"SICRO","0308316","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação","un",10182.700000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308317"},"SICRO","0308317","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",17669.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308318"},"SICRO","0308318","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação","un",23996.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308319"},"SICRO","0308319","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação","un",30068.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308314"},"SICRO","0308314","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação","un",4799.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308250"},"SICRO","0308250","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação","un",6118.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308251"},"SICRO","0308251","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação","un",9382.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308268"},"SICRO","0308268","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação","un",78932.009999999995]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308252"},"SICRO","0308252","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação","un",11529.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308253"},"SICRO","0308253","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação","un",14231.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308254"},"SICRO","0308254","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação","un",16014.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308255"},"SICRO","0308255","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação","un",19639.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308256"},"SICRO","0308256","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",25081.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308257"},"SICRO","0308257","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação","un",32387.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308258"},"SICRO","0308258","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação","un",36093.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308259"},"SICRO","0308259","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação","un",40922.269999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308260"},"SICRO","0308260","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação","un",45166.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308261"},"SICRO","0308261","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação","un",49937.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308262"},"SICRO","0308262","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação","un",54909.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308263"},"SICRO","0308263","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação","un",55841.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308264"},"SICRO","0308264","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 8.000 kN - fornecimento e instalação","un",61777.15]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308265"},"SICRO","0308265","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 8.500 kN - fornecimento e instalação","un",63346.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308266"},"SICRO","0308266","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação","un",70661.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308267"},"SICRO","0308267","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 9.500 kN - fornecimento e instalação","un",74752.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308288"},"SICRO","0308288","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação","un",8791.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308289"},"SICRO","0308289","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação","un",12503.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308306"},"SICRO","0308306","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação","un",83804.759999999995]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308290"},"SICRO","0308290","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação","un",16217.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308291"},"SICRO","0308291","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação","un",19690.919999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308292"},"SICRO","0308292","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação","un",22161.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308293"},"SICRO","0308293","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação","un",25495.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308294"},"SICRO","0308294","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",27777.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308295"},"SICRO","0308295","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação","un",34124.720000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308296"},"SICRO","0308296","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação","un",37304.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308297"},"SICRO","0308297","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação","un",41109.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308298"},"SICRO","0308298","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação","un",46730.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308299"},"SICRO","0308299","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação","un",50491.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308300"},"SICRO","0308300","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação","un",54353.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308301"},"SICRO","0308301","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação","un",58626.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308302"},"SICRO","0308302","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 8.000 kN - fornecimento e instalação","un",65053.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308303"},"SICRO","0308303","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 8.500 kN - fornecimento e instalação","un",71281.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308304"},"SICRO","0308304","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação","un",75181.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308305"},"SICRO","0308305","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 9.500 kN - fornecimento e instalação","un",79815.570000000007]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308269"},"SICRO","0308269","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação","un",9324.1299999999992]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308270"},"SICRO","0308270","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação","un",12868.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308287"},"SICRO","0308287","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação","un",84832.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308271"},"SICRO","0308271","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação","un",16073.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308272"},"SICRO","0308272","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação","un",18656.64]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308273"},"SICRO","0308273","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação","un",22295.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308274"},"SICRO","0308274","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação","un",25758.240000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308275"},"SICRO","0308275","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",30374.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308276"},"SICRO","0308276","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação","un",40332.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308277"},"SICRO","0308277","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação","un",44646.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308278"},"SICRO","0308278","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação","un",48409.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308279"},"SICRO","0308279","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação","un",50320.85]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308280"},"SICRO","0308280","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação","un",54406.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308281"},"SICRO","0308281","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação","un",58428.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308282"},"SICRO","0308282","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação","un",62735.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308283"},"SICRO","0308283","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 8.000 kN - fornecimento e instalação","un",66670.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308284"},"SICRO","0308284","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 8.500 kN - fornecimento e instalação","un",71937.539999999994]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308285"},"SICRO","0308285","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação","un",76233.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0308286"},"SICRO","0308286","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 9.500 kN - fornecimento e instalação","un",80638.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0307733"},"SICRO","0307733","Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação","m",260.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0307734"},"SICRO","0307734","Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação","m",314.14999999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0307735"},"SICRO","0307735","Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação","m",412.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0307736"},"SICRO","0307736","Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação","m",550.54999999999995]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0307737"},"SICRO","0307737","Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação","m",581.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0307730"},"SICRO","0307730","Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada","m",0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0307084"},"SICRO","0307084","Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento","m",31.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0407818"},"SICRO","0407818","Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação","kg",11.46]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0407819"},"SICRO","0407819","Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação","kg",11.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0407820"},"SICRO","0407820","Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação","kg",12.96]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0407740"},"SICRO","0407740","Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação","kg",14.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0408037"},"SICRO","0408037","Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação","un",20.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0408038"},"SICRO","0408038","Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação","un",32.729999999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0408039"},"SICRO","0408039","Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação","un",42.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0408041"},"SICRO","0408041","Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalação","un",57.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0408042"},"SICRO","0408042","Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalação","un",81.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0408031"},"SICRO","0408031","Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação","un",21.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0408032"},"SICRO","0408032","Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação","un",28.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0408033"},"SICRO","0408033","Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação","un",39.200000000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0408035"},"SICRO","0408035","Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalação","un",72.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0408036"},"SICRO","0408036","Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalação","un",145.63999999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0408067"},"SICRO","0408067","Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação","kg",10.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0407743"},"SICRO","0407743","Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação","kg",11.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607137"},"SICRO","0607137","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,08 m e altura = 6,12 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,00 m - areia e brita comerciais","m",60275.15]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606785"},"SICRO","0606785","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,08 m e altura = 6,12 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",59661.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607139"},"SICRO","0607139","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,31 m e altura = 6,17 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - areia e brita comerciais","m",61082.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606787"},"SICRO","0606787","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,31 m e altura = 6,17 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - areia extraída e brita produzida","m",60158.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607140"},"SICRO","0607140","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,36 m e altura = 5,38 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 3,60 m - areia e brita comerciais","m",55797.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606788"},"SICRO","0606788","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,36 m e altura = 5,38 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 3,60 m - areia extraída e brita produzida","m",55555.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607141"},"SICRO","0607141","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,54 m e altura = 6,05 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,20 m - areia e brita comerciais","m",62166.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606789"},"SICRO","0606789","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,54 m e altura = 6,05 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,20 m - areia extraída e brita produzida","m",61529.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607144"},"SICRO","0607144","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,57 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,10 m - areia e brita comerciais","m",72897.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606792"},"SICRO","0606792","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,57 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,10 m - areia extraída e brita produzida","m",72315.399999999994]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607142"},"SICRO","0607142","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,74 m e altura = 6,48 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais","m",65213.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606790"},"SICRO","0606790","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,74 m e altura = 6,48 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida","m",64527.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607145"},"SICRO","0607145","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,77 m e altura = 6,10 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais","m",80482.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606793"},"SICRO","0606793","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,77 m e altura = 6,10 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida","m",79831.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607146"},"SICRO","0607146","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,97 m e altura = 6,53 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais","m",83944.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606794"},"SICRO","0606794","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,97 m e altura = 6,53 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida","m",83238.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607143"},"SICRO","0607143","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,35 m e altura = 7,12 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais","m",70438.429999999993]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606791"},"SICRO","0606791","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,35 m e altura = 7,12 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida","m",69649.279999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607147"},"SICRO","0607147","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,58 m e altura = 7,16 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 6,40 m - areia e brita comerciais","m",90552.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606795"},"SICRO","0606795","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,58 m e altura = 7,16 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 6,40 m - areia extraída e brita produzida","m",89738.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607112"},"SICRO","0607112","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,12 m e altura = 2,77 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,40 m - areia e brita comerciais","m",29445.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606760"},"SICRO","0606760","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,12 m e altura = 2,77 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,40 m - areia extraída e brita produzida","m",29231.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607113"},"SICRO","0607113","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,30 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 7,50 m - areia e brita comerciais","m",34591.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606761"},"SICRO","0606761","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,30 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",34346.6]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606762"},"SICRO","0606762","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,55 m e altura = 3,56 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,9 m - areia extraída e brita produzida","m",34006.980000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607114"},"SICRO","0607114","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,55 m e altura = 3,56 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,90 m - areia e brita comerciais","m",34256.949999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607116"},"SICRO","0607116","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,78 m e altura = 3,61 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,80 m - areia e brita comerciais","m",36290]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606764"},"SICRO","0606764","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,78 m e altura = 3,61 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,80 m - areia extraída e brita produzida","m",36029.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607115"},"SICRO","0607115","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,96 m e altura = 4,42 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 8,10 m - areia e brita comerciais","m",41203.550000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606763"},"SICRO","0606763","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,96 m e altura = 4,42 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 8,10 m - areia extraída e brita produzida","m",40890.160000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607117"},"SICRO","0607117","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,99 m e altura = 4,27 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,70 m - areia e brita comerciais","m",41194.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606765"},"SICRO","0606765","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,99 m e altura = 4,27 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,70 m - areia extraída e brita produzida","m",40889.64]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607118"},"SICRO","0607118","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,01 m e altura = 3,63 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,60 m - areia e brita comerciais","m",36928.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606766"},"SICRO","0606766","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,01 m e altura = 3,63 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,60 m - areia extraída e brita produzida","m",36659.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607120"},"SICRO","0607120","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,24 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,4 m - areia e brita comerciais","m",37603.949999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606768"},"SICRO","0606768","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,24 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,40 m - areia extraída e brita produzida","m",37320.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607119"},"SICRO","0607119","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,42 m e altura = 4,52 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,40 m - areia e brita comerciais","m",43213.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606767"},"SICRO","0606767","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,42 m e altura = 4,52 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,40 m - areia extraída e brita produzida","m",42868.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607121"},"SICRO","0607121","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,47 m e altura = 4,19 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - areia e brita comerciais","m",40715.629999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606769"},"SICRO","0606769","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,47 m e altura = 4,19 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - areia extraída e brita produzida","m",40392.769999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607123"},"SICRO","0607123","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,67 m e altura = 3,99 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia e brita comerciais","m",40173.019999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606771"},"SICRO","0606771","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,67 m e altura = 3,99 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia extraída e brita produzida","m",39851.360000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607122"},"SICRO","0607122","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,85 m e altura = 4,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia e brita comerciais","m",44564.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606770"},"SICRO","0606770","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,85 m e altura = 4,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia extraída e brita produzida","m",44193.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607125"},"SICRO","0607125","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,90 m e altura = 4,04 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,00 m - areia e brita comerciais","m",41531.730000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606773"},"SICRO","0606773","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,90 m e altura = 4,04 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,00 m - areia extraída e brita produzida","m",41193.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607124"},"SICRO","0607124","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,08 m e altura = 4,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,80 m - areia e brita comerciais","m",45233.279999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606772"},"SICRO","0606772","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,08 m e altura = 4,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,80 m - areia extraída e brita produzida","m",44850.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607126"},"SICRO","0607126","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,31 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia e brita comerciais","m",46493.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606774"},"SICRO","0606774","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,31 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia extraída e brita produzida","m",46091.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607127"},"SICRO","0607127","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,36 m e altura = 4,11 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,70 m - areia e brita comerciais","m",42814.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606775"},"SICRO","0606775","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,36 m e altura = 4,11 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,70 m - areia extraída e brita produzida","m",42455.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607129"},"SICRO","0607129","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,59 m e altura = 4,39 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,60 m - areia e brita comerciais","m",44802.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606777"},"SICRO","0606777","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,59 m e altura = 4,39 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,60 m - areia extraída e brita produzida","m",44409.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607128"},"SICRO","0607128","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,97 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,80 m - areia e brita comerciais","m",49263.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606776"},"SICRO","0606776","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,97 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,80 m - areia extraída e brita produzida","m",48804.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607130"},"SICRO","0607130","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,17 m e altura = 5,49 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia e brita comerciais","m",52498.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606778"},"SICRO","0606778","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,17 m e altura = 5,49 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia extraída e brita produzida","m",51993.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607131"},"SICRO","0607131","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,22 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia e brita comerciais","m",49273.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606779"},"SICRO","0606779","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,22 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia extraída e brita produzida","m",48826.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607133"},"SICRO","0607133","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,45 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,00 m - areia e brita comerciais","m",50018.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606781"},"SICRO","0606781","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,45 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,00 m - areia extraída e brita produzida","m",49559]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607132"},"SICRO","0607132","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,63 m e altura = 5,59 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - areia e brita comerciais","m",54529.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606780"},"SICRO","0606780","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,63 m e altura = 5,59 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - areia extraída e brita produzida","m",53989.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607134"},"SICRO","0607134","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,65 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais","m",53991.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606782"},"SICRO","0606782","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,65 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida","m",53464.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607136"},"SICRO","0607136","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,68 m e altura = 5,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,90 m - areia e brita comerciais","m",53274.2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606784"},"SICRO","0606784","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,68 m e altura = 5,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,90 m - areia extraída e brita produzida","m",52763.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607135"},"SICRO","0607135","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,86 m e altura = 6,07 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,20 m - areia e brita comerciais","m",59417.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606783"},"SICRO","0606783","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,86 m e altura = 6,07 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,20 m - areia extraída e brita produzida","m",58825.06]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0607138"},"SICRO","0607138","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,91 m e altura = 5,28 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,80 m - areia e brita comerciais","m",54182.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606786"},"SICRO","0606786","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,91 m e altura = 5,28 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,80 m - areia extraída e brita produzida","m",53638.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606842"},"SICRO","0606842","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,21 m e altura = 7,82 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 6,70 m - areia e brita comerciais","m",67470]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606832"},"SICRO","0606832","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,21 m e altura = 7,82 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 6,70 m - areia extraída e brita produzida","m",67166.759999999995]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606843"},"SICRO","0606843","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,31 m e altura = 7,87 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia e brita comerciais","m",70106.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606833"},"SICRO","0606833","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,31 m e altura = 7,87 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia extraída e brita produzida","m",69787.360000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606845"},"SICRO","0606845","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,57 m e altura = 8,44 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia e brita comerciais","m",72701.850000000006]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606835"},"SICRO","0606835","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,57 m e altura = 8,44 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia extraída e brita produzida","m",72384.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606844"},"SICRO","0606844","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,77 m e altura = 7,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia e brita comerciais","m",71198.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606834"},"SICRO","0606834","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,77 m e altura = 7,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia extraída e brita produzida","m",70872]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606847"},"SICRO","0606847","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,13 m e altura = 8,01 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,50 m - areia e brita comerciais","m",76034.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606837"},"SICRO","0606837","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,13 m e altura = 8,01 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,50 m - areia extraída e brita produzida","m",75676.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606846"},"SICRO","0606846","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,36 m e altura = 8,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - areia e brita comerciais","m",76710.929999999993]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606836"},"SICRO","0606836","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,36 m e altura = 8,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - areia extraída e brita produzida","m",76349.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606848"},"SICRO","0606848","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,56 m e altura = 8,48 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - areia e brita comerciais","m",76496.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606838"},"SICRO","0606838","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,56 m e altura = 8,48 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - areia extraída e brita produzida","m",76120.009999999995]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606849"},"SICRO","0606849","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,71 m e altura = 9,32 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia e brita comerciais","m",82990.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606839"},"SICRO","0606839","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,71 m e altura = 9,32 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia extraída e brita produzida","m",82623.960000000006]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606850"},"SICRO","0606850","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 9,15 m e altura = 9,04 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais","m",83682.64]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606840"},"SICRO","0606840","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 9,15 m e altura = 9,04 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida","m",83281.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606851"},"SICRO","0606851","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 9,15 m e altura = 9,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,70 m - areia e brita comerciais","m",84148.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606841"},"SICRO","0606841","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 9,15 m e altura = 9,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,70 m - areia extraída e brita produzida","m",83764.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605604"},"SICRO","0605604","Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em tunnel liner","m³",312.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605695"},"SICRO","0605695","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,60 m - brita comercial","m",1605.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605607"},"SICRO","0605607","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,60 m - brita produzida","m",1581.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605696"},"SICRO","0605696","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,70 m - brita comercial","m",1848.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605608"},"SICRO","0605608","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,70 m - brita produzida","m",1822.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605697"},"SICRO","0605697","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,80 m - brita comercial","m",2091.7199999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605609"},"SICRO","0605609","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,80 m - brita produzida","m",2064.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605698"},"SICRO","0605698","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,90 m - brita comercial","m",2287.2800000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605610"},"SICRO","0605610","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,90 m - brita produzida","m",2258.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605699"},"SICRO","0605699","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,00 m - brita comercial","m",2530.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605611"},"SICRO","0605611","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,00 m - brita produzida","m",2499.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605700"},"SICRO","0605700","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,10 m - brita comercial","m",2868.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605612"},"SICRO","0605612","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,10 m - brita produzida","m",2836.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605701"},"SICRO","0605701","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,20 m - brita comercial","m",3063.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605613"},"SICRO","0605613","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,20 m - brita produzida","m",3030.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605702"},"SICRO","0605702","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,30 m - brita comercial","m",3344.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605614"},"SICRO","0605614","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,30 m - brita produzida","m",3291.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605703"},"SICRO","0605703","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,40 m - brita comercial","m",3543.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605615"},"SICRO","0605615","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,40 m - brita produzida","m",3489.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605704"},"SICRO","0605704","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,50 m - brita comercial","m",3791.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605616"},"SICRO","0605616","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,50 m - brita produzida","m",3734.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605705"},"SICRO","0605705","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,60 m - brita comercial","m",4043.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605617"},"SICRO","0605617","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,60 m - brita produzida","m",3983.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605706"},"SICRO","0605706","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,70 m - brita comercial","m",4248.7299999999996]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605618"},"SICRO","0605618","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,70 m - brita produzida","m",4187.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605707"},"SICRO","0605707","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,80 m - brita comercial","m",4702.6099999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605619"},"SICRO","0605619","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,80 m - brita produzida","m",4638.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605708"},"SICRO","0605708","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita comercial","m",5514.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605620"},"SICRO","0605620","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita produzida","m",5447.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605709"},"SICRO","0605709","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,00 m - brita comercial","m",5779.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605621"},"SICRO","0605621","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,00 m - brita produzida","m",5711.3]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605710"},"SICRO","0605710","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,10 m - brita comercial","m",6206.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605622"},"SICRO","0605622","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,10 m - brita produzida","m",6135.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605711"},"SICRO","0605711","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,20 m - brita comercial","m",6412.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605623"},"SICRO","0605623","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,20 m - brita produzida","m",6339.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605712"},"SICRO","0605712","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita comercial","m",6748.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605624"},"SICRO","0605624","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita produzida","m",6672.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605713"},"SICRO","0605713","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,40 m - brita comercial","m",9054.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605625"},"SICRO","0605625","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,40 m - brita produzida","m",8977.0300000000007]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605714"},"SICRO","0605714","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,50 m - brita comercial","m",11402.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605626"},"SICRO","0605626","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,50 m - brita produzida","m",11322.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605715"},"SICRO","0605715","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,60 m - brita comercial","m",12169.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605627"},"SICRO","0605627","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,60 m - brita produzida","m",12087.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605716"},"SICRO","0605716","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,70 m - brita comercial","m",12614.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605628"},"SICRO","0605628","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,70 m - brita produzida","m",12529.85]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605717"},"SICRO","0605717","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,80 m - brita comercial","m",13432.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605629"},"SICRO","0605629","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,80 m - brita produzida","m",13345.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605651"},"SICRO","0605651","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,60 m - brita comercial","m",1516.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605460"},"SICRO","0605460","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,60 m - brita produzida","m",1492.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605652"},"SICRO","0605652","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,70 m - brita comercial","m",1745.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605461"},"SICRO","0605461","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,70 m - brita produzida","m",1719.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605653"},"SICRO","0605653","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,80 m - brita comercial","m",1974.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605462"},"SICRO","0605462","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,80 m - brita produzida","m",1947.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605654"},"SICRO","0605654","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,90 m - brita comercial","m",2159.19]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605463"},"SICRO","0605463","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,90 m - brita produzida","m",2130.2399999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605655"},"SICRO","0605655","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,00 m - brita comercial","m",2388.1999999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605464"},"SICRO","0605464","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,00 m - brita produzida","m",2357.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605656"},"SICRO","0605656","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,10 m - brita comercial","m",2706.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605465"},"SICRO","0605465","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,10 m - brita produzida","m",2674.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605657"},"SICRO","0605657","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,20 m - brita comercial","m",2891.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605466"},"SICRO","0605466","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,20 m - brita produzida","m",2857.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605658"},"SICRO","0605658","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,30 m - brita comercial","m",3157.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605467"},"SICRO","0605467","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,30 m - brita produzida","m",3105]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605659"},"SICRO","0605659","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,40 m - brita comercial","m",3346.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605468"},"SICRO","0605468","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,40 m - brita produzida","m",3291.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605660"},"SICRO","0605660","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial","m",3580.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605469"},"SICRO","0605469","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita produzida","m",3522.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605661"},"SICRO","0605661","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,60 m - brita comercial","m",3817.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605470"},"SICRO","0605470","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,60 m - brita produzida","m",3758.3]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605662"},"SICRO","0605662","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,70 m - brita comercial","m",4012.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605471"},"SICRO","0605471","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,70 m - brita produzida","m",3950.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605663"},"SICRO","0605663","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,80 m - brita comercial","m",4452.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605472"},"SICRO","0605472","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,80 m - brita produzida","m",4388.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605664"},"SICRO","0605664","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,90 m - brita comercial","m",5213.7299999999996]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605473"},"SICRO","0605473","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,90 m - brita produzida","m",5147.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605665"},"SICRO","0605665","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,00 m - brita comercial","m",5463.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605474"},"SICRO","0605474","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,00 m - brita produzida","m",5394.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605666"},"SICRO","0605666","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,10 m - brita comercial","m",5868.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605475"},"SICRO","0605475","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,10 m - brita produzida","m",5797.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605667"},"SICRO","0605667","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,20 m - brita comercial","m",6066.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605476"},"SICRO","0605476","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,20 m - brita produzida","m",5993.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605668"},"SICRO","0605668","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,30 m - brita comercial","m",6388.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605477"},"SICRO","0605477","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,30 m - brita produzida","m",6312.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605669"},"SICRO","0605669","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,40 m - brita comercial","m",8387.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605478"},"SICRO","0605478","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,40 m - brita produzida","m",8309.5400000000009]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605670"},"SICRO","0605670","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita comercial","m",10561.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605479"},"SICRO","0605479","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita produzida","m",10481.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605671"},"SICRO","0605671","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,60 m - brita comercial","m",11280.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605480"},"SICRO","0605480","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,60 m - brita produzida","m",11198.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605672"},"SICRO","0605672","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,70 m - brita comercial","m",11708.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605481"},"SICRO","0605481","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,70 m - brita produzida","m",11623.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605673"},"SICRO","0605673","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,80 m - brita comercial","m",12481.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605482"},"SICRO","0605482","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,80 m - brita produzida","m",12394.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605718"},"SICRO","0605718","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,50 m - brita comercial","m",7556.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605630"},"SICRO","0605630","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,50 m - brita produzida","m",7499.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605719"},"SICRO","0605719","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,80 m - brita comercial","m",9346.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605631"},"SICRO","0605631","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,80 m - brita produzida","m",9282.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605720"},"SICRO","0605720","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita comercial","m",9646.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605632"},"SICRO","0605632","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita produzida","m",9580.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605721"},"SICRO","0605721","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,15 m - brita comercial","m",10931.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605633"},"SICRO","0605633","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,15 m - brita produzida","m",10859.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605722"},"SICRO","0605722","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita comercial","m",11579.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605634"},"SICRO","0605634","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita produzida","m",11504.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605723"},"SICRO","0605723","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,65 m - brita comercial","m",13548.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605635"},"SICRO","0605635","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,65 m - brita produzida","m",13465.46]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605724"},"SICRO","0605724","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,05 m - brita comercial","m",15472.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605636"},"SICRO","0605636","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,05 m - brita produzida","m",15356.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605725"},"SICRO","0605725","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,20 m - brita comercial","m",16425.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605637"},"SICRO","0605637","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,20 m - brita produzida","m",16306.64]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605726"},"SICRO","0605726","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,40 m - brita comercial","m",17385.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605638"},"SICRO","0605638","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,40 m - brita produzida","m",17261.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605727"},"SICRO","0605727","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,65 m - brita comercial","m",18634.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605639"},"SICRO","0605639","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,65 m - brita produzida","m",18504.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605728"},"SICRO","0605728","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,80 m - brita comercial","m",19328.900000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605640"},"SICRO","0605640","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,80 m - brita produzida","m",19196.349999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605729"},"SICRO","0605729","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,20 m - brita comercial","m",21235.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605641"},"SICRO","0605641","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,20 m - brita produzida","m",21094.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605730"},"SICRO","0605730","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,60 m - brita comercial","m",23196.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605642"},"SICRO","0605642","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,60 m - brita produzida","m",23045.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605731"},"SICRO","0605731","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,80 m - brita comercial","m",29405.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605643"},"SICRO","0605643","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,80 m - brita produzida","m",29250.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605732"},"SICRO","0605732","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,00 m - brita comercial","m",30402.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605644"},"SICRO","0605644","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,00 m - brita produzida","m",30215.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605733"},"SICRO","0605733","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,35 m - brita comercial","m",37030.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605645"},"SICRO","0605645","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,35 m - brita produzida","m",36834.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605734"},"SICRO","0605734","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,70 m - brita comercial","m",39780.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605646"},"SICRO","0605646","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,70 m - brita produzida","m",39575.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605735"},"SICRO","0605735","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,10 m - brita comercial","m",49049.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605647"},"SICRO","0605647","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,10 m - brita produzida","m",48833.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605736"},"SICRO","0605736","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,50 m - brita comercial","m",62647.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605648"},"SICRO","0605648","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,50 m - brita produzida","m",62421.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605737"},"SICRO","0605737","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,85 m - brita comercial","m",66605.789999999994]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605649"},"SICRO","0605649","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,85 m - brita produzida","m",66369.820000000007]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605738"},"SICRO","0605738","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 7,25 m - brita comercial","m",70613.710000000006]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605650"},"SICRO","0605650","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 7,25 m - brita produzida","m",70367.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605674"},"SICRO","0605674","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial","m",7301.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605483"},"SICRO","0605483","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,50 m - brita produzida","m",7244.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605675"},"SICRO","0605675","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,80 m - brita comercial","m",9038.9599999999991]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605484"},"SICRO","0605484","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,80 m - brita produzida","m",8974.9599999999991]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605676"},"SICRO","0605676","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,90 m - brita comercial","m",9328.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605485"},"SICRO","0605485","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,90 m - brita produzida","m",9262.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605677"},"SICRO","0605677","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,15 m - brita comercial","m",10570.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605486"},"SICRO","0605486","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,15 m - brita produzida","m",10498.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605678"},"SICRO","0605678","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,30 m - brita comercial","m",11198.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605487"},"SICRO","0605487","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,30 m - brita produzida","m",11123.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605679"},"SICRO","0605679","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,65 m - brita comercial","m",13102.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605488"},"SICRO","0605488","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,65 m - brita produzida","m",13019.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605680"},"SICRO","0605680","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,05 m - brita comercial","m",14962.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605489"},"SICRO","0605489","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,05 m - brita produzida","m",14847.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605681"},"SICRO","0605681","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,20 m - brita comercial","m",15884.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605490"},"SICRO","0605490","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,20 m - brita produzida","m",15765.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605682"},"SICRO","0605682","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,40 m - brita comercial","m",16812.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605491"},"SICRO","0605491","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,40 m - brita produzida","m",16688.96]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605683"},"SICRO","0605683","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,65 m - brita comercial","m",18019.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605492"},"SICRO","0605492","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,65 m - brita produzida","m",17890.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605684"},"SICRO","0605684","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,80 m - brita comercial","m",18692.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605493"},"SICRO","0605493","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,80 m - brita produzida","m",18560.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605685"},"SICRO","0605685","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,20 m - brita comercial","m",20534.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605494"},"SICRO","0605494","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,20 m - brita produzida","m",20393.080000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605686"},"SICRO","0605686","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,60 m - brita comercial","m",22432.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605495"},"SICRO","0605495","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,60 m - brita produzida","m",22281.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605687"},"SICRO","0605687","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,80 m - brita comercial","m",25629.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605496"},"SICRO","0605496","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,80 m - brita produzida","m",25474.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605688"},"SICRO","0605688","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,00 m - brita comercial","m",26519.599999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605497"},"SICRO","0605497","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,00 m - brita produzida","m",26332.959999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605689"},"SICRO","0605689","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,35 m - brita comercial","m",33265.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605498"},"SICRO","0605498","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,35 m - brita produzida","m",33069.46]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605690"},"SICRO","0605690","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,70 m - brita comercial","m",35746.129999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605499"},"SICRO","0605499","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,70 m - brita produzida","m",35540.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605691"},"SICRO","0605691","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,10 m - brita comercial","m",43914.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605500"},"SICRO","0605500","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,10 m - brita produzida","m",43698.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605692"},"SICRO","0605692","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,50 m - brita comercial","m",52573.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605501"},"SICRO","0605501","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,50 m - brita produzida","m",52346.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605693"},"SICRO","0605693","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,85 m - brita comercial","m",55941.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605502"},"SICRO","0605502","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,85 m - brita produzida","m",55705.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605694"},"SICRO","0605694","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 7,25 m - brita comercial","m",59358.68]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605503"},"SICRO","0605503","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 7,25 m - brita produzida","m",59112.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606433"},"SICRO","0606433","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 1,95 m e altura = 1,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita comercial","m",8797.7800000000007]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606343"},"SICRO","0606343","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 1,95 m e altura = 1,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita produzida","m",8730.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606434"},"SICRO","0606434","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,15 m e altura = 1,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 7,50 m - brita comercial","m",9727.7999999999993]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606344"},"SICRO","0606344","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,15 m e altura = 1,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 7,50 m - brita produzida","m",9655.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606435"},"SICRO","0606435","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,30 m e altura = 1,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 7,20 m - brita comercial","m",10619.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606345"},"SICRO","0606345","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,30 m e altura = 1,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 7,20 m - brita produzida","m",10543.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606436"},"SICRO","0606436","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,55 m e altura = 1,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita comercial","m",11289.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606346"},"SICRO","0606346","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,55 m e altura = 1,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita produzida","m",11208.46]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606437"},"SICRO","0606437","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,70 m e altura = 1,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,60 m - brita comercial","m",12219.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606347"},"SICRO","0606347","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,70 m e altura = 1,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,60 m - brita produzida","m",12134.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606438"},"SICRO","0606438","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,75 m e altura = 1,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita comercial","m",12545.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606348"},"SICRO","0606348","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,75 m e altura = 1,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita produzida","m",12459.97]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606439"},"SICRO","0606439","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,00 m e altura = 2,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,00 m - brita comercial","m",13224.46]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606349"},"SICRO","0606349","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,00 m e altura = 2,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,00 m - brita produzida","m",13110.19]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606440"},"SICRO","0606440","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,20 m e altura = 2,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,60 m - brita comercial","m",13833.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606350"},"SICRO","0606350","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,20 m e altura = 2,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,60 m - brita produzida","m",13714.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606441"},"SICRO","0606441","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,35 m e altura = 2,15 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,30 m - brita comercial","m",14491.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606351"},"SICRO","0606351","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,35 m e altura = 2,15 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,30 m - brita produzida","m",14369.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606442"},"SICRO","0606442","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,55 m e altura = 2,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,00 m - brita comercial","m",15124.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606352"},"SICRO","0606352","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,55 m e altura = 2,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,00 m - brita produzida","m",14997.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606443"},"SICRO","0606443","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,70 m e altura = 2,35 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,90 m - brita comercial","m",16037.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606353"},"SICRO","0606353","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,70 m e altura = 2,35 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,90 m - brita produzida","m",15907.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606444"},"SICRO","0606444","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,90 m e altura = 2,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,60 m - brita comercial","m",16732.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606354"},"SICRO","0606354","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,90 m e altura = 2,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,60 m - brita produzida","m",16597.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606445"},"SICRO","0606445","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,00 m e altura = 2,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,50 m - brita comercial","m",17385.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606355"},"SICRO","0606355","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,00 m e altura = 2,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,50 m - brita produzida","m",17248.150000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606446"},"SICRO","0606446","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,15 m e altura = 2,80 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,80 m - brita comercial","m",18019.580000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606356"},"SICRO","0606356","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,15 m e altura = 2,80 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,80 m - brita produzida","m",17879.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606447"},"SICRO","0606447","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,40 m e altura = 2,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,40 m - brita comercial","m",18716.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606357"},"SICRO","0606357","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,40 m e altura = 2,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,40 m - brita produzida","m",18545.740000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606448"},"SICRO","0606448","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,60 m e altura = 3,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,10 m - brita comercial","m",19691.099999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606358"},"SICRO","0606358","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,60 m e altura = 3,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,10 m - brita produzida","m",19515.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606449"},"SICRO","0606449","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,80 m e altura = 3,05 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,80 m - brita comercial","m",24280.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606359"},"SICRO","0606359","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,80 m e altura = 3,05 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,80 m - brita produzida","m",24098.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606450"},"SICRO","0606450","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,05 m e altura = 3,15 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,50 m - brita comercial","m",25249.85]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606360"},"SICRO","0606360","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,05 m e altura = 3,15 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,50 m - brita produzida","m",25061.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606451"},"SICRO","0606451","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,25 m e altura = 3,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - brita comercial","m",26061.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606361"},"SICRO","0606361","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,25 m e altura = 3,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - brita produzida","m",25868.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606452"},"SICRO","0606452","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,45 m e altura = 3,35 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,10 m - brita comercial","m",29702.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606362"},"SICRO","0606362","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,45 m e altura = 3,35 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,10 m - brita produzida","m",29503.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606453"},"SICRO","0606453","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,60 m e altura = 3,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - brita comercial","m",30161.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606363"},"SICRO","0606363","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,60 m e altura = 3,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - brita produzida","m",29958.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606454"},"SICRO","0606454","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,80 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita comercial","m",36013.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606364"},"SICRO","0606364","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,80 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita produzida","m",35805.64]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606455"},"SICRO","0606455","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,90 m e altura = 3,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita comercial","m",36592.410000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606365"},"SICRO","0606365","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,90 m e altura = 3,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita produzida","m",36381.769999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606456"},"SICRO","0606456","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,10 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,50 m - brita comercial","m",37994.97]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606366"},"SICRO","0606366","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,10 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,50 m - brita produzida","m",37779]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606457"},"SICRO","0606457","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,25 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita comercial","m",38606.230000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606367"},"SICRO","0606367","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,25 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita produzida","m",38386.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606458"},"SICRO","0606458","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,40 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita comercial","m",52484.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606368"},"SICRO","0606368","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,40 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita produzida","m",52260.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606459"},"SICRO","0606459","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,60 m e altura = 3,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - brita comercial","m",54615.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606369"},"SICRO","0606369","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,60 m e altura = 3,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - brita produzida","m",54385.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606479"},"SICRO","0606479","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vão = 2,20 m e altura = 2,25 m -aterro rodoviário mínimo = 0,30 m e máximo = 8,90 m - brita comercial","m",12336.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606460"},"SICRO","0606460","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vão = 2,20 m e altura = 2,25 m -aterro rodoviário mínimo = 0,30 m e máximo = 8,90 m - brita produzida","m",12251.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606480"},"SICRO","0606480","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vão = 2,90 m e altura = 3,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 11,40 m - brita comercial","m",16081.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606461"},"SICRO","0606461","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vão = 2,90 m e altura = 3,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 11,40 m - brita produzida","m",15977.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606481"},"SICRO","0606481","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,70 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 10,30 m - brita comercial","m",18712.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606462"},"SICRO","0606462","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,70 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 10,30 m - brita produzida","m",18560.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606482"},"SICRO","0606482","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,90 m e altura = 3,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,80 m - brita comercial","m",19685.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606463"},"SICRO","0606463","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,90 m e altura = 3,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,80 m - brita produzida","m",19528.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606483"},"SICRO","0606483","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,00 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,50 m - brita comercial","m",20182.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606464"},"SICRO","0606464","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,00 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,50 m - brita produzida","m",20022.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606484"},"SICRO","0606484","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,20 m e altura = 3,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,10 m - brita comercial","m",20876.310000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606465"},"SICRO","0606465","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,20 m e altura = 3,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,10 m - brita produzida","m",20711]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606485"},"SICRO","0606485","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,25 m e altura = 4,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,90 m - brita comercial","m",21543.200000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606466"},"SICRO","0606466","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,25 m e altura = 4,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,90 m - brita produzida","m",21376.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606486"},"SICRO","0606486","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,40 m e altura = 4,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,60 m - brita comercial","m",22486.240000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606467"},"SICRO","0606467","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,40 m e altura = 4,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,60 m - brita produzida","m",22315.599999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606487"},"SICRO","0606487","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,50 m e altura = 4,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita comercial","m",23139.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606468"},"SICRO","0606468","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,50 m e altura = 4,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita produzida","m",22966.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606488"},"SICRO","0606488","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,70 m e altura = 4,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,90 m - brita comercial","m",28599.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606469"},"SICRO","0606469","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,70 m e altura = 4,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,90 m - brita produzida","m",28420.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606489"},"SICRO","0606489","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,80 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,00 m - brita comercial","m",30174.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606470"},"SICRO","0606470","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,80 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,00 m - brita produzida","m",29993.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606490"},"SICRO","0606490","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,00 m e altura = 4,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,60 m - brita comercial","m",31057.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606471"},"SICRO","0606471","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,00 m e altura = 4,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,60 m - brita produzida","m",30870.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606491"},"SICRO","0606491","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,15 m e altura = 4,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,50 m - brita comercial","m",31923.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606472"},"SICRO","0606472","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,15 m e altura = 4,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,50 m - brita produzida","m",31732.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606492"},"SICRO","0606492","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,25 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,40 m - brita comercial","m",32577.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606473"},"SICRO","0606473","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,25 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,40 m - brita produzida","m",32384.240000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606493"},"SICRO","0606493","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,30 m e altura = 5,30 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,60 m - brita comercial","m",34328.949999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606474"},"SICRO","0606474","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,30 m e altura = 5,30 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,60 m - brita produzida","m",34134.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606494"},"SICRO","0606494","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,65 m e altura = 5,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,00 m - brita comercial","m",39667.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606475"},"SICRO","0606475","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,65 m e altura = 5,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,00 m - brita produzida","m",39463.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606495"},"SICRO","0606495","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,85 m e altura = 5,30 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,40 m - brita comercial","m",46707.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606476"},"SICRO","0606476","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,85 m e altura = 5,30 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,40 m - brita produzida","m",46498.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606496"},"SICRO","0606496","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,00 m e altura = 5,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,30 m - brita comercial","m",47817.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606477"},"SICRO","0606477","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,00 m e altura = 5,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,30 m - brita produzida","m",47604.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606497"},"SICRO","0606497","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,25 m e altura = 5,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 7,90 m - brita comercial","m",49113.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0606478"},"SICRO","0606478","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,25 m e altura = 5,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 7,90 m - brita produzida","m",48893.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605835"},"SICRO","0605835","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m","m",7161.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605571"},"SICRO","0605571","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m","m",6346]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605850"},"SICRO","0605850","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m","m",7610.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605582"},"SICRO","0605582","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m","m",6794.85]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605889"},"SICRO","0605889","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m","m",8399.2999999999993]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605593"},"SICRO","0605593","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m","m",7583.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605739"},"SICRO","0605739","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m","m",6908.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605504"},"SICRO","0605504","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m","m",6043.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605781"},"SICRO","0605781","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m","m",7357.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605524"},"SICRO","0605524","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m","m",6492.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605815"},"SICRO","0605815","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m","m",8145.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605544"},"SICRO","0605544","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m","m",7281.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605836"},"SICRO","0605836","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m","m",8119.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605572"},"SICRO","0605572","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m","m",7237.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605851"},"SICRO","0605851","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m","m",8705.2999999999993]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605583"},"SICRO","0605583","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m","m",7823.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605890"},"SICRO","0605890","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m","m",9735.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605594"},"SICRO","0605594","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m","m",8853.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605740"},"SICRO","0605740","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m","m",7833.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605505"},"SICRO","0605505","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m","m",6893.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605782"},"SICRO","0605782","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m","m",8419.7800000000007]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605525"},"SICRO","0605525","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m","m",7480.19]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605816"},"SICRO","0605816","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m","m",9449.9599999999991]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605545"},"SICRO","0605545","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m","m",8510.3799999999992]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605837"},"SICRO","0605837","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m","m",9666.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605573"},"SICRO","0605573","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m","m",8732.8700000000008]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605852"},"SICRO","0605852","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m","m",10408.700000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605584"},"SICRO","0605584","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m","m",9474.85]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605891"},"SICRO","0605891","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m","m",11712.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605595"},"SICRO","0605595","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m","m",10778.68]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605741"},"SICRO","0605741","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m","m",9333.9699999999993]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605506"},"SICRO","0605506","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m","m",8326.2999999999993]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605783"},"SICRO","0605783","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m","m",10075.950000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605526"},"SICRO","0605526","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m","m",9068.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605817"},"SICRO","0605817","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m","m",11379.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605546"},"SICRO","0605546","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m","m",10372.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605838"},"SICRO","0605838","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m","m",11008.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605574"},"SICRO","0605574","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m","m",9938.85]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605853"},"SICRO","0605853","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m","m",11924.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605585"},"SICRO","0605585","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m","m",10854.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605892"},"SICRO","0605892","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m","m",13534.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605596"},"SICRO","0605596","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m","m",12464.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605742"},"SICRO","0605742","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m","m",10628.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605507"},"SICRO","0605507","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m","m",9475.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605784"},"SICRO","0605784","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m","m",11544.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605527"},"SICRO","0605527","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m","m",10391.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605818"},"SICRO","0605818","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m","m",13154.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605547"},"SICRO","0605547","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m","m",12001.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605839"},"SICRO","0605839","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m","m",12408.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605575"},"SICRO","0605575","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m","m",11232.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605854"},"SICRO","0605854","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m","m",13516.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605586"},"SICRO","0605586","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m","m",12340.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605893"},"SICRO","0605893","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m","m",15464.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605597"},"SICRO","0605597","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m","m",14288.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605743"},"SICRO","0605743","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m","m",11989.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605508"},"SICRO","0605508","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m","m",10721.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605785"},"SICRO","0605785","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m","m",13097.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605528"},"SICRO","0605528","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m","m",11829.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605819"},"SICRO","0605819","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m","m",15045.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605548"},"SICRO","0605548","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m","m",13777.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605840"},"SICRO","0605840","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m","m",16080.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605576"},"SICRO","0605576","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m","m",12681.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605855"},"SICRO","0605855","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m","m",17399.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605587"},"SICRO","0605587","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m","m",14000.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605898"},"SICRO","0605898","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m","m",19717.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605598"},"SICRO","0605598","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m","m",16318.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605744"},"SICRO","0605744","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m","m",15197.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605509"},"SICRO","0605509","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m","m",12117.2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605787"},"SICRO","0605787","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m","m",16517.009999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605529"},"SICRO","0605529","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m","m",13436.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605820"},"SICRO","0605820","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m","m",18834.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605549"},"SICRO","0605549","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m","m",15754.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605841"},"SICRO","0605841","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",17580.490000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605577"},"SICRO","0605577","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",13865.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605856"},"SICRO","0605856","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",19128.560000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605588"},"SICRO","0605588","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",15414.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605899"},"SICRO","0605899","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",21848.89]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605599"},"SICRO","0605599","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",18134.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605745"},"SICRO","0605745","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",16625.68]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605510"},"SICRO","0605510","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",13257.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605788"},"SICRO","0605788","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",18173.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605530"},"SICRO","0605530","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",14805.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605821"},"SICRO","0605821","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",20894.080000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605550"},"SICRO","0605550","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",17526.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605842"},"SICRO","0605842","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m","m",19433.060000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605578"},"SICRO","0605578","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m","m",15366.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605857"},"SICRO","0605857","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m","m",21228.46]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605589"},"SICRO","0605589","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m","m",17161.96]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605900"},"SICRO","0605900","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m","m",24383.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605600"},"SICRO","0605600","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m","m",20316.900000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605746"},"SICRO","0605746","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m","m",18392.349999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605511"},"SICRO","0605511","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m","m",14704.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605789"},"SICRO","0605789","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m","m",20187.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605531"},"SICRO","0605531","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m","m",16500.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605822"},"SICRO","0605822","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m","m",23342.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605551"},"SICRO","0605551","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m","m",19655.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605843"},"SICRO","0605843","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m","m",20923.150000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605579"},"SICRO","0605579","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m","m",16588.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605858"},"SICRO","0605858","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m","m",22984.19]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605590"},"SICRO","0605590","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m","m",18649.3]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605901"},"SICRO","0605901","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m","m",26605.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605601"},"SICRO","0605601","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m","m",22271.040000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605747"},"SICRO","0605747","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m","m",19809.740000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605512"},"SICRO","0605512","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m","m",15879.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605790"},"SICRO","0605790","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m","m",21870.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605532"},"SICRO","0605532","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m","m",17940.169999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605823"},"SICRO","0605823","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m","m",25492.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605552"},"SICRO","0605552","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m","m",21561.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605844"},"SICRO","0605844","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m","m",22843.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605580"},"SICRO","0605580","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m","m",18204.650000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605887"},"SICRO","0605887","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m","m",25188.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605591"},"SICRO","0605591","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m","m",20549.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605902"},"SICRO","0605902","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m","m",29309.279999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605602"},"SICRO","0605602","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m","m",24670.400000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605748"},"SICRO","0605748","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m","m",21644.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605513"},"SICRO","0605513","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m","m",17438.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605804"},"SICRO","0605804","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m","m",23989.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605533"},"SICRO","0605533","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m","m",19783.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605824"},"SICRO","0605824","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m","m",28109.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605553"},"SICRO","0605553","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m","m",23904.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605845"},"SICRO","0605845","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",24776.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605581"},"SICRO","0605581","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m","m",21762.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605888"},"SICRO","0605888","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",27423.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605592"},"SICRO","0605592","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m","m",24409.599999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605903"},"SICRO","0605903","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",32075.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605603"},"SICRO","0605603","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m","m",29061.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605771"},"SICRO","0605771","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",23504.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605514"},"SICRO","0605514","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m","m",21094.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605805"},"SICRO","0605805","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",26151.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605534"},"SICRO","0605534","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m","m",23741.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605825"},"SICRO","0605825","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",30803.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605554"},"SICRO","0605554","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m","m",28393.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605772"},"SICRO","0605772","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",27459.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605515"},"SICRO","0605515","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",22942.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605806"},"SICRO","0605806","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",30427.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605535"},"SICRO","0605535","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",25910.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605826"},"SICRO","0605826","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",35642.839999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605555"},"SICRO","0605555","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",31125.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605773"},"SICRO","0605773","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,60 m","m",29143.119999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605516"},"SICRO","0605516","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,30 m","m",24325.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605807"},"SICRO","0605807","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,60 m","m",32449.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605536"},"SICRO","0605536","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,30 m","m",27632.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605827"},"SICRO","0605827","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,60 m","m",38260.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605556"},"SICRO","0605556","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,30 m","m",33443.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605774"},"SICRO","0605774","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,20 m","m",31345.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605517"},"SICRO","0605517","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m","m",26158.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605808"},"SICRO","0605808","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,20 m","m",35009.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605537"},"SICRO","0605537","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m","m",29822.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605828"},"SICRO","0605828","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,20 m","m",41448.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605557"},"SICRO","0605557","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m","m",36261.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605775"},"SICRO","0605775","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m","m",33014.019999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605518"},"SICRO","0605518","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,10 m","m",27642.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605809"},"SICRO","0605809","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m","m",37053.660000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605538"},"SICRO","0605538","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,10 m","m",31681.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605829"},"SICRO","0605829","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m","m",44152.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605558"},"SICRO","0605558","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,10 m","m",38780.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605776"},"SICRO","0605776","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m","m",35214.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605519"},"SICRO","0605519","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,40 m","m",32801.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605810"},"SICRO","0605810","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m","m",39647.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605539"},"SICRO","0605539","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,40 m","m",37234.68]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605830"},"SICRO","0605830","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m","m",47438.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605559"},"SICRO","0605559","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,40 m","m",45025.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605777"},"SICRO","0605777","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,20 m","m",37580.120000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605520"},"SICRO","0605520","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,20 m","m",34999.64]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605811"},"SICRO","0605811","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,20 m","m",42425.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605540"},"SICRO","0605540","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,20 m","m",39845.379999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605831"},"SICRO","0605831","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,20 m","m",50940.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605560"},"SICRO","0605560","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,20 m","m",48360.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605778"},"SICRO","0605778","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",39836.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605521"},"SICRO","0605521","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m","m",37213]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605812"},"SICRO","0605812","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",45112.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605541"},"SICRO","0605541","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m","m",42489.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605832"},"SICRO","0605832","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",54384.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605561"},"SICRO","0605561","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m","m",51760.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605779"},"SICRO","0605779","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m","m",46088.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605522"},"SICRO","0605522","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,50 m","m",41738.519999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605813"},"SICRO","0605813","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m","m",51813.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605542"},"SICRO","0605542","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,50 m","m",47463.64]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605833"},"SICRO","0605833","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m","m",61874.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605562"},"SICRO","0605562","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,50 m","m",57524.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605780"},"SICRO","0605780","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m","m",48755.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605523"},"SICRO","0605523","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,30 m","m",44182.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605814"},"SICRO","0605814","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m","m",54948.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605543"},"SICRO","0605543","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,30 m","m",50374.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605834"},"SICRO","0605834","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m","m",65829.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605563"},"SICRO","0605563","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,30 m","m",61256.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605606"},"SICRO","0605606","Sistema de escoramento telescópico regulável para tunnel liner","m³",14.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705314"},"SICRO","0705314","Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",12900.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705312"},"SICRO","0705312","Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",11804.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705316"},"SICRO","0705316","Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",14143.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705315"},"SICRO","0705315","Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",12961.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705318"},"SICRO","0705318","Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",15108.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705317"},"SICRO","0705317","Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",13775.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705320"},"SICRO","0705320","Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",18952.310000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705319"},"SICRO","0705319","Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",17321.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705322"},"SICRO","0705322","Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",20047.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705321"},"SICRO","0705321","Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",18204.150000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705324"},"SICRO","0705324","Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",21990.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705323"},"SICRO","0705323","Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",20016.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705326"},"SICRO","0705326","Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",23624.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705325"},"SICRO","0705325","Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",21462.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705328"},"SICRO","0705328","Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",29993.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705327"},"SICRO","0705327","Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",27312.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705330"},"SICRO","0705330","Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",28082.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705329"},"SICRO","0705329","Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",25401.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705332"},"SICRO","0705332","Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",30328.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705331"},"SICRO","0705331","Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",27594.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705334"},"SICRO","0705334","Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",32225.96]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705333"},"SICRO","0705333","Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",29517.15]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705336"},"SICRO","0705336","Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",43420.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705335"},"SICRO","0705335","Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",39644.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705338"},"SICRO","0705338","Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",40644.730000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705337"},"SICRO","0705337","Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",36738.080000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705340"},"SICRO","0705340","Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",43748.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705339"},"SICRO","0705339","Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",39801.370000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705342"},"SICRO","0705342","Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",49635.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705341"},"SICRO","0705341","Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",45245.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705344"},"SICRO","0705344","Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",62878.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705343"},"SICRO","0705343","Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",57500.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705225"},"SICRO","0705225","Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",11056.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705224"},"SICRO","0705224","Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",10045.85]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705227"},"SICRO","0705227","Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",11401.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705226"},"SICRO","0705226","Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",10475.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705229"},"SICRO","0705229","Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",12305.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705228"},"SICRO","0705228","Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",11236.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705231"},"SICRO","0705231","Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",15317.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705230"},"SICRO","0705230","Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",14066.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705233"},"SICRO","0705233","Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",17261.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705232"},"SICRO","0705232","Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",15654.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705235"},"SICRO","0705235","Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",17695.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705234"},"SICRO","0705234","Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",16196.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705237"},"SICRO","0705237","Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",19166.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705236"},"SICRO","0705236","Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",17484.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705239"},"SICRO","0705239","Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",24480.959999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705238"},"SICRO","0705238","Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",22378.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705241"},"SICRO","0705241","Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",23359.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705240"},"SICRO","0705240","Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",21150.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705243"},"SICRO","0705243","Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",24730.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705242"},"SICRO","0705242","Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",22518.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705245"},"SICRO","0705245","Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",27397.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705244"},"SICRO","0705244","Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",25037.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705247"},"SICRO","0705247","Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",34704.870000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705246"},"SICRO","0705246","Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",31813.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705249"},"SICRO","0705249","Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",33240.15]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705248"},"SICRO","0705248","Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",30036.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705251"},"SICRO","0705251","Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",35144.480000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705250"},"SICRO","0705250","Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",31935.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705253"},"SICRO","0705253","Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",38439.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705252"},"SICRO","0705252","Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",34949.449999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705255"},"SICRO","0705255","Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",48602.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705254"},"SICRO","0705254","Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",44382.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705403"},"SICRO","0705403","Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",16186.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705402"},"SICRO","0705402","Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",14717.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705405"},"SICRO","0705405","Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",17474.96]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705404"},"SICRO","0705404","Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",15988.97]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705407"},"SICRO","0705407","Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",18320.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705406"},"SICRO","0705406","Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",16665.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705409"},"SICRO","0705409","Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",23074.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705408"},"SICRO","0705408","Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",21035.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705411"},"SICRO","0705411","Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",24636.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705410"},"SICRO","0705410","Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",22268.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705413"},"SICRO","0705413","Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",26457.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705412"},"SICRO","0705412","Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",24086.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705415"},"SICRO","0705415","Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",29153.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705414"},"SICRO","0705414","Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",26481.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705417"},"SICRO","0705417","Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",36922.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705416"},"SICRO","0705416","Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",33633.660000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705419"},"SICRO","0705419","Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",34908.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705418"},"SICRO","0705418","Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",31599.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705421"},"SICRO","0705421","Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",37496.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705420"},"SICRO","0705420","Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",34170.639999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705423"},"SICRO","0705423","Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",42671.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705422"},"SICRO","0705422","Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",38950.160000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705425"},"SICRO","0705425","Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",54010.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705424"},"SICRO","0705424","Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",49444.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705427"},"SICRO","0705427","Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",49414.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705426"},"SICRO","0705426","Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",44629.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705429"},"SICRO","0705429","Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",51056.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705428"},"SICRO","0705428","Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",46345.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705431"},"SICRO","0705431","Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",61391.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705430"},"SICRO","0705430","Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",56135.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705433"},"SICRO","0705433","Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",77834.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705432"},"SICRO","0705432","Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",71323.259999999995]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705257"},"SICRO","0705257","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",3843.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705256"},"SICRO","0705256","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3545.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705259"},"SICRO","0705259","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",3359.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705258"},"SICRO","0705258","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",3060.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705267"},"SICRO","0705267","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",4835.3900000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705266"},"SICRO","0705266","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4440.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705269"},"SICRO","0705269","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",5072.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705268"},"SICRO","0705268","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4677.3599999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705261"},"SICRO","0705261","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",3584.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705260"},"SICRO","0705260","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3286.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705263"},"SICRO","0705263","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",4029.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705262"},"SICRO","0705262","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",3731.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705265"},"SICRO","0705265","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",4412.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705264"},"SICRO","0705264","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4114.2700000000004]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705271"},"SICRO","0705271","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",5503.85]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705270"},"SICRO","0705270","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5117.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705273"},"SICRO","0705273","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",4910.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705272"},"SICRO","0705272","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4524.8599999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705281"},"SICRO","0705281","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",7583.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705280"},"SICRO","0705280","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",6961.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705283"},"SICRO","0705283","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",7768.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705282"},"SICRO","0705282","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",7147]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705275"},"SICRO","0705275","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",5493.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705274"},"SICRO","0705274","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5107.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705277"},"SICRO","0705277","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",6198.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705276"},"SICRO","0705276","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",5693.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705279"},"SICRO","0705279","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",7014.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705278"},"SICRO","0705278","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",6510.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705285"},"SICRO","0705285","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",7069.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705284"},"SICRO","0705284","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",6584.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705287"},"SICRO","0705287","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",6483.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705286"},"SICRO","0705286","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",5998.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705295"},"SICRO","0705295","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",9909.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705294"},"SICRO","0705294","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",9160.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705297"},"SICRO","0705297","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",10676.97]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705296"},"SICRO","0705296","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",9928.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705289"},"SICRO","0705289","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",7340.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705288"},"SICRO","0705288","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",6726.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705291"},"SICRO","0705291","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",8323.0499999999993]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705290"},"SICRO","0705290","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",7709]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705293"},"SICRO","0705293","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",9006]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705292"},"SICRO","0705292","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",8257.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705299"},"SICRO","0705299","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",9116.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705298"},"SICRO","0705298","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",8393.0499999999993]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705301"},"SICRO","0705301","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",8558.2099999999991]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705300"},"SICRO","0705300","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",7834.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705309"},"SICRO","0705309","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",13756.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705308"},"SICRO","0705308","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",12674.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705311"},"SICRO","0705311","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",13669.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705310"},"SICRO","0705310","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",12587.2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705303"},"SICRO","0705303","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",9239.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705302"},"SICRO","0705302","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",8357.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705305"},"SICRO","0705305","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",11176.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705304"},"SICRO","0705304","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",10294.780000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705307"},"SICRO","0705307","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",12361.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705306"},"SICRO","0705306","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",11279.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705169"},"SICRO","0705169","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",2302.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705168"},"SICRO","0705168","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2134.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705171"},"SICRO","0705171","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",2044.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705170"},"SICRO","0705170","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1877.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705179"},"SICRO","0705179","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",2895.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705178"},"SICRO","0705178","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2675]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705181"},"SICRO","0705181","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",3022.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705180"},"SICRO","0705180","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2801.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705173"},"SICRO","0705173","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",2224.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705172"},"SICRO","0705172","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2056.96]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705175"},"SICRO","0705175","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",2471.5500000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705174"},"SICRO","0705174","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2304.2600000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705177"},"SICRO","0705177","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",2790.9]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705176"},"SICRO","0705176","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2570.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705183"},"SICRO","0705183","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",3206.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705182"},"SICRO","0705182","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2991.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705185"},"SICRO","0705185","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",2908.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705184"},"SICRO","0705184","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2693.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705193"},"SICRO","0705193","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",4412.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705192"},"SICRO","0705192","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4065.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705195"},"SICRO","0705195","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",4715.1899999999996]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705194"},"SICRO","0705194","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4368.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705187"},"SICRO","0705187","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",3310.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705186"},"SICRO","0705186","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3029.19]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705189"},"SICRO","0705189","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",3704.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705188"},"SICRO","0705188","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",3422.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705191"},"SICRO","0705191","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",4068.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705190"},"SICRO","0705190","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3722.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705197"},"SICRO","0705197","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",4386.1099999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705196"},"SICRO","0705196","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4042.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705199"},"SICRO","0705199","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",4160.3999999999996]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705198"},"SICRO","0705198","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",3817.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705207"},"SICRO","0705207","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",6244.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705206"},"SICRO","0705206","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",5733.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705209"},"SICRO","0705209","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",7086.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705208"},"SICRO","0705208","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",6490.96]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705201"},"SICRO","0705201","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",4753.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705200"},"SICRO","0705200","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4410.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705203"},"SICRO","0705203","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",5236.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705202"},"SICRO","0705202","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4814.6400000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705205"},"SICRO","0705205","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",5711.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705204"},"SICRO","0705204","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5290.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705211"},"SICRO","0705211","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",5615.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705210"},"SICRO","0705210","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5120.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705213"},"SICRO","0705213","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",5548.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705212"},"SICRO","0705212","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",5052.8900000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705221"},"SICRO","0705221","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",8578.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705220"},"SICRO","0705220","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",7882.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705223"},"SICRO","0705223","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",9283.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705222"},"SICRO","0705222","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",8481.8700000000008]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705215"},"SICRO","0705215","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",6569.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705214"},"SICRO","0705214","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5970.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705217"},"SICRO","0705217","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",7271.46]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705216"},"SICRO","0705216","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",6672.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705219"},"SICRO","0705219","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",7929.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705218"},"SICRO","0705218","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",7233.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705346"},"SICRO","0705346","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",5290.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705345"},"SICRO","0705345","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4861.1499999999996]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705348"},"SICRO","0705348","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",4768.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705347"},"SICRO","0705347","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4339.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705356"},"SICRO","0705356","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",7038.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705355"},"SICRO","0705355","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",6466.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705358"},"SICRO","0705358","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",7144.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705357"},"SICRO","0705357","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",6572.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705350"},"SICRO","0705350","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",5195.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705349"},"SICRO","0705349","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4765.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705352"},"SICRO","0705352","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",5559.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705351"},"SICRO","0705351","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",5130.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705354"},"SICRO","0705354","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",6110.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705353"},"SICRO","0705353","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5680.68]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705360"},"SICRO","0705360","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",7578.85]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705359"},"SICRO","0705359","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",7024.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705362"},"SICRO","0705362","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",6905.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705361"},"SICRO","0705361","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",6351.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705370"},"SICRO","0705370","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",10335.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705369"},"SICRO","0705369","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",9450.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705372"},"SICRO","0705372","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",10995.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705371"},"SICRO","0705371","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",10110.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705364"},"SICRO","0705364","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",7806.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705363"},"SICRO","0705363","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",7251.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705366"},"SICRO","0705366","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",8563.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705365"},"SICRO","0705365","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",7834.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705368"},"SICRO","0705368","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",9581.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705367"},"SICRO","0705367","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",8852.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705374"},"SICRO","0705374","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",9997.1299999999992]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705373"},"SICRO","0705373","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",9293.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705376"},"SICRO","0705376","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",8974.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705375"},"SICRO","0705375","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",8270.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705384"},"SICRO","0705384","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",13649.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705383"},"SICRO","0705383","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",12572.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705386"},"SICRO","0705386","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",14695.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705385"},"SICRO","0705385","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",13619.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705378"},"SICRO","0705378","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",10225.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705377"},"SICRO","0705377","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",9338.1299999999992]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705380"},"SICRO","0705380","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",11575.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705379"},"SICRO","0705379","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",10688.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705382"},"SICRO","0705382","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",12780.06]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705381"},"SICRO","0705381","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",11703.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705388"},"SICRO","0705388","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",12597.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705387"},"SICRO","0705387","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",11552.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705390"},"SICRO","0705390","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",11873.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705389"},"SICRO","0705389","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",10829.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705399"},"SICRO","0705399","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",18331.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705398"},"SICRO","0705398","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",16765.97]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705401"},"SICRO","0705401","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",19749.330000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705400"},"SICRO","0705400","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",18183.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705392"},"SICRO","0705392","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",13568.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705391"},"SICRO","0705391","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",12302.46]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705395"},"SICRO","0705395","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",15449.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705394"},"SICRO","0705394","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",14183.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705397"},"SICRO","0705397","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",16978.060000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0705396"},"SICRO","0705396","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",15412.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804213"},"SICRO","0804213","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1483.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804212"},"SICRO","0804212","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1228.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804217"},"SICRO","0804217","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1491.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804216"},"SICRO","0804216","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1236.3499999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804219"},"SICRO","0804219","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1502.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804218"},"SICRO","0804218","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1246]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804221"},"SICRO","0804221","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1518.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804220"},"SICRO","0804220","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1261.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804223"},"SICRO","0804223","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1539.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804222"},"SICRO","0804222","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1281.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804225"},"SICRO","0804225","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1568.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804224"},"SICRO","0804224","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1308.68]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804227"},"SICRO","0804227","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1606.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804226"},"SICRO","0804226","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1345.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804229"},"SICRO","0804229","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1655.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804228"},"SICRO","0804228","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1393.15]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804231"},"SICRO","0804231","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1723.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804230"},"SICRO","0804230","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1459.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804215"},"SICRO","0804215","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1485.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804214"},"SICRO","0804214","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1230.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804417"},"SICRO","0804417","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",3840.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804233"},"SICRO","0804233","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2213.2199999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804416"},"SICRO","0804416","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",3175.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804232"},"SICRO","0804232","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1817.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804237"},"SICRO","0804237","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2225.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804236"},"SICRO","0804236","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1828.85]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804419"},"SICRO","0804419","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",4018.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804239"},"SICRO","0804239","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2241.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804418"},"SICRO","0804418","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",3320.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804238"},"SICRO","0804238","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1843.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804241"},"SICRO","0804241","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2264.3200000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804240"},"SICRO","0804240","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1864.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804243"},"SICRO","0804243","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2295.5300000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804242"},"SICRO","0804242","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1894.2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804421"},"SICRO","0804421","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",4484.7299999999996]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804245"},"SICRO","0804245","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2337.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804420"},"SICRO","0804420","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",3704.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804244"},"SICRO","0804244","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1933.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804247"},"SICRO","0804247","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2392.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804246"},"SICRO","0804246","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1985.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804249"},"SICRO","0804249","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2465.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804248"},"SICRO","0804248","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2055.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804423"},"SICRO","0804423","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",5556.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804251"},"SICRO","0804251","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2562.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804422"},"SICRO","0804422","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",4583.1099999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804250"},"SICRO","0804250","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2149.5500000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804235"},"SICRO","0804235","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2216.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804234"},"SICRO","0804234","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1820.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804425"},"SICRO","0804425","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",5600.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804253"},"SICRO","0804253","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3088.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804424"},"SICRO","0804424","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",4572.6099999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804252"},"SICRO","0804252","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2514.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804257"},"SICRO","0804257","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3107.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804256"},"SICRO","0804256","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2530.9499999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804427"},"SICRO","0804427","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",5872.97]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804259"},"SICRO","0804259","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3130.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804426"},"SICRO","0804426","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",4792.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804258"},"SICRO","0804258","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2551.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804261"},"SICRO","0804261","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3164.3]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804260"},"SICRO","0804260","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2582.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804263"},"SICRO","0804263","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3210.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804262"},"SICRO","0804262","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2625.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804429"},"SICRO","0804429","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",6557.68]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804265"},"SICRO","0804265","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3272.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804428"},"SICRO","0804428","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",5347.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804264"},"SICRO","0804264","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2681.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804267"},"SICRO","0804267","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3350.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804266"},"SICRO","0804266","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2754.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804269"},"SICRO","0804269","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3454.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804268"},"SICRO","0804268","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2852]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804431"},"SICRO","0804431","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",8137.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804271"},"SICRO","0804271","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3592.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804430"},"SICRO","0804430","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",6625.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804270"},"SICRO","0804270","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2982.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804255"},"SICRO","0804255","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3093.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804254"},"SICRO","0804254","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2518.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804433"},"SICRO","0804433","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",9978.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804273"},"SICRO","0804273","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5322.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804432"},"SICRO","0804432","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",8006.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804272"},"SICRO","0804272","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4295.3599999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804277"},"SICRO","0804277","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5350.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804276"},"SICRO","0804276","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4320.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804435"},"SICRO","0804435","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",10474.64]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804279"},"SICRO","0804279","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5385.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804434"},"SICRO","0804434","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",8401.2999999999993]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804278"},"SICRO","0804278","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4350.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804281"},"SICRO","0804281","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5436.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804280"},"SICRO","0804280","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4396.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804283"},"SICRO","0804283","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5505.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804282"},"SICRO","0804282","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4458.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804437"},"SICRO","0804437","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",11734.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804285"},"SICRO","0804285","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5596.19]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804436"},"SICRO","0804436","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",9405.6299999999992]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804284"},"SICRO","0804284","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4541.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804287"},"SICRO","0804287","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5713.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804286"},"SICRO","0804286","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4648.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804289"},"SICRO","0804289","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5865.85]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804288"},"SICRO","0804288","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4790.4799999999996]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804439"},"SICRO","0804439","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",14625.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804291"},"SICRO","0804291","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6066.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804438"},"SICRO","0804438","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",11703.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804290"},"SICRO","0804290","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4979.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804275"},"SICRO","0804275","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5329.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804274"},"SICRO","0804274","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4301.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804061"},"SICRO","0804061","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",355.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804060"},"SICRO","0804060","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",300.64]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804065"},"SICRO","0804065","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",357.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804064"},"SICRO","0804064","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",302.02999999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804067"},"SICRO","0804067","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",358.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804066"},"SICRO","0804066","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",303.41000000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804069"},"SICRO","0804069","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",361.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804068"},"SICRO","0804068","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",305.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804071"},"SICRO","0804071","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",364.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804070"},"SICRO","0804070","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",309.27999999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804073"},"SICRO","0804073","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",369.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804072"},"SICRO","0804072","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",313.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804075"},"SICRO","0804075","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",375.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804074"},"SICRO","0804074","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",319.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804077"},"SICRO","0804077","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",383.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804076"},"SICRO","0804076","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",327.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804079"},"SICRO","0804079","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",395.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804078"},"SICRO","0804078","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",340.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804063"},"SICRO","0804063","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",356.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804062"},"SICRO","0804062","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",301.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804377"},"SICRO","0804377","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",1053.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804081"},"SICRO","0804081","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",723.3]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804376"},"SICRO","0804376","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",903.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804080"},"SICRO","0804080","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",601.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804085"},"SICRO","0804085","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",725.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804084"},"SICRO","0804084","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",604.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804379"},"SICRO","0804379","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",901.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804087"},"SICRO","0804087","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",728.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804378"},"SICRO","0804378","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",743.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804086"},"SICRO","0804086","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",607.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804089"},"SICRO","0804089","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",733.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804088"},"SICRO","0804088","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",611.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804091"},"SICRO","0804091","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",739.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804090"},"SICRO","0804090","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",617.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804381"},"SICRO","0804381","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",1246.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804093"},"SICRO","0804093","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",747.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804380"},"SICRO","0804380","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",1066.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804092"},"SICRO","0804092","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",625.66999999999996]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804095"},"SICRO","0804095","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",759.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804094"},"SICRO","0804094","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",637.07000000000005]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804097"},"SICRO","0804097","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",774.06]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804096"},"SICRO","0804096","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",651.57000000000005]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804383"},"SICRO","0804383","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",1542.15]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804099"},"SICRO","0804099","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",795.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804382"},"SICRO","0804382","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",1317.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804098"},"SICRO","0804098","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",672.3]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804083"},"SICRO","0804083","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",723.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804082"},"SICRO","0804082","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",602.54999999999995]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804385"},"SICRO","0804385","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",1771.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804101"},"SICRO","0804101","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1227.8499999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804384"},"SICRO","0804384","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",1492.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804100"},"SICRO","0804100","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1016.89]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804105"},"SICRO","0804105","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1231.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804104"},"SICRO","0804104","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1020.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804387"},"SICRO","0804387","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",1866.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804107"},"SICRO","0804107","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1237.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804386"},"SICRO","0804386","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",1572.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804106"},"SICRO","0804106","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1025.8599999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804109"},"SICRO","0804109","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1245.1500000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804108"},"SICRO","0804108","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1033.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804111"},"SICRO","0804111","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1255.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804110"},"SICRO","0804110","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1044.1600000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804389"},"SICRO","0804389","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",2085.9299999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804113"},"SICRO","0804113","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1270.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804388"},"SICRO","0804388","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",1755.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804112"},"SICRO","0804112","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1058.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804115"},"SICRO","0804115","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1290.3800000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804114"},"SICRO","0804114","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1077.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804117"},"SICRO","0804117","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1316.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804116"},"SICRO","0804116","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1103.8900000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804391"},"SICRO","0804391","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",2592.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804119"},"SICRO","0804119","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1352.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804390"},"SICRO","0804390","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",2176.6999999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804118"},"SICRO","0804118","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1139.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804103"},"SICRO","0804103","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1229.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804102"},"SICRO","0804102","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1018.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804393"},"SICRO","0804393","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",2748.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804121"},"SICRO","0804121","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1842.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804392"},"SICRO","0804392","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",2284.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804120"},"SICRO","0804120","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1515.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804125"},"SICRO","0804125","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1847.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804124"},"SICRO","0804124","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1520.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804395"},"SICRO","0804395","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",2888.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804127"},"SICRO","0804127","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1855.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804394"},"SICRO","0804394","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",2398.5300000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804126"},"SICRO","0804126","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1527.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804129"},"SICRO","0804129","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1866.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804128"},"SICRO","0804128","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1538.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804131"},"SICRO","0804131","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1882.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804130"},"SICRO","0804130","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1553.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804397"},"SICRO","0804397","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",3220.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804133"},"SICRO","0804133","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1903.3]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804396"},"SICRO","0804396","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",2672.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804132"},"SICRO","0804132","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1574.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804135"},"SICRO","0804135","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1930.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804134"},"SICRO","0804134","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1600.96]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804137"},"SICRO","0804137","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1899.89]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804136"},"SICRO","0804136","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1569.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804399"},"SICRO","0804399","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",4012.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804139"},"SICRO","0804139","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2020.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804398"},"SICRO","0804398","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",3322.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804138"},"SICRO","0804138","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1689.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804123"},"SICRO","0804123","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1843.3]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804122"},"SICRO","0804122","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1515.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804401"},"SICRO","0804401","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",3997.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804141"},"SICRO","0804141","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2569.7600000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804400"},"SICRO","0804400","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",3280.06]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804140"},"SICRO","0804140","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2095.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804145"},"SICRO","0804145","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2578.5500000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804144"},"SICRO","0804144","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2103.9899999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804403"},"SICRO","0804403","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",4211.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804147"},"SICRO","0804147","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2589.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804402"},"SICRO","0804402","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",3453.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804146"},"SICRO","0804146","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2114.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804149"},"SICRO","0804149","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2605.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804148"},"SICRO","0804148","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2129.8200000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804151"},"SICRO","0804151","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2628.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804150"},"SICRO","0804150","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2151.1799999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804405"},"SICRO","0804405","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",4709.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804153"},"SICRO","0804153","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2658.46]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804404"},"SICRO","0804404","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",3858.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804152"},"SICRO","0804152","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2180.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804155"},"SICRO","0804155","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2697.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804154"},"SICRO","0804154","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2217.7199999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804157"},"SICRO","0804157","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2751.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804156"},"SICRO","0804156","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2269.8000000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804407"},"SICRO","0804407","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",5875.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804159"},"SICRO","0804159","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2822.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804406"},"SICRO","0804406","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",4801.6400000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804158"},"SICRO","0804158","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2339.5100000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804143"},"SICRO","0804143","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2572.3000000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804142"},"SICRO","0804142","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2098.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804409"},"SICRO","0804409","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",7294.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804161"},"SICRO","0804161","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4437.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804408"},"SICRO","0804408","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",5886.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804160"},"SICRO","0804160","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3592.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804165"},"SICRO","0804165","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4449.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804164"},"SICRO","0804164","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3603.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804411"},"SICRO","0804411","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",7696.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804167"},"SICRO","0804167","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4465.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804410"},"SICRO","0804410","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",6206.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804166"},"SICRO","0804166","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3618.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804169"},"SICRO","0804169","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4487.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804168"},"SICRO","0804168","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3639.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804171"},"SICRO","0804171","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4519.1099999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804170"},"SICRO","0804170","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3669.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804413"},"SICRO","0804413","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",8629.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804173"},"SICRO","0804173","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4560.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804412"},"SICRO","0804412","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",6952.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804172"},"SICRO","0804172","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3709.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804175"},"SICRO","0804175","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4616.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804174"},"SICRO","0804174","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3763.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804177"},"SICRO","0804177","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4691.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804176"},"SICRO","0804176","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3835.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804415"},"SICRO","0804415","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",10830.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804179"},"SICRO","0804179","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4793.1099999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804414"},"SICRO","0804414","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",8706.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804178"},"SICRO","0804178","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3934.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804163"},"SICRO","0804163","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4440.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804162"},"SICRO","0804162","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3595.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804441"},"SICRO","0804441","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",4932.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804317"},"SICRO","0804317","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2700.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804440"},"SICRO","0804440","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",4066.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804316"},"SICRO","0804316","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2204.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804321"},"SICRO","0804321","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2719.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804320"},"SICRO","0804320","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2220.89]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804443"},"SICRO","0804443","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",5147.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804323"},"SICRO","0804323","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2743.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804442"},"SICRO","0804442","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",4243]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804322"},"SICRO","0804322","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2242.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804325"},"SICRO","0804325","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2777.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804324"},"SICRO","0804324","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2274.8200000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804327"},"SICRO","0804327","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2825.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804326"},"SICRO","0804326","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2318.8200000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804445"},"SICRO","0804445","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",5745.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804329"},"SICRO","0804329","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2888.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804444"},"SICRO","0804444","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",4733.8500000000004]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804328"},"SICRO","0804328","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2377.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804331"},"SICRO","0804331","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2969.89]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804330"},"SICRO","0804330","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2454.0300000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804333"},"SICRO","0804333","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3078.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804332"},"SICRO","0804332","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2556.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804447"},"SICRO","0804447","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",7111.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804335"},"SICRO","0804335","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3220.97]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804446"},"SICRO","0804446","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",5853.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804334"},"SICRO","0804334","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2693.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804319"},"SICRO","0804319","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2705.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804318"},"SICRO","0804318","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2208.1799999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804449"},"SICRO","0804449","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",7202.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804337"},"SICRO","0804337","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3717.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804448"},"SICRO","0804448","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",5864.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804336"},"SICRO","0804336","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3001.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804341"},"SICRO","0804341","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3745.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804340"},"SICRO","0804340","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3025.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804451"},"SICRO","0804451","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",7534.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804343"},"SICRO","0804343","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3780.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804450"},"SICRO","0804450","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",6132.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804342"},"SICRO","0804342","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3057.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804345"},"SICRO","0804345","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3832.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804344"},"SICRO","0804344","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3103.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804347"},"SICRO","0804347","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3902.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804346"},"SICRO","0804346","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3167.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804453"},"SICRO","0804453","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",8403.0300000000007]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804349"},"SICRO","0804349","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3994.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804452"},"SICRO","0804452","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",6834.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804348"},"SICRO","0804348","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3250.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804351"},"SICRO","0804351","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4112.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804350"},"SICRO","0804350","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3359.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804353"},"SICRO","0804353","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4267.6099999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804352"},"SICRO","0804352","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3503.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804455"},"SICRO","0804455","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",10407.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804355"},"SICRO","0804355","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4470.5200000000004]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804454"},"SICRO","0804454","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",8455.2999999999993]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804354"},"SICRO","0804354","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3693.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804339"},"SICRO","0804339","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3724.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804338"},"SICRO","0804338","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3007.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804457"},"SICRO","0804457","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",12708.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804357"},"SICRO","0804357","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6301.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804456"},"SICRO","0804456","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",10165.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804356"},"SICRO","0804356","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5033.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804361"},"SICRO","0804361","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6344.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804360"},"SICRO","0804360","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5070.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804459"},"SICRO","0804459","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",13301.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804363"},"SICRO","0804363","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6399.64]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804458"},"SICRO","0804458","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",10637.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804362"},"SICRO","0804362","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5119.0600000000004]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804365"},"SICRO","0804365","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6479.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804364"},"SICRO","0804364","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5188.8999999999996]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804367"},"SICRO","0804367","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6586.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804366"},"SICRO","0804366","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5284.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804461"},"SICRO","0804461","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",14876.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804369"},"SICRO","0804369","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6726.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804460"},"SICRO","0804460","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",11890.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804371"},"SICRO","0804371","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6905.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804370"},"SICRO","0804370","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5570.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804373"},"SICRO","0804373","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas","un",7135.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804372"},"SICRO","0804372","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5781.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804463"},"SICRO","0804463","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",18486.830000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804375"},"SICRO","0804375","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",7436.19]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804462"},"SICRO","0804462","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",14758.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804374"},"SICRO","0804374","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",6060.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804359"},"SICRO","0804359","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas","un",6312.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804358"},"SICRO","0804358","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5042.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804368"},"SICRO","0804368","Boca de BTTC D = 1,50 m esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",5408.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804465"},"SICRO","0804465","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia e brita comerciais","m",127.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804464"},"SICRO","0804464","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita produzida","m",109.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804475"},"SICRO","0804475","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia e brita comerciais","m",140.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804474"},"SICRO","0804474","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia extraída e brita produzida","m",122.9]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804485"},"SICRO","0804485","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia e brita comerciais","m",204.97]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804484"},"SICRO","0804484","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia extraída e brita produzida","m",187.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804495"},"SICRO","0804495","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA4 - areia e brita comerciais","m",255.46]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804494"},"SICRO","0804494","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA4 - areia extraída e brita produzida","m",234.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804467"},"SICRO","0804467","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia e brita comerciais","m",194.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804466"},"SICRO","0804466","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita produzida","m",166.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804477"},"SICRO","0804477","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia e brita comerciais","m",245.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804476"},"SICRO","0804476","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita produzida","m",217.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804487"},"SICRO","0804487","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia e brita comerciais","m",348.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804486"},"SICRO","0804486","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita produzida","m",317.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804497"},"SICRO","0804497","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA4 - areia e brita comerciais","m",410.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804496"},"SICRO","0804496","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA4 - areia extraída e brita produzida","m",372.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804469"},"SICRO","0804469","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia e brita comerciais","m",339.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804468"},"SICRO","0804468","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita produzida","m",301.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804479"},"SICRO","0804479","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia e brita comerciais","m",391.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804478"},"SICRO","0804478","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita produzida","m",353.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804489"},"SICRO","0804489","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia e brita comerciais","m",494.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804488"},"SICRO","0804488","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita produzida","m",445.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804499"},"SICRO","0804499","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA4 - areia e brita comerciais","m",627.07000000000005]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804498"},"SICRO","0804498","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita produzida","m",570.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804471"},"SICRO","0804471","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia e brita comerciais","m",461.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804470"},"SICRO","0804470","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita produzida","m",406.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804481"},"SICRO","0804481","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia e brita comerciais","m",578.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804480"},"SICRO","0804480","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita produzida","m",522.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804491"},"SICRO","0804491","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia e brita comerciais","m",761.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804490"},"SICRO","0804490","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita produzida","m",687.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804501"},"SICRO","0804501","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA4 - areia e brita comerciais","m",913.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804500"},"SICRO","0804500","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA4 - areia extraída e brita produzida","m",829.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804473"},"SICRO","0804473","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia e brita comerciais","m",744.6]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804472"},"SICRO","0804472","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita produzida","m",657.3]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804483"},"SICRO","0804483","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia e brita comerciais","m",925.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804482"},"SICRO","0804482","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita produzida","m",838.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804493"},"SICRO","0804493","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia e brita comerciais","m",1220.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804492"},"SICRO","0804492","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita produzida","m",1105.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804503"},"SICRO","0804503","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA4 - areia e brita comerciais","m",1454.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804502"},"SICRO","0804502","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita produzida","m",1335.64]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804180"},"SICRO","0804180","Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1199.8699999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804181"},"SICRO","0804181","Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1281.8699999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804182"},"SICRO","0804182","Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1338.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804183"},"SICRO","0804183","Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1420.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804184"},"SICRO","0804184","Corpo de BDTC D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1361.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804185"},"SICRO","0804185","Corpo de BDTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1443.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804186"},"SICRO","0804186","Corpo de BDTC D = 0,80 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1695.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804187"},"SICRO","0804187","Corpo de BDTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1777.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804188"},"SICRO","0804188","Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1630.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804189"},"SICRO","0804189","Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1739.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804190"},"SICRO","0804190","Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1762.19]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804191"},"SICRO","0804191","Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1871.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804192"},"SICRO","0804192","Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1788.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804193"},"SICRO","0804193","Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1898.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804194"},"SICRO","0804194","Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2295.19]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804195"},"SICRO","0804195","Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",2404.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804196"},"SICRO","0804196","Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2371.6799999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804197"},"SICRO","0804197","Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",2511.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804198"},"SICRO","0804198","Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2598]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804199"},"SICRO","0804199","Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",2737.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804200"},"SICRO","0804200","Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2638.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804201"},"SICRO","0804201","Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",2778.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804202"},"SICRO","0804202","Corpo de BDTC D = 1,20 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2638.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804203"},"SICRO","0804203","Corpo de BDTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",2778.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804204"},"SICRO","0804204","Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",3176.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804205"},"SICRO","0804205","Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",3356.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804206"},"SICRO","0804206","Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",3450.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804207"},"SICRO","0804207","Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",3631.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804208"},"SICRO","0804208","Corpo de BDTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",3500.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804209"},"SICRO","0804209","Corpo de BDTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",3680.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804210"},"SICRO","0804210","Corpo de BDTC D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",3690.97]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804211"},"SICRO","0804211","Corpo de BDTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",3871.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804012"},"SICRO","0804012","Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",242.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804013"},"SICRO","0804013","Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",262.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804014"},"SICRO","0804014","Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",262.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804015"},"SICRO","0804015","Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",282.2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804016"},"SICRO","0804016","Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",304.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804017"},"SICRO","0804017","Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",324.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804018"},"SICRO","0804018","Corpo de BSTC D = 0,40 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",352.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804019"},"SICRO","0804019","Corpo de BSTC D = 0,40 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",372.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804020"},"SICRO","0804020","Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",380.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804021"},"SICRO","0804021","Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",410.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804022"},"SICRO","0804022","Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",409.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804023"},"SICRO","0804023","Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",439.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804024"},"SICRO","0804024","Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",424.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804025"},"SICRO","0804025","Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",454.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804026"},"SICRO","0804026","Corpo de BSTC D = 0,60 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",590.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804027"},"SICRO","0804027","Corpo de BSTC D = 0,60 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",620]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804028"},"SICRO","0804028","Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",624.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804029"},"SICRO","0804029","Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",665.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804030"},"SICRO","0804030","Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",693.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804031"},"SICRO","0804031","Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",734.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804032"},"SICRO","0804032","Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",704.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804033"},"SICRO","0804033","Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",745.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804034"},"SICRO","0804034","Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",871.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804035"},"SICRO","0804035","Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",912.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804036"},"SICRO","0804036","Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",840.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804037"},"SICRO","0804037","Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",893.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804038"},"SICRO","0804038","Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",906.06]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804039"},"SICRO","0804039","Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",959.6]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804040"},"SICRO","0804040","Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",919.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804041"},"SICRO","0804041","Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",972.89]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804042"},"SICRO","0804042","Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1172.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804043"},"SICRO","0804043","Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1226.0999999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804044"},"SICRO","0804044","Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1210.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804045"},"SICRO","0804045","Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1277.6600000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804046"},"SICRO","0804046","Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1323.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804047"},"SICRO","0804047","Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1390.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804048"},"SICRO","0804048","Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1344.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804049"},"SICRO","0804049","Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1411.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804050"},"SICRO","0804050","Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1344.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804051"},"SICRO","0804051","Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1411.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804052"},"SICRO","0804052","Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1615.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804053"},"SICRO","0804053","Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1702.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804054"},"SICRO","0804054","Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1753.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804055"},"SICRO","0804055","Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1840.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804056"},"SICRO","0804056","Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1778.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804057"},"SICRO","0804057","Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1865.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804058"},"SICRO","0804058","Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1873.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804059"},"SICRO","0804059","Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1960.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804292"},"SICRO","0804292","Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2420.2199999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804293"},"SICRO","0804293","Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",2586.0700000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804294"},"SICRO","0804294","Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2618.3200000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804295"},"SICRO","0804295","Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",2784.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804296"},"SICRO","0804296","Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2658.2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804297"},"SICRO","0804297","Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",2824.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804298"},"SICRO","0804298","Corpo de BTTC D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",3417.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804299"},"SICRO","0804299","Corpo de BTTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",3583.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804300"},"SICRO","0804300","Corpo de BTTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",3532.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804301"},"SICRO","0804301","Corpo de BTTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",3744.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804302"},"SICRO","0804302","Corpo de BTTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",3871.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804303"},"SICRO","0804303","Corpo de BTTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",4084.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804304"},"SICRO","0804304","Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",3932.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804305"},"SICRO","0804305","Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",4145.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804306"},"SICRO","0804306","Corpo de BTTC D = 1,20 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",3932.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804307"},"SICRO","0804307","Corpo de BTTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",4145.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804308"},"SICRO","0804308","Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",4736.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804309"},"SICRO","0804309","Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",5011]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804310"},"SICRO","0804310","Corpo de BTTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",5148.6000000000004]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804311"},"SICRO","0804311","Corpo de BTTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",5422.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804312"},"SICRO","0804312","Corpo de BTTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",5223.0200000000004]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804313"},"SICRO","0804313","Corpo de BTTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",5497.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804314"},"SICRO","0804314","Corpo de BTTC D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",5508.9]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0804315"},"SICRO","0804315","Corpo de BTTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",5783.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805446"},"SICRO","0805446","Dentes para bueiros duplos D = 0,80 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",40.590000000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805447"},"SICRO","0805447","Dentes para bueiros duplos D = 0,80 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",53.15]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805448"},"SICRO","0805448","Dentes para bueiros duplos D = 1,00 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",48.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805449"},"SICRO","0805449","Dentes para bueiros duplos D = 1,00 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",63.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805450"},"SICRO","0805450","Dentes para bueiros duplos D = 1,20 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",56.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805451"},"SICRO","0805451","Dentes para bueiros duplos D = 1,20 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",73.849999999999994]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805452"},"SICRO","0805452","Dentes para bueiros duplos D = 1,50 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",66.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805453"},"SICRO","0805453","Dentes para bueiros duplos D = 1,50 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",86.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805434"},"SICRO","0805434","Dentes para bueiros simples D = 0,40 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",13.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805435"},"SICRO","0805435","Dentes para bueiros simples D = 0,40 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",17.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805436"},"SICRO","0805436","Dentes para bueiros simples D = 0,60 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",16.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805437"},"SICRO","0805437","Dentes para bueiros simples D = 0,60 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",21.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805438"},"SICRO","0805438","Dentes para bueiros simples D = 0,80 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",21.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805439"},"SICRO","0805439","Dentes para bueiros simples D = 0,80 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",28.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805440"},"SICRO","0805440","Dentes para bueiros simples D = 1,00 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",24.46]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805441"},"SICRO","0805441","Dentes para bueiros simples D = 1,00 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",32.049999999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805442"},"SICRO","0805442","Dentes para bueiros simples D = 1,20 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",29.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805443"},"SICRO","0805443","Dentes para bueiros simples D = 1,20 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",38.19]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805444"},"SICRO","0805444","Dentes para bueiros simples D = 1,50 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",33.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805445"},"SICRO","0805445","Dentes para bueiros simples D = 1,50 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",43.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805454"},"SICRO","0805454","Dentes para bueiros triplos D = 1,00 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",73.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805455"},"SICRO","0805455","Dentes para bueiros triplos D = 1,00 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",95.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805456"},"SICRO","0805456","Dentes para bueiros triplos D = 1,20 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",83.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805457"},"SICRO","0805457","Dentes para bueiros triplos D = 1,20 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",109.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805458"},"SICRO","0805458","Dentes para bueiros triplos D = 1,50 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",99.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0805459"},"SICRO","0805459","Dentes para bueiros triplos D = 1,50 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",130.6]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0909620"},"SICRO","0909620","Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial","m²",118.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0909621"},"SICRO","0909621","Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia extraída","m²",117.3]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0903802"},"SICRO","0903802","Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30.000 l - inclusive demolição","un",14382.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0919113"},"SICRO","0919113","Canaleta perfil cartola 50 x 70 x 3 mm - aba 20 mm","m",146.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0903788"},"SICRO","0903788","Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 - aplicação manual","m²",4.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0919247"},"SICRO","0919247","Cobertura em chapas zincadas com espessura de 0,43 mm - utilização 2 vezes","m²",39.06]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0919016"},"SICRO","0919016","Depósito de óleo para oficina - inclusive demolição","un",7448.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0919078"},"SICRO","0919078","Dique de contenção para usina de asfalto a quente - inclusive demolição","un",35600.589999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0903789"},"SICRO","0903789","Emboço com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 com espessura de 2 cm - aplicação manual","m²",30.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0919250"},"SICRO","0919250","Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l","un",582.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0903807"},"SICRO","0903807","Instalação da central de britagem com capacidade de 80 m³/h","un",101544.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0903806"},"SICRO","0903806","Instalação da central de concreto com capacidade de 150 m³/h","un",171799.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0903804"},"SICRO","0903804","Instalação da central de concreto com capacidade de 30 m³/h","un",63033.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0903805"},"SICRO","0903805","Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m³/h","un",73554.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0903810"},"SICRO","0903810","Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h","un",182535.2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0903809"},"SICRO","0903809","Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h","un",117290.97]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0903808"},"SICRO","0903808","Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h","un",106429.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0903845"},"SICRO","0903845","Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico","m³",131.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0919009"},"SICRO","0919009","Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h - inclusive construção de aterro, construção e demolição de rampa e bases","un",62337.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0919007"},"SICRO","0919007","Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados","un",116101.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0919011"},"SICRO","0919011","Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados","un",32828.980000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0919246"},"SICRO","0919246","Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados","un",45051.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0919013"},"SICRO","0919013","Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção","un",126220.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0919008"},"SICRO","0919008","Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e bacia de contenção","un",90475.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0919012"},"SICRO","0919012","Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados","un",58963.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0903848"},"SICRO","0903848","Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h = 1,0 m","m",163.77000000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0919002"},"SICRO","0919002","Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição","un",37934.589999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0919210"},"SICRO","0919210","Rampa de lavagem - inclusive demolição","un",21770.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0909612"},"SICRO","0909612","Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30 m³ e 40 m³ - inclusive demolição","un",12493.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0909613"},"SICRO","0909613","Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150 m³ - inclusive demolição","un",20558.189999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0909614"},"SICRO","0909614","Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição","un",45265.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0909616"},"SICRO","0909616","Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição","un",35740.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0909617"},"SICRO","0909617","Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição","un",21137.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0909615"},"SICRO","0909615","Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição","un",16231.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0903860"},"SICRO","0903860","Selador acrílico - camada de fundo com aplicação manual","m²",2.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0919101"},"SICRO","0919101","Sistema separador água e óleo, inclusive demolição","un",1777.06]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0903818"},"SICRO","0903818","Tinta látex - duas camadas com aplicação manual","m²",14.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1100657"},"SICRO","1100657","Adensamento de concreto por vibrador de imersão","m³",3.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1108055"},"SICRO","1108055","Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual","m³",3687.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109665"},"SICRO","1109665","Argamassa de cimento e areia 1:1 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",843.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109664"},"SICRO","1109664","Argamassa de cimento e areia 1:1 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",786.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109667"},"SICRO","1109667","Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",635.45000000000005]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109666"},"SICRO","1109666","Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",536.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109669"},"SICRO","1109669","Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",533.41999999999996]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109668"},"SICRO","1109668","Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",414.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1108060"},"SICRO","1108060","Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",617.97]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109626"},"SICRO","1109626","Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",496.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109671"},"SICRO","1109671","Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",481.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109670"},"SICRO","1109670","Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",350.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109672"},"SICRO","1109672","Argamassa de cimento e areia com aditivo aglutinante 1:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",382.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109624"},"SICRO","1109624","Argamassa de cimento e areia com aditivo aglutinante 1:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",231.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109622"},"SICRO","1109622","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",475.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109623"},"SICRO","1109623","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",377.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109697"},"SICRO","1109697","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",351.3]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109698"},"SICRO","1109698","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",227.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109679"},"SICRO","1109679","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:1:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",403.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109625"},"SICRO","1109625","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:1:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",291.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109678"},"SICRO","1109678","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:10 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",363.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109694"},"SICRO","1109694","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:10 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",243.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109673"},"SICRO","1109673","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",435.06]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109690"},"SICRO","1109690","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",330.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109674"},"SICRO","1109674","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:7 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",410.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109691"},"SICRO","1109691","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:7 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",301.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109675"},"SICRO","1109675","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",391.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109692"},"SICRO","1109692","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",277.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109676"},"SICRO","1109676","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:9 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",376.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109693"},"SICRO","1109693","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:9 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",258.89]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1109680"},"SICRO","1109680","Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual","m³",4404.2700000000004]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107748"},"SICRO","1107748","Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforços estruturais - confecção em misturador e lançamento projetado","m³",11180.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1110000"},"SICRO","1110000","Concreto","m³",0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106059"},"SICRO","1106059","Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",598.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106060"},"SICRO","1106060","Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",469.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1100658"},"SICRO","1100658","Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",516.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106159"},"SICRO","1106159","Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",551.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107902"},"SICRO","1107902","Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",590.70000000000005]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107906"},"SICRO","1107906","Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",634.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107910"},"SICRO","1107910","Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",683.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107911"},"SICRO","1107911","Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 45 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",738.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107912"},"SICRO","1107912","Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",814.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106164"},"SICRO","1106164","Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas","m³",269.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106165"},"SICRO","1106165","Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais","m³",400.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106156"},"SICRO","1106156","Concreto com 10% de microssílica fck = 45 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",573.17999999999995]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107932"},"SICRO","1107932","Concreto com 10% de microssílica fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",614.41999999999996]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1108111"},"SICRO","1108111","Concreto com 8% de microssílica fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",457.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1108112"},"SICRO","1108112","Concreto com 8% de microssílica fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",468.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1108113"},"SICRO","1108113","Concreto com 8% de microssílica fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",497.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1108114"},"SICRO","1108114","Concreto com 8% de microssílica fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",530.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1108061"},"SICRO","1108061","Concreto com látex SBR fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",869.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1108064"},"SICRO","1108064","Concreto com látex SBR fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",939.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107888"},"SICRO","1107888","Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",445.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107889"},"SICRO","1107889","Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",313.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107892"},"SICRO","1107892","Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",466.68]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107891"},"SICRO","1107891","Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",336.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107928"},"SICRO","1107928","Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",405.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107929"},"SICRO","1107929","Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",274.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106109"},"SICRO","1106109","Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais","m³",349.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106117"},"SICRO","1106117","Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",218.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107896"},"SICRO","1107896","Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",490]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107895"},"SICRO","1107895","Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",361.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1119528"},"SICRO","1119528","Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",420.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106135"},"SICRO","1106135","Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",291.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106136"},"SICRO","1106136","Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais","m³",360.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106137"},"SICRO","1106137","Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",231.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1116127"},"SICRO","1116127","Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",514.08000000000004]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1116126"},"SICRO","1116126","Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",391.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107900"},"SICRO","1107900","Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",515.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107899"},"SICRO","1107899","Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",390.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107890"},"SICRO","1107890","Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",441.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106138"},"SICRO","1106138","Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",314.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106139"},"SICRO","1106139","Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais","m³",375.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106140"},"SICRO","1106140","Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",247.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107904"},"SICRO","1107904","Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",545.08000000000004]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107903"},"SICRO","1107903","Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",422.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107908"},"SICRO","1107908","Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",577.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107907"},"SICRO","1107907","Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",457.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107871"},"SICRO","1107871","Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",479.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107870"},"SICRO","1107870","Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",353.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106057"},"SICRO","1106057","Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",453.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106058"},"SICRO","1106058","Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",329]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106380"},"SICRO","1106380","Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",451.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106378"},"SICRO","1106378","Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",327.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1116263"},"SICRO","1116263","Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais","m³",381.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1116267"},"SICRO","1116267","Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",257.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106280"},"SICRO","1106280","Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",475.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106289"},"SICRO","1106289","Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",353.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1116264"},"SICRO","1116264","Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais","m³",398.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1116268"},"SICRO","1116268","Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",277.52999999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106281"},"SICRO","1106281","Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",505.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106382"},"SICRO","1106382","Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",387.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1116265"},"SICRO","1116265","Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais","m³",421.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1116269"},"SICRO","1116269","Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",302.89999999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106282"},"SICRO","1106282","Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",540.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106384"},"SICRO","1106384","Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",425.46]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1116266"},"SICRO","1116266","Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais","m³",446.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1116270"},"SICRO","1116270","Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",331.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107868"},"SICRO","1107868","Concreto para sub-base adensado por vibração fck = 7,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",353.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107869"},"SICRO","1107869","Concreto para sub-base adensado por vibração fck = 7,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",217.46]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1103853"},"SICRO","1103853","Concreto poroso para tubos de drenagem fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",452.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1103852"},"SICRO","1103852","Concreto poroso para tubos de drenagem fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",374.9]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106284"},"SICRO","1106284","Concreto submerso fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",478.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1108116"},"SICRO","1108116","Concreto submerso fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",483.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1108118"},"SICRO","1108118","Concreto submerso fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",507.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106158"},"SICRO","1106158","Concreto submerso fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",542.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1108120"},"SICRO","1108120","Concreto submerso fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",580.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106050"},"SICRO","1106050","Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h","m³",45.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106051"},"SICRO","1106051","Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h","m³",37.729999999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106061"},"SICRO","1106061","Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h","m³",52.68]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106087"},"SICRO","1106087","Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 40 m³/h","m³",45.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1107860"},"SICRO","1107860","Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h","m³",52.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106088"},"SICRO","1106088","Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h","m³",55.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1106128"},"SICRO","1106128","Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h","m³",45.89]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1108056"},"SICRO","1108056","Microconcreto autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual","m³",3190.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1108059"},"SICRO","1108059","Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual","m³",3958.3]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207700"},"SICRO","1207700","Concreto fck = 20 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais","m³",577.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207701"},"SICRO","1207701","Concreto fck = 25 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais","m³",615.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207702"},"SICRO","1207702","Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais","m³",658.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207708"},"SICRO","1207708","Concreto fck = 30 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",596.95000000000005]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207703"},"SICRO","1207703","Concreto fck = 40 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais","m³",760.85]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207709"},"SICRO","1207709","Concreto fck = 40 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",690.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207710"},"SICRO","1207710","Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em pisos","m³",880.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207711"},"SICRO","1207711","Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais","m³",1097.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207713"},"SICRO","1207713","Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em teto","m³",1659.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207714"},"SICRO","1207714","Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em pisos","m³",925.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207715"},"SICRO","1207715","Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais","m³",1152.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207717"},"SICRO","1207717","Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em teto","m³",1736.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207718"},"SICRO","1207718","Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em pisos","m³",976.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207719"},"SICRO","1207719","Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais","m³",1214.19]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207721"},"SICRO","1207721","Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto","m³",1822.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207722"},"SICRO","1207722","Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em pisos","m³",1096.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207723"},"SICRO","1207723","Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais","m³",1359.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207725"},"SICRO","1207725","Concreto projetado via seca fck = 40 MPa via seca aplicado em teto","m³",2026.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207728"},"SICRO","1207728","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 20 a 40 m²","m³",865.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207727"},"SICRO","1207727","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 40 a 60 m²","m³",847.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207726"},"SICRO","1207726","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 60 a 90 m²","m³",833.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1208329"},"SICRO","1208329","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção superior a 90 m²","m³",816.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207685"},"SICRO","1207685","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 20 a 40 m²","m³",908.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207684"},"SICRO","1207684","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 40 a 60 m²","m³",885.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207683"},"SICRO","1207683","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 60 a 90 m²","m³",866.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1208337"},"SICRO","1208337","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção superior a 90 m²","m³",847.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207691"},"SICRO","1207691","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 20 a 40 m²","m³",960.46]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207690"},"SICRO","1207690","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 40 a 60 m²","m³",928]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207689"},"SICRO","1207689","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 60 a 90 m²","m³",900.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1208345"},"SICRO","1208345","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção superior a 90 m²","m³",878.2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207697"},"SICRO","1207697","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 20 a 40 m²","m³",1024.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207696"},"SICRO","1207696","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 40 a 60 m²","m³",978.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207695"},"SICRO","1207695","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 60 a 90 m²","m³",946.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1208353"},"SICRO","1208353","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção superior a 90 m²","m³",915.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207663"},"SICRO","1207663","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 20 a 40 m²","m³",1165.1099999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207662"},"SICRO","1207662","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 40 a 60 m²","m³",1137.3800000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207661"},"SICRO","1207661","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 60 a 90 m²","m³",1115.2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1208361"},"SICRO","1208361","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção superior a 90 m²","m³",1081.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207669"},"SICRO","1207669","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 20 a 40 m²","m³",1291.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207668"},"SICRO","1207668","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 40 a 60 m²","m³",1256.9100000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207667"},"SICRO","1207667","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 60 a 90 m²","m³",1205.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1208369"},"SICRO","1208369","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção superior a 90 m²","m³",1153.6600000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207682"},"SICRO","1207682","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 20 a 40 m²","m³",975.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207681"},"SICRO","1207681","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 40 a 60 m²","m³",957.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207729"},"SICRO","1207729","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 60 a 90 m²","m³",943.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1208333"},"SICRO","1208333","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe I com seção superior a 90 m²","m³",926.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207688"},"SICRO","1207688","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 20 a 40 m²","m³",1022.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207687"},"SICRO","1207687","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 40 a 60 m²","m³",998.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207686"},"SICRO","1207686","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 60 a 90 m²","m³",980.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1208341"},"SICRO","1208341","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção superior a 90 m²","m³",961.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207694"},"SICRO","1207694","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 20 a 40 m²","m³",1077.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207693"},"SICRO","1207693","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 40 a 60 m²","m³",1045.0999999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207692"},"SICRO","1207692","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 60 a 90 m²","m³",1017.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1208349"},"SICRO","1208349","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe III com seção superior a 90 m²","m³",995.3]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207660"},"SICRO","1207660","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 20 a 40 m²","m³",1145.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207699"},"SICRO","1207699","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 40 a 60 m²","m³",1099.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207698"},"SICRO","1207698","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 60 a 90 m²","m³",1067.8699999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1208357"},"SICRO","1208357","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção superior a 90 m²","m³",1036.1400000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207666"},"SICRO","1207666","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 20 a 40 m²","m³",1290.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207665"},"SICRO","1207665","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 40 a 60 m²","m³",1262.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207664"},"SICRO","1207664","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 60 a 90 m²","m³",1240.1099999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1208365"},"SICRO","1208365","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção superior a 90 m²","m³",1206.8399999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207672"},"SICRO","1207672","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 20 a 40 m²","m³",1420.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207671"},"SICRO","1207671","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 40 a 60 m²","m³",1386.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1207670"},"SICRO","1207670","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 60 a 90 m²","m³",1334.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1208373"},"SICRO","1208373","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção superior a 90 m²","m³",1282.8699999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1400976"},"SICRO","1400976","Corte a plasma CNC em chapa com espessura de 6,3 a 10 mm","m",4.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1400970"},"SICRO","1400970","Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 4 a 8 mm","m",2.2200000000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1400971"},"SICRO","1400971","Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9 a 25 mm","m",9.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1400972"},"SICRO","1400972","Corte a plasma manual em chapa de alumínio com espessura de 1,5 mm","m",2.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1416201"},"SICRO","1416201","Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno","cm²",0.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1400969"},"SICRO","1400969","Corte de cantoneira de alumínio","un",0.14000000000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1400975"},"SICRO","1400975","Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica","m",3.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1416141"},"SICRO","1416141","Corte de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno","m",3.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1416142"},"SICRO","1416142","Corte de chapas de aço com espessura de 16 mm com maçarico oxiacetileno","m",5.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1400973"},"SICRO","1400973","Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno","m",1.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1400974"},"SICRO","1400974","Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno","m",1.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1416139"},"SICRO","1416139","Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno","m",1.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1416202"},"SICRO","1416202","Corte de chapas de aço com espessura de 8 mm com maçarico oxiacetileno","m",2.2200000000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1416140"},"SICRO","1416140","Corte de chapas de aço com espessura de 9,5 mm com maçarico oxiacetileno","m",2.5299999999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1419543"},"SICRO","1419543","Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8\"","un",0.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1408173"},"SICRO","1408173","Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno","cm²",0.06]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1407063"},"SICRO","1407063","Corte de trilho TR45 com utilização de equipamento leve","un",7.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1407064"},"SICRO","1407064","Corte de trilho TR57 com utilização de equipamento leve","un",7.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1407065"},"SICRO","1407065","Corte de trilho TR68 com utilização de equipamento leve","un",7.96]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1407066"},"SICRO","1407066","Corte de trilho UIC60 com utilização de equipamento leve","un",7.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1400977"},"SICRO","1400977","Dobramento de chapas metálicas com espessuras de 6,3 a 10 mm","m",3.3]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1407067"},"SICRO","1407067","Furação de trilho TR45 com utilização de equipamento leve","un",2.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1407068"},"SICRO","1407068","Furação de trilho TR57 com utilização de equipamento leve","un",2.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1407069"},"SICRO","1407069","Furação de trilho TR68 com utilização de equipamento leve","un",2.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1407070"},"SICRO","1407070","Furação de trilho UIC60 com utilização de equipamento leve","un",2.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1416257"},"SICRO","1416257","Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm","m",249.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1416253"},"SICRO","1416253","Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 16 mm","m",567.9]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1416254"},"SICRO","1416254","Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 6,3 mm","m",48.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1416255"},"SICRO","1416255","Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm","m",84.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1416256"},"SICRO","1416256","Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 9,5 mm","m",130.08000000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1408028"},"SICRO","1408028","Solda elétrica manual de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX para beneficiamento de aço naval","kg",213.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1408027"},"SICRO","1408027","Solda tipo MIG/MAG automatizada","kg",118.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1400978"},"SICRO","1400978","Solda tipo MIG/MAG manual","kg",193.96]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1513941"},"SICRO","1513941","Contenção em areia-cimento ensacada com mistura de areia com 8% de cimento - confecção e assentamento","m³",553.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1513940"},"SICRO","1513940","Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento","m³",389.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1505879"},"SICRO","1505879","Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m³",264.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1505878"},"SICRO","1505878","Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m³",174.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1505877"},"SICRO","1505877","Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m³",161.61000000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1505860"},"SICRO","1505860","Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m³",169.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1505859"},"SICRO","1505859","Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m³",94.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516204"},"SICRO","1516204","Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm e H = 20 cm - massa de 25 kg","un",6.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516312"},"SICRO","1516312","Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",41.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516304"},"SICRO","1516304","Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",52.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516308"},"SICRO","1516308","Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",43.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516313"},"SICRO","1516313","Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",49.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516305"},"SICRO","1516305","Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",63.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516309"},"SICRO","1516309","Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",51.96]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516314"},"SICRO","1516314","Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",57.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516306"},"SICRO","1516306","Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",74.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516310"},"SICRO","1516310","Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",60.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516311"},"SICRO","1516311","Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",31.68]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516303"},"SICRO","1516303","Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",42.15]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516307"},"SICRO","1516307","Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",34.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516298"},"SICRO","1516298","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 100 kN/m - fornecimento e instalação","m²",28.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516299"},"SICRO","1516299","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 150 kN/m - fornecimento e instalação","m²",30.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516300"},"SICRO","1516300","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação","m²",40.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516301"},"SICRO","1516301","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 300 kN/m - fornecimento e instalação","m²",60.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516302"},"SICRO","1516302","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 400 kN/m - fornecimento e instalação","m²",79.64]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516296"},"SICRO","1516296","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 50 kN/m - fornecimento e instalação","m²",21.3]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516297"},"SICRO","1516297","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 90 kN/m - fornecimento e instalação","m²",27.6]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1505847"},"SICRO","1505847","Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de 4 a 6 m - confecção e assentamento","m²",179.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1505848"},"SICRO","1505848","Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de 6 a 8 m - confecção e assentamento","m²",174.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1505849"},"SICRO","1505849","Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de 8 a 10 m - confecção e assentamento","m²",172.2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1505930"},"SICRO","1505930","Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de até 4 m - confecção e assentamento","m²",203.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1506055"},"SICRO","1506055","Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m³",424.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1506056"},"SICRO","1506056","Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia extraída e pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m³",296.39999999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1513943"},"SICRO","1513943","Proteção de taludes rochosos com telas metálicas - resistência longitudinal à tração de 121 kN/m - fornecimento e posicionamento - inclusive cabos de aço, grampos e clipes de junção","m²",181.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516318"},"SICRO","1516318","Tela metálica dobrada em L para muro em solo reforçado - C = 200 cm, L = 40 cm e H = 40 cm - fornecimento e instalação","m²",554.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1516317"},"SICRO","1516317","Tela metálica dobrada em L para muro em solo reforçado - C = 200 cm, L = 50 cm e H = 50 cm - fornecimento e instalação","m²",520.54999999999995]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1600965"},"SICRO","1600965","Abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete","m³",95.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1600408"},"SICRO","1600408","Apicoamento manual de concreto","m²",18.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1600990"},"SICRO","1600990","Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno","m³",731]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1600989"},"SICRO","1600989","Demolição de concreto simples com martelete","m³",387.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1600438"},"SICRO","1600438","Demolição manual de concreto armado","m³",586.57000000000005]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1600436"},"SICRO","1600436","Demolição manual de concreto simples","m³",400.19]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1600895"},"SICRO","1600895","Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento","m²",13.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1600897"},"SICRO","1600897","Demolição manual de construções provisórias de madeira, sem fechamento lateral e sem pavimentação","m²",3.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1619004"},"SICRO","1619004","Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus","m³",7.15]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1600896"},"SICRO","1600896","Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica","m²",15.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1619003"},"SICRO","1619003","Demolição mecânica de concreto armado com escavadeira hidráulica","m³",66.260000000000005]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1619006"},"SICRO","1619006","Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica","m³",48.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1600414"},"SICRO","1600414","Fresagem de piso de concreto","m²",1.1200000000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1608148"},"SICRO","1608148","Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 100 mm","m",272.22000000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1608021"},"SICRO","1608021","Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 16 mm","m",77.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1608024"},"SICRO","1608024","Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm","m",80.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1608026"},"SICRO","1608026","Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm","m",95.06]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1608142"},"SICRO","1608142","Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 32 mm","m",112.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1608143"},"SICRO","1608143","Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 38 mm","m",116.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1608144"},"SICRO","1608144","Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm","m",125.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1608145"},"SICRO","1608145","Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 50 mm","m",131.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1608146"},"SICRO","1608146","Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 63 mm","m",149.30000000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1608147"},"SICRO","1608147","Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 75 mm","m",202.64]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1608019"},"SICRO","1608019","Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm","m",19.010000000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1608020"},"SICRO","1608020","Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm","m",29.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1608025"},"SICRO","1608025","Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm","m",36.270000000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1600966"},"SICRO","1600966","Remoção de cerca com mourões de concreto","m",0.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1600898"},"SICRO","1600898","Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira","m²",11.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1600441"},"SICRO","1600441","Remoção de paralelepípedos","m²",4.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1600404"},"SICRO","1600404","Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros","m",9.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1600405"},"SICRO","1600405","Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50 m em valas e bueiros","m",10.68]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716605"},"SICRO","1716605","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT até 200 m","m³",108.68]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716610"},"SICRO","1716610","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.000 a 1200 m","m³",112.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716611"},"SICRO","1716611","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.200 a 1.400 m","m³",113.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716612"},"SICRO","1716612","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.400 a 1.600 m","m³",113.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716613"},"SICRO","1716613","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.600 a 1.800 m","m³",114.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716614"},"SICRO","1716614","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.800 a 2.000 m","m³",115.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716615"},"SICRO","1716615","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 2.000 a 2.500 m","m³",116.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716616"},"SICRO","1716616","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 2.500 a 3.000 m","m³",117.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716606"},"SICRO","1716606","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 200 a 400 m","m³",110.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716617"},"SICRO","1716617","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 3.000 m","m³",118.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716607"},"SICRO","1716607","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 400 a 600 m","m³",110.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716608"},"SICRO","1716608","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 600 a 800 m","m³",111.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716609"},"SICRO","1716609","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 800 a 1.000 m","m³",112.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716604"},"SICRO","1716604","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante montado na obra - sem transporte","m³",62.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716623"},"SICRO","1716623","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell - sem transporte","m³",60.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716624"},"SICRO","1716624","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT até 200 m","m³",107.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716629"},"SICRO","1716629","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.000 a 1.200 m","m³",111.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716630"},"SICRO","1716630","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.200 a 1.400 m","m³",112.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716631"},"SICRO","1716631","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.400 a 1.600 m","m³",112.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716632"},"SICRO","1716632","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.600 a 1.800 m","m³",113.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716633"},"SICRO","1716633","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.800 a 2.000 m","m³",114.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716634"},"SICRO","1716634","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 2.000 a 2.500 m","m³",115.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716635"},"SICRO","1716635","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 2.500 a 3.000 m","m³",116.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716625"},"SICRO","1716625","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 200 a 400 m","m³",108.97]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716636"},"SICRO","1716636","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 3.000 m","m³",117.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716626"},"SICRO","1716626","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 400 a 600 m","m³",109.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716627"},"SICRO","1716627","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 600 a 800 m","m³",110.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716628"},"SICRO","1716628","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 800 a 1.000 m","m³",111.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716640"},"SICRO","1716640","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - sem transporte","m³",30.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716641"},"SICRO","1716641","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT até 200 m","m³",39.020000000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716646"},"SICRO","1716646","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.000 a 1.200 m","m³",39.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716647"},"SICRO","1716647","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.200 a 1.400 m","m³",39.630000000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716648"},"SICRO","1716648","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.400 a 1.600 m","m³",39.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716649"},"SICRO","1716649","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.600 a 1.800 m","m³",39.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716650"},"SICRO","1716650","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.800 a 2.000 m","m³",39.9]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716651"},"SICRO","1716651","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 2.000 a 2.500 m","m³",40.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716652"},"SICRO","1716652","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 2.500 a 3.000 m","m³",40.229999999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716642"},"SICRO","1716642","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 200 a 400 m","m³",39.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716653"},"SICRO","1716653","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 3.000 m","m³",40.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716643"},"SICRO","1716643","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 400 a 600 m","m³",39.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716644"},"SICRO","1716644","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 600 a 800 m","m³",39.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716645"},"SICRO","1716645","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 800 a 1.000 m","m³",39.46]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716622"},"SICRO","1716622","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma autoelevatória com três torres de perfuração","m³",93.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716603"},"SICRO","1716603","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma autoelevatória montada na obra com três torres de perfuração","m³",93.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716620"},"SICRO","1716620","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma flutuante com duas torres de perfuração","m³",125.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716621"},"SICRO","1716621","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma flutuante com três torres de perfuração","m³",100.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716619"},"SICRO","1716619","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma flutuante com uma torre de perfuração","m³",200.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716601"},"SICRO","1716601","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma montada na obra com duas torres de perfuração","m³",127.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716602"},"SICRO","1716602","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma montada na obra com três torres de perfuração","m³",101.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716600"},"SICRO","1716600","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma montada na obra com uma torre de perfuração","m³",203.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716655"},"SICRO","1716655","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 2,5 m² - perfuração e detonação - plataforma com duas torres de perfuração","m³",73.89]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716639"},"SICRO","1716639","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 4,0 m² - perfuração e detonação - plataforma com duas torres de perfuração","m³",52.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1801636"},"SICRO","1801636","Levantamento batimétrico monofeixe longitudinal","km",19.190000000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1801637"},"SICRO","1801637","Levantamento batimétrico monofeixe transversal","km",25.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1817720"},"SICRO","1817720","Levantamento batimétrico multifeixe","km",94.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1817723"},"SICRO","1817723","Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente acima de 1,5 m/s","km",46.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1817721"},"SICRO","1817721","Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente de 0,5 a 1,0 m/s","km",140.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1817722"},"SICRO","1817722","Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente de 1,0 a 1,5 m/s","km",70.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917483"},"SICRO","1917483","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",4.4000000000000004]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917484"},"SICRO","1917484","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",4.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917485"},"SICRO","1917485","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",5.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917486"},"SICRO","1917486","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",5.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917487"},"SICRO","1917487","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",5.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917528"},"SICRO","1917528","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.100 a 10.300 m","m³",29.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917529"},"SICRO","1917529","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.300 a 10.500 m","m³",30.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917530"},"SICRO","1917530","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.500 a 10.700 m","m³",32.090000000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917531"},"SICRO","1917531","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.700 a 10.900 m","m³",33.729999999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917532"},"SICRO","1917532","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.900 a 11.100 m","m³",35.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917533"},"SICRO","1917533","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.100 a 11.300 m","m³",36.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917534"},"SICRO","1917534","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.300 a 11.500 m","m³",37.6]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917535"},"SICRO","1917535","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.500 a 11.700 m","m³",39.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917536"},"SICRO","1917536","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.700 a 11.900 m","m³",40.200000000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917537"},"SICRO","1917537","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.900 a 12.100 m","m³",41.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917488"},"SICRO","1917488","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",5.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917489"},"SICRO","1917489","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",6.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917490"},"SICRO","1917490","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",6.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917491"},"SICRO","1917491","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",6.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917492"},"SICRO","1917492","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",7.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917493"},"SICRO","1917493","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",7.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917494"},"SICRO","1917494","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",7.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917495"},"SICRO","1917495","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",8.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917496"},"SICRO","1917496","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m","m³",8.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917497"},"SICRO","1917497","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",8.9700000000000006]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917498"},"SICRO","1917498","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m","m³",9.2899999999999991]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917499"},"SICRO","1917499","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m","m³",9.5500000000000007]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917500"},"SICRO","1917500","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m","m³",10.15]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917501"},"SICRO","1917501","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m","m³",10.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917502"},"SICRO","1917502","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m","m³",10.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917503"},"SICRO","1917503","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m","m³",11.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917504"},"SICRO","1917504","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m","m³",11.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917505"},"SICRO","1917505","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m","m³",12.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917506"},"SICRO","1917506","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m","m³",12.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917507"},"SICRO","1917507","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m","m³",12.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917480"},"SICRO","1917480","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",3.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917508"},"SICRO","1917508","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m","m³",13.15]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917509"},"SICRO","1917509","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m","m³",13.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917510"},"SICRO","1917510","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m","m³",14.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917511"},"SICRO","1917511","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m","m³",14.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917512"},"SICRO","1917512","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m","m³",15.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917513"},"SICRO","1917513","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m","m³",15.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917514"},"SICRO","1917514","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m","m³",16.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917515"},"SICRO","1917515","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m","m³",16.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917516"},"SICRO","1917516","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m","m³",17.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917517"},"SICRO","1917517","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.900 a 8.100 m","m³",18.170000000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917481"},"SICRO","1917481","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",3.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917518"},"SICRO","1917518","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.100 a 8.300 m","m³",18.899999999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917519"},"SICRO","1917519","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.300 a 8.500 m","m³",19.829999999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917520"},"SICRO","1917520","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.500 a 8.700 m","m³",20.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917521"},"SICRO","1917521","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.700 a 8.900 m","m³",21.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917522"},"SICRO","1917522","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.900 a 9.100 m","m³",22.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917523"},"SICRO","1917523","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.100 a 9.300 m","m³",23.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917524"},"SICRO","1917524","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.300 a 9.500 m","m³",24.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917525"},"SICRO","1917525","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.500 a 9.700 m","m³",26.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917526"},"SICRO","1917526","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.700 a 9.900 m","m³",27.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917527"},"SICRO","1917527","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.900 a 10.100 m","m³",28.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917482"},"SICRO","1917482","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",4.1500000000000004]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917737"},"SICRO","1917737","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",3.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917220"},"SICRO","1917220","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",6.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917221"},"SICRO","1917221","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",6.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917222"},"SICRO","1917222","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",7.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917223"},"SICRO","1917223","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",7.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917224"},"SICRO","1917224","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",8.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917225"},"SICRO","1917225","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",8.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917226"},"SICRO","1917226","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",8.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917227"},"SICRO","1917227","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",9.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917228"},"SICRO","1917228","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",10.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917229"},"SICRO","1917229","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",10.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917230"},"SICRO","1917230","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",10.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917231"},"SICRO","1917231","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",11.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917232"},"SICRO","1917232","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",12.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917233"},"SICRO","1917233","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m","m³",12.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917234"},"SICRO","1917234","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",13.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917217"},"SICRO","1917217","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",5.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917218"},"SICRO","1917218","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",5.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917219"},"SICRO","1917219","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",5.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917724"},"SICRO","1917724","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",5.0599999999999996]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917274"},"SICRO","1917274","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",4.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917275"},"SICRO","1917275","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",5.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917276"},"SICRO","1917276","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",5.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917277"},"SICRO","1917277","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",5.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917278"},"SICRO","1917278","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",6.15]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917279"},"SICRO","1917279","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",6.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917280"},"SICRO","1917280","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",6.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917281"},"SICRO","1917281","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",7.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917282"},"SICRO","1917282","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",7.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917283"},"SICRO","1917283","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",8.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917284"},"SICRO","1917284","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",8.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917285"},"SICRO","1917285","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",8.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917286"},"SICRO","1917286","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",9.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917287"},"SICRO","1917287","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m","m³",10.130000000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917288"},"SICRO","1917288","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",10.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917289"},"SICRO","1917289","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m","m³",11.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917290"},"SICRO","1917290","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m","m³",11.6]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917291"},"SICRO","1917291","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m","m³",12.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917292"},"SICRO","1917292","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m","m³",12.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917293"},"SICRO","1917293","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m","m³",13.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917294"},"SICRO","1917294","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m","m³",14.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917295"},"SICRO","1917295","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m","m³",15.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917296"},"SICRO","1917296","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m","m³",16.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917297"},"SICRO","1917297","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m","m³",17.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917298"},"SICRO","1917298","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m","m³",18.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917271"},"SICRO","1917271","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",3.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917299"},"SICRO","1917299","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m","m³",19.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917300"},"SICRO","1917300","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m","m³",21.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917301"},"SICRO","1917301","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m","m³",22.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917302"},"SICRO","1917302","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m","m³",24.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917303"},"SICRO","1917303","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m","m³",26.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917304"},"SICRO","1917304","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m","m³",28.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917305"},"SICRO","1917305","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m","m³",29.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917306"},"SICRO","1917306","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m","m³",32.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917307"},"SICRO","1917307","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m","m³",33.869999999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917272"},"SICRO","1917272","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",4.1399999999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917273"},"SICRO","1917273","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",4.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917729"},"SICRO","1917729","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",3.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917367"},"SICRO","1917367","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",4.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917368"},"SICRO","1917368","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",4.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917369"},"SICRO","1917369","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",5.2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917370"},"SICRO","1917370","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m","m³",5.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917371"},"SICRO","1917371","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",5.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917372"},"SICRO","1917372","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",6.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917373"},"SICRO","1917373","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",6.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917374"},"SICRO","1917374","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",6.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917375"},"SICRO","1917375","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",7.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917376"},"SICRO","1917376","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",7.3]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917377"},"SICRO","1917377","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",7.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917378"},"SICRO","1917378","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",7.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917379"},"SICRO","1917379","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",8.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917380"},"SICRO","1917380","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m","m³",8.7200000000000006]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917381"},"SICRO","1917381","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",9.0500000000000007]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917382"},"SICRO","1917382","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m","m³",9.4499999999999993]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917383"},"SICRO","1917383","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m","m³",9.8000000000000007]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917384"},"SICRO","1917384","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m","m³",10.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917385"},"SICRO","1917385","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m","m³",10.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917386"},"SICRO","1917386","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m","m³",11.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917387"},"SICRO","1917387","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m","m³",11.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917388"},"SICRO","1917388","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m","m³",12.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917389"},"SICRO","1917389","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m","m³",13.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917390"},"SICRO","1917390","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m","m³",13.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917391"},"SICRO","1917391","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m","m³",14.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917364"},"SICRO","1917364","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",3.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917392"},"SICRO","1917392","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m","m³",15.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917393"},"SICRO","1917393","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m","m³",16.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917394"},"SICRO","1917394","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m","m³",17.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917395"},"SICRO","1917395","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m","m³",18.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917396"},"SICRO","1917396","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m","m³",19.850000000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917397"},"SICRO","1917397","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m","m³",21.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917398"},"SICRO","1917398","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m","m³",22.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917399"},"SICRO","1917399","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m","m³",23.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917400"},"SICRO","1917400","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m","m³",25.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917401"},"SICRO","1917401","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.900 a 8.100 m","m³",26.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917365"},"SICRO","1917365","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",3.85]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917402"},"SICRO","1917402","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.100 a 8.300 m","m³",28.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917404"},"SICRO","1917404","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.500 a 8.700 m","m³",31.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917732"},"SICRO","1917732","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",3.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901520"},"SICRO","1901520","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",8.2899999999999991]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901528"},"SICRO","1901528","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",11.14]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901531"},"SICRO","1901531","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",13.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917116"},"SICRO","1917116","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",8.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917190"},"SICRO","1917190","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",8.9700000000000006]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917191"},"SICRO","1917191","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",9.06]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917579"},"SICRO","1917579","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",6.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917588"},"SICRO","1917588","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m","m³",12.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917601"},"SICRO","1917601","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m","m³",51.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917254"},"SICRO","1917254","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",8.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917726"},"SICRO","1917726","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",5.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917343"},"SICRO","1917343","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",19.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917443"},"SICRO","1917443","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",6.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917447"},"SICRO","1917447","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",8.7899999999999991]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917454"},"SICRO","1917454","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",23.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917734"},"SICRO","1917734","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",3.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901538"},"SICRO","1901538","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",7.46]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901541"},"SICRO","1901541","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",9.9700000000000006]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901547"},"SICRO","1901547","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",12.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917163"},"SICRO","1917163","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",7.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917202"},"SICRO","1917202","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",8.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917203"},"SICRO","1917203","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",8.19]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917542"},"SICRO","1917542","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",5.96]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917553"},"SICRO","1917553","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",10.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917561"},"SICRO","1917561","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m","m³",19.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917569"},"SICRO","1917569","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m","m³",39.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917238"},"SICRO","1917238","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",6.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917247"},"SICRO","1917247","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917249"},"SICRO","1917249","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",16.489999999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917315"},"SICRO","1917315","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",7.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917324"},"SICRO","1917324","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m","m³",20.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917310"},"SICRO","1917310","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",4.9400000000000004]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917422"},"SICRO","1917422","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",8.68]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917432"},"SICRO","1917432","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m","m³",24.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917413"},"SICRO","1917413","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",4.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901553"},"SICRO","1901553","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",7.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901563"},"SICRO","1901563","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",10.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901564"},"SICRO","1901564","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",10.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901567"},"SICRO","1901567","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",12.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917157"},"SICRO","1917157","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",7.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917195"},"SICRO","1917195","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",8.3000000000000007]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917018"},"SICRO","1917018","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m","m³",16.89]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917622"},"SICRO","1917622","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",12.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917362"},"SICRO","1917362","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",32.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917359"},"SICRO","1917359","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",9.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917475"},"SICRO","1917475","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",18.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901573"},"SICRO","1901573","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",7.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901582"},"SICRO","1901582","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",9.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901584"},"SICRO","1901584","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",11.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917144"},"SICRO","1917144","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",7.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917213"},"SICRO","1917213","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",7.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917036"},"SICRO","1917036","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m","m³",15.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917613"},"SICRO","1917613","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",22.6]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917614"},"SICRO","1917614","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",26.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917740"},"SICRO","1917740","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",5.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917353"},"SICRO","1917353","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m","m³",15.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917463"},"SICRO","1917463","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",9.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917472"},"SICRO","1917472","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",39.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917065"},"SICRO","1917065","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",11.64]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901597"},"SICRO","1901597","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",9.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917102"},"SICRO","1917102","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",8.2100000000000009]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901601"},"SICRO","1901601","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",11.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917136"},"SICRO","1917136","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",7.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917205"},"SICRO","1917205","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",7.6]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917027"},"SICRO","1917027","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",15.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917630"},"SICRO","1917630","Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 300 a 600 m","m³",13.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917651"},"SICRO","1917651","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",19.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917660"},"SICRO","1917660","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.200 a 1.400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",17.690000000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917657"},"SICRO","1917657","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 600 a 800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",17.2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917677"},"SICRO","1917677","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",18.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917669"},"SICRO","1917669","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 400 a 600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",16.989999999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917689"},"SICRO","1917689","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.600 a 1.800 m","m³",11.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917685"},"SICRO","1917685","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 800 a 1.000 m","m³",9.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917706"},"SICRO","1917706","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 3.000 m","m³",11.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917714"},"SICRO","1917714","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.400 a 1.600 m","m³",9.4600000000000009]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901607"},"SICRO","1901607","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 0 a 300 m","m³",13.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901610"},"SICRO","1901610","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 900 a 1.200 m","m³",17.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901617"},"SICRO","1901617","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT de 3.000 m","m³",19.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901621"},"SICRO","1901621","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",10.19]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901624"},"SICRO","1901624","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",12.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1901632"},"SICRO","1901632","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",14.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917145"},"SICRO","1917145","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",10.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917184"},"SICRO","1917184","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",11.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2009619"},"SICRO","2009619","Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial","m²",116.9]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003633"},"SICRO","2003633","Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia extraída e brita produzida","un",1611.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003617"},"SICRO","2003617","Boca de lobo simples - BLS 01 - areia extraída e brita produzida","un",903.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003626"},"SICRO","2003626","Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais","un",888.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003598"},"SICRO","2003598","Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia extraída e brita produzida","un",174.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003927"},"SICRO","2003927","Boca de saída para dreno sub-horizontal em material de 2ª categoria - BSD 04 - areia e brita comerciais","un",22.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003478"},"SICRO","2003478","Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida","un",3387.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003483"},"SICRO","2003483","Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais","un",3579.6]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003489"},"SICRO","2003489","Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais","un",4720.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003492"},"SICRO","2003492","Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida","un",5298.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003533"},"SICRO","2003533","Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais","un",6056.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003536"},"SICRO","2003536","Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida","un",5559.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003545"},"SICRO","2003545","Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais","un",7114.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003547"},"SICRO","2003547","Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais","un",7067.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003550"},"SICRO","2003550","Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida","un",7571.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003728"},"SICRO","2003728","Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais","un",3465.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003735"},"SICRO","2003735","Caixa coletora de talvegue - CCT 05 - areia extraída e brita produzida","un",4193.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003737"},"SICRO","2003737","Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia extraída e brita produzida","un",4159.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003748"},"SICRO","2003748","Caixa coletora de talvegue - CCT 11 - areia e brita comerciais","un",5396.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003755"},"SICRO","2003755","Caixa coletora de talvegue - CCT 15 - areia extraída e brita produzida","un",6062.6]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003766"},"SICRO","2003766","Caixa coletora de talvegue - CCT 20 - areia e brita comerciais","un",7466.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003647"},"SICRO","2003647","Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia extraída e brita produzida","un",2346.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003657"},"SICRO","2003657","Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia extraída e brita produzida","un",2117.85]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003668"},"SICRO","2003668","Caixa de ligação e passagem - CLP 14 - areia e brita comerciais","un",2110.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003675"},"SICRO","2003675","Caixa de ligação e passagem - CLP 18 - areia extraída e brita produzida","un",4299.3900000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2019776"},"SICRO","2019776","Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 14,7 x 18,6 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",530.57000000000005]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2019777"},"SICRO","2019777","Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 24,7 x 23,6 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",1370.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2019764"},"SICRO","2019764","Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 15,0 x 23,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto","m",456.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2019769"},"SICRO","2019769","Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 48,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto","m",1336.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003813"},"SICRO","2003813","Canaleta de concreto - CAU 03 - seção de 30 x 30 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão","m",186.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003714"},"SICRO","2003714","Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais","un",1522.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003721"},"SICRO","2003721","Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia extraída e brita produzida","un",2498.5300000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003404"},"SICRO","2003404","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia extraída e brita produzida","m",183.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003414"},"SICRO","2003414","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia extraída e brita produzida","m",725.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003417"},"SICRO","2003417","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais","m",841.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003424"},"SICRO","2003424","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 11 - areia extraída e brita produzida","m",1154.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003435"},"SICRO","2003435","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 16 - areia e brita comerciais","m",2594.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003390"},"SICRO","2003390","Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia extraída e brita produzida","m",136.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003400"},"SICRO","2003400","Descida d'água de cortes em degraus - DCD 03 - areia extraída e brita produzida","m",518.79999999999995]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003454"},"SICRO","2003454","Dissipador de energia - DEB 04 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",1663.85]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003463"},"SICRO","2003463","Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",3536.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003472"},"SICRO","2003472","Dissipador de energia - DEB 13 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",6663.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003473"},"SICRO","2003473","Dissipador de energia - DEB 13 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",8486.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003447"},"SICRO","2003447","Dissipador de energia - DES 04 - areia e pedra de mão comerciais","un",382.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2004510"},"SICRO","2004510","Dreno longitudinal de pavimento H = 0,60 m - com geocomposto drenante","m",43.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003916"},"SICRO","2003916","Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita produzida","m",112.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003572"},"SICRO","2003572","Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial","m",127.47]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003562"},"SICRO","2003562","Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo de concreto perfurado, areia extraída e brita produzida - madeira com utilização de 5 vezes","m",110.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003578"},"SICRO","2003578","Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial","m",166.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003923"},"SICRO","2003923","Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo de concreto perfurado e areia comercial","m",58.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003922"},"SICRO","2003922","Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo de concreto perfurado e areia extraída","m",36.380000000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003611"},"SICRO","2003611","Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial","m",62.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003335"},"SICRO","2003335","Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais","un",1846.15]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2004521"},"SICRO","2004521","Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,20 m² ≤ seção < 0,30 m²","m³",14.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003858"},"SICRO","2003858","Lastro de areia extraída - espalhamento mecânico","m³",11.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003370"},"SICRO","2003370","Meio-fio de concreto - MFC 02 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira","m",71.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003945"},"SICRO","2003945","Meio-fio de concreto - MFC 04 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",22.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003950"},"SICRO","2003950","Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",13.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003954"},"SICRO","2003954","Meio-fio de concreto - MFC 08 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",41.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2005759"},"SICRO","2005759","Perfuração para dreno sub-horizontal em material de 1ª categoria com D = 75 mm (linha NW)","m",49.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003683"},"SICRO","2003683","Poço de visita - PVI 04 - areia extraída e brita produzida","un",2489.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003694"},"SICRO","2003694","Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais","un",2703.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003701"},"SICRO","2003701","Poço de visita - PVI 13 - areia extraída e brita produzida","un",2442.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003710"},"SICRO","2003710","Poço de visita - PVI 17 - areia e brita comerciais","un",4124.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003982"},"SICRO","2003982","Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 140-35 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida","m",101.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003347"},"SICRO","2003347","Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 60-20 - escavação mecânica","m",14.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003346"},"SICRO","2003346","Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 90-30 - escavação mecânica","m",20.239999999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003977"},"SICRO","2003977","Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 140-35 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",95.16]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003326"},"SICRO","2003326","Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",79.19]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003318"},"SICRO","2003318","Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",65.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003255"},"SICRO","2003255","Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",106.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003272"},"SICRO","2003272","Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",47.64]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003265"},"SICRO","2003265","Sarjeta triangular de concreto - STC 88-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",77.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003290"},"SICRO","2003290","Sarjeta triangular de grama - STG 80-15 - escavação mecânica","m",15.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003357"},"SICRO","2003357","Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais","m",210.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003364"},"SICRO","2003364","Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 05 - areia extraída e brita produzida","m",353.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003768"},"SICRO","2003768","Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",176.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003889"},"SICRO","2003889","Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",783.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003773"},"SICRO","2003773","Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",311.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003890"},"SICRO","2003890","Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",964.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003883"},"SICRO","2003883","Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",527.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003837"},"SICRO","2003837","Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação","m",1101.3699999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003841"},"SICRO","2003841","Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação","m",1567.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003787"},"SICRO","2003787","Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",1588.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003989"},"SICRO","2003989","Tubo PEAD para drenagem - D = 900 mm - fornecimento e instalação","m",1032.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003314"},"SICRO","2003314","Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",90.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003307"},"SICRO","2003307","Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 160-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",132.97999999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2108166"},"SICRO","2108166","Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m³",22.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2106235"},"SICRO","2106235","Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,25 m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m³",3.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2106294"},"SICRO","2106294","Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira sem reaproveitamento","m",23.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306729"},"SICRO","2306729","Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1.800 mm","m",1913.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306678"},"SICRO","2306678","Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.400 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",6654.96]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306656"},"SICRO","2306656","Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.500 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",9720.6]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306664"},"SICRO","2306664","Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 1.000 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",2127.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306633"},"SICRO","2306633","Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",1312.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306638"},"SICRO","2306638","Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",1912.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306673"},"SICRO","2306673","Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.100 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",3353.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306644"},"SICRO","2306644","Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 900 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",2786.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306671"},"SICRO","2306671","Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 900 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",2580.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306628"},"SICRO","2306628","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.800 mm","m",6802.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306604"},"SICRO","2306604","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 400 mm","m",763.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306611"},"SICRO","2306611","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 700 mm","m",1696.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306617"},"SICRO","2306617","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 900 mm","m",2554.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306721"},"SICRO","2306721","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.700 mm","m",2808.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306694"},"SICRO","2306694","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 800 mm","m",1822.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306699"},"SICRO","2306699","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.000 mm","m",316.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306702"},"SICRO","2306702","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.100 mm","m",327.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306690"},"SICRO","2306690","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm","m",275.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306115"},"SICRO","2306115","Estaca duplo trilho TR 37 - com emenda - fornecimento e cravação","m",422.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306132"},"SICRO","2306132","Estaca perfil metálico W 150 x 22,5 (H) - fornecimento e cravação","m",304.64999999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306001"},"SICRO","2306001","Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 170 t - sem emenda - fornecimento e cravação","m",600.89]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306105"},"SICRO","2306105","Estaca pré-moldada de concreto protendido 23 x 23 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",92.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306275"},"SICRO","2306275","Estaca pré-moldada de concreto protendido 45 x 45 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",213.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306070"},"SICRO","2306070","Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção","m",1230.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306062"},"SICRO","2306062","Estaca raiz perfurada no solo com D = 16 cm - confecção","m",83.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306011"},"SICRO","2306011","Estaca Strauss D = 38 cm - confecção","m",22.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306125"},"SICRO","2306125","Estaca triplo trilho TR 45 - com emenda - fornecimento e cravação","m",742.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306306"},"SICRO","2306306","Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 26 x 26 cm","m",56.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2306243"},"SICRO","2306243","Muro guia para estaca barrete com duas cortinas de 10 x 110 cm","m",547.05999999999995]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2419705"},"SICRO","2419705","Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm","m²",10.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2419703"},"SICRO","2419703","Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 150 µm","m²",15.15]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2419789"},"SICRO","2419789","Tratamento em chapa de aço por esteira contínua","m²",8.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2607183"},"SICRO","2607183","Alinhamento manual da grade do AMV para qualquer abertura e qualquer bitola","un",323.04000000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2607169"},"SICRO","2607169","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 68, bitola mista","un",632631.82999999996]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2607166"},"SICRO","2607166","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 57, bitola mista","un",584293.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2607167"},"SICRO","2607167","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 57, bitola mista","un",642336.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2607151"},"SICRO","2607151","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 57, bitola larga","un",641932.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2607225"},"SICRO","2607225","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 45, bitola larga","un",317737.96999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2607339"},"SICRO","2607339","Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto","un",160.52000000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2607342"},"SICRO","2607342","Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto","un",266.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2607338"},"SICRO","2607338","Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola métrica, dormente de madeira","un",137.27000000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2607331"},"SICRO","2607331","Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola larga, dormente de madeira ou concreto","un",713.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2607106"},"SICRO","2607106","Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola larga","jg",91494.399999999994]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2607109"},"SICRO","2607109","Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola larga","jg",160388.92000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2607095"},"SICRO","2607095","Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola larga","jg",50835.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2809183"},"SICRO","2809183","Demolição de AMV 1:10 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2771.06]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2809171"},"SICRO","2809171","Demolição de AMV 1:12 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2159.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2809172"},"SICRO","2809172","Demolição de AMV 1:14 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2524.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2809185"},"SICRO","2809185","Demolição de AMV 1:14 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3600.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2809181"},"SICRO","2809181","Demolição de AMV 1:20 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3449.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2809164"},"SICRO","2809164","Demolição de via, bitola larga, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",25758.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2809218"},"SICRO","2809218","Demolição de via, bitola métrica, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",23468.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2809168"},"SICRO","2809168","Demolição de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",29284.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2909388"},"SICRO","2909388","Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.850 un/km","km",6609.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2909385"},"SICRO","2909385","Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.850 un/km","km",15598.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2909391"},"SICRO","2909391","Regularização manual do lastro em via corrida, bitola mista, com qualquer tipo de dormente","km",4194.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009344"},"SICRO","3009344","Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR68, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",97.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009347"},"SICRO","3009347","Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR68, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",100.2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009085"},"SICRO","3009085","Contratrilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","m",1693.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009280"},"SICRO","3009280","Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira","km",692695.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009279"},"SICRO","3009279","Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico","km",520646.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009069"},"SICRO","3009069","Dormente de madeira, bitola métrica - posicionamento manual","un",209.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009322"},"SICRO","3009322","Solda aluminotérmica para TR57 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS)","un",1440.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009018"},"SICRO","3009018","Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",2645388.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009288"},"SICRO","3009288","Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",2129159.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009262"},"SICRO","3009262","Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2025202.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009258"},"SICRO","3009258","Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2146018.0099999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009019"},"SICRO","3009019","Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",3283141.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009031"},"SICRO","3009031","Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",3094237.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009209"},"SICRO","3009209","Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2056383.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009236"},"SICRO","3009236","Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",2556342.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009294"},"SICRO","3009294","Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",4815949.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009306"},"SICRO","3009306","Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",3608364.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009248"},"SICRO","3009248","Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2397882.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009056"},"SICRO","3009056","Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",4652611.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009106"},"SICRO","3009106","Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro","un",121120.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009257"},"SICRO","3009257","Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2837073.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3009049"},"SICRO","3009049","Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2880045.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3107966"},"SICRO","3107966","Fôrma metálica em chapa 3/16\" para poita trapezoidal - utilização de 50 vezes - montagem, instalação e retirada","m²",26.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3108007"},"SICRO","3108007","Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada","m²",130.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3108008"},"SICRO","3108008","Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",87.15]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3108001"},"SICRO","3108001","Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",73.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3106121"},"SICRO","3106121","Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",89.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3205868"},"SICRO","3205868","Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m³",851.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3205873"},"SICRO","3205873","Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m²",266.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3606586"},"SICRO","3606586","Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",21.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3606580"},"SICRO","3606580","Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 300 a 600 m","m³",20.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3606539"},"SICRO","3606539","Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",47.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3606540"},"SICRO","3606540","Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",50.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3606549"},"SICRO","3606549","Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",50.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3606507"},"SICRO","3606507","Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",55.55]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3606521"},"SICRO","3606521","Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",42.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3606561"},"SICRO","3606561","Fabricação de tetrápode de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",2180.7600000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3606555"},"SICRO","3606555","Fabricação de tetrápode de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida","un",1461.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3606570"},"SICRO","3606570","Fabricação de Xbloc de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",1943.87]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3719530"},"SICRO","3719530","Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm","m",297.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3713619"},"SICRO","3713619","Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm","m",64.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3713826"},"SICRO","3713826","Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm","m",72.739999999999995]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3713825"},"SICRO","3713825","Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm","m",250.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3716132"},"SICRO","3716132","Fabricação de mourão de concreto esticador - seção triangular de 15 cm - areia extraída e brita produzida","un",26.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3713702"},"SICRO","3713702","Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.440 mm","un",364791.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3713903"},"SICRO","3713903","Terminal absorvedor de energia de não abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e implantação","un",62203.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3713891"},"SICRO","3713891","Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm","m",258.89999999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3807862"},"SICRO","3807862","Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 8 mm - fornecimento e instalação","un",4.5199999999999996]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3807752"},"SICRO","3807752","Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 10 mm - L = 12 mm e H = 12 mm","m",8.7200000000000006]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3808207"},"SICRO","3808207","Escada tubular multidirecional em aço galvanizado - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m",168.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3816196"},"SICRO","3816196","Injeção de nata de cimento","m³",1133.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3806403"},"SICRO","3806403","Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço","m²",8.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3806430"},"SICRO","3806430","Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m³",10.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3815597"},"SICRO","3815597","Recomposição de guarda-corpo com agregados produzidos - instalação","m",121.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011446"},"SICRO","4011446","Areia asfalto a quente - faixa B - areia comercial","t",177.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011291"},"SICRO","4011291","Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura em usina com material de jazida","m³",59.6]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011313"},"SICRO","4011313","Base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura em usina com material de jazida","m³",104.78]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011256"},"SICRO","4011256","Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial","m³",66.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011560"},"SICRO","4011560","Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita produzida","m³",156.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011455"},"SICRO","4011455","Concreto asfáltico - faixa A - massa comercial","t",19.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011460"},"SICRO","4011460","Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida","t",129.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011478"},"SICRO","4011478","Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - brita comercial","t",167.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011562"},"SICRO","4011562","Geogrelha bidirecional com resistência à tração de 30 kN/m - deformação < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular","m²",32.520000000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011392"},"SICRO","4011392","Macadame betuminoso por penetração - faixa A - brita comercial","m³",216.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011391"},"SICRO","4011391","Macadame betuminoso por penetração - faixa A - brita produzida","m³",123.9]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011490"},"SICRO","4011490","Manta sintética para recapeamento asfáltico com geotêxtil RT - 09 - fornecimento e aplicação","m²",5.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011520"},"SICRO","4011520","Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais","m³",569.55999999999995]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011354"},"SICRO","4011354","Pintura de ligação - emulsão com polímero","m²",0.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011426"},"SICRO","4011426","Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa A - areia e brita comerciais","m³",314.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011433"},"SICRO","4011433","Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",127.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011482"},"SICRO","4011482","Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de 3% de cimento","m³",73.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011347"},"SICRO","4011347","Reestabilização de camada de base com adição de 3% de cimento","m³",61.4]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011342"},"SICRO","4011342","Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita comercial","m³",83.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011218"},"SICRO","4011218","Sub-base de concreto adensado por vibração - areia e brita comerciais","m³",446.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011301"},"SICRO","4011301","Sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida","m³",119.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011372"},"SICRO","4011372","Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial","m²",5.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011369"},"SICRO","4011369","Tratamento superficial duplo com emulsão - brita produzida","m²",3.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011361"},"SICRO","4011361","Tratamento superficial simples com CAP com polímero - brita produzida","m²",0.97]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4011380"},"SICRO","4011380","Tratamento superficial triplo com CAP - brita comercial","m²",5.0999999999999996]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4208197"},"SICRO","4208197","Ancoragem fixa para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",13263.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4208158"},"SICRO","4208158","Ancoragem fixa para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",17692.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4208200"},"SICRO","4208200","Ancoragem fixa para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",75571.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4208204"},"SICRO","4208204","Ancoragem regulável para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final","un",123726.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4208135"},"SICRO","4208135","Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",2010.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4208214"},"SICRO","4208214","Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",4817]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4208223"},"SICRO","4208223","Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",7377.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4208231"},"SICRO","4208231","Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",3876.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4208132"},"SICRO","4208132","Tubo PEAD para estais - D = 200 mm - fornecimento e instalação","m",383.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4208133"},"SICRO","4208133","Tubo PEAD para estais - D = 225 mm - fornecimento e instalação","m",432.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4413019"},"SICRO","4413019","Cerca viva para tratamento acústico das áreas lindeiras da faixa de domínio – densidade de plantio de 1,0 m entre mudas","m",33.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4413200"},"SICRO","4413200","Plantio de grama comercial em placas","m²",15.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4413952"},"SICRO","4413952","Plantio de tapete de floríferas com altura até 0,50 m","m²",75.400000000000006]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4415684"},"SICRO","4415684","Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies planas","m²",4.4800000000000004]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4507761"},"SICRO","4507761","Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",2465.85]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4507769"},"SICRO","4507769","Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",660.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4507783"},"SICRO","4507783","Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",81.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4507784"},"SICRO","4507784","Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",114.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4508194"},"SICRO","4508194","Ancoragem passiva com 10 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",144.13999999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4507796"},"SICRO","4507796","Ancoragem passiva com 31 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",513.79999999999995]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4508191"},"SICRO","4508191","Ancoragem passiva com 8 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",113.28]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4507810"},"SICRO","4507810","Ancoragem passiva para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",49.96]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4507856"},"SICRO","4507856","Bainha metálica ovalizada seção 22 x 32 mm para 2 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",26.12]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4508188"},"SICRO","4508188","Bainha metálica redonda D = 100 mm para 31 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",65.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4507829"},"SICRO","4507829","Bainha metálica redonda D = 45 mm para 4 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",31.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4508182"},"SICRO","4508182","Bainha metálica redonda D = 45 mm para 5 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",31.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4507835"},"SICRO","4507835","Bainha metálica redonda D = 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",42.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4507842"},"SICRO","4507842","Bainha metálica redonda D = 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",51.06]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4507846"},"SICRO","4507846","Bainha metálica redonda D = 85 mm para 25 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",53.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4805755"},"SICRO","4805755","Apiloamento manual","m³",32.6]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4816145"},"SICRO","4816145","Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia e brita comerciais","m",26.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4816124"},"SICRO","4816124","Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida","m",51.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4816100"},"SICRO","4816100","Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia e brita comerciais","m",31.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4816002"},"SICRO","4816002","Escavação de tunnel liner em material de 3ª categoria","m³",1308.4100000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4805749"},"SICRO","4805749","Escavação manual de vala em material de 1ª categoria","m³",74.98]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4805757"},"SICRO","4805757","Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria","m³",6.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4800400"},"SICRO","4800400","Preparo e regularização de terreno em desnível","m²",5.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4816119"},"SICRO","4816119","Selo de argila apiloado (solo local)","m³",36.950000000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4915700"},"SICRO","4915700","Combate à exsudação - areia comercial","m²",1.1399999999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4915713"},"SICRO","4915713","Desobstrução de bueiro","m³",65.2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4915663"},"SICRO","4915663","Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm","m³",71.510000000000005]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4915664"},"SICRO","4915664","Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 6 cm","m³",62.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4915792"},"SICRO","4915792","Limpeza de material asfáltico derramado fora da pista - remoção com escavadeira hidráulica e caminhão basculante","t",77.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4915714"},"SICRO","4915714","Limpeza e enchimento com resina epóxi de fissuras niveladas com abertura máxima de 0,4 mm e profundidade de 20 mm em pavimento de concreto que não atravessam toda a espessura da placa","m",2.88]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4900001"},"SICRO","4900001","Material de base","m³",0]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4915774"},"SICRO","4915774","Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida","m³",23.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4915596"},"SICRO","4915596","Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção triangular - mourão - areia extraída e brita comercial","m",18.2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4915748"},"SICRO","4915748","Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto","m²",225.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4915800"},"SICRO","4915800","Remoção de espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista","t",52.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4915799"},"SICRO","4915799","Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista","t",41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4915760"},"SICRO","4915760","Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento","m²",52.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4915737"},"SICRO","4915737","Remoção mecanizada de barreira em solo","m³",4.6100000000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4915742"},"SICRO","4915742","Roçada mecanizada com roçadeira de arraste","ha",440.9]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4913704"},"SICRO","4913704","Substituição de cartucho de absorção de energia tipo B - fornecimento, instalação e reposicionamento do amortecedor retrátil","un",5473.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4915769"},"SICRO","4915769","Trituração de galhos e troncos com diâmetro de até 350 mm","m³",30.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213833"},"SICRO","5213833","Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito - 101 x 50 x 55 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",9.89]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213347"},"SICRO","5213347","Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","m².dia",7.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213840"},"SICRO","5213840","Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção","m²",35.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5214012"},"SICRO","5214012","Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm","m²",23.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213411"},"SICRO","5213411","Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (alto relevo)","m²",200.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5214008"},"SICRO","5214008","Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo VI por extrusão - relevo multipontos sem base (calotas)","m²",80.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213404"},"SICRO","5213404","Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm","m²",36.71]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213467"},"SICRO","5213467","Placa de advertência em aço, lado de 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação","un",956.92]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213475"},"SICRO","5213475","Placa de marco quilométrico em fibra - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",376.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213449"},"SICRO","5213449","Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",269.77]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213450"},"SICRO","5213450","Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",378.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213459"},"SICRO","5213459","Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação","un",925.39]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213476"},"SICRO","5213476","Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação","un",171.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213499"},"SICRO","5213499","Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",2122.3200000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213492"},"SICRO","5213492","Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",3390.61]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213377"},"SICRO","5213377","Placa em aço - película I + I - chapa recuperada - fornecimento e implantação","m²",323.79000000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213417"},"SICRO","5213417","Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção","m²",454.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213552"},"SICRO","5213552","Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",1228.51]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213561"},"SICRO","5213561","Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",1478.41]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213555"},"SICRO","5213555","Placa em aço, modulada - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",4757.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213567"},"SICRO","5213567","Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo X + SI - confecção","m²",872.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213435"},"SICRO","5213435","Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção","m²",766.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213525"},"SICRO","5213525","Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",942.99]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213528"},"SICRO","5213528","Placa em fibra - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",3614.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213480"},"SICRO","5213480","Placa em fibra, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","m²",891.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213591"},"SICRO","5213591","Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",101252.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213718"},"SICRO","5213718","Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais","un",112057.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213832"},"SICRO","5213832","Remoção de sinalização horizontal com maçarico","m²",3.9]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213821"},"SICRO","5213821","Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",121490.18]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213844"},"SICRO","5213844","Sinalizador direcional móvel, LED, com banco fotovoltaico de energia e montado em chassi com engate","h",3.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213857"},"SICRO","5213857","Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e implantação","un",427.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213351"},"SICRO","5213351","Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação","un",720.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5219609"},"SICRO","5219609","Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - fornecimento e colocação","un",35.380000000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5219617"},"SICRO","5219617","Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação","un",42.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5219624"},"SICRO","5219624","Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - fornecimento e colocação","un",57.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5219628"},"SICRO","5219628","Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação","un",39.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5219635"},"SICRO","5219635","Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo III - com dois pinos - fornecimento e colocação","un",36.369999999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5219642"},"SICRO","5219642","Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação","un",65.819999999999993]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5300998"},"SICRO","5300998","Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,42m - boia de amarração","un",6801.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5301065"},"SICRO","5301065","Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m","un",1046.6600000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5301060"},"SICRO","5301060","Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m","un",4318.93]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5301044"},"SICRO","5301044","Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m - com embarcação","un",998.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5301063"},"SICRO","5301063","Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m","un",346.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5301051"},"SICRO","5301051","Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 10 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação","un",2889]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5301019"},"SICRO","5301019","Fornecimento e instalação de corrente 3/4\" para sistema de fundeio de boia de sinalização náutica","m",220.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5301024"},"SICRO","5301024","Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 3 MN em boia","un",4673.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5301032"},"SICRO","5301032","Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 8 MN em boia","un",10540.19]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5300993"},"SICRO","5300993","Pintura com fundo fosfatizante, uma demão, em chapa de alumínio com pistola a ar comprimido","m²",9.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5301010"},"SICRO","5301010","Reforma de mangrulho H = 1,50m","un",395.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5301076"},"SICRO","5301076","Substituição de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão de obra - com embarcação","un",1738.9]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5405982"},"SICRO","5405982","Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 4,13 kg/m³ - material de jazida","m³",82.3]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5406043"},"SICRO","5406043","Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 9,92 kg/m³ - material de jazida","m³",183.05]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5406033"},"SICRO","5406033","Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida","m²",325.63]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5406026"},"SICRO","5406026","Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia e brita comerciais","m²",356.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5406040"},"SICRO","5406040","Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 2 - areia extraída e brita produzida","m²",334.91]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502978"},"SICRO","5502978","Compactação de aterros a 100% do Proctor normal","m³",4.8600000000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502971"},"SICRO","5502971","Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência à compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",95.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5501880"},"SICRO","5501880","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502114"},"SICRO","5502114","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",7.64]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5501933"},"SICRO","5501933","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5501884"},"SICRO","5501884","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",13.01]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502170"},"SICRO","5502170","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",7.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5501912"},"SICRO","5501912","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",12.19]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502162"},"SICRO","5502162","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",5.73]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5501901"},"SICRO","5501901","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.65]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502112"},"SICRO","5502112","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",7.1]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502113"},"SICRO","5502113","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",7.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502827"},"SICRO","5502827","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",12.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502591"},"SICRO","5502591","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502410"},"SICRO","5502410","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",16.64]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502646"},"SICRO","5502646","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",9.9700000000000006]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502647"},"SICRO","5502647","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502378"},"SICRO","5502378","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",14.96]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502639"},"SICRO","5502639","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.15]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502351"},"SICRO","5502351","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",14.96]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502380"},"SICRO","5502380","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",15.95]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502882"},"SICRO","5502882","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",11.04]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502748"},"SICRO","5502748","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",46.2]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502751"},"SICRO","5502751","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",49.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502743"},"SICRO","5502743","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",43.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502745"},"SICRO","5502745","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",44.82]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502798"},"SICRO","5502798","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502930"},"SICRO","5502930","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",18.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502933"},"SICRO","5502933","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",19.03]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502936"},"SICRO","5502936","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",22.07]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502925"},"SICRO","5502925","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³","m³",17.079999999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5501712"},"SICRO","5501712","Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m com motoscraper","m³",11.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502986"},"SICRO","5502986","Expurgo de jazida","m³",3.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5605800"},"SICRO","5605800","Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm com perfuratriz sobre pneus - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação","m",97.81]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5605940"},"SICRO","5605940","Perfuração para tirantes em material de 3ª categoria com diâmetro de até 120 mm","m",55.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5605942"},"SICRO","5605942","Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm","m²",46.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5605945"},"SICRO","5605945","Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",546.41999999999996]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5605952"},"SICRO","5605952","Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 69 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",2514.08]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5605959"},"SICRO","5605959","Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 936 mm², tensão de escoamento = 700 MPa e tensão de ruptura = 830 MPa - exceto perfuração","m",300.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5605882"},"SICRO","5605882","Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração","m",388.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914703"},"SICRO","5914703","Carga e manobra de brita para lastro com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 45 m³ - carga com carregadeira e descarga automática - bitola métrica","t",5.36]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914711"},"SICRO","5914711","Carga e manobra de dormentes de concreto de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga com carregadeira - bitola métrica","t",9.5399999999999991]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5915414"},"SICRO","5915414","Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga livre","t",2.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914351"},"SICRO","5914351","Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre","t",2.5299999999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5915459"},"SICRO","5915459","Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com minicarregadeira de 0,45 m³ e descarga livre","t",7.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914657"},"SICRO","5914657","Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com retroescavadeira de 0,29 m³ e descarga livre","t",16.829999999999998]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5919538"},"SICRO","5919538","Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h e descarga livre","t",14.58]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914680"},"SICRO","5914680","Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de madeira para AMV de bitola larga ou mista, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga","t",44.57]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914682"},"SICRO","5914682","Carga, manobra e descarga de materiais metálicos para AMV de bitola larga, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga","t",30.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914305"},"SICRO","5914305","Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem contínua em espessura de 4 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",3.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914312"},"SICRO","5914312","Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 7 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",3.68]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914643"},"SICRO","5914643","Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora","t",5.13]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5915306"},"SICRO","5915306","Carga, manobra e descarga de tetrápodes em cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - carga e descarga com guindaste","un",34.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914697"},"SICRO","5914697","Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica","t",26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5901639"},"SICRO","5901639","Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural","tkm",0.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914314"},"SICRO","5914314","Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural","tkm",1.22]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5915012"},"SICRO","5915012","Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural","tkm",2.11]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5915323"},"SICRO","5915323","Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário","tkm",1.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914639"},"SICRO","5914639","Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário","tkm",0.68]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914640"},"SICRO","5914640","Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada","tkm",0.55000000000000004]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5915453"},"SICRO","5915453","Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia pavimentada","tkm",1.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5901646"},"SICRO","5901646","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",0.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5901657"},"SICRO","5901657","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",0.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5901665"},"SICRO","5901665","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",0.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5906595"},"SICRO","5906595","Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário","unkm",6.68]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5901675"},"SICRO","5901675","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",0.35]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5901684"},"SICRO","5901684","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",0.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914360"},"SICRO","5914360","Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia em leito natural","tkm",1.1100000000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914367"},"SICRO","5914367","Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em leito natural","tkm",1.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914488"},"SICRO","5914488","Transporte de dormentes de madeira de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914484"},"SICRO","5914484","Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",3.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5916637"},"SICRO","5916637","Transporte de material de 3ª categoria com batelão rebocado com capacidade de 66 m³","m³km",6.48]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914347"},"SICRO","5914347","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário","tkm",1.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5901694"},"SICRO","5901694","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",3.53]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914504"},"SICRO","5914504","Transporte de TLS TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914502"},"SICRO","5914502","Transporte de TLS TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.72]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5915493"},"SICRO","5915493","Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia pavimentada","km",11.43]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5915332"},"SICRO","5915332","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em revestimento primário","km",124.26]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5919716"},"SICRO","5919716","Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t","km",191.32]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6106206"},"SICRO","6106206","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m","m³",2037.46]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6106330"},"SICRO","6106330","Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para rocha em material de 3ª categoria","m³",656.38]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6205792"},"SICRO","6205792","Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 50 cm - perfuração e injeção","m",424.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6205794"},"SICRO","6205794","Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 80 cm - perfuração e injeção","m",771.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6219508"},"SICRO","6219508","Enfilagem tubular sistema autoperfurante - D = 76 mm","m",356.74]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6219407"},"SICRO","6219407","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",164.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6219518"},"SICRO","6219518","Escavação subterrânea e carregamento do material do rebaixo em túnel classe I a IV - DMT de 0 a 200 m","m³",53.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6219520"},"SICRO","6219520","Pré-fissuramento em túnel","m²",63.24]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6416083"},"SICRO","6416083","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia extraída","t",87.21]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6416039"},"SICRO","6416039","Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h","m³",93.83]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6416088"},"SICRO","6416088","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais","t",164.86]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6416215"},"SICRO","6416215","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita produzida","t",153.59]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6416212"},"SICRO","6416212","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita comercial","t",198.7]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6416220"},"SICRO","6416220","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia e brita comerciais","m³",239.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6416081"},"SICRO","6416081","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida","m³",113.09]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6416238"},"SICRO","6416238","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",157.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6416153"},"SICRO","6416153","Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia extraída","m³",16.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6416089"},"SICRO","6416089","Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia extraída e brita produzida","m³",263]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6416092"},"SICRO","6416092","Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial","m³",260.35000000000002]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817823"},"SICRO","6817823","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - areia e brita comerciais","m",1258.42]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817824"},"SICRO","6817824","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",1130.45]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817763"},"SICRO","6817763","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",1675.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817762"},"SICRO","6817762","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1588.06]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817771"},"SICRO","6817771","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",1945.96]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817794"},"SICRO","6817794","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4348.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817790"},"SICRO","6817790","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3473.69]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817799"},"SICRO","6817799","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",3777.33]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817888"},"SICRO","6817888","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",1239.52]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817889"},"SICRO","6817889","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais","m",2053.66]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817901"},"SICRO","6817901","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais","m",2313.67]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817832"},"SICRO","6817832","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1467.9]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817837"},"SICRO","6817837","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",2099.23]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817856"},"SICRO","6817856","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3422.37]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817859"},"SICRO","6817859","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",2713.34]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817868"},"SICRO","6817868","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4225.29]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817884"},"SICRO","6817884","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",6503.31]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817875"},"SICRO","6817875","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",4347.75]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 7119678"},"SICRO","7119678","Beneficiamento de aço naval para construção de instalações portuárias de pequeno porte - excluso o aço naval","t",8874.7999999999993]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 7119690"},"SICRO","7119690","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 30 t (peso submerso = 18 t)","un",18371.900000000001]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 7119680"},"SICRO","7119680","Confecção de poita de concreto de 6,7 t (peso submerso = 4 t)","un",4642.8]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 7119706"},"SICRO","7119706","Implantação do sistema naval tipo I - ponte móvel e flutuante principal","un",49420.25]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 7107382"},"SICRO","7107382","Manutenção de tratamento superficial e pintura do fundo do flutuante","m²",136.44999999999999]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97145"},"SINAPI","97145","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","10,22",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1293533%"},{"$f":"IF($B6440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97154"},"SINAPI","97154","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","37,24",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7989205%"},{"$f":"IF($B6449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97156"},"SINAPI","97156","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","49,27",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6871566%"},{"$f":"IF($B6451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97165"},"SINAPI","97165","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","13,69",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2453807%"},{"$f":"IF($B6460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105250"},"SINAPI","105250","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","14,40",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0836263%"},{"$f":"IF($B6469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105259"},"SINAPI","105259","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","17,66",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2328768%"},{"$f":"IF($B6478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105269"},"SINAPI","105269","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","10,98",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7592594%"},{"$f":"IF($B6487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105279"},"SINAPI","105279","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","22,71",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7405766%"},{"$f":"IF($B6497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105300"},"SINAPI","105300","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","25,96",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4602868%"},{"$f":"IF($B6506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105318"},"SINAPI","105318","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","24,26",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2671376%"},{"$f":"IF($B6515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105319"},"SINAPI","105319","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","29,65",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0000001%"},{"$f":"IF($B6516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105341"},"SINAPI","105341","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","105,19",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5717007%"},{"$f":"IF($B6525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105350"},"SINAPI","105350","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","67,15",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4174875%"},{"$f":"IF($B6534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105377"},"SINAPI","105377","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","42,10",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9790126%"},{"$f":"IF($B6544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105393"},"SINAPI","105393","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","22,31",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7220218%"},{"$f":"IF($B6553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105402"},"SINAPI","105402","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","81,64",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5716389%"},{"$f":"IF($B6562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97181"},"SINAPI","97181","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\") OU DN 1900 MM (76\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","142,76",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2148170%"},{"$f":"IF($B6571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97190"},"SINAPI","97190","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\") OU DN 1700 MM (68\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","114,32",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7438011%"},{"$f":"IF($B6580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97192"},"SINAPI","97192","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","147,16",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1044574%"},{"$f":"IF($B6582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90702"},"SINAPI","90702","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","118,65",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7658318%"},{"$f":"IF($B6591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90727"},"SINAPI","90727","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","36,30",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,6241018%"},{"$f":"IF($B6600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90736"},"SINAPI","90736","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,61",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5054946%"},{"$f":"IF($B6609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90745"},"SINAPI","90745","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","9,66",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6428572%"},{"$f":"IF($B6618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94879"},"SINAPI","94879","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","2.646,41",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4674610%"},{"$f":"IF($B6628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97125"},"SINAPI","97125","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","2,62",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,6046512%"},{"$f":"IF($B6637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105285"},"SINAPI","105285","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,18",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2229580%"},{"$f":"IF($B6646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105286"},"SINAPI","105286","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","23,52",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9982956%"},{"$f":"IF($B6647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105295"},"SINAPI","105295","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","71,65",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1019837%"},{"$f":"IF($B6656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105315"},"SINAPI","105315","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","9,02",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,9687500%"},{"$f":"IF($B6665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105335"},"SINAPI","105335","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","264,82",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2215505%"},{"$f":"IF($B6675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105363"},"SINAPI","105363","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","19,40",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,9601656%"},{"$f":"IF($B6684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105373"},"SINAPI","105373","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","8,81",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4285715%"},{"$f":"IF($B6693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105386"},"SINAPI","105386","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,05",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,8531702%"},{"$f":"IF($B6702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92840"},"SINAPI","92840","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","39,12",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0780287%"},{"$f":"IF($B6711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92842"},"SINAPI","92842","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","49,13",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6273228%"},{"$f":"IF($B6713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92851"},"SINAPI","92851","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","228,11",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4087917%"},{"$f":"IF($B6722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92860"},"SINAPI","92860","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","65,76",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0703946%"},{"$f":"IF($B6731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92214"},"SINAPI","92214","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","466,48",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2667553%"},{"$f":"IF($B6740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92224"},"SINAPI","92224","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","544,13",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7623968%"},{"$f":"IF($B6748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92817"},"SINAPI","92817","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","116,19",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2980339%"},{"$f":"IF($B6759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92827"},"SINAPI","92827","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","91,24",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4175825%"},{"$f":"IF($B6768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95568"},"SINAPI","95568","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","103,20",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2038834%"},{"$f":"IF($B6777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95569"},"SINAPI","95569","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","147,23",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8599115%"},{"$f":"IF($B6778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97139"},"SINAPI","97139","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","12,26",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8016530%"},{"$f":"IF($B6794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103090"},"SINAPI","103090","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","13,60",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3894268%"},{"$f":"IF($B6797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103099"},"SINAPI","103099","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","91,25",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3134198%"},{"$f":"IF($B6806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103108"},"SINAPI","103108","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","103,72",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8198861%"},{"$f":"IF($B6815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103117"},"SINAPI","103117","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","555,24",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0629787%"},{"$f":"IF($B6824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103120"},"SINAPI","103120","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","827,27",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3071762%"},{"$f":"IF($B6827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103136"},"SINAPI","103136","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.231,79",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4702655%"},{"$f":"IF($B6843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103137"},"SINAPI","103137","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","33,23",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2644653%"},{"$f":"IF($B6844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103146"},"SINAPI","103146","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","195,59",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6906543%"},{"$f":"IF($B6853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103376"},"SINAPI","103376","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","114,78",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7060669%"},{"$f":"IF($B6862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103398"},"SINAPI","103398","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","5,55",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0875913%"},{"$f":"IF($B6873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103406"},"SINAPI","103406","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","43,43",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3102653%"},{"$f":"IF($B6881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103415"},"SINAPI","103415","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","38,22",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3088621%"},{"$f":"IF($B6890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103424"},"SINAPI","103424","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","139,00",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2455194%"},{"$f":"IF($B6899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103433"},"SINAPI","103433","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","29,87",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4842387%"},{"$f":"IF($B6908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103435"},"SINAPI","103435","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","77,04",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3936598%"},{"$f":"IF($B6910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98443"},"SINAPI","98443","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","80,74",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3972211%"},{"$f":"IF($B6919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98455"},"SINAPI","98455","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","142,33",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2281935%"},{"$f":"IF($B6928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105115"},"SINAPI","105115","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024","UN","121,61",null,null,"CR",{"$f":"IF($B6937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7048938%"},{"$f":"IF($B6937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5684"},"SINAPI","5684","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","167,00",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1137724%"},{"$f":"IF($B6946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5847"},"SINAPI","5847","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","271,89",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0853654%"},{"$f":"IF($B6955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5882"},"SINAPI","5882","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","123,25",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1135902%"},{"$f":"IF($B6962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 6879"},"SINAPI","6879","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","219,29",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5098727%"},{"$f":"IF($B6974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 7030"},"SINAPI","7030","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","268,66",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B6975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 83765"},"SINAPI","83765","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","100,40",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8824701%"},{"$f":"IF($B6984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88907"},"SINAPI","88907","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","249,58",null,null,"AS",{"$f":"IF($B6993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2348745%"},{"$f":"IF($B6993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89278"},"SINAPI","89278","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","12,15",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90643"},"SINAPI","90643","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","25,94",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90964"},"SINAPI","90964","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","32,83",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91533"},"SINAPI","91533","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","43,30",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,6073904%"},{"$f":"IF($B7030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92145"},"SINAPI","92145","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","75,56",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8560084%"},{"$f":"IF($B7039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92716"},"SINAPI","92716","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","96,86",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93408"},"SINAPI","93408","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","96,14",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2221759%"},{"$f":"IF($B7050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95139"},"SINAPI","95139","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","0,05",null,null,"C",{"$f":"IF($B7059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95702"},"SINAPI","95702","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","51,05",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,0401569%"},{"$f":"IF($B7068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96157"},"SINAPI","96157","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","146,16",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6212370%"},{"$f":"IF($B7077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104097"},"SINAPI","104097","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","1,04",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5837"},"SINAPI","5837","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","157,31",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6554573%"},{"$f":"IF($B7096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5881"},"SINAPI","5881","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","84,85",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7466116%"},{"$f":"IF($B7105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5884"},"SINAPI","5884","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","52,86",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2444192%"},{"$f":"IF($B7106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5946"},"SINAPI","5946","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","108,71",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4426455%"},{"$f":"IF($B7115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 67827"},"SINAPI","67827","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","63,35",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9021310%"},{"$f":"IF($B7124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88831"},"SINAPI","88831","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,35",null,null,"C",{"$f":"IF($B7134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89235"},"SINAPI","89235","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","199,57",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4933106%"},{"$f":"IF($B7143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90626"},"SINAPI","90626","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","3,02",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90681"},"SINAPI","90681","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","184,80",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3095238%"},{"$f":"IF($B7161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91285"},"SINAPI","91285","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","1,06",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91395"},"SINAPI","91395","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","56,53",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4241995%"},{"$f":"IF($B7172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92119"},"SINAPI","92119","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,26",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93244"},"SINAPI","93244","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","71,77",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1678974%"},{"$f":"IF($B7190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93434"},"SINAPI","93434","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","352,98",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8061646%"},{"$f":"IF($B7199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95271"},"SINAPI","95271","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,55",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96021"},"SINAPI","96021","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","64,90",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4406781%"},{"$f":"IF($B7218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99834"},"SINAPI","99834","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,23",null,null,"C",{"$f":"IF($B7227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5629"},"SINAPI","5629","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","56,70",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5630"},"SINAPI","5630","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","64,51",null,null,"C",{"$f":"IF($B7237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5703"},"SINAPI","5703","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","20,70",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5722"},"SINAPI","5722","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","217,07",null,null,"C",{"$f":"IF($B7255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5742"},"SINAPI","5742","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","27,61",null,null,"C",{"$f":"IF($B7265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5797"},"SINAPI","5797","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","6,64",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 7044"},"SINAPI","7044","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","0,30",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 7059"},"SINAPI","7059","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","9,57",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 53792"},"SINAPI","53792","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","101,41",null,null,"C",{"$f":"IF($B7301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 53797"},"SINAPI","53797","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","116,62",null,null,"C",{"$f":"IF($B7303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 53831"},"SINAPI","53831","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","192,63",null,null,"C",{"$f":"IF($B7312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 53866"},"SINAPI","53866","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,67",null,null,"C",{"$f":"IF($B7321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 73335"},"SINAPI","73335","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","37,81",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87441"},"SINAPI","87441","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,39",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88397"},"SINAPI","88397","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","4,08",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88434"},"SINAPI","88434","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","6,63",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88829"},"SINAPI","88829","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,08",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88832"},"SINAPI","88832","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","43,27",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88859"},"SINAPI","88859","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","21,73",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88902"},"SINAPI","88902","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014","H","13,33",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89015"},"SINAPI","89015","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","4,08",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89026"},"SINAPI","89026","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","171,16",null,null,"C",{"$f":"IF($B7405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89210"},"SINAPI","89210","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","31,71",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89222"},"SINAPI","89222","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,28",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89239"},"SINAPI","89239","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","442,42",null,null,"C",{"$f":"IF($B7433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89240"},"SINAPI","89240","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","90,01",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89256"},"SINAPI","89256","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","84,87",null,null,"C",{"$f":"IF($B7443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89269"},"SINAPI","89269","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014","H","7,22",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89277"},"SINAPI","89277","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","8,49",null,null,"C",{"$f":"IF($B7458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90582"},"SINAPI","90582","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","0,40",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90628"},"SINAPI","90628","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_06/2015","H","12,38",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90641"},"SINAPI","90641","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","6,29",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90655"},"SINAPI","90655","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","5,57",null,null,"C",{"$f":"IF($B7498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90665"},"SINAPI","90665","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023","H","1,90",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90672"},"SINAPI","90672","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","265,15",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90685"},"SINAPI","90685","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","56,97",null,null,"C",{"$f":"IF($B7518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90962"},"SINAPI","90962","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,87",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90978"},"SINAPI","90978","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","157,41",null,null,"C",{"$f":"IF($B7536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91021"},"SINAPI","91021","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","12,88",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91354"},"SINAPI","91354","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","18,85",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91375"},"SINAPI","91375","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","20,69",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91376"},"SINAPI","91376","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014","H","8,50",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91392"},"SINAPI","91392","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,33",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91484"},"SINAPI","91484","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H","7,95",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91629"},"SINAPI","91629","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","22,58",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91691"},"SINAPI","91691","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","1,18",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92108"},"SINAPI","92108","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,84",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92135"},"SINAPI","92135","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","1,60",null,null,"C",{"$f":"IF($B7620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92238"},"SINAPI","92238","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015","H","13,23",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92714"},"SINAPI","92714","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,20",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92959"},"SINAPI","92959","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","9,28",null,null,"C",{"$f":"IF($B7640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93230"},"SINAPI","93230","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016","H","0,08",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93270"},"SINAPI","93270","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","28,99",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93286"},"SINAPI","93286","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","11,31",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93400"},"SINAPI","93400","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","45,68",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93423"},"SINAPI","93423","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","6,36",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93436"},"SINAPI","93436","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023","H","3,02",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93437"},"SINAPI","93437","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","10,73",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95123"},"SINAPI","95123","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","17,87",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95210"},"SINAPI","95210","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","32,84",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95260"},"SINAPI","95260","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,70",null,null,"C",{"$f":"IF($B7724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95273"},"SINAPI","95273","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023","H","0,10",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95619"},"SINAPI","95619","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","1,68",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95704"},"SINAPI","95704","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","44,25",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95710"},"SINAPI","95710","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","53,18",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95719"},"SINAPI","95719","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","90,02",null,null,"C",{"$f":"IF($B7762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96015"},"SINAPI","96015","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","23,74",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96031"},"SINAPI","96031","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","H","13,47",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96060"},"SINAPI","96060","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","5,89",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98760"},"SINAPI","98760","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018","H","0,06",null,null,"C",{"$f":"IF($B7801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99832"},"SINAPI","99832","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,63",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102270"},"SINAPI","102270","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021","H","0,81",null,null,"C",{"$f":"IF($B7817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102849"},"SINAPI","102849","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","65,89",null,null,"C",{"$f":"IF($B7826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102855"},"SINAPI","102855","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","65,89",null,null,"C",{"$f":"IF($B7827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102957"},"SINAPI","102957","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","51,09",null,null,"C",{"$f":"IF($B7843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102985"},"SINAPI","102985","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021","H","2,99",null,null,"C",{"$f":"IF($B7846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103241"},"SINAPI","103241","MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","7,88",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104090"},"SINAPI","104090","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","0,59",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104703"},"SINAPI","104703","CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","92,60",null,null,"C",{"$f":"IF($B7873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B7873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92261"},"SINAPI","92261","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","472,93",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7102062%"},{"$f":"IF($B7880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92549"},"SINAPI","92549","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.418,85",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8475994%"},{"$f":"IF($B7892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92550"},"SINAPI","92550","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.769,06",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4206872%"},{"$f":"IF($B7893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92559"},"SINAPI","92559","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.403,20",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2920925%"},{"$f":"IF($B7902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100383"},"SINAPI","100383","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","17,88",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7584650%"},{"$f":"IF($B7911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100392"},"SINAPI","100392","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","12,47",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8781478%"},{"$f":"IF($B7920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94232"},"SINAPI","94232","AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019","UN","2,60",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,9299611%"},{"$f":"IF($B7932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94447"},"SINAPI","94447","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","98,08",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8955376%"},{"$f":"IF($B7939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94221"},"SINAPI","94221","CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","39,07",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4890604%"},{"$f":"IF($B7948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100331"},"SINAPI","100331","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","33,11",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8820139%"},{"$f":"IF($B7957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100434"},"SINAPI","100434","CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","169,25",null,null,"CR",{"$f":"IF($B7958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3701951%"},{"$f":"IF($B7958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92568"},"SINAPI","92568","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","169,17",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9455126%"},{"$f":"IF($B7969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92576"},"SINAPI","92576","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","47,97",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9473684%"},{"$f":"IF($B7977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92588"},"SINAPI","92588","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.575,02",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1319303%"},{"$f":"IF($B7986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92606"},"SINAPI","92606","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.200,91",null,null,"AS",{"$f":"IF($B7995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9282471%"},{"$f":"IF($B7995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100358"},"SINAPI","100358","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.109,74",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3095989%"},{"$f":"IF($B8004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100365"},"SINAPI","100365","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.771,54",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6186396%"},{"$f":"IF($B8011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100377"},"SINAPI","100377","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","15,36",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7448912%"},{"$f":"IF($B8023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100378"},"SINAPI","100378","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","14,47",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4414856%"},{"$f":"IF($B8024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102661"},"SINAPI","102661","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","36,05",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6603457%"},{"$f":"IF($B8033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102672"},"SINAPI","102672","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","172,88",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2662258%"},{"$f":"IF($B8042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102679"},"SINAPI","102679","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","143,56",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0318346%"},{"$f":"IF($B8048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102697"},"SINAPI","102697","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","108,91",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4751381%"},{"$f":"IF($B8061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102713"},"SINAPI","102713","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","14,28",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1111893%"},{"$f":"IF($B8070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102725"},"SINAPI","102725","DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","29,43",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9183673%"},{"$f":"IF($B8079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92749"},"SINAPI","92749","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","843,49",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0158775%"},{"$f":"IF($B8088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92755"},"SINAPI","92755","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2","220,74",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1242179%"},{"$f":"IF($B8094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91070"},"SINAPI","91070","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","216,53",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3789532%"},{"$f":"IF($B8099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91079"},"SINAPI","91079","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","186,64",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6267375%"},{"$f":"IF($B8108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91089"},"SINAPI","91089","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","363,77",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,0541085%"},{"$f":"IF($B8117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91098"},"SINAPI","91098","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2","225,39",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5700071%"},{"$f":"IF($B8126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93959"},"SINAPI","93959","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M","283,50",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,8642955%"},{"$f":"IF($B8131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100345"},"SINAPI","100345","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","10,13",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1190476%"},{"$f":"IF($B8145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104845"},"SINAPI","104845","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","132,17",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6453792%"},{"$f":"IF($B8154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104846"},"SINAPI","104846","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","105,97",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4374111%"},{"$f":"IF($B8155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104855"},"SINAPI","104855","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","63,98",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8928683%"},{"$f":"IF($B8164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102989"},"SINAPI","102989","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","36,00",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0147673%"},{"$f":"IF($B8177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102995"},"SINAPI","102995","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021","M","53,76",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9477221%"},{"$f":"IF($B8183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103005"},"SINAPI","103005","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021","UN","592,77",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9435033%"},{"$f":"IF($B8192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97949"},"SINAPI","97949","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.785,30",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4488637%"},{"$f":"IF($B8201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97973"},"SINAPI","97973","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","4.580,38",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8362214%"},{"$f":"IF($B8210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97977"},"SINAPI","97977","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.595,03",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4405089%"},{"$f":"IF($B8214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97988"},"SINAPI","97988","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.049,69",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4832881%"},{"$f":"IF($B8221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97999"},"SINAPI","97999","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","1.884,46",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5381642%"},{"$f":"IF($B8230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98010"},"SINAPI","98010","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.069,24",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7981438%"},{"$f":"IF($B8239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98019"},"SINAPI","98019","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","3.232,89",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6568854%"},{"$f":"IF($B8248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98028"},"SINAPI","98028","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.501,78",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3076376%"},{"$f":"IF($B8257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98033"},"SINAPI","98033","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","3.238,04",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6519455%"},{"$f":"IF($B8262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98047"},"SINAPI","98047","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","4.312,43",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6969718%"},{"$f":"IF($B8276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98409"},"SINAPI","98409","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","394,45",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7601846%"},{"$f":"IF($B8285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98410"},"SINAPI","98410","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.247,99",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7538972%"},{"$f":"IF($B8286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99249"},"SINAPI","99249","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","1.937,47",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0131158%"},{"$f":"IF($B8295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99271"},"SINAPI","99271","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.692,99",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9477662%"},{"$f":"IF($B8308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99277"},"SINAPI","99277","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","2.314,62",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9185217%"},{"$f":"IF($B8314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99286"},"SINAPI","99286","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.731,88",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2107763%"},{"$f":"IF($B8323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99296"},"SINAPI","99296","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","3.100,75",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9988837%"},{"$f":"IF($B8332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99305"},"SINAPI","99305","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.622,60",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2060132%"},{"$f":"IF($B8341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99309"},"SINAPI","99309","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","3.869,98",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0467539%"},{"$f":"IF($B8345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99317"},"SINAPI","99317","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.589,40",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9506677%"},{"$f":"IF($B8352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99326"},"SINAPI","99326","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.357,81",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2547698%"},{"$f":"IF($B8361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102141"},"SINAPI","102141","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.683,99",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6411611%"},{"$f":"IF($B8370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94269"},"SINAPI","94269","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","80,68",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9627560%"},{"$f":"IF($B8379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94281"},"SINAPI","94281","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","42,86",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7758580%"},{"$f":"IF($B8391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94288"},"SINAPI","94288","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M","38,11",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5269524%"},{"$f":"IF($B8398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104494"},"SINAPI","104494","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","6.665,31",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0900159%"},{"$f":"IF($B8407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102733"},"SINAPI","102733","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","10,90",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3357933%"},{"$f":"IF($B8416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102734"},"SINAPI","102734","ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","13,69",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5516224%"},{"$f":"IF($B8417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102745"},"SINAPI","102745","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","9.538,57",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7027989%"},{"$f":"IF($B8428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102753"},"SINAPI","102753","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","11.124,42",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8374450%"},{"$f":"IF($B8436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102762"},"SINAPI","102762","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","20.068,96",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3238995%"},{"$f":"IF($B8445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102771"},"SINAPI","102771","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","40.272,13",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6177469%"},{"$f":"IF($B8454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102780"},"SINAPI","102780","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","8.375,88",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9977533%"},{"$f":"IF($B8463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102791"},"SINAPI","102791","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","26.378,66",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2740261%"},{"$f":"IF($B8474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102799"},"SINAPI","102799","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","28.764,12",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3356556%"},{"$f":"IF($B8482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102800"},"SINAPI","102800","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","49.775,85",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2941973%"},{"$f":"IF($B8483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101576"},"SINAPI","101576","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","32,13",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7415029%"},{"$f":"IF($B8492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101585"},"SINAPI","101585","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","57,79",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2945253%"},{"$f":"IF($B8501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101601"},"SINAPI","101601","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","25,46",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4802529%"},{"$f":"IF($B8511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90793"},"SINAPI","90793","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.430,68",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6363763%"},{"$f":"IF($B8520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90820"},"SINAPI","90820","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","433,37",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4567274%"},{"$f":"IF($B8529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90842"},"SINAPI","90842","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.313,91",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7155611%"},{"$f":"IF($B8538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90851"},"SINAPI","90851","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.528,66",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6116100%"},{"$f":"IF($B8547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90852"},"SINAPI","90852","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.625,49",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1636346%"},{"$f":"IF($B8548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91292"},"SINAPI","91292","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","397,59",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6923715%"},{"$f":"IF($B8558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91307"},"SINAPI","91307","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","100,01",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3416049%"},{"$f":"IF($B8567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91320"},"SINAPI","91320","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","980,55",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1532336%"},{"$f":"IF($B8576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91329"},"SINAPI","91329","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","967,47",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6388414%"},{"$f":"IF($B8585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100659"},"SINAPI","100659","ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","17,18",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8772647%"},{"$f":"IF($B8594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100685"},"SINAPI","100685","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.496,73",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8036173%"},{"$f":"IF($B8605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100693"},"SINAPI","100693","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","2.176,95",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0147525%"},{"$f":"IF($B8613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100694"},"SINAPI","100694","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.903,07",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4710227%"},{"$f":"IF($B8614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100666"},"SINAPI","100666","JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","801,03",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4534558%"},{"$f":"IF($B8623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94562"},"SINAPI","94562","JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","616,41",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1760238%"},{"$f":"IF($B8632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90838"},"SINAPI","90838","PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.440,54",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7396541%"},{"$f":"IF($B8642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100703"},"SINAPI","100703","PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019","UN","32,90",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4185692%"},{"$f":"IF($B8651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102152"},"SINAPI","102152","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","141,60",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1666077%"},{"$f":"IF($B8660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102161"},"SINAPI","102161","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","235,37",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3310526%"},{"$f":"IF($B8669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102170"},"SINAPI","102170","INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","231,20",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5174353%"},{"$f":"IF($B8678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102171"},"SINAPI","102171","INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","370,20",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2550524%"},{"$f":"IF($B8679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102184"},"SINAPI","102184","PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","1.970,12",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1298190%"},{"$f":"IF($B8689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94580"},"SINAPI","94580","JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","688,08",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3065608%"},{"$f":"IF($B8698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101101"},"SINAPI","101101","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3","967,80",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9714605%"},{"$f":"IF($B8707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101110"},"SINAPI","101110","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3","933,15",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6414991%"},{"$f":"IF($B8716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95607"},"SINAPI","95607","ARRASAMENTO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO  I  FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN","22,54",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8395721%"},{"$f":"IF($B8725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100658"},"SINAPI","100658","ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, SEÇÃO CIRCULAR, CAPACIDADE DE 100 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M","344,67",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9079692%"},{"$f":"IF($B8735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100899"},"SINAPI","100899","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA","M","86,86",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6484890%"},{"$f":"IF($B8744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100900"},"SINAPI","100900","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA","M","273,99",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9087384%"},{"$f":"IF($B8745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95241"},"SINAPI","95241","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024","M2","36,11",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7079276%"},{"$f":"IF($B8754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96624"},"SINAPI","96624","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024","M3","154,57",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5485791%"},{"$f":"IF($B8762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97093"},"SINAPI","97093","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021","KG","12,77",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3884948%"},{"$f":"IF($B8773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103072"},"SINAPI","103072","EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","306,34",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1321848%"},{"$f":"IF($B8782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92263"},"SINAPI","92263","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2","177,83",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1024255%"},{"$f":"IF($B8791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92272"},"SINAPI","92272","FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020","M","38,74",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8377818%"},{"$f":"IF($B8800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92421"},"SINAPI","92421","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","105,09",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4182407%"},{"$f":"IF($B8808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92427"},"SINAPI","92427","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","64,22",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8693341%"},{"$f":"IF($B8811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92445"},"SINAPI","92445","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","61,97",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5225986%"},{"$f":"IF($B8820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92454"},"SINAPI","92454","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","280,59",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1444472%"},{"$f":"IF($B8829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92463"},"SINAPI","92463","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","119,04",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6088352%"},{"$f":"IF($B8838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92475"},"SINAPI","92475","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","82,75",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5940160%"},{"$f":"IF($B8850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92484"},"SINAPI","92484","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","173,14",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5792033%"},{"$f":"IF($B8857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92502"},"SINAPI","92502","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","58,61",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4042407%"},{"$f":"IF($B8866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92520"},"SINAPI","92520","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","76,77",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7875782%"},{"$f":"IF($B8875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92522"},"SINAPI","92522","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","43,03",null,null,"AS",{"$f":"IF($B8876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8088578%"},{"$f":"IF($B8876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96252"},"SINAPI","96252","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024","M2","165,32",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7452167%"},{"$f":"IF($B8885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96535"},"SINAPI","96535","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","119,02",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,2181375%"},{"$f":"IF($B8893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101793"},"SINAPI","101793","ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M3","22,00",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4251606%"},{"$f":"IF($B8904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101982"},"SINAPI","101982","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","223,19",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8787402%"},{"$f":"IF($B8913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101992"},"SINAPI","101992","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","167,55",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5476318%"},{"$f":"IF($B8922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102001"},"SINAPI","102001","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","323,27",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3607045%"},{"$f":"IF($B8931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102009"},"SINAPI","102009","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","303,74",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7857613%"},{"$f":"IF($B8939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102012"},"SINAPI","102012","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","217,46",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4108302%"},{"$f":"IF($B8942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102039"},"SINAPI","102039","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","390,82",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8458382%"},{"$f":"IF($B8951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102048"},"SINAPI","102048","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","291,87",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3852644%"},{"$f":"IF($B8960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102063"},"SINAPI","102063","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","235,43",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5691378%"},{"$f":"IF($B8969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102070"},"SINAPI","102070","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","226,34",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4662419%"},{"$f":"IF($B8976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102087"},"SINAPI","102087","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","169,37",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4554104%"},{"$f":"IF($B8988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104925"},"SINAPI","104925","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024","M2","142,07",null,null,"CR",{"$f":"IF($B8997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C8997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4314803%"},{"$f":"IF($B8997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C8997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C8997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89998"},"SINAPI","89998","ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","10,49",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5186960%"},{"$f":"IF($B9006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89999"},"SINAPI","89999","ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021","KG","16,11",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6899128%"},{"$f":"IF($B9007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91602"},"SINAPI","91602","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","11,77",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3082835%"},{"$f":"IF($B9018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92765"},"SINAPI","92765","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","10,72",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0927835%"},{"$f":"IF($B9026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92774"},"SINAPI","92774","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","10,58",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2770398%"},{"$f":"IF($B9035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92806"},"SINAPI","92806","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022","KG","9,81",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2040816%"},{"$f":"IF($B9044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92883"},"SINAPI","92883","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","12,32",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0392798%"},{"$f":"IF($B9053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92922"},"SINAPI","92922","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","9,80",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9381443%"},{"$f":"IF($B9064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95580"},"SINAPI","95580","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","10,43",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8286814%"},{"$f":"IF($B9072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95581"},"SINAPI","95581","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","10,39",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7374517%"},{"$f":"IF($B9073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95946"},"SINAPI","95946","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","12,94",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8740279%"},{"$f":"IF($B9082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100068"},"SINAPI","100068","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019","KG","9,52",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3597883%"},{"$f":"IF($B9091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104108"},"SINAPI","104108","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","13,01",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1052631%"},{"$f":"IF($B9101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104921"},"SINAPI","104921","ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG","10,43",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9922630%"},{"$f":"IF($B9110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90282"},"SINAPI","90282","GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","532,34",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1211603%"},{"$f":"IF($B9119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94967"},"SINAPI","94967","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","635,76",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9291456%"},{"$f":"IF($B9128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96555"},"SINAPI","96555","CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3","749,82",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3270711%"},{"$f":"IF($B9137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96556"},"SINAPI","96556","CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3","890,92",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5953289%"},{"$f":"IF($B9138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99437"},"SINAPI","99437","CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021","M3","710,53",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0761781%"},{"$f":"IF($B9148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102479"},"SINAPI","102479","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","529,94",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5587452%"},{"$f":"IF($B9157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103183"},"SINAPI","103183","CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","720,53",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8241761%"},{"$f":"IF($B9166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103676"},"SINAPI","103676","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","991,84",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4260030%"},{"$f":"IF($B9175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103685"},"SINAPI","103685","CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3","667,36",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8213536%"},{"$f":"IF($B9184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101166"},"SINAPI","101166","ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M3","634,16",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1985552%"},{"$f":"IF($B9194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93199"},"SINAPI","93199","CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M","50,93",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9610440%"},{"$f":"IF($B9203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93200"},"SINAPI","93200","FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024","M","10,57",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,6833015%"},{"$f":"IF($B9204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105026"},"SINAPI","105026","VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M","40,24",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8846539%"},{"$f":"IF($B9213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105035"},"SINAPI","105035","VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M","62,98",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2249359%"},{"$f":"IF($B9222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97737"},"SINAPI","97737","PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024","M3","3.142,62",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0733416%"},{"$f":"IF($B9232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98620"},"SINAPI","98620","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 40 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","131,36",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2917335%"},{"$f":"IF($B9241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98657"},"SINAPI","98657","EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","714,53",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1793646%"},{"$f":"IF($B9250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100763"},"SINAPI","100763","VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","20,82",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7851239%"},{"$f":"IF($B9259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100772"},"SINAPI","100772","CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GRUA, PARA EDIFÍCIOS DE 6 A 10 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA","KG","19,92",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4979674%"},{"$f":"IF($B9268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100773"},"SINAPI","100773","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","23,41",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9027777%"},{"$f":"IF($B9269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103799"},"SINAPI","103799","PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3","408,99",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4141508%"},{"$f":"IF($B9279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103932"},"SINAPI","103932","BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA DE 4 A 9,2 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","529,75",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3397753%"},{"$f":"IF($B9288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105058"},"SINAPI","105058","PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M","386,44",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8107044%"},{"$f":"IF($B9297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105082"},"SINAPI","105082","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024","M","51,36",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0000000%"},{"$f":"IF($B9306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105091"},"SINAPI","105091","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024","M","88,78",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7624845%"},{"$f":"IF($B9315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98555"},"SINAPI","98555","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023","M2","30,80",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8251383%"},{"$f":"IF($B9325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98563"},"SINAPI","98563","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023","M2","37,33",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9142703%"},{"$f":"IF($B9334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98564"},"SINAPI","98564","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023","M2","44,97",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3465567%"},{"$f":"IF($B9335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98573"},"SINAPI","98573","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_09/2023","M2","60,62",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3587710%"},{"$f":"IF($B9344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91840"},"SINAPI","91840","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA","M","23,24",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2987012%"},{"$f":"IF($B9352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91855"},"SINAPI","91855","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","11,82",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1413969%"},{"$f":"IF($B9363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91865"},"SINAPI","91865","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","21,79",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9461077%"},{"$f":"IF($B9372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93008"},"SINAPI","93008","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","22,05",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3719872%"},{"$f":"IF($B9381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97668"},"SINAPI","97668","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","15,08",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6879574%"},{"$f":"IF($B9390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91879"},"SINAPI","91879","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","6,60",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5712099%"},{"$f":"IF($B9398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91882"},"SINAPI","91882","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","9,64",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,2672234%"},{"$f":"IF($B9401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91895"},"SINAPI","91895","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","18,96",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9502382%"},{"$f":"IF($B9410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91908"},"SINAPI","91908","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","16,95",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4151839%"},{"$f":"IF($B9419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91922"},"SINAPI","91922","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","25,76",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4007783%"},{"$f":"IF($B9428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93020"},"SINAPI","93020","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","29,74",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1679028%"},{"$f":"IF($B9435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91928"},"SINAPI","91928","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","6,30",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4358974%"},{"$f":"IF($B9447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92980"},"SINAPI","92980","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","10,02",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1093279%"},{"$f":"IF($B9456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92996"},"SINAPI","92996","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","148,76",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1633037%"},{"$f":"IF($B9465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92998"},"SINAPI","92998","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","182,33",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0157998%"},{"$f":"IF($B9466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91943"},"SINAPI","91943","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","20,97",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8003830%"},{"$f":"IF($B9481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92867"},"SINAPI","92867","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","28,63",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,1121234%"},{"$f":"IF($B9485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95780"},"SINAPI","95780","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","33,48",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5882704%"},{"$f":"IF($B9494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95797"},"SINAPI","95797","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","68,50",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6043249%"},{"$f":"IF($B9503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95809"},"SINAPI","95809","CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","37,86",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0158730%"},{"$f":"IF($B9512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95815"},"SINAPI","95815","CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","36,07",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0652959%"},{"$f":"IF($B9518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97890"},"SINAPI","97890","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020","UN","767,68",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8253491%"},{"$f":"IF($B9531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97891"},"SINAPI","97891","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","198,86",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6236863%"},{"$f":"IF($B9532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104401"},"SINAPI","104401","CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","25,75",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0864822%"},{"$f":"IF($B9541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93657"},"SINAPI","93657","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","14,00",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5632183%"},{"$f":"IF($B9550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93666"},"SINAPI","93666","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","67,08",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4297865%"},{"$f":"IF($B9559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93673"},"SINAPI","93673","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","89,28",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0277902%"},{"$f":"IF($B9566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101882"},"SINAPI","101882","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.383,16",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8944049%"},{"$f":"IF($B9578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101897"},"SINAPI","101897","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","906,96",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2839925%"},{"$f":"IF($B9587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101946"},"SINAPI","101946","QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","151,56",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4158415%"},{"$f":"IF($B9596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91945"},"SINAPI","91945","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","14,23",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7064220%"},{"$f":"IF($B9597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91961"},"SINAPI","91961","INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","60,24",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1508240%"},{"$f":"IF($B9612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91965"},"SINAPI","91965","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","69,99",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6303724%"},{"$f":"IF($B9616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91974"},"SINAPI","91974","INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","68,70",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4637132%"},{"$f":"IF($B9625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91983"},"SINAPI","91983","DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","114,08",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4125186%"},{"$f":"IF($B9634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91992"},"SINAPI","91992","TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","45,25",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2524940%"},{"$f":"IF($B9643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91998"},"SINAPI","91998","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","20,94",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9262098%"},{"$f":"IF($B9649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92011"},"SINAPI","92011","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","75,47",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6579156%"},{"$f":"IF($B9662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92012"},"SINAPI","92012","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","79,06",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7531677%"},{"$f":"IF($B9663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92021"},"SINAPI","92021","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","128,60",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7102396%"},{"$f":"IF($B9672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92030"},"SINAPI","92030","INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","68,99",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3855526%"},{"$f":"IF($B9681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100902"},"SINAPI","100902","LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","23,79",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7941796%"},{"$f":"IF($B9695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101491"},"SINAPI","101491","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.540,76",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9013478%"},{"$f":"IF($B9700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101500"},"SINAPI","101500","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","2.041,53",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6343781%"},{"$f":"IF($B9709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101509"},"SINAPI","101509","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN","1.854,88",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7376150%"},{"$f":"IF($B9718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101518"},"SINAPI","101518","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","916,37",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7274606%"},{"$f":"IF($B9727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101523"},"SINAPI","101523","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.285,51",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8872128%"},{"$f":"IF($B9732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101529"},"SINAPI","101529","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.189,24",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8918354%"},{"$f":"IF($B9738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101538"},"SINAPI","101538","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","40,75",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8869223%"},{"$f":"IF($B9747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101547"},"SINAPI","101547","ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","98,28",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3542409%"},{"$f":"IF($B9756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101562"},"SINAPI","101562","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","24,02",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2083333%"},{"$f":"IF($B9765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101567"},"SINAPI","101567","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","90,97",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0659703%"},{"$f":"IF($B9769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101660"},"SINAPI","101660","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","894,71",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5962976%"},{"$f":"IF($B9784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100582"},"SINAPI","100582","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","622,09",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8068074%"},{"$f":"IF($B9793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100583"},"SINAPI","100583","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","563,94",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8726498%"},{"$f":"IF($B9794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100592"},"SINAPI","100592","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","774,50",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0164658%"},{"$f":"IF($B9803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100604"},"SINAPI","100604","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","626,70",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0433894%"},{"$f":"IF($B9815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100611"},"SINAPI","100611","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","828,62",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5086677%"},{"$f":"IF($B9822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100620"},"SINAPI","100620","POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","3.182,58",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7646837%"},{"$f":"IF($B9831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102105"},"SINAPI","102105","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","19.251,03",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7876585%"},{"$f":"IF($B9840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96973"},"SINAPI","96973","CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M","66,21",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9166919%"},{"$f":"IF($B9849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96985"},"SINAPI","96985","HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8\", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","112,68",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9744250%"},{"$f":"IF($B9857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96988"},"SINAPI","96988","MASTRO 1 ½\", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","171,20",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5173824%"},{"$f":"IF($B9860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104754"},"SINAPI","104754","CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","33,34",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2645820%"},{"$f":"IF($B9869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104763"},"SINAPI","104763","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023","UN","42,72",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,8063911%"},{"$f":"IF($B9878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104778"},"SINAPI","104778","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023","UN","8,18",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,5742576%"},{"$f":"IF($B9887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101910"},"SINAPI","101910","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","304,98",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4897845%"},{"$f":"IF($B9896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101914"},"SINAPI","101914","CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","493,98",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0658094%"},{"$f":"IF($B9900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98272"},"SINAPI","98272","CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","125,01",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4830705%"},{"$f":"IF($B9915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98281"},"SINAPI","98281","CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","8,37",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,7611581%"},{"$f":"IF($B9924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98282"},"SINAPI","98282","CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","8,57",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,9870741%"},{"$f":"IF($B9925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98291"},"SINAPI","98291","CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","4,24",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0477326%"},{"$f":"IF($B9934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101795"},"SINAPI","101795","CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","582,47",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7988393%"},{"$f":"IF($B9946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103247"},"SINAPI","103247","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","2.780,40",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0586187%"},{"$f":"IF($B9953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103256"},"SINAPI","103256","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN","10.214,89",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3807403%"},{"$f":"IF($B9962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103265"},"SINAPI","103265","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","21.582,53",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1028909%"},{"$f":"IF($B9971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103274"},"SINAPI","103274","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","14.036,66",null,null,"AS",{"$f":"IF($B9980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8085705%"},{"$f":"IF($B9980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103277"},"SINAPI","103277","AR CONDICIONADO SPLITÃO 10 TR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","27.093,26",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2473295%"},{"$f":"IF($B9983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101937"},"SINAPI","101937","INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 50 (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","14.904,33",null,null,"CR",{"$f":"IF($B9991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C9991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2728800%"},{"$f":"IF($B9991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C9991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C9991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98302"},"SINAPI","98302","PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","1.018,38",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0588812%"},{"$f":"IF($B10000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100555"},"SINAPI","100555","RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","1.126,30",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2985571%"},{"$f":"IF($B10009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89448"},"SINAPI","89448","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","16,78",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1114439%"},{"$f":"IF($B10018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89511"},"SINAPI","89511","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","39,24",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4234693%"},{"$f":"IF($B10025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89714"},"SINAPI","89714","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","37,52",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4445927%"},{"$f":"IF($B10037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89800"},"SINAPI","89800","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","M","28,98",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2756831%"},{"$f":"IF($B10046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92280"},"SINAPI","92280","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","278,69",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7981480%"},{"$f":"IF($B10055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92281"},"SINAPI","92281","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","121,40",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9365471%"},{"$f":"IF($B10056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92323"},"SINAPI","92323","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","62,50",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7825808%"},{"$f":"IF($B10071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92336"},"SINAPI","92336","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","104,44",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7214716%"},{"$f":"IF($B10075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92361"},"SINAPI","92361","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","94,38",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1817410%"},{"$f":"IF($B10084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92648"},"SINAPI","92648","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","80,59",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4285714%"},{"$f":"IF($B10093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92688"},"SINAPI","92688","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","37,08",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3704404%"},{"$f":"IF($B10102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94464"},"SINAPI","94464","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 MM (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","145,71",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1058629%"},{"$f":"IF($B10108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94716"},"SINAPI","94716","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","21,57",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9270106%"},{"$f":"IF($B10121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94717"},"SINAPI","94717","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","36,27",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2209944%"},{"$f":"IF($B10122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96636"},"SINAPI","96636","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","40,80",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8035365%"},{"$f":"IF($B10131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96670"},"SINAPI","96670","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","21,02",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6771879%"},{"$f":"IF($B10140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96718"},"SINAPI","96718","TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","13,38",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2389181%"},{"$f":"IF($B10154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96723"},"SINAPI","96723","TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","48,29",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7436216%"},{"$f":"IF($B10159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96732"},"SINAPI","96732","TUBO, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","90,01",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3835464%"},{"$f":"IF($B10168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97328"},"SINAPI","97328","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","44,79",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6298367%"},{"$f":"IF($B10177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97337"},"SINAPI","97337","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","153,16",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6981255%"},{"$f":"IF($B10186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97535"},"SINAPI","97535","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","46,56",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4516129%"},{"$f":"IF($B10191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100794"},"SINAPI","100794","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","59,39",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0234282%"},{"$f":"IF($B10197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100807"},"SINAPI","100807","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","27,96",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4596340%"},{"$f":"IF($B10206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101923"},"SINAPI","101923","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 3\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","206,54",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8793955%"},{"$f":"IF($B10215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101932"},"SINAPI","101932","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 3\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","211,98",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4983482%"},{"$f":"IF($B10224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103837"},"SINAPI","103837","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","121,28",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2161716%"},{"$f":"IF($B10233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103873"},"SINAPI","103873","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","160,24",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0442057%"},{"$f":"IF($B10239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105142"},"SINAPI","105142","LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","6,69",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1691842%"},{"$f":"IF($B10252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105143"},"SINAPI","105143","LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","10,08",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2000000%"},{"$f":"IF($B10253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89363"},"SINAPI","89363","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,94",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1740891%"},{"$f":"IF($B10262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89372"},"SINAPI","89372","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,07",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8750000%"},{"$f":"IF($B10271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89386"},"SINAPI","89386","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,41",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1596998%"},{"$f":"IF($B10285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89392"},"SINAPI","89392","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,60",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9445350%"},{"$f":"IF($B10290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89404"},"SINAPI","89404","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,98",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,8840580%"},{"$f":"IF($B10299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89413"},"SINAPI","89413","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,80",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5110733%"},{"$f":"IF($B10308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89424"},"SINAPI","89424","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,33",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6315790%"},{"$f":"IF($B10317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89429"},"SINAPI","89429","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","5,94",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3890785%"},{"$f":"IF($B10322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89435"},"SINAPI","89435","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,81",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9971070%"},{"$f":"IF($B10328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89445"},"SINAPI","89445","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,50",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4037940%"},{"$f":"IF($B10337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89497"},"SINAPI","89497","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,11",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2496171%"},{"$f":"IF($B10346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89506"},"SINAPI","89506","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","39,56",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9240506%"},{"$f":"IF($B10355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89514"},"SINAPI","89514","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","8,36",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7228915%"},{"$f":"IF($B10359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89529"},"SINAPI","89529","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","37,15",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6718792%"},{"$f":"IF($B10374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89544"},"SINAPI","89544","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","8,66",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2404181%"},{"$f":"IF($B10383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89545"},"SINAPI","89545","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","17,06",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5831863%"},{"$f":"IF($B10384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89554"},"SINAPI","89554","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","28,77",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8672936%"},{"$f":"IF($B10393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89566"},"SINAPI","89566","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","47,82",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5936321%"},{"$f":"IF($B10405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89573"},"SINAPI","89573","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","77,23",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4150894%"},{"$f":"IF($B10412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89585"},"SINAPI","89585","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","45,00",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2123302%"},{"$f":"IF($B10421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89597"},"SINAPI","89597","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,69",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1147902%"},{"$f":"IF($B10430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89613"},"SINAPI","89613","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2\", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","30,59",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3071124%"},{"$f":"IF($B10439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89616"},"SINAPI","89616","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","40,92",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6222167%"},{"$f":"IF($B10442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89627"},"SINAPI","89627","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,99",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1465863%"},{"$f":"IF($B10450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89640"},"SINAPI","89640","JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,99",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2473572%"},{"$f":"IF($B10459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89649"},"SINAPI","89649","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,47",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2818151%"},{"$f":"IF($B10468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89658"},"SINAPI","89658","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,69",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1716961%"},{"$f":"IF($B10477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89670"},"SINAPI","89670","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,37",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0223619%"},{"$f":"IF($B10488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89678"},"SINAPI","89678","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,23",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3776683%"},{"$f":"IF($B10496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89687"},"SINAPI","89687","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","52,81",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0568720%"},{"$f":"IF($B10505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89697"},"SINAPI","89697","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,98",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9753914%"},{"$f":"IF($B10514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89698"},"SINAPI","89698","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","267,69",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5980121%"},{"$f":"IF($B10515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89718"},"SINAPI","89718","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","53,66",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8008205%"},{"$f":"IF($B10524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89731"},"SINAPI","89731","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","14,63",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5916266%"},{"$f":"IF($B10536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89738"},"SINAPI","89738","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN","16,80",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1003584%"},{"$f":"IF($B10543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89748"},"SINAPI","89748","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","43,22",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3071213%"},{"$f":"IF($B10552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89758"},"SINAPI","89758","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","36,71",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4108019%"},{"$f":"IF($B10561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89768"},"SINAPI","89768","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,80",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0335624%"},{"$f":"IF($B10570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89774"},"SINAPI","89774","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","15,68",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7527226%"},{"$f":"IF($B10573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89783"},"SINAPI","89783","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","14,84",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8699186%"},{"$f":"IF($B10581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89792"},"SINAPI","89792","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","185,55",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2650706%"},{"$f":"IF($B10590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89804"},"SINAPI","89804","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","20,99",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9245102%"},{"$f":"IF($B10599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89813"},"SINAPI","89813","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","5,98",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6593591%"},{"$f":"IF($B10608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89825"},"SINAPI","89825","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","17,47",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4773118%"},{"$f":"IF($B10619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89833"},"SINAPI","89833","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","44,81",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6924452%"},{"$f":"IF($B10627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89842"},"SINAPI","89842","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","50,16",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0836494%"},{"$f":"IF($B10636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89854"},"SINAPI","89854","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","107,21",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3086972%"},{"$f":"IF($B10645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89855"},"SINAPI","89855","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","112,71",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7077933%"},{"$f":"IF($B10646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89981"},"SINAPI","89981","LUVA SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,03",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6857662%"},{"$f":"IF($B10656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92293"},"SINAPI","92293","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","9,78",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1878224%"},{"$f":"IF($B10665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92302"},"SINAPI","92302","TE EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","90,97",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3739685%"},{"$f":"IF($B10674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92317"},"SINAPI","92317","TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","17,74",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2330316%"},{"$f":"IF($B10683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92332"},"SINAPI","92332","TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,08",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9354838%"},{"$f":"IF($B10692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92351"},"SINAPI","92351","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","92,05",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5167464%"},{"$f":"IF($B10702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92370"},"SINAPI","92370","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","35,67",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4074179%"},{"$f":"IF($B10711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92371"},"SINAPI","92371","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","41,12",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5274056%"},{"$f":"IF($B10712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92380"},"SINAPI","92380","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","128,91",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5403726%"},{"$f":"IF($B10721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92389"},"SINAPI","92389","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","145,63",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7873188%"},{"$f":"IF($B10730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92644"},"SINAPI","92644","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","234,74",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8523695%"},{"$f":"IF($B10739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92666"},"SINAPI","92666","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","78,54",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5652395%"},{"$f":"IF($B10749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92675"},"SINAPI","92675","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","74,24",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8131571%"},{"$f":"IF($B10758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92684"},"SINAPI","92684","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","96,09",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6134943%"},{"$f":"IF($B10767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92698"},"SINAPI","92698","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","19,99",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5187969%"},{"$f":"IF($B10776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92889"},"SINAPI","92889","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","124,84",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9293155%"},{"$f":"IF($B10785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92891"},"SINAPI","92891","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","277,27",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0169534%"},{"$f":"IF($B10787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92900"},"SINAPI","92900","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","80,19",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3855752%"},{"$f":"IF($B10796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92909"},"SINAPI","92909","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","66,87",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3539889%"},{"$f":"IF($B10805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92926"},"SINAPI","92926","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","43,97",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4419134%"},{"$f":"IF($B10814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92930"},"SINAPI","92930","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","50,28",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4387328%"},{"$f":"IF($B10818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92945"},"SINAPI","92945","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","38,77",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8440082%"},{"$f":"IF($B10833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93050"},"SINAPI","93050","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","11,09",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5454545%"},{"$f":"IF($B10842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93052"},"SINAPI","93052","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","515,69",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4169899%"},{"$f":"IF($B10843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93062"},"SINAPI","93062","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 35 MM X 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,59",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8778280%"},{"$f":"IF($B10852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93071"},"SINAPI","93071","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","167,63",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6647964%"},{"$f":"IF($B10861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93081"},"SINAPI","93081","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,30",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1052631%"},{"$f":"IF($B10870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93091"},"SINAPI","93091","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","16,35",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1665642%"},{"$f":"IF($B10880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93102"},"SINAPI","93102","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","34,40",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1490972%"},{"$f":"IF($B10889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93111"},"SINAPI","93111","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","24,43",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9425523%"},{"$f":"IF($B10898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93120"},"SINAPI","93120","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,48",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5263571%"},{"$f":"IF($B10907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94466"},"SINAPI","94466","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","47,71",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0604660%"},{"$f":"IF($B10916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94468"},"SINAPI","94468","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","67,56",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8399762%"},{"$f":"IF($B10918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94477"},"SINAPI","94477","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","91,49",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0929774%"},{"$f":"IF($B10927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94616"},"SINAPI","94616","COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","369,71",null,null,"AS",{"$f":"IF($B10936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3169570%"},{"$f":"IF($B10936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94657"},"SINAPI","94657","LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","3,83",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7724867%"},{"$f":"IF($B10945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94665"},"SINAPI","94665","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","23,89",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2776144%"},{"$f":"IF($B10953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94676"},"SINAPI","94676","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","12,89",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5603112%"},{"$f":"IF($B10964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94685"},"SINAPI","94685","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","94,11",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5488673%"},{"$f":"IF($B10973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94686"},"SINAPI","94686","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","253,10",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1449573%"},{"$f":"IF($B10974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94695"},"SINAPI","94695","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","30,89",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0519143%"},{"$f":"IF($B10983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94702"},"SINAPI","94702","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","188,63",null,null,"CR",{"$f":"IF($B10990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C10990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3338636%"},{"$f":"IF($B10990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C10990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C10990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94727"},"SINAPI","94727","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","11,22",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9534883%"},{"$f":"IF($B11002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94737"},"SINAPI","94737","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","184,20",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0130349%"},{"$f":"IF($B11011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94748"},"SINAPI","94748","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","79,64",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2775263%"},{"$f":"IF($B11020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94761"},"SINAPI","94761","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","216,23",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9724278%"},{"$f":"IF($B11029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94764"},"SINAPI","94764","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","35,32",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3371169%"},{"$f":"IF($B11032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95237"},"SINAPI","95237","LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,29",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9752475%"},{"$f":"IF($B11040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96641"},"SINAPI","96641","CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2  , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","15,81",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5895806%"},{"$f":"IF($B11049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96656"},"SINAPI","96656","LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","5,91",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5410960%"},{"$f":"IF($B11058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96665"},"SINAPI","96665","TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","10,70",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,8203200%"},{"$f":"IF($B11067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96692"},"SINAPI","96692","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","39,59",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1303467%"},{"$f":"IF($B11078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96700"},"SINAPI","96700","CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","15,45",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3910214%"},{"$f":"IF($B11086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96709"},"SINAPI","96709","LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","101,91",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2131211%"},{"$f":"IF($B11095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96736"},"SINAPI","96736","LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","5,38",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9662288%"},{"$f":"IF($B11104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96737"},"SINAPI","96737","LUVA, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","5,49",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7227356%"},{"$f":"IF($B11105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96747"},"SINAPI","96747","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","6,52",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,0324576%"},{"$f":"IF($B11115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96758"},"SINAPI","96758","TÊ, PPR, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","15,24",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3201320%"},{"$f":"IF($B11124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96804"},"SINAPI","96804","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","191,06",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7128121%"},{"$f":"IF($B11133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96813"},"SINAPI","96813","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","31,26",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1821680%"},{"$f":"IF($B11142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96822"},"SINAPI","96822","UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 X 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","46,62",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1331901%"},{"$f":"IF($B11151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96834"},"SINAPI","96834","LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","44,52",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9837983%"},{"$f":"IF($B11161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96844"},"SINAPI","96844","JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","47,00",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1313152%"},{"$f":"IF($B11170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96845"},"SINAPI","96845","JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","60,57",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7107438%"},{"$f":"IF($B11171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96855"},"SINAPI","96855","JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","52,78",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3776091%"},{"$f":"IF($B11180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96868"},"SINAPI","96868","TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","27,36",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3312568%"},{"$f":"IF($B11189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96878"},"SINAPI","96878","DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","333,97",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1421041%"},{"$f":"IF($B11198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97438"},"SINAPI","97438","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","111,07",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1302937%"},{"$f":"IF($B11209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97449"},"SINAPI","97449","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","483,65",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5092029%"},{"$f":"IF($B11217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97459"},"SINAPI","97459","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.010,81",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5577014%"},{"$f":"IF($B11226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97471"},"SINAPI","97471","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2\" X 1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","228,52",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6865834%"},{"$f":"IF($B11235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97474"},"SINAPI","97474","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","352,18",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4816655%"},{"$f":"IF($B11236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97485"},"SINAPI","97485","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","312,66",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4306510%"},{"$f":"IF($B11246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97494"},"SINAPI","97494","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","519,60",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7640661%"},{"$f":"IF($B11255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97508"},"SINAPI","97508","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","174,07",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8458354%"},{"$f":"IF($B11264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97520"},"SINAPI","97520","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","149,42",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7567151%"},{"$f":"IF($B11273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97529"},"SINAPI","97529","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","162,26",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3677622%"},{"$f":"IF($B11282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97544"},"SINAPI","97544","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","68,33",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6934349%"},{"$f":"IF($B11292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97554"},"SINAPI","97554","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","202,49",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0849802%"},{"$f":"IF($B11301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98602"},"SINAPI","98602","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","17,84",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3933595%"},{"$f":"IF($B11302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103813"},"SINAPI","103813","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","47,00",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0775458%"},{"$f":"IF($B11311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103822"},"SINAPI","103822","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","55,02",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4679767%"},{"$f":"IF($B11320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103831"},"SINAPI","103831","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,28",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6488549%"},{"$f":"IF($B11329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103844"},"SINAPI","103844","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","34,05",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3203769%"},{"$f":"IF($B11339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103853"},"SINAPI","103853","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,00",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4158305%"},{"$f":"IF($B11348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103862"},"SINAPI","103862","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","575,49",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5658400%"},{"$f":"IF($B11357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103877"},"SINAPI","103877","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,73",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7599399%"},{"$f":"IF($B11366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103886"},"SINAPI","103886","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","449,49",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3283787%"},{"$f":"IF($B11375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103888"},"SINAPI","103888","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","16,12",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9800374%"},{"$f":"IF($B11377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103897"},"SINAPI","103897","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","84,77",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4214876%"},{"$f":"IF($B11386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103949"},"SINAPI","103949","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,12",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9426048%"},{"$f":"IF($B11395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103958"},"SINAPI","103958","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,94",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4412955%"},{"$f":"IF($B11404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103971"},"SINAPI","103971","BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,12",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4238913%"},{"$f":"IF($B11412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103986"},"SINAPI","103986","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,53",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5424099%"},{"$f":"IF($B11423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103996"},"SINAPI","103996","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","40,18",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9117427%"},{"$f":"IF($B11432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103997"},"SINAPI","103997","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","39,21",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2565150%"},{"$f":"IF($B11433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104006"},"SINAPI","104006","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,77",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2243823%"},{"$f":"IF($B11442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104015"},"SINAPI","104015","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,54",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9156041%"},{"$f":"IF($B11449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104028"},"SINAPI","104028","LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","128,15",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5371281%"},{"$f":"IF($B11461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104172"},"SINAPI","104172","TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","280,55",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2567649%"},{"$f":"IF($B11470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104192"},"SINAPI","104192","TÊ MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","26,66",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9104252%"},{"$f":"IF($B11479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104317"},"SINAPI","104317","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","6,46",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,8437500%"},{"$f":"IF($B11488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104324"},"SINAPI","104324","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","13,71",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2287390%"},{"$f":"IF($B11495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104345"},"SINAPI","104345","JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","43,08",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7628458%"},{"$f":"IF($B11499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104355"},"SINAPI","104355","JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","48,33",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8601036%"},{"$f":"IF($B11508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104583"},"SINAPI","104583","LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","47,08",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3191489%"},{"$f":"IF($B11517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105154"},"SINAPI","105154","CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","6,43",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8100470%"},{"$f":"IF($B11526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105163"},"SINAPI","105163","JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","12,70",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2222222%"},{"$f":"IF($B11535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105173"},"SINAPI","105173","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","79,71",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5971367%"},{"$f":"IF($B11543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105184"},"SINAPI","105184","JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","108,16",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7875647%"},{"$f":"IF($B11554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105199"},"SINAPI","105199","CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","191,79",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4782767%"},{"$f":"IF($B11563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105200"},"SINAPI","105200","CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","114,32",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0586587%"},{"$f":"IF($B11564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105209"},"SINAPI","105209","CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","140,59",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2428642%"},{"$f":"IF($B11573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105216"},"SINAPI","105216","BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","34,31",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2570093%"},{"$f":"IF($B11580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105228"},"SINAPI","105228","BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","11,64",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5194132%"},{"$f":"IF($B11592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97897"},"SINAPI","97897","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020","UN","442,09",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2272017%"},{"$f":"IF($B11601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97907"},"SINAPI","97907","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","623,41",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1202804%"},{"$f":"IF($B11610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99251"},"SINAPI","99251","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","274,22",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3251583%"},{"$f":"IF($B11619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99264"},"SINAPI","99264","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","723,67",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5881358%"},{"$f":"IF($B11626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102590"},"SINAPI","102590","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 20 MM. AF_06/2021","UN","5,11",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,6561265%"},{"$f":"IF($B11630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102599"},"SINAPI","102599","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 60 MM. AF_06/2021","UN","6,60",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,8018434%"},{"$f":"IF($B11639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102608"},"SINAPI","102608","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","1.117,11",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6570878%"},{"$f":"IF($B11648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102617"},"SINAPI","102617","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","3.603,51",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5216633%"},{"$f":"IF($B11657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102623"},"SINAPI","102623","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","908,26",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4735855%"},{"$f":"IF($B11663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86874"},"SINAPI","86874","TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","500,04",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4220884%"},{"$f":"IF($B11676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86883"},"SINAPI","86883","SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","12,44",null,null,"C",{"$f":"IF($B11685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1521035%"},{"$f":"IF($B11685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86895"},"SINAPI","86895","BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","390,40",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0142952%"},{"$f":"IF($B11694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86899"},"SINAPI","86899","BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","332,06",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3012048%"},{"$f":"IF($B11695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86915"},"SINAPI","86915","TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","226,60",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0681968%"},{"$f":"IF($B11709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86922"},"SINAPI","86922","TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","1.020,23",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6539932%"},{"$f":"IF($B11714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86931"},"SINAPI","86931","VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","496,01",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3359683%"},{"$f":"IF($B11723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 86940"},"SINAPI","86940","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","1.497,68",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7239624%"},{"$f":"IF($B11732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95470"},"SINAPI","95470","VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","303,76",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0908851%"},{"$f":"IF($B11741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95544"},"SINAPI","95544","PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","91,05",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7821499%"},{"$f":"IF($B11746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100860"},"SINAPI","100860","CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","97,41",null,null,"C",{"$f":"IF($B11760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6190671%"},{"$f":"IF($B11760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100861"},"SINAPI","100861","SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","43,37",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7200277%"},{"$f":"IF($B11761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100870"},"SINAPI","100870","BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","292,09",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2257456%"},{"$f":"IF($B11770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98054"},"SINAPI","98054","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","4.552,84",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4790843%"},{"$f":"IF($B11779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98067"},"SINAPI","98067","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","6.061,68",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9262149%"},{"$f":"IF($B11792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98073"},"SINAPI","98073","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","5.970,27",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3655872%"},{"$f":"IF($B11798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98082"},"SINAPI","98082","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","3.650,00",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0773959%"},{"$f":"IF($B11807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98091"},"SINAPI","98091","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","10.143,43",null,null,"AS",{"$f":"IF($B11816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5758194%"},{"$f":"IF($B11816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98111"},"SINAPI","98111","CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020","UN","48,48",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2676056%"},{"$f":"IF($B11825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89984"},"SINAPI","89984","REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","101,51",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5864720%"},{"$f":"IF($B11834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89986"},"SINAPI","89986","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","98,87",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7625025%"},{"$f":"IF($B11836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94496"},"SINAPI","94496","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","99,42",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4368521%"},{"$f":"IF($B11845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94795"},"SINAPI","94795","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","55,46",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1783715%"},{"$f":"IF($B11854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95251"},"SINAPI","95251","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","147,34",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0173127%"},{"$f":"IF($B11863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99625"},"SINAPI","99625","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","747,47",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7896708%"},{"$f":"IF($B11872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99630"},"SINAPI","99630","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","130,00",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6868026%"},{"$f":"IF($B11877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103016"},"SINAPI","103016","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","511,40",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0377830%"},{"$f":"IF($B11891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103017"},"SINAPI","103017","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","893,34",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4799391%"},{"$f":"IF($B11892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103041"},"SINAPI","103041","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","26,89",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7279165%"},{"$f":"IF($B11901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103050"},"SINAPI","103050","SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN  20 MM. AF_08/2021","UN","24,06",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,0000000%"},{"$f":"IF($B11910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95645"},"SINAPI","95645","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1\"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","422,51",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1913216%"},{"$f":"IF($B11923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95651"},"SINAPI","95651","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1\"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","1.944,27",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4047402%"},{"$f":"IF($B11929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95661"},"SINAPI","95661","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1\") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","372,62",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6267783%"},{"$f":"IF($B11938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95670"},"SINAPI","95670","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","725,27",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0106871%"},{"$f":"IF($B11947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104997"},"SINAPI","104997","HIDRÔMETRO DN 1\", 7 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN","579,70",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0940616%"},{"$f":"IF($B11956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90437"},"SINAPI","90437","FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN","36,97",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,2739096%"},{"$f":"IF($B11960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90445"},"SINAPI","90445","RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS","M","20,26",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,8725102%"},{"$f":"IF($B11967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90457"},"SINAPI","90457","QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023","UN","11,34",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9777778%"},{"$f":"IF($B11976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90468"},"SINAPI","90468","CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M","7,47",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6122449%"},{"$f":"IF($B11985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91174"},"SINAPI","91174","FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS","M","7,28",null,null,"CR",{"$f":"IF($B11994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C11994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1418636%"},{"$f":"IF($B11994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C11994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C11994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91186"},"SINAPI","91186","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023","M","25,75",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,6648502%"},{"$f":"IF($B12002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94483"},"SINAPI","94483","CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4\") E DN RECALQUE 25 MM (1\"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","1.210,06",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5520661%"},{"$f":"IF($B12013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101804"},"SINAPI","101804","CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","1.383,99",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3873097%"},{"$f":"IF($B12022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101805"},"SINAPI","101805","CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","1.762,03",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4395471%"},{"$f":"IF($B12023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102119"},"SINAPI","102119","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN","145,05",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,4023465%"},{"$f":"IF($B12032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103517"},"SINAPI","103517","AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","6.407,44",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2911653%"},{"$f":"IF($B12039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104779"},"SINAPI","104779","RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M","6,95",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,0877194%"},{"$f":"IF($B12051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104032"},"SINAPI","104032","COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","19,22",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6889352%"},{"$f":"IF($B12060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104046"},"SINAPI","104046","COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","8,76",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6536248%"},{"$f":"IF($B12069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104055"},"SINAPI","104055","REGISTRO ESFERA, PVC, DE PASSEIO, PARA POLIETILENO, 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","20,36",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5820601%"},{"$f":"IF($B12078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104063"},"SINAPI","104063","CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","69,70",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8371157%"},{"$f":"IF($B12085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104076"},"SINAPI","104076","SELIM, PVC OCRE, COM TRAVA, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","45,05",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6333110%"},{"$f":"IF($B12089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96521"},"SINAPI","96521","ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3","40,01",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3833793%"},{"$f":"IF($B12098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101115"},"SINAPI","101115","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","3,74",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6198347%"},{"$f":"IF($B12107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101124"},"SINAPI","101124","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","15,80",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9914865%"},{"$f":"IF($B12116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101130"},"SINAPI","101130","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","18,92",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3995645%"},{"$f":"IF($B12122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101143"},"SINAPI","101143","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","19,80",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5720250%"},{"$f":"IF($B12135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101152"},"SINAPI","101152","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","18,99",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0626702%"},{"$f":"IF($B12144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101213"},"SINAPI","101213","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","25,95",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9459354%"},{"$f":"IF($B12153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101214"},"SINAPI","101214","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","31,39",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3119383%"},{"$f":"IF($B12154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101223"},"SINAPI","101223","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","23,90",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1994928%"},{"$f":"IF($B12163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101234"},"SINAPI","101234","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020","M3","18,15",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3802345%"},{"$f":"IF($B12174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101242"},"SINAPI","101242","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","22,03",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2455336%"},{"$f":"IF($B12182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101251"},"SINAPI","101251","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","18,41",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8280044%"},{"$f":"IF($B12191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101260"},"SINAPI","101260","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","34,17",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3976435%"},{"$f":"IF($B12200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101269"},"SINAPI","101269","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3","20,34",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7409249%"},{"$f":"IF($B12209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101276"},"SINAPI","101276","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","24,73",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6734693%"},{"$f":"IF($B12216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102360"},"SINAPI","102360","RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","24,59",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4397713%"},{"$f":"IF($B12220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90094"},"SINAPI","90094","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","5,73",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4448398%"},{"$f":"IF($B12229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90107"},"SINAPI","90107","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","7,27",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7541899%"},{"$f":"IF($B12238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102282"},"SINAPI","102282","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","14,15",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4273504%"},{"$f":"IF($B12247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102288"},"SINAPI","102288","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","10,52",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5000000%"},{"$f":"IF($B12253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102301"},"SINAPI","102301","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","13,32",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5034065%"},{"$f":"IF($B12266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102310"},"SINAPI","102310","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF.MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","12,60",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5012028%"},{"$f":"IF($B12275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102319"},"SINAPI","102319","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,78",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6726726%"},{"$f":"IF($B12284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102320"},"SINAPI","102320","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,51",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6562500%"},{"$f":"IF($B12285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94318"},"SINAPI","94318","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3","65,07",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1441788%"},{"$f":"IF($B12299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94339"},"SINAPI","94339","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3","86,64",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7013197%"},{"$f":"IF($B12304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93373"},"SINAPI","93373","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3","14,52",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2129306%"},{"$f":"IF($B12313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104731"},"SINAPI","104731","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","12,09",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1092436%"},{"$f":"IF($B12322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104740"},"SINAPI","104740","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3","29,31",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1135583%"},{"$f":"IF($B12331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97918"},"SINAPI","97918","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,01",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6842105%"},{"$f":"IF($B12336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103323"},"SINAPI","103323","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","56,00",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9907010%"},{"$f":"IF($B12350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103324"},"SINAPI","103324","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","73,61",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7846551%"},{"$f":"IF($B12351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103333"},"SINAPI","103333","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","112,55",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,3262185%"},{"$f":"IF($B12360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89290"},"SINAPI","89290","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023","M2","77,44",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8458155%"},{"$f":"IF($B12369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103320"},"SINAPI","103320","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","121,32",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8684709%"},{"$f":"IF($B12382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103340"},"SINAPI","103340","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","137,77",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3292638%"},{"$f":"IF($B12388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89472"},"SINAPI","89472","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2","124,19",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6549500%"},{"$f":"IF($B12397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96361"},"SINAPI","96361","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","161,04",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8168489%"},{"$f":"IF($B12406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96370"},"SINAPI","96370","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","69,56",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0451863%"},{"$f":"IF($B12415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102235"},"SINAPI","102235","DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS","M2","392,26",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0216781%"},{"$f":"IF($B12419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104718"},"SINAPI","104718","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","140,17",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3033547%"},{"$f":"IF($B12426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101156"},"SINAPI","101156","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","288,79",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1238827%"},{"$f":"IF($B12435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101825"},"SINAPI","101825","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","244,86",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5394957%"},{"$f":"IF($B12444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101834"},"SINAPI","101834","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","336,22",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0626060%"},{"$f":"IF($B12453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101846"},"SINAPI","101846","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","164,24",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5108510%"},{"$f":"IF($B12465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101855"},"SINAPI","101855","REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","80,08",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4038822%"},{"$f":"IF($B12472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101864"},"SINAPI","101864","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","29,74",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,0939507%"},{"$f":"IF($B12481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101865"},"SINAPI","101865","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","33,77",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,7085936%"},{"$f":"IF($B12482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100577"},"SINAPI","100577","REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019","M2","1,26",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2336448%"},{"$f":"IF($B12491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96399"},"SINAPI","96399","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","103,42",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5745299%"},{"$f":"IF($B12500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100575"},"SINAPI","100575","REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019","M2","0,14",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0000000%"},{"$f":"IF($B12513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92394"},"SINAPI","92394","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2","75,07",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9246164%"},{"$f":"IF($B12519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92406"},"SINAPI","92406","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022","M2","92,32",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2072443%"},{"$f":"IF($B12528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97109"},"SINAPI","97109","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_04/2022","M2","241,65",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5292238%"},{"$f":"IF($B12537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97119"},"SINAPI","97119","BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","15,32",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6885245%"},{"$f":"IF($B12546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101170"},"SINAPI","101170","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020","M2","43,27",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7476808%"},{"$f":"IF($B12550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103909"},"SINAPI","103909","EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_04/2022","M2","185,30",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4068062%"},{"$f":"IF($B12557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104432"},"SINAPI","104432","EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE  22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","76,76",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5994781%"},{"$f":"IF($B12566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96001"},"SINAPI","96001","FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019","M2","7,73",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1543624%"},{"$f":"IF($B12575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88416"},"SINAPI","88416","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024","M2","23,06",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4836885%"},{"$f":"IF($B12584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88485"},"SINAPI","88485","FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2","3,49",null,null,"C",{"$f":"IF($B12596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7725947%"},{"$f":"IF($B12596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95305"},"SINAPI","95305","TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2","14,13",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9786476%"},{"$f":"IF($B12603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96128"},"SINAPI","96128","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024","M2","27,64",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3449402%"},{"$f":"IF($B12612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96129"},"SINAPI","96129","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024","M2","32,56",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,6810345%"},{"$f":"IF($B12613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104641"},"SINAPI","104641","PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2","9,21",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2950819%"},{"$f":"IF($B12622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102207"},"SINAPI","102207","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","8,14",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1975308%"},{"$f":"IF($B12633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102218"},"SINAPI","102218","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","15,45",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5282284%"},{"$f":"IF($B12641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102230"},"SINAPI","102230","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","22,80",null,null,"C",{"$f":"IF($B12650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2759226%"},{"$f":"IF($B12650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100722"},"SINAPI","100722","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","22,73",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3436124%"},{"$f":"IF($B12659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100733"},"SINAPI","100733","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","10,87",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7675277%"},{"$f":"IF($B12668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100735"},"SINAPI","100735","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","10,37",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,3191490%"},{"$f":"IF($B12670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100746"},"SINAPI","100746","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","23,11",null,null,"C",{"$f":"IF($B12679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4159446%"},{"$f":"IF($B12679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100757"},"SINAPI","100757","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2","47,38",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9341216%"},{"$f":"IF($B12688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102492"},"SINAPI","102492","PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","M2","26,31",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8323170%"},{"$f":"IF($B12697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102505"},"SINAPI","102505","PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","9,46",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,5494156%"},{"$f":"IF($B12706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101729"},"SINAPI","101729","PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2","213,36",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6460384%"},{"$f":"IF($B12716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87255"},"SINAPI","87255","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE","M2","101,06",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6752153%"},{"$f":"IF($B12725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104593"},"SINAPI","104593","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2","104,58",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7731317%"},{"$f":"IF($B12734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104605"},"SINAPI","104605","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2","89,23",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0794078%"},{"$f":"IF($B12743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104606"},"SINAPI","104606","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2","62,33",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2532133%"},{"$f":"IF($B12744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98680"},"SINAPI","98680","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","49,00",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9991809%"},{"$f":"IF($B12753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101726"},"SINAPI","101726","PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2","210,11",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5635532%"},{"$f":"IF($B12763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101737"},"SINAPI","101737","PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020","M2","116,62",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4522440%"},{"$f":"IF($B12772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88648"},"SINAPI","88648","RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023","M","6,86",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2150220%"},{"$f":"IF($B12781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94994"},"SINAPI","94994","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2","95,53",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4042374%"},{"$f":"IF($B12790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87630"},"SINAPI","87630","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","42,40",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9526627%"},{"$f":"IF($B12799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87683"},"SINAPI","87683","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","116,86",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2733270%"},{"$f":"IF($B12809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87684"},"SINAPI","87684","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","126,37",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6612021%"},{"$f":"IF($B12810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87735"},"SINAPI","87735","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","44,13",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5000000%"},{"$f":"IF($B12819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87757"},"SINAPI","87757","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","53,67",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2969187%"},{"$f":"IF($B12828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88472"},"SINAPI","88472","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","38,73",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5422808%"},{"$f":"IF($B12837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90943"},"SINAPI","90943","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","172,57",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6265584%"},{"$f":"IF($B12847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87879"},"SINAPI","87879","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2","4,42",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6851851%"},{"$f":"IF($B12856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87891"},"SINAPI","87891","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","11,18",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7117117%"},{"$f":"IF($B12865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87903"},"SINAPI","87903","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2","11,52",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9263803%"},{"$f":"IF($B12874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87904"},"SINAPI","87904","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","8,00",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5448799%"},{"$f":"IF($B12875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87412"},"SINAPI","87412","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2","24,36",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7132262%"},{"$f":"IF($B12884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87433"},"SINAPI","87433","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","28,80",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3442622%"},{"$f":"IF($B12894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87535"},"SINAPI","87535","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","31,02",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3246921%"},{"$f":"IF($B12903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87550"},"SINAPI","87550","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","25,20",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2822966%"},{"$f":"IF($B12912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87781"},"SINAPI","87781","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","70,21",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9971470%"},{"$f":"IF($B12921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87795"},"SINAPI","87795","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","72,24",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8693662%"},{"$f":"IF($B12930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87809"},"SINAPI","87809","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","72,56",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,6245339%"},{"$f":"IF($B12940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87811"},"SINAPI","87811","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","74,98",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,5929441%"},{"$f":"IF($B12941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87823"},"SINAPI","87823","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","124,88",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,0737298%"},{"$f":"IF($B12950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87839"},"SINAPI","87839","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024","M2","140,53",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5598290%"},{"$f":"IF($B12959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90408"},"SINAPI","90408","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","30,12",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3666668%"},{"$f":"IF($B12967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104213"},"SINAPI","104213","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","101,88",null,null,"AS",{"$f":"IF($B12978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2158657%"},{"$f":"IF($B12978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104222"},"SINAPI","104222","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","65,65",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4118365%"},{"$f":"IF($B12987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104231"},"SINAPI","104231","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","142,13",null,null,"CR",{"$f":"IF($B12996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C12996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0666291%"},{"$f":"IF($B12996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C12996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C12996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104240"},"SINAPI","104240","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","54,66",null,null,"AS",{"$f":"IF($B13005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3654729%"},{"$f":"IF($B13005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104244"},"SINAPI","104244","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","61,24",null,null,"AS",{"$f":"IF($B13009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1015561%"},{"$f":"IF($B13009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104251"},"SINAPI","104251","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","97,09",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5167577%"},{"$f":"IF($B13016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104260"},"SINAPI","104260","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","93,91",null,null,"AS",{"$f":"IF($B13025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0393685%"},{"$f":"IF($B13025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104631"},"SINAPI","104631","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","40,29",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7483838%"},{"$f":"IF($B13034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104954"},"SINAPI","104954","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","44,37",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1139499%"},{"$f":"IF($B13043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104966"},"SINAPI","104966","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","40,76",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0615007%"},{"$f":"IF($B13055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104973"},"SINAPI","104973","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","27,59",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4590166%"},{"$f":"IF($B13062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105188"},"SINAPI","105188","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024","M2","149,16",null,null,"AS",{"$f":"IF($B13071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1122592%"},{"$f":"IF($B13071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87244"},"SINAPI","87244","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023","M2","195,08",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6008000%"},{"$f":"IF($B13072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88789"},"SINAPI","88789","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023","M2","329,20",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0506806%"},{"$f":"IF($B13081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101966"},"SINAPI","101966","CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M","171,00",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5807962%"},{"$f":"IF($B13092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96114"},"SINAPI","96114","FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2","83,35",null,null,"AS",{"$f":"IF($B13100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0914875%"},{"$f":"IF($B13100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91515"},"SINAPI","91515","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, ACESSO COM PLATAFORMA OU CADEIRINHA, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","5,74",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,8053098%"},{"$f":"IF($B13109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104416"},"SINAPI","104416","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","1,83",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7272728%"},{"$f":"IF($B13118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104425"},"SINAPI","104425","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","16,97",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,5758294%"},{"$f":"IF($B13127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87281"},"SINAPI","87281","ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","472,45",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3274055%"},{"$f":"IF($B13129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87295"},"SINAPI","87295","ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","575,91",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5628353%"},{"$f":"IF($B13138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87308"},"SINAPI","87308","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","560,74",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9241581%"},{"$f":"IF($B13147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87322"},"SINAPI","87322","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","4.080,78",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8583051%"},{"$f":"IF($B13156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87332"},"SINAPI","87332","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","555,03",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6445625%"},{"$f":"IF($B13165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87341"},"SINAPI","87341","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","710,86",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2553990%"},{"$f":"IF($B13174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87348"},"SINAPI","87348","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","631,16",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1537449%"},{"$f":"IF($B13181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87360"},"SINAPI","87360","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","4.045,15",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3568762%"},{"$f":"IF($B13193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87369"},"SINAPI","87369","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","670,53",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7140236%"},{"$f":"IF($B13202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87370"},"SINAPI","87370","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","645,44",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8370907%"},{"$f":"IF($B13203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87379"},"SINAPI","87379","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","4.015,16",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9597721%"},{"$f":"IF($B13212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87390"},"SINAPI","87390","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","4.853,59",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2875165%"},{"$f":"IF($B13223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87399"},"SINAPI","87399","ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","2.219,92",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0990585%"},{"$f":"IF($B13231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88627"},"SINAPI","88627","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","658,71",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9004068%"},{"$f":"IF($B13240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100468"},"SINAPI","100468","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","766,74",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6525102%"},{"$f":"IF($B13249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100479"},"SINAPI","100479","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","747,75",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6372694%"},{"$f":"IF($B13258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100481"},"SINAPI","100481","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","680,22",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1998353%"},{"$f":"IF($B13260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100491"},"SINAPI","100491","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","781,33",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4550400%"},{"$f":"IF($B13269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100198"},"SINAPI","100198","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,26",null,null,"C",{"$f":"IF($B13278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,8181819%"},{"$f":"IF($B13278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100207"},"SINAPI","100207","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019","M3XKM","521,49",null,null,"AS",{"$f":"IF($B13287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7841290%"},{"$f":"IF($B13287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100216"},"SINAPI","100216","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","0,93",null,null,"C",{"$f":"IF($B13296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3333334%"},{"$f":"IF($B13296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100226"},"SINAPI","100226","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM","0,66",null,null,"C",{"$f":"IF($B13306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6031747%"},{"$f":"IF($B13306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100235"},"SINAPI","100235","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019","L","0,04",null,null,"C",{"$f":"IF($B13315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100244"},"SINAPI","100244","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 54 MM E MENOR OU IGUAL A 79 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","3,84",null,null,"C",{"$f":"IF($B13324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8947369%"},{"$f":"IF($B13324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100253"},"SINAPI","100253","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 90 MM E MENOR OU IGUAL A 125 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","25,27",null,null,"C",{"$f":"IF($B13333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3741578%"},{"$f":"IF($B13333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100254"},"SINAPI","100254","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 125 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","37,91",null,null,"C",{"$f":"IF($B13334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3336854%"},{"$f":"IF($B13334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100263"},"SINAPI","100263","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","2,08",null,null,"C",{"$f":"IF($B13343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,6829269%"},{"$f":"IF($B13343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100273"},"SINAPI","100273","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","3,14",null,null,"C",{"$f":"IF($B13353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7564103%"},{"$f":"IF($B13353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100282"},"SINAPI","100282","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","150,74",null,null,"C",{"$f":"IF($B13362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2778847%"},{"$f":"IF($B13362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99805"},"SINAPI","99805","LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019","M2","10,99",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,0620438%"},{"$f":"IF($B13371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99814"},"SINAPI","99814","LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019","M2","1,86",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9281769%"},{"$f":"IF($B13380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99823"},"SINAPI","99823","LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019","M2","2,37",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2145923%"},{"$f":"IF($B13389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97031"},"SINAPI","97031","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024","M","68,24",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6479224%"},{"$f":"IF($B13399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97032"},"SINAPI","97032","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024","M","43,19",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9145378%"},{"$f":"IF($B13400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97054"},"SINAPI","97054","INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024","UN","26,88",null,null,"AS",{"$f":"IF($B13409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5475923%"},{"$f":"IF($B13409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105103"},"SINAPI","105103","ASCENSÃO E DESCIDA DE ELEVADOR DE CREMALHEIRA. AF_03/2024","M","99,02",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,6487470%"},{"$f":"IF($B13418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97621"},"SINAPI","97621","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","111,12",null,null,"C",{"$f":"IF($B13426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9827090%"},{"$f":"IF($B13426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97633"},"SINAPI","97633","DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","21,67",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,5307728%"},{"$f":"IF($B13437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97642"},"SINAPI","97642","REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","2,83",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2563177%"},{"$f":"IF($B13446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97652"},"SINAPI","97652","REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","179,42",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,5210483%"},{"$f":"IF($B13455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97661"},"SINAPI","97661","REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","0,67",null,null,"C",{"$f":"IF($B13464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4193549%"},{"$f":"IF($B13464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104791"},"SINAPI","104791","DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","6,81",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6611696%"},{"$f":"IF($B13472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104794"},"SINAPI","104794","REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","0,92",null,null,"C",{"$f":"IF($B13475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7441861%"},{"$f":"IF($B13475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104803"},"SINAPI","104803","REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","4,30",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0593825%"},{"$f":"IF($B13484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105011"},"SINAPI","105011","EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024","M","0,51",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5744681%"},{"$f":"IF($B13493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93596"},"SINAPI","93596","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,67",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1694915%"},{"$f":"IF($B13502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95430"},"SINAPI","95430","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","0,50",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8181818%"},{"$f":"IF($B13511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97914"},"SINAPI","97914","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","3,01",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5416666%"},{"$f":"IF($B13520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100945"},"SINAPI","100945","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,83",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3138686%"},{"$f":"IF($B13530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100946"},"SINAPI","100946","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,44",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5879828%"},{"$f":"IF($B13531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100955"},"SINAPI","100955","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","4,90",null,null,"AS",{"$f":"IF($B13540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8532494%"},{"$f":"IF($B13540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100964"},"SINAPI","100964","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","8,80",null,null,"AS",{"$f":"IF($B13549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8341013%"},{"$f":"IF($B13549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102330"},"SINAPI","102330","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,46",null,null,"AS",{"$f":"IF($B13557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8823529%"},{"$f":"IF($B13557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100980"},"SINAPI","100980","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","6,59",null,null,"AS",{"$f":"IF($B13568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8283931%"},{"$f":"IF($B13568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100989"},"SINAPI","100989","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,27",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9571663%"},{"$f":"IF($B13577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100998"},"SINAPI","100998","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","6,08",null,null,"AS",{"$f":"IF($B13586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3561643%"},{"$f":"IF($B13586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101007"},"SINAPI","101007","CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3","5,41",null,null,"AS",{"$f":"IF($B13595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0378787%"},{"$f":"IF($B13595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101017"},"SINAPI","101017","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","29,88",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8683944%"},{"$f":"IF($B13603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101464"},"SINAPI","101464","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","34,85",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8357348%"},{"$f":"IF($B13606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101473"},"SINAPI","101473","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","28,33",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8451704%"},{"$f":"IF($B13615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101483"},"SINAPI","101483","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","37,20",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8423326%"},{"$f":"IF($B13624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101191"},"SINAPI","101191","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","66,84",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7786110%"},{"$f":"IF($B13633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101200"},"SINAPI","101200","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","43,19",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7355601%"},{"$f":"IF($B13640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98516"},"SINAPI","98516","PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024","UN","290,27",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2556976%"},{"$f":"IF($B13652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98505"},"SINAPI","98505","PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024","M2","64,57",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0686715%"},{"$f":"IF($B13661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103946"},"SINAPI","103946","PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024","M2","27,90",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9471793%"},{"$f":"IF($B13662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103187"},"SINAPI","103187","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","4.869,88",null,null,"AS",{"$f":"IF($B13671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2464552%"},{"$f":"IF($B13671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103304"},"SINAPI","103304","INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN","1.245,29",null,null,"AS",{"$f":"IF($B13686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2534532%"},{"$f":"IF($B13686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103315"},"SINAPI","103315","INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021","M2","164,36",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0700152%"},{"$f":"IF($B13690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98532"},"SINAPI","98532","PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M. AF_03/2024","UN","30,08",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0184131%"},{"$f":"IF($B13699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88243"},"SINAPI","88243","AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,54",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3983287%"},{"$f":"IF($B13708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88253"},"SINAPI","88253","AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","15,71",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,2507957%"},{"$f":"IF($B13717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88262"},"SINAPI","88262","CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,51",null,null,"C",{"$f":"IF($B13723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7033864%"},{"$f":"IF($B13723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88269"},"SINAPI","88269","GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,65",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2677485%"},{"$f":"IF($B13728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88281"},"SINAPI","88281","MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,87",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,2625654%"},{"$f":"IF($B13737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88294"},"SINAPI","88294","OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","32,70",null,null,"C",{"$f":"IF($B13746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,7492355%"},{"$f":"IF($B13746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88303"},"SINAPI","88303","OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","29,90",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,4147158%"},{"$f":"IF($B13755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88309"},"SINAPI","88309","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","24,86",null,null,"C",{"$f":"IF($B13760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,4682221%"},{"$f":"IF($B13760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88325"},"SINAPI","88325","VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","22,41",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,8955824%"},{"$f":"IF($B13774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90775"},"SINAPI","90775","DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,82",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,5052048%"},{"$f":"IF($B13783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93563"},"SINAPI","93563","ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.043,17",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,6536629%"},{"$f":"IF($B13792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93564"},"SINAPI","93564","APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.045,27",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,6590339%"},{"$f":"IF($B13793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94295"},"SINAPI","94295","MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","16.090,22",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"96,8037728%"},{"$f":"IF($B13802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95321"},"SINAPI","95321","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,19",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95325"},"SINAPI","95325","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,67",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95338"},"SINAPI","95338","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,48",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95347"},"SINAPI","95347","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,11",null,null,"C",{"$f":"IF($B13839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95358"},"SINAPI","95358","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,47",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95364"},"SINAPI","95364","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,29",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95369"},"SINAPI","95369","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,27",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95378"},"SINAPI","95378","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,35",null,null,"C",{"$f":"IF($B13868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95390"},"SINAPI","95390","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,09",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95402"},"SINAPI","95402","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,69",null,null,"C",{"$f":"IF($B13886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95408"},"SINAPI","95408","CURSO DE CAPACITAÇÃO  PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","14,86",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100288"},"SINAPI","100288","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,09",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100307"},"SINAPI","100307","MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","22,55",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1019956%"},{"$f":"IF($B13914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101286"},"SINAPI","101286","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","27,35",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101287"},"SINAPI","101287","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","88,45",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101300"},"SINAPI","101300","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","25,42",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101307"},"SINAPI","101307","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","27,64",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101320"},"SINAPI","101320","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE MAQUINAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,28",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101331"},"SINAPI","101331","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","41,32",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101341"},"SINAPI","101341","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","23,86",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101345"},"SINAPI","101345","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","100,51",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101361"},"SINAPI","101361","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","66,08",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101363"},"SINAPI","101363","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","32,35",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B13990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101374"},"SINAPI","101374","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.881,96",null,null,"CR",{"$f":"IF($B13999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C13999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,6042927%"},{"$f":"IF($B13999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C13999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C13999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101383"},"SINAPI","101383","AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.695,87",null,null,"CR",{"$f":"IF($B14008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C14008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,1745462%"},{"$f":"IF($B14008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C14008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101391"},"SINAPI","101391","AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.399,21",null,null,"CR",{"$f":"IF($B14016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C14016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,9430012%"},{"$f":"IF($B14016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C14016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101408"},"SINAPI","101408","IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.644,91",null,null,"CR",{"$f":"IF($B14027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C14027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2684315%"},{"$f":"IF($B14027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C14027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101418"},"SINAPI","101418","MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.000,55",null,null,"CR",{"$f":"IF($B14036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C14036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,4673286%"},{"$f":"IF($B14036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C14036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101428"},"SINAPI","101428","OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.354,76",null,null,"CR",{"$f":"IF($B14045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C14045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,6270907%"},{"$f":"IF($B14045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C14045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101437"},"SINAPI","101437","OPERADOR DE MOTO SCRAPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","8.222,01",null,null,"CR",{"$f":"IF($B14054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C14054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,3367924%"},{"$f":"IF($B14054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C14054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101446"},"SINAPI","101446","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.707,37",null,null,"CR",{"$f":"IF($B14062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C14062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,0369846%"},{"$f":"IF($B14062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C14062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101449"},"SINAPI","101449","POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.562,07",null,null,"CR",{"$f":"IF($B14065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C14065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7821888%"},{"$f":"IF($B14065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C14065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101460"},"SINAPI","101460","VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.954,69",null,null,"CR",{"$f":"IF($B14074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C14074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7232729%"},{"$f":"IF($B14074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C14074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C14074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 394"},"SINAPI-I",394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,17",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39132"},"SINAPI-I",39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,36",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 398"},"SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","8,23",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39144"},"SINAPI-I",39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4,97",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37599"},"SINAPI-I",37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","97,60",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1"},"SINAPI-I",1,"ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","92,50",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43058"},"SINAPI-I",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","8,55",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43059"},"SINAPI-I",43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","8,13",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37997"},"SINAPI-I",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","16,88",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 47"},"SINAPI-I",47,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","60,45",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 110"},"SINAPI-I",110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","6,52",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 97"},"SINAPI-I",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","19,41",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 75"},"SINAPI-I",75,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","279,79",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3410"},"SINAPI-I",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","42,09",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 156"},"SINAPI-I",156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","56,40",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 123"},"SINAPI-I",123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","7,61",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37479"},"SINAPI-I",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","7.702,10",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40984"},"SINAPI-I",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","2.752,30",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 242"},"SINAPI-I",242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","15,61",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38468"},"SINAPI-I",38468,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","116,91",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 296"},"SINAPI-I",296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1,73",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 297"},"SINAPI-I",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2,55",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 305"},"SINAPI-I",305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","10,70",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41610"},"SINAPI-I",41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","709,98",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41638"},"SINAPI-I",41638,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","191,34",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40344"},"SINAPI-I",40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","51,97",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12568"},"SINAPI-I",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.352,94",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12547"},"SINAPI-I",12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","220,95",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43448"},"SINAPI-I",43448,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","947,05",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40810"},"SINAPI-I",40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.561,91",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34476"},"SINAPI-I",34476,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","10.681,77",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42416"},"SINAPI-I",42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","9.924,23",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39556"},"SINAPI-I",39556,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7.279,17",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43190"},"SINAPI-I",43190,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2.068,79",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39577"},"SINAPI-I",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","26.094,56",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43130"},"SINAPI-I",43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","19,44",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 368"},"SINAPI-I",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M3    ","48,75",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11075"},"SINAPI-I",11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M3    ","1.118,99",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38546"},"SINAPI-I",38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M3    ","554,30",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1094"},"SINAPI-I",1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","18,24",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 33939"},"SINAPI-I",33939,"ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","98,11",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39208"},"SINAPI-I",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,64",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 379"},"SINAPI-I",379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1,43",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40331"},"SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","13,98",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6127"},"SINAPI-I",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","15,68",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41072"},"SINAPI-I",41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","2.752,30",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41069"},"SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","3.255,53",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 541"},"SINAPI-I",541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","261,83",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1745"},"SINAPI-I",1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","371,84",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36215"},"SINAPI-I",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.296,75",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 563"},"SINAPI-I",563,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","22,57",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36204"},"SINAPI-I",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","252,88",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38060"},"SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","55,24",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10956"},"SINAPI-I",10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","60,58",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44492"},"SINAPI-I",44492,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM  CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","26.112,53",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 715"},"SINAPI-I",715,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","18,45",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7268"},"SINAPI-I",7268,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1,07",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34567"},"SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,84",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34576"},"SINAPI-I",34576,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7,45",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 25067"},"SINAPI-I",25067,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,01",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 651"},"SINAPI-I",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,21",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 654"},"SINAPI-I",654,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","5,22",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40517"},"SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","51,27",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 679"},"SINAPI-I",679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","73,70",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 735"},"SINAPI-I",735,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2.733,13",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39009"},"SINAPI-I",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","62.683,39",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10592"},"SINAPI-I",10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","6.471,78",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36145"},"SINAPI-I",36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","PAR   ","49,44",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11945"},"SINAPI-I",11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,12",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11950"},"SINAPI-I",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","0,43",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39890"},"SINAPI-I",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","34,44",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 769"},"SINAPI-I",769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","15,00",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 788"},"SINAPI-I",788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","25,62",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 786"},"SINAPI-I",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","112,30",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 834"},"SINAPI-I",834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","3,82",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39191"},"SINAPI-I",39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","24,53",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39197"},"SINAPI-I",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","84,07",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39196"},"SINAPI-I",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","86,70",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39203"},"SINAPI-I",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","78,31",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38001"},"SINAPI-I",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1,16",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44177"},"SINAPI-I",44177,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","15,47",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39217"},"SINAPI-I",39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1,13",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1100"},"SINAPI-I",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","19,35",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41955"},"SINAPI-I",41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","65,06",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 842"},"SINAPI-I",842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","52,02",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44391"},"SINAPI-I",44391,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","110,85",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37404"},"SINAPI-I",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","179,99",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 999"},"SINAPI-I",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","138,46",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39249"},"SINAPI-I",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","394,27",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1013"},"SINAPI-I",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,35",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39234"},"SINAPI-I",39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","44,40",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 986"},"SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","23,95",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39598"},"SINAPI-I",39598,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","6,12",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43973"},"SINAPI-I",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","4,52",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34624"},"SINAPI-I",34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","7,21",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39259"},"SINAPI-I",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","12,55",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11905"},"SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2,97",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11914"},"SINAPI-I",11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","68,24",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43603"},"SINAPI-I",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","45,51",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37106"},"SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","5.205,84",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11868"},"SINAPI-I",11868,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","675,79",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34636"},"SINAPI-I",34636,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","479,90",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43436"},"SINAPI-I",43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","372,05",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43432"},"SINAPI-I",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","618,48",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10885"},"SINAPI-I",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","409,29",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2556"},"SINAPI-I",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1,66",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43097"},"SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","44,84",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20254"},"SINAPI-I",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","23,62",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11256"},"SINAPI-I",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","441,36",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1872"},"SINAPI-I",1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,87",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12001"},"SINAPI-I",12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,43",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11712"},"SINAPI-I",11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","40,75",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1108"},"SINAPI-I",1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","30,23",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13115"},"SINAPI-I",13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","23,51",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37754"},"SINAPI-I",37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","549.607,36",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44059"},"SINAPI-I",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","477.003,24",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 660"},"SINAPI-I",660,"CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3,73",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 658"},"SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,10",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 592"},"SINAPI-I",592,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","39,19",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12395"},"SINAPI-I",12395,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,84",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1198"},"SINAPI-I",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2,40",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1191"},"SINAPI-I",1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1,31",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1183"},"SINAPI-I",1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","16,17",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41411"},"SINAPI-I",41411,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","70,78",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39635"},"SINAPI-I",39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","108,76",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1214"},"SINAPI-I",1214,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","17,46",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37728"},"SINAPI-I",37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","30.931,46",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41992"},"SINAPI-I",41992,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","960.900,00",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12760"},"SINAPI-I",12760,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","1.860,21",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1322"},"SINAPI-I",1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","10,74",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43106"},"SINAPI-I",43106,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","13,01",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1334"},"SINAPI-I",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8\" (15,88 MM) 124,49 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","11,11",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34667"},"SINAPI-I",34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","26,85",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34668"},"SINAPI-I",34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","35,09",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34673"},"SINAPI-I",34673,"CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","38,05",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43701"},"SINAPI-I",43701,"CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","39,62",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20971"},"SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","16,93",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1367"},"SINAPI-I",1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","268,19",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36148"},"SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","82,41",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1420"},"SINAPI-I",1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","6,48",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40699"},"SINAPI-I",40699,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 80 A 120 KG, FORCA CENTRIF. DE 1300 A 2000 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4800 A 6000 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 30 M/MIN, POT. DE 5,0 A 6,0 HP                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","7.427,32",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13458"},"SINAPI-I",13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","16.429,62",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1360"},"SINAPI-I",1360,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","61,03",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34348"},"SINAPI-I",34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","20,36",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1524"},"SINAPI-I",1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","548,43",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1525"},"SINAPI-I",1525,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","583,25",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34485"},"SINAPI-I",34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","737,88",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2559"},"SINAPI-I",2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,90",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2594"},"SINAPI-I",2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","254,29",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2587"},"SINAPI-I",2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","43,34",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2575"},"SINAPI-I",2575,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","39,03",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2579"},"SINAPI-I",2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","19,65",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39332"},"SINAPI-I",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","14,86",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39336"},"SINAPI-I",39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","13,30",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39344"},"SINAPI-I",39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","15,82",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38997"},"SINAPI-I",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","25,51",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2516"},"SINAPI-I",2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","15,57",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2518"},"SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","142,79",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1603"},"SINAPI-I",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","85,20",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11857"},"SINAPI-I",11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","39,63",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11864"},"SINAPI-I",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","36,93",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2485"},"SINAPI-I",2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","61,51",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38851"},"SINAPI-I",38851,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","44,08",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44248"},"SINAPI-I",44248,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","90,55",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 25398"},"SINAPI-I",25398,"CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5.306,29",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 25399"},"SINAPI-I",25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3.221,38",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1627"},"SINAPI-I",1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.026,70",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1612"},"SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","195,83",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11891"},"SINAPI-I",11891,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","5,07",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39871"},"SINAPI-I",39871,"COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","23,40",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12721"},"SINAPI-I",12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","316,95",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3446"},"SINAPI-I",3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","33,10",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37439"},"SINAPI-I",37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.378,17",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37435"},"SINAPI-I",37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","24,77",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3451"},"SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","10,69",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3459"},"SINAPI-I",3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","118,15",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37413"},"SINAPI-I",37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5,34",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1653"},"SINAPI-I",1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","55,41",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1743"},"SINAPI-I",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 \", DE *46 X 30 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","232,10",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37972"},"SINAPI-I",37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,13",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1953"},"SINAPI-I",1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","39,58",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1962"},"SINAPI-I",1962,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","192,29",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1961"},"SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","70,25",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1844"},"SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","132,91",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1970"},"SINAPI-I",1970,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","61,56",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1824"},"SINAPI-I",1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","66,74",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20098"},"SINAPI-I",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","107,19",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2630"},"SINAPI-I",2630,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","48,41",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39879"},"SINAPI-I",39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5,08",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39880"},"SINAPI-I",39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","11,25",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1776"},"SINAPI-I",1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","45,15",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1781"},"SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","30,15",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40379"},"SINAPI-I",40379,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","46,02",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34359"},"SINAPI-I",34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4\" X 1/4\" X 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,62",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1793"},"SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","577,09",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1808"},"SINAPI-I",1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","554,25",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1800"},"SINAPI-I",1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","655,36",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40387"},"SINAPI-I",40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","302,07",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2616"},"SINAPI-I",2616,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,52",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40415"},"SINAPI-I",40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","26,00",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1887"},"SINAPI-I",1887,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","28,60",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2358"},"SINAPI-I",2358,"DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","26,51",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44329"},"SINAPI-I",44329,"DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ","15,04",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34623"},"SINAPI-I",34623,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","44,40",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2374"},"SINAPI-I",2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","341,92",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2377"},"SINAPI-I",2377,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","479,85",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2388"},"SINAPI-I",2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","54,84",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39467"},"SINAPI-I",39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","84,72",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39474"},"SINAPI-I",39474,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","108,38",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39450"},"SINAPI-I",39450,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","137,18",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39464"},"SINAPI-I",39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","451,86",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38872"},"SINAPI-I",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","80,38",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40521"},"SINAPI-I",40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2\", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","117.072,63",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11116"},"SINAPI-I",11116,"DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","678,61",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7608"},"SINAPI-I",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5\", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2\", AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","11,15",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10578"},"SINAPI-I",10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","26,59",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10998"},"SINAPI-I",10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","60,25",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2682"},"SINAPI-I",2682,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","36,18",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2679"},"SINAPI-I",2679,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","5,98",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2500"},"SINAPI-I",2500,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","39,44",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2687"},"SINAPI-I",2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,71",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2689"},"SINAPI-I",2689,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","3,22",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39246"},"SINAPI-I",39246,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","6,69",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37537"},"SINAPI-I",37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","16,38",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4083"},"SINAPI-I",4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","52,06",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2706"},"SINAPI-I",2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","99,96",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43483"},"SINAPI-I",43483,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","H     ","1,43",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43498"},"SINAPI-I",43498,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","140,23",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43490"},"SINAPI-I",43490,"EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","H     ","1,73",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43493"},"SINAPI-I",43493,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","0,71",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14525"},"SINAPI-I",14525,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","901.125,00",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12"},"SINAPI-I",12,"ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","13,90",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11359"},"SINAPI-I",11359,"ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7\" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","969,90",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38095"},"SINAPI-I",38095,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","6,14",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38098"},"SINAPI-I",38098,"ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","7,08",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39618"},"SINAPI-I",39618,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","788,83",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2762"},"SINAPI-I",2762,"ESTOPIM SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","12,10",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21142"},"SINAPI-I",21142,"ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2\" X 3/16\" X 35 CM, SECAO \"U\", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","33,23",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10889"},"SINAPI-I",10889,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","709,98",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43612"},"SINAPI-I",43612,"FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","CJ    ","120,84",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3080"},"SINAPI-I",3080,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","CJ    ","83,01",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43610"},"SINAPI-I",43610,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS)                                                                                                                                                                                                                                                                        ","CJ    ","92,22",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43577"},"SINAPI-I",43577,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","90,89",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43473"},"SINAPI-I",43473,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","59,28",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43467"},"SINAPI-I",43467,"FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","0,61",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43479"},"SINAPI-I",43479,"FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","114,72",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11455"},"SINAPI-I",11455,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","17,92",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3123"},"SINAPI-I",3123,"FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","2,50",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 937"},"SINAPI-I",937,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","8,64",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21127"},"SINAPI-I",21127,"FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","3,00",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3146"},"SINAPI-I",3146,"FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4,09",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3262"},"SINAPI-I",3262,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","16,96",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39512"},"SINAPI-I",39512,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","87,25",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39511"},"SINAPI-I",39511,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","95,17",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39364"},"SINAPI-I",39364,"FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *10000* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","12.794,97",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12344"},"SINAPI-I",12344,"FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","4,49",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11588"},"SINAPI-I",11588,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.222,79",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3314"},"SINAPI-I",3314,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M3    ","519,69",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34800"},"SINAPI-I",34800,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","363,31",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4222"},"SINAPI-I",4222,"GASOLINA COMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","6,13",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41075"},"SINAPI-I",41075,"GESSEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ","3.255,53",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44324"},"SINAPI-I",44324,"GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","3,21",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5076"},"SINAPI-I",5076,"GRAMPO DE ACO POLIDO 1\" X 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","14,73",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1564"},"SINAPI-I",1564,"GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","19,62",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11795"},"SINAPI-I",11795,"GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","664,15",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36499"},"SINAPI-I",36499,"GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4.644,33",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39592"},"SINAPI-I",39592,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","192.083,16",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20007"},"SINAPI-I",20007,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","7,59",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44474"},"SINAPI-I",44474,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2.437.384,66",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3365"},"SINAPI-I",3365,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","328.779,35",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3379"},"SINAPI-I",3379,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","100,79",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10922"},"SINAPI-I",10922,"HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5.079,58",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12769"},"SINAPI-I",12769,"HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2\", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","143,59",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7340"},"SINAPI-I",7340,"IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","L     ","34,85",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38065"},"SINAPI-I",38065,"INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","33,81",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38070"},"SINAPI-I",38070,"INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","20,02",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3393"},"SINAPI-I",3393,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","867,65",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3406"},"SINAPI-I",3406,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","29,55",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11199"},"SINAPI-I",11199,"JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","966,10",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34797"},"SINAPI-I",34797,"JANELA MAXIMO-AR, ACO GALVANIZADO PINT. ANTICORROSIVA, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","381,02",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37963"},"SINAPI-I",37963,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4,39",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21118"},"SINAPI-I",21118,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3,49",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3538"},"SINAPI-I",3538,"JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","5,42",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38988"},"SINAPI-I",38988,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","21,17",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38440"},"SINAPI-I",38440,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","279,22",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38437"},"SINAPI-I",38437,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","21,59",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3482"},"SINAPI-I",3482,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,69",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20147"},"SINAPI-I",20147,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","5,61",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37950"},"SINAPI-I",37950,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","63,70",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3540"},"SINAPI-I",3540,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5,23",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38915"},"SINAPI-I",38915,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","47,67",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38928"},"SINAPI-I",38928,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","41,47",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20157"},"SINAPI-I",20157,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","20,50",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20158"},"SINAPI-I",20158,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","81,39",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3477"},"SINAPI-I",3477,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","28,49",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20144"},"SINAPI-I",20144,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","57,21",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20141"},"SINAPI-I",20141,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","22,18",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39876"},"SINAPI-I",39876,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","804,87",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3679"},"SINAPI-I",3679,"JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/6, ATE 100 MCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","400,97",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39356"},"SINAPI-I",39356,"KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/MAQUINA E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","155,23",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12118"},"SINAPI-I",12118,"KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","27,08",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39489"},"SINAPI-I",39489,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","739,25",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39500"},"SINAPI-I",39500,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.328,47",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3736"},"SINAPI-I",3736,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","70,00",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11649"},"SINAPI-I",11649,"LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","580,62",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11696"},"SINAPI-I",11696,"LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","172,58",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10425"},"SINAPI-I",10425,"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","93,90",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37770"},"SINAPI-I",37770,"LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","711.748,80",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10527"},"SINAPI-I",10527,"LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                      ","MXMES ","25,00",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41805"},"SINAPI-I",41805,"LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","MES   ","718,75",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10778"},"SINAPI-I",10778,"LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","MES   ","1.250,00",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7252"},"SINAPI-I",7252,"LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","2,34",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38774"},"SINAPI-I",38774,"LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","12,43",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38784"},"SINAPI-I",38784,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","69,80",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38770"},"SINAPI-I",38770,"LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","74,74",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12266"},"SINAPI-I",12266,"LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","112,10",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12724"},"SINAPI-I",12724,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","5,46",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12725"},"SINAPI-I",12725,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","10,96",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3839"},"SINAPI-I",3839,"LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","286,51",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3847"},"SINAPI-I",3847,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","29,91",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20165"},"SINAPI-I",20165,"LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","25,88",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3911"},"SINAPI-I",3911,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","17,28",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3917"},"SINAPI-I",3917,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","422,53",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3922"},"SINAPI-I",3922,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","20,67",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3928"},"SINAPI-I",3928,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","63,11",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3935"},"SINAPI-I",3935,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","35,98",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40364"},"SINAPI-I",40364,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","129,14",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3868"},"SINAPI-I",3868,"LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1,47",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39318"},"SINAPI-I",39318,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","11,12",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1893"},"SINAPI-I",1893,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4,31",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2641"},"SINAPI-I",2641,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","28,16",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2638"},"SINAPI-I",2638,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,24",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3903"},"SINAPI-I",3903,"LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,09",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3862"},"SINAPI-I",3862,"LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4,46",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12892"},"SINAPI-I",12892,"LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","PAR   ","15,45",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38446"},"SINAPI-I",38446,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","63,15",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3897"},"SINAPI-I",3897,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1,69",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 3856"},"SINAPI-I",3856,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1,92",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39312"},"SINAPI-I",39312,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","24,86",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39310"},"SINAPI-I",39310,"LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","26,24",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11520"},"SINAPI-I",11520,"MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","PAR   ","28,72",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38473"},"SINAPI-I",38473,"MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","201,86",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37457"},"SINAPI-I",37457,"MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8\" X1,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","3,03",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21030"},"SINAPI-I",21030,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","425,74",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21036"},"SINAPI-I",21036,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.049,81",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42528"},"SINAPI-I",42528,"MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA,  E = *2* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","7,35",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42527"},"SINAPI-I",42527,"MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","19,42",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44510"},"SINAPI-I",44510,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM (NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","60,99",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11481"},"SINAPI-I",11481,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","39,46",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43609"},"SINAPI-I",43609,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","39,46",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39813"},"SINAPI-I",39813,"MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16\", MANGUEIRA 1\" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","39.372,23",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36533"},"SINAPI-I",36533,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","27.165,32",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39433"},"SINAPI-I",39433,"MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","3,22",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41388"},"SINAPI-I",41388,"MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","65,28",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40925"},"SINAPI-I",40925,"MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ","3.510,82",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38589"},"SINAPI-I",38589,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,75",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34774"},"SINAPI-I",34774,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,56",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41683"},"SINAPI-I",41683,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","26,75",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43148"},"SINAPI-I",43148,"MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","63,30",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11697"},"SINAPI-I",11697,"MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","891,53",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41425"},"SINAPI-I",41425,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","7,74",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11769"},"SINAPI-I",11769,"MISTURADOR DE METAL CROMADO, DE MESA/BANCADA, COM BICA BAIXA, PARA LAVATORIO (REF 1875)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","621,08",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11561"},"SINAPI-I",11561,"MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","247,80",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40921"},"SINAPI-I",40921,"MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","5.625,80",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39628"},"SINAPI-I",39628,"MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4.100,46",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39404"},"SINAPI-I",39404,"MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2.033,28",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40988"},"SINAPI-I",40988,"MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","4.221,20",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36799"},"SINAPI-I",36799,"MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","72,02",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 360"},"SINAPI-I",360,"MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","2,33",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4182"},"SINAPI-I",4182,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","80,73",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4190"},"SINAPI-I",4190,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","21,51",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4202"},"SINAPI-I",4202,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","125,54",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7595"},"SINAPI-I",7595,"NIVELADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","15,68",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39609"},"SINAPI-I",39609,"NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","60.238,60",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4227"},"SINAPI-I",4227,"OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","L     ","27,93",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44501"},"SINAPI-I",44501,"OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","H     ","30,63",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40979"},"SINAPI-I",40979,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","4.364,70",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41024"},"SINAPI-I",41024,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","7.293,07",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4262"},"SINAPI-I",4262,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","745.000,00",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39637"},"SINAPI-I",39637,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","98,74",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4276"},"SINAPI-I",4276,"PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","206,11",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4273"},"SINAPI-I",4273,"PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","374,21",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11960"},"SINAPI-I",11960,"PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","0,15",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39440"},"SINAPI-I",39440,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","0,21",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4335"},"SINAPI-I",4335,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 12\", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","14,57",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 439"},"SINAPI-I",439,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","18,28",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11056"},"SINAPI-I",11056,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 \")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","0,08",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11058"},"SINAPI-I",11058,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 \")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","0,44",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4336"},"SINAPI-I",4336,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 3\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,55",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11948"},"SINAPI-I",11948,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16\", COMPRIMENTO 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","0,71",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 118"},"SINAPI-I",118,"PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","62,77",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39606"},"SINAPI-I",39606,"PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","27,82",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4718"},"SINAPI-I",4718,"PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M3    ","85,63",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4710"},"SINAPI-I",4710,"PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","255,82",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39573"},"SINAPI-I",39573,"PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2,28",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39427"},"SINAPI-I",39427,"PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","6,16",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 585"},"SINAPI-I",585,"PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,4 MM (1\"), ESPESSURA DE 2,38 MM (3/32\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,460 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","36,57",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39419"},"SINAPI-I",39419,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","8,37",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39572"},"SINAPI-I",39572,"PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","5,17",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40406"},"SINAPI-I",40406,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","85.268,87",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 35276"},"SINAPI-I",35276,"PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","111,74",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 444"},"SINAPI-I",444,"PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","24,00",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4796"},"SINAPI-I",4796,"PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","212,83",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44540"},"SINAPI-I",44540,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2*CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","424,31",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40652"},"SINAPI-I",40652,"PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","168,74",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40647"},"SINAPI-I",40647,"PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","185,80",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44541"},"SINAPI-I",44541,"PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2*CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","350,52",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39415"},"SINAPI-I",39415,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","25,81",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39514"},"SINAPI-I",39514,"PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","21,20",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37559"},"SINAPI-I",37559,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","20,71",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4792"},"SINAPI-I",4792,"PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","164,49",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4891"},"SINAPI-I",4891,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","19,23",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13954"},"SINAPI-I",13954,"POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","7.090,69",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39995"},"SINAPI-I",39995,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","765,76",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12362"},"SINAPI-I",12362,"PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","13,04",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4330"},"SINAPI-I",4330,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,15",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4992"},"SINAPI-I",4992,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","377,95",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39025"},"SINAPI-I",39025,"PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","906,93",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11364"},"SINAPI-I",11364,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","262,01",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10556"},"SINAPI-I",10556,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","418,63",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34713"},"SINAPI-I",34713,"PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","305,72",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37563"},"SINAPI-I",37563,"PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","600,80",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14166"},"SINAPI-I",14166,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.746,90",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41183"},"SINAPI-I",41183,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","10.362,59",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41192"},"SINAPI-I",41192,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","10.050,38",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41205"},"SINAPI-I",41205,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2.965,68",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41211"},"SINAPI-I",41211,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4.612,86",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41221"},"SINAPI-I",41221,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7.911,39",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41457"},"SINAPI-I",41457,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 10 METROS LIVRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.614,20",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41459"},"SINAPI-I",41459,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 15 METROS LIVRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3.143,47",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4437"},"SINAPI-I",4437,"PRANCHAO NAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","54,66",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5067"},"SINAPI-I",5067,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","15,54",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39027"},"SINAPI-I",39027,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","14,57",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37540"},"SINAPI-I",37540,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","78.257,47",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38377"},"SINAPI-I",38377,"PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","48,25",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38168"},"SINAPI-I",38168,"PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","151,53",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12042"},"SINAPI-I",12042,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","930,95",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39763"},"SINAPI-I",39763,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.089,55",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39794"},"SINAPI-I",39794,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","36,12",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39802"},"SINAPI-I",39802,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","176,63",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21061"},"SINAPI-I",21061,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","143,87",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11741"},"SINAPI-I",11741,"RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","10,92",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20042"},"SINAPI-I",20042,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","8,22",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20327"},"SINAPI-I",20327,"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","14,60",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11673"},"SINAPI-I",11673,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","27,43",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11674"},"SINAPI-I",11674,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","35,32",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6010"},"SINAPI-I",6010,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","113,23",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6015"},"SINAPI-I",6015,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","181,06",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6021"},"SINAPI-I",6021,"REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2\" (REF 1416)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","92,80",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12359"},"SINAPI-I",12359,"RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","211,68",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 153"},"SINAPI-I",153,"REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","L     ","102,64",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4829"},"SINAPI-I",4829,"RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","50,42",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20256"},"SINAPI-I",20256,"ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","0,50",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14511"},"SINAPI-I",14511,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","987.210,25",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42437"},"SINAPI-I",42437,"ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.843,37",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1113"},"SINAPI-I",1113,"RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","30,23",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13109"},"SINAPI-I",13109,"SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6 POLEGADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","270,93",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4417"},"SINAPI-I",4417,"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","4,32",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 142"},"SINAPI-I",142,"SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","310ML ","36,49",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39396"},"SINAPI-I",39396,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","72,42",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44945"},"SINAPI-I",44945,"SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","9,59",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38637"},"SINAPI-I",38637,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","336,10",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39961"},"SINAPI-I",39961,"SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","24,11",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6160"},"SINAPI-I",6160,"SOLDADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","H     ","21,69",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4828"},"SINAPI-I",4828,"SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","75,25",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21044"},"SINAPI-I",21044,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 15 MM (1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","29,31",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7572"},"SINAPI-I",7572,"SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16\", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","7,98",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10567"},"SINAPI-I",10567,"TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","7,90",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6193"},"SINAPI-I",6193,"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","11,23",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10742"},"SINAPI-I",10742,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","864,95",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41614"},"SINAPI-I",41614,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","152,68",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41623"},"SINAPI-I",41623,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","494,78",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2666"},"SINAPI-I",2666,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4\", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","9,69",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21090"},"SINAPI-I",21090,"TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","782,32",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6243"},"SINAPI-I",6243,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","580,00",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10423"},"SINAPI-I",10423,"TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","397,24",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21121"},"SINAPI-I",21121,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","3,88",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38010"},"SINAPI-I",38010,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","4,83",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12734"},"SINAPI-I",12734,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","14,82",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6294"},"SINAPI-I",6294,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","8,69",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38448"},"SINAPI-I",38448,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","242,31",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6320"},"SINAPI-I",6320,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","23,37",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6302"},"SINAPI-I",6302,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","14,37",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39325"},"SINAPI-I",39325,"TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","7,61",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7128"},"SINAPI-I",7128,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","9,08",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7129"},"SINAPI-I",7129,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","10,66",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37444"},"SINAPI-I",37444,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","176,69",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38018"},"SINAPI-I",38018,"TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,61",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38019"},"SINAPI-I",38019,"TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,35",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38458"},"SINAPI-I",38458,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","25,05",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7116"},"SINAPI-I",7116,"TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3,88",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40420"},"SINAPI-I",40420,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","43,61",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7097"},"SINAPI-I",7097,"TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7,93",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11658"},"SINAPI-I",11658,"TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","17,54",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7142"},"SINAPI-I",7142,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","10,10",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40394"},"SINAPI-I",40394,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","143,22",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39289"},"SINAPI-I",39289,"TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","35,21",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20181"},"SINAPI-I",20181,"TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","122,45",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6175"},"SINAPI-I",6175,"TECNICO EM SONDAGEM (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ","39,91",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39508"},"SINAPI-I",39508,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","9,90",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7156"},"SINAPI-I",7156,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","27,21",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10928"},"SINAPI-I",10928,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","9,22",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7164"},"SINAPI-I",7164,"TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","26,63",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7175"},"SINAPI-I",7175,"TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","3,45",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7190"},"SINAPI-I",7190,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,09",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7193"},"SINAPI-I",7193,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","120,62",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7212"},"SINAPI-I",7212,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","372,71",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43071"},"SINAPI-I",43071,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","154,13",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41097"},"SINAPI-I",41097,"TELHADOR / TELHADISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","3.216,84",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1574"},"SINAPI-I",1574,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1,92",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38196"},"SINAPI-I",38196,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","30,00",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1593"},"SINAPI-I",1593,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","32,79",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1589"},"SINAPI-I",1589,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","11,26",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34401"},"SINAPI-I",34401,"TIJOLO CERAMICO LAMINADO DE *5,5 X 11 X 23* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,84",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 154"},"SINAPI-I",154,"TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ","77,16",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7314"},"SINAPI-I",7314,"TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","L     ","56,88",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 35693"},"SINAPI-I",35693,"TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","L     ","14,22",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7356"},"SINAPI-I",7356,"TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","34,10",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7524"},"SINAPI-I",7524,"TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","51,04",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12147"},"SINAPI-I",12147,"TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,77",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11826"},"SINAPI-I",11826,"TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 1/2 \", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","95,21",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13415"},"SINAPI-I",13415,"TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2\" OU 3/4\" (REF 1193)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","114,30",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11773"},"SINAPI-I",11773,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2\" OU 3/4\" (REF 1167 / 1168)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","197,95",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11822"},"SINAPI-I",11822,"TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","30,49",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7615"},"SINAPI-I",7615,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","38.669,75",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40861"},"SINAPI-I",40861,"TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","191,16",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7624"},"SINAPI-I",7624,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.310.000,00",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7625"},"SINAPI-I",7625,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","1.301.987,64",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7623"},"SINAPI-I",7623,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4.290.985,04",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36508"},"SINAPI-I",36508,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.929.826,23",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36509"},"SINAPI-I",36509,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1.057.614,61",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13238"},"SINAPI-I",13238,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","325.009,32",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36511"},"SINAPI-I",36511,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","376.598,10",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36515"},"SINAPI-I",36515,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","110.915,87",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10598"},"SINAPI-I",10598,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","179.866,85",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7640"},"SINAPI-I",7640,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","276.000,00",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36513"},"SINAPI-I",36513,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO, PESO COM LASTRO DE 4900 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","265.875,68",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36514"},"SINAPI-I",36514,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","296.635,49",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11572"},"SINAPI-I",11572,"TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","33,31",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36149"},"SINAPI-I",36149,"TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","201,74",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42407"},"SINAPI-I",42407,"TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","6,21",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11581"},"SINAPI-I",11581,"TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","21,98",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43605"},"SINAPI-I",43605,"TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","44,98",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11580"},"SINAPI-I",11580,"TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","8,82",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10743"},"SINAPI-I",10743,"TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","478,84",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39848"},"SINAPI-I",39848,"TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2\", ESPESSURA 1,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","1,65",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20999"},"SINAPI-I",20999,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","11,13",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21001"},"SINAPI-I",21001,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","20,77",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21003"},"SINAPI-I",21003,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","34,13",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21006"},"SINAPI-I",21006,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","72,43",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21019"},"SINAPI-I",21019,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","25,18",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21021"},"SINAPI-I",21021,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","39,80",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21024"},"SINAPI-I",21024,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","85,28",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40624"},"SINAPI-I",40624,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2\", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","68,10",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42575"},"SINAPI-I",42575,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4\", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","62,49",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13127"},"SINAPI-I",13127,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2\", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","30,37",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13137"},"SINAPI-I",13137,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2\", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","40,31",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42574"},"SINAPI-I",42574,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1\", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","46,63",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20989"},"SINAPI-I",20989,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14\", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1.444,11",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21147"},"SINAPI-I",21147,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2\", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","135,40",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21148"},"SINAPI-I",21148,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2\", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","83,57",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20984"},"SINAPI-I",20984,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","2.770,96",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13042"},"SINAPI-I",13042,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1.535,52",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21150"},"SINAPI-I",21150,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4\", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","41,44",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13141"},"SINAPI-I",13141,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4\", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","52,21",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42576"},"SINAPI-I",42576,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3\", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","170,47",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21151"},"SINAPI-I",21151,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4\", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","248,03",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13142"},"SINAPI-I",13142,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4\", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","354,58",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42577"},"SINAPI-I",42577,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5\", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","389,07",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20994"},"SINAPI-I",20994,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6\", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","668,55",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7672"},"SINAPI-I",7672,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6\", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","437,97",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20995"},"SINAPI-I",20995,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","878,60",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7690"},"SINAPI-I",7690,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","508,15",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20980"},"SINAPI-I",20980,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","554,34",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7661"},"SINAPI-I",7661,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","659,44",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21016"},"SINAPI-I",21016,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4\"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","147,14",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21008"},"SINAPI-I",21008,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2\"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","17,19",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21009"},"SINAPI-I",21009,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4\"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","22,38",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21010"},"SINAPI-I",21010,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1\"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","30,05",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21011"},"SINAPI-I",21011,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4\"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","43,80",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21012"},"SINAPI-I",21012,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2\"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","48,40",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21013"},"SINAPI-I",21013,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2\"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","63,16",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21014"},"SINAPI-I",21014,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2\"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","88,37",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21015"},"SINAPI-I",21015,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3\"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","101,53",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7697"},"SINAPI-I",7697,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2\", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","48,45",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7698"},"SINAPI-I",7698,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4\", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","41,70",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7691"},"SINAPI-I",7691,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2\", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","17,62",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40626"},"SINAPI-I",40626,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1\", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","33,07",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7701"},"SINAPI-I",7701,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2\", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","86,70",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7696"},"SINAPI-I",7696,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2\", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","69,86",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7700"},"SINAPI-I",7700,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4\", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","22,28",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7694"},"SINAPI-I",7694,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3\", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","116,67",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7693"},"SINAPI-I",7693,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4\", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","160,68",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7692"},"SINAPI-I",7692,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5\", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","240,56",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7695"},"SINAPI-I",7695,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6\", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","260,90",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13356"},"SINAPI-I",13356,"TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2\" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","18,92",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36365"},"SINAPI-I",36365,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","42,39",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41930"},"SINAPI-I",41930,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","141,19",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41931"},"SINAPI-I",41931,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","221,14",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41932"},"SINAPI-I",41932,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","340,37",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41933"},"SINAPI-I",41933,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","481,02",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41934"},"SINAPI-I",41934,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","560,21",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41936"},"SINAPI-I",41936,"TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","83,14",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44812"},"SINAPI-I",44812,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","669,34",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41785"},"SINAPI-I",41785,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2.480,53",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41781"},"SINAPI-I",41781,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","447,90",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41783"},"SINAPI-I",41783,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1.610,23",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41786"},"SINAPI-I",41786,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3.428,24",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41779"},"SINAPI-I",41779,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","176,40",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41780"},"SINAPI-I",41780,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","276,36",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41782"},"SINAPI-I",41782,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","989,98",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38130"},"SINAPI-I",38130,"TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","42,11",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44260"},"SINAPI-I",44260,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, AGUA QUENTE (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","398,60",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21123"},"SINAPI-I",21123,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","11,72",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21124"},"SINAPI-I",21124,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","18,72",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21125"},"SINAPI-I",21125,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","32,25",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38028"},"SINAPI-I",38028,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","56,38",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38029"},"SINAPI-I",38029,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","82,52",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38030"},"SINAPI-I",38030,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","133,44",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38031"},"SINAPI-I",38031,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","209,44",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39735"},"SINAPI-I",39735,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8\" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","70,56",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39734"},"SINAPI-I",39734,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8\" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","83,70",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39736"},"SINAPI-I",39736,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8\" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","95,52",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39737"},"SINAPI-I",39737,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2\" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","12,85",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39738"},"SINAPI-I",39738,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4\" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","4,64",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39739"},"SINAPI-I",39739,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1\" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","66,06",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39733"},"SINAPI-I",39733,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8\" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","114,31",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39854"},"SINAPI-I",39854,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8\" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","115,93",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39740"},"SINAPI-I",39740,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4\" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","63,43",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39741"},"SINAPI-I",39741,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8\" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","11,69",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39853"},"SINAPI-I",39853,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8\" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","15,35",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39742"},"SINAPI-I",39742,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8\" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","50,99",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39751"},"SINAPI-I",39751,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/2\" (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","176,28",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39750"},"SINAPI-I",39750,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/4\" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","146,52",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39747"},"SINAPI-I",39747,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1/2\" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","47,13",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39749"},"SINAPI-I",39749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1\" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","97,01",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39753"},"SINAPI-I",39753,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 2 1/2\" (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","324,48",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39748"},"SINAPI-I",39748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3/4\" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","76,26",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39754"},"SINAPI-I",39754,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3\" (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","478,05",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39755"},"SINAPI-I",39755,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 4\" (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","724,84",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12742"},"SINAPI-I",12742,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","573,95",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12713"},"SINAPI-I",12713,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","30,44",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12743"},"SINAPI-I",12743,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","52,36",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12744"},"SINAPI-I",12744,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","66,46",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12745"},"SINAPI-I",12745,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","96,51",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12746"},"SINAPI-I",12746,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","130,32",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12747"},"SINAPI-I",12747,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","189,00",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12748"},"SINAPI-I",12748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","266,26",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12749"},"SINAPI-I",12749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","389,23",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39660"},"SINAPI-I",39660,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","40,10",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39662"},"SINAPI-I",39662,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","19,22",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39661"},"SINAPI-I",39661,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","13,11",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39666"},"SINAPI-I",39666,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","60,33",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39664"},"SINAPI-I",39664,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","29,57",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39663"},"SINAPI-I",39663,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","23,64",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39665"},"SINAPI-I",39665,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","49,88",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39752"},"SINAPI-I",39752,"TUBO DE COBRE, CLASSE \"A\", DN = 2\" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","250,83",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7725"},"SINAPI-I",7725,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","230,00",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7753"},"SINAPI-I",7753,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","448,40",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13256"},"SINAPI-I",13256,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","628,15",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7757"},"SINAPI-I",7757,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","669,70",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7758"},"SINAPI-I",7758,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","970,25",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7759"},"SINAPI-I",7759,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","2.688,56",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40334"},"SINAPI-I",40334,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","105,33",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7745"},"SINAPI-I",7745,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","118,86",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7742"},"SINAPI-I",7742,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","313,49",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7750"},"SINAPI-I",7750,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","382,68",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7756"},"SINAPI-I",7756,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","439,70",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7765"},"SINAPI-I",7765,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","492,85",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12569"},"SINAPI-I",12569,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","680,33",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7766"},"SINAPI-I",7766,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","722,85",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7767"},"SINAPI-I",7767,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","1.037,89",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7727"},"SINAPI-I",7727,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","3.015,12",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7760"},"SINAPI-I",7760,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","119,83",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7761"},"SINAPI-I",7761,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","125,63",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7752"},"SINAPI-I",7752,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","152,68",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7762"},"SINAPI-I",7762,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","199,55",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7722"},"SINAPI-I",7722,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","305,37",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7763"},"SINAPI-I",7763,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","372,05",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7764"},"SINAPI-I",7764,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","444,53",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12572"},"SINAPI-I",12572,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","628,15",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12573"},"SINAPI-I",12573,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","826,26",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12574"},"SINAPI-I",12574,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","999,05",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12575"},"SINAPI-I",12575,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","1.517,22",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12576"},"SINAPI-I",12576,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","183,61",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12577"},"SINAPI-I",12577,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","247,39",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12578"},"SINAPI-I",12578,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","299,57",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12579"},"SINAPI-I",12579,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","516,05",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12580"},"SINAPI-I",12580,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","537,69",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12581"},"SINAPI-I",12581,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","575,96",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7720"},"SINAPI-I",7720,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","900,67",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40335"},"SINAPI-I",40335,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","188,44",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7740"},"SINAPI-I",7740,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","193,27",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7741"},"SINAPI-I",7741,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","357,56",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7774"},"SINAPI-I",7774,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","438,73",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7744"},"SINAPI-I",7744,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","573,06",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7773"},"SINAPI-I",7773,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","585,72",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7754"},"SINAPI-I",7754,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","888,10",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7735"},"SINAPI-I",7735,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","1.150,00",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7755"},"SINAPI-I",7755,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","228,06",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7776"},"SINAPI-I",7776,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","475,46",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7743"},"SINAPI-I",7743,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","503,48",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7733"},"SINAPI-I",7733,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","657,14",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7775"},"SINAPI-I",7775,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","719,95",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7734"},"SINAPI-I",7734,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","1.019,53",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7714"},"SINAPI-I",7714,"TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","142,05",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37449"},"SINAPI-I",37449,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","34,48",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37450"},"SINAPI-I",37450,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","48,28",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37451"},"SINAPI-I",37451,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","67,40",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37452"},"SINAPI-I",37452,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","97,97",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37453"},"SINAPI-I",37453,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","112,82",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7778"},"SINAPI-I",7778,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","42,32",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7796"},"SINAPI-I",7796,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","58,00",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7781"},"SINAPI-I",7781,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","68,54",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7795"},"SINAPI-I",7795,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","102,00",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7791"},"SINAPI-I",7791,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","122,11",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7783"},"SINAPI-I",7783,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","43,27",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7790"},"SINAPI-I",7790,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","68,18",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7785"},"SINAPI-I",7785,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","75,24",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7792"},"SINAPI-I",7792,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","106,71",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7793"},"SINAPI-I",7793,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","126,03",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13159"},"SINAPI-I",13159,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","109,72",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13168"},"SINAPI-I",13168,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","133,24",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13173"},"SINAPI-I",13173,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","180,27",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12583"},"SINAPI-I",12583,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","36,05",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12584"},"SINAPI-I",12584,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","47,02",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12613"},"SINAPI-I",12613,"TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","18,31",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1031"},"SINAPI-I",1031,"TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","15,12",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39707"},"SINAPI-I",39707,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","5,64",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39708"},"SINAPI-I",39708,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","5,46",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39710"},"SINAPI-I",39710,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","3,84",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39709"},"SINAPI-I",39709,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","5,33",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39711"},"SINAPI-I",39711,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","5,99",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39712"},"SINAPI-I",39712,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,10",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39713"},"SINAPI-I",39713,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,66",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39714"},"SINAPI-I",39714,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3,80",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39715"},"SINAPI-I",39715,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,71",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39716"},"SINAPI-I",39716,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,05",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39718"},"SINAPI-I",39718,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","3,50",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9813"},"SINAPI-I",9813,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","4,72",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9815"},"SINAPI-I",9815,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","9,32",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44543"},"SINAPI-I",44543,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","4.638,18",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44526"},"SINAPI-I",44526,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","113,67",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44545"},"SINAPI-I",44545,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","244,00",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44525"},"SINAPI-I",44525,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","4.206,80",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44547"},"SINAPI-I",44547,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","380,37",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44519"},"SINAPI-I",44519,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","932,02",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44520"},"SINAPI-I",44520,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","1.501,14",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44521"},"SINAPI-I",44521,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","24,21",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44522"},"SINAPI-I",44522,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2.635,45",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44523"},"SINAPI-I",44523,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","3.919,65",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44527"},"SINAPI-I",44527,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, (SDR 21 - PN 06) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","1.965,60",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44524"},"SINAPI-I",44524,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","54,16",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44542"},"SINAPI-I",44542,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","2.564,46",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9877"},"SINAPI-I",9877,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","130,60",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9878"},"SINAPI-I",9878,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","160,78",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41986"},"SINAPI-I",41986,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10\" (273 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","2.613,63",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43422"},"SINAPI-I",43422,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12\" (320 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","3.205,36",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41987"},"SINAPI-I",41987,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14\" (400 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","3.715,27",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41988"},"SINAPI-I",41988,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16\" (450 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4.907,35",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41697"},"SINAPI-I",41697,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4\" (450 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","869,81",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41985"},"SINAPI-I",41985,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6\" (200 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","1.211,41",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41699"},"SINAPI-I",41699,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8\" (200 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","1.724,99",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38053"},"SINAPI-I",38053,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","26,15",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38054"},"SINAPI-I",38054,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","44,95",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38052"},"SINAPI-I",38052,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","12,66",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38051"},"SINAPI-I",38051,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","7,89",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38787"},"SINAPI-I",38787,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","7,49",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38825"},"SINAPI-I",38825,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","9,68",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38826"},"SINAPI-I",38826,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","13,77",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38827"},"SINAPI-I",38827,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","22,52",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38828"},"SINAPI-I",38828,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","14,43",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38829"},"SINAPI-I",38829,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","23,63",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38830"},"SINAPI-I",38830,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","32,72",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38831"},"SINAPI-I",38831,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","45,63",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36274"},"SINAPI-I",36274,"TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","8,95",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36278"},"SINAPI-I",36278,"TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","12,14",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38977"},"SINAPI-I",38977,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","118,73",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38971"},"SINAPI-I",38971,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","9,96",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38972"},"SINAPI-I",38972,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","13,43",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38973"},"SINAPI-I",38973,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","22,20",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38974"},"SINAPI-I",38974,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","36,05",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38975"},"SINAPI-I",38975,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","46,23",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38976"},"SINAPI-I",38976,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","79,47",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44176"},"SINAPI-I",44176,"TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","18,26",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38986"},"SINAPI-I",38986,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","239,89",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38978"},"SINAPI-I",38978,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","9,84",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38979"},"SINAPI-I",38979,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","13,60",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38980"},"SINAPI-I",38980,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","18,21",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38981"},"SINAPI-I",38981,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","26,27",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38982"},"SINAPI-I",38982,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","41,51",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38983"},"SINAPI-I",38983,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","73,04",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38984"},"SINAPI-I",38984,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","100,41",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38985"},"SINAPI-I",38985,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","172,63",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38032"},"SINAPI-I",38032,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","62,19",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38033"},"SINAPI-I",38033,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","105,72",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38034"},"SINAPI-I",38034,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","165,62",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38035"},"SINAPI-I",38035,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM/ DE 315 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","243,64",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38036"},"SINAPI-I",38036,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","328,22",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38037"},"SINAPI-I",38037,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","433,53",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9850"},"SINAPI-I",9850,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","147,75",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9853"},"SINAPI-I",9853,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","262,74",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9854"},"SINAPI-I",9854,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","115,12",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9851"},"SINAPI-I",9851,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","199,62",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9825"},"SINAPI-I",9825,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","35,68",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9828"},"SINAPI-I",9828,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","96,03",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9829"},"SINAPI-I",9829,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","162,74",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9826"},"SINAPI-I",9826,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","247,75",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9827"},"SINAPI-I",9827,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","351,81",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36374"},"SINAPI-I",36374,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","42,77",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36084"},"SINAPI-I",36084,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","12,67",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36373"},"SINAPI-I",36373,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","26,31",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36377"},"SINAPI-I",36377,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","51,30",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36375"},"SINAPI-I",36375,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","15,63",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36376"},"SINAPI-I",36376,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","30,70",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36380"},"SINAPI-I",36380,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","64,15",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36378"},"SINAPI-I",36378,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","19,22",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36379"},"SINAPI-I",36379,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","38,75",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9859"},"SINAPI-I",9859,"TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","10,65",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9836"},"SINAPI-I",9836,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","15,74",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20065"},"SINAPI-I",20065,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","41,14",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9835"},"SINAPI-I",9835,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","6,87",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9838"},"SINAPI-I",9838,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","11,36",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9837"},"SINAPI-I",9837,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","14,90",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44315"},"SINAPI-I",44315,"TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","61,62",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9862"},"SINAPI-I",9862,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","32,82",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9861"},"SINAPI-I",9861,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","25,78",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9856"},"SINAPI-I",9856,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","8,31",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9866"},"SINAPI-I",9866,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","22,24",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9863"},"SINAPI-I",9863,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","64,35",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9860"},"SINAPI-I",9860,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","46,97",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9841"},"SINAPI-I",9841,"TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","29,64",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9840"},"SINAPI-I",9840,"TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","62,61",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20067"},"SINAPI-I",20067,"TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","9,61",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20068"},"SINAPI-I",20068,"TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","13,54",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9839"},"SINAPI-I",9839,"TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","24,55",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9870"},"SINAPI-I",9870,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","95,96",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9867"},"SINAPI-I",9867,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","3,85",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9868"},"SINAPI-I",9868,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","4,35",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9869"},"SINAPI-I",9869,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","9,39",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9874"},"SINAPI-I",9874,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","14,74",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9875"},"SINAPI-I",9875,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","16,17",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9873"},"SINAPI-I",9873,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","26,60",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9871"},"SINAPI-I",9871,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","44,08",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9872"},"SINAPI-I",9872,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","61,32",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7667"},"SINAPI-I",7667,"TUBO 26\" EM CHAPA PRETA, E= 3/16\", 147 KG/6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","2.466,77",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7660"},"SINAPI-I",7660,"TUBO 30\" EM CHAPA PRETA, E= 1/4\", 175 KG/6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","3.144,54",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 7676"},"SINAPI-I",7676,"TUBO 30\" EM CHAPA PRETA, E= 3/8\", 177 KG/6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","3.180,48",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12426"},"SINAPI-I",12426,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","41,89",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12425"},"SINAPI-I",12425,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","57,56",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12427"},"SINAPI-I",12427,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","238,90",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12428"},"SINAPI-I",12428,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","153,34",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12430"},"SINAPI-I",12430,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","51,36",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12429"},"SINAPI-I",12429,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","386,30",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12431"},"SINAPI-I",12431,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","657,42",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12432"},"SINAPI-I",12432,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","135,21",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12434"},"SINAPI-I",12434,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","44,06",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12433"},"SINAPI-I",12433,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","86,07",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12435"},"SINAPI-I",12435,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","266,39",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12437"},"SINAPI-I",12437,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","215,14",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12439"},"SINAPI-I",12439,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","69,05",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12438"},"SINAPI-I",12438,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","389,34",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12436"},"SINAPI-I",12436,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","491,82",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36357"},"SINAPI-I",36357,"UNIAO COM FLANGE PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","132,48",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12424"},"SINAPI-I",12424,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","88,62",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12440"},"SINAPI-I",12440,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","85,66",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9884"},"SINAPI-I",9884,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","63,89",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9888"},"SINAPI-I",9888,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","51,33",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9883"},"SINAPI-I",9883,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","22,40",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9886"},"SINAPI-I",9886,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","30,68",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9889"},"SINAPI-I",9889,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","155,45",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9887"},"SINAPI-I",9887,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","93,95",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9885"},"SINAPI-I",9885,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","29,66",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9890"},"SINAPI-I",9890,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","240,83",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9891"},"SINAPI-I",9891,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","338,08",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36316"},"SINAPI-I",36316,"UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","21,59",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36313"},"SINAPI-I",36313,"UNIAO DUPLA PPR, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","13,86",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 64"},"SINAPI-I",64,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","6,69",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37423"},"SINAPI-I",37423,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","16,53",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9892"},"SINAPI-I",9892,"UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","7,06",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9901"},"SINAPI-I",9901,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","34,16",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9900"},"SINAPI-I",9900,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","19,79",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9899"},"SINAPI-I",9899,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","8,87",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9908"},"SINAPI-I",9908,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","398,96",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9905"},"SINAPI-I",9905,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","6,94",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9906"},"SINAPI-I",9906,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","8,37",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9895"},"SINAPI-I",9895,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","14,09",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9894"},"SINAPI-I",9894,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","27,11",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9897"},"SINAPI-I",9897,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","28,94",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9910"},"SINAPI-I",9910,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","75,31",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9909"},"SINAPI-I",9909,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","153,37",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9907"},"SINAPI-I",9907,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","181,08",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20973"},"SINAPI-I",20973,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","108,92",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20974"},"SINAPI-I",20974,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","155,83",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37989"},"SINAPI-I",37989,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","14,68",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37990"},"SINAPI-I",37990,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","16,19",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37991"},"SINAPI-I",37991,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","21,55",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37992"},"SINAPI-I",37992,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","33,43",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37993"},"SINAPI-I",37993,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","50,73",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37994"},"SINAPI-I",37994,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","120,80",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37995"},"SINAPI-I",37995,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","157,45",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37996"},"SINAPI-I",37996,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","239,76",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13883"},"SINAPI-I",13883,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","172.381,70",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38604"},"SINAPI-I",38604,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","214.699,12",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10601"},"SINAPI-I",10601,"USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4.176.326,08",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44469"},"SINAPI-I",44469,"USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400  KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","10.996.119,18",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13894"},"SINAPI-I",13894,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","399.604,75",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13895"},"SINAPI-I",13895,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","537.335,18",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13892"},"SINAPI-I",13892,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","658.491,12",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9914"},"SINAPI-I",9914,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","712.400,00",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36485"},"SINAPI-I",36485,"USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","665.336,65",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9912"},"SINAPI-I",9912,"USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3.400.000,00",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 9921"},"SINAPI-I",9921,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.753.880,82",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21112"},"SINAPI-I",21112,"VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","301,28",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10228"},"SINAPI-I",10228,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2\" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","350,00",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11781"},"SINAPI-I",11781,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4\" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","283,54",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37588"},"SINAPI-I",37588,"VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 \", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","84,13",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11751"},"SINAPI-I",11751,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","165,83",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11750"},"SINAPI-I",11750,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","137,61",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11748"},"SINAPI-I",11748,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","59,25",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11746"},"SINAPI-I",11746,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","92,33",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11747"},"SINAPI-I",11747,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","255,70",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11749"},"SINAPI-I",11749,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","68,39",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10236"},"SINAPI-I",10236,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","134,14",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10233"},"SINAPI-I",10233,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","125,70",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10234"},"SINAPI-I",10234,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","79,18",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10231"},"SINAPI-I",10231,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","363,10",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10232"},"SINAPI-I",10232,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","203,18",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10229"},"SINAPI-I",10229,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","71,61",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10235"},"SINAPI-I",10235,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","497,78",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10230"},"SINAPI-I",10230,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","876,04",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10409"},"SINAPI-I",10409,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","260,26",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10411"},"SINAPI-I",10411,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","232,88",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10404"},"SINAPI-I",10404,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","94,44",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10410"},"SINAPI-I",10410,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","155,56",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10405"},"SINAPI-I",10405,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","521,43",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10408"},"SINAPI-I",10408,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","364,63",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10412"},"SINAPI-I",10412,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","114,46",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10406"},"SINAPI-I",10406,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","720,20",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10407"},"SINAPI-I",10407,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.117,04",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10416"},"SINAPI-I",10416,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","138,55",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10419"},"SINAPI-I",10419,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","120,27",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21092"},"SINAPI-I",21092,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","68,76",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10418"},"SINAPI-I",10418,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","80,16",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12657"},"SINAPI-I",12657,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","323,50",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10417"},"SINAPI-I",10417,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","201,88",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10413"},"SINAPI-I",10413,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","73,37",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10414"},"SINAPI-I",10414,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","441,76",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10415"},"SINAPI-I",10415,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","766,70",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38643"},"SINAPI-I",38643,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1\" SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","66,85",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6157"},"SINAPI-I",6157,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","91,33",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6158"},"SINAPI-I",6158,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 \", SEM UNHO, COM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8,19",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6153"},"SINAPI-I",6153,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 \", SEM UNHO E SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","5,64",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6156"},"SINAPI-I",6156,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4\" X 1.1/2 \", SEM UNHO E SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","7,03",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6154"},"SINAPI-I",6154,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 \", SEM UNHO, COM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","10,02",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 6155"},"SINAPI-I",6155,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2\" X 1.1/2 \", SEM ADAPTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","23,07",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43595"},"SINAPI-I",43595,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","19,92",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 43596"},"SINAPI-I",43596,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","23,02",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38108"},"SINAPI-I",38108,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","57,29",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38087"},"SINAPI-I",38087,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","73,68",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38109"},"SINAPI-I",38109,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","91,56",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38088"},"SINAPI-I",38088,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","96,27",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38110"},"SINAPI-I",38110,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","35,22",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38089"},"SINAPI-I",38089,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","61,37",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38111"},"SINAPI-I",38111,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","39,39",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38090"},"SINAPI-I",38090,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","63,43",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13726"},"SINAPI-I",13726,"VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","73.010,20",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38400"},"SINAPI-I",38400,"VASSOURA 40 CM COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","22,41",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12627"},"SINAPI-I",12627,"VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1,35",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39996"},"SINAPI-I",39996,"VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4\" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","3,92",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10478"},"SINAPI-I",10478,"VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","L     ","45,74",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10481"},"SINAPI-I",10481,"VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ","40,68",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10475"},"SINAPI-I",10475,"VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ","39,36",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4030"},"SINAPI-I",4030,"VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","8,52",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4031"},"SINAPI-I",4031,"VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","40,06",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39399"},"SINAPI-I",39399,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.336,16",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39400"},"SINAPI-I",39400,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.452,34",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39401"},"SINAPI-I",39401,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.629,18",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11652"},"SINAPI-I",11652,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","3.505,00",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13896"},"SINAPI-I",13896,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3.144,29",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13475"},"SINAPI-I",13475,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","3.830,12",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44491"},"SINAPI-I",44491,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP.  600 T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4.380.334,51",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44470"},"SINAPI-I",44470,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400  T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.844.069,99",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13476"},"SINAPI-I",13476,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.857.432,94",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10488"},"SINAPI-I",10488,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2.250.300,00",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13606"},"SINAPI-I",13606,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.993.733,62",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10489"},"SINAPI-I",10489,"VIDRACEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","16,29",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41073"},"SINAPI-I",41073,"VIDRACEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","2.858,53",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34391"},"SINAPI-I",34391,"VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","478,75",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10496"},"SINAPI-I",10496,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","416,66",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10497"},"SINAPI-I",10497,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","1.083,33",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10504"},"SINAPI-I",10504,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","1.266,66",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34390"},"SINAPI-I",34390,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","373,33",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34389"},"SINAPI-I",34389,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","116,66",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34388"},"SINAPI-I",34388,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","165,81",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34387"},"SINAPI-I",34387,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","269,16",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11188"},"SINAPI-I",11188,"VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","133,33",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11189"},"SINAPI-I",11189,"VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","200,00",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21107"},"SINAPI-I",21107,"VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","143,93",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34386"},"SINAPI-I",34386,"VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","250,00",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10490"},"SINAPI-I",10490,"VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","87,50",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10492"},"SINAPI-I",10492,"VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","100,00",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10493"},"SINAPI-I",10493,"VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","116,66",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10491"},"SINAPI-I",10491,"VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","141,66",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34385"},"SINAPI-I",34385,"VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","206,66",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10499"},"SINAPI-I",10499,"VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","83,33",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34384"},"SINAPI-I",34384,"VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","250,00",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11185"},"SINAPI-I",11185,"VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","258,33",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10507"},"SINAPI-I",10507,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","298,16",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10505"},"SINAPI-I",10505,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","175,94",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10506"},"SINAPI-I",10506,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","229,67",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 5031"},"SINAPI-I",5031,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","322,50",null,null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10502"},"SINAPI-I",10502,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","375,78",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10501"},"SINAPI-I",10501,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","212,31",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 10503"},"SINAPI-I",10503,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","286,83",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4500"},"SINAPI-I",4500,"VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","13,48",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4448"},"SINAPI-I",4448,"VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","18,52",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20213"},"SINAPI-I",20213,"VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","15,36",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 20211"},"SINAPI-I",20211,"VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","20,34",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40270"},"SINAPI-I",40270,"VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","121,53",null,null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4425"},"SINAPI-I",4425,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","16,81",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4472"},"SINAPI-I",4472,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","21,00",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 35272"},"SINAPI-I",35272,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","30,36",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4481"},"SINAPI-I",4481,"VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","32,50",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34345"},"SINAPI-I",34345,"VIGIA DIURNO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","H     ","16,30",null,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 41096"},"SINAPI-I",41096,"VIGIA DIURNO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","MES   ","2.863,44",null,null,"CR"]

{"sheet":"Composições","index":2,"n_rows":209,"n_cols":14,"rows_kept":209,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,14,9,14],[0,1,0,9],[207,8,207,9],[208,8,208,9],[207,4,207,7],[208,4,208,7],[206,1,206,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":0},"Composições"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR(L8),H8=\"\",H8=0),\"\",OFFSET($M$1,MATCH(K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":0},{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(G11,1,0,$L11),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G11),0,G11)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(I12,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(J12,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!D15)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!E15)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!I15)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!J15)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L15),$H15=\"\",$H15=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K15,$K$1:$K15,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!D19)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!E19)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!I19)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!J19)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L19),$H19=\"\",$H19=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K19,$K$1:$K19,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K22,-1,0),$K$1:$K22,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(F23,1,0,$L23),0))","v":0},{"$f":"IF($L23>0,SUM(OFFSET(G23,1,0,$L23),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F23),0,F23)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G23),0,G23)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K23,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K23+1,K:K,0))-ROW(L23)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I23<>0,J23<>0),N23=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!D24)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!E24)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H24*ROUND(I24,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H24*ROUND(J24,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!I24)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!J24)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L24),$H24=\"\",$H24=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K24,$K$1:$K24,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!D31)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!E31)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!I31)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!J31)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L31),$H31=\"\",$H31=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K31,$K$1:$K31,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!D32)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!E32)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!I32)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!J32)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L32),$H32=\"\",$H32=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K32,$K$1:$K32,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K34,-1,0),$K$1:$K34,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L35>0,SUM(OFFSET(F35,1,0,$L35),0))","v":0},{"$f":"IF($L35>0,SUM(OFFSET(G35,1,0,$L35),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F35),0,F35)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G35),0,G35)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K35,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K35+1,K:K,0))-ROW(L35)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I35<>0,J35<>0),N35=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!D36)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!E36)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H36*ROUND(I36,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H36*ROUND(J36,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!I36)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!J36)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L36),$H36=\"\",$H36=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K36,$K$1:$K36,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!D37)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!E37)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!I37)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!J37)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L37),$H37=\"\",$H37=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K37,$K$1:$K37,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!D38)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!E38)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!I38)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!J38)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L38),$H38=\"\",$H38=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K38,$K$1:$K38,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!D39)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!E39)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!I39)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!J39)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L39),$H39=\"\",$H39=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K39,$K$1:$K39,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!D40)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!E40)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!I40)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!J40)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L40),$H40=\"\",$H40=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K40,$K$1:$K40,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!D41)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!E41)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!I41)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!J41)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L41),$H41=\"\",$H41=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K41,$K$1:$K41,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!D42)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!E42)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!I42)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!J42)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L42),$H42=\"\",$H42=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K42,$K$1:$K42,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!D44)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!E44)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!I44)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!J44)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L44),$H44=\"\",$H44=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K44,$K$1:$K44,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!D45)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!E45)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!I45)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!J45)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L45),$H45=\"\",$H45=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K45,$K$1:$K45,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K46,-1,0),$K$1:$K46,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L47>0,SUM(OFFSET(F47,1,0,$L47),0))","v":0},{"$f":"IF($L47>0,SUM(OFFSET(G47,1,0,$L47),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F47),0,F47)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G47),0,G47)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K47,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K47+1,K:K,0))-ROW(L47)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I47<>0,J47<>0),N47=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!D48)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!E48)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H48*ROUND(I48,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H48*ROUND(J48,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!I48)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!J48)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L48),$H48=\"\",$H48=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K48,$K$1:$K48,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!D49)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!E49)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!I49)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!J49)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L49),$H49=\"\",$H49=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K49,$K$1:$K49,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!D50)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!E50)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!I50)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!J50)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L50),$H50=\"\",$H50=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K50,$K$1:$K50,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!D51)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!E51)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!I51)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!J51)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L51),$H51=\"\",$H51=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K51,$K$1:$K51,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!D52)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!E52)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!I52)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!J52)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L52),$H52=\"\",$H52=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K52,$K$1:$K52,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!D53)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!E53)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!I53)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!J53)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L53),$H53=\"\",$H53=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K53,$K$1:$K53,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!D54)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!E54)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!I54)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!J54)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L54),$H54=\"\",$H54=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K54,$K$1:$K54,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!D55)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!E55)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!I55)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!J55)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L55),$H55=\"\",$H55=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K55,$K$1:$K55,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!D56)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!E56)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!I56)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!J56)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L56),$H56=\"\",$H56=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K56,$K$1:$K56,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!D57)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!E57)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!I57)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!J57)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L57),$H57=\"\",$H57=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K57,$K$1:$K57,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K58,-1,0),$K$1:$K58,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L59>0,SUM(OFFSET(F59,1,0,$L59),0))","v":0},{"$f":"IF($L59>0,SUM(OFFSET(G59,1,0,$L59),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F59),0,F59)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G59),0,G59)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K59,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K59+1,K:K,0))-ROW(L59)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I59<>0,J59<>0),N59=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!D60)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!E60)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H60*ROUND(I60,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H60*ROUND(J60,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!I60)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!J60)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L60),$H60=\"\",$H60=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K60,$K$1:$K60,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!D61)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!E61)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!I61)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!J61)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L61),$H61=\"\",$H61=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K61,$K$1:$K61,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!D62)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!E62)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!I62)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!J62)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L62),$H62=\"\",$H62=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K62,$K$1:$K62,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!D63)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!E63)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!I63)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!J63)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L63),$H63=\"\",$H63=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K63,$K$1:$K63,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!D64)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!E64)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!I64)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!J64)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L64),$H64=\"\",$H64=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K64,$K$1:$K64,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!D65)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!E65)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!I65)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!J65)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L65),$H65=\"\",$H65=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K65,$K$1:$K65,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!D66)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!E66)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!I66)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!J66)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L66),$H66=\"\",$H66=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K66,$K$1:$K66,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!D67)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!E67)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!I67)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!J67)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L67),$H67=\"\",$H67=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K67,$K$1:$K67,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!D68)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!E68)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!I68)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!J68)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L68),$H68=\"\",$H68=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K68,$K$1:$K68,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!D69)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!E69)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!I69)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!J69)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L69),$H69=\"\",$H69=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K69,$K$1:$K69,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K70,-1,0),$K$1:$K70,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L71>0,SUM(OFFSET(F71,1,0,$L71),0))","v":0},{"$f":"IF($L71>0,SUM(OFFSET(G71,1,0,$L71),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F71),0,F71)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G71),0,G71)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K71,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K71+1,K:K,0))-ROW(L71)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I71<>0,J71<>0),N71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!D72)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!E72)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H72*ROUND(I72,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H72*ROUND(J72,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!I72)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!J72)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L72),$H72=\"\",$H72=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K72,$K$1:$K72,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!D73)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!E73)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!I73)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!J73)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L73),$H73=\"\",$H73=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K73,$K$1:$K73,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!D74)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!E74)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!I74)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!J74)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L74),$H74=\"\",$H74=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K74,$K$1:$K74,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!D75)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!E75)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!I75)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!J75)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L75),$H75=\"\",$H75=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K75,$K$1:$K75,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!D76)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!E76)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!I76)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!J76)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L76),$H76=\"\",$H76=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K76,$K$1:$K76,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!D77)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!E77)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!I77)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!J77)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L77),$H77=\"\",$H77=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K77,$K$1:$K77,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!D78)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!E78)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!I78)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!J78)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L78),$H78=\"\",$H78=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K78,$K$1:$K78,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!D79)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!E79)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!I79)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!J79)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L79),$H79=\"\",$H79=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K79,$K$1:$K79,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!D80)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!E80)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!I80)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!J80)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A80)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L80),$H80=\"\",$H80=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K80,$K$1:$K80,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!D81)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!E81)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!I81)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!J81)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L81),$H81=\"\",$H81=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K81,$K$1:$K81,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A82)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K82,-1,0),$K$1:$K82,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L83>0,SUM(OFFSET(F83,1,0,$L83),0))","v":0},{"$f":"IF($L83>0,SUM(OFFSET(G83,1,0,$L83),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F83),0,F83)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G83),0,G83)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K83,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K83+1,K:K,0))-ROW(L83)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I83<>0,J83<>0),N83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!D84)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!E84)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H84*ROUND(I84,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H84*ROUND(J84,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!I84)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!J84)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L84),$H84=\"\",$H84=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K84,$K$1:$K84,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!D85)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!E85)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!I85)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!J85)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L85),$H85=\"\",$H85=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K85,$K$1:$K85,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!D86)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!E86)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!I86)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!J86)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A86)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L86),$H86=\"\",$H86=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K86,$K$1:$K86,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!D87)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!E87)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!I87)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!J87)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L87),$H87=\"\",$H87=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K87,$K$1:$K87,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!D88)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!E88)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!I88)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!J88)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A88)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L88),$H88=\"\",$H88=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K88,$K$1:$K88,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!D89)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!E89)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!I89)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!J89)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A89)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L89),$H89=\"\",$H89=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K89,$K$1:$K89,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!D90)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!E90)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!I90)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!J90)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A90)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L90),$H90=\"\",$H90=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K90,$K$1:$K90,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!D91)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!E91)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!I91)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!J91)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L91),$H91=\"\",$H91=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K91,$K$1:$K91,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!D92)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!E92)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!I92)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!J92)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L92),$H92=\"\",$H92=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K92,$K$1:$K92,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!D93)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!E93)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!I93)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!J93)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L93),$H93=\"\",$H93=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K93,$K$1:$K93,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A94)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K94,-1,0),$K$1:$K94,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L95>0,SUM(OFFSET(F95,1,0,$L95),0))","v":0},{"$f":"IF($L95>0,SUM(OFFSET(G95,1,0,$L95),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F95),0,F95)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G95),0,G95)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K95,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K95+1,K:K,0))-ROW(L95)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I95<>0,J95<>0),N95=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!D96)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!E96)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H96*ROUND(I96,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H96*ROUND(J96,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!I96)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!J96)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A96)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L96),$H96=\"\",$H96=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K96,$K$1:$K96,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!D97)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!E97)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!I97)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!J97)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L97),$H97=\"\",$H97=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K97,$K$1:$K97,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!D98)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!E98)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!I98)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!J98)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A98)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L98),$H98=\"\",$H98=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K98,$K$1:$K98,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!D99)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!E99)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!I99)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!J99)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L99),$H99=\"\",$H99=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K99,$K$1:$K99,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!D100)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!E100)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!I100)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!J100)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L100),$H100=\"\",$H100=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K100,$K$1:$K100,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!D101)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!E101)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!I101)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!J101)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L101),$H101=\"\",$H101=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K101,$K$1:$K101,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!D102)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!E102)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!I102)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!J102)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A102)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L102),$H102=\"\",$H102=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K102,$K$1:$K102,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!D103)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!E103)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!I103)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!J103)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L103),$H103=\"\",$H103=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K103,$K$1:$K103,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!D104)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!E104)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!I104)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!J104)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A104)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L104),$H104=\"\",$H104=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K104,$K$1:$K104,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!D105)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!E105)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!I105)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!J105)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L105),$H105=\"\",$H105=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K105,$K$1:$K105,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A106)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K106,-1,0),$K$1:$K106,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L107>0,SUM(OFFSET(F107,1,0,$L107),0))","v":0},{"$f":"IF($L107>0,SUM(OFFSET(G107,1,0,$L107),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F107),0,F107)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G107),0,G107)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":9},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K107,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K107+1,K:K,0))-ROW(L107)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I107<>0,J107<>0),N107=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!D108)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!E108)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H108*ROUND(I108,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H108*ROUND(J108,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!I108)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!J108)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L108),$H108=\"\",$H108=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K108,$K$1:$K108,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!D109)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!E109)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!I109)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!J109)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L109),$H109=\"\",$H109=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K109,$K$1:$K109,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!D110)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!E110)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!I110)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!J110)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A110)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L110),$H110=\"\",$H110=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K110,$K$1:$K110,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!D111)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!E111)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!I111)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!J111)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L111),$H111=\"\",$H111=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K111,$K$1:$K111,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!D112)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!E112)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!I112)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!J112)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A112)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L112),$H112=\"\",$H112=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K112,$K$1:$K112,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!D113)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!E113)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!I113)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!J113)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L113),$H113=\"\",$H113=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K113,$K$1:$K113,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!D114)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!E114)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!I114)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!J114)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A114)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L114),$H114=\"\",$H114=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K114,$K$1:$K114,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!D115)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!E115)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!I115)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!J115)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L115),$H115=\"\",$H115=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K115,$K$1:$K115,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!D116)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!E116)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!I116)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!J116)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L116),$H116=\"\",$H116=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K116,$K$1:$K116,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!D117)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!E117)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!I117)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!J117)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L117),$H117=\"\",$H117=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K117,$K$1:$K117,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A118)-1","v":9},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K118,-1,0),$K$1:$K118,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(F119,1,0,$L119),0))","v":0},{"$f":"IF($L119>0,SUM(OFFSET(G119,1,0,$L119),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F119),0,F119)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G119),0,G119)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":10},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K119,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K119+1,K:K,0))-ROW(L119)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I119<>0,J119<>0),N119=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!D120)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!E120)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H120*ROUND(I120,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H120*ROUND(J120,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!I120)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!J120)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A120)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L120),$H120=\"\",$H120=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K120,$K$1:$K120,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!D121)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!E121)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!I121)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!J121)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L121),$H121=\"\",$H121=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K121,$K$1:$K121,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!D122)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!E122)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!I122)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L122),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L122-1,COLUMN(Composições!J122)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A122)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L122),$H122=\"\",$H122=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K122,$K$1:$K122,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!D123)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!E123)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!I123)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L123),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L123-1,COLUMN(Composições!J123)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L123),$H123=\"\",$H123=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K123,$K$1:$K123,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!D124)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!E124)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!I124)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!J124)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A124)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L124),$H124=\"\",$H124=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K124,$K$1:$K124,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!D125)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!E125)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!I125)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!J125)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A125)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L125),$H125=\"\",$H125=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K125,$K$1:$K125,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!D126)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!E126)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!I126)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!J126)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A126)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L126),$H126=\"\",$H126=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K126,$K$1:$K126,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!D127)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!E127)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!I127)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!J127)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L127),$H127=\"\",$H127=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K127,$K$1:$K127,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!D128)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!E128)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!I128)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!J128)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A128)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L128),$H128=\"\",$H128=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K128,$K$1:$K128,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!D129)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!E129)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!I129)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!J129)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A129)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L129),$H129=\"\",$H129=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K129,$K$1:$K129,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A130)-1","v":10},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K130,-1,0),$K$1:$K130,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L131>0,SUM(OFFSET(F131,1,0,$L131),0))","v":0},{"$f":"IF($L131>0,SUM(OFFSET(G131,1,0,$L131),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F131),0,F131)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G131),0,G131)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A131)-1","v":11},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K131,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K131+1,K:K,0))-ROW(L131)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I131<>0,J131<>0),N131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!D132)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!E132)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H132*ROUND(I132,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H132*ROUND(J132,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!I132)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!J132)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A132)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L132),$H132=\"\",$H132=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K132,$K$1:$K132,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!D133)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!E133)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!I133)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!J133)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L133),$H133=\"\",$H133=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K133,$K$1:$K133,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!D134)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!E134)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!I134)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L134),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L134-1,COLUMN(Composições!J134)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A134)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L134),$H134=\"\",$H134=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K134,$K$1:$K134,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!D135)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!E135)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!I135)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L135),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L135-1,COLUMN(Composições!J135)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A135)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L135),$H135=\"\",$H135=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K135,$K$1:$K135,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!D136)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!E136)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!I136)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!J136)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A136)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L136),$H136=\"\",$H136=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K136,$K$1:$K136,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!D137)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!E137)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!I137)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!J137)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A137)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L137),$H137=\"\",$H137=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K137,$K$1:$K137,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!D138)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!E138)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!I138)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!J138)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A138)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L138),$H138=\"\",$H138=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K138,$K$1:$K138,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!D139)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!E139)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!I139)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!J139)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A139)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L139),$H139=\"\",$H139=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K139,$K$1:$K139,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!D140)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!E140)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!I140)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!J140)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A140)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L140),$H140=\"\",$H140=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K140,$K$1:$K140,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!D141)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!E141)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!I141)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!J141)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A141)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L141),$H141=\"\",$H141=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K141,$K$1:$K141,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A142)-1","v":11},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K142,-1,0),$K$1:$K142,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L143>0,SUM(OFFSET(F143,1,0,$L143),0))","v":0},{"$f":"IF($L143>0,SUM(OFFSET(G143,1,0,$L143),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F143),0,F143)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G143),0,G143)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":12},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K143,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K143+1,K:K,0))-ROW(L143)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I143<>0,J143<>0),N143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!D144)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!E144)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H144*ROUND(I144,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H144*ROUND(J144,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!I144)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!J144)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A144)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L144),$H144=\"\",$H144=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K144,$K$1:$K144,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!D145)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!E145)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!I145)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!J145)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A145)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L145),$H145=\"\",$H145=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K145,$K$1:$K145,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!D146)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!E146)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!I146)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L146),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L146-1,COLUMN(Composições!J146)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A146)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L146),$H146=\"\",$H146=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K146,$K$1:$K146,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!D147)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!E147)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!I147)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L147),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L147-1,COLUMN(Composições!J147)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A147)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L147),$H147=\"\",$H147=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K147,$K$1:$K147,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!D148)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!E148)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!I148)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L148),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L148-1,COLUMN(Composições!J148)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A148)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L148),$H148=\"\",$H148=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K148,$K$1:$K148,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!D149)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!E149)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!I149)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L149),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L149-1,COLUMN(Composições!J149)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A149)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L149),$H149=\"\",$H149=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K149,$K$1:$K149,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!D150)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!E150)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!I150)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L150),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L150-1,COLUMN(Composições!J150)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A150)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L150),$H150=\"\",$H150=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K150,$K$1:$K150,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!D151)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!E151)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!I151)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L151),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L151-1,COLUMN(Composições!J151)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A151)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L151),$H151=\"\",$H151=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K151,$K$1:$K151,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!D152)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!E152)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!I152)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L152),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L152-1,COLUMN(Composições!J152)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A152)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L152),$H152=\"\",$H152=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K152,$K$1:$K152,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!D153)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!E153)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!I153)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L153),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L153-1,COLUMN(Composições!J153)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L153),$H153=\"\",$H153=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K153,$K$1:$K153,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A154)-1","v":12},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K154,-1,0),$K$1:$K154,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L155>0,SUM(OFFSET(F155,1,0,$L155),0))","v":0},{"$f":"IF($L155>0,SUM(OFFSET(G155,1,0,$L155),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F155),0,F155)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G155),0,G155)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A155)-1","v":13},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K155,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K155+1,K:K,0))-ROW(L155)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I155<>0,J155<>0),N155=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!D156)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!E156)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H156*ROUND(I156,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H156*ROUND(J156,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!I156)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L156),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L156-1,COLUMN(Composições!J156)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A156)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L156),$H156=\"\",$H156=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K156,$K$1:$K156,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!D157)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!E157)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!I157)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L157),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L157-1,COLUMN(Composições!J157)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A157)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L157),$H157=\"\",$H157=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K157,$K$1:$K157,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!D158)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!E158)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!I158)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L158),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L158-1,COLUMN(Composições!J158)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A158)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L158),$H158=\"\",$H158=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K158,$K$1:$K158,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!D159)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!E159)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!I159)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L159),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L159-1,COLUMN(Composições!J159)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A159)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L159),$H159=\"\",$H159=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K159,$K$1:$K159,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!D160)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!E160)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!I160)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L160),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L160-1,COLUMN(Composições!J160)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A160)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L160),$H160=\"\",$H160=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K160,$K$1:$K160,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!D161)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!E161)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!I161)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L161),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L161-1,COLUMN(Composições!J161)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A161)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L161),$H161=\"\",$H161=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K161,$K$1:$K161,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!D162)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!E162)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!I162)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L162),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L162-1,COLUMN(Composições!J162)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A162)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L162),$H162=\"\",$H162=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K162,$K$1:$K162,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!D163)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!E163)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!I163)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L163),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L163-1,COLUMN(Composições!J163)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L163),$H163=\"\",$H163=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K163,$K$1:$K163,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!D164)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!E164)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!I164)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L164),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L164-1,COLUMN(Composições!J164)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A164)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L164),$H164=\"\",$H164=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K164,$K$1:$K164,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!D165)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!E165)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!I165)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L165),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L165-1,COLUMN(Composições!J165)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A165)-1","v":13},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L165),$H165=\"\",$H165=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K165,$K$1:$K165,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A166)-1","v":13},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K166,-1,0),$K$1:$K166,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L167>0,SUM(OFFSET(F167,1,0,$L167),0))","v":0},{"$f":"IF($L167>0,SUM(OFFSET(G167,1,0,$L167),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F167),0,F167)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G167),0,G167)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A167)-1","v":14},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K167,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K167+1,K:K,0))-ROW(L167)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I167<>0,J167<>0),N167=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!D168)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!E168)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H168*ROUND(I168,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H168*ROUND(J168,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!I168)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L168),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L168-1,COLUMN(Composições!J168)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A168)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L168),$H168=\"\",$H168=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K168,$K$1:$K168,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!D169)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!E169)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!I169)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L169),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L169-1,COLUMN(Composições!J169)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A169)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L169),$H169=\"\",$H169=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K169,$K$1:$K169,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!D170)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!E170)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!I170)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L170),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L170-1,COLUMN(Composições!J170)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A170)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L170),$H170=\"\",$H170=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K170,$K$1:$K170,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!D171)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!E171)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!I171)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L171),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L171-1,COLUMN(Composições!J171)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A171)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L171),$H171=\"\",$H171=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K171,$K$1:$K171,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!D172)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!E172)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!I172)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L172),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L172-1,COLUMN(Composições!J172)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A172)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L172),$H172=\"\",$H172=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K172,$K$1:$K172,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!D173)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!E173)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!I173)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L173),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L173-1,COLUMN(Composições!J173)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A173)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L173),$H173=\"\",$H173=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K173,$K$1:$K173,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!D174)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!E174)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!I174)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L174),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L174-1,COLUMN(Composições!J174)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A174)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L174),$H174=\"\",$H174=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K174,$K$1:$K174,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!D175)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!E175)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!I175)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L175),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L175-1,COLUMN(Composições!J175)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A175)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L175),$H175=\"\",$H175=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K175,$K$1:$K175,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!D176)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!E176)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!I176)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L176),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L176-1,COLUMN(Composições!J176)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A176)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L176),$H176=\"\",$H176=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K176,$K$1:$K176,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!D177)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!E177)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!I177)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L177),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L177-1,COLUMN(Composições!J177)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A177)-1","v":14},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L177),$H177=\"\",$H177=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K177,$K$1:$K177,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A178)-1","v":14},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K178,-1,0),$K$1:$K178,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L179>0,SUM(OFFSET(F179,1,0,$L179),0))","v":0},{"$f":"IF($L179>0,SUM(OFFSET(G179,1,0,$L179),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F179),0,F179)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G179),0,G179)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A179)-1","v":15},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K179,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K179+1,K:K,0))-ROW(L179)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I179<>0,J179<>0),N179=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!D180)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!E180)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H180*ROUND(I180,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H180*ROUND(J180,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!I180)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L180),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L180-1,COLUMN(Composições!J180)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A180)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L180),$H180=\"\",$H180=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K180,$K$1:$K180,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!D181)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!E181)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!I181)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L181),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L181-1,COLUMN(Composições!J181)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A181)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L181),$H181=\"\",$H181=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K181,$K$1:$K181,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!D182)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!E182)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!I182)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L182),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L182-1,COLUMN(Composições!J182)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A182)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L182),$H182=\"\",$H182=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K182,$K$1:$K182,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!D183)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!E183)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!I183)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L183),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L183-1,COLUMN(Composições!J183)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A183)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L183),$H183=\"\",$H183=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K183,$K$1:$K183,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!D184)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!E184)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!I184)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L184),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L184-1,COLUMN(Composições!J184)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A184)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L184),$H184=\"\",$H184=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K184,$K$1:$K184,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!D185)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!E185)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!I185)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L185),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L185-1,COLUMN(Composições!J185)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A185)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L185),$H185=\"\",$H185=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K185,$K$1:$K185,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!D186)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!E186)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!I186)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L186),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L186-1,COLUMN(Composições!J186)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A186)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L186),$H186=\"\",$H186=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K186,$K$1:$K186,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!D187)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!E187)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!I187)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L187),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L187-1,COLUMN(Composições!J187)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A187)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L187),$H187=\"\",$H187=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K187,$K$1:$K187,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!D188)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!E188)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!I188)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L188),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L188-1,COLUMN(Composições!J188)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A188)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L188),$H188=\"\",$H188=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K188,$K$1:$K188,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!D189)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!E189)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!I189)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L189),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L189-1,COLUMN(Composições!J189)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A189)-1","v":15},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L189),$H189=\"\",$H189=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K189,$K$1:$K189,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A190)-1","v":15},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K190,-1,0),$K$1:$K190,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição C-103672"},"Composição","C-103672","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO","m³",{"$f":"IF($L191>0,SUM(OFFSET(F191,1,0,$L191),0))","v":682.31999999999994},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F191),0,F191)","v":682.31999999999994},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A191)-1","v":16},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K191,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K191+1,K:K,0))-ROW(L191)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I191<>0,J191<>0),N191=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","1525",{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!D192)-1),\"\")","v":"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!E192)-1),\"\")","v":"M3    "},{"$f":"TRUNC($H192*ROUND(I192,2),2)","v":643.32000000000005},0,1.103,{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!I192)-4)),0)","v":583.25},{"$f":"IF(ISNUMBER($L192),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L192-1,COLUMN(Composições!J192)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A192)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":15272},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L192),$H192=\"\",$H192=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K192,$K$1:$K192,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88262",{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!D193)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!E193)-1),\"\")","v":"H"},5.49,0,0.224,{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!I193)-4)),0)","v":24.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L193),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L193-1,COLUMN(Composições!J193)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A193)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":13723},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L193),$H193=\"\",$H193=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K193,$K$1:$K193,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!D194)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!E194)-1),\"\")","v":"H"},5.56,0,0.224,{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!I194)-4)),0)","v":24.86},{"$f":"IF(ISNUMBER($L194),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L194-1,COLUMN(Composições!J194)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A194)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":13760},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L194),$H194=\"\",$H194=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K194,$K$1:$K194,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!D195)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!E195)-1),\"\")","v":"H"},27.78,0,1.345,{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!I195)-4)),0)","v":20.66},{"$f":"IF(ISNUMBER($L195),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L195-1,COLUMN(Composições!J195)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A195)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":13767},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L195),$H195=\"\",$H195=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K195,$K$1:$K195,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","90586",{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!D196)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!E196)-1),\"\")","v":"CHP"},0.11,0,9.4E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!I196)-4)),0)","v":1.25},{"$f":"IF(ISNUMBER($L196),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L196-1,COLUMN(Composições!J196)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A196)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7008},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L196),$H196=\"\",$H196=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K196,$K$1:$K196,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","90587",{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!D197)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!E197)-1),\"\")","v":"CHI"},0.06,0,0.13,{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!I197)-4)),0)","v":0.49},{"$f":"IF(ISNUMBER($L197),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L197-1,COLUMN(Composições!J197)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A197)-1","v":16},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7151},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L197),$H197=\"\",$H197=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K197,$K$1:$K197,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A198)-1","v":16},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K198,-1,0),$K$1:$K198,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"Composição C-103675"},"Composição","C-103675","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO","m³",{"$f":"IF($L199>0,SUM(OFFSET(F199,1,0,$L199),0))","v":682.3599999999999},0,null,{"$f":"IF(ISERROR(F199),0,F199)","v":682.3599999999999},0,{"$f":"COUNTA($A$1:$A199)-1","v":17},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K199,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K199+1,K:K,0))-ROW(L199)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I199<>0,J199<>0),N199=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","1525",{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!D200)-1),\"\")","v":"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!E200)-1),\"\")","v":"M3    "},{"$f":"TRUNC($H200*ROUND(I200,2),2)","v":643.32000000000005},0,1.103,{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!I200)-4)),0)","v":583.25},{"$f":"IF(ISNUMBER($L200),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L200-1,COLUMN(Composições!J200)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A200)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":15272},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L200),$H200=\"\",$H200=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K200,$K$1:$K200,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88262",{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!D201)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!E201)-1),\"\")","v":"H"},3.06,0,0.125,{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!I201)-4)),0)","v":24.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L201),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L201-1,COLUMN(Composições!J201)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A201)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":13723},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L201),$H201=\"\",$H201=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K201,$K$1:$K201,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!D202)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!E202)-1),\"\")","v":"H"},18.71,0,0.753,{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!I202)-4)),0)","v":24.86},{"$f":"IF(ISNUMBER($L202),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L202-1,COLUMN(Composições!J202)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A202)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":13760},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L202),$H202=\"\",$H202=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K202,$K$1:$K202,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!D203)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!E203)-1),\"\")","v":"H"},17.059999999999999,0,0.82599999999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!I203)-4)),0)","v":20.66},{"$f":"IF(ISNUMBER($L203),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L203-1,COLUMN(Composições!J203)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A203)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":13767},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L203),$H203=\"\",$H203=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K203,$K$1:$K203,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","90586",{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!D204)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!E204)-1),\"\")","v":"CHP"},0.15,0,0.12,{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!I204)-4)),0)","v":1.25},{"$f":"IF(ISNUMBER($L204),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L204-1,COLUMN(Composições!J204)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A204)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7008},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L204),$H204=\"\",$H204=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K204,$K$1:$K204,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","90587",{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!D205)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!E205)-1),\"\")","v":"CHI"},0.06,0,0.13100000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!I205)-4)),0)","v":0.49},{"$f":"IF(ISNUMBER($L205),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L205-1,COLUMN(Composições!J205)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A205)-1","v":17},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7151},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L205),$H205=\"\",$H205=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K205,$K$1:$K205,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A206)-1","v":17},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K206,-1,0),$K$1:$K206,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":3,"n_rows":173,"n_cols":13,"rows_kept":173,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[171,1,171,2],[141,5,141,6],[141,7,141,8],[142,5,142,6],[142,7,142,8],[143,3,143,4],[143,5,143,6],[138,3,138,4],[138,5,138,6],[138,7,138,8],[145,7,145,8],[146,3,146,4],[146,5,146,6],[146,7,146,8],[147,3,147,4],[147,5,147,6],[147,7,147,8],[148,3,148,4],[148,5,148,6],[148,7,148,8],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[152,5,152,6],[152,7,152,8],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[15,3,15,8],[136,7,136,8],[137,3,137,4],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[137,5,137,6],[137,7,137,8],[131,7,131,8],[132,5,132,6],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[126,3,126,4],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[124,5,124,6],[124,7,124,8],[119,3,119,8],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,7,123,8],[172,6,172,8],[172,4,172,5],[139,3,139,8],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[135,7,135,8],[136,3,136,4],[136,5,136,6],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[133,7,133,8],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[128,3,128,4],[128,5,128,6],[132,7,132,8],[129,3,129,8],[128,7,128,8],[131,5,131,6],[127,7,127,8],[149,3,149,8],[145,3,145,4],[145,5,145,6],[124,3,124,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[109,3,109,8],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,7,117,8],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[108,3,108,4],[108,5,108,6],[108,7,108,8],[113,7,113,8],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[99,3,99,8],[107,3,107,4],[107,5,107,6],[107,7,107,8],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[103,7,103,8],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[104,7,104,8],[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[102,5,102,6],[102,7,102,8],[82,7,82,8],[89,3,89,8],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[97,7,97,8],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[88,7,88,8],[93,7,93,8],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[79,3,79,8],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[87,7,87,8],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[83,7,83,8],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[82,5,82,6],[61,7,61,8],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[69,3,69,8],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,8],[73,7,73,8],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[59,3,59,8],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[63,7,63,8],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[61,5,61,6],[49,3,49,8],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[45,3,45,4],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[143,7,143,8],[144,3,144,4],[144,5,144,6],[144,7,144,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[153,3,153,4],[153,5,153,6],[153,7,153,8],[154,3,154,4],[154,5,154,6],[154,7,154,8],[159,3,159,8],[155,3,155,4],[155,5,155,6],[155,7,155,8],[156,3,156,4],[156,5,156,6],[156,7,156,8],[157,3,157,4],[157,5,157,6],[157,7,157,8],[158,3,158,4],[158,5,158,6],[158,7,158,8],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[163,3,163,4],[163,5,163,6],[163,7,163,8],[164,3,164,4],[164,5,164,6],[164,7,164,8],[169,3,169,8],[165,3,165,4],[165,5,165,6],[165,7,165,8],[166,3,166,4],[166,5,166,6],[166,7,166,8],[167,3,167,4],[167,5,167,6],[167,7,167,8],[168,3,168,4],[168,5,168,6],[168,7,168,8]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F22/H22","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I22),IF(I22<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F23/H23","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I23),IF(I23<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C26:I26)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"E002",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E003",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E004",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E005",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E006",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E007",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E008",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E009",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E010",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E011",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E012",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E013",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E014",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E015",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H43=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)),AVERAGE(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)))*IF(H43=\"\",1,VLOOKUP(H43,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":1},{"$f":"ROW(C50)-ROW(C44)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C45<>\"\",VLOOKUP(C45,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J45),$J$1:$J45,0)-1,0)),ISNUMBER(F45),INDEX($M$1:$M45,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M45))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C46<>\"\",VLOOKUP(C46,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J46),$J$1:$J46,0)-1,0)),ISNUMBER(F46),INDEX($M$1:$M46,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M46))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C47<>\"\",VLOOKUP(C47,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J47),$J$1:$J47,0)-1,0)),ISNUMBER(F47),INDEX($M$1:$M47,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M47))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C48<>\"\",VLOOKUP(C48,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J48),$J$1:$J48,0)-1,0)),ISNUMBER(F48),INDEX($M$1:$M48,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M48))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C49<>\"\",VLOOKUP(C49,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J49),$J$1:$J49,0)-1,0)),ISNUMBER(F49),INDEX($M$1:$M49,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M49))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H53=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)),AVERAGE(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)))*IF(H53=\"\",1,VLOOKUP(H53,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":2},{"$f":"ROW(C60)-ROW(C54)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C55<>\"\",VLOOKUP(C55,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J55),$J$1:$J55,0)-1,0)),ISNUMBER(F55),INDEX($M$1:$M55,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M55))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C56<>\"\",VLOOKUP(C56,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J56),$J$1:$J56,0)-1,0)),ISNUMBER(F56),INDEX($M$1:$M56,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M56))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C57<>\"\",VLOOKUP(C57,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J57),$J$1:$J57,0)-1,0)),ISNUMBER(F57),INDEX($M$1:$M57,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M57))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C58<>\"\",VLOOKUP(C58,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J58),$J$1:$J58,0)-1,0)),ISNUMBER(F58),INDEX($M$1:$M58,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M58))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C59<>\"\",VLOOKUP(C59,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J59),$J$1:$J59,0)-1,0)),ISNUMBER(F59),INDEX($M$1:$M59,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M59))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H63=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)),AVERAGE(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)))*IF(H63=\"\",1,VLOOKUP(H63,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":3},{"$f":"ROW(C70)-ROW(C64)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C65<>\"\",VLOOKUP(C65,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J65),$J$1:$J65,0)-1,0)),ISNUMBER(F65),INDEX($M$1:$M65,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M65))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C66<>\"\",VLOOKUP(C66,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J66),$J$1:$J66,0)-1,0)),ISNUMBER(F66),INDEX($M$1:$M66,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M66))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C67<>\"\",VLOOKUP(C67,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J67),$J$1:$J67,0)-1,0)),ISNUMBER(F67),INDEX($M$1:$M67,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M67))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C68<>\"\",VLOOKUP(C68,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J68),$J$1:$J68,0)-1,0)),ISNUMBER(F68),INDEX($M$1:$M68,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M68))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C69<>\"\",VLOOKUP(C69,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J69),$J$1:$J69,0)-1,0)),ISNUMBER(F69),INDEX($M$1:$M69,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M69))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H73=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)),AVERAGE(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)))*IF(H73=\"\",1,VLOOKUP(H73,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":4},{"$f":"ROW(C80)-ROW(C74)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C75<>\"\",VLOOKUP(C75,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J75),$J$1:$J75,0)-1,0)),ISNUMBER(F75),INDEX($M$1:$M75,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M75))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C76<>\"\",VLOOKUP(C76,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J76),$J$1:$J76,0)-1,0)),ISNUMBER(F76),INDEX($M$1:$M76,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M76))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C77<>\"\",VLOOKUP(C77,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J77),$J$1:$J77,0)-1,0)),ISNUMBER(F77),INDEX($M$1:$M77,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M77))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C78<>\"\",VLOOKUP(C78,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J78),$J$1:$J78,0)-1,0)),ISNUMBER(F78),INDEX($M$1:$M78,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M78))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C79<>\"\",VLOOKUP(C79,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J79),$J$1:$J79,0)-1,0)),ISNUMBER(F79),INDEX($M$1:$M79,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M79))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H83=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)),AVERAGE(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)))*IF(H83=\"\",1,VLOOKUP(H83,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":5},{"$f":"ROW(C90)-ROW(C84)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C85<>\"\",VLOOKUP(C85,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J85),$J$1:$J85,0)-1,0)),ISNUMBER(F85),INDEX($M$1:$M85,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M85))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C86<>\"\",VLOOKUP(C86,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J86),$J$1:$J86,0)-1,0)),ISNUMBER(F86),INDEX($M$1:$M86,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M86))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C88<>\"\",VLOOKUP(C88,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J88),$J$1:$J88,0)-1,0)),ISNUMBER(F88),INDEX($M$1:$M88,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M88))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C89<>\"\",VLOOKUP(C89,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J89),$J$1:$J89,0)-1,0)),ISNUMBER(F89),INDEX($M$1:$M89,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M89))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H93=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)),AVERAGE(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)))*IF(H93=\"\",1,VLOOKUP(H93,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":6},{"$f":"ROW(C100)-ROW(C94)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C95<>\"\",VLOOKUP(C95,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J95),$J$1:$J95,0)-1,0)),ISNUMBER(F95),INDEX($M$1:$M95,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M95))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C96<>\"\",VLOOKUP(C96,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J96),$J$1:$J96,0)-1,0)),ISNUMBER(F96),INDEX($M$1:$M96,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M96))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C97<>\"\",VLOOKUP(C97,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J97),$J$1:$J97,0)-1,0)),ISNUMBER(F97),INDEX($M$1:$M97,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M97))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C98<>\"\",VLOOKUP(C98,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J98),$J$1:$J98,0)-1,0)),ISNUMBER(F98),INDEX($M$1:$M98,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M98))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C99<>\"\",VLOOKUP(C99,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J99),$J$1:$J99,0)-1,0)),ISNUMBER(F99),INDEX($M$1:$M99,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M99))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H103=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)),AVERAGE(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)))*IF(H103=\"\",1,VLOOKUP(H103,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":7},{"$f":"ROW(C110)-ROW(C104)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C105<>\"\",VLOOKUP(C105,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J105),$J$1:$J105,0)-1,0)),ISNUMBER(F105),INDEX($M$1:$M105,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M105))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C106<>\"\",VLOOKUP(C106,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J106),$J$1:$J106,0)-1,0)),ISNUMBER(F106),INDEX($M$1:$M106,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M106))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C107<>\"\",VLOOKUP(C107,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J107),$J$1:$J107,0)-1,0)),ISNUMBER(F107),INDEX($M$1:$M107,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M107))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C108<>\"\",VLOOKUP(C108,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J108),$J$1:$J108,0)-1,0)),ISNUMBER(F108),INDEX($M$1:$M108,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M108))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C109<>\"\",VLOOKUP(C109,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J109),$J$1:$J109,0)-1,0)),ISNUMBER(F109),INDEX($M$1:$M109,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M109))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H113=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)),AVERAGE(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)))*IF(H113=\"\",1,VLOOKUP(H113,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":8},{"$f":"ROW(C120)-ROW(C114)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C115<>\"\",VLOOKUP(C115,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J115),$J$1:$J115,0)-1,0)),ISNUMBER(F115),INDEX($M$1:$M115,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M115))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C116<>\"\",VLOOKUP(C116,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J116),$J$1:$J116,0)-1,0)),ISNUMBER(F116),INDEX($M$1:$M116,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M116))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C117<>\"\",VLOOKUP(C117,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J117),$J$1:$J117,0)-1,0)),ISNUMBER(F117),INDEX($M$1:$M117,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M117))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C118<>\"\",VLOOKUP(C118,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J118),$J$1:$J118,0)-1,0)),ISNUMBER(F118),INDEX($M$1:$M118,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M118))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C119<>\"\",VLOOKUP(C119,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J119),$J$1:$J119,0)-1,0)),ISNUMBER(F119),INDEX($M$1:$M119,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M119))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H123=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)),AVERAGE(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)))*IF(H123=\"\",1,VLOOKUP(H123,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":9},{"$f":"ROW(C130)-ROW(C124)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C125<>\"\",VLOOKUP(C125,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J125),$J$1:$J125,0)-1,0)),ISNUMBER(F125),INDEX($M$1:$M125,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M125))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C126<>\"\",VLOOKUP(C126,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J126),$J$1:$J126,0)-1,0)),ISNUMBER(F126),INDEX($M$1:$M126,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M126))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C127<>\"\",VLOOKUP(C127,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J127),$J$1:$J127,0)-1,0)),ISNUMBER(F127),INDEX($M$1:$M127,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M127))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C128<>\"\",VLOOKUP(C128,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J128),$J$1:$J128,0)-1,0)),ISNUMBER(F128),INDEX($M$1:$M128,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M128))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C129<>\"\",VLOOKUP(C129,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J129),$J$1:$J129,0)-1,0)),ISNUMBER(F129),INDEX($M$1:$M129,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M129))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H133=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)),AVERAGE(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)))*IF(H133=\"\",1,VLOOKUP(H133,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":10},{"$f":"ROW(C140)-ROW(C134)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C135<>\"\",VLOOKUP(C135,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J135),$J$1:$J135,0)-1,0)),ISNUMBER(F135),INDEX($M$1:$M135,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M135))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C136<>\"\",VLOOKUP(C136,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J136),$J$1:$J136,0)-1,0)),ISNUMBER(F136),INDEX($M$1:$M136,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M136))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C137<>\"\",VLOOKUP(C137,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J137),$J$1:$J137,0)-1,0)),ISNUMBER(F137),INDEX($M$1:$M137,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M137))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C138<>\"\",VLOOKUP(C138,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J138),$J$1:$J138,0)-1,0)),ISNUMBER(F138),INDEX($M$1:$M138,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M138))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C139<>\"\",VLOOKUP(C139,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J139),$J$1:$J139,0)-1,0)),ISNUMBER(F139),INDEX($M$1:$M139,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M139))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H143=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)),AVERAGE(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)))*IF(H143=\"\",1,VLOOKUP(H143,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":11},{"$f":"ROW(C150)-ROW(C144)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C145<>\"\",VLOOKUP(C145,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J145),$J$1:$J145,0)-1,0)),ISNUMBER(F145),INDEX($M$1:$M145,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M145))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C146<>\"\",VLOOKUP(C146,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J146),$J$1:$J146,0)-1,0)),ISNUMBER(F146),INDEX($M$1:$M146,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M146))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C147<>\"\",VLOOKUP(C147,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J147),$J$1:$J147,0)-1,0)),ISNUMBER(F147),INDEX($M$1:$M147,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M147))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C148<>\"\",VLOOKUP(C148,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J148),$J$1:$J148,0)-1,0)),ISNUMBER(F148),INDEX($M$1:$M148,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M148))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C149<>\"\",VLOOKUP(C149,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J149),$J$1:$J149,0)-1,0)),ISNUMBER(F149),INDEX($M$1:$M149,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M149))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H153=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)),AVERAGE(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)))*IF(H153=\"\",1,VLOOKUP(H153,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":12},{"$f":"ROW(C160)-ROW(C154)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C155<>\"\",VLOOKUP(C155,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J155),$J$1:$J155,0)-1,0)),ISNUMBER(F155),INDEX($M$1:$M155,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M155))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C156<>\"\",VLOOKUP(C156,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J156),$J$1:$J156,0)-1,0)),ISNUMBER(F156),INDEX($M$1:$M156,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M156))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C157<>\"\",VLOOKUP(C157,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J157),$J$1:$J157,0)-1,0)),ISNUMBER(F157),INDEX($M$1:$M157,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M157))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C158<>\"\",VLOOKUP(C158,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J158),$J$1:$J158,0)-1,0)),ISNUMBER(F158),INDEX($M$1:$M158,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M158))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C159<>\"\",VLOOKUP(C159,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J159),$J$1:$J159,0)-1,0)),ISNUMBER(F159),INDEX($M$1:$M159,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M159))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H163=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)),AVERAGE(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)))*IF(H163=\"\",1,VLOOKUP(H163,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":13},{"$f":"ROW(C170)-ROW(C164)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C165<>\"\",VLOOKUP(C165,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J165),$J$1:$J165,0)-1,0)),ISNUMBER(F165),INDEX($M$1:$M165,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M165))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C166<>\"\",VLOOKUP(C166,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J166),$J$1:$J166,0)-1,0)),ISNUMBER(F166),INDEX($M$1:$M166,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M166))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C167<>\"\",VLOOKUP(C167,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J167),$J$1:$J167,0)-1,0)),ISNUMBER(F167),INDEX($M$1:$M167,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M167))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C168<>\"\",VLOOKUP(C168,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J168),$J$1:$J168,0)-1,0)),ISNUMBER(F168),INDEX($M$1:$M168,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M168))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C169<>\"\",VLOOKUP(C169,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J169),$J$1:$J169,0)-1,0)),ISNUMBER(F169),INDEX($M$1:$M169,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M169))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":4,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SICRO",null,null,"RIO GRANDE DO SUL","","04/2024","",""]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","11/09/2024","12/09/2024"]
["SINAPI","DESONERADOS: 83,25%(HORA)   46,08%(MÊS)","NACIONAL","PORTO ALEGRE","CAIXA REFERENCIAL","08/2024","11/09/2024","12/09/2024"]
["SINAPI-I","NERADOS (%) HORISTA  83,25  MENSALISTA  46,08",null,"PORTO ALEGRE","","08/2024","",""]

{"sheet":"Busca","index":5,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,"CONTÉM:",null,"FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM"]
[null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"SICRO","3108003","Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada","m²",null,"133,61"]
[null,"SICRO","3108003","Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada","m²","133,61"]
[null,"SICRO","3108003","Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada","m²","133,61","133,61"]
[null,"SICRO","3108004","Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",null,"88,57"]
[null,"SICRO","3108004","Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m²","88,57"]
[null,"SICRO","3108004","Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m²","88,57","88,57"]
[null,"SICRO","3108005","Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",null,"75"]
[null,"SICRO","3108005","Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²","75"]
[null,"SICRO","3108005","Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²","75","75"]