{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Analitico","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":44,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":46874,"n_cols":7,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["97141",null,null,"","48,0984341","51,7671519","SINAPI - ANALITICO NACIONAL SIPCI 12/07/2024"]
["97141","SINAPI",5678,"0,0063000"]
["97141","SINAPI",5679,"0,0304000"]
["97141","SINAPI-I",20078,"0,0046000"]
["97141","SINAPI",88246,"0,0480000"]
["97141","SINAPI",88316,"0,0320000"]
["97142",null,null,"","49,3177388","52,9837252"]
["97142","SINAPI",5678,"0,0069000"]
["97142","SINAPI",5679,"0,0329000"]
["97142","SINAPI-I",20078,"0,0054000"]
["97142","SINAPI",88246,"0,0606000"]
["97142","SINAPI",88316,"0,0404000"]
["97143",null,null,"","51,3991165","55,0408721"]
["97143","SINAPI",5678,"0,0082000"]
["97143","SINAPI",5679,"0,0391000"]
["97143","SINAPI-I",20078,"0,0071000"]
["97143","SINAPI",88246,"0,0920000"]
["97143","SINAPI",88316,"0,0614000"]
["97144",null,null,"","52,5504153","56,3318779"]
["97144","SINAPI",5678,"0,0095000"]
["97144","SINAPI",5679,"0,0454000"]
["97144","SINAPI-I",20078,"0,0087000"]
["97144","SINAPI",88246,"0,1235000"]
["97144","SINAPI",88316,"0,0823000"]
["97145",null,null,"","53,2673268","57,0909092"]
["97145","SINAPI",5678,"0,0108000"]
["97145","SINAPI",5679,"0,0516000"]
["97145","SINAPI-I",20078,"0,0113000"]
["97145","SINAPI",88246,"0,1550000"]
["97145","SINAPI",88316,"0,1033000"]
["97146",null,null,"","53,8461539","57,5097277"]
["97146","SINAPI",5678,"0,0121000"]
["97146","SINAPI",5679,"0,0579000"]
["97146","SINAPI-I",20078,"0,0138000"]
["97146","SINAPI",88246,"0,1864000"]
["97146","SINAPI",88316,"0,1243000"]
["97147",null,null,"","54,2222223","57,9019075"]
["97147","SINAPI",5678,"0,0134000"]
["97147","SINAPI",5679,"0,0641000"]
["97147","SINAPI-I",20078,"0,0163000"]
["97147","SINAPI",88246,"0,2179000"]
["97147","SINAPI",88316,"0,1453000"]
["97148",null,null,"","54,4495716","58,1972172"]
["97148","SINAPI",5678,"0,0147000"]
["97148","SINAPI",5679,"0,0703000"]
["97148","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["97148","SINAPI",88246,"0,2494000"]
["97148","SINAPI",88316,"0,1662000"]
["97149",null,null,"","54,6422236","58,3378600"]
["97149","SINAPI",5678,"0,0160000"]
["97149","SINAPI",5679,"0,0766000"]
["97149","SINAPI-I",20078,"0,0221000"]
["97149","SINAPI",88246,"0,2808000"]
["97149","SINAPI",88316,"0,1872000"]
["97150",null,null,"","45,1284324","48,8861387"]
["97150","SINAPI",5631,"0,0173000"]
["97150","SINAPI",5632,"0,0828000"]
["97150","SINAPI-I",20078,"0,0248000"]
["97150","SINAPI",88246,"0,3123000"]
["97150","SINAPI",88316,"0,2082000"]
["97151",null,null,"","45,5092071","49,2652205"]
["97151","SINAPI",5631,"0,0199000"]
["97151","SINAPI",5632,"0,0953000"]
["97151","SINAPI-I",20078,"0,0313000"]
["97151","SINAPI",88246,"0,3752000"]
["97151","SINAPI",88316,"0,2501000"]
["97152",null,null,"","46,2273477","49,9693441"]
["97152","SINAPI",5631,"0,0225000"]
["97152","SINAPI",5632,"0,1077000"]
["97152","SINAPI-I",20078,"0,0284000"]
["97152","SINAPI",88246,"0,4381000"]
["97152","SINAPI",88316,"0,2921000"]
["97153",null,null,"","46,5265617","50,2984266"]
["97153","SINAPI",5631,"0,0251000"]
["97153","SINAPI",5632,"0,1202000"]
["97153","SINAPI-I",20078,"0,0314000"]
["97153","SINAPI",88246,"0,5011000"]
["97153","SINAPI",88316,"0,3340000"]
["97154",null,null,"","46,7644748","50,5475786"]
["97154","SINAPI",5631,"0,0277000"]
["97154","SINAPI",5632,"0,1327000"]
["97154","SINAPI-I",20078,"0,0355000"]
["97154","SINAPI",88246,"0,5640000"]
["97154","SINAPI",88316,"0,3760000"]
["97155",null,null,"","46,8846246","50,6384853"]
["97155","SINAPI",5631,"0,0303000"]
["97155","SINAPI",5632,"0,1452000"]
["97155","SINAPI-I",20078,"0,0403000"]
["97155","SINAPI",88246,"0,6269000"]
["97155","SINAPI",88316,"0,4179000"]
["97156",null,null,"","46,7563292","50,4965062"]
["97156","SINAPI",5631,"0,0355000"]
["97156","SINAPI",5632,"0,1701000"]
["97156","SINAPI-I",20078,"0,0646000"]
["97156","SINAPI",88246,"0,7527000"]
["97156","SINAPI",88316,"0,5018000"]
["97157",null,null,"","48,1818183","52,3676881"]
["97157","SINAPI",5678,"0,0063000"]
["97157","SINAPI",5679,"0,0153000"]
["97157","SINAPI-I",20078,"0,0046000"]
["97157","SINAPI",88246,"0,0434000"]
["97157","SINAPI",88316,"0,0289000"]
["97158",null,null,"","50,0000001","53,7170265"]
["97158","SINAPI",5678,"0,0069000"]
["97158","SINAPI",5679,"0,0166000"]
["97158","SINAPI-I",20078,"0,0054000"]
["97158","SINAPI",88246,"0,0547000"]
["97158","SINAPI",88316,"0,0365000"]
["97159",null,null,"","52,0153552","55,9859156"]
["97159","SINAPI",5678,"0,0082000"]
["97159","SINAPI",5679,"0,0197000"]
["97159","SINAPI-I",20078,"0,0071000"]
["97159","SINAPI",88246,"0,0832000"]
["97159","SINAPI",88316,"0,0554000"]
["97160",null,null,"","53,6474165","57,3426574"]
["97160","SINAPI",5678,"0,0095000"]
["97160","SINAPI",5679,"0,0229000"]
["97160","SINAPI-I",20078,"0,0087000"]
["97160","SINAPI",88246,"0,1116000"]
["97160","SINAPI",88316,"0,0744000"]
["97161",null,null,"","54,1457288","57,9008075"]
["97161","SINAPI",5678,"0,0108000"]
["97161","SINAPI",5679,"0,0260000"]
["97161","SINAPI-I",20078,"0,0113000"]
["97161","SINAPI",88246,"0,1400000"]
["97161","SINAPI",88316,"0,0933000"]
["97162",null,null,"","54,7008548","58,3905791"]
["97162","SINAPI",5678,"0,0121000"]
["97162","SINAPI",5679,"0,0292000"]
["97162","SINAPI-I",20078,"0,0138000"]
["97162","SINAPI",88246,"0,1684000"]
["97162","SINAPI",88316,"0,1123000"]
["97163",null,null,"","55,1115243","58,7883960"]
["97163","SINAPI",5678,"0,0134000"]
["97163","SINAPI",5679,"0,0323000"]
["97163","SINAPI-I",20078,"0,0163000"]
["97163","SINAPI",88246,"0,1969000"]
["97163","SINAPI",88316,"0,1312000"]
["97164",null,null,"","55,4365734","59,1080878"]
["97164","SINAPI",5678,"0,0147000"]
["97164","SINAPI",5679,"0,0355000"]
["97164","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["97164","SINAPI",88246,"0,2253000"]
["97164","SINAPI",88316,"0,1502000"]
["97165",null,null,"","55,5062824","59,2417063"]
["97165","SINAPI",5678,"0,0160000"]
["97165","SINAPI",5679,"0,0386000"]
["97165","SINAPI-I",20078,"0,0221000"]
["97165","SINAPI",88246,"0,2537000"]
["97165","SINAPI",88316,"0,1691000"]
["97166",null,null,"","47,2727274","51,0548524"]
["97166","SINAPI",5631,"0,0173000"]
["97166","SINAPI",5632,"0,0417000"]
["97166","SINAPI-I",20078,"0,0248000"]
["97166","SINAPI",88246,"0,2821000"]
["97166","SINAPI",88316,"0,1881000"]
["97167",null,null,"","47,6671478","51,4502456"]
["97167","SINAPI",5631,"0,0199000"]
["97167","SINAPI",5632,"0,0480000"]
["97167","SINAPI-I",20078,"0,0313000"]
["97167","SINAPI",88246,"0,3390000"]
["97167","SINAPI",88316,"0,2260000"]
["97168",null,null,"","48,4033614","52,1620570"]
["97168","SINAPI",5631,"0,0225000"]
["97168","SINAPI",5632,"0,0543000"]
["97168","SINAPI-I",20078,"0,0284000"]
["97168","SINAPI",88246,"0,3958000"]
["97168","SINAPI",88316,"0,2639000"]
["97169",null,null,"","48,7732343","52,5482095"]
["97169","SINAPI",5631,"0,0251000"]
["97169","SINAPI",5632,"0,0606000"]
["97169","SINAPI-I",20078,"0,0314000"]
["97169","SINAPI",88246,"0,4527000"]
["97169","SINAPI",88316,"0,3018000"]
["97170",null,null,"","49,0176491","52,8051789"]
["97170","SINAPI",5631,"0,0277000"]
["97170","SINAPI",5632,"0,0669000"]
["97170","SINAPI-I",20078,"0,0355000"]
["97170","SINAPI",88246,"0,5095000"]
["97170","SINAPI",88316,"0,3397000"]
["97171",null,null,"","49,0980157","52,8543582"]
["97171","SINAPI",5631,"0,0303000"]
["97171","SINAPI",5632,"0,0732000"]
["97171","SINAPI-I",20078,"0,0403000"]
["97171","SINAPI",88246,"0,5664000"]
["97171","SINAPI",88316,"0,3776000"]
["97172",null,null,"","48,8622156","52,6071843"]
["97172","SINAPI",5631,"0,0355000"]
["97172","SINAPI",5632,"0,0858000"]
["97172","SINAPI-I",20078,"0,0646000"]
["97172","SINAPI",88246,"0,6801000"]
["97172","SINAPI",88316,"0,4534000"]
["105249",null,null,"","42,9304549","46,6412972"]
["105249","SINAPI",5631,"0,0728000"]
["105249","SINAPI",5632,"0,3490000"]
["105249","SINAPI-I",20078,"0,4525000"]
["105249","SINAPI",88246,"1,5445000"]
["105249","SINAPI",88316,"1,0297000"]
["105250",null,null,"","46,2073765","49,9352333"]
["105250","SINAPI",5678,"0,0195000"]
["105250","SINAPI",5679,"0,0936000"]
["105250","SINAPI-I",20078,"0,0275000"]
["105250","SINAPI",88246,"0,1477000"]
["105250","SINAPI",88316,"0,0985000"]
["105251",null,null,"","47,3684212","51,0961216"]
["105251","SINAPI",5678,"0,0211000"]
["105251","SINAPI",5679,"0,1013000"]
["105251","SINAPI-I",20078,"0,0326000"]
["105251","SINAPI",88246,"0,1865000"]
["105251","SINAPI",88316,"0,1243000"]
["105252",null,null,"","49,4495414","53,2258066"]
["105252","SINAPI",5678,"0,0251000"]
["105252","SINAPI",5679,"0,1205000"]
["105252","SINAPI-I",20078,"0,0425000"]
["105252","SINAPI",88246,"0,2833000"]
["105252","SINAPI",88316,"0,1889000"]
["105253",null,null,"","50,8324085","54,5641027"]
["105253","SINAPI",5678,"0,0291000"]
["105253","SINAPI",5679,"0,1397000"]
["105253","SINAPI-I",20078,"0,0524000"]
["105253","SINAPI",88246,"0,3801000"]
["105253","SINAPI",88316,"0,2534000"]
["105254",null,null,"","51,4030220","55,1635847"]
["105254","SINAPI",5678,"0,0331000"]
["105254","SINAPI",5679,"0,1589000"]
["105254","SINAPI-I",20078,"0,0678000"]
["105254","SINAPI",88246,"0,4769000"]
["105254","SINAPI",88316,"0,3180000"]
["105255",null,null,"","51,9301957","55,6477190"]
["105255","SINAPI",5678,"0,0371000"]
["105255","SINAPI",5679,"0,1781000"]
["105255","SINAPI-I",20078,"0,0829000"]
["105255","SINAPI",88246,"0,5738000"]
["105255","SINAPI",88316,"0,3825000"]
["105256",null,null,"","52,2785104","56,0034123"]
["105256","SINAPI",5678,"0,0411000"]
["105256","SINAPI",5679,"0,1973000"]
["105256","SINAPI-I",20078,"0,0978000"]
["105256","SINAPI",88246,"0,6706000"]
["105256","SINAPI",88316,"0,4471000"]
["105257",null,null,"","52,5210950","56,2571104"]
["105257","SINAPI",5678,"0,0451000"]
["105257","SINAPI",5679,"0,2164000"]
["105257","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["105257","SINAPI",88246,"0,7674000"]
["105257","SINAPI",88316,"0,5116000"]
["105258",null,null,"","50,9010667","54,6535327"]
["105258","SINAPI",5678,"0,0301000"]
["105258","SINAPI",5679,"0,0728000"]
["105258","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["105258","SINAPI",88246,"0,4622000"]
["105258","SINAPI",88316,"0,3082000"]
["105259",null,null,"","45,6150342","49,3368701"]
["105259","SINAPI",5678,"0,0282000"]
["105259","SINAPI",5679,"0,0681000"]
["105259","SINAPI-I",20078,"0,0651000"]
["105259","SINAPI",88246,"0,2246000"]
["105259","SINAPI",88316,"0,1497000"]
["105261",null,null,"","50,8379889","54,5978756"]
["105261","SINAPI",5678,"0,0327000"]
["105261","SINAPI",5679,"0,0792000"]
["105261","SINAPI-I",20078,"0,1324000"]
["105261","SINAPI",88246,"0,5206000"]
["105261","SINAPI",88316,"0,3470000"]
["105262",null,null,"","43,8219495","47,5394172"]
["105262","SINAPI",5631,"0,0354000"]
["105262","SINAPI",5632,"0,0857000"]
["105262","SINAPI-I",20078,"0,1488000"]
["105262","SINAPI",88246,"0,5789000"]
["105262","SINAPI",88316,"0,3859000"]
["105263",null,null,"","43,9534384","47,6966406"]
["105263","SINAPI",5631,"0,0407000"]
["105263","SINAPI",5632,"0,0986000"]
["105263","SINAPI-I",20078,"0,1875000"]
["105263","SINAPI",88246,"0,6955000"]
["105263","SINAPI",88316,"0,4637000"]
["105264",null,null,"","44,7318732","48,4683099"]
["105264","SINAPI",5631,"0,0461000"]
["105264","SINAPI",5632,"0,1115000"]
["105264","SINAPI-I",20078,"0,1985000"]
["105264","SINAPI",88246,"0,8122000"]
["105264","SINAPI",88316,"0,5414000"]
["105265",null,null,"","45,1246029","48,8781553"]
["105265","SINAPI",5631,"0,0514000"]
["105265","SINAPI",5632,"0,1244000"]
["105265","SINAPI-I",20078,"0,2200000"]
["105265","SINAPI",88246,"0,9288000"]
["105265","SINAPI",88316,"0,6192000"]
["105266",null,null,"","45,2804788","49,0103151"]
["105266","SINAPI",5631,"0,0568000"]
["105266","SINAPI",5632,"0,1373000"]
["105266","SINAPI-I",20078,"0,2488000"]
["105266","SINAPI",88246,"1,0455000"]
["105266","SINAPI",88316,"0,6970000"]
["105267",null,null,"","45,3059571","49,0563665"]
["105267","SINAPI",5631,"0,0621000"]
["105267","SINAPI",5632,"0,1502000"]
["105267","SINAPI-I",20078,"0,2819000"]
["105267","SINAPI",88246,"1,1621000"]
["105267","SINAPI",88316,"0,7747000"]
["105268",null,null,"","43,9238012","47,6545734"]
["105268","SINAPI",5631,"0,0728000"]
["105268","SINAPI",5632,"0,1760000"]
["105268","SINAPI-I",20078,"0,4525000"]
["105268","SINAPI",88246,"1,3954000"]
["105268","SINAPI",88316,"0,9303000"]
["105269",null,null,"","45,9981601","49,7000857"]
["105269","SINAPI",5678,"0,0195000"]
["105269","SINAPI",5679,"0,0472000"]
["105269","SINAPI-I",20078,"0,0275000"]
["105269","SINAPI",88246,"0,1335000"]
["105269","SINAPI",88316,"0,0890000"]
["105270",null,null,"","52,6033975","56,3286833"]
["105270","SINAPI",5678,"0,0491000"]
["105270","SINAPI",5679,"0,2356000"]
["105270","SINAPI-I",20078,"0,1324000"]
["105270","SINAPI",88246,"0,8643000"]
["105270","SINAPI",88316,"0,5762000"]
["105271",null,null,"","43,7395661","47,4600494"]
["105271","SINAPI",5631,"0,0531000"]
["105271","SINAPI",5632,"0,2548000"]
["105271","SINAPI-I",20078,"0,1488000"]
["105271","SINAPI",88246,"0,9611000"]
["105271","SINAPI",88316,"0,6407000"]
["105272",null,null,"","44,0462156","47,7715419"]
["105272","SINAPI",5631,"0,0611000"]
["105272","SINAPI",5632,"0,2932000"]
["105272","SINAPI-I",20078,"0,1875000"]
["105272","SINAPI",88246,"1,1548000"]
["105272","SINAPI",88316,"0,7699000"]
["105273",null,null,"","44,6485706","48,3780923"]
["105273","SINAPI",5631,"0,0691000"]
["105273","SINAPI",5632,"0,3316000"]
["105273","SINAPI-I",20078,"0,1985000"]
["105273","SINAPI",88246,"1,3484000"]
["105273","SINAPI",88316,"0,8990000"]
["105274",null,null,"","44,9853588","48,7205733"]
["105274","SINAPI",5631,"0,0771000"]
["105274","SINAPI",5632,"0,3700000"]
["105274","SINAPI-I",20078,"0,2200000"]
["105274","SINAPI",88246,"1,5421000"]
["105274","SINAPI",88316,"1,0281000"]
["105275",null,null,"","45,1578517","48,8919456"]
["105275","SINAPI",5631,"0,0851000"]
["105275","SINAPI",5632,"0,4084000"]
["105275","SINAPI-I",20078,"0,2488000"]
["105275","SINAPI",88246,"1,7358000"]
["105275","SINAPI",88316,"1,1572000"]
["105276",null,null,"","45,2743337","49,0107914"]
["105276","SINAPI",5631,"0,0931000"]
["105276","SINAPI",5632,"0,4468000"]
["105276","SINAPI-I",20078,"0,2819000"]
["105276","SINAPI",88246,"1,9294000"]
["105276","SINAPI",88316,"1,2863000"]
["105277",null,null,"","44,6085945","48,3420993"]
["105277","SINAPI",5631,"0,1091000"]
["105277","SINAPI",5632,"0,5235000"]
["105277","SINAPI-I",20078,"0,4525000"]
["105277","SINAPI",88246,"2,3168000"]
["105277","SINAPI",88316,"1,5445000"]
["105278",null,null,"","44,8834854","48,6792454"]
["105278","SINAPI",5678,"0,0260000"]
["105278","SINAPI",5679,"0,1248000"]
["105278","SINAPI-I",20078,"0,0549000"]
["105278","SINAPI",88246,"0,1970000"]
["105278","SINAPI",88316,"0,1313000"]
["105279",null,null,"","46,0149715","49,7540985"]
["105279","SINAPI",5678,"0,0282000"]
["105279","SINAPI",5679,"0,1350000"]
["105279","SINAPI-I",20078,"0,0651000"]
["105279","SINAPI",88246,"0,2486000"]
["105279","SINAPI",88316,"0,1657000"]
["105280",null,null,"","48,1097358","51,8621975"]
["105280","SINAPI",5678,"0,0335000"]
["105280","SINAPI",5679,"0,1606000"]
["105280","SINAPI-I",20078,"0,0850000"]
["105280","SINAPI",88246,"0,3777000"]
["105280","SINAPI",88316,"0,2518000"]
["105281",null,null,"","49,3933676","53,1452822"]
["105281","SINAPI",5678,"0,0388000"]
["105281","SINAPI",5679,"0,1862000"]
["105281","SINAPI-I",20078,"0,1048000"]
["105281","SINAPI",88246,"0,5068000"]
["105281","SINAPI",88316,"0,3379000"]
["105282",null,null,"","47,2727273","51,0638299"]
["105282","SINAPI",5678,"0,0211000"]
["105282","SINAPI",5679,"0,0511000"]
["105282","SINAPI-I",20078,"0,0326000"]
["105282","SINAPI",88246,"0,1685000"]
["105282","SINAPI",88316,"0,1123000"]
["105283",null,null,"","47,9778630","51,7758486"]
["105283","SINAPI",5678,"0,0335000"]
["105283","SINAPI",5679,"0,0810000"]
["105283","SINAPI-I",20078,"0,0850000"]
["105283","SINAPI",88246,"0,3412000"]
["105283","SINAPI",88316,"0,2275000"]
["105284",null,null,"","49,8879427","53,6388142"]
["105284","SINAPI",5678,"0,0442000"]
["105284","SINAPI",5679,"0,2118000"]
["105284","SINAPI-I",20078,"0,1357000"]
["105284","SINAPI",88246,"0,6359000"]
["105284","SINAPI",88316,"0,4240000"]
["105297",null,null,"","45,1020409","48,7619049"]
["105297","SINAPI",5678,"0,0130000"]
["105297","SINAPI",5679,"0,0624000"]
["105297","SINAPI-I",20078,"0,0275000"]
["105297","SINAPI",88246,"0,0985000"]
["105297","SINAPI",88316,"0,0657000"]
["105298",null,null,"","49,7058825","53,4567230"]
["105298","SINAPI",5678,"0,0251000"]
["105298","SINAPI",5679,"0,0607000"]
["105298","SINAPI-I",20078,"0,0425000"]
["105298","SINAPI",88246,"0,2559000"]
["105298","SINAPI",88316,"0,1706000"]
["105299",null,null,"","51,1726080","54,9155479"]
["105299","SINAPI",5678,"0,0291000"]
["105299","SINAPI",5679,"0,0704000"]
["105299","SINAPI-I",20078,"0,0524000"]
["105299","SINAPI",88246,"0,3434000"]
["105299","SINAPI",88316,"0,2289000"]
["105300",null,null,"","51,8217055","55,5754112"]
["105300","SINAPI",5678,"0,0331000"]
["105300","SINAPI",5679,"0,0801000"]
["105300","SINAPI-I",20078,"0,0678000"]
["105300","SINAPI",88246,"0,4309000"]
["105300","SINAPI",88316,"0,2873000"]
["105301",null,null,"","52,3117570","56,0292327"]
["105301","SINAPI",5678,"0,0371000"]
["105301","SINAPI",5679,"0,0898000"]
["105301","SINAPI-I",20078,"0,0829000"]
["105301","SINAPI",88246,"0,5184000"]
["105301","SINAPI",88316,"0,3456000"]
["105302",null,null,"","52,6315790","56,3593006"]
["105302","SINAPI",5678,"0,0411000"]
["105302","SINAPI",5679,"0,0995000"]
["105302","SINAPI-I",20078,"0,0978000"]
["105302","SINAPI",88246,"0,6059000"]
["105302","SINAPI",88316,"0,4039000"]
["105303",null,null,"","52,9336736","56,6799720"]
["105303","SINAPI",5678,"0,0451000"]
["105303","SINAPI",5679,"0,1091000"]
["105303","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["105303","SINAPI",88246,"0,6934000"]
["105303","SINAPI",88316,"0,4622000"]
["105304",null,null,"","52,9895026","56,7317792"]
["105304","SINAPI",5678,"0,0491000"]
["105304","SINAPI",5679,"0,1188000"]
["105304","SINAPI-I",20078,"0,1324000"]
["105304","SINAPI",88246,"0,7808000"]
["105304","SINAPI",88316,"0,5206000"]
["105305",null,null,"","45,3950858","49,1606321"]
["105305","SINAPI",5631,"0,0531000"]
["105305","SINAPI",5632,"0,1285000"]
["105305","SINAPI-I",20078,"0,1488000"]
["105305","SINAPI",88246,"0,8683000"]
["105305","SINAPI",88316,"0,5789000"]
["105306",null,null,"","45,6823267","49,4307138"]
["105306","SINAPI",5631,"0,0611000"]
["105306","SINAPI",5632,"0,1478000"]
["105306","SINAPI-I",20078,"0,1875000"]
["105306","SINAPI",88246,"1,0433000"]
["105306","SINAPI",88316,"0,6955000"]
["105307",null,null,"","46,3684966","50,1091704"]
["105307","SINAPI",5631,"0,0691000"]
["105307","SINAPI",5632,"0,1672000"]
["105307","SINAPI-I",20078,"0,1985000"]
["105307","SINAPI",88246,"1,2183000"]
["105307","SINAPI",88316,"0,8122000"]
["105317",null,null,"","50,4065042","54,1961132"]
["105317","SINAPI",5678,"0,0247000"]
["105317","SINAPI",5679,"0,0599000"]
["105317","SINAPI-I",20078,"0,0829000"]
["105317","SINAPI",88246,"0,3456000"]
["105317","SINAPI",88316,"0,2304000"]
["105318",null,null,"","50,7071548","54,4581093"]
["105318","SINAPI",5678,"0,0274000"]
["105318","SINAPI",5679,"0,0663000"]
["105318","SINAPI-I",20078,"0,0978000"]
["105318","SINAPI",88246,"0,4039000"]
["105318","SINAPI",88316,"0,2693000"]
["105319",null,null,"","49,3898306","53,1240189"]
["105319","SINAPI",5678,"0,0388000"]
["105319","SINAPI",5679,"0,0939000"]
["105319","SINAPI-I",20078,"0,1048000"]
["105319","SINAPI",88246,"0,4579000"]
["105319","SINAPI",88316,"0,3053000"]
["105320",null,null,"","49,9301091","53,6610609"]
["105320","SINAPI",5678,"0,0442000"]
["105320","SINAPI",5679,"0,1068000"]
["105320","SINAPI-I",20078,"0,1357000"]
["105320","SINAPI",88246,"0,5745000"]
["105320","SINAPI",88316,"0,3830000"]
["105321",null,null,"","50,3213522","54,0713029"]
["105321","SINAPI",5678,"0,0495000"]
["105321","SINAPI",5679,"0,1197000"]
["105321","SINAPI-I",20078,"0,1658000"]
["105321","SINAPI",88246,"0,6912000"]
["105321","SINAPI",88316,"0,4608000"]
["105322",null,null,"","50,5904289","54,3365882"]
["105322","SINAPI",5678,"0,0548000"]
["105322","SINAPI",5679,"0,1326000"]
["105322","SINAPI-I",20078,"0,1957000"]
["105322","SINAPI",88246,"0,8078000"]
["105322","SINAPI",88316,"0,5385000"]
["105323",null,null,"","50,8253853","54,5670227"]
["105323","SINAPI",5678,"0,0602000"]
["105323","SINAPI",5679,"0,1455000"]
["105323","SINAPI-I",20078,"0,2250000"]
["105323","SINAPI",88246,"0,9245000"]
["105323","SINAPI",88316,"0,6163000"]
["105324",null,null,"","50,7533575","54,4945522"]
["105324","SINAPI",5678,"0,0655000"]
["105324","SINAPI",5679,"0,1584000"]
["105324","SINAPI-I",20078,"0,2647000"]
["105324","SINAPI",88246,"1,0411000"]
["105324","SINAPI",88316,"0,6941000"]
["105325",null,null,"","43,7579781","47,4788414"]
["105325","SINAPI",5631,"0,0708000"]
["105325","SINAPI",5632,"0,1713000"]
["105325","SINAPI-I",20078,"0,2975000"]
["105325","SINAPI",88246,"1,1578000"]
["105325","SINAPI",88316,"0,7718000"]
["105326",null,null,"","43,9234245","47,6506025"]
["105326","SINAPI",5631,"0,0815000"]
["105326","SINAPI",5632,"0,1971000"]
["105326","SINAPI-I",20078,"0,3750000"]
["105326","SINAPI",88246,"1,3910000"]
["105326","SINAPI",88316,"0,9274000"]
["105340",null,null,"","46,7220684","50,4721031"]
["105340","SINAPI",5631,"0,0771000"]
["105340","SINAPI",5632,"0,1866000"]
["105340","SINAPI-I",20078,"0,2200000"]
["105340","SINAPI",88246,"1,3932000"]
["105340","SINAPI",88316,"0,9288000"]
["105341",null,null,"","47,0071903","50,7506727"]
["105341","SINAPI",5631,"0,0931000"]
["105341","SINAPI",5632,"0,2253000"]
["105341","SINAPI-I",20078,"0,2819000"]
["105341","SINAPI",88246,"1,7432000"]
["105341","SINAPI",88316,"1,1621000"]
["105342",null,null,"","46,0725771","49,8219121"]
["105342","SINAPI",5631,"0,1091000"]
["105342","SINAPI",5632,"0,2640000"]
["105342","SINAPI-I",20078,"0,4525000"]
["105342","SINAPI",88246,"2,0931000"]
["105342","SINAPI",88316,"1,3954000"]
["105343",null,null,"","44,3633953","48,0816833"]
["105343","SINAPI",5678,"0,0260000"]
["105343","SINAPI",5679,"0,0629000"]
["105343","SINAPI-I",20078,"0,0549000"]
["105343","SINAPI",88246,"0,1779000"]
["105343","SINAPI",88316,"0,1186000"]
["105344",null,null,"","44,6936853","48,4177216"]
["105344","SINAPI",5631,"0,0922000"]
["105344","SINAPI",5632,"0,2229000"]
["105344","SINAPI-I",20078,"0,3970000"]
["105344","SINAPI",88246,"1,6243000"]
["105344","SINAPI",88316,"1,0829000"]
["105345",null,null,"","45,2453874","48,9803022"]
["105345","SINAPI",5631,"0,1135000"]
["105345","SINAPI",5632,"0,2746000"]
["105345","SINAPI-I",20078,"0,4975000"]
["105345","SINAPI",88246,"2,0909000"]
["105345","SINAPI",88316,"1,3939000"]
["105346",null,null,"","45,2870927","49,0288517"]
["105346","SINAPI",5631,"0,1242000"]
["105346","SINAPI",5632,"0,3004000"]
["105346","SINAPI-I",20078,"0,5638000"]
["105346","SINAPI",88246,"2,3242000"]
["105346","SINAPI",88316,"1,5495000"]
["105347",null,null,"","43,9017721","47,6229383"]
["105347","SINAPI",5631,"0,1455000"]
["105347","SINAPI",5632,"0,3520000"]
["105347","SINAPI-I",20078,"0,9050000"]
["105347","SINAPI",88246,"2,7908000"]
["105347","SINAPI",88316,"1,8605000"]
["105348",null,null,"","50,2975620","54,0387006"]
["105348","SINAPI",5678,"0,0495000"]
["105348","SINAPI",5679,"0,2374000"]
["105348","SINAPI-I",20078,"0,1658000"]
["105348","SINAPI",88246,"0,7650000"]
["105348","SINAPI",88316,"0,5100000"]
["105349",null,null,"","50,5791507","54,3353498"]
["105349","SINAPI",5678,"0,0548000"]
["105349","SINAPI",5679,"0,2630000"]
["105349","SINAPI-I",20078,"0,1957000"]
["105349","SINAPI",88246,"0,8942000"]
["105349","SINAPI",88316,"0,5961000"]
["105350",null,null,"","50,7901014","54,5316805"]
["105350","SINAPI",5678,"0,0602000"]
["105350","SINAPI",5679,"0,2886000"]
["105350","SINAPI-I",20078,"0,2250000"]
["105350","SINAPI",88246,"1,0233000"]
["105350","SINAPI",88316,"0,6822000"]
["105351",null,null,"","50,8084994","54,5387182"]
["105351","SINAPI",5678,"0,0655000"]
["105351","SINAPI",5679,"0,3142000"]
["105351","SINAPI-I",20078,"0,2647000"]
["105351","SINAPI",88246,"1,1524000"]
["105351","SINAPI",88316,"0,7682000"]
["105352",null,null,"","42,4579875","46,1589468"]
["105352","SINAPI",5631,"0,0708000"]
["105352","SINAPI",5632,"0,3398000"]
["105352","SINAPI-I",20078,"0,2975000"]
["105352","SINAPI",88246,"1,2815000"]
["105352","SINAPI",88316,"0,8543000"]
["105353",null,null,"","42,6870020","46,3979486"]
["105353","SINAPI",5631,"0,0815000"]
["105353","SINAPI",5632,"0,3910000"]
["105353","SINAPI-I",20078,"0,3750000"]
["105353","SINAPI",88246,"1,5397000"]
["105353","SINAPI",88316,"1,0265000"]
["105354",null,null,"","43,3628984","47,0745242"]
["105354","SINAPI",5631,"0,0922000"]
["105354","SINAPI",5632,"0,4421000"]
["105354","SINAPI-I",20078,"0,3970000"]
["105354","SINAPI",88246,"1,7979000"]
["105354","SINAPI",88316,"1,1986000"]
["105355",null,null,"","43,7124951","47,4346203"]
["105355","SINAPI",5631,"0,1028000"]
["105355","SINAPI",5632,"0,4933000"]
["105355","SINAPI-I",20078,"0,4400000"]
["105355","SINAPI",88246,"2,0561000"]
["105355","SINAPI",88316,"1,3708000"]
["105356",null,null,"","43,8769416","47,5959394"]
["105356","SINAPI",5631,"0,1135000"]
["105356","SINAPI",5632,"0,5445000"]
["105356","SINAPI-I",20078,"0,4975000"]
["105356","SINAPI",88246,"2,3144000"]
["105356","SINAPI",88316,"1,5429000"]
["105357",null,null,"","43,9489758","47,6738319"]
["105357","SINAPI",5631,"0,1242000"]
["105357","SINAPI",5632,"0,5957000"]
["105357","SINAPI-I",20078,"0,5638000"]
["105357","SINAPI",88246,"2,5726000"]
["105357","SINAPI",88316,"1,7151000"]
["105358",null,null,"","42,9177719","46,6225714"]
["105358","SINAPI",5631,"0,1455000"]
["105358","SINAPI",5632,"0,6981000"]
["105358","SINAPI-I",20078,"0,9050000"]
["105358","SINAPI",88246,"3,0890000"]
["105358","SINAPI",88316,"2,0593000"]
["105369",null,null,"","13,9990519","15,9382239"]
["105369","SINAPI",5678,"0,0260000"]
["105369","SINAPI",5679,"0,1248000"]
["105369","SINAPI-I",20078,"0,0549000"]
["105369","SINAPI-I",40421,"1,0000000"]
["105369","SINAPI",88246,"0,1970000"]
["105369","SINAPI",88316,"0,1313000"]
["105377",null,null,"","16,4560099","18,6141960"]
["105377","SINAPI",5678,"0,0195000"]
["105377","SINAPI",5679,"0,0936000"]
["105377","SINAPI-I",20078,"0,0275000"]
["105377","SINAPI-I",40418,"1,0000000"]
["105377","SINAPI",88246,"0,1477000"]
["105377","SINAPI",88316,"0,0985000"]
["105378",null,null,"","46,0992908","49,8763398"]
["105378","SINAPI",5678,"0,0141000"]
["105378","SINAPI",5679,"0,0675000"]
["105378","SINAPI-I",20078,"0,0326000"]
["105378","SINAPI",88246,"0,1243000"]
["105378","SINAPI",88316,"0,0829000"]
["105379",null,null,"","48,2851380","51,9975033"]
["105379","SINAPI",5678,"0,0167000"]
["105379","SINAPI",5679,"0,0803000"]
["105379","SINAPI-I",20078,"0,0425000"]
["105379","SINAPI",88246,"0,1889000"]
["105379","SINAPI",88316,"0,1259000"]
["105380",null,null,"","43,9684087","47,6868688"]
["105380","SINAPI",5631,"0,0621000"]
["105380","SINAPI",5632,"0,2978000"]
["105380","SINAPI-I",20078,"0,2819000"]
["105380","SINAPI",88246,"1,2863000"]
["105380","SINAPI",88316,"0,8575000"]
["105388",null,null,"","48,1576694","51,9459890"]
["105388","SINAPI",5678,"0,0167000"]
["105388","SINAPI",5679,"0,0405000"]
["105388","SINAPI-I",20078,"0,0425000"]
["105388","SINAPI",88246,"0,1706000"]
["105388","SINAPI",88316,"0,1137000"]
["105389",null,null,"","49,5563141","53,2869786"]
["105389","SINAPI",5678,"0,0194000"]
["105389","SINAPI",5679,"0,0469000"]
["105389","SINAPI-I",20078,"0,0524000"]
["105389","SINAPI",88246,"0,2289000"]
["105389","SINAPI",88316,"0,1526000"]
["105390",null,null,"","46,9063114","50,6528419"]
["105390","SINAPI",5631,"0,0851000"]
["105390","SINAPI",5632,"0,2059000"]
["105390","SINAPI-I",20078,"0,2488000"]
["105390","SINAPI",88246,"1,5682000"]
["105390","SINAPI",88316,"1,0455000"]
["105391",null,null,"","45,0801872","48,8247199"]
["105391","SINAPI",5631,"0,1028000"]
["105391","SINAPI",5632,"0,2487000"]
["105391","SINAPI-I",20078,"0,4400000"]
["105391","SINAPI",88246,"1,8576000"]
["105391","SINAPI",88316,"1,2384000"]
["105392",null,null,"","49,4850950","53,2363273"]
["105392","SINAPI",5678,"0,0194000"]
["105392","SINAPI",5679,"0,0931000"]
["105392","SINAPI-I",20078,"0,0524000"]
["105392","SINAPI",88246,"0,2534000"]
["105392","SINAPI",88316,"0,1689000"]
["105393",null,null,"","50,0000001","53,7437605"]
["105393","SINAPI",5678,"0,0221000"]
["105393","SINAPI",5679,"0,1059000"]
["105393","SINAPI-I",20078,"0,0678000"]
["105393","SINAPI",88246,"0,3180000"]
["105393","SINAPI",88316,"0,2120000"]
["105394",null,null,"","50,4243828","54,1889485"]
["105394","SINAPI",5678,"0,0247000"]
["105394","SINAPI",5679,"0,1187000"]
["105394","SINAPI-I",20078,"0,0829000"]
["105394","SINAPI",88246,"0,3825000"]
["105394","SINAPI",88316,"0,2550000"]
["105395",null,null,"","50,6738545","54,4492845"]
["105395","SINAPI",5678,"0,0274000"]
["105395","SINAPI",5679,"0,1315000"]
["105395","SINAPI-I",20078,"0,0978000"]
["105395","SINAPI",88246,"0,4471000"]
["105395","SINAPI",88316,"0,2981000"]
["105396",null,null,"","50,8819134","54,6257941"]
["105396","SINAPI",5678,"0,0301000"]
["105396","SINAPI",5679,"0,1443000"]
["105396","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["105396","SINAPI",88246,"0,5116000"]
["105396","SINAPI",88316,"0,3411000"]
["105397",null,null,"","50,8842445","54,6174796"]
["105397","SINAPI",5678,"0,0327000"]
["105397","SINAPI",5679,"0,1571000"]
["105397","SINAPI-I",20078,"0,1324000"]
["105397","SINAPI",88246,"0,5762000"]
["105397","SINAPI",88316,"0,3841000"]
["105398",null,null,"","42,5208039","46,2312513"]
["105398","SINAPI",5631,"0,0354000"]
["105398","SINAPI",5632,"0,1699000"]
["105398","SINAPI-I",20078,"0,1488000"]
["105398","SINAPI",88246,"0,6407000"]
["105398","SINAPI",88316,"0,4272000"]
["105399",null,null,"","42,7296139","46,4354529"]
["105399","SINAPI",5631,"0,0407000"]
["105399","SINAPI",5632,"0,1955000"]
["105399","SINAPI-I",20078,"0,1875000"]
["105399","SINAPI",88246,"0,7699000"]
["105399","SINAPI",88316,"0,5132000"]
["105400",null,null,"","43,3905451","47,1167371"]
["105400","SINAPI",5631,"0,0461000"]
["105400","SINAPI",5632,"0,2211000"]
["105400","SINAPI-I",20078,"0,1985000"]
["105400","SINAPI",88246,"0,8990000"]
["105400","SINAPI",88316,"0,5993000"]
["105401",null,null,"","43,7266418","47,4510782"]
["105401","SINAPI",5631,"0,0514000"]
["105401","SINAPI",5632,"0,2467000"]
["105401","SINAPI-I",20078,"0,2200000"]
["105401","SINAPI",88246,"1,0281000"]
["105401","SINAPI",88316,"0,6854000"]
["105402",null,null,"","43,8837739","47,6169217"]
["105402","SINAPI",5631,"0,0568000"]
["105402","SINAPI",5632,"0,2723000"]
["105402","SINAPI-I",20078,"0,2488000"]
["105402","SINAPI",88246,"1,1572000"]
["105402","SINAPI",88316,"0,7715000"]
["97173",null,null,"","42,7805097","46,5106562"]
["97173","SINAPI",5631,"0,0184000"]
["97173","SINAPI",5632,"0,0882000"]
["97173","SINAPI-I",10997,"0,1875000"]
["97173","SINAPI",88246,"0,1604000"]
["97173","SINAPI",88316,"0,1069000"]
["97173","SINAPI",88317,"0,5640000"]
["97174",null,null,"","43,5617470","47,2740064"]
["97174","SINAPI",5631,"0,0210000"]
["97174","SINAPI",5632,"0,1006000"]
["97174","SINAPI-I",10997,"0,2187000"]
["97174","SINAPI",88246,"0,2233000"]
["97174","SINAPI",88316,"0,1489000"]
["97174","SINAPI",88317,"0,6580000"]
["97175",null,null,"","44,1353506","47,8353335"]
["97175","SINAPI",5631,"0,0236000"]
["97175","SINAPI",5632,"0,1131000"]
["97175","SINAPI-I",10997,"0,2499000"]
["97175","SINAPI",88246,"0,2862000"]
["97175","SINAPI",88316,"0,1908000"]
["97175","SINAPI",88317,"0,7520000"]
["97176",null,null,"","44,5479296","48,2896847"]
["97176","SINAPI",5631,"0,0262000"]
["97176","SINAPI",5632,"0,1256000"]
["97176","SINAPI-I",10997,"0,2812000"]
["97176","SINAPI",88246,"0,3492000"]
["97176","SINAPI",88316,"0,2328000"]
["97176","SINAPI",88317,"0,8460000"]
["97177",null,null,"","44,9167734","48,6634846"]
["97177","SINAPI",5631,"0,0288000"]
["97177","SINAPI",5632,"0,1381000"]
["97177","SINAPI-I",10997,"0,3124000"]
["97177","SINAPI",88246,"0,4121000"]
["97177","SINAPI",88316,"0,2747000"]
["97177","SINAPI",88317,"0,9400000"]
["97178",null,null,"","45,4018141","49,1403872"]
["97178","SINAPI",5631,"0,0340000"]
["97178","SINAPI",5632,"0,1630000"]
["97178","SINAPI-I",10997,"0,3749000"]
["97178","SINAPI",88246,"0,5379000"]
["97178","SINAPI",88316,"0,3586000"]
["97178","SINAPI",88317,"1,1280000"]
["97179",null,null,"","45,7529824","49,5032146"]
["97179","SINAPI",5631,"0,0392000"]
["97179","SINAPI",5632,"0,1880000"]
["97179","SINAPI-I",10997,"0,4374000"]
["97179","SINAPI",88246,"0,6638000"]
["97179","SINAPI",88316,"0,4425000"]
["97179","SINAPI",88317,"1,3160000"]
["97180",null,null,"","46,0134187","49,7567705"]
["97180","SINAPI",5631,"0,0444000"]
["97180","SINAPI",5632,"0,2129000"]
["97180","SINAPI-I",10997,"0,4999000"]
["97180","SINAPI",88246,"0,7896000"]
["97180","SINAPI",88316,"0,5264000"]
["97180","SINAPI",88317,"1,5040000"]
["97181",null,null,"","46,2202280","49,9614595"]
["97181","SINAPI",5631,"0,0496000"]
["97181","SINAPI",5632,"0,2378000"]
["97181","SINAPI-I",10997,"0,5624000"]
["97181","SINAPI",88246,"0,9155000"]
["97181","SINAPI",88316,"0,6103000"]
["97181","SINAPI",88317,"1,6920000"]
["97182",null,null,"","45,2158165","48,9709853"]
["97182","SINAPI-I",10997,"0,6249000"]
["97182","SINAPI",88246,"1,0413000"]
["97182","SINAPI",88316,"0,6942000"]
["97182","SINAPI",88317,"1,8799000"]
["97182","SINAPI",88907,"0,0548000"]
["97182","SINAPI",88908,"0,2628000"]
["97183",null,null,"","43,8859716","47,6190477"]
["97183","SINAPI",5631,"0,0184000"]
["97183","SINAPI",5632,"0,0445000"]
["97183","SINAPI-I",10997,"0,1875000"]
["97183","SINAPI",88246,"0,1449000"]
["97183","SINAPI",88316,"0,0966000"]
["97183","SINAPI",88317,"0,5640000"]
["97184",null,null,"","44,6173255","48,3529412"]
["97184","SINAPI",5631,"0,0210000"]
["97184","SINAPI",5632,"0,0507000"]
["97184","SINAPI-I",10997,"0,2187000"]
["97184","SINAPI",88246,"0,2018000"]
["97184","SINAPI",88316,"0,1345000"]
["97184","SINAPI",88317,"0,6580000"]
["97185",null,null,"","45,1542651","48,8836266"]
["97185","SINAPI",5631,"0,0236000"]
["97185","SINAPI",5632,"0,0570000"]
["97185","SINAPI-I",10997,"0,2499000"]
["97185","SINAPI",88246,"0,2586000"]
["97185","SINAPI",88316,"0,1724000"]
["97185","SINAPI",88317,"0,7520000"]
["97186",null,null,"","45,5706306","49,3162902"]
["97186","SINAPI",5631,"0,0262000"]
["97186","SINAPI",5632,"0,0633000"]
["97186","SINAPI-I",10997,"0,2812000"]
["97186","SINAPI",88246,"0,3155000"]
["97186","SINAPI",88316,"0,2103000"]
["97186","SINAPI",88317,"0,8460000"]
["97187",null,null,"","45,9028076","49,6551725"]
["97187","SINAPI",5631,"0,0288000"]
["97187","SINAPI",5632,"0,0696000"]
["97187","SINAPI-I",10997,"0,3124000"]
["97187","SINAPI",88246,"0,3723000"]
["97187","SINAPI",88316,"0,2482000"]
["97187","SINAPI",88317,"0,9400000"]
["97188",null,null,"","46,3766418","50,1308616"]
["97188","SINAPI",5631,"0,0340000"]
["97188","SINAPI",5632,"0,0822000"]
["97188","SINAPI-I",10997,"0,3749000"]
["97188","SINAPI",88246,"0,4860000"]
["97188","SINAPI",88316,"0,3240000"]
["97188","SINAPI",88317,"1,1280000"]
["97189",null,null,"","46,7118375","50,4585457"]
["97189","SINAPI",5631,"0,0392000"]
["97189","SINAPI",5632,"0,0948000"]
["97189","SINAPI-I",10997,"0,4374000"]
["97189","SINAPI",88246,"0,5997000"]
["97189","SINAPI",88316,"0,3998000"]
["97189","SINAPI",88317,"1,3160000"]
["97190",null,null,"","46,9640538","50,7123885"]
["97190","SINAPI",5631,"0,0444000"]
["97190","SINAPI",5632,"0,1073000"]
["97190","SINAPI-I",10997,"0,4999000"]
["97190","SINAPI",88246,"0,7134000"]
["97190","SINAPI",88316,"0,4756000"]
["97190","SINAPI",88317,"1,5040000"]
["97191",null,null,"","47,1498622","50,9039147"]
["97191","SINAPI",5631,"0,0496000"]
["97191","SINAPI",5632,"0,1199000"]
["97191","SINAPI-I",10997,"0,5624000"]
["97191","SINAPI",88246,"0,8271000"]
["97191","SINAPI",88316,"0,5514000"]
["97191","SINAPI",88317,"1,6920000"]
["97192",null,null,"","46,2924370","50,0500189"]
["97192","SINAPI-I",10997,"0,6249000"]
["97192","SINAPI",88246,"0,9408000"]
["97192","SINAPI",88316,"0,6272000"]
["97192","SINAPI",88317,"1,8799000"]
["97192","SINAPI",88907,"0,0548000"]
["97192","SINAPI",88908,"0,1325000"]
["90694",null,null,"","4,6455834","5,3679653"]
["90694","SINAPI-I",20078,"0,0104000"]
["90694","SINAPI-I",36365,"1,0500000"]
["90694","SINAPI",88246,"0,0753000"]
["90694","SINAPI",88316,"0,0753000"]
["90695",null,null,"","2,8897772","3,3424283"]
["90695","SINAPI-I",20078,"0,0146000"]
["90695","SINAPI-I",41936,"1,0500000"]
["90695","SINAPI",88246,"0,0892000"]
["90695","SINAPI",88316,"0,0892000"]
["90696",null,null,"","1,9915427","2,3113528"]
["90696","SINAPI-I",20078,"0,0167000"]
["90696","SINAPI-I",41930,"1,0500000"]
["90696","SINAPI",88246,"0,1030000"]
["90696","SINAPI",88316,"0,1030000"]
["90697",null,null,"","1,4529651","1,6903135"]
["90697","SINAPI-I",20078,"0,0208000"]
["90697","SINAPI-I",41931,"1,0500000"]
["90697","SINAPI",88246,"0,1169000"]
["90697","SINAPI",88316,"0,1169000"]
["90698",null,null,"","1,0671562","1,2371488"]
["90698","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["90698","SINAPI-I",41932,"1,0500000"]
["90698","SINAPI",88246,"0,1308000"]
["90698","SINAPI",88316,"0,1308000"]
["90699",null,null,"","0,8372036","0,9703405"]
["90699","SINAPI-I",20078,"0,0292000"]
["90699","SINAPI-I",41933,"1,0500000"]
["90699","SINAPI",88246,"0,1447000"]
["90699","SINAPI",88316,"0,1447000"]
["90700",null,null,"","0,6534808","0,7589736"]
["90700","SINAPI",5678,"0,0283000"]
["90700","SINAPI",5679,"0,0176000"]
["90700","SINAPI-I",20078,"0,0333000"]
["90700","SINAPI-I",41934,"1,0500000"]
["90700","SINAPI",88246,"0,0873000"]
["90700","SINAPI",88316,"0,0873000"]
["90701",null,null,"","4,1113864","4,7363847"]
["90701","SINAPI-I",305,"0,1667000"]
["90701","SINAPI-I",20078,"0,0146000"]
["90701","SINAPI-I",38032,"1,0500000"]
["90701","SINAPI",88246,"0,0993000"]
["90701","SINAPI",88316,"0,0993000"]
["90702",null,null,"","2,8177668","3,2678025"]
["90702","SINAPI-I",306,"0,1667000"]
["90702","SINAPI-I",20078,"0,0167000"]
["90702","SINAPI-I",38033,"1,0500000"]
["90702","SINAPI",88246,"0,1132000"]
["90702","SINAPI",88316,"0,1132000"]
["90703",null,null,"","2,0183383","2,3350423"]
["90703","SINAPI-I",307,"0,1667000"]
["90703","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["90703","SINAPI-I",38034,"1,0500000"]
["90703","SINAPI",88246,"0,1271000"]
["90703","SINAPI",88316,"0,1271000"]
["90704",null,null,"","1,5060467","1,7422255"]
["90704","SINAPI-I",308,"0,1667000"]
["90704","SINAPI-I",20078,"0,0208000"]
["90704","SINAPI-I",38035,"1,0500000"]
["90704","SINAPI",88246,"0,1410000"]
["90704","SINAPI",88316,"0,1410000"]
["90705",null,null,"","1,2668409","1,4706303"]
["90705","SINAPI-I",309,"0,1667000"]
["90705","SINAPI-I",20078,"0,0229000"]
["90705","SINAPI-I",38036,"1,0500000"]
["90705","SINAPI",88246,"0,1549000"]
["90705","SINAPI",88316,"0,1549000"]
["90706",null,null,"","0,9067105","1,0501750"]
["90706","SINAPI-I",310,"0,1667000"]
["90706","SINAPI",5678,"0,0316000"]
["90706","SINAPI",5679,"0,0196000"]
["90706","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["90706","SINAPI-I",38037,"1,0500000"]
["90706","SINAPI",88246,"0,0975000"]
["90706","SINAPI",88316,"0,0975000"]
["90708",null,null,"","0,5171407","0,6028112"]
["90708","SINAPI",5631,"0,0422000"]
["90708","SINAPI",5632,"0,0262000"]
["90708","SINAPI-I",20078,"0,0694000"]
["90708","SINAPI-I",41782,"1,0500000"]
["90708","SINAPI",88246,"0,1301000"]
["90708","SINAPI",88316,"0,1301000"]
["90724",null,null,"","70,2960841","73,3276158"]
["90724","SINAPI",88246,"0,5086000"]
["90724","SINAPI",88316,"0,5086000"]
["90724","SINAPI",88629,"0,0018000"]
["90725",null,null,"","69,9612404","72,9965157"]
["90725","SINAPI",88246,"0,6217000"]
["90725","SINAPI",88316,"0,6217000"]
["90725","SINAPI",88629,"0,0025000"]
["90726",null,null,"","69,5439740","72,6448216"]
["90726","SINAPI",88246,"0,7348000"]
["90726","SINAPI",88316,"0,7348000"]
["90726","SINAPI",88629,"0,0033000"]
["90727",null,null,"","69,3063747","72,3989899"]
["90727","SINAPI",88246,"0,8479000"]
["90727","SINAPI",88316,"0,8479000"]
["90727","SINAPI",88629,"0,0040000"]
["90728",null,null,"","69,1358025","72,2345625"]
["90728","SINAPI",88246,"0,9610000"]
["90728","SINAPI",88316,"0,9610000"]
["90728","SINAPI",88629,"0,0047000"]
["90729",null,null,"","68,9883183","72,1110010"]
["90729","SINAPI",88246,"1,0741000"]
["90729","SINAPI",88316,"1,0741000"]
["90729","SINAPI",88629,"0,0054000"]
["90730",null,null,"","68,8743039","72,0035779"]
["90730","SINAPI",88246,"1,1872000"]
["90730","SINAPI",88316,"1,1872000"]
["90730","SINAPI",88629,"0,0061000"]
["90731",null,null,"","68,7760653","71,9086461"]
["90731","SINAPI",88246,"1,3003000"]
["90731","SINAPI",88316,"1,3003000"]
["90731","SINAPI",88629,"0,0068000"]
["90732",null,null,"","68,6103152","71,7472599"]
["90732","SINAPI",88246,"1,6396000"]
["90732","SINAPI",88316,"1,6396000"]
["90732","SINAPI",88629,"0,0089000"]
["90733",null,null,"","74,2160279","77,0186336"]
["90733","SINAPI",88246,"0,0753000"]
["90733","SINAPI",88316,"0,0753000"]
["90734",null,null,"","74,4117648","77,1653544"]
["90734","SINAPI",88246,"0,0892000"]
["90734","SINAPI",88316,"0,0892000"]
["90735",null,null,"","74,3002545","77,0975057"]
["90735","SINAPI",88246,"0,1030000"]
["90735","SINAPI",88316,"0,1030000"]
["90736",null,null,"","74,0492171","76,8924303"]
["90736","SINAPI",88246,"0,1169000"]
["90736","SINAPI",88316,"0,1169000"]
["90737",null,null,"","73,9562625","76,7317940"]
["90737","SINAPI",88246,"0,1308000"]
["90737","SINAPI",88316,"0,1308000"]
["90738",null,null,"","73,9208634","76,6881029"]
["90738","SINAPI",88246,"0,1447000"]
["90738","SINAPI",88316,"0,1447000"]
["90739",null,null,"","43,6046513","47,3398481"]
["90739","SINAPI",5678,"0,0283000"]
["90739","SINAPI",5679,"0,0176000"]
["90739","SINAPI",88246,"0,0873000"]
["90739","SINAPI",88316,"0,0873000"]
["90740",null,null,"","74,0157481","76,7605634"]
["90740","SINAPI",88246,"0,0993000"]
["90740","SINAPI",88316,"0,0993000"]
["90741",null,null,"","74,1339492","76,9547326"]
["90741","SINAPI",88246,"0,1132000"]
["90741","SINAPI",88316,"0,1132000"]
["90742",null,null,"","74,2798354","77,0220589"]
["90742","SINAPI",88246,"0,1271000"]
["90742","SINAPI",88316,"0,1271000"]
["90743",null,null,"","74,1219964","76,8595042"]
["90743","SINAPI",88246,"0,1410000"]
["90743","SINAPI",88316,"0,1410000"]
["90744",null,null,"","74,1176471","76,9115443"]
["90744","SINAPI",88246,"0,1549000"]
["90744","SINAPI",88316,"0,1549000"]
["90745",null,null,"","43,6458334","47,3222981"]
["90745","SINAPI",5678,"0,0316000"]
["90745","SINAPI",5679,"0,0196000"]
["90745","SINAPI",88246,"0,0975000"]
["90745","SINAPI",88316,"0,0975000"]
["90746",null,null,"","74,4336570","77,2988506"]
["90746","SINAPI",88246,"0,0814000"]
["90746","SINAPI",88316,"0,0814000"]
["90747",null,null,"","32,8428487","36,3281250"]
["90747","SINAPI",5631,"0,0422000"]
["90747","SINAPI",5632,"0,0262000"]
["90747","SINAPI",88246,"0,1301000"]
["90747","SINAPI",88316,"0,1301000"]
["94869",null,null,"","0,2884564","0,3355001"]
["94869","SINAPI-I",20078,"0,0379000"]
["94869","SINAPI-I",41779,"1,0500000"]
["94869","SINAPI",88246,"0,0200000"]
["94869","SINAPI",88316,"0,0200000"]
["94870",null,null,"","30,7262569","34,0425531"]
["94870","SINAPI-I",20078,"0,0379000"]
["94870","SINAPI",88246,"0,0200000"]
["94870","SINAPI",88316,"0,0200000"]
["94871",null,null,"","0,3250779","0,3784960"]
["94871","SINAPI-I",20078,"0,0417000"]
["94871","SINAPI-I",41780,"1,0500000"]
["94871","SINAPI",88246,"0,0349000"]
["94871","SINAPI",88316,"0,0349000"]
["94872",null,null,"","39,2712550","42,9657794"]
["94872","SINAPI-I",20078,"0,0417000"]
["94872","SINAPI",88246,"0,0349000"]
["94872","SINAPI",88316,"0,0349000"]
["94875",null,null,"","0,4837614","0,5620443"]
["94875","SINAPI",5631,"0,0638000"]
["94875","SINAPI",5632,"0,0397000"]
["94875","SINAPI-I",20078,"0,1042000"]
["94875","SINAPI-I",41783,"1,0500000"]
["94875","SINAPI",88246,"0,1970000"]
["94875","SINAPI",88316,"0,1970000"]
["94876",null,null,"","29,5161851","32,7465958"]
["94876","SINAPI",5631,"0,0638000"]
["94876","SINAPI",5632,"0,0397000"]
["94876","SINAPI-I",20078,"0,1042000"]
["94876","SINAPI",88246,"0,1970000"]
["94876","SINAPI",88316,"0,1970000"]
["94878",null,null,"","29,9638989","33,2377401"]
["94878","SINAPI",5631,"0,0749000"]
["94878","SINAPI",5632,"0,0466000"]
["94878","SINAPI-I",20078,"0,1042000"]
["94878","SINAPI",88246,"0,2311000"]
["94878","SINAPI",88316,"0,2311000"]
["94879",null,null,"","0,4523663","0,5253376"]
["94879","SINAPI",5631,"0,0917000"]
["94879","SINAPI",5632,"0,0570000"]
["94879","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94879","SINAPI-I",41785,"1,0500000"]
["94879","SINAPI",88246,"0,2830000"]
["94879","SINAPI",88316,"0,2830000"]
["94880",null,null,"","28,3689591","31,5193247"]
["94880","SINAPI",5631,"0,0917000"]
["94880","SINAPI",5632,"0,0570000"]
["94880","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94880","SINAPI",88246,"0,2830000"]
["94880","SINAPI",88316,"0,2830000"]
["94881",null,null,"","0,3896948","0,4522990"]
["94881","SINAPI",5631,"0,1088000"]
["94881","SINAPI",5632,"0,0676000"]
["94881","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94881","SINAPI-I",41786,"1,0500000"]
["94881","SINAPI",88246,"0,3355000"]
["94881","SINAPI",88316,"0,3355000"]
["94882",null,null,"","29,0174104","32,1926973"]
["94882","SINAPI",5631,"0,1088000"]
["94882","SINAPI",5632,"0,0676000"]
["94882","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94882","SINAPI",88246,"0,3355000"]
["94882","SINAPI",88316,"0,3355000"]
["94884",null,null,"","29,8563397","33,0950253"]
["94884","SINAPI",5631,"0,1434000"]
["94884","SINAPI",5632,"0,0891000"]
["94884","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94884","SINAPI",88246,"0,4424000"]
["94884","SINAPI",88316,"0,4424000"]
["97121",null,null,"","71,8253969","74,7330961"]
["97121","SINAPI-I",20078,"0,0042000"]
["97121","SINAPI",88246,"0,0640000"]
["97121","SINAPI",88316,"0,0640000"]
["97122",null,null,"","69,3811075","72,5947522"]
["97122","SINAPI-I",20078,"0,0073000"]
["97122","SINAPI",88246,"0,0756000"]
["97122","SINAPI",88316,"0,0756000"]
["97123",null,null,"","68,9944135","72,1105528"]
["97123","SINAPI-I",20078,"0,0094000"]
["97123","SINAPI",88246,"0,0872000"]
["97123","SINAPI",88316,"0,0872000"]
["97124",null,null,"","70,8737865","74,0259741"]
["97124","SINAPI-I",20078,"0,0042000"]
["97124","SINAPI",88246,"0,0519000"]
["97124","SINAPI",88316,"0,0519000"]
["97125",null,null,"","68,3794467","71,5302492"]
["97125","SINAPI-I",20078,"0,0073000"]
["97125","SINAPI",88246,"0,0613000"]
["97125","SINAPI",88316,"0,0613000"]
["97126",null,null,"","67,7966102","70,9480123"]
["97126","SINAPI-I",20078,"0,0094000"]
["97126","SINAPI",88246,"0,0707000"]
["97126","SINAPI",88316,"0,0707000"]
["102264",null,null,"","10,8895705","12,4560522"]
["102264","SINAPI-I",303,"0,1667000"]
["102264","SINAPI-I",9836,"1,0500000"]
["102264","SINAPI-I",20078,"0,0104200"]
["102264","SINAPI",88246,"0,0752800"]
["102264","SINAPI",88316,"0,0752800"]
["102265",null,null,"","68,4575778","71,6013303"]
["102265","SINAPI",88246,"2,0920000"]
["102265","SINAPI",88316,"2,0920000"]
["102265","SINAPI",88629,"0,0117000"]
["102266",null,null,"","68,4093662","71,5609668"]
["102266","SINAPI",88246,"2,3182000"]
["102266","SINAPI",88316,"2,3182000"]
["102266","SINAPI",88629,"0,0131000"]
["102267",null,null,"","68,3183975","71,4692619"]
["102267","SINAPI",88246,"2,6575000"]
["102267","SINAPI",88316,"2,6575000"]
["102267","SINAPI",88629,"0,0153000"]
["102268",null,null,"","68,2943926","71,4476084"]
["102268","SINAPI",88246,"2,9968000"]
["102268","SINAPI",88316,"2,9968000"]
["102268","SINAPI",88629,"0,0174000"]
["102269",null,null,"","68,2221659","71,3812597"]
["102269","SINAPI",88246,"3,6754000"]
["102269","SINAPI",88316,"3,6754000"]
["102269","SINAPI",88629,"0,0216000"]
["105260",null,null,"","9,2488502","10,5740181"]
["105260","SINAPI-I",20078,"0,0042000"]
["105260","SINAPI-I",36375,"1,0250000"]
["105260","SINAPI",88246,"0,0640000"]
["105260","SINAPI",88316,"0,0640000"]
["105285",null,null,"","7,6399790","8,8326446"]
["105285","SINAPI-I",20078,"0,0042000"]
["105285","SINAPI-I",36375,"1,0250000"]
["105285","SINAPI",88246,"0,0519000"]
["105285","SINAPI",88316,"0,0519000"]
["105286",null,null,"","30,5267523","33,7944664"]
["105286","SINAPI-I",3845,"1,0000000"]
["105286","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["105286","SINAPI",88246,"0,2585000"]
["105286","SINAPI",88316,"0,2585000"]
["105287",null,null,"","26,8918918","29,9525248"]
["105287","SINAPI-I",3845,"1,0000000"]
["105287","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["105287","SINAPI",88246,"0,2097000"]
["105287","SINAPI",88316,"0,2097000"]
["105288",null,null,"","22,3822999","25,0993048"]
["105288","SINAPI-I",11045,"1,0000000"]
["105288","SINAPI-I",20078,"0,0438000"]
["105288","SINAPI",88246,"0,3054000"]
["105288","SINAPI",88316,"0,3054000"]
["105289",null,null,"","19,2633015","21,6988621"]
["105289","SINAPI-I",11045,"1,0000000"]
["105289","SINAPI-I",20078,"0,0438000"]
["105289","SINAPI",88246,"0,2478000"]
["105289","SINAPI",88316,"0,2478000"]
["105290",null,null,"","19,3486220","21,8049327"]
["105290","SINAPI-I",3837,"1,0000000"]
["105290","SINAPI-I",20078,"0,0563000"]
["105290","SINAPI",88246,"0,3523000"]
["105290","SINAPI",88316,"0,3523000"]
["105291",null,null,"","16,5078077","18,7006319"]
["105291","SINAPI-I",3837,"1,0000000"]
["105291","SINAPI-I",20078,"0,0563000"]
["105291","SINAPI",88246,"0,2858000"]
["105291","SINAPI",88316,"0,2858000"]
["105292",null,null,"","27,8169014","30,9265944"]
["105292","SINAPI-I",1831,"1,0000000"]
["105292","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["105292","SINAPI",88246,"0,3877000"]
["105292","SINAPI",88316,"0,3877000"]
["105293",null,null,"","24,2686890","27,1495570"]
["105293","SINAPI-I",1831,"1,0000000"]
["105293","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["105293","SINAPI",88246,"0,3146000"]
["105293","SINAPI",88316,"0,3146000"]
["105294",null,null,"","16,6815685","18,8681592"]
["105294","SINAPI-I",1825,"1,0000000"]
["105294","SINAPI-I",20078,"0,0438000"]
["105294","SINAPI",88246,"0,4580000"]
["105294","SINAPI",88316,"0,4580000"]
["105295",null,null,"","14,1350774","16,0621085"]
["105295","SINAPI-I",1825,"1,0000000"]
["105295","SINAPI-I",20078,"0,0438000"]
["105295","SINAPI",88246,"0,3716000"]
["105295","SINAPI",88316,"0,3716000"]
["105296",null,null,"","11,4054340","13,0182790"]
["105296","SINAPI-I",1827,"1,0000000"]
["105296","SINAPI-I",20078,"0,0563000"]
["105296","SINAPI",88246,"0,5284000"]
["105296","SINAPI",88316,"0,5284000"]
["105308",null,null,"","67,5480770","70,6521740"]
["105308","SINAPI-I",20078,"0,0136000"]
["105308","SINAPI",88246,"0,0988000"]
["105308","SINAPI",88316,"0,0988000"]
["105309",null,null,"","66,8151448","70,0803213"]
["105309","SINAPI-I",20078,"0,0155000"]
["105309","SINAPI",88246,"0,1058000"]
["105309","SINAPI",88316,"0,1058000"]
["105310",null,null,"","66,7296787","69,9658704"]
["105310","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["105310","SINAPI",88246,"0,1243000"]
["105310","SINAPI",88316,"0,1243000"]
["105311",null,null,"","68,5800605","71,8918919"]
["105311","SINAPI-I",20078,"0,0094000"]
["105311","SINAPI",88246,"0,0806000"]
["105311","SINAPI",88316,"0,0806000"]
["105312",null,null,"","66,1807581","69,5538058"]
["105312","SINAPI-I",20078,"0,0136000"]
["105312","SINAPI",88246,"0,0802000"]
["105312","SINAPI",88316,"0,0802000"]
["105313",null,null,"","65,2291106","68,6893204"]
["105313","SINAPI-I",20078,"0,0155000"]
["105313","SINAPI",88246,"0,0858000"]
["105313","SINAPI",88316,"0,0858000"]
["105314",null,null,"","65,0793651","68,3127573"]
["105314","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["105314","SINAPI",88246,"0,1009000"]
["105314","SINAPI",88316,"0,1009000"]
["105315",null,null,"","67,7639047","70,9611452"]
["105315","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["105315","SINAPI",88246,"0,2097000"]
["105315","SINAPI",88316,"0,2097000"]
["105316",null,null,"","50,0000001","53,7662338"]
["105316","SINAPI",5678,"0,0221000"]
["105316","SINAPI",5679,"0,0534000"]
["105316","SINAPI-I",20078,"0,0678000"]
["105316","SINAPI",88246,"0,2873000"]
["105316","SINAPI",88316,"0,1915000"]
["105327",null,null,"","5,8244462","6,7424857"]
["105327","SINAPI-I",20078,"0,0073000"]
["105327","SINAPI-I",36376,"1,0250000"]
["105327","SINAPI",88246,"0,0756000"]
["105327","SINAPI",88316,"0,0756000"]
["105328",null,null,"","4,8015542","5,5356651"]
["105328","SINAPI-I",20078,"0,0073000"]
["105328","SINAPI-I",36376,"1,0250000"]
["105328","SINAPI",88246,"0,0613000"]
["105328","SINAPI",88316,"0,0613000"]
["105329",null,null,"","4,1470785","4,7865243"]
["105329","SINAPI-I",20078,"0,0094000"]
["105329","SINAPI-I",36377,"1,0250000"]
["105329","SINAPI",88246,"0,0872000"]
["105329","SINAPI",88316,"0,0872000"]
["105330",null,null,"","3,3938571","3,9156118"]
["105330","SINAPI-I",20078,"0,0094000"]
["105330","SINAPI-I",36377,"1,0250000"]
["105330","SINAPI",88246,"0,0707000"]
["105330","SINAPI",88316,"0,0707000"]
["105331",null,null,"","5,3740530","6,2397372"]
["105331","SINAPI-I",9825,"1,0250000"]
["105331","SINAPI-I",20078,"0,0094000"]
["105331","SINAPI",88246,"0,0806000"]
["105331","SINAPI",88316,"0,0806000"]
["105332",null,null,"","4,4407105","5,1239275"]
["105332","SINAPI-I",9825,"1,0250000"]
["105332","SINAPI-I",20078,"0,0094000"]
["105332","SINAPI",88246,"0,0654000"]
["105332","SINAPI",88316,"0,0654000"]
["105333",null,null,"","2,6253750","3,0409731"]
["105333","SINAPI",5678,"0,0081000"]
["105333","SINAPI",5679,"0,0387000"]
["105333","SINAPI-I",9829,"1,0250000"]
["105333","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["105333","SINAPI",88246,"0,1270000"]
["105333","SINAPI",88316,"0,1270000"]
["105334",null,null,"","1,9896991","2,3127634"]
["105334","SINAPI",5678,"0,0081000"]
["105334","SINAPI",5679,"0,0195000"]
["105334","SINAPI-I",9829,"1,0250000"]
["105334","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["105334","SINAPI",88246,"0,1030000"]
["105334","SINAPI",88316,"0,1030000"]
["105335",null,null,"","2,0631024","2,3894777"]
["105335","SINAPI",5678,"0,0095000"]
["105335","SINAPI",5679,"0,0458000"]
["105335","SINAPI-I",9826,"1,0250000"]
["105335","SINAPI-I",20078,"0,0229000"]
["105335","SINAPI",88246,"0,1502000"]
["105335","SINAPI",88316,"0,1502000"]
["105336",null,null,"","1,5617146","1,8119964"]
["105336","SINAPI",5678,"0,0095000"]
["105336","SINAPI",5679,"0,0231000"]
["105336","SINAPI-I",9826,"1,0250000"]
["105336","SINAPI-I",20078,"0,0229000"]
["105336","SINAPI",88246,"0,1219000"]
["105336","SINAPI",88316,"0,1219000"]
["105337",null,null,"","1,6877317","1,9622641"]
["105337","SINAPI",5678,"0,0110000"]
["105337","SINAPI",5679,"0,0529000"]
["105337","SINAPI-I",9827,"1,0250000"]
["105337","SINAPI-I",20078,"0,0271000"]
["105337","SINAPI",88246,"0,1734000"]
["105337","SINAPI",88316,"0,1734000"]
["105338",null,null,"","1,2786293","1,4864796"]
["105338","SINAPI",5678,"0,0110000"]
["105338","SINAPI",5679,"0,0267000"]
["105338","SINAPI-I",9827,"1,0250000"]
["105338","SINAPI-I",20078,"0,0271000"]
["105338","SINAPI",88246,"0,1407000"]
["105338","SINAPI",88316,"0,1407000"]
["105339",null,null,"","67,7655678","70,9570958"]
["105339","SINAPI-I",20078,"0,0094000"]
["105339","SINAPI",88246,"0,0654000"]
["105339","SINAPI",88316,"0,0654000"]
["105359",null,null,"","68,6567165","71,7884131"]
["105359","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["105359","SINAPI",88246,"0,2585000"]
["105359","SINAPI",88316,"0,2585000"]
["105360",null,null,"","66,6666667","69,9170125"]
["105360","SINAPI-I",20078,"0,0438000"]
["105360","SINAPI",88246,"0,3054000"]
["105360","SINAPI",88316,"0,3054000"]
["105361",null,null,"","65,8360656","69,1350711"]
["105361","SINAPI-I",20078,"0,0563000"]
["105361","SINAPI",88246,"0,3523000"]
["105361","SINAPI",88316,"0,3523000"]
["105362",null,null,"","70,2668361","73,3029093"]
["105362","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["105362","SINAPI",88246,"0,3877000"]
["105362","SINAPI",88316,"0,3877000"]
["105363",null,null,"","68,7006839","71,8276516"]
["105363","SINAPI-I",20078,"0,0438000"]
["105363","SINAPI",88246,"0,4580000"]
["105363","SINAPI",88316,"0,4580000"]
["105364",null,null,"","68,1900453","71,3645622"]
["105364","SINAPI-I",20078,"0,0563000"]
["105364","SINAPI",88246,"0,5284000"]
["105364","SINAPI",88316,"0,5284000"]
["105365",null,null,"","68,5900419","71,7336684"]
["105365","SINAPI-I",20078,"0,0500000"]
["105365","SINAPI",88246,"0,5169000"]
["105365","SINAPI",88316,"0,5169000"]
["105366",null,null,"","66,5139367","69,7690452"]
["105366","SINAPI-I",20078,"0,0875000"]
["105366","SINAPI",88246,"0,6107000"]
["105366","SINAPI",88316,"0,6107000"]
["105367",null,null,"","65,7722514","69,0715553"]
["105367","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["105367","SINAPI",88246,"0,7045000"]
["105367","SINAPI",88316,"0,7045000"]
["105368",null,null,"","13,5685210","15,4050464"]
["105368","SINAPI",5678,"0,0195000"]
["105368","SINAPI",5679,"0,0472000"]
["105368","SINAPI-I",20078,"0,0275000"]
["105368","SINAPI-I",40418,"1,0000000"]
["105368","SINAPI",88246,"0,1335000"]
["105368","SINAPI",88316,"0,0890000"]
["105370",null,null,"","11,4105406","13,0128956"]
["105370","SINAPI",5678,"0,0260000"]
["105370","SINAPI",5679,"0,0629000"]
["105370","SINAPI-I",20078,"0,0549000"]
["105370","SINAPI-I",40421,"1,0000000"]
["105370","SINAPI",88246,"0,1779000"]
["105370","SINAPI",88316,"0,1186000"]
["105371",null,null,"","64,1873279","67,5579323"]
["105371","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["105371","SINAPI",88246,"0,5716000"]
["105371","SINAPI",88316,"0,5716000"]
["105372",null,null,"","44,7121822","48,3750000"]
["105372","SINAPI",5678,"0,0130000"]
["105372","SINAPI",5679,"0,0315000"]
["105372","SINAPI-I",20078,"0,0275000"]
["105372","SINAPI",88246,"0,0890000"]
["105372","SINAPI",88316,"0,0593000"]
["105373",null,null,"","45,7997699","49,5717346"]
["105373","SINAPI",5678,"0,0141000"]
["105373","SINAPI",5679,"0,0340000"]
["105373","SINAPI-I",20078,"0,0326000"]
["105373","SINAPI",88246,"0,1123000"]
["105373","SINAPI",88316,"0,0749000"]
["105374",null,null,"","9,5275222","10,9029484"]
["105374","SINAPI-I",1827,"1,0000000"]
["105374","SINAPI-I",20078,"0,0563000"]
["105374","SINAPI",88246,"0,4287000"]
["105374","SINAPI",88316,"0,4287000"]
["105375",null,null,"","19,1319246","21,5657311"]
["105375","SINAPI-I",11378,"1,0000000"]
["105375","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["105375","SINAPI",88246,"0,7045000"]
["105375","SINAPI",88316,"0,7045000"]
["105376",null,null,"","16,3246922","18,4787908"]
["105376","SINAPI-I",11378,"1,0000000"]
["105376","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["105376","SINAPI",88246,"0,5716000"]
["105376","SINAPI",88316,"0,5716000"]
["105381",null,null,"","65,1892891","68,5045949"]
["105381","SINAPI-I",20078,"0,0438000"]
["105381","SINAPI",88246,"0,2478000"]
["105381","SINAPI",88316,"0,2478000"]
["105382",null,null,"","64,2462510","67,6428572"]
["105382","SINAPI-I",20078,"0,0563000"]
["105382","SINAPI",88246,"0,2858000"]
["105382","SINAPI",88316,"0,2858000"]
["105383",null,null,"","69,4573644","72,5626741"]
["105383","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["105383","SINAPI",88246,"0,3146000"]
["105383","SINAPI",88316,"0,3146000"]
["105384",null,null,"","67,7109975","70,9101383"]
["105384","SINAPI-I",20078,"0,0438000"]
["105384","SINAPI",88246,"0,3716000"]
["105384","SINAPI",88316,"0,3716000"]
["105385",null,null,"","67,0323643","70,2622465"]
["105385","SINAPI-I",20078,"0,0563000"]
["105385","SINAPI",88246,"0,4287000"]
["105385","SINAPI",88316,"0,4287000"]
["105386",null,null,"","67,6470589","70,8460755"]
["105386","SINAPI-I",20078,"0,0500000"]
["105386","SINAPI",88246,"0,4194000"]
["105386","SINAPI",88316,"0,4194000"]
["105387",null,null,"","65,0852142","68,4166667"]
["105387","SINAPI-I",20078,"0,0875000"]
["105387","SINAPI",88246,"0,4955000"]
["105387","SINAPI",88316,"0,4955000"]
["92833",null,null,"","2,0691623","2,3987863"]
["92833","SINAPI",5631,"0,0160000"]
["92833","SINAPI",5632,"0,0311000"]
["92833","SINAPI-I",40335,"1,0300000"]
["92833","SINAPI-I",40340,"0,4000000"]
["92833","SINAPI",88246,"0,0715000"]
["92833","SINAPI",88316,"0,1431000"]
["92834",null,null,"","22,2848360","25,0123578"]
["92834","SINAPI",5631,"0,0160000"]
["92834","SINAPI",5632,"0,0311000"]
["92834","SINAPI-I",40340,"0,4000000"]
["92834","SINAPI",88246,"0,0715000"]
["92834","SINAPI",88316,"0,1431000"]
["92835",null,null,"","2,8048780","3,2462569"]
["92835","SINAPI",5631,"0,0228000"]
["92835","SINAPI",5632,"0,0443000"]
["92835","SINAPI-I",7740,"1,0300000"]
["92835","SINAPI-I",40341,"0,4000000"]
["92835","SINAPI",88246,"0,1021000"]
["92835","SINAPI",88316,"0,2041000"]
["92836",null,null,"","24,0697674","26,9302499"]
["92836","SINAPI",5631,"0,0228000"]
["92836","SINAPI",5632,"0,0443000"]
["92836","SINAPI-I",40341,"0,4000000"]
["92836","SINAPI",88246,"0,1021000"]
["92836","SINAPI",88316,"0,2041000"]
["92837",null,null,"","2,0588235","2,3805913"]
["92837","SINAPI",5631,"0,0297000"]
["92837","SINAPI",5632,"0,0576000"]
["92837","SINAPI-I",7741,"1,0300000"]
["92837","SINAPI-I",40342,"0,4000000"]
["92837","SINAPI",88246,"0,1326000"]
["92837","SINAPI",88316,"0,2651000"]
["92838",null,null,"","24,9692496","27,8533412"]
["92838","SINAPI",5631,"0,0297000"]
["92838","SINAPI",5632,"0,0576000"]
["92838","SINAPI-I",40342,"0,4000000"]
["92838","SINAPI",88246,"0,1326000"]
["92838","SINAPI",88316,"0,2651000"]
["92839",null,null,"","2,0642012","2,3872350"]
["92839","SINAPI",5631,"0,0365000"]
["92839","SINAPI",5632,"0,0708000"]
["92839","SINAPI-I",7774,"1,0300000"]
["92839","SINAPI-I",40343,"0,4000000"]
["92839","SINAPI",88246,"0,1631000"]
["92839","SINAPI",88316,"0,3262000"]
["92840",null,null,"","25,2978453","28,2095006"]
["92840","SINAPI",5631,"0,0365000"]
["92840","SINAPI",5632,"0,0708000"]
["92840","SINAPI-I",40343,"0,4000000"]
["92840","SINAPI",88246,"0,1631000"]
["92840","SINAPI",88316,"0,3262000"]
["92841",null,null,"","1,8810072","2,1809369"]
["92841","SINAPI",5631,"0,0433000"]
["92841","SINAPI",5632,"0,0841000"]
["92841","SINAPI-I",7744,"1,0300000"]
["92841","SINAPI-I",40344,"0,4000000"]
["92841","SINAPI",88246,"0,1936000"]
["92841","SINAPI",88316,"0,3872000"]
["92842",null,null,"","23,9385361","26,7950963"]
["92842","SINAPI",5631,"0,0433000"]
["92842","SINAPI",5632,"0,0841000"]
["92842","SINAPI-I",40344,"0,4000000"]
["92842","SINAPI",88246,"0,1936000"]
["92842","SINAPI",88316,"0,3872000"]
["92843",null,null,"","2,1040515","2,4379425"]
["92843","SINAPI",5631,"0,0501000"]
["92843","SINAPI",5632,"0,0973000"]
["92843","SINAPI-I",7773,"1,0300000"]
["92843","SINAPI-I",40345,"0,4000000"]
["92843","SINAPI",88246,"0,2241000"]
["92843","SINAPI",88316,"0,4482000"]
["92844",null,null,"","23,3163265","26,1183024"]
["92844","SINAPI",5631,"0,0501000"]
["92844","SINAPI",5632,"0,0973000"]
["92844","SINAPI-I",40345,"0,4000000"]
["92844","SINAPI",88246,"0,2241000"]
["92844","SINAPI",88316,"0,4482000"]
["92845",null,null,"","1,6123690","1,8682906"]
["92845","SINAPI",5631,"0,0570000"]
["92845","SINAPI",5632,"0,1106000"]
["92845","SINAPI-I",7754,"1,0300000"]
["92845","SINAPI-I",40346,"0,4000000"]
["92845","SINAPI",88246,"0,2546000"]
["92845","SINAPI",88316,"0,5092000"]
["92846",null,null,"","23,0985915","25,8682292"]
["92846","SINAPI",5631,"0,0570000"]
["92846","SINAPI",5632,"0,1106000"]
["92846","SINAPI-I",40346,"0,4000000"]
["92846","SINAPI",88246,"0,2546000"]
["92846","SINAPI",88316,"0,5092000"]
["92847",null,null,"","1,7608120","2,0425206"]
["92847","SINAPI",5631,"0,0638000"]
["92847","SINAPI",5632,"0,1238000"]
["92847","SINAPI-I",7720,"1,0300000"]
["92847","SINAPI-I",40347,"0,4000000"]
["92847","SINAPI",88246,"0,2851000"]
["92847","SINAPI",88316,"0,5703000"]
["92848",null,null,"","21,9579715","24,6598639"]
["92848","SINAPI",5631,"0,0638000"]
["92848","SINAPI",5632,"0,1238000"]
["92848","SINAPI-I",40347,"0,4000000"]
["92848","SINAPI",88246,"0,2851000"]
["92848","SINAPI",88316,"0,5703000"]
["92849",null,null,"","2,5114047","2,9041172"]
["92849","SINAPI",5631,"0,0196000"]
["92849","SINAPI",5632,"0,0380000"]
["92849","SINAPI-I",40335,"1,0300000"]
["92849","SINAPI-I",40340,"0,4000000"]
["92849","SINAPI",88246,"0,0875000"]
["92849","SINAPI",88316,"0,1750000"]
["92850",null,null,"","24,3613138","27,2168568"]
["92850","SINAPI",5631,"0,0196000"]
["92850","SINAPI",5632,"0,0380000"]
["92850","SINAPI-I",40340,"0,4000000"]
["92850","SINAPI",88246,"0,0875000"]
["92850","SINAPI",88316,"0,1750000"]
["92851",null,null,"","3,3887752","3,9186200"]
["92851","SINAPI",5631,"0,0279000"]
["92851","SINAPI",5632,"0,0542000"]
["92851","SINAPI-I",7740,"1,0300000"]
["92851","SINAPI-I",40341,"0,4000000"]
["92851","SINAPI",88246,"0,1248000"]
["92851","SINAPI",88316,"0,2497000"]
["92852",null,null,"","26,0423786","29,0491803"]
["92852","SINAPI",5631,"0,0279000"]
["92852","SINAPI",5632,"0,0542000"]
["92852","SINAPI-I",40341,"0,4000000"]
["92852","SINAPI",88246,"0,1248000"]
["92852","SINAPI",88316,"0,2497000"]
["92853",null,null,"","2,4845187","2,8741229"]
["92853","SINAPI",5631,"0,0363000"]
["92853","SINAPI",5632,"0,0704000"]
["92853","SINAPI-I",7741,"1,0300000"]
["92853","SINAPI-I",40342,"0,4000000"]
["92853","SINAPI",88246,"0,1622000"]
["92853","SINAPI",88316,"0,3243000"]
["92854",null,null,"","26,7910246","29,8263798"]
["92854","SINAPI",5631,"0,0363000"]
["92854","SINAPI",5632,"0,0704000"]
["92854","SINAPI-I",40342,"0,4000000"]
["92854","SINAPI",88246,"0,1622000"]
["92854","SINAPI",88316,"0,3243000"]
["92855",null,null,"","2,4929444","2,8861821"]
["92855","SINAPI",5631,"0,0446000"]
["92855","SINAPI",5632,"0,0866000"]
["92855","SINAPI-I",7774,"1,0300000"]
["92855","SINAPI-I",40343,"0,4000000"]
["92855","SINAPI",88246,"0,1995000"]
["92855","SINAPI",88316,"0,3990000"]
["92856",null,null,"","27,1190211","30,1939058"]
["92856","SINAPI",5631,"0,0446000"]
["92856","SINAPI",5632,"0,0866000"]
["92856","SINAPI-I",40343,"0,4000000"]
["92856","SINAPI",88246,"0,1995000"]
["92856","SINAPI",88316,"0,3990000"]
["92857",null,null,"","2,2782660","2,6395350"]
["92857","SINAPI",5631,"0,0530000"]
["92857","SINAPI",5632,"0,1029000"]
["92857","SINAPI-I",7744,"1,0300000"]
["92857","SINAPI-I",40344,"0,4000000"]
["92857","SINAPI",88246,"0,2368000"]
["92857","SINAPI",88316,"0,4736000"]
["92858",null,null,"","25,8657622","28,8626241"]
["92858","SINAPI",5631,"0,0530000"]
["92858","SINAPI",5632,"0,1029000"]
["92858","SINAPI-I",40344,"0,4000000"]
["92858","SINAPI",88246,"0,2368000"]
["92858","SINAPI",88316,"0,4736000"]
["92859",null,null,"","2,5469107","2,9488186"]
["92859","SINAPI",5631,"0,0613000"]
["92859","SINAPI",5632,"0,1191000"]
["92859","SINAPI-I",7773,"1,0300000"]
["92859","SINAPI-I",40345,"0,4000000"]
["92859","SINAPI",88246,"0,2741000"]
["92859","SINAPI",88316,"0,5483000"]
["92860",null,null,"","25,2747252","28,2244071"]
["92860","SINAPI",5631,"0,0613000"]
["92860","SINAPI",5632,"0,1191000"]
["92860","SINAPI-I",40345,"0,4000000"]
["92860","SINAPI",88246,"0,2741000"]
["92860","SINAPI",88316,"0,5483000"]
["92861",null,null,"","1,9560980","2,2668711"]
["92861","SINAPI",5631,"0,0697000"]
["92861","SINAPI",5632,"0,1353000"]
["92861","SINAPI-I",7754,"1,0300000"]
["92861","SINAPI-I",40346,"0,4000000"]
["92861","SINAPI",88246,"0,3115000"]
["92861","SINAPI",88316,"0,6229000"]
["92862",null,null,"","25,0690153","28,0030314"]
["92862","SINAPI",5631,"0,0697000"]
["92862","SINAPI",5632,"0,1353000"]
["92862","SINAPI-I",40346,"0,4000000"]
["92862","SINAPI",88246,"0,3115000"]
["92862","SINAPI",88316,"0,6229000"]
["92863",null,null,"","2,1345271","2,4727135"]
["92863","SINAPI",5631,"0,0780000"]
["92863","SINAPI",5632,"0,1515000"]
["92863","SINAPI-I",7720,"1,0300000"]
["92863","SINAPI-I",40347,"0,4000000"]
["92863","SINAPI",88246,"0,3488000"]
["92863","SINAPI",88316,"0,6976000"]
["92864",null,null,"","23,9623064","26,8113594"]
["92864","SINAPI",5631,"0,0780000"]
["92864","SINAPI",5632,"0,1515000"]
["92864","SINAPI-I",40347,"0,4000000"]
["92864","SINAPI",88246,"0,3488000"]
["92864","SINAPI",88316,"0,6976000"]
["92210",null,null,"","8,6724743","9,9429450"]
["92210","SINAPI",5631,"0,0481000"]
["92210","SINAPI",5632,"0,0934000"]
["92210","SINAPI-I",7745,"1,0300000"]
["92210","SINAPI",88246,"0,2151000"]
["92210","SINAPI",88316,"0,4302000"]
["92210","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["92211",null,null,"","9,1433762","10,4686677"]
["92211","SINAPI",5631,"0,0612000"]
["92211","SINAPI",5632,"0,1188000"]
["92211","SINAPI-I",7714,"1,0300000"]
["92211","SINAPI",88246,"0,2735000"]
["92211","SINAPI",88316,"0,5471000"]
["92211","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["92212",null,null,"","7,3063349","8,3851360"]
["92212","SINAPI",5631,"0,0743000"]
["92212","SINAPI",5632,"0,1442000"]
["92212","SINAPI-I",7725,"1,0300000"]
["92212","SINAPI",88246,"0,3320000"]
["92212","SINAPI",88316,"0,6640000"]
["92212","SINAPI",88629,"0,0047000"]
["92213",null,null,"","6,4939496","7,4727272"]
["92213","SINAPI",5631,"0,0874000"]
["92213","SINAPI",5632,"0,1696000"]
["92213","SINAPI-I",7742,"1,0300000"]
["92213","SINAPI",88246,"0,3905000"]
["92213","SINAPI",88316,"0,7810000"]
["92213","SINAPI",88629,"0,0068000"]
["92214",null,null,"","6,2042372","7,1436230"]
["92214","SINAPI",5631,"0,1005000"]
["92214","SINAPI",5632,"0,1950000"]
["92214","SINAPI-I",7750,"1,0300000"]
["92214","SINAPI",88246,"0,4489000"]
["92214","SINAPI",88316,"0,8979000"]
["92214","SINAPI",88629,"0,0093000"]
["92215",null,null,"","6,1475487","7,0748197"]
["92215","SINAPI",5631,"0,1135000"]
["92215","SINAPI",5632,"0,2204000"]
["92215","SINAPI-I",7756,"1,0300000"]
["92215","SINAPI",88246,"0,5074000"]
["92215","SINAPI",88316,"1,0148000"]
["92215","SINAPI",88629,"0,0122000"]
["92216",null,null,"","6,6492118","7,6466461"]
["92216","SINAPI",5631,"0,1266000"]
["92216","SINAPI",5632,"0,2458000"]
["92216","SINAPI-I",7753,"1,0300000"]
["92216","SINAPI",88246,"0,5659000"]
["92216","SINAPI",88316,"1,1317000"]
["92216","SINAPI",88629,"0,0154000"]
["92219",null,null,"","9,3724168","10,7402304"]
["92219","SINAPI",5631,"0,0532000"]
["92219","SINAPI",5632,"0,1033000"]
["92219","SINAPI-I",7745,"1,0300000"]
["92219","SINAPI",88246,"0,2379000"]
["92219","SINAPI",88316,"0,4757000"]
["92219","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["92220",null,null,"","9,8690047","11,2994350"]
["92220","SINAPI",5631,"0,0678000"]
["92220","SINAPI",5632,"0,1317000"]
["92220","SINAPI-I",7714,"1,0300000"]
["92220","SINAPI",88246,"0,3031000"]
["92220","SINAPI",88316,"0,6063000"]
["92220","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["92221",null,null,"","7,9325357","9,0949092"]
["92221","SINAPI",5631,"0,0824000"]
["92221","SINAPI",5632,"0,1600000"]
["92221","SINAPI-I",7725,"1,0300000"]
["92221","SINAPI",88246,"0,3684000"]
["92221","SINAPI",88316,"0,7368000"]
["92221","SINAPI",88629,"0,0047000"]
["92222",null,null,"","7,0674751","8,1201051"]
["92222","SINAPI",5631,"0,0970000"]
["92222","SINAPI",5632,"0,1884000"]
["92222","SINAPI-I",7742,"1,0300000"]
["92222","SINAPI",88246,"0,4337000"]
["92222","SINAPI",88316,"0,8674000"]
["92222","SINAPI",88629,"0,0068000"]
["92223",null,null,"","6,7570448","7,7675634"]
["92223","SINAPI",5631,"0,1116000"]
["92223","SINAPI",5632,"0,2167000"]
["92223","SINAPI-I",7750,"1,0300000"]
["92223","SINAPI",88246,"0,4990000"]
["92223","SINAPI",88316,"0,9980000"]
["92223","SINAPI",88629,"0,0093000"]
["92224",null,null,"","6,6950033","7,7023354"]
["92224","SINAPI",5631,"0,1263000"]
["92224","SINAPI",5632,"0,2451000"]
["92224","SINAPI-I",7756,"1,0300000"]
["92224","SINAPI",88246,"0,5643000"]
["92224","SINAPI",88316,"1,1285000"]
["92224","SINAPI",88629,"0,0122000"]
["92226",null,null,"","7,2307884","8,3055187"]
["92226","SINAPI",5631,"0,1409000"]
["92226","SINAPI",5632,"0,2734000"]
["92226","SINAPI-I",7753,"1,0300000"]
["92226","SINAPI",88246,"0,6295000"]
["92226","SINAPI",88316,"1,2591000"]
["92226","SINAPI",88629,"0,0154000"]
["92808",null,null,"","40,1499377","43,8232996"]
["92808","SINAPI",5631,"0,0350000"]
["92808","SINAPI",5632,"0,0680000"]
["92808","SINAPI",88246,"0,1566000"]
["92808","SINAPI",88316,"0,3132000"]
["92808","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["92809",null,null,"","39,7852671","43,4453783"]
["92809","SINAPI",5631,"0,0481000"]
["92809","SINAPI",5632,"0,0934000"]
["92809","SINAPI",88246,"0,2151000"]
["92809","SINAPI",88316,"0,4302000"]
["92809","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["92810",null,null,"","39,4512337","43,0862593"]
["92810","SINAPI",5631,"0,0612000"]
["92810","SINAPI",5632,"0,1188000"]
["92810","SINAPI",88246,"0,2735000"]
["92810","SINAPI",88316,"0,5471000"]
["92810","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["92811",null,null,"","39,1499720","42,7615359"]
["92811","SINAPI",5631,"0,0743000"]
["92811","SINAPI",5632,"0,1442000"]
["92811","SINAPI",88246,"0,3320000"]
["92811","SINAPI",88316,"0,6640000"]
["92811","SINAPI",88629,"0,0047000"]
["92812",null,null,"","38,8444027","42,4837568"]
["92812","SINAPI",5631,"0,0874000"]
["92812","SINAPI",5632,"0,1696000"]
["92812","SINAPI",88246,"0,3905000"]
["92812","SINAPI",88316,"0,7810000"]
["92812","SINAPI",88629,"0,0068000"]
["92813",null,null,"","38,5412462","42,1752343"]
["92813","SINAPI",5631,"0,1005000"]
["92813","SINAPI",5632,"0,1950000"]
["92813","SINAPI",88246,"0,4489000"]
["92813","SINAPI",88316,"0,8979000"]
["92813","SINAPI",88629,"0,0093000"]
["92814",null,null,"","38,2871241","41,8980203"]
["92814","SINAPI",5631,"0,1135000"]
["92814","SINAPI",5632,"0,2204000"]
["92814","SINAPI",88246,"0,5074000"]
["92814","SINAPI",88316,"1,0148000"]
["92814","SINAPI",88629,"0,0122000"]
["92815",null,null,"","38,0224580","41,6274971"]
["92815","SINAPI",5631,"0,1266000"]
["92815","SINAPI",5632,"0,2458000"]
["92815","SINAPI",88246,"0,5659000"]
["92815","SINAPI",88316,"1,1317000"]
["92815","SINAPI",88629,"0,0154000"]
["92816",null,null,"","5,6054712","6,4553435"]
["92816","SINAPI",5631,"0,1528000"]
["92816","SINAPI",5632,"0,2966000"]
["92816","SINAPI-I",7757,"1,0300000"]
["92816","SINAPI",88246,"0,6828000"]
["92816","SINAPI",88316,"1,3656000"]
["92816","SINAPI",88629,"0,0230000"]
["92817",null,null,"","37,5031484","41,0842898"]
["92817","SINAPI",5631,"0,1528000"]
["92817","SINAPI",5632,"0,2966000"]
["92817","SINAPI",88246,"0,6828000"]
["92817","SINAPI",88316,"1,3656000"]
["92817","SINAPI",88629,"0,0230000"]
["92818",null,null,"","5,0265085","5,7943207"]
["92818","SINAPI",5631,"0,1920000"]
["92818","SINAPI",5632,"0,3728000"]
["92818","SINAPI-I",7758,"1,0300000"]
["92818","SINAPI",88246,"0,8582000"]
["92818","SINAPI",88316,"1,7164000"]
["92818","SINAPI",88629,"0,0372000"]
["92819",null,null,"","36,7889319","40,3473615"]
["92819","SINAPI",5631,"0,1920000"]
["92819","SINAPI",5632,"0,3728000"]
["92819","SINAPI",88246,"0,8582000"]
["92819","SINAPI",88316,"1,7164000"]
["92819","SINAPI",88629,"0,0372000"]
["92820",null,null,"","40,1208917","43,8142503"]
["92820","SINAPI",5631,"0,0386000"]
["92820","SINAPI",5632,"0,0750000"]
["92820","SINAPI",88246,"0,1726000"]
["92820","SINAPI",88316,"0,3452000"]
["92820","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["92821",null,null,"","39,8593836","43,5389694"]
["92821","SINAPI",5631,"0,0532000"]
["92821","SINAPI",5632,"0,1033000"]
["92821","SINAPI",88246,"0,2379000"]
["92821","SINAPI",88316,"0,4757000"]
["92821","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["92822",null,null,"","39,5193314","43,1880645"]
["92822","SINAPI",5631,"0,0678000"]
["92822","SINAPI",5632,"0,1317000"]
["92822","SINAPI",88246,"0,3031000"]
["92822","SINAPI",88316,"0,6063000"]
["92822","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["92824",null,null,"","39,2669269","42,8822216"]
["92824","SINAPI",5631,"0,0824000"]
["92824","SINAPI",5632,"0,1600000"]
["92824","SINAPI",88246,"0,3684000"]
["92824","SINAPI",88316,"0,7368000"]
["92824","SINAPI",88629,"0,0047000"]
["92825",null,null,"","38,9782270","42,6047384"]
["92825","SINAPI",5631,"0,0970000"]
["92825","SINAPI",5632,"0,1884000"]
["92825","SINAPI",88246,"0,4337000"]
["92825","SINAPI",88316,"0,8674000"]
["92825","SINAPI",88629,"0,0068000"]
["92826",null,null,"","38,7388489","42,3594344"]
["92826","SINAPI",5631,"0,1116000"]
["92826","SINAPI",5632,"0,2167000"]
["92826","SINAPI",88246,"0,4990000"]
["92826","SINAPI",88316,"0,9980000"]
["92826","SINAPI",88629,"0,0093000"]
["92827",null,null,"","38,4746667","42,1057915"]
["92827","SINAPI",5631,"0,1263000"]
["92827","SINAPI",5632,"0,2451000"]
["92827","SINAPI",88246,"0,5643000"]
["92827","SINAPI",88316,"1,1285000"]
["92827","SINAPI",88629,"0,0122000"]
["92828",null,null,"","38,2225162","41,8267521"]
["92828","SINAPI",5631,"0,1409000"]
["92828","SINAPI",5632,"0,2734000"]
["92828","SINAPI",88246,"0,6295000"]
["92828","SINAPI",88316,"1,2591000"]
["92828","SINAPI",88629,"0,0154000"]
["92829",null,null,"","6,1101080","7,0309917"]
["92829","SINAPI",5631,"0,1701000"]
["92829","SINAPI",5632,"0,3301000"]
["92829","SINAPI-I",7757,"1,0300000"]
["92829","SINAPI",88246,"0,7601000"]
["92829","SINAPI",88316,"1,5202000"]
["92829","SINAPI",88629,"0,0230000"]
["92830",null,null,"","37,7550241","41,3450461"]
["92830","SINAPI",5631,"0,1701000"]
["92830","SINAPI",5632,"0,3301000"]
["92830","SINAPI",88246,"0,7601000"]
["92830","SINAPI",88316,"1,5202000"]
["92830","SINAPI",88629,"0,0230000"]
["92831",null,null,"","5,4831374","6,3140871"]
["92831","SINAPI",5631,"0,2139000"]
["92831","SINAPI",5632,"0,4152000"]
["92831","SINAPI-I",7758,"1,0300000"]
["92831","SINAPI",88246,"0,9559000"]
["92831","SINAPI",88316,"1,9118000"]
["92831","SINAPI",88629,"0,0372000"]
["92832",null,null,"","37,1014154","40,6625673"]
["92832","SINAPI",5631,"0,2139000"]
["92832","SINAPI",5632,"0,4152000"]
["92832","SINAPI",88246,"0,9559000"]
["92832","SINAPI",88316,"1,9118000"]
["92832","SINAPI",88629,"0,0372000"]
["95565",null,null,"","7,3807518","8,4808594"]
["95565","SINAPI",5631,"0,0350000"]
["95565","SINAPI",5632,"0,0680000"]
["95565","SINAPI-I",40334,"1,0300000"]
["95565","SINAPI",88246,"0,1566000"]
["95565","SINAPI",88316,"0,3132000"]
["95565","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["95566",null,null,"","7,9807620","9,1684593"]
["95566","SINAPI",5631,"0,0386000"]
["95566","SINAPI",5632,"0,0750000"]
["95566","SINAPI-I",40334,"1,0300000"]
["95566","SINAPI",88246,"0,1726000"]
["95566","SINAPI",88316,"0,3452000"]
["95566","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["95567",null,null,"","11,6537717","13,2993237"]
["95567","SINAPI",5631,"0,0350000"]
["95567","SINAPI",5632,"0,0680000"]
["95567","SINAPI-I",7796,"1,0300000"]
["95567","SINAPI",88246,"0,1566000"]
["95567","SINAPI",88316,"0,3132000"]
["95567","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["95568",null,null,"","12,9627830","14,7601827"]
["95568","SINAPI",5631,"0,0481000"]
["95568","SINAPI",5632,"0,0934000"]
["95568","SINAPI-I",7781,"1,0300000"]
["95568","SINAPI",88246,"0,2151000"]
["95568","SINAPI",88316,"0,4302000"]
["95568","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["95569",null,null,"","11,6696221","13,3074502"]
["95569","SINAPI",5631,"0,0612000"]
["95569","SINAPI",5632,"0,1188000"]
["95569","SINAPI-I",7795,"1,0300000"]
["95569","SINAPI",88246,"0,2735000"]
["95569","SINAPI",88316,"0,5471000"]
["95569","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["95570",null,null,"","12,4677154","14,2199723"]
["95570","SINAPI",5631,"0,0386000"]
["95570","SINAPI",5632,"0,0750000"]
["95570","SINAPI-I",7796,"1,0300000"]
["95570","SINAPI",88246,"0,1726000"]
["95570","SINAPI",88316,"0,3452000"]
["95570","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["95571",null,null,"","13,8585934","15,7672152"]
["95571","SINAPI",5631,"0,0532000"]
["95571","SINAPI",5632,"0,1033000"]
["95571","SINAPI-I",7781,"1,0300000"]
["95571","SINAPI",88246,"0,2379000"]
["95571","SINAPI",88316,"0,4757000"]
["95571","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["95572",null,null,"","12,5148908","14,2681107"]
["95572","SINAPI",5631,"0,0678000"]
["95572","SINAPI",5632,"0,1317000"]
["95572","SINAPI-I",7795,"1,0300000"]
["95572","SINAPI",88246,"0,3031000"]
["95572","SINAPI",88316,"0,6063000"]
["95572","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["97127",null,null,"","67,5057209","70,6611571"]
["97127","SINAPI-I",20078,"0,0146000"]
["97127","SINAPI",88246,"0,1038000"]
["97127","SINAPI",88316,"0,1038000"]
["97128",null,null,"","54,2635660","57,9857580"]
["97128","SINAPI",5678,"0,0081000"]
["97128","SINAPI",5679,"0,0387000"]
["97128","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["97128","SINAPI",88246,"0,1270000"]
["97128","SINAPI",88316,"0,1270000"]
["97129","SINAPI-I",20078,"0,0229000"]
["97133",null,null,"","53,5547484","57,2792364"]
["97139","SINAPI",88316,"0,1784000"]
["103091","SINAPI",88267,"0,2247000"]
["103095","SINAPI",5928,"0,0819000"]
["103099","SINAPI",88248,"0,3099000"]
["103103",null,null,"","41,3448433","45,0131328"]
["103106","SINAPI",5930,"0,2042000"]
["103110","SINAPI",88248,"0,5591000"]
["103118","SINAPI",5930,"1,9666000"]
["103121",null,null,"","32,9763427","36,3829465"]
["103126","SINAPI",5928,"0,4375000"]
["103129","SINAPI",88248,"1,5871000"]
["103133",null,null,"","38,9556367","42,5680576"]
["103137","SINAPI",5928,"0,0658000"]
["103145",null,null,"","37,2267573","40,7855299"]
["103149",null,null,"","38,0260892","41,6125614"]
["103152","SINAPI",88267,"4,7022000"]
["103379",null,null,"","0,4103888","0,4732268"]
["103387","SINAPI",88316,"0,0748000"]
["103392","SINAPI",88246,"0,0912000"]
["103405","SINAPI",88246,"0,6495000"]
["103414","SINAPI",88316,"1,0393000"]
["103420","SINAPI",88246,"1,4434000"]
["103426","SINAPI",88316,"0,1848000"]
["103431",null,null,"","15,8397722","17,9421094"]
["103439","SINAPI",88316,"0,7275000"]
["103440","SINAPI",88316,"2,3095000"]
["98446","SINAPI-I",4491,"2,6139000"]
["98448","SINAPI-I",6194,"1,7405000"]
["98451","SINAPI-I",4491,"1,1818000"]
["98453","SINAPI",94974,"0,0043000"]
["98455","SINAPI",91693,"0,0856000"]
["98459",null,null,"","30,3702695","33,6403736"]
["98462","SINAPI",91693,"0,5123000"]
["105115","SINAPI",88239,"0,7420000"]
["105128",null,null,"","18,6091358","20,9898209"]
["5684","SINAPI",5674,"1,0000000"]
["5689","SINAPI",5658,"1,0000000"]
["5823","SINAPI",53794,"1,0000000"]
["5855","SINAPI",88324,"1,0000000"]
["5875","SINAPI",89011,"1,0000000"]
["5894","SINAPI",88282,"1,0000000"]
["5909","SINAPI",88569,"1,0000000"]
["5932","SINAPI",89228,"1,0000000"]
["6259","SINAPI",53882,"1,0000000"]
["73436","SINAPI",5089,"1,0000000"]
["83362",null,null,"","7,0696384","8,1220471"]
["88386","SINAPI",88387,"1,0000000"]
["88433","SINAPI",88434,"1,0000000"]
["89021",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89035","SINAPI",5714,"1,0000000"]
["89272","SINAPI",89270,"1,0000000"]
["89843","SINAPI",89213,"1,0000000"]
["90631","SINAPI",90627,"1,0000000"]
["90656","SINAPI",90653,"1,0000000"]
["90674","SINAPI",90672,"1,0000000"]
["90692","SINAPI",90688,"1,0000000"]
["90991","SINAPI",88835,"1,0000000"]
["91634","SINAPI",88286,"1,0000000"]
["91692","SINAPI",91690,"1,0000000"]
["92118","SINAPI",92116,"1,0000000"]
["92242","SINAPI",92237,"1,0000000"]
["93224","SINAPI",88297,"1,0000000"]
["93272","SINAPI",93270,"1,0000000"]
["93433",null,null,"","3,6747464","4,2442112"]
["95127",null,null,"","13,4158283","15,2566001"]
["95212","SINAPI",88296,"1,0000000"]
["95270","SINAPI",95267,"1,0000000"]
["95708","SINAPI",95704,"1,0000000"]
["95714","SINAPI",95711,"1,0000000"]
["96020","SINAPI",88324,"1,0000000"]
["96463","SINAPI",96458,"1,0000000"]
["100641","SINAPI",100639,"1,0000000"]
["104097","SINAPI",104096,"1,0000000"]
["5685","SINAPI",89211,"1,0000000"]
["5841",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["5857","SINAPI",89013,"1,0000000"]
["5911","SINAPI",88570,"1,0000000"]
["5952",null,null,"","77,9000316","80,3740927"]
["6260","SINAPI",91359,"1,0000000"]
["67827","SINAPI",91402,"1,0000000"]
["88404",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["88908","SINAPI",88294,"1,0000000"]
["89226",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89877",null,null,"","21,9137818","24,5899915"]
["90657","SINAPI",90652,"1,0000000"]
["90693",null,null,"","46,6857921","50,4351489"]
["91032","SINAPI",88282,"1,0000000"]
["91395","SINAPI",91390,"1,0000000"]
["91693",null,null,"","86,3115694","87,9899498"]
["92967",null,null,"","77,7533732","80,2396879"]
["93282","SINAPI",93277,"1,0000000"]
["93416","SINAPI",93411,"1,0000000"]
["93440","SINAPI",93436,"1,0000000"]
["95265",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95873",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["96014",null,null,"","46,2411782","49,9857266"]
["98765","SINAPI",98761,"1,0000000"]
["104092","SINAPI",104087,"1,0000000"]
["5668",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["5718","SINAPI-I",4221,"17,7600000"]
["5727","SINAPI-I",6069,"0,0000667"]
["5754",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["7051",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["7064",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["53806",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["53840","SINAPI-I",3318,"0,0000514"]
["55263","SINAPI-I",4221,"10,7700000"]
["73340","SINAPI-I",4221,"25,8700000"]
["88402","SINAPI-I",37546,"0,0000700"]
["88437",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["88829","SINAPI-I",2705,"1,2512000"]
["88855","SINAPI-I",36529,"0,0000514"]
["88904",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89016","SINAPI-I",13726,"0,0000148"]
["89215",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89222",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89248","SINAPI-I",14575,"0,0000833"]
["89262",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89269","SINAPI-I",44475,"0,0000057"]
["89871","SINAPI-I",37743,"0,0000146"]
["90627",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90639","SINAPI-I",39917,"0,0000640"]
["90655",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90666","SINAPI-I",39828,"0,0000800"]
["90679","SINAPI-I",4221,"15,3300000"]
["90957",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90995","SINAPI-I",4221,"13,7600000"]
["91279",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91359","SINAPI-I",37738,"0,0000551"]
["91377",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91390","SINAPI-I",37730,"0,0000551"]
["91468","SINAPI-I",36484,"0,0000300"]
["91530","SINAPI-I",13458,"0,0000143"]
["91691",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92104",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92134",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92144","SINAPI-I",4222,"6,6900000"]
["92963","SINAPI-I",14529,"0,0000640"]
["93220","SINAPI-I",38542,"0,0000533"]
["93283",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["93400","SINAPI-I",37752,"0,0000643"]
["93412","SINAPI-I",36498,"0,0000141"]
["93430","SINAPI-I",9912,"0,0000158"]
["95115",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95125","SINAPI-I",26039,"0,0000500"]
["95210",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95279","SINAPI-I",10658,"0,0000148"]
["95281",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95712",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95871","SINAPI-I",4221,"45,6400000"]
["96018","SINAPI-I",36511,"0,0000583"]
["96030","SINAPI-I",37734,"0,0000603"]
["96241","SINAPI-I",37520,"0,0000560"]
["96457","SINAPI-I",4221,"10,6700000"]
["100640",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["102273","SINAPI-I",2705,"1,7000000"]
["102879",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["102933","SINAPI-I",2705,"0,9400000"]
["103180",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["104655",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92259","SINAPI-I",4425,"9,0000000"]
["92261","SINAPI",93287,"0,1133000"]
["92539","SINAPI",88239,"0,4070000"]
["92543",null,null,"","21,9053791","24,5460237"]
["92543","SINAPI-I",40568,"0,0300000"]
["92548","SINAPI-I",4400,"3,5000000"]
["92550","SINAPI-I",4415,"4,0000000"]
["92551","SINAPI-I",21142,"1,0000000"]
["92552","SINAPI",88262,"18,7350000"]
["92555","SINAPI-I",39027,"0,8250000"]
["92556","SINAPI-I",6193,"3,0000000"]
["92558","SINAPI",88239,"2,5940000"]
["92562",null,null,"","34,2732494","37,7241547"]
["92563","SINAPI-I",4425,"12,5000000"]
["100379","SINAPI-I",4425,"0,2220000"]
["100380","SINAPI",93274,"0,0049000"]
["100383","SINAPI",93272,"0,0030000"]
["100386","SINAPI-I",4425,"0,1940000"]
["100391","SINAPI-I",4430,"0,3950000"]
["100393","SINAPI-I",4430,"0,4670000"]
["94189","SINAPI",93282,"0,0215000"]
["94198","SINAPI",93281,"0,0240000"]
["94226","SINAPI",88316,"0,1840000"]
["94441","SINAPI",93281,"0,0240000"]
["94207","SINAPI",88323,"0,1150000"]
["94210","SINAPI-I",4302,"1,2600000"]
["94219","SINAPI-I",7181,"3,0000000"]
["94222","SINAPI-I",40742,"3,0000000"]
["94451","SINAPI-I",7216,"1,0290000"]
["100327","SINAPI-I",5104,"0,0016000"]
["100330","SINAPI",93281,"0,0074000"]
["94228","SINAPI-I",5104,"0,0024000"]
["94231","SINAPI-I",13388,"0,0450000"]
["92255","SINAPI",88316,"1,4400000"]
["92258","SINAPI",88278,"7,9400000"]
["92571","SINAPI-I",40424,"0,2000000"]
["92573","SINAPI",88316,"0,0730000"]
["92575","SINAPI-I",40839,"0,0050000"]
["92577","SINAPI-I",40549,"0,0070000"]
["92578","SINAPI",93282,"0,0095000"]
["92581","SINAPI",93282,"0,0100000"]
["92588","SINAPI",88316,"0,4920000"]
["92598",null,null,"","12,2821214","13,9894457"]
["92604",null,null,"","13,2889619","15,1130254"]
["92608","SINAPI-I",40598,"71,8200000"]
["92614","SINAPI-I",40598,"102,6000000"]
["92620",null,null,"","12,1045642","13,7910869"]
["100358","SINAPI-I",4400,"4,0000000"]
["100360","SINAPI-I",4415,"5,5000000"]
["100363","SINAPI-I",21142,"1,0000000"]
["100364","SINAPI",88239,"5,1880000"]
["100365","SINAPI-I",40623,"2,0000000"]
["100367","SINAPI",92259,"1,0000000"]
["100370",null,null,"","35,6484085","39,1564070"]
["100371","SINAPI",88239,"5,1880000"]
["100374","SINAPI",88239,"5,1880000"]
["100376","SINAPI-I",6193,"12,5000000"]
["100376","SINAPI",88239,"6,9180000"]
["94444","SINAPI",88316,"0,2530000"]
["104189","SINAPI",88309,"0,7233000"]
["102662","SINAPI",90106,"0,1600000"]
["102666","SINAPI-I",4718,"0,1674000"]
["102673",null,null,"","15,8426966","17,9627601"]
["102674","SINAPI",90106,"0,7500000"]
["102678","SINAPI-I",4718,"0,6875000"]
["102680","SINAPI-I",4718,"0,6789000"]
["102683","SINAPI-I",4718,"0,6529000"]
["102687","SINAPI",5678,"0,0314000"]
["102690","SINAPI-I",38052,"1,0030000"]
["102694","SINAPI",90106,"0,4000000"]
["102697","SINAPI-I",38052,"1,0030000"]
["102704","SINAPI",88309,"0,0049000"]
["102711","SINAPI",88309,"0,3822000"]
["102718",null,null,"","17,0621808","19,2985020"]
["102722","SINAPI",88316,"0,1211000"]
["92743","SINAPI",88309,"2,8815000"]
["92745","SINAPI-I",5063,"0,0017000"]
["92747","SINAPI-I",4730,"1,3000000"]
["92748","SINAPI",88316,"2,5316000"]
["92750","SINAPI",88316,"4,6228000"]
["92752","SINAPI",5631,"0,3387000"]
["92756","SINAPI",5632,"0,3385000"]
["91069","SINAPI-I",1379,"42,4020000"]
["91069","SINAPI",89509,"0,1250000"]
["91071","SINAPI-I",4720,"0,0652000"]
["91072","SINAPI",88309,"0,4182000"]
["91073","SINAPI",88297,"0,6230000"]
["91074","SINAPI",88831,"0,2741000"]
["91076","SINAPI",90651,"0,4483000"]
["91078","SINAPI-I",39014,"5,8732000"]
["91079",null,null,"","18,0175820","20,3619554"]
["91079","SINAPI",90982,"0,0943000"]
["91081","SINAPI-I",1379,"42,4015000"]
["91082","SINAPI-I",1379,"51,2202000"]
["91084","SINAPI",88309,"0,2912000"]
["91086","SINAPI",89509,"0,1250000"]
["91087","SINAPI",89509,"0,1250000"]
["91088","SINAPI",88831,"0,4354000"]
["91089","SINAPI",90651,"0,4430000"]
["91090","SINAPI",90651,"0,2974000"]
["91092","SINAPI-I",370,"0,0999000"]
["91094","SINAPI-I",4720,"0,0571000"]
["91095","SINAPI-I",4720,"0,0690000"]
["91096","SINAPI",88316,"0,5164000"]
["91097","SINAPI",88309,"0,1828000"]
["91098","SINAPI",90656,"0,0818000"]
["91100","SINAPI",90657,"0,2178000"]
["91101","SINAPI",90656,"0,0955000"]
["93952","SINAPI",90643,"0,0279000"]
["93953","SINAPI",88245,"0,2514000"]
["93954","SINAPI",5631,"0,0048000"]
["93955","SINAPI-I",1379,"38,7191000"]
["93956","SINAPI",90638,"0,1779000"]
["93957","SINAPI",90625,"0,1114000"]
["93958","SINAPI-I",39013,"0,3333000"]
["93958","SINAPI",100981,"0,0079000"]
["93959","SINAPI",100726,"0,0628000"]
["93960","SINAPI",90626,"0,1221000"]
["93962","SINAPI",6260,"0,1608000"]
["93963","SINAPI",5631,"0,0064000"]
["93963","SINAPI",90650,"0,1071000"]
["93964","SINAPI-I",44480,"1,0714000"]
["93965","SINAPI",88245,"0,2112000"]
["93966","SINAPI",5632,"0,1983000"]
["93967",null,null,"","41,2932218","44,9748451"]
["93968","SINAPI",90637,"0,0287000"]
["93968","SINAPI",90651,"0,1376000"]
["93970","SINAPI-I",39013,"0,4000000"]
["93970","SINAPI",100981,"0,0038000"]
["93971","SINAPI",90651,"0,1056000"]
["100332","SINAPI-I",4011,"1,3200000"]
["100342","SINAPI-I",43132,"0,0250000"]
["100347",null,null,"","4,0235525","4,5853658"]
["104841","SINAPI",5901,"0,0784000"]
["104842","SINAPI",90651,"0,0454000"]
["104844",null,null,"","26,2199719","29,2385577"]
["104845","SINAPI-I",44480,"1,0715000"]
["104848","SINAPI",5901,"0,0788000"]
["104850","SINAPI",5903,"0,0377000"]
["104851","SINAPI",90650,"0,0907000"]
["104853","SINAPI",88316,"0,3131000"]
["104854","SINAPI",90776,"0,1492000"]
["104878","SINAPI-I",10998,"1,2700000"]
["104879","SINAPI",90631,"0,0724000"]
["104887","SINAPI",90651,"0,0219000"]
["104889","SINAPI",90631,"0,0479000"]
["104890","SINAPI",90778,"0,0124000"]
["104892","SINAPI",90632,"0,0737000"]
["102991","SINAPI",88309,"0,3545000"]
["102994","SINAPI",88629,"0,0074000"]
["102997","SINAPI",100205,"0,0015000"]
["103005","SINAPI-I",4491,"0,5382000"]
["103006","SINAPI-I",4517,"0,1760000"]
["103006","SINAPI",103002,"1,0000000"]
["97933","SINAPI",101622,"0,0585000"]
["97935","SINAPI",97735,"0,0484000"]
["97947","SINAPI-I",4491,"0,1702000"]
["97949","SINAPI-I",4491,"0,1776000"]
["97949","SINAPI",5679,"0,0637000"]
["97951",null,null,"","27,8131484","30,9190763"]
["97951","SINAPI",94970,"0,2768000"]
["97952","SINAPI",94970,"0,5140000"]
["97953","SINAPI",88309,"7,8072000"]
["97955","SINAPI",88628,"0,8491000"]
["97957","SINAPI-I",43386,"2,0000000"]
["97961","SINAPI-I",4517,"0,2728000"]
["97973","SINAPI-I",2692,"0,0146000"]
["97973","SINAPI",89998,"4,8126000"]
["97975","SINAPI-I",43423,"1,0000000"]
["97977","SINAPI-I",5069,"0,0239000"]
["97978","SINAPI",100475,"0,0569000"]
["97980","SINAPI",100475,"0,5109000"]
["97983","SINAPI",100475,"0,0181000"]
["97988",null,null,"","30,8200507","34,1055928"]
["97989","SINAPI",89995,"0,0377000"]
["97992","SINAPI-I",4491,"0,3836000"]
["97994","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["97995","SINAPI",89998,"1,4808000"]
["97996","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["97999","SINAPI-I",25067,"80,3250000"]
["98001","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["98002","SINAPI",97736,"0,6716000"]
["98006","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["98007","SINAPI",89995,"0,0831000"]
["98008","SINAPI",92767,"21,1024000"]
["98009","SINAPI-I",25067,"80,3250000"]
["98010","SINAPI",94970,"0,9756000"]
["98012","SINAPI-I",5069,"0,0562000"]
["98014","SINAPI",88316,"26,3555000"]
["98015","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["98016","SINAPI",97736,"1,0691000"]
["98017","SINAPI",89998,"3,3318000"]
["98018","SINAPI",97736,"1,2116000"]
["98020","SINAPI-I",2692,"0,0245000"]
["98022","SINAPI",5679,"0,6301000"]
["98023","SINAPI",88316,"21,3071000"]
["98024","SINAPI",88907,"0,3534000"]
["98025","SINAPI",100475,"0,7777000"]
["98026","SINAPI",89998,"7,2806000"]
["98027","SINAPI",100475,"0,8477000"]
["98028","SINAPI",97738,"0,0221000"]
["98030","SINAPI",89998,"6,6636000"]
["98032","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["98033","SINAPI",89995,"0,0908000"]
["98034","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["98036",null,null,"","25,6668779","28,6325566"]
["98036","SINAPI",100475,"1,9367000"]
["98039",null,null,"","35,0745183","38,5579410"]
["98040","SINAPI",88316,"41,0200000"]
["98041","SINAPI",88309,"38,1884000"]
["98042","SINAPI",89995,"0,2277000"]
["98043","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["98044","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["98046","SINAPI-I",2692,"0,0423000"]
["98048","SINAPI-I",25067,"608,1489000"]
["98049","SINAPI",88316,"36,2628000"]
["98051","SINAPI",88316,"7,2211000"]
["98406","SINAPI-I",4517,"0,6996000"]
["98406","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["98407","SINAPI",5679,"0,3075000"]
["98409",null,null,"","6,7158994","7,7226563"]
["99240","SINAPI",5679,"0,3605000"]
["99242","SINAPI-I",2692,"0,0152000"]
["99242","SINAPI",92767,"12,3619000"]
["99244","SINAPI",88316,"19,9928000"]
["99246","SINAPI",88309,"0,8306000"]
["99248","SINAPI-I",6193,"1,4307000"]
["99252","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["99254","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["99256","SINAPI",97738,"0,0221000"]
["99259","SINAPI",89995,"0,0892000"]
["99263","SINAPI-I",25067,"103,9500000"]
["99265","SINAPI-I",6193,"1,5732000"]
["99267","SINAPI-I",4491,"0,4773000"]
["99269","SINAPI-I",660,"20,4750000"]
["99270","SINAPI",88309,"0,6876000"]
["99271","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["99272","SINAPI",88309,"7,1527000"]
["99273","SINAPI-I",6193,"0,8454000"]
["99275",null,null,"","20,7226514","23,2992597"]
["99277","SINAPI-I",25067,"103,9500000"]
["99279","SINAPI-I",660,"51,4500000"]
["99279","SINAPI",101624,"1,3248000"]
["99280","SINAPI",94970,"0,2903000"]
["99283",null,null,"","38,3932864","41,9953873"]
["99284","SINAPI-I",4491,"0,6438000"]
["99286","SINAPI-I",25067,"150,5168000"]
["99287","SINAPI-I",5069,"0,0737000"]
["99287","SINAPI",101624,"1,9608000"]
["99290","SINAPI",87316,"0,0500000"]
["99290","SINAPI",97736,"0,4991000"]
["99292","SINAPI-I",4517,"0,3525000"]
["99294","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["99296","SINAPI",89998,"3,6403000"]
["99298","SINAPI-I",5069,"0,0796000"]
["99298","SINAPI",92767,"58,5984000"]
["99300","SINAPI",88316,"40,4661000"]
["99301","SINAPI-I",6193,"1,9872000"]
["99303","SINAPI",88908,"0,9753000"]
["99304","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["99306",null,null,"","36,4298694","39,9646632"]
["99307","SINAPI-I",660,"23,1000000"]
["99308","SINAPI-I",25067,"448,9577000"]
["99309","SINAPI",88316,"32,1957000"]
["99311","SINAPI",89998,"4,5658000"]
["99312","SINAPI",89998,"6,0466000"]
["99313","SINAPI",89995,"0,2430000"]
["99314","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["99315","SINAPI",94970,"3,6283000"]
["99318","SINAPI",5679,"0,1512000"]
["99320","SINAPI-I",25067,"212,2795000"]
["99322","SINAPI-I",4517,"0,8316000"]
["99323","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["99324","SINAPI",89998,"7,8976000"]
["99326",null,null,"","26,9208003","29,9728969"]
["99326","SINAPI",89998,"6,6636000"]
["101800","SINAPI",88309,"9,1529000"]
["101806","SINAPI",88309,"4,9823000"]
["101807","SINAPI",97733,"0,0060000"]
["101809","SINAPI-I",5069,"0,0374000"]
["102139","SINAPI",5679,"0,6802000"]
["102141","SINAPI",88316,"2,1417000"]
["102457","SINAPI-I",43444,"1,0000000"]
["94266","SINAPI",88316,"0,5358000"]
["94268","SINAPI",92961,"0,1383000"]
["94270","SINAPI",92960,"0,0385000"]
["94273","SINAPI-I",370,"0,0066000"]
["94278","SINAPI-I",41681,"1,2563000"]
["94279",null,null,"","14,1779454","16,0954446"]
["94282","SINAPI-I",4517,"0,2000000"]
["94287","SINAPI",88316,"0,2326000"]
["94290","SINAPI",88316,"0,3705000"]
["94294",null,null,"","22,6221079","25,4027261"]
["104492",null,null,"","1,2392741","1,4371954"]
["104497","SINAPI-I",37479,"1,0000000"]
["102727","SINAPI-I",40304,"0,0312000"]
["102733","SINAPI",88245,"0,0219000"]
["102736","SINAPI",88316,"0,9993000"]
["102739","SINAPI",96620,"0,2880000"]
["102741","SINAPI",102729,"8,3757000"]
["102743","SINAPI",102728,"70,4370000"]
["102745","SINAPI",102727,"18,9200000"]
["102747","SINAPI",102730,"16,0495000"]
["102750","SINAPI",102736,"1,1653000"]
["102753","SINAPI",102736,"5,5191000"]
["102756","SINAPI",102727,"23,3481000"]
["102758","SINAPI",96620,"0,9489000"]
["102760","SINAPI",102729,"87,8427000"]
["102762","SINAPI",102732,"10,4148000"]
["102766","SINAPI",102728,"153,1607000"]
["102768","SINAPI",102730,"307,1673000"]
["102770","SINAPI",102727,"71,9556000"]
["102772","SINAPI",102729,"570,5747000"]
["102774","SINAPI",92756,"10,0000000"]
["102782",null,null,"","18,9239062","21,3333940"]
["102787","SINAPI",92756,"14,0000000"]
["102797","SINAPI",92744,"45,0000000"]
["102801","SINAPI",92756,"78,0000000"]
["101572","SINAPI",88262,"0,3410000"]
["101577","SINAPI-I",6189,"0,4889000"]
["101578","SINAPI",88262,"0,4423000"]
["101581","SINAPI-I",4472,"0,1956000"]
["101586","SINAPI",88262,"0,4577000"]
["101589","SINAPI-I",6189,"0,1467000"]
["101592","SINAPI-I",5061,"0,0128000"]
["101600","SINAPI",88316,"0,2921000"]
["101605",null,null,"","35,2392065","38,7417219"]
["90790","SINAPI",88261,"0,5550000"]
["90799","SINAPI-I",39501,"1,0000000"]
["90806","SINAPI-I",7319,"0,1671000"]
["90822","SINAPI",88261,"1,5460000"]
["90830","SINAPI-I",3081,"1,0000000"]
["90843",null,null,"","14,2727459","16,2117103"]
["90847","SINAPI",90806,"1,0000000"]
["91011","SINAPI",88261,"1,5460000"]
["91012","SINAPI",88316,"0,8390000"]
["91295","SINAPI-I",2432,"3,0000000"]
["91298",null,null,"","4,0693694","4,6979575"]
["91305","SINAPI-I",3097,"1,0000000"]
["91314",null,null,"","17,9073671","20,2242884"]
["91318",null,null,"","17,6124760","19,9015684"]
["91328","SINAPI",90806,"1,0000000"]
["91332","SINAPI",91297,"1,0000000"]
["91336","SINAPI",100659,"10,0000000"]
["100676","SINAPI-I",184,"0,8240000"]
["100680","SINAPI",91306,"1,0000000"]
["100686",null,null,"","16,3672605","18,5300489"]
["100692","SINAPI",100660,"10,0000000"]
["100696","SINAPI-I",11055,"19,8000000"]
["100700","SINAPI-I",2433,"6,0000000"]
["100665","SINAPI-I",3421,"1,0000000"]
["100669","SINAPI-I",4430,"0,8947000"]
["100670","SINAPI-I",40659,"1,0000000"]
["94588",null,null,"","13,1815458","15,0146627"]
["99839","SINAPI-I",21012,"0,9000000"]
["99855","SINAPI-I",11002,"0,0040000"]
["99862","SINAPI-I",7568,"5,3330000"]
["91341","SINAPI-I",7568,"4,8166000"]
["94807",null,null,"","3,9438245","4,5513198"]
["100703",null,null,"","24,0779610","26,9264069"]
["102152",null,null,"","13,6974610","15,5708620"]
["102154","SINAPI",88325,"0,5160000"]
["102159","SINAPI-I",39026,"0,0130000"]
["102161","SINAPI-I",20259,"7,2870000"]
["102164","SINAPI-I",10493,"1,0000000"]
["102167","SINAPI",88316,"0,4660000"]
["102176","SINAPI",88325,"1,6660000"]
["102179","SINAPI-I",10505,"1,0000000"]
["102181","SINAPI",88316,"1,3780000"]
["102184","SINAPI",88325,"3,2530000"]
["94569","SINAPI",88316,"0,8530000"]
["94573","SINAPI",88309,"0,9600000"]
["101097","SINAPI",90778,"0,7230000"]
["101099",null,null,"","34,4500416","37,9061048"]
["101100","SINAPI",90776,"0,4540000"]
["101102","SINAPI",88316,"1,2850000"]
["101103","SINAPI",94971,"1,1300000"]
["101105",null,null,"","32,4528689","35,8234053"]
["101107","SINAPI",88309,"0,1700000"]
["101110","SINAPI-I",38405,"1,1700000"]
["101111","SINAPI",97913,"0,3750000"]
["101113","SINAPI",90776,"1,1880000"]
["95604",null,null,"","75,8133672","78,4567002"]
["95608","SINAPI",92717,"0,1943000"]
["100652","SINAPI",90776,"0,1023000"]
["100656",null,null,"","12,4100102","14,1537169"]
["100658","SINAPI",88316,"0,3260000"]
["100890","SINAPI-I",43082,"1,1140000"]
["100894","SINAPI",89843,"0,0010000"]
["100896","SINAPI",90778,"0,0051000"]
["100898","SINAPI",90681,"0,0723000"]
["100900","SINAPI",97913,"0,1178000"]
["95241",null,null,"","29,8270893","33,0676195"]
["96620","SINAPI",88309,"5,0830000"]
["96624","SINAPI",91278,"0,0300000"]
["97086","SINAPI-I",2692,"0,0170000"]
["97089","SINAPI",88238,"0,0130000"]
["97092","SINAPI-I",43132,"0,0110000"]
["97103","SINAPI",97086,"0,1200000"]
["100324","SINAPI-I",4718,"0,5950000"]
["103074",null,null,"","9,7769226","11,2077637"]
["103076","SINAPI",97096,"0,1000000"]
["103079","SINAPI",97083,"1,0000000"]
["92263","SINAPI",88239,"0,2500000"]
["92266","SINAPI",91693,"0,2370000"]
["92271","SINAPI",88239,"0,0030000"]
["92273","SINAPI",91692,"0,0070000"]
["92415","SINAPI-I",2692,"0,0100000"]
["92419",null,null,"","29,4277043","32,6332126"]
["92423","SINAPI-I",40275,"0,3930000"]
["92427","SINAPI",88239,"0,1270000"]
["92435","SINAPI",88239,"0,1170000"]
["92441",null,null,"","35,2992446","38,7934589"]
["92443","SINAPI",92264,"0,0670000"]
["92447","SINAPI-I",40304,"0,0660000"]
["92451","SINAPI",88262,"1,1200000"]
["92454",null,null,"","20,0992643","22,6108895"]
["92456","SINAPI-I",40275,"0,3560000"]
["92458","SINAPI-I",40275,"1,7390000"]
["92460","SINAPI-I",4491,"0,3720000"]
["92463","SINAPI",88239,"0,1620000"]
["92464","SINAPI-I",40287,"0,4740000"]
["92466","SINAPI",88262,"1,7200000"]
["92471","SINAPI-I",2692,"0,0040000"]
["92472","SINAPI",92266,"0,1480000"]
["92475","SINAPI-I",40304,"0,0490000"]
["92477","SINAPI",88262,"0,8820000"]
["92479","SINAPI-I",6193,"0,3280000"]
["92482","SINAPI",88239,"0,7300000"]
["92492","SINAPI-I",40290,"1,0300000"]
["92498",null,null,"","31,7741935","35,1525373"]
["92500","SINAPI-I",40291,"0,0500000"]
["92506","SINAPI-I",40270,"0,0380000"]
["92512","SINAPI-I",40270,"0,0380000"]
["92515","SINAPI",88262,"1,0160000"]
["92522","SINAPI",88262,"0,5430000"]
["92530","SINAPI-I",10749,"0,3970000"]
["92538","SINAPI",92268,"0,0870000"]
["96529","SINAPI-I",2692,"0,0167000"]
["96530","SINAPI",88239,"0,5520000"]
["96532","SINAPI-I",4517,"6,9550000"]
["96534","SINAPI-I",2692,"0,0167000"]
["96535","SINAPI",91693,"0,2820000"]
["96539","SINAPI-I",4491,"2,2940000"]
["96540","SINAPI-I",40304,"0,0320000"]
["96541","SINAPI",91693,"0,2390000"]
["101791","SINAPI-I",4491,"0,1960000"]
["101971","SINAPI",88239,"0,1560000"]
["101975","SINAPI-I",40304,"0,0800000"]
["101981","SINAPI-I",10749,"1,8640000"]
["101983","SINAPI",88262,"2,8550000"]
["101986","SINAPI",91693,"0,0960000"]
["101989","SINAPI",88239,"0,1870000"]
["101990","SINAPI",91692,"0,0450000"]
["101992","SINAPI",91693,"0,1020000"]
["101997","SINAPI-I",4491,"3,5920000"]
["101999","SINAPI-I",6189,"9,2510000"]
["102001","SINAPI",88239,"0,8010000"]
["102004","SINAPI-I",10749,"1,2310000"]
["102007",null,null,"","44,5992371","48,3311047"]
["102009","SINAPI-I",40304,"0,0810000"]
["102014","SINAPI",101993,"1,0200000"]
["102017","SINAPI",101992,"0,9100000"]
["102037","SINAPI-I",40304,"0,0930000"]
["102041","SINAPI-I",2692,"0,0100000"]
["102043","SINAPI",88239,"0,5230000"]
["102046",null,null,"","40,1546609","43,8031194"]
["102048","SINAPI",88262,"4,5420000"]
["102060","SINAPI-I",2692,"0,0170000"]
["102062","SINAPI",88239,"0,4870000"]
["102065","SINAPI",88239,"0,3990000"]
["102067","SINAPI",92273,"2,1310000"]
["102070","SINAPI",88262,"2,6270000"]
["102073","SINAPI",95943,"13,2000000"]
["102086","SINAPI-I",4491,"7,0700000"]
["102088","SINAPI-I",4517,"7,2170000"]
["102090",null,null,"","14,6281604","16,6127773"]
["103760","SINAPI-I",6193,"0,9400000"]
["103762","SINAPI-I",4433,"0,2780000"]
["104926","SINAPI-I",40304,"0,0850000"]
["104929",null,null,"","43,1815639","46,9001568"]
["105403","SINAPI-I",20247,"0,0100000"]
["89996",null,null,"","16,5537270","18,7558906"]
["91593","SINAPI-I",7155,"0,4790000"]
["91596",null,null,"","7,5203252","8,6345381"]
["91598","SINAPI",88245,"0,0450000"]
["92761","SINAPI",88245,"0,0561000"]
["92764","SINAPI",88238,"0,0032000"]
["92768",null,null,"","22,6593233","25,4172989"]
["92770","SINAPI",92802,"1,0000000"]
["92800","SINAPI-I",43059,"1,0700000"]
["92802","SINAPI-I",33,"1,1100000"]
["92881",null,null,"","0,1012145","0,2022244"]
["92885",null,null,"","7,9928952","9,2819614"]
["92887","SINAPI",92880,"1,0000000"]
["92915","SINAPI",88245,"0,1933000"]
["92922","SINAPI",88238,"0,0057000"]
["95448","SINAPI",88245,"0,0006000"]
["95579","SINAPI-I",43132,"0,0200000"]
["95592","SINAPI",92800,"1,0000000"]
["95944","SINAPI",88245,"0,2970000"]
["95947","SINAPI",88238,"0,0070000"]
["96546","SINAPI-I",39017,"0,4800000"]
["100067","SINAPI",88245,"0,1080000"]
["102922","SINAPI",88245,"0,0449000"]
["104109","SINAPI-I",43132,"0,0250000"]
["104110","SINAPI",88245,"0,2286000"]
["104919","SINAPI",92803,"1,0000000"]
["104922","SINAPI",88245,"0,0390000"]
["90278","SINAPI",88830,"1,0167000"]
["90280","SINAPI",88377,"1,6076000"]
["90283",null,null,"","13,0044765","14,7962478"]
["94963","SINAPI",88377,"1,4695000"]
["94965","SINAPI",88830,"0,7534000"]
["94968","SINAPI-I",4721,"0,5821000"]
["94970","SINAPI",88316,"2,0267000"]
["94972","SINAPI",88377,"1,2400000"]
["96558",null,null,"","3,0433818","3,5189246"]
["99432","SINAPI",88316,"0,5050000"]
["99435","SINAPI",88316,"0,5600000"]
["99438","SINAPI",88262,"0,1870000"]
["102473","SINAPI",88831,"0,7313000"]
["102477","SINAPI",88377,"1,5652000"]
["102478","SINAPI",88830,"0,7324000"]
["102481","SINAPI-I",4734,"0,6001000"]
["102487",null,null,"","32,1334425","35,4875302"]
["103184","SINAPI",88309,"0,3960000"]
["103671","SINAPI",90587,"0,2240000"]
["103674","SINAPI",88316,"1,1920000"]
["103677",null,null,"","14,5707040","16,5361019"]
["103680",null,null,"","14,9694684","16,9773157"]
["103685","SINAPI",88316,"0,8940000"]
["103688","SINAPI",88316,"4,9620000"]
["104923","SINAPI",90586,"0,4480000"]
["101964","SINAPI",88316,"0,3540000"]
["98576","SINAPI-I",511,"0,1762000"]
["93184","SINAPI",92801,"0,4900000"]
["93199","SINAPI",87294,"0,0019000"]
["93200","SINAPI",88309,"0,2910000"]
["105022","SINAPI",92270,"0,0390000"]
["105025",null,null,"","21,1614527","23,8318568"]
["105026","SINAPI",92802,"0,7900000"]
["105028","SINAPI",92801,"0,4900000"]
["105034","SINAPI",88316,"0,0940000"]
["105038",null,null,"","49,3581303","53,1230958"]
["97733","SINAPI",88309,"31,9930000"]
["97734","SINAPI",90586,"6,6350000"]
["97735","SINAPI",91692,"0,3130000"]
["97737","SINAPI-I",1358,"2,9008000"]
["97739","SINAPI-I",5073,"0,6552000"]
["97740","SINAPI",88261,"4,3066000"]
["98616","SINAPI",88309,"0,0858000"]
["98617","SINAPI",100973,"0,1473000"]
["98620",null,null,"","5,1285941","5,9279319"]
["98622","SINAPI",90681,"0,0229000"]
["98623","SINAPI",90681,"0,0188000"]
["98655","SINAPI",91693,"0,5246000"]
["98656","SINAPI",96546,"5,8800000"]
["98658","SINAPI",91692,"0,1201000"]
["98659","SINAPI",96525,"1,2436000"]
["98753","SINAPI-I",10998,"5,0500000"]
["100764","SINAPI",100716,"0,0358424"]
["100768","SINAPI",100719,"0,0284761"]
["100770","SINAPI",88317,"0,0443000"]
["100772","SINAPI",88317,"0,0449000"]
["100773","SINAPI",88278,"0,0049927"]
["100775","SINAPI",100719,"0,0788875"]
["100777","SINAPI",88240,"0,0006864"]
["103796","SINAPI",91693,"0,1129000"]
["103800","SINAPI",88629,"0,4412000"]
["103801","SINAPI",88309,"1,8422000"]
["103933","SINAPI",98576,"0,7724000"]
["105045","SINAPI-I",4335,"1,1000000"]
["105050","SINAPI-I",14439,"1,5437400"]
["105056","SINAPI",88262,"0,5421100"]
["105071","SINAPI-I",14439,"1,5437400"]
["105077","SINAPI-I",40568,"0,0152770"]
["105082","SINAPI-I",10527,"0,0007250"]
["105084","SINAPI",95140,"0,3018300"]
["105087","SINAPI",95140,"0,3291760"]
["105090","SINAPI-I",5068,"0,0189000"]
["105095","SINAPI",88239,"0,3764700"]
["105101","SINAPI-I",10527,"0,0010793"]
["98555","SINAPI-I",135,"3,4615000"]
["98546",null,null,"","15,8602749","17,9697123"]
["98554","SINAPI",88270,"0,5703000"]
["98566","SINAPI",88316,"0,1697000"]
["98569","SINAPI",88316,"0,2628000"]
["91835","SINAPI",88264,"0,0910000"]
["91840",null,null,"","40,6250000","44,3223443"]
["91847","SINAPI-I",39245,"1,1000000"]
["91851","SINAPI",88247,"0,1030000"]
["91860","SINAPI-I",39247,"1,0170000"]
["91862","SINAPI-I",2673,"1,0170000"]
["91871",null,null,"","40,7263294","44,4376899"]
["93010","SINAPI-I",2682,"1,1000000"]
["95727","SINAPI-I",2678,"1,0538000"]
["97667","SINAPI-I",39246,"1,1000000"]
["91877","SINAPI",88247,"0,1860000"]
["91881","SINAPI",88264,"0,1570000"]
["91889",null,null,"","56,1251087","59,7929937"]
["91902","SINAPI",88264,"0,1620000"]
["91911","SINAPI",88264,"0,2720000"]
["91917","SINAPI",88247,"0,3280000"]
["93013","SINAPI",88264,"0,2243000"]
["93018",null,null,"","52,2498908","55,9806686"]
["97559","SINAPI-I",39274,"1,0000000"]
["91928","SINAPI",88247,"0,0390000"]
["91930","SINAPI-I",982,"1,2434000"]
["92979","SINAPI-I",21127,"0,0100000"]
["92982","SINAPI",88264,"0,0130000"]
["92992",null,null,"","4,6799354","5,4126187"]
["92998","SINAPI-I",21127,"0,0090000"]
["101885","SINAPI",88247,"0,0038000"]
["91941",null,null,"","53,0941705","56,8481849"]
["91944","SINAPI",88247,"0,1690000"]
["92869",null,null,"","61,2202689","64,7556391"]
["92872","SINAPI",88247,"0,1690000"]
["95781",null,null,"","30,4082714","33,6786255"]
["95787","SINAPI-I",2593,"1,0000000"]
["95803",null,null,"","32,7112629","36,1118043"]
["95807","SINAPI-I",11950,"2,0000000"]
["95810","SINAPI",88264,"0,0822000"]
["95815",null,null,"","34,2730790","37,7486910"]
["97882","SINAPI",101619,"0,0490000"]
["97884",null,null,"","9,8068502","11,2212714"]
["97888","SINAPI",97735,"0,0448000"]
["97890","SINAPI",100475,"0,1595000"]
["97892","SINAPI",97735,"0,0448000"]
["97894","SINAPI",100475,"0,0919000"]
["104399","SINAPI-I",11950,"2,0000000"]
["104402","SINAPI",88247,"0,2920000"]
["93658","SINAPI-I",1574,"1,0000000"]
["93661","SINAPI",88247,"0,0952000"]
["93664",null,null,"","11,0502907","12,6344086"]
["93669","SINAPI-I",34709,"1,0000000"]
["93672","SINAPI",88264,"0,4057000"]
["97362","SINAPI",88264,"0,8484000"]
["101882","SINAPI",88264,"0,6342000"]
["101892","SINAPI-I",1571,"2,0000000"]
["101893","SINAPI",88247,"0,1988000"]
["101900",null,null,"","1,1486402","1,3327554"]
["101904","SINAPI-I",1576,"3,0000000"]
["91945","SINAPI",88247,"0,1870000"]
["91955","SINAPI",91946,"1,0000000"]
["91961",null,null,"","42,1221864","45,8260731"]
["91965","SINAPI",91964,"1,0000000"]
["91971","SINAPI",91950,"1,0000000"]
["91976",null,null,"","38,8704985","42,4985846"]
["91980","SINAPI",88264,"0,4020000"]
["91990","SINAPI",88247,"0,5110000"]
["91998","SINAPI-I",38101,"1,0000000"]
["92003",null,null,"","40,3571428","44,0327685"]
["92009",null,null,"","35,8705644","39,3918331"]
["92014",null,null,"","38,2437275","41,8690958"]
["92020",null,null,"","37,4954296","41,0923501"]
["92026","SINAPI-I",38112,"2,0000000"]
["92034","SINAPI-I",38112,"1,0000000"]
["97597","SINAPI",88247,"0,1566000"]
["97610","SINAPI-I",38194,"1,0000000"]
["101489",null,null,"","21,9607397","24,6604114"]
["101489","SINAPI",96986,"1,0000000"]
["101490","SINAPI",91919,"1,0000000"]
["101491","SINAPI",91885,"1,0000000"]
["101493","SINAPI-I",39808,"1,0000000"]
["101494","SINAPI-I",1094,"1,0000000"]
["101494","SINAPI",88264,"2,8463000"]
["101495","SINAPI",92984,"11,0000000"]
["101496","SINAPI",91920,"1,0000000"]
["101497","SINAPI-I",39996,"0,1664000"]
["101499","SINAPI-I",3398,"1,0000000"]
["101500",null,null,"","16,5048448","18,6923143"]
["101501","SINAPI-I",3398,"1,0000000"]
["101501","SINAPI",88264,"2,9102000"]
["101502","SINAPI",87367,"0,0166000"]
["101503","SINAPI-I",11267,"2,0000000"]
["101504","SINAPI-I",3398,"1,0000000"]
["101505","SINAPI",91933,"22,2000000"]
["101506","SINAPI",91872,"6,0500000"]
["101507","SINAPI",88247,"0,3897000"]
["101508","SINAPI-I",11950,"4,0000000"]
["101508","SINAPI",104749,"1,0000000"]
["101510","SINAPI-I",39997,"2,0000000"]
["101511","SINAPI",91885,"1,0000000"]
["101512","SINAPI",88264,"2,9102000"]
["101513","SINAPI",91872,"1,3000000"]
["101514","SINAPI",96986,"1,0000000"]
["101516","SINAPI",88264,"1,9355000"]
["101518","SINAPI",87367,"0,0080000"]
["101519","SINAPI",88264,"1,2739000"]
["101522","SINAPI",88264,"1,9355000"]
["101523","SINAPI",96977,"1,9500000"]
["101525","SINAPI",88247,"0,1486000"]
["101526","SINAPI",91872,"1,3000000"]
["101528",null,null,"","9,9698604","11,4162923"]
["101529","SINAPI",93673,"1,0000000"]
["101532","SINAPI",93673,"1,0000000"]
["101534","SINAPI",87367,"0,0194000"]
["101534","SINAPI",96977,"1,9500000"]
["101536","SINAPI",104749,"1,0000000"]
["101540","SINAPI-I",11267,"6,0000000"]
["101542","SINAPI",88247,"0,0346076"]
["101554",null,null,"","33,3992094","36,7729831"]
["101561","SINAPI",88264,"0,0029000"]
["101632","SINAPI-I",2510,"1,0000000"]
["101636","SINAPI",88264,"0,6730000"]
["101653","SINAPI",88247,"1,4837000"]
["101656","SINAPI-I",42246,"1,0000000"]
["100578",null,null,"","21,6865915","24,3493613"]
["100581",null,null,"","21,0574755","23,6655224"]
["100585","SINAPI",88264,"4,9950000"]
["100589","SINAPI-I",863,"13,5000000"]
["100592","SINAPI",88247,"2,3640000"]
["100596","SINAPI",88264,"11,3990000"]
["100603","SINAPI",88264,"14,0670000"]
["100605","SINAPI",5928,"0,0780000"]
["100610","SINAPI-I",863,"11,0000000"]
["100613",null,null,"","32,7164808","36,1096257"]
["100616","SINAPI",88247,"5,1500000"]
["100619","SINAPI-I",11975,"4,0000000"]
["100622","SINAPI-I",5051,"1,0000000"]
["102105","SINAPI-I",7619,"1,0000000"]
["102108","SINAPI",88264,"10,3008000"]
["103656",null,null,"","0,4143084","0,4812073"]
["96975","SINAPI-I",864,"1,0500000"]
["96978","SINAPI-I",864,"1,0500000"]
["96988",null,null,"","3,5038833","4,0556472"]
["104753","SINAPI",88264,"0,1863000"]
["104758",null,null,"","76,7004342","79,2926046"]
["104764",null,null,"","29,5026557","32,7498848"]
["104766","SINAPI",88247,"0,0830000"]
["104776","SINAPI",90626,"0,1087000"]
["96765","SINAPI-I",10904,"1,0000000"]
["101911","SINAPI-I",10890,"1,0000000"]
["101914","SINAPI",88248,"1,1530000"]
["98261",null,null,"","59,5567868","63,2241814"]
["98264",null,null,"","43,3691756","47,2454090"]
["98270","SINAPI",88264,"0,1266000"]
["98275",null,null,"","8,5918854","9,8823529"]
["98280","SINAPI-I",11901,"1,0500000"]
["98290",null,null,"","22,7138643","25,3561253"]
["98293","SINAPI",88247,"0,0454000"]
["100560","SINAPI",88247,"0,8800000"]
["101795",null,null,"","33,2981641","36,7124933"]
["101798","SINAPI",88309,"1,0089000"]
["103244","SINAPI-I",13246,"4,0000000"]
["103248","SINAPI",88243,"2,3334000"]
["103251","SINAPI-I",1570,"10,0000000"]
["103253","SINAPI-I",1570,"10,0000000"]
["103255",null,null,"","2,0773101","2,4056724"]
["103257","SINAPI-I",1570,"10,0000000"]
["103258","SINAPI-I",37591,"2,0000000"]
["103261","SINAPI-I",42419,"1,0000000"]
["103264","SINAPI-I",4374,"6,0000000"]
["103265","SINAPI",93287,"0,2059000"]
["103267","SINAPI-I",39997,"8,0000000"]
["103269","SINAPI-I",11976,"10,0000000"]
["103271","SINAPI-I",37591,"2,0000000"]
["103272","SINAPI-I",39997,"8,0000000"]
["103276","SINAPI-I",13348,"4,0000000"]
["103278","SINAPI",100308,"5,5655000"]
["101936","SINAPI-I",1165,"16,0000000"]
["101937","SINAPI-I",7696,"11,2223000"]
["98298",null,null,"","4,7231270","5,4545454"]
["98302","SINAPI",88264,"6,2007000"]
["98308","SINAPI",88264,"0,2062000"]
["89402","SINAPI-I",38383,"0,0370000"]
["89447","SINAPI",88267,"0,0235000"]
["89450",null,null,"","4,5675413","5,2733118"]
["89511","SINAPI",88248,"0,2939000"]
["89580",null,null,"","6,8198448","7,8314997"]
["89711",null,null,"","51,0763210","54,7920434"]
["89773","SINAPI",88267,"0,0482000"]
["89849",null,null,"","19,8319027","22,3319473"]
["92276",null,null,"","2,9660388","3,4386068"]
["92280","SINAPI-I",12748,"1,0225000"]
["92284","SINAPI",88248,"0,1071000"]
["92306","SINAPI-I",12743,"1,0225000"]
["92324","SINAPI",88267,"0,5772000"]
["92337","SINAPI",88248,"0,3460000"]
["92342","SINAPI",88267,"0,5200000"]
["92362","SINAPI-I",21147,"1,0390000"]
["92367","SINAPI-I",7701,"1,0390000"]
["92648",null,null,"","9,2933565","10,6385586"]
["92656","SINAPI",88248,"0,3760000"]
["94462","SINAPI",88267,"0,3782000"]
["94604","SINAPI-I",38383,"0,0894000"]
["94649","SINAPI",88267,"0,0605000"]
["94653","SINAPI-I",9871,"1,0493000"]
["94718","SINAPI",88248,"0,0676000"]
["96636","SINAPI",104091,"0,3793000"]
["96647","SINAPI",104091,"0,1206000"]
["96669","SINAPI-I",38971,"1,0667000"]
["96672","SINAPI",88267,"0,2107000"]
["96676","SINAPI-I",38979,"1,0667000"]
["96679","SINAPI-I",38982,"1,0667000"]
["96721",null,null,"","20,8848715","23,4698573"]
["96725",null,null,"","11,7384013","13,3924490"]
["96727","SINAPI",104092,"0,0315000"]
["96731","SINAPI",88248,"0,1912000"]
["96798","SINAPI-I",38787,"1,0440000"]
["96799","SINAPI",88267,"0,0876000"]
["97329","SINAPI-I",39737,"1,0211000"]
["97337","SINAPI",88267,"0,0715000"]
["97348",null,null,"","1,5568485","1,8116226"]
["97354",null,null,"","5,3024026","6,1094568"]
["97357","SINAPI",88267,"0,5100000"]
["100788","SINAPI-I",4888,"2,0000000"]
["100793","SINAPI-I",38830,"1,0216000"]
["100807",null,null,"","36,9392185","40,5119453"]
["101919","SINAPI-I",3148,"0,0452000"]
["101921","SINAPI",88248,"0,8387000"]
["101925","SINAPI",88248,"1,2580000"]
["101928","SINAPI",88267,"0,9545000"]
["101931","SINAPI",88248,"0,9545000"]
["101935","SINAPI-I",3148,"0,0678000"]
["103837","SINAPI",88267,"0,4706000"]
["103978","SINAPI-I",9874,"1,0493000"]
["104194","SINAPI",88267,"0,2260000"]
["105138",null,null,"","16,8402777","18,9966178"]
["105141",null,null,"","15,8130601","17,9407176"]
["105143","SINAPI",88248,"0,0586000"]
["89360","SINAPI-I",20083,"0,0060000"]
["89363","SINAPI-I",20083,"0,0080000"]
["89365","SINAPI",88267,"0,1520000"]
["89368","SINAPI",88267,"0,1812000"]
["89371","SINAPI-I",3861,"1,0000000"]
["89376","SINAPI-I",38383,"0,0291000"]
["89376","SINAPI",88267,"0,0805000"]
["89382","SINAPI-I",20083,"0,0080000"]
["89384","SINAPI",88267,"0,1013000"]
["89387","SINAPI",88267,"0,1208000"]
["89392","SINAPI",88267,"0,1208000"]
["89394","SINAPI-I",20083,"0,0090000"]
["89396","SINAPI",88267,"0,1748000"]
["89405","SINAPI-I",20083,"0,0060000"]
["89408","SINAPI-I",20083,"0,0080000"]
["89411","SINAPI-I",122,"0,0071000"]
["89413","SINAPI-I",20083,"0,0110000"]
["89416","SINAPI-I",20083,"0,0110000"]
["89418","SINAPI",88267,"0,0781000"]
["89423","SINAPI",88267,"0,0781000"]
["89429","SINAPI-I",20083,"0,0070000"]
["89431","SINAPI-I",20083,"0,0110000"]
["89435",null,null,"","18,1388757","20,4681046"]
["89437","SINAPI-I",38026,"1,0000000"]
["89440","SINAPI-I",20083,"0,0120000"]
["89443","SINAPI",88267,"0,2161000"]
["89485","SINAPI",88248,"0,0706000"]
["89494","SINAPI-I",38383,"0,0131000"]
["89498",null,null,"","28,2031842","31,2772133"]
["89500","SINAPI-I",20083,"0,0140000"]
["89503","SINAPI-I",20083,"0,0220000"]
["89505","SINAPI",88267,"0,1506000"]
["89514","SINAPI",88248,"0,0475000"]
["89518","SINAPI",88248,"0,0607000"]
["89521","SINAPI-I",3513,"1,0000000"]
["89524","SINAPI-I",20150,"1,0000000"]
["89527","SINAPI-I",122,"0,0353000"]
["89532","SINAPI-I",38383,"0,0120000"]
["89541","SINAPI-I",3903,"1,0000000"]
["89544","SINAPI",88248,"0,0316000"]
["89547","SINAPI-I",122,"0,0167000"]
["89549","SINAPI-I",20078,"0,0625000"]
["89553","SINAPI-I",20083,"0,0095000"]
["89554","SINAPI",88267,"0,0858000"]
["89560","SINAPI",88248,"0,0694000"]
["89563","SINAPI",88267,"0,0809000"]
["89566","SINAPI-I",20177,"1,0000000"]
["89569","SINAPI-I",298,"1,0000000"]
["89574","SINAPI-I",299,"4,0000000"]
["89575",null,null,"","26,1780104","29,2050209"]
["89584",null,null,"","22,9029217","25,6532606"]
["89590","SINAPI-I",20158,"1,0000000"]
["89593","SINAPI-I",3871,"1,0000000"]
["89596","SINAPI",88267,"0,0735000"]
["89598","SINAPI",88267,"0,1000000"]
["89605","SINAPI-I",122,"0,0188000"]
["89611","SINAPI-I",122,"0,0259000"]
["89616","SINAPI",88248,"0,1300000"]
["89622",null,null,"","26,4580369","29,4197952"]
["89625","SINAPI-I",7142,"1,0000000"]
["89627","SINAPI",88248,"0,1318000"]
["89630","SINAPI",88248,"0,2077000"]
["89637","SINAPI-I",21114,"0,0533000"]
["89645",null,null,"","15,0078003","17,0271093"]
["89647","SINAPI-I",21114,"0,1067000"]
["89652","SINAPI",88267,"0,0735000"]
["89657",null,null,"","19,0929041","21,4488636"]
["89660","SINAPI-I",37986,"1,0000000"]
["89663","SINAPI",88267,"0,0930000"]
["89669","SINAPI-I",299,"1,0000000"]
["89675","SINAPI-I",20078,"0,1150000"]
["89677","SINAPI",88267,"0,3142000"]
["89681","SINAPI-I",20078,"0,1450000"]
["89684","SINAPI",88248,"0,1291000"]
["89687","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["89692","SINAPI-I",20143,"1,0000000"]
["89699","SINAPI-I",300,"2,0000000"]
["89703",null,null,"","13,5844265","15,4451345"]
["89706",null,null,"","16,4638511","18,6334321"]
["89721","SINAPI-I",37972,"1,0000000"]
["89727","SINAPI-I",37973,"1,0000000"]
["89728","SINAPI-I",20083,"0,0150000"]
["89731","SINAPI",88267,"0,1379000"]
["89738","SINAPI",88267,"0,0831000"]
["89742",null,null,"","15,0962772","17,0970167"]
["89747",null,null,"","10,1131299","11,5086061"]
["89749","SINAPI",88267,"0,0831000"]
["89754",null,null,"","15,9862272","18,1992337"]
["89757","SINAPI-I",21114,"0,1067000"]
["89765",null,null,"","35,4954954","38,9772727"]
["89769",null,null,"","15,0760212","17,0810230"]
["89777","SINAPI-I",37958,"1,0000000"]
["89780","SINAPI-I",21114,"0,1333000"]
["89783","SINAPI",88248,"0,1693000"]
["89786","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["89790","SINAPI",88248,"0,1800000"]
["89796",null,null,"","21,8555714","24,5265588"]
["89803","SINAPI",88267,"0,0343000"]
["89807","SINAPI-I",1951,"1,0000000"]
["89810","SINAPI-I",301,"2,0000000"]
["89813","SINAPI-I",38383,"0,0080000"]
["89817",null,null,"","21,4905933","24,1258741"]
["89824","SINAPI-I",37985,"1,0000000"]
["89828","SINAPI-I",21114,"0,1600000"]
["89831","SINAPI-I",21114,"0,1467000"]
["89834","SINAPI-I",3670,"1,0000000"]
["89841","SINAPI",88248,"0,1447000"]
["89842",null,null,"","8,9152747","10,1984126"]
["89853",null,null,"","12,1945198","13,8949406"]
["89855","SINAPI",88267,"0,3605000"]
["89860","SINAPI-I",20078,"0,1725000"]
["89867","SINAPI",88248,"0,1106000"]
["89981","SINAPI",88248,"0,0524000"]
["90374","SINAPI-I",7122,"1,0000000"]
["92291","SINAPI",88267,"0,2265000"]
["92294","SINAPI-I",12732,"0,0064000"]
["92297","SINAPI-I",12732,"0,0240000"]
["92300",null,null,"","16,3904790","18,5739436"]
["92302","SINAPI-I",12737,"1,0000000"]
["92311","SINAPI-I",12732,"0,0028000"]
["92316","SINAPI",88267,"0,1281000"]
["92319","SINAPI",88267,"0,2561000"]
["92327","SINAPI-I",12732,"0,0048000"]
["92330","SINAPI",88267,"0,1559000"]
["92333","SINAPI",88267,"0,3118000"]
["92345","SINAPI-I",7307,"0,0060000"]
["92352",null,null,"","26,8421805","29,8820625"]
["92355","SINAPI-I",7307,"0,0080000"]
["92356","SINAPI-I",6298,"1,0000000"]
["92372",null,null,"","45,5504917","49,2964038"]
["92374","SINAPI",88267,"0,5820000"]
["92377","SINAPI",88248,"0,7360000"]
["92381","SINAPI-I",3148,"0,0130000"]
["92388",null,null,"","38,3184855","41,9148489"]
["92635","SINAPI-I",3448,"1,0000000"]
["92638","SINAPI-I",3148,"0,0250000"]
["92642",null,null,"","28,8296703","31,9945398"]
["92658","SINAPI-I",7307,"0,0030000"]
["92663","SINAPI",88267,"0,3620000"]
["92668",null,null,"","14,3825441","16,3400471"]
["92671","SINAPI-I",7307,"0,0040000"]
["92674","SINAPI-I",3458,"1,0000000"]
["92677","SINAPI",88267,"0,5980000"]
["92680","SINAPI",88248,"0,6530000"]
["92685","SINAPI-I",3148,"0,0450000"]
["92692","SINAPI-I",3148,"0,0080000"]
["92698","SINAPI",88248,"0,2590000"]
["92702","SINAPI-I",3148,"0,0130000"]
["92705",null,null,"","53,2896396","56,9870010"]
["92890",null,null,"","13,5602406","15,4123574"]
["92893","SINAPI-I",9888,"1,0000000"]
["92896","SINAPI-I",7307,"0,0070000"]
["92902","SINAPI",88267,"0,3980000"]
["92906","SINAPI-I",7307,"0,0030000"]
["92909","SINAPI-I",3148,"0,0240000"]
["92913","SINAPI-I",3931,"1,0000000"]
["92918","SINAPI",88248,"0,4900000"]
["92926","SINAPI-I",7307,"0,0040000"]
["92930",null,null,"","42,2779136","45,9557420"]
["92936","SINAPI-I",7307,"0,0080000"]
["92937","SINAPI-I",3148,"0,0350000"]
["92943",null,null,"","31,7208564","35,0678733"]
["92945","SINAPI",88267,"0,3370000"]
["92949","SINAPI-I",3927,"1,0000000"]
["92952","SINAPI-I",3148,"0,0350000"]
["93056",null,null,"","17,1284634","19,3133047"]
["93059",null,null,"","9,5117540","10,8656929"]
["93061","SINAPI-I",38383,"0,0644000"]
["93064","SINAPI-I",38383,"0,0778000"]
["93066","SINAPI",88248,"0,1166000"]
["93069","SINAPI-I",12732,"0,0240000"]
["93072","SINAPI-I",39897,"0,0068000"]
["93078","SINAPI-I",39871,"1,0000000"]
["93080","SINAPI",88267,"0,0996000"]
["93083","SINAPI",88248,"0,0996000"]
["93086","SINAPI-I",12732,"0,0048000"]
["93091","SINAPI-I",12732,"0,0056000"]
["93091","SINAPI-I",38383,"0,0607500"]
["93098","SINAPI-I",39897,"0,0003500"]
["93101","SINAPI-I",38383,"0,0390000"]
["93103","SINAPI",88248,"0,1031000"]
["93106",null,null,"","0,8576851","0,9945708"]
["93109","SINAPI-I",12732,"0,0048000"]
["93111","SINAPI-I",38383,"0,0390000"]
["93117","SINAPI-I",12732,"0,0014000"]
["93119","SINAPI-I",39880,"1,0000000"]
["93121","SINAPI-I",39897,"0,0006000"]
["93125",null,null,"","6,3951184","7,3423282"]
["93133","SINAPI-I",12732,"0,0056000"]
["94467","SINAPI-I",7307,"0,0072000"]
["94474",null,null,"","16,7752442","18,9633586"]
["94476","SINAPI",88267,"0,6478000"]
["94479","SINAPI-I",6322,"1,0000000"]
["94610","SINAPI",88267,"0,4441000"]
["94615","SINAPI-I",38383,"0,1019000"]
["94618","SINAPI-I",12732,"0,0360000"]
["94625","SINAPI",88267,"0,9616000"]
["94656","SINAPI",88248,"0,0384000"]
["94661","SINAPI-I",122,"0,0118000"]
["94663","SINAPI-I",20083,"0,0220000"]
["94666","SINAPI-I",122,"0,0129000"]
["94668","SINAPI-I",20083,"0,0300000"]
["94671","SINAPI-I",3867,"1,0000000"]
["94674",null,null,"","35,3174603","38,7218045"]
["94679","SINAPI-I",20083,"0,0220000"]
["94682","SINAPI-I",20083,"0,0500000"]
["94684","SINAPI",88267,"0,3480000"]
["94687","SINAPI-I",1962,"1,0000000"]
["94692","SINAPI-I",20083,"0,0210000"]
["94695","SINAPI",88267,"0,1691000"]
["94698","SINAPI",88267,"0,3090000"]
["94701","SINAPI-I",7146,"1,0000000"]
["94703","SINAPI",88267,"0,1338000"]
["94713",null,null,"","3,9109070","4,5108869"]
["94714","SINAPI-I",38383,"0,0194000"]
["94729","SINAPI-I",21114,"0,1333000"]
["94733",null,null,"","8,4822438","9,7076545"]
["94737",null,null,"","4,8990725","5,6505737"]
["94741",null,null,"","14,8450244","16,8127490"]
["94744","SINAPI",88267,"0,0840000"]
["94752",null,null,"","7,0149875","8,0627733"]
["94758","SINAPI-I",21114,"0,2000000"]
["94766",null,null,"","10,9396591","12,4915139"]
["94783","SINAPI-I",95,"1,0000000"]
["95237",null,null,"","14,2109500","16,1353797"]
["95695","SINAPI",88267,"0,2729000"]
["96639","SINAPI",104091,"0,1188000"]
["96643",null,null,"","20,2490774","22,7607773"]
["96656","SINAPI",104091,"0,0566000"]
["96657","SINAPI",104091,"0,0566000"]
["96664","SINAPI",88267,"0,0873000"]
["96684","SINAPI",104091,"0,1186000"]
["96688","SINAPI-I",38435,"1,0000000"]
["96691","SINAPI",88248,"0,3089000"]
["96694","SINAPI",104098,"0,1401000"]
["96702","SINAPI",88248,"0,1282000"]
["96705","SINAPI",88267,"0,2059000"]
["96709","SINAPI",88248,"0,4230000"]
["96712","SINAPI",88267,"0,3394000"]
["96716",null,null,"","16,2020228","18,3460736"]
["96739","SINAPI-I",38441,"1,0000000"]
["96743","SINAPI",88248,"0,1719000"]
["96747","SINAPI-I",36359,"1,0000000"]
["96750","SINAPI",88248,"0,1537000"]
["96754","SINAPI",88248,"0,4397000"]
["96760","SINAPI",88267,"0,2577000"]
["96762","SINAPI",104097,"0,3020000"]
["96803","SINAPI",88267,"0,3796000"]
["96812","SINAPI-I",38846,"1,0000000"]
["96816",null,null,"","23,7166016","26,5394622"]
["96820","SINAPI",88248,"0,2365000"]
["96824","SINAPI",88248,"0,1205000"]
["96830","SINAPI-I",39310,"1,0000000"]
["96836","SINAPI-I",39314,"1,0000000"]
["96844","SINAPI",88248,"0,2415000"]
["96849","SINAPI-I",39300,"1,0000000"]
["96852","SINAPI-I",39301,"1,0000000"]
["96861","SINAPI",88267,"0,3731000"]
["96865","SINAPI",88248,"0,3261000"]
["96870","SINAPI",88267,"0,3010000"]
["96879","SINAPI-I",3148,"0,0126000"]
["97432","SINAPI",88248,"0,4670000"]
["97434","SINAPI",88248,"0,5370000"]
["97438","SINAPI-I",20078,"0,0248000"]
["97442",null,null,"","21,8117508","24,4732679"]
["97446","SINAPI",88248,"0,5650000"]
["97455",null,null,"","8,2334698","9,4392974"]
["97458",null,null,"","11,8382692","13,4957585"]
["97461","SINAPI",88248,"0,1500000"]
["97465","SINAPI-I",40361,"1,0000000"]
["97470","SINAPI-I",11002,"0,0390000"]
["97475","SINAPI",88267,"0,3900000"]
["97481","SINAPI",88317,"0,2880000"]
["97486","SINAPI",88317,"0,4500000"]
["97489","SINAPI",88267,"0,7210000"]
["97492","SINAPI",88248,"0,3840000"]
["97496",null,null,"","3,9199320","4,5263498"]
["97500","SINAPI",88317,"0,1160000"]
["97511","SINAPI-I",11002,"0,0670000"]
["97517",null,null,"","10,9697235","12,5242509"]
["97519","SINAPI",88317,"0,1980000"]
["97523","SINAPI-I",40388,"1,0000000"]
["97526","SINAPI-I",11002,"0,0670000"]
["97529",null,null,"","9,1570066","10,4772204"]
["97532","SINAPI",88267,"0,3480000"]
["97544","SINAPI-I",11002,"0,0180000"]
["97548","SINAPI",88267,"0,2940000"]
["97551","SINAPI",88248,"0,5720000"]
["97552","SINAPI",88317,"0,2290000"]
["103806","SINAPI-I",39879,"1,0000000"]
["103808","SINAPI",88248,"0,4163000"]
["103811","SINAPI-I",39871,"1,0000000"]
["103817",null,null,"","1,3410006","1,5518643"]
["103819","SINAPI-I",12732,"0,0048000"]
["103821","SINAPI-I",39873,"1,0000000"]
["103824","SINAPI",88248,"0,1747000"]
["103827",null,null,"","45,4114459","49,1482649"]
["103830",null,null,"","23,1438515","25,9155717"]
["103838","SINAPI-I",38383,"0,0762000"]
["103839","SINAPI-I",38383,"0,0762000"]
["103843","SINAPI",88248,"0,1883000"]
["103846",null,null,"","36,2610132","39,7919375"]
["103849",null,null,"","21,4938418","24,1749808"]
["103851","SINAPI-I",38383,"0,0381000"]
["103855","SINAPI-I",39897,"0,0012000"]
["103859","SINAPI",88248,"0,2465000"]
["103862","SINAPI-I",12732,"0,0064000"]
["103865",null,null,"","49,2063492","52,9411765"]
["103867","SINAPI-I",38383,"0,1850000"]
["103875","SINAPI",88267,"0,2452000"]
["103880","SINAPI",88248,"0,1999000"]
["103884","SINAPI-I",12732,"0,0028000"]
["103887","SINAPI-I",3148,"0,0042000"]
["103889","SINAPI-I",39856,"1,0000000"]
["103891","SINAPI",88267,"0,1931000"]
["103895","SINAPI-I",39897,"0,0016000"]
["103897","SINAPI-I",12732,"0,0064000"]
["103902","SINAPI-I",39897,"0,0018000"]
["103948","SINAPI-I",38383,"0,0371000"]
["103951",null,null,"","40,5331510","44,1233140"]
["103953","SINAPI",88248,"0,0994000"]
["103956","SINAPI-I",38383,"0,0331000"]
["103959",null,null,"","21,8436873","24,5647969"]
["103966",null,null,"","24,3750000","27,2545090"]
["103972","SINAPI-I",38383,"0,0233000"]
["103976",null,null,"","19,4990366","21,9648860"]
["103981",null,null,"","39,6051103","43,2933478"]
["103984","SINAPI-I",38383,"0,0510000"]
["103987","SINAPI-I",38383,"0,0510000"]
["103991",null,null,"","22,7965179","25,5508919"]
["103996","SINAPI-I",38383,"0,0510000"]
["103997","SINAPI-I",9897,"1,0000000"]
["104002","SINAPI-I",111,"1,0000000"]
["104005","SINAPI-I",122,"0,0212000"]
["104007","SINAPI-I",38383,"0,0640000"]
["104011",null,null,"","36,8080808","40,3963414"]
["104019",null,null,"","17,4994243","19,7895679"]
["104024",null,null,"","17,8661298","20,1760821"]
["104027","SINAPI-I",37993,"1,0000000"]
["104159","SINAPI-I",38383,"0,0427000"]
["104169","SINAPI-I",300,"2,0000000"]
["104172","SINAPI-I",20078,"0,1750000"]
["104177","SINAPI-I",300,"3,0000000"]
["104192","SINAPI",88267,"0,2465000"]
["104198","SINAPI",88267,"0,1093000"]
["104202",null,null,"","50,5376345","54,3321301"]
["104319","SINAPI-I",3536,"1,0000000"]
["104322","SINAPI-I",38383,"0,0066000"]
["104344","SINAPI-I",296,"1,0000000"]
["104347","SINAPI-I",297,"1,0000000"]
["104350","SINAPI-I",20078,"0,1000000"]
["104353",null,null,"","18,3164650","20,6284480"]
["104355","SINAPI-I",20078,"0,1525000"]
["104577","SINAPI-I",39293,"1,0000000"]
["104583","SINAPI",88248,"0,1437000"]
["105152","SINAPI",88267,"0,1933000"]
["105156","SINAPI-I",122,"0,0118000"]
["105159","SINAPI-I",122,"0,0259000"]
["105160","SINAPI-I",20083,"0,0600000"]
["105164","SINAPI",104091,"0,0921000"]
["105169","SINAPI",88267,"0,3989000"]
["105177","SINAPI-I",3148,"0,0297000"]
["105180","SINAPI-I",20083,"0,0140000"]
["105183","SINAPI",88248,"0,2776000"]
["105189","SINAPI-I",20083,"0,0260000"]
["105194","SINAPI",88248,"0,4698000"]
["105197","SINAPI-I",7307,"0,0056000"]
["105201",null,null,"","9,0114350","10,3169718"]
["105207",null,null,"","7,6925639","8,8255618"]
["105210","SINAPI-I",7307,"0,0084000"]
["105213","SINAPI",88267,"0,4163000"]
["105217","SINAPI-I",21114,"0,1200000"]
["105220","SINAPI",88248,"0,0646000"]
["105224","SINAPI",88267,"0,3786000"]
["105230","SINAPI",88267,"0,0705000"]
["97895","SINAPI",101618,"0,0180000"]
["97898","SINAPI",5679,"0,1504000"]
["97900","SINAPI",97734,"0,0175000"]
["97902","SINAPI-I",5069,"0,0125000"]
["97903","SINAPI",88309,"6,8139000"]
["97904","SINAPI",88316,"6,6423000"]
["97907","SINAPI-I",4517,"0,1760000"]
["97908","SINAPI-I",5069,"0,0187000"]
["98104","SINAPI-I",4517,"0,0704000"]
["98105","SINAPI-I",4491,"0,0888000"]
["98106","SINAPI",87316,"0,0328000"]
["98107","SINAPI",101616,"0,3500000"]
["99251","SINAPI",88316,"1,8596000"]
["99255",null,null,"","41,5889716","45,2722580"]
["99257","SINAPI-I",2692,"0,0082000"]
["99260","SINAPI-I",2692,"0,0054000"]
["99260","SINAPI",88309,"3,5684000"]
["99262","SINAPI",88316,"3,8237000"]
["102593",null,null,"","78,8018434","81,2627292"]
["102600",null,null,"","77,8907243","80,3611739"]
["102606","SINAPI",88267,"0,1297000"]
["102611",null,null,"","0,8691391","1,0104233"]
["102615","SINAPI-I",37104,"1,0000000"]
["102618","SINAPI",93287,"0,2634000"]
["102622","SINAPI",94489,"2,0000000"]
["89491","SINAPI-I",11714,"1,0000000"]
["89495",null,null,"","23,4633569","26,3367463"]
["89710","SINAPI",88248,"0,1652000"]
["104328","SINAPI-I",122,"0,0292000"]
["86874","SINAPI-I",10423,"1,0000000"]
["86877","SINAPI-I",3146,"0,0480000"]
["86883","SINAPI-I",3146,"0,0332000"]
["86889",null,null,"","5,6048524","6,4540530"]
["86894","SINAPI-I",541,"1,0000000"]
["86899","SINAPI",88274,"1,9209000"]
["86902","SINAPI",88316,"0,4443000"]
["86906","SINAPI",88267,"0,0960000"]
["86916","SINAPI",88267,"0,1525000"]
["86922",null,null,"","3,6160962","4,1791663"]
["86925","SINAPI",86879,"1,0000000"]
["86929","SINAPI",86883,"1,0000000"]
["86933","SINAPI",86911,"1,0000000"]
["86940",null,null,"","4,6079019","5,3125847"]
["93396","SINAPI",86937,"1,0000000"]
["95469","SINAPI",88316,"0,3495000"]
["95543","SINAPI",88316,"0,1992000"]
["100848",null,null,"","2,8483405","3,2943257"]
["100852","SINAPI",88316,"0,1504000"]
["100858","SINAPI-I",3146,"0,0365000"]
["100865","SINAPI-I",4351,"4,0000000"]
["100869","SINAPI-I",36206,"1,0000000"]
["100872","SINAPI",88316,"0,2988000"]
["100878","SINAPI",88267,"1,3121000"]
["98053","SINAPI",88628,"0,0609000"]
["98055","SINAPI-I",12567,"5,0000000"]
["98057","SINAPI",88309,"3,6057000"]
["98060","SINAPI",97738,"0,0154000"]
["98062","SINAPI",5679,"0,8190000"]
["98065",null,null,"","6,4017551","7,3625053"]
["98066","SINAPI-I",2692,"0,0194000"]
["98067","SINAPI-I",4491,"0,4884000"]
["98067","SINAPI",101624,"0,4050000"]
["98069","SINAPI",97735,"0,6720000"]
["98070","SINAPI",96536,"2,7200000"]
["98071","SINAPI",96536,"2,6400000"]
["98072","SINAPI",89995,"0,1920000"]
["98073","SINAPI",89995,"0,2720000"]
["98074","SINAPI",87316,"0,1465000"]
["98076",null,null,"","34,0966294","37,5412667"]
["98077","SINAPI-I",6193,"3,3120000"]
["98078","SINAPI-I",7258,"2198,0213000"]
["98079","SINAPI",100475,"1,7267000"]
["98081","SINAPI",5678,"0,8404000"]
["98082","SINAPI",5678,"0,0705000"]
["98083","SINAPI",88309,"29,7706000"]
["98085","SINAPI-I",660,"67,2000000"]
["98086",null,null,"","33,5472519","36,9677563"]
["98086","SINAPI",89998,"8,3912000"]
["98087","SINAPI",88316,"57,8092000"]
["98088","SINAPI",5679,"0,2869000"]
["98089","SINAPI-I",5069,"0,0445000"]
["98090","SINAPI-I",4517,"0,6864000"]
["98091","SINAPI",94970,"1,6901000"]
["98092","SINAPI",88628,"1,2006000"]
["98093",null,null,"","33,3879935","36,8016149"]
["98094","SINAPI",88316,"12,5664000"]
["98099","SINAPI",89993,"0,2242000"]
["98100","SINAPI",101625,"0,7030000"]
["98111","SINAPI-I",34643,"1,0000000"]
["89349","SINAPI",88248,"0,0719000"]
["89984","SINAPI-I",3148,"0,0084000"]
["89986","SINAPI",88248,"0,1829000"]
["94490","SINAPI-I",20080,"0,0400000"]
["94492","SINAPI",88248,"0,1133000"]
["94501",null,null,"","3,0485928","3,5235650"]
["94794","SINAPI",88248,"0,3743000"]
["94798","SINAPI",88267,"0,3490000"]
["95250",null,null,"","5,4054054","6,2214553"]
["95253","SINAPI-I",11747,"1,0000000"]
["99621","SINAPI",88267,"0,2021000"]
["99628",null,null,"","4,9923586","5,7485786"]
["99634",null,null,"","3,2179083","3,7182482"]
["103010","SINAPI-I",3148,"0,0053000"]
["103013","SINAPI",88248,"0,1316000"]
["103017",null,null,"","1,4413223","1,6703723"]
["103036","SINAPI-I",3148,"0,0084000"]
["103040","SINAPI",88248,"0,3398000"]
["103047","SINAPI-I",20083,"0,0060000"]
["103050","SINAPI",88267,"0,1102000"]
["103052","SINAPI",89391,"2,0000000"]
["95636","SINAPI",88267,"3,5508000"]
["95638","SINAPI-I",3148,"0,1728000"]
["95641","SINAPI-I",65,"4,0000000"]
["95643","SINAPI",88267,"5,1314000"]
["95645","SINAPI-I",122,"0,1588000"]
["95646","SINAPI-I",7142,"2,0000000"]
["95648","SINAPI-I",37957,"2,0000000"]
["95649","SINAPI-I",3148,"0,0264000"]
["95650","SINAPI-I",38029,"1,1542000"]
["95653","SINAPI-I",44263,"2,0000000"]
["95655","SINAPI-I",3148,"0,0672000"]
["95657","SINAPI",88248,"2,3353000"]
["95659","SINAPI-I",36360,"6,0000000"]
["95660","SINAPI-I",38973,"1,3867000"]
["95661","SINAPI",88267,"2,6053000"]
["95664","SINAPI-I",44176,"12,0537000"]
["95666","SINAPI-I",6016,"2,0000000"]
["95667","SINAPI-I",3148,"0,0396000"]
["95668","SINAPI-I",44175,"4,0000000"]
["95670","SINAPI-I",38434,"4,0000000"]
["95671","SINAPI-I",38980,"9,2803000"]
["95672","SINAPI",104092,"3,0154000"]
["97741","SINAPI-I",3540,"2,0000000"]
["90437",null,null,"","78,9256199","81,3004156"]
["90444",null,null,"","81,8422798","83,9766084"]
["90447","SINAPI",88264,"0,2348000"]
["90454","SINAPI-I",40304,"0,0214000"]
["90458","SINAPI",88247,"0,2847000"]
["90462",null,null,"","24,0700218","26,9473684"]
["91167","SINAPI",88248,"0,0480000"]
["91173","SINAPI",88267,"0,0789000"]
["91179","SINAPI",88248,"0,0632000"]
["91185","SINAPI",88267,"0,6537000"]
["91222","SINAPI",88267,"0,2609000"]
["94480","SINAPI-I",3470,"1,0000000"]
["94482","SINAPI-I",3457,"1,0000000"]
["94482","SINAPI",88267,"9,1762000"]
["95541",null,null,"","77,3892774","79,9088650"]
["96560","SINAPI",88243,"0,1069000"]
["100128","SINAPI-I",44326,"1,0000000"]
["101802","SINAPI",94970,"0,2279000"]
["101804","SINAPI",97734,"0,0144000"]
["101805","SINAPI",97736,"0,1677000"]
["102112","SINAPI",88248,"2,0425000"]
["102115","SINAPI-I",735,"1,0000000"]
["102117","SINAPI-I",11267,"4,0000000"]
["102119","SINAPI-I",11267,"4,0000000"]
["102122","SINAPI",88248,"3,2890000"]
["103521",null,null,"","0,2174002","0,2524510"]
["103523","SINAPI",88248,"2,6353000"]
["104777","SINAPI",90626,"0,1588000"]
["104783","SINAPI-I",40304,"0,0214000"]
["104787","SINAPI",102275,"0,0753000"]
["104035",null,null,"","31,8101933","35,1480420"]
["104048","SINAPI-I",37415,"1,0000000"]
["104051",null,null,"","29,1979949","32,4970131"]
["104056",null,null,"","8,3227040","9,5058231"]
["104061",null,null,"","24,7095274","27,7323420"]
["104064","SINAPI",88316,"0,0842000"]
["104076","SINAPI",88316,"0,1263000"]
["104947","SINAPI",88316,"0,1003000"]
["96525","SINAPI",96245,"0,3280000"]
["96528","SINAPI",91692,"0,0410000"]
["101118","SINAPI",88844,"0,0158000"]
["101123",null,null,"","28,4938941","31,6472114"]
["101130",null,null,"","18,4109589","20,8820403"]
["101131",null,null,"","17,0967741","19,4357366"]
["101138",null,null,"","17,7215189","20,1680672"]
["101141","SINAPI",88316,"0,0249000"]
["101144","SINAPI",89031,"0,0195000"]
["101147","SINAPI",5855,"0,0029000"]
["101150","SINAPI",5851,"0,0151000"]
["101153","SINAPI",93592,"0,2600000"]
["101212","SINAPI",5631,"0,0114000"]
["101215","SINAPI",89883,"0,0342000"]
["101218","SINAPI",88316,"0,0134000"]
["101223","SINAPI",89877,"0,0189000"]
["101225",null,null,"","8,5335018","9,8442367"]
["101227","SINAPI",89884,"0,0178000"]
["101235",null,null,"","8,8453389","10,1305483"]
["101237","SINAPI",89877,"0,0145000"]
["101241","SINAPI",89883,"0,0417000"]
["101244","SINAPI",88907,"0,0073000"]
["101247","SINAPI",88316,"0,0091000"]
["101250","SINAPI",89883,"0,0331000"]
["101257","SINAPI",5631,"0,0127000"]
["101260",null,null,"","10,3204939","11,7732137"]
["101263",null,null,"","9,8047722","11,2676056"]
["101266","SINAPI",88316,"0,0134000"]
["101270",null,null,"","10,3035485","11,8116855"]
["101272","SINAPI",91387,"0,0339000"]
["102355","SINAPI",5953,"1,3422000"]
["90082","SINAPI",5631,"0,0322000"]
["90094","SINAPI",88316,"0,0340000"]
["90102",null,null,"","34,5771144","38,0690739"]
["90108","SINAPI",5678,"0,0248000"]
["102279",null,null,"","23,6734693","26,3779527"]
["102284","SINAPI",5632,"0,0376000"]
["102294","SINAPI",5631,"0,0176000"]
["102298","SINAPI",5679,"0,0789000"]
["102303","SINAPI",88316,"0,0676000"]
["102308",null,null,"","23,6805555","26,5865063"]
["102313","SINAPI",88316,"0,0608000"]
["102322","SINAPI",5678,"0,0735000"]
["102327","SINAPI",5679,"0,0416000"]
["94306","SINAPI",5901,"0,0054000"]
["94316","SINAPI",5903,"0,0006000"]
["94319","SINAPI",91533,"0,1962000"]
["94339","SINAPI",88316,"0,0521000"]
["94341","SINAPI",88316,"0,0303000"]
["96386","SINAPI",88316,"0,0210000"]
["93378","SINAPI",5678,"0,0538000"]
["93380","SINAPI",5903,"0,0006000"]
["104729",null,null,"","21,9929245","24,7440273"]
["104731","SINAPI",5901,"0,0054000"]
["104734","SINAPI",5901,"0,0054000"]
["104736","SINAPI",91277,"0,0265000"]
["97916",null,null,"","13,6363636","15,3846153"]
["101617","SINAPI",91534,"0,0016000"]
["101620",null,null,"","34,9342928","38,4125573"]
["101623","SINAPI",5678,"0,1280000"]
["101625","SINAPI",91534,"0,0302000"]
["103323","SINAPI",87369,"0,0104000"]
["103326","SINAPI",87292,"0,0138000"]
["103330","SINAPI-I",37395,"0,0100000"]
["103334","SINAPI",88309,"2,3200000"]
["103351","SINAPI",88309,"3,0300000"]
["89282","SINAPI-I",34588,"10,0600000"]
["89290","SINAPI-I",34649,"1,2700000"]
["89299","SINAPI-I",34588,"10,0600000"]
["103316","SINAPI",87292,"0,0087000"]
["103319","SINAPI",87369,"0,0102000"]
["103336",null,null,"","29,5577511","32,7833894"]
["103338","SINAPI-I",37395,"0,0100000"]
["103341","SINAPI-I",37395,"0,0100000"]
["89462","SINAPI-I",38588,"1,5500000"]
["89462","SINAPI",88316,"0,7400000"]
["101161",null,null,"","22,8102661","25,5544480"]
["96358",null,null,"","14,2995825","16,2428842"]
["96359","SINAPI-I",39443,"0,5441000"]
["96361","SINAPI",88316,"0,2370000"]
["96362","SINAPI-I",39435,"20,1868000"]
["96364","SINAPI-I",39419,"1,5248000"]
["96367","SINAPI-I",39419,"0,9117000"]
["96368","SINAPI",88278,"0,8010000"]
["96370","SINAPI-I",39413,"1,0530000"]
["96371","SINAPI-I",39435,"10,0934000"]
["102235","SINAPI",88325,"1,0880000"]
["102254","SINAPI",91692,"0,0890000"]
["104719",null,null,"","13,5480316","15,4038423"]
["104720","SINAPI-I",39431,"2,5027000"]
["104721","SINAPI-I",39422,"9,1079000"]
["104723","SINAPI-I",39431,"2,5027000"]
["104724","SINAPI-I",39443,"1,2755000"]
["101156","SINAPI-I",34548,"0,4600000"]
["101823","SINAPI",91534,"0,8450000"]
["101824","SINAPI",88316,"4,2001000"]
["101831","SINAPI-I",1379,"179,7299000"]
["101834",null,null,"","28,1982811","31,3364055"]
["101837",null,null,"","13,1571218","15,0043115"]
["101840",null,null,"","13,2469903","15,0812558"]
["101845","SINAPI-I",4721,"0,7592000"]
["101847","SINAPI",88316,"0,1333000"]
["101850","SINAPI-I",4741,"0,0203000"]
["101853","SINAPI",88260,"0,5501000"]
["101857","SINAPI",88316,"0,2294000"]
["101859","SINAPI",91277,"0,0055000"]
["101863","SINAPI",97635,"1,0000000"]
["101867","SINAPI-I",4741,"0,0064000"]
["101869","SINAPI",88260,"0,2418000"]
["102988","SINAPI-I",4741,"0,0064000"]
["100577","SINAPI",5934,"0,0030000"]
["96389","SINAPI",89035,"0,0060000"]
["96390","SINAPI",88316,"0,1050000"]
["96396","SINAPI",5903,"0,0280000"]
["96397","SINAPI",96464,"0,0310000"]
["96400",null,null,"","5,4664149","6,2992125"]
["100564","SINAPI",5923,"0,0320000"]
["100566","SINAPI",5932,"0,0080000"]
["100567",null,null,"","3,9358310","4,5303757"]
["100569","SINAPI",5921,"0,0080000"]
["100570","SINAPI",89035,"0,0080000"]
["100571","SINAPI",89036,"0,0320000"]
["100573","SINAPI",5923,"0,0420000"]
["100575","SINAPI",5934,"0,0010000"]
["101768","SINAPI",5901,"0,0042000"]
["92391","SINAPI",91283,"0,0038000"]
["92395","SINAPI",91278,"0,1081000"]
["92398","SINAPI-I",4741,"0,0098000"]
["92400","SINAPI",91277,"0,0069000"]
["92403","SINAPI-I",36155,"1,0040000"]
["92406","SINAPI",88260,"0,2746000"]
["93680","SINAPI-I",370,"0,0568000"]
["97105","SINAPI-I",4517,"0,1554670"]
["97105","SINAPI",90587,"0,0219130"]
["97107","SINAPI-I",2692,"0,0027000"]
["97107","SINAPI",97118,"1,1622200"]
["97108","SINAPI",97120,"0,5141700"]
["97109","SINAPI",97114,"0,1600000"]
["97111","SINAPI",97115,"0,0180300"]
["97116","SINAPI",88316,"0,0160900"]
["97120","SINAPI-I",34,"1,0111100"]
["101170","SINAPI-I",4741,"0,0440000"]
["103904","SINAPI-I",5069,"0,0053610"]
["103906","SINAPI-I",5069,"0,0053610"]
["103906","SINAPI-I",42409,"0,4000000"]
["103908","SINAPI",88262,"0,0969330"]
["103909","SINAPI",88309,"0,1576470"]
["103911","SINAPI-I",34495,"0,2649100"]
["103912","SINAPI-I",4517,"0,1554670"]
["103913","SINAPI",97116,"0,5260000"]
["103914","SINAPI",88309,"0,1011470"]
["103915","SINAPI",97117,"0,8220000"]
["103918","SINAPI-I",34492,"0,2331210"]
["104432","SINAPI",88260,"0,4356000"]
["103689","SINAPI",88316,"1,1186000"]
["103696","SINAPI-I",4491,"3,6300000"]
["95995","SINAPI",88314,"1,1301000"]
["96001","SINAPI",5811,"0,0034000"]
["96395","SINAPI-I",4720,"0,3203000"]
["88411","SINAPI",88310,"0,0513000"]
["88420",null,null,"","20,8972845","23,5159817"]
["88426","SINAPI-I",38877,"2,1825000"]
["88484","SINAPI",88310,"0,0927000"]
["88494","SINAPI",88310,"0,5054000"]
["95626","SINAPI",88310,"0,2866000"]
["96126","SINAPI-I",43651,"0,7812000"]
["96132","SINAPI",88310,"0,2985000"]
["104640",null,null,"","41,1437648","44,8250186"]
["102194","SINAPI",88310,"0,2606000"]
["102202","SINAPI",88310,"0,3674000"]
["102217","SINAPI",88310,"0,3805000"]
["102224",null,null,"","42,4643921","46,1562306"]
["102230","SINAPI-I",5318,"0,0188000"]
["100717","SINAPI",88310,"0,2986000"]
["100722","SINAPI-I",5318,"0,0110000"]
["100733",null,null,"","50,9749304","54,7169812"]
["100742","SINAPI-I",7311,"0,1274000"]
["100747","SINAPI",88310,"0,0635000"]
["100752",null,null,"","16,6310389","18,8345473"]
["100758","SINAPI",88310,"1,3559000"]
["102488","SINAPI",95277,"0,0841000"]
["102496","SINAPI-I",5330,"0,0110000"]
["102504","SINAPI",88310,"0,2390000"]
["102508","SINAPI-I",7304,"0,3220000"]
["102512","SINAPI",88310,"0,0340000"]
["101749","SINAPI",88316,"0,2090000"]
["101751",null,null,"","6,1273315","7,0457137"]
["87248","SINAPI-I",1287,"1,0571000"]
["87251","SINAPI",88256,"0,2537000"]
["87261","SINAPI-I",34357,"0,1410000"]
["93389",null,null,"","27,5041201","30,5925666"]
["93391",null,null,"","14,6641438","16,6743648"]
["104596","SINAPI-I",38195,"1,1544000"]
["104600",null,null,"","33,1349206","36,5440324"]
["104602","SINAPI",88316,"0,1784000"]
["104609","SINAPI-I",34357,"0,1880000"]
["98672","SINAPI",88316,"0,5940000"]
["98678","SINAPI",88309,"0,4090000"]
["98686","SINAPI",88316,"0,4100000"]
["101090","SINAPI",88316,"0,4210000"]
["101726","SINAPI-I",34357,"0,2400000"]
["101727","SINAPI-I",4791,"0,0950000"]
["101748","SINAPI",95277,"0,0250000"]
["101092","SINAPI",88316,"0,7380000"]
["101738","SINAPI",88262,"0,3635000"]
["88649","SINAPI-I",34357,"0,0900000"]
["101741","SINAPI-I",4824,"2,3240000"]
["94993",null,null,"","7,4429285","8,5424452"]
["94995","SINAPI",88316,"0,2176000"]
["104658","SINAPI",88316,"1,2790000"]
["87623","SINAPI",88309,"0,2140000"]
["87633","SINAPI-I",1379,"0,5000000"]
["87642",null,null,"","29,1086085","32,3004010"]
["87682","SINAPI",88316,"0,1240000"]
["87692","SINAPI",87373,"0,0607000"]
["87738",null,null,"","19,5552417","22,0232664"]
["87745","SINAPI",88316,"0,2800000"]
["87755","SINAPI",87301,"0,0431000"]
["87759","SINAPI",88309,"0,5890000"]
["88470","SINAPI-I",38546,"0,0430000"]
["88477","SINAPI-I",7334,"0,2100000"]
["90942",null,null,"","27,1450310","30,2085669"]
["90950","SINAPI",87301,"0,0760000"]
["90954","SINAPI-I",38545,"1,4350000"]
["101742","SINAPI",88309,"0,6902000"]
["87886","SINAPI",88309,"0,1295000"]
["87891","SINAPI",88316,"0,0289000"]
["87897","SINAPI",88309,"0,0706000"]
["87908","SINAPI",90669,"0,0932000"]
["87412",null,null,"","46,7254408","50,4877098"]
["87415","SINAPI",88269,"0,6037000"]
["87424","SINAPI",88316,"0,2275800"]
["87527",null,null,"","48,5976117","52,3183928"]
["87531","SINAPI",87292,"0,0304000"]
["87548","SINAPI",88316,"0,1894000"]
["87561","SINAPI",88309,"0,2792000"]
["87779",null,null,"","51,3710304","55,0929901"]
["87784","SINAPI",87292,"0,0528000"]
["87791","SINAPI",88309,"0,8800000"]
["87797",null,null,"","46,8093385","50,5516369"]
["87803","SINAPI",87369,"0,0493000"]
["87815",null,null,"","59,5883362","63,1375822"]
["87820","SINAPI",87407,"0,0493000"]
["87827","SINAPI",88309,"1,0370000"]
["87832","SINAPI",88316,"1,0920000"]
["87850","SINAPI",90668,"0,0300000"]
["104204","SINAPI-I",37411,"0,1388000"]
["104206","SINAPI",88316,"0,8800000"]
["104209","SINAPI",88316,"0,5450000"]
["104212","SINAPI",87292,"0,0393000"]
["104214","SINAPI",90668,"0,1441000"]
["104219",null,null,"","25,8465286","28,8119738"]
["104226",null,null,"","47,5967007","51,3274337"]
["104229","SINAPI",88316,"0,9610000"]
["104232","SINAPI",90669,"0,6359000"]
["104236","SINAPI-I",37411,"0,1581000"]
["104240","SINAPI-I",37411,"0,1581000"]
["104243","SINAPI-I",37411,"0,1581000"]
["104250","SINAPI",88309,"1,0760000"]
["104255","SINAPI",87407,"0,0393000"]
["104259",null,null,"","30,7390165","34,0216186"]
["104261","SINAPI",88316,"1,7230000"]
["104629","SINAPI",88316,"0,2593400"]
["104634",null,null,"","43,4690639","47,1837944"]
["104953","SINAPI",87407,"0,0304000"]
["104963",null,null,"","52,3594974","56,0778313"]
["104964",null,null,"","52,6055706","56,3327815"]
["104972","SINAPI",88316,"0,2686000"]
["104977",null,null,"","53,3756232","57,0892411"]
["105186","SINAPI",90669,"0,0200000"]
["87244","SINAPI",88316,"0,5780000"]
["87275","SINAPI-I",34357,"0,2220000"]
["93395","SINAPI-I",34357,"0,4220000"]
["104611","SINAPI-I",10515,"1,0864000"]
["104614","SINAPI",88316,"0,3449000"]
["104617","SINAPI",88256,"1,4246000"]
["101965","SINAPI",88274,"0,4190000"]
["104756","SINAPI-I",20212,"3,9861000"]
["96113","SINAPI-I",4812,"1,0414000"]
["96120",null,null,"","40,7665505","44,8051948"]
["99054","SINAPI-I",345,"0,0217000"]
["96116","SINAPI-I",36238,"1,0363000"]
["96486","SINAPI-I",40547,"0,0123000"]
["91520","SINAPI-I",34353,"0,0860000"]
["104419",null,null,"","73,7903226","76,5765766"]
["104424","SINAPI-I",37595,"1,7360000"]
["87281","SINAPI-I",43617,"0,0550000"]
["87286","SINAPI-I",370,"1,1700000"]
["87289","SINAPI-I",1379,"211,6100000"]
["87292","SINAPI",88831,"3,4500000"]
["87296","SINAPI",88377,"3,1700000"]
["87305","SINAPI",88377,"3,4700000"]
["87310","SINAPI-I",367,"1,0700000"]
["87313",null,null,"","18,9136909","21,3231019"]
["87319","SINAPI-I",367,"0,8200000"]
["87323",null,null,"","2,0258220","2,3460181"]
["87326","SINAPI-I",1379,"266,9500000"]
["87331","SINAPI-I",1379,"258,0400000"]
["87334","SINAPI",88398,"2,3500000"]
["87336","SINAPI",88377,"2,9200000"]
["87338","SINAPI",88398,"2,8000000"]
["87342","SINAPI-I",370,"1,3200000"]
["87344","SINAPI",88398,"2,1200000"]
["87348","SINAPI-I",370,"1,4300000"]
["87354","SINAPI-I",1379,"420,4100000"]
["87357","SINAPI-I",367,"1,0000000"]
["87360",null,null,"","4,2163385","4,8654492"]
["87362","SINAPI-I",7334,"188,7100000"]
["87365","SINAPI-I",370,"1,2800000"]
["87371","SINAPI-I",370,"1,1900000"]
["87377","SINAPI",88316,"11,0200000"]
["87382","SINAPI-I",371,"1839,6400000"]
["87385","SINAPI",88377,"5,3200000"]
["87388","SINAPI",88399,"1,0500000"]
["87394","SINAPI",88316,"0,8600000"]
["87397",null,null,"","2,6233382","3,0352593"]
["88626",null,null,"","17,0897193","19,3210000"]
["88628","SINAPI",88831,"2,6200000"]
["88715","SINAPI-I",1106,"158,9500000"]
["100466","SINAPI-I",1106,"74,3900000"]
["100469","SINAPI",88386,"0,7600000"]
["100474","SINAPI",88316,"0,5700000"]
["100481","SINAPI-I",123,"15,6200000"]
["100484","SINAPI",88377,"3,8000000"]
["100487","SINAPI",88377,"2,7900000"]
["100488","SINAPI",88316,"0,7800000"]
["100492","SINAPI-I",370,"1,1600000"]
["92123","SINAPI",88316,"1,5410000"]
["100211",null,null,"","71,7628706","74,7206704"]
["100219","SINAPI",88316,"0,0015000"]
["100228",null,null,"","35,7142857","37,9310344"]
["100234",null,null,"","75,0000000","77,7777778"]
["100244","SINAPI",88316,"0,1863000"]
["100253",null,null,"","71,5742252","74,5248539"]
["100272","SINAPI",88316,"0,0579000"]
["100281","SINAPI",90686,"0,0120000"]
["99802",null,null,"","74,4680852","76,9230770"]
["99811",null,null,"","71,9512196","74,8633880"]
["99816","SINAPI",88316,"0,2980000"]
["99821",null,null,"","41,7197452","45,3731343"]
["99826","SINAPI",88316,"0,0720000"]
["97016","SINAPI-I",3993,"0,2330000"]
["97031","SINAPI",88262,"0,3257850"]
["97033","SINAPI",88239,"0,3599000"]
["97040",null,null,"","56,1255282","59,7675707"]
["97048",null,null,"","16,6666666","16,6666666"]
["97064","SINAPI",88278,"0,6976800"]
["105103",null,null,"","80,4591837","82,7103648"]
["97624",null,null,"","72,2031156","75,1064409"]
["97629",null,null,"","77,0113786","79,5613251"]
["97635","SINAPI",88316,"0,2113000"]
["97640","SINAPI",88278,"0,0229000"]
["97645","SINAPI",88309,"0,2807000"]
["97653","SINAPI",88323,"0,3132000"]
["97660","SINAPI",88316,"0,0215000"]
["104789","SINAPI",88316,"7,7265000"]
["104793","SINAPI",88264,"0,0062000"]
["104800","SINAPI",88309,"0,1917000"]
["104803","SINAPI",88323,"0,0829000"]
["99060","SINAPI-I",4433,"1,6500000"]
["105009",null,null,"","51,0368847","54,7807019"]
["93590",null,null,"","8,9887640","10,9890109"]
["93595","SINAPI",91387,"0,0026000"]
["95425",null,null,"","6,8965517","7,6923076"]
["95877","SINAPI",89884,"0,0020000"]
["97914","SINAPI",67826,"0,0139000"]
["100942","SINAPI",91386,"0,0167000"]
["100955","SINAPI",6259,"0,0175000"]
["100960","SINAPI",5901,"0,0105000"]
["100975",null,null,"","11,8967452","13,5462555"]
["102330",null,null,"","5,8823529","7,2463768"]
["102568","SINAPI",5824,"0,8518000"]
["100978","SINAPI",91387,"0,0120000"]
["100984","SINAPI",5632,"0,0074000"]
["100992","SINAPI",89883,"0,0102000"]
["100996",null,null,"","9,6698113","11,1368909"]
["101000","SINAPI",5631,"0,0056000"]
["101005","SINAPI",6259,"0,0665000"]
["101013",null,null,"","20,4778919","23,0220492"]
["101465","SINAPI",88316,"0,2069000"]
["101472","SINAPI",5928,"0,0535000"]
["101476","SINAPI",5930,"0,0187000"]
["101482","SINAPI",88316,"0,2784000"]
["101487",null,null,"","20,4669903","23,0276972"]
["101190","SINAPI",94962,"0,0090000"]
["101192","SINAPI",88309,"0,5280000"]
["101199","SINAPI",94962,"0,0090000"]
["101203","SINAPI-I",5076,"0,0120000"]
["102362","SINAPI-I",11002,"0,0025000"]
["98510","SINAPI-I",358,"1,0000000"]
["98516","SINAPI",91634,"0,2999000"]
["98522","SINAPI-I",4460,"2,2000000"]
["105003",null,null,"","44,5823877","48,3107829"]
["105004","SINAPI",88316,"1,2610000"]
["103185","SINAPI",88309,"3,3528000"]
["103188","SINAPI",88309,"1,7638000"]
["103192","SINAPI",88309,"1,6898000"]
["103195","SINAPI-I",42438,"1,0000000"]
["103208","SINAPI",102486,"0,0486000"]
["103210","SINAPI",88316,"1,7461000"]
["103314","SINAPI-I",20211,"2,7273000"]
["103315","SINAPI",88239,"0,4210000"]
["98526","SINAPI",88441,"1,0619000"]
["98531","SINAPI",89273,"1,1953000"]
["88240",null,null,"","76,6298897","79,2057118"]
["88241","SINAPI",95311,"1,0000000"]
["88245","SINAPI-I",37371,"1,0000000"]
["88247","SINAPI-I",37370,"1,0000000"]
["88249","SINAPI-I",43482,"1,0000000"]
["88251","SINAPI-I",43465,"1,0000000"]
["88255","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["88260","SINAPI-I",43489,"1,0000000"]
["88263","SINAPI-I",43488,"1,0000000"]
["88267","SINAPI-I",2696,"1,0000000"]
["88270",null,null,"","76,9139701","79,4664795"]
["88272","SINAPI",95339,"1,0000000"]
["88275","SINAPI-I",43464,"1,0000000"]
["88281","SINAPI-I",43464,"1,0000000"]
["88284",null,null,"","78,6922726","81,0953347"]
["88286","SINAPI",95351,"1,0000000"]
["88292",null,null,"","80,4530202","82,7023015"]
["88293","SINAPI-I",44501,"1,0000000"]
["88296","SINAPI-I",37371,"1,0000000"]
["88300","SINAPI-I",43464,"1,0000000"]
["88303",null,null,"","84,4147158","86,2860507"]
["88304","SINAPI",95367,"1,0000000"]
["88308","SINAPI-I",37370,"1,0000000"]
["88311","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["88312","SINAPI-I",4785,"1,0000000"]
["88314","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["88318","SINAPI-I",43492,"1,0000000"]
["88323","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["88325","SINAPI",95387,"1,0000000"]
["88441","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["90768","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["90770","SINAPI-I",43486,"1,0000000"]
["90779","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["90781","SINAPI-I",43469,"1,0000000"]
["93563","SINAPI-I",43470,"1,0000000"]
["93566","SINAPI-I",43470,"1,0000000"]
["93569",null,null,"","97,7334390","98,0437558"]
["93571","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["94296","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["95320","SINAPI-I",252,"0,0132800"]
["95340","SINAPI-I",12868,"0,0169900"]
["95349",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95359","SINAPI-I",4254,"0,0188500"]
["95370",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95380",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95404","SINAPI-I",2708,"0,0169900"]
["95419",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["100289","SINAPI-I",37371,"1,0000000"]
["100301","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["100303","SINAPI-I",43489,"1,0000000"]
["100309","SINAPI-I",43458,"1,0000000"]
["100534","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101301",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101310","SINAPI-I",40915,"0,0127100"]
["101326",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101342","SINAPI-I",41043,"0,0071600"]
["101347","SINAPI-I",40998,"0,0099400"]
["101357",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101375","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101377","SINAPI-I",41086,"1,0000000"]
["101379","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101381","SINAPI",101293,"1,0000000"]
["101383","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101385","SINAPI",101297,"1,0000000"]
["101391","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101392","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101394","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101394","SINAPI",101307,"1,0000000"]
["101395",null,null,"","71,3431167","74,3170991"]
["101395","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101395","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101395","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101395","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101395","SINAPI-I",40913,"1,0000000"]
["101395","SINAPI-I",43471,"1,0000000"]
["101395","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101395","SINAPI",101309,"1,0000000"]
["101396",null,null,"","73,4843799","76,3099666"]
["101396","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",40915,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",43471,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101396","SINAPI",101310,"1,0000000"]
["101397",null,null,"","74,5873918","77,3316592"]
["101397","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",40914,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",43471,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101397","SINAPI",101311,"1,0000000"]
["101398",null,null,"","76,1399604","78,7643180"]
["101398","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",40976,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101398","SINAPI",101312,"1,0000000"]
["101399",null,null,"","75,8421501","78,4900037"]
["101399","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",40918,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101399","SINAPI",101313,"1,0000000"]
["101401",null,null,"","79,8018548","82,1180231"]
["101401","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",40922,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101401","SINAPI",101315,"1,0000000"]
["101402",null,null,"","78,4578876","80,8912553"]
["101402","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",40928,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",43473,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",43497,"1,0000000"]
["101402","SINAPI",101316,"1,0000000"]
["101407",null,null,"","74,1264257","76,9050588"]
["101407","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",41075,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101407","SINAPI",101322,"1,0000000"]
["101408",null,null,"","75,5314639","78,2036300"]
["101408","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",41076,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101408","SINAPI",101323,"1,0000000"]
["101409",null,null,"","87,1788423","88,7681517"]
["101409","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",40929,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101409","SINAPI",101325,"1,0000000"]
["101410",null,null,"","70,6013037","73,6238362"]
["101410","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",41077,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101410","SINAPI",101326,"1,0000000"]
["101412",null,null,"","72,1861292","75,1031608"]
["101412","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",40977,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",43480,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",43504,"1,0000000"]
["101412","SINAPI",101329,"1,0000000"]
["101413",null,null,"","73,1733344","76,0211802"]
["101413","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",40916,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",43471,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101413","SINAPI",101330,"1,0000000"]
["101414",null,null,"","74,1533621","76,9299513"]
["101414","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",41067,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101414","SINAPI",101331,"1,0000000"]
["101415",null,null,"","88,4240812","89,8769504"]
["101415","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",40974,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101415","SINAPI",101333,"1,0000000"]
["101416",null,null,"","76,5698194","79,1598693"]
["101416","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",40925,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101416","SINAPI",101334,"1,0000000"]
["101417",null,null,"","72,5614001","75,4525004"]
["101417","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",40924,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101417","SINAPI",101303,"1,0000000"]
["101418",null,null,"","82,4673286","84,5370626"]
["101418","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",40983,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101418","SINAPI",101308,"1,0000000"]
["101419",null,null,"","83,7437944","85,6889694"]
["101419","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",40921,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101419","SINAPI",101320,"1,0000000"]
["101420",null,null,"","80,0992846","82,3888974"]
["101420","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",41038,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101420","SINAPI",101324,"1,0000000"]
["101421",null,null,"","82,8103617","84,8470498"]
["101421","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",40988,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101421","SINAPI",101328,"1,0000000"]
["101422",null,null,"","77,4778756","79,9937476"]
["101422","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",40990,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101422","SINAPI",101332,"1,0000000"]
["101424",null,null,"","82,5147086","84,5798971"]
["101424","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",40992,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101424","SINAPI",101336,"1,0000000"]
["101425",null,null,"","86,8008628","88,4308048"]
["101425","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101425","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101425","SINAPI-I",41094,"1,0000000"]
["101425","SINAPI-I",43481,"1,0000000"]
["101425","SINAPI-I",43505,"1,0000000"]
["101425","SINAPI",101337,"1,0000000"]
["101426",null,null,"","85,3752317","87,1551744"]
["101426","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",40980,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101426","SINAPI",101338,"1,0000000"]
["101427",null,null,"","86,0611052","87,7694992"]
["101427","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",41031,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101427","SINAPI",101339,"1,0000000"]
["101428",null,null,"","83,6270907","85,5838687"]
["101428","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",40986,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101428","SINAPI",101340,"1,0000000"]
["101429",null,null,"","79,2909514","81,6522267"]
["101429","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",40978,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101429","SINAPI",101341,"1,0000000"]
["101430",null,null,"","86,0611052","87,7694992"]
["101430","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",41043,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101430","SINAPI",101342,"1,0000000"]
["101431",null,null,"","84,8342323","86,6697178"]
["101431","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",40987,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101431","SINAPI",101343,"1,0000000"]
["101432",null,null,"","83,7209087","85,6683749"]
["101432","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",40981,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101432","SINAPI",101344,"1,0000000"]
["101433",null,null,"","89,1844915","90,5521222"]
["101433","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",41036,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101433","SINAPI",101345,"1,0000000"]
["101434",null,null,"","83,4103781","85,3885153"]
["101434","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",40979,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101434","SINAPI",101346,"1,0000000"]
["101435",null,null,"","85,7399845","87,4820276"]
["101435","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",40998,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101435","SINAPI",101347,"1,0000000"]
["101436",null,null,"","83,1883030","85,1881949"]
["101436","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",40982,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101436","SINAPI",101348,"1,0000000"]
["101437",null,null,"","89,3367924","90,6871634"]
["101437","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",41026,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101437","SINAPI",101349,"1,0000000"]
["101438",null,null,"","89,3367924","90,6871634"]
["101438","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",41024,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101438","SINAPI",101350,"1,0000000"]
["101439",null,null,"","86,0611052","87,7694992"]
["101439","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",41033,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101439","SINAPI",101351,"1,0000000"]
["101440",null,null,"","86,0611052","87,7694992"]
["101440","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",41040,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101440","SINAPI",101352,"1,0000000"]
["101441",null,null,"","83,4457119","85,4203703"]
["101441","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",41012,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101441","SINAPI",101353,"1,0000000"]
["101443",null,null,"","89,3367924","90,6871634"]
["101443","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",41001,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101443","SINAPI",101355,"1,0000000"]
["101444",null,null,"","74,1789119","76,9536820"]
["101444","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",41066,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101444","SINAPI",101356,"1,0000000"]
["101445",null,null,"","74,2834280","77,0504603"]
["101445","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",41065,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101445","SINAPI",101357,"1,0000000"]
["101446",null,null,"","69,1848056","72,2958136"]
["101446","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",41079,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",43478,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",43502,"1,0000000"]
["101446","SINAPI",101358,"1,0000000"]
["101447",null,null,"","68,5554600","71,7039576"]
["101447","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",41082,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",43478,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",43502,"1,0000000"]
["101447","SINAPI",101359,"1,0000000"]
["101448",null,null,"","69,1848056","72,2958136"]
["101448","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",41081,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",43478,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",43502,"1,0000000"]
["101448","SINAPI",101360,"1,0000000"]
["101449",null,null,"","80,7821888","83,0098988"]
["101449","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",41091,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101449","SINAPI",101361,"1,0000000"]
["101451",null,null,"","74,1264257","76,9050588"]
["101451","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",40910,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101451","SINAPI",101363,"1,0000000"]
["101452",null,null,"","69,8862685","72,9540874"]
["101452","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",41084,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",43479,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",43503,"1,0000000"]
["101452","SINAPI",101364,"1,0000000"]
["101453",null,null,"","74,9566985","77,6729959"]
["101453","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",41087,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",43480,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",43504,"1,0000000"]
["101453","SINAPI",101365,"1,0000000"]
["101454",null,null,"","76,8048576","79,3758775"]
["101454","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",41088,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",43480,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",43504,"1,0000000"]
["101454","SINAPI",101366,"1,0000000"]
["101456",null,null,"","92,2490416","93,2584379"]
["101456","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101456","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101456","SINAPI-I",41089,"1,0000000"]
["101456","SINAPI-I",43470,"1,0000000"]
["101456","SINAPI-I",43494,"1,0000000"]
["101456","SINAPI",101368,"1,0000000"]
["101457",null,null,"","88,9678283","90,3598839"]
["101457","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",41092,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101457","SINAPI",101369,"1,0000000"]
["101458",null,null,"","74,3600620","77,1213146"]
["101458","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",41097,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",43471,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101458","SINAPI",101370,"1,0000000"]
["101459",null,null,"","71,6108745","74,5669875"]
["101459","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",41073,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101459","SINAPI",101371,"1,0000000"]
["101460",null,null,"","71,9281856","74,8628035"]
["101460","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",41096,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",43479,"1,0000000"]

{"sheet":"Banco","index":1,"n_rows":12531,"n_cols":11,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 1.10",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO"]
[null,"DATA PREÇO / RT (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE"]
[null,"06/2024",null,"PORTO ALEGRE",null,null,null,null,"C = COLETADO"]
[null,"12/07/2024",null,"",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% MO\nDESONERADO","% MO\nNÃO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 1"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"1"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONJUNTO DE 2 PILARES EM TUBO DE AÇO,  D:4\" ESP.:1,50MM 3,73KG/M, COM FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO EM FÁBRICA COM PISTOLA. FUNDAÇÃO EM CONCRETO 30X30X30CM, TAMPONAMENTO DOS TUBOS COM TAMPA PLASTICA "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":374.06},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":386.05},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 2",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"2"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ARCO EM TUBO DE AÇO,  D:2 1/2\" ESP.:1,50MM 2,25KG/M, COM FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO EM FÁBRICA COM PISTOLA, TAMPONAMENTO DOS TUBOS COM TAMPA PLASTICA "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M     "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":50.33},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":51.06},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 3",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"3"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"VIGA DE LIGAÇÃO DOS PILARES  EM TUBO DE AÇO,  D:4\" ESP.:1,50MM 3,73KG/M, COM FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO EM FÁBRICA COM PISTOLA."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":55.930000000000007},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":57.34},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 4",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"4"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TERÇA EM TUBO DE AÇO 30X40MM  E: 1,50MM, 1,605KG/M,  SOLDADA SOBRE OS ARCOS, COM FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO COM PISTOLA."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":21.76},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":22.09},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 5",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"5"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TOLDO FORMATO MEIO CIRCULO, LARGURA 2,95M, FORMADO POR TUBO DE AÇO 30X50MM e: 1,50MM (1,833kg/m) E BARRA LISA REDONDA d: 3/8\",  COM FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO COM PISTOLA."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":206.61},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":210.46000000000004},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 6",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"6"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TERÇAS FORMADAS POR BARRA CHATA 1 1/4\" (1,27KG/m) "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":11.469999999999999},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":11.6},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 7",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"7"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"VIGA DE LIGAÇÃO DOS PILARES DO MEIO TOLDO, EM TUBO DE AÇO,  30X90MM, ESP.:2,00MM,  3,73KG/M, COM FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO EM FÁBRICA COM PISTOLA."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":46.26},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":46.800000000000004},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 8",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"8"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PILAR EM TUBO DE AÇO,  D:2 1/2\" ESP.:2,00MM 3,10KG/M, COM FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO EM FÁBRICA COM PISTOLA, FIXADO NO PISO DE CONCRETO COM CHAPA DE AÇO + 4 PARAFUSO ROSCA SOBERBA, BUCHA E PARAFUSO SEXTAVADO "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":51.11},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":51.490000000000009},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 9",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"9"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TOLDO FORMATO MEIO CIRCULO (LARGURA 2,35M), FORMADO POR TUBO DE AÇO 30X50MM e: 1,50MM (1,833kg/m) E BARRA LISA REDONDA d: 3/8\",  COM FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO COM PISTOLA."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":149.25000000000003},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":151.12},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 10",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"10"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PÓRTICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, QUADRADO, 80X80MM ESP.:3,0MM 7,29KG/M, COM PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR AZUL EXECUTADO EM FÁBRICA COM PISTOLA, TAMPONAMENTO DOS TUBOS COM TAMPA PLASTICA QUADRADA "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":145.13},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":148.28},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 11",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"11"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TERÇA EM PERFIL U ENRIJECIDO EM CHAPA DE AÇO, 100X50X17MM  ESP.:2MM, 3,4167KG/M, COM FUNDO +  PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO EM FÁBRICA."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":18.97},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":20.159999999999997},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO 12",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"12"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLOPICO 30X30X30CM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":40.14},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":42.3},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO A"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"A"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO ESPESSURA 10MM (FUME) COM ACESSÓRIOS DE EMENDA METÁLICOS, FECHAMENTOS DAS PLACAS COM PERFIS METÁLICOS, PARAFUSOS AUTOBROCANTES COM BORRACHA. "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":220.09},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":220.09},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A25)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A26)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A27)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A28)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A29)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A30)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A31)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97141"},"SINAPI","97141","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,58","4,93","SINAPI - CAIXA REFERENCIAL 12/07/2024","CR",{"$f":"IF($B32=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C32,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C32,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0984341%"},{"$f":"IF($B32=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C32,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C32,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7671519%"}]
["SINAPI 97142","SINAPI","97142","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,27","5,67",null,"CR",{"$f":"IF($B33=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C33,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C33,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3177388%"},{"$f":"IF($B33=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C33,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C33,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,9837252%"}]
["SINAPI 97143","SINAPI","97143","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","6,92","7,49",null,"CR",{"$f":"IF($B34=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C34,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C34,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3991165%"},{"$f":"IF($B34=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C34,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C34,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,0408721%"}]
["SINAPI 97144","SINAPI","97144","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","8,59","9,31",null,"CR",{"$f":"IF($B35=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C35,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C35,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5504153%"},{"$f":"IF($B35=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C35,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C35,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3318779%"}]
["SINAPI 97145","SINAPI","97145","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","10,28","11,16",null,"CR",{"$f":"IF($B36=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C36,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C36,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2673268%"},{"$f":"IF($B36=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C36,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C36,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,0909092%"}]
["SINAPI 97146","SINAPI","97146","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","11,96","13,00",null,"CR",{"$f":"IF($B37=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8461539%"},{"$f":"IF($B37=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5097277%"}]
["SINAPI 97147","SINAPI","97147","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","13,65","14,84",null,"CR",{"$f":"IF($B38=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2222223%"},{"$f":"IF($B38=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,9019075%"}]
["SINAPI 97148","SINAPI","97148","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","15,33","16,68",null,"CR",{"$f":"IF($B39=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4495716%"},{"$f":"IF($B39=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,1972172%"}]
["SINAPI 97149","SINAPI","97149","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","17,04","18,55",null,"CR",{"$f":"IF($B40=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6422236%"},{"$f":"IF($B40=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,3378600%"}]
["SINAPI 97150","SINAPI","97150","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","22,74","24,39",null,"CR",{"$f":"IF($B41=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1284324%"},{"$f":"IF($B41=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8861387%"}]
["SINAPI 97151","SINAPI","97151","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","26,76","28,73",null,"CR",{"$f":"IF($B42=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5092071%"},{"$f":"IF($B42=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2652205%"}]
["SINAPI 97152","SINAPI","97152","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","30,50","32,78",null,"CR",{"$f":"IF($B43=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2273477%"},{"$f":"IF($B43=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9693441%"}]
["SINAPI 97153","SINAPI","97153","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","34,41","37,01",null,"CR",{"$f":"IF($B44=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5265617%"},{"$f":"IF($B44=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2984266%"}]
["SINAPI 97154","SINAPI","97154","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","38,38","41,27",null,"CR",{"$f":"IF($B45=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7644748%"},{"$f":"IF($B45=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5475786%"}]
["SINAPI 97155","SINAPI","97155","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","42,35","45,56",null,"CR",{"$f":"IF($B46=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8846246%"},{"$f":"IF($B46=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6384853%"}]
["SINAPI 97156","SINAPI","97156","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","50,70","54,53",null,"CR",{"$f":"IF($B47=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7563292%"},{"$f":"IF($B47=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4965062%"}]
["SINAPI 97157","SINAPI","97157","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,44","3,70",null,"CR",{"$f":"IF($B48=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1818183%"},{"$f":"IF($B48=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3676881%"}]
["SINAPI 97158","SINAPI","97158","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,01","4,32",null,"CR",{"$f":"IF($B49=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0000001%"},{"$f":"IF($B49=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7170265%"}]
["SINAPI 97159","SINAPI","97159","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,36","5,82",null,"CR",{"$f":"IF($B50=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0153552%"},{"$f":"IF($B50=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9859156%"}]
["SINAPI 97160","SINAPI","97160","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","6,73","7,31",null,"CR",{"$f":"IF($B51=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6474165%"},{"$f":"IF($B51=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3426574%"}]
["SINAPI 97161","SINAPI","97161","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","8,12","8,82",null,"CR",{"$f":"IF($B52=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1457288%"},{"$f":"IF($B52=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,9008075%"}]
["SINAPI 97162","SINAPI","97162","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","9,50","10,35",null,"CR",{"$f":"IF($B53=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7008548%"},{"$f":"IF($B53=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,3905791%"}]
["SINAPI 97163","SINAPI","97163","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","10,90","11,85",null,"CR",{"$f":"IF($B54=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1115243%"},{"$f":"IF($B54=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,7883960%"}]
["SINAPI 97164","SINAPI","97164","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","12,28","13,38",null,"CR",{"$f":"IF($B55=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4365734%"},{"$f":"IF($B55=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,1080878%"}]
["SINAPI 97165","SINAPI","97165","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","13,69","14,91",null,"CR",{"$f":"IF($B56=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5062824%"},{"$f":"IF($B56=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,2417063%"}]
["SINAPI 97166","SINAPI","97166","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","17,75","19,11",null,"CR",{"$f":"IF($B57=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2727274%"},{"$f":"IF($B57=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0548524%"}]
["SINAPI 97167","SINAPI","97167","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","20,97","22,59",null,"CR",{"$f":"IF($B58=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6671478%"},{"$f":"IF($B58=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4502456%"}]
["SINAPI 97168","SINAPI","97168","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","23,93","25,80",null,"CR",{"$f":"IF($B59=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4033614%"},{"$f":"IF($B59=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1620570%"}]
["SINAPI 97169","SINAPI","97169","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","27,05","29,19",null,"CR",{"$f":"IF($B60=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7732343%"},{"$f":"IF($B60=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5482095%"}]
["SINAPI 97170","SINAPI","97170","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","30,21","32,59",null,"CR",{"$f":"IF($B61=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0176491%"},{"$f":"IF($B61=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8051789%"}]
["SINAPI 97171","SINAPI","97171","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","33,38","36,02",null,"CR",{"$f":"IF($B62=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0980157%"},{"$f":"IF($B62=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8543582%"}]
["SINAPI 97172","SINAPI","97172","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","40,14","43,30",null,"CR",{"$f":"IF($B63=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8622156%"},{"$f":"IF($B63=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6071843%"}]
["SINAPI 105249","SINAPI","105249","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","113,17","121,03",null,"CR",{"$f":"IF($B64=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9304549%"},{"$f":"IF($B64=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6412972%"}]
["SINAPI 105250","SINAPI","105250","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","14,53","15,62",null,"CR",{"$f":"IF($B65=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2073765%"},{"$f":"IF($B65=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9352333%"}]
["SINAPI 105251","SINAPI","105251","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","16,67","17,95",null,"CR",{"$f":"IF($B66=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3684212%"},{"$f":"IF($B66=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0961216%"}]
["SINAPI 105252","SINAPI","105252","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","21,93","23,69",null,"CR",{"$f":"IF($B67=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4495414%"},{"$f":"IF($B67=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2258066%"}]
["SINAPI 105253","SINAPI","105253","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","27,18","29,41",null,"CR",{"$f":"IF($B68=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8324085%"},{"$f":"IF($B68=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5641027%"}]
["SINAPI 105254","SINAPI","105254","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","32,59","35,30",null,"CR",{"$f":"IF($B69=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4030220%"},{"$f":"IF($B69=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1635847%"}]
["SINAPI 105255","SINAPI","105255","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","38,00","41,17",null,"CR",{"$f":"IF($B70=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9301957%"},{"$f":"IF($B70=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6477190%"}]
["SINAPI 105256","SINAPI","105256","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","43,40","47,06",null,"CR",{"$f":"IF($B71=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2785104%"},{"$f":"IF($B71=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,0034123%"}]
["SINAPI 105257","SINAPI","105257","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","48,79","52,92",null,"CR",{"$f":"IF($B72=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5210950%"},{"$f":"IF($B72=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2571104%"}]
["SINAPI 105258","SINAPI","105258","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","27,33","29,57",null,"CR",{"$f":"IF($B73=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9010667%"},{"$f":"IF($B73=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6535327%"}]
["SINAPI 105259","SINAPI","105259","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","17,71","19,01",null,"CR",{"$f":"IF($B74=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6150342%"},{"$f":"IF($B74=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3368701%"}]
["SINAPI 105261","SINAPI","105261","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","30,58","33,10",null,"CR",{"$f":"IF($B75=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8379889%"},{"$f":"IF($B75=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5978756%"}]
["SINAPI 105262","SINAPI","105262","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","39,24","42,02",null,"CR",{"$f":"IF($B76=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8219495%"},{"$f":"IF($B76=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5394172%"}]
["SINAPI 105263","SINAPI","105263","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","46,58","49,87",null,"CR",{"$f":"IF($B77=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9534384%"},{"$f":"IF($B77=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6966406%"}]
["SINAPI 105264","SINAPI","105264","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","53,12","56,95",null,"CR",{"$f":"IF($B78=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7318732%"},{"$f":"IF($B78=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4683099%"}]
["SINAPI 105265","SINAPI","105265","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","59,95","64,34",null,"CR",{"$f":"IF($B79=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1246029%"},{"$f":"IF($B79=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8781553%"}]
["SINAPI 105266","SINAPI","105266","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","67,01","71,92",null,"CR",{"$f":"IF($B80=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2804788%"},{"$f":"IF($B80=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0103151%"}]
["SINAPI 105267","SINAPI","105267","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","74,17","79,61",null,"CR",{"$f":"IF($B81=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3059571%"},{"$f":"IF($B81=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0563665%"}]
["SINAPI 105268","SINAPI","105268","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","91,50","98,00",null,"CR",{"$f":"IF($B82=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9238012%"},{"$f":"IF($B82=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6545734%"}]
["SINAPI 105269","SINAPI","105269","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","11,04","11,86",null,"CR",{"$f":"IF($B83=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9981601%"},{"$f":"IF($B83=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7000857%"}]
["SINAPI 105270","SINAPI","105270","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","54,33","58,94",null,"CR",{"$f":"IF($B84=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6033975%"},{"$f":"IF($B84=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3286833%"}]
["SINAPI 105271","SINAPI","105271","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","72,05","77,15",null,"CR",{"$f":"IF($B85=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7395661%"},{"$f":"IF($B85=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4600494%"}]
["SINAPI 105272","SINAPI","105272","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","84,96","91,01",null,"CR",{"$f":"IF($B86=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0462156%"},{"$f":"IF($B86=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7715419%"}]
["SINAPI 105273","SINAPI","105273","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","97,07","104,06",null,"CR",{"$f":"IF($B87=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6485706%"},{"$f":"IF($B87=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3780923%"}]
["SINAPI 105274","SINAPI","105274","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","109,48","117,44",null,"CR",{"$f":"IF($B88=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9853588%"},{"$f":"IF($B88=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7205733%"}]
["SINAPI 105275","SINAPI","105275","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","122,10","131,02",null,"CR",{"$f":"IF($B89=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1578517%"},{"$f":"IF($B89=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8919456%"}]
["SINAPI 105276","SINAPI","105276","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","134,83","144,71",null,"CR",{"$f":"IF($B90=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2743337%"},{"$f":"IF($B90=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0107914%"}]
["SINAPI 105277","SINAPI","105277","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","163,29","175,07",null,"CR",{"$f":"IF($B91=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6085945%"},{"$f":"IF($B91=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3420993%"}]
["SINAPI 105278","SINAPI","105278","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","19,91","21,37",null,"CR",{"$f":"IF($B92=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8834854%"},{"$f":"IF($B92=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6792454%"}]
["SINAPI 105279","SINAPI","105279","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","22,86","24,56",null,"CR",{"$f":"IF($B93=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0149715%"},{"$f":"IF($B93=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7540985%"}]
["SINAPI 105280","SINAPI","105280","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","30,05","32,39",null,"CR",{"$f":"IF($B94=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1097358%"},{"$f":"IF($B94=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8621975%"}]
["SINAPI 105281","SINAPI","105281","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","37,25","40,21",null,"CR",{"$f":"IF($B95=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3933676%"},{"$f":"IF($B95=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,1452822%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105282"},"SINAPI","105282","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","12,81","13,80",null,"CR",{"$f":"IF($B96=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2727273%"},{"$f":"IF($B96=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0638299%"}]
["SINAPI 105283","SINAPI","105283","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","23,67","25,51",null,"CR",{"$f":"IF($B97=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9778630%"},{"$f":"IF($B97=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7758486%"}]
["SINAPI 105284","SINAPI","105284","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","44,77","48,38",null,"CR",{"$f":"IF($B98=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8879427%"},{"$f":"IF($B98=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6388142%"}]
["SINAPI 105297","SINAPI","105297","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","9,94","10,68",null,"CR",{"$f":"IF($B99=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1020409%"},{"$f":"IF($B99=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7619049%"}]
["SINAPI 105298","SINAPI","105298","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","17,13","18,52",null,"CR",{"$f":"IF($B100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7058825%"},{"$f":"IF($B100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,4567230%"}]
["SINAPI 105299","SINAPI","105299","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","21,47","23,24",null,"CR",{"$f":"IF($B101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1726080%"},{"$f":"IF($B101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9155479%"}]
["SINAPI 105300","SINAPI","105300","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","25,96","28,13",null,"CR",{"$f":"IF($B102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8217055%"},{"$f":"IF($B102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5754112%"}]
["SINAPI 105301","SINAPI","105301","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","30,44","33,01",null,"CR",{"$f":"IF($B103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3117570%"},{"$f":"IF($B103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,0292327%"}]
["SINAPI 105302","SINAPI","105302","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","34,93","37,89",null,"CR",{"$f":"IF($B104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6315790%"},{"$f":"IF($B104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3593006%"}]
["SINAPI 105303","SINAPI","105303","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","39,38","42,75",null,"CR",{"$f":"IF($B105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,9336736%"},{"$f":"IF($B105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,6799720%"}]
["SINAPI 105304","SINAPI","105304","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","44,01","47,77",null,"CR",{"$f":"IF($B106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,9895026%"},{"$f":"IF($B106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,7317792%"}]
["SINAPI 105305","SINAPI","105305","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","56,75","60,91",null,"CR",{"$f":"IF($B107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3950858%"},{"$f":"IF($B107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1606321%"}]
["SINAPI 105306","SINAPI","105306","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","67,18","72,14",null,"CR",{"$f":"IF($B108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6823267%"},{"$f":"IF($B108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4307138%"}]
["SINAPI 105307","SINAPI","105307","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","76,83","82,60",null,"CR",{"$f":"IF($B109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3684966%"},{"$f":"IF($B109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1091704%"}]
["SINAPI 105317","SINAPI","105317","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","21,07","22,79",null,"CR",{"$f":"IF($B110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4065042%"},{"$f":"IF($B110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1961132%"}]
["SINAPI 105318","SINAPI","105318","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","24,21","26,19",null,"CR",{"$f":"IF($B111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7071548%"},{"$f":"IF($B111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4581093%"}]
["SINAPI 105319","SINAPI","105319","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","29,65","32,00",null,"CR",{"$f":"IF($B112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3898306%"},{"$f":"IF($B112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,1240189%"}]
["SINAPI 105320","SINAPI","105320","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","35,93","38,82",null,"CR",{"$f":"IF($B113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9301091%"},{"$f":"IF($B113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6610609%"}]
["SINAPI 105321","SINAPI","105321","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","42,19","45,61",null,"CR",{"$f":"IF($B114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3213522%"},{"$f":"IF($B114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0713029%"}]
["SINAPI 105322","SINAPI","105322","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","48,43","52,38",null,"CR",{"$f":"IF($B115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5904289%"},{"$f":"IF($B115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3365882%"}]
["SINAPI 105323","SINAPI","105323","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","54,67","59,16",null,"CR",{"$f":"IF($B116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8253853%"},{"$f":"IF($B116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5670227%"}]
["SINAPI 105324","SINAPI","105324","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","61,20","66,22",null,"CR",{"$f":"IF($B117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7533575%"},{"$f":"IF($B117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4945522%"}]
["SINAPI 105325","SINAPI","105325","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","78,49","84,05",null,"CR",{"$f":"IF($B118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7579781%"},{"$f":"IF($B118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4788414%"}]
["SINAPI 105326","SINAPI","105326","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","93,17","99,78",null,"CR",{"$f":"IF($B119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9234245%"},{"$f":"IF($B119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6506025%"}]
["SINAPI 105340","SINAPI","105340","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","86,80","93,36",null,"CR",{"$f":"IF($B120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7220684%"},{"$f":"IF($B120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4721031%"}]
["SINAPI 105341","SINAPI","105341","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","107,24","115,39",null,"CR",{"$f":"IF($B121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0071903%"},{"$f":"IF($B121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7506727%"}]
["SINAPI 105342","SINAPI","105342","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","130,77","140,53",null,"CR",{"$f":"IF($B122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0725771%"},{"$f":"IF($B122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8219121%"}]
["SINAPI 105343","SINAPI","105343","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","15,26","16,34",null,"CR",{"$f":"IF($B123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3633953%"},{"$f":"IF($B123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0816833%"}]
["SINAPI 105344","SINAPI","105344","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","106,26","113,93",null,"CR",{"$f":"IF($B124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6936853%"},{"$f":"IF($B124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4177216%"}]
["SINAPI 105345","SINAPI","105345","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","134,02","143,83",null,"CR",{"$f":"IF($B125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2453874%"},{"$f":"IF($B125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9803022%"}]
["SINAPI 105346","SINAPI","105346","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","148,37","159,24",null,"CR",{"$f":"IF($B126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2870927%"},{"$f":"IF($B126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0288517%"}]
["SINAPI 105347","SINAPI","105347","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","183,00","196,00",null,"CR",{"$f":"IF($B127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9017721%"},{"$f":"IF($B127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6229383%"}]
["SINAPI 105348","SINAPI","105348","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","52,26","56,50",null,"CR",{"$f":"IF($B128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2975620%"},{"$f":"IF($B128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0387006%"}]
["SINAPI 105349","SINAPI","105349","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","59,73","64,62",null,"CR",{"$f":"IF($B129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5791507%"},{"$f":"IF($B129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3353498%"}]
["SINAPI 105350","SINAPI","105350","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","67,21","72,74",null,"CR",{"$f":"IF($B130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7901014%"},{"$f":"IF($B130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5316805%"}]
["SINAPI 105351","SINAPI","105351","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","74,97","81,11",null,"CR",{"$f":"IF($B131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8084994%"},{"$f":"IF($B131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5387182%"}]
["SINAPI 105352","SINAPI","105352","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","98,92","105,70",null,"CR",{"$f":"IF($B132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4579875%"},{"$f":"IF($B132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1589468%"}]
["SINAPI 105353","SINAPI","105353","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","116,87","124,93",null,"CR",{"$f":"IF($B133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6870020%"},{"$f":"IF($B133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3979486%"}]
["SINAPI 105354","SINAPI","105354","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","133,22","142,56",null,"CR",{"$f":"IF($B134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3628984%"},{"$f":"IF($B134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0745242%"}]
["SINAPI 105355","SINAPI","105355","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","150,16","160,78",null,"CR",{"$f":"IF($B135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7124951%"},{"$f":"IF($B135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4346203%"}]
["SINAPI 105356","SINAPI","105356","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","167,55","179,43",null,"CR",{"$f":"IF($B136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8769416%"},{"$f":"IF($B136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5959394%"}]
["SINAPI 105357","SINAPI","105357","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","185,16","198,34",null,"CR",{"$f":"IF($B137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9489758%"},{"$f":"IF($B137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6738319%"}]
["SINAPI 105358","SINAPI","105358","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","226,36","242,07",null,"CR",{"$f":"IF($B138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9177719%"},{"$f":"IF($B138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6225714%"}]
["SINAPI 105369","SINAPI","105369","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","63,46","64,92",null,"AS",{"$f":"IF($B139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9990519%"},{"$f":"IF($B139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9382239%"}]
["SINAPI 105377","SINAPI","105377","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","40,51","41,60",null,"AS",{"$f":"IF($B140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4560099%"},{"$f":"IF($B140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6141960%"}]
["SINAPI 105378","SINAPI","105378","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","11,43","12,27",null,"CR",{"$f":"IF($B141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0992908%"},{"$f":"IF($B141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8763398%"}]
["SINAPI 105379","SINAPI","105379","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","15,01","16,18",null,"CR",{"$f":"IF($B142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2851380%"},{"$f":"IF($B142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9975033%"}]
["SINAPI 105380","SINAPI","105380","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","92,56","99,15",null,"CR",{"$f":"IF($B143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9684087%"},{"$f":"IF($B143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6868688%"}]
["SINAPI 105388","SINAPI","105388","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","11,82","12,74",null,"CR",{"$f":"IF($B144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1576694%"},{"$f":"IF($B144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9459890%"}]
["SINAPI 105389","SINAPI","105389","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","14,80","15,97",null,"CR",{"$f":"IF($B145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5563141%"},{"$f":"IF($B145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2869786%"}]
["SINAPI 105390","SINAPI","105390","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","96,96","104,30",null,"CR",{"$f":"IF($B146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9063114%"},{"$f":"IF($B146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6528419%"}]
["SINAPI 105391","SINAPI","105391","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","119,92","128,67",null,"CR",{"$f":"IF($B147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0801872%"},{"$f":"IF($B147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8247199%"}]
["SINAPI 105392","SINAPI","105392","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,62","20,09",null,"CR",{"$f":"IF($B148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4850950%"},{"$f":"IF($B148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2363273%"}]
["SINAPI 105393","SINAPI","105393","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","22,38","24,18",null,"CR",{"$f":"IF($B149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0000001%"},{"$f":"IF($B149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7437605%"}]
["SINAPI 105394","SINAPI","105394","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","26,10","28,23",null,"CR",{"$f":"IF($B150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4243828%"},{"$f":"IF($B150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1889485%"}]
["SINAPI 105395","SINAPI","105395","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","29,86","32,30",null,"CR",{"$f":"IF($B151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6738545%"},{"$f":"IF($B151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4492845%"}]
["SINAPI 105396","SINAPI","105396","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","33,60","36,36",null,"CR",{"$f":"IF($B152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8819134%"},{"$f":"IF($B152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6257941%"}]
["SINAPI 105397","SINAPI","105397","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","37,47","40,54",null,"CR",{"$f":"IF($B153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8842445%"},{"$f":"IF($B153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6174796%"}]
["SINAPI 105398","SINAPI","105398","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","49,45","52,84",null,"CR",{"$f":"IF($B154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5208039%"},{"$f":"IF($B154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2312513%"}]
["SINAPI 105399","SINAPI","105399","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","58,41","62,44",null,"CR",{"$f":"IF($B155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7296139%"},{"$f":"IF($B155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4354529%"}]
["SINAPI 105400","SINAPI","105400","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","66,61","71,27",null,"CR",{"$f":"IF($B156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3905451%"},{"$f":"IF($B156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1167371%"}]
["SINAPI 105401","SINAPI","105401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","75,08","80,39",null,"CR",{"$f":"IF($B157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7266418%"},{"$f":"IF($B157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4510782%"}]
["SINAPI 105402","SINAPI","105402","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","83,78","89,73",null,"CR",{"$f":"IF($B158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8837739%"},{"$f":"IF($B158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6169217%"}]
["SINAPI 97173","SINAPI","97173","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","44,96","48,06",null,"CR",{"$f":"IF($B159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7805097%"},{"$f":"IF($B159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5106562%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97174"},"SINAPI","97174","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","53,29","57,04",null,"CR",{"$f":"IF($B160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5617470%"},{"$f":"IF($B160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2740064%"}]
["SINAPI 97175","SINAPI","97175","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","61,64","66,02",null,"CR",{"$f":"IF($B161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1353506%"},{"$f":"IF($B161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,8353335%"}]
["SINAPI 97176","SINAPI","97176","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","69,98","75,03",null,"CR",{"$f":"IF($B162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5479296%"},{"$f":"IF($B162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2896847%"}]
["SINAPI 97177","SINAPI","97177","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\") OU DN 1100 MM (44\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","78,33","84,01",null,"CR",{"$f":"IF($B163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9167734%"},{"$f":"IF($B163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6634846%"}]
["SINAPI 97178","SINAPI","97178","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\") OU DN 1300 MM (52\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","95,01","101,98",null,"CR",{"$f":"IF($B164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4018141%"},{"$f":"IF($B164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1403872%"}]
["SINAPI 97179","SINAPI","97179","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","111,70","119,97",null,"CR",{"$f":"IF($B165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7529824%"},{"$f":"IF($B165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5032146%"}]
["SINAPI 97180","SINAPI","97180","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\") OU DN 1700 MM (68\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","128,38","137,94",null,"CR",{"$f":"IF($B166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0134187%"},{"$f":"IF($B166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7567705%"}]
["SINAPI 97181","SINAPI","97181","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\") OU DN 1900 MM (76\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","145,07","155,92",null,"CR",{"$f":"IF($B167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2202280%"},{"$f":"IF($B167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9614595%"}]
["SINAPI 97182","SINAPI","97182","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","165,85","178,00",null,"CR",{"$f":"IF($B168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2158165%"},{"$f":"IF($B168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9709853%"}]
["SINAPI 97183","SINAPI","97183","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","40,20","43,04",null,"CR",{"$f":"IF($B169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8859716%"},{"$f":"IF($B169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6190477%"}]
["SINAPI 97184","SINAPI","97184","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","47,74","51,18",null,"CR",{"$f":"IF($B170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6173255%"},{"$f":"IF($B170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3529412%"}]
["SINAPI 97185","SINAPI","97185","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","55,27","59,31",null,"CR",{"$f":"IF($B171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1542651%"},{"$f":"IF($B171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8836266%"}]
["SINAPI 97186","SINAPI","97186","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","62,83","67,45",null,"CR",{"$f":"IF($B172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5706306%"},{"$f":"IF($B172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3162902%"}]
["SINAPI 97187","SINAPI","97187","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\") OU DN 1100 MM (44\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","70,37","75,59",null,"CR",{"$f":"IF($B173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9028076%"},{"$f":"IF($B173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6551725%"}]
["SINAPI 97188","SINAPI","97188","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\") OU DN 1300 MM (52\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","85,46","91,86",null,"CR",{"$f":"IF($B174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3766418%"},{"$f":"IF($B174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1308616%"}]
["SINAPI 97189","SINAPI","97189","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","100,55","108,15",null,"CR",{"$f":"IF($B175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7118375%"},{"$f":"IF($B175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4585457%"}]
["SINAPI 97190","SINAPI","97190","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\") OU DN 1700 MM (68\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","115,63","124,41",null,"CR",{"$f":"IF($B176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9640538%"},{"$f":"IF($B176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7123885%"}]
["SINAPI 97191","SINAPI","97191","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\") OU DN 1900 MM (76\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","130,72","140,69",null,"CR",{"$f":"IF($B177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1498622%"},{"$f":"IF($B177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9039147%"}]
["SINAPI 97192","SINAPI","97192","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","148,97","160,12",null,"CR",{"$f":"IF($B178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2924370%"},{"$f":"IF($B178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0500189%"}]
["SINAPI 90694","SINAPI","90694","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","45,91","46,25",null,"CR",{"$f":"IF($B179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6455834%"},{"$f":"IF($B179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3679653%"}]
["SINAPI 90695","SINAPI","90695","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","87,62","88,02",null,"CR",{"$f":"IF($B180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8897772%"},{"$f":"IF($B180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3424283%"}]
["SINAPI 90696","SINAPI","90696","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","146,69","147,17",null,"CR",{"$f":"IF($B181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9915427%"},{"$f":"IF($B181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3113528%"}]
["SINAPI 90697","SINAPI","90697","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","227,88","228,42",null,"CR",{"$f":"IF($B182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4529651%"},{"$f":"IF($B182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6903135%"}]
["SINAPI 90698","SINAPI","90698","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","348,64","349,24",null,"CR",{"$f":"IF($B183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0671562%"},{"$f":"IF($B183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2371488%"}]
["SINAPI 90699","SINAPI","90699","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","490,99","491,66",null,"CR",{"$f":"IF($B184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8372036%"},{"$f":"IF($B184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9703405%"}]
["SINAPI 90700","SINAPI","90700","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","573,99","574,60",null,"CR",{"$f":"IF($B185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6534808%"},{"$f":"IF($B185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7589736%"}]
["SINAPI 90701","SINAPI","90701","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","68,64","69,10",null,"CR",{"$f":"IF($B186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1113864%"},{"$f":"IF($B186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7363847%"}]
["SINAPI 90702","SINAPI","90702","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","113,99","114,51",null,"CR",{"$f":"IF($B187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8177668%"},{"$f":"IF($B187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2678025%"}]
["SINAPI 90703","SINAPI","90703","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","178,94","179,53",null,"CR",{"$f":"IF($B188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0183383%"},{"$f":"IF($B188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3350423%"}]
["SINAPI 90704","SINAPI","90704","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","266,34","266,98",null,"CR",{"$f":"IF($B189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5060467%"},{"$f":"IF($B189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7422255%"}]
["SINAPI 90705","SINAPI","90705","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","348,19","348,89",null,"CR",{"$f":"IF($B190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2668409%"},{"$f":"IF($B190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4706303%"}]
["SINAPI 90706","SINAPI","90706","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","462,26","462,94",null,"CR",{"$f":"IF($B191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9067105%"},{"$f":"IF($B191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0501750%"}]
["SINAPI 90708","SINAPI","90708","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","1.079,15","1.080,07",null,"CR",{"$f":"IF($B192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5171407%"},{"$f":"IF($B192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6028112%"}]
["SINAPI 90724","SINAPI","90724","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","21,02","23,41",null,"CR",{"$f":"IF($B193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,2960841%"},{"$f":"IF($B193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3276158%"}]
["SINAPI 90725","SINAPI","90725","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","25,91","28,83",null,"CR",{"$f":"IF($B194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,9612404%"},{"$f":"IF($B194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9965157%"}]
["SINAPI 90726","SINAPI","90726","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","30,85","34,31",null,"CR",{"$f":"IF($B195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,5439740%"},{"$f":"IF($B195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,6448216%"}]
["SINAPI 90727","SINAPI","90727","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","35,73","39,74",null,"CR",{"$f":"IF($B196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3063747%"},{"$f":"IF($B196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3989899%"}]
["SINAPI 90728","SINAPI","90728","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","40,61","45,15",null,"CR",{"$f":"IF($B197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,1358025%"},{"$f":"IF($B197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2345625%"}]
["SINAPI 90729","SINAPI","90729","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","45,49","50,56",null,"CR",{"$f":"IF($B198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,9883183%"},{"$f":"IF($B198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,1110010%"}]
["SINAPI 90730","SINAPI","90730","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","50,38","55,99",null,"CR",{"$f":"IF($B199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,8743039%"},{"$f":"IF($B199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0035779%"}]
["SINAPI 90731","SINAPI","90731","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","55,26","61,40",null,"CR",{"$f":"IF($B200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,7760653%"},{"$f":"IF($B200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,9086461%"}]
["SINAPI 90732","SINAPI","90732","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","69,90","77,66",null,"CR",{"$f":"IF($B201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,6103152%"},{"$f":"IF($B201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7472599%"}]
["SINAPI 90733","SINAPI","90733","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","2,93","3,27",null,"CR",{"$f":"IF($B202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,2160279%"},{"$f":"IF($B202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,0186336%"}]
["SINAPI 90734","SINAPI","90734","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","3,47","3,87",null,"CR",{"$f":"IF($B203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4117648%"},{"$f":"IF($B203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,1653544%"}]
["SINAPI 90735","SINAPI","90735","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,00","4,48",null,"CR",{"$f":"IF($B204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3002545%"},{"$f":"IF($B204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,0975057%"}]
["SINAPI 90736","SINAPI","90736","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,54","5,08",null,"CR",{"$f":"IF($B205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0492171%"},{"$f":"IF($B205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8924303%"}]
["SINAPI 90737","SINAPI","90737","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,08","5,68",null,"CR",{"$f":"IF($B206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,9562625%"},{"$f":"IF($B206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7317940%"}]
["SINAPI 90738","SINAPI","90738","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,63","6,30",null,"CR",{"$f":"IF($B207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,9208634%"},{"$f":"IF($B207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6881029%"}]
["SINAPI 90739","SINAPI","90739","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","8,74","9,35",null,"CR",{"$f":"IF($B208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6046513%"},{"$f":"IF($B208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3398481%"}]
["SINAPI 90740","SINAPI","90740","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","3,86","4,32",null,"CR",{"$f":"IF($B209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0157481%"},{"$f":"IF($B209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7605634%"}]
["SINAPI 90741","SINAPI","90741","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,40","4,92",null,"CR",{"$f":"IF($B210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1339492%"},{"$f":"IF($B210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9547326%"}]
["SINAPI 90742","SINAPI","90742","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,94","5,53",null,"CR",{"$f":"IF($B211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,2798354%"},{"$f":"IF($B211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,0220589%"}]
["SINAPI 90743","SINAPI","90743","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,49","6,13",null,"CR",{"$f":"IF($B212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1219964%"},{"$f":"IF($B212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8595042%"}]
["SINAPI 90744","SINAPI","90744","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","6,03","6,73",null,"CR",{"$f":"IF($B213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1176471%"},{"$f":"IF($B213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9115443%"}]
["SINAPI 90745","SINAPI","90745","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","9,75","10,43",null,"CR",{"$f":"IF($B214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6458334%"},{"$f":"IF($B214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3222981%"}]
["SINAPI 90746","SINAPI","90746","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","3,16","3,54",null,"CR",{"$f":"IF($B215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4336570%"},{"$f":"IF($B215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2988506%"}]
["SINAPI 90747","SINAPI","90747","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","17,13","18,05",null,"CR",{"$f":"IF($B216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8428487%"},{"$f":"IF($B216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3281250%"}]
["SINAPI 94869","SINAPI","94869","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","190,73","190,82",null,"CR",{"$f":"IF($B217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2884564%"},{"$f":"IF($B217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3355001%"}]
["SINAPI 94870","SINAPI","94870","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","1,85","1,94",null,"CR",{"$f":"IF($B218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7262569%"},{"$f":"IF($B218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0425531%"}]
["SINAPI 94871","SINAPI","94871","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","298,46","298,62",null,"CR",{"$f":"IF($B219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3250779%"},{"$f":"IF($B219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3784960%"}]
["SINAPI 94872","SINAPI","94872","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","2,54","2,70",null,"CR",{"$f":"IF($B220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2712550%"},{"$f":"IF($B220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9657794%"}]
["SINAPI 94875","SINAPI","94875","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","1.753,09","1.754,49",null,"CR",{"$f":"IF($B221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4837614%"},{"$f":"IF($B221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5620443%"}]
["SINAPI 94876","SINAPI","94876","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","28,89","30,29",null,"CR",{"$f":"IF($B222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5161851%"},{"$f":"IF($B222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7465958%"}]
["SINAPI 94878","SINAPI","94878","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","33,42","35,03",null,"CR",{"$f":"IF($B223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9638989%"},{"$f":"IF($B223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2377401%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94879"},"SINAPI","94879","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","2.699,31","2.701,29",null,"CR",{"$f":"IF($B224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4523663%"},{"$f":"IF($B224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5253376%"}]
["SINAPI 94880","SINAPI","94880","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","43,21","45,19",null,"CR",{"$f":"IF($B225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3689591%"},{"$f":"IF($B225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5193247%"}]
["SINAPI 94881","SINAPI","94881","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","3.721,03","3.723,39",null,"CR",{"$f":"IF($B226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3896948%"},{"$f":"IF($B226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4522990%"}]
["SINAPI 94882","SINAPI","94882","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","50,14","52,50",null,"CR",{"$f":"IF($B227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0174104%"},{"$f":"IF($B227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1926973%"}]
["SINAPI 94884","SINAPI","94884","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","64,22","67,31",null,"CR",{"$f":"IF($B228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8563397%"},{"$f":"IF($B228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0950253%"}]
["SINAPI 97121","SINAPI","97121","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","2,59","2,89",null,"CR",{"$f":"IF($B229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8253969%"},{"$f":"IF($B229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,7330961%"}]
["SINAPI 97122","SINAPI","97122","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,13","3,49",null,"CR",{"$f":"IF($B230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3811075%"},{"$f":"IF($B230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5947522%"}]
["SINAPI 97123","SINAPI","97123","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,65","4,05",null,"CR",{"$f":"IF($B231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,9944135%"},{"$f":"IF($B231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,1105528%"}]
["SINAPI 97124","SINAPI","97124","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","2,12","2,36",null,"CR",{"$f":"IF($B232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8737865%"},{"$f":"IF($B232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0259741%"}]
["SINAPI 97125","SINAPI","97125","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","2,58","2,86",null,"CR",{"$f":"IF($B233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,3794467%"},{"$f":"IF($B233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5302492%"}]
["SINAPI 97126","SINAPI","97126","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,00","3,33",null,"CR",{"$f":"IF($B234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,7966102%"},{"$f":"IF($B234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9480123%"}]
["SINAPI 102264","SINAPI","102264","TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","19,62","19,96",null,"CR",{"$f":"IF($B235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8895705%"},{"$f":"IF($B235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4560522%"}]
["SINAPI 102265","SINAPI","102265","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","89,43","99,33",null,"CR",{"$f":"IF($B236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,4575778%"},{"$f":"IF($B236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,6013303%"}]
["SINAPI 102266","SINAPI","102266","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","99,19","110,16",null,"CR",{"$f":"IF($B237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,4093662%"},{"$f":"IF($B237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5609668%"}]
["SINAPI 102267","SINAPI","102267","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","113,91","126,48",null,"CR",{"$f":"IF($B238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,3183975%"},{"$f":"IF($B238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,4692619%"}]
["SINAPI 102268","SINAPI","102268","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","128,55","142,74",null,"CR",{"$f":"IF($B239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,2943926%"},{"$f":"IF($B239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,4476084%"}]
["SINAPI 102269","SINAPI","102269","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","157,84","175,24",null,"CR",{"$f":"IF($B240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,2221659%"},{"$f":"IF($B240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,3812597%"}]
["SINAPI 105260","SINAPI","105260","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","19,64","19,94",null,"AS",{"$f":"IF($B241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2488502%"},{"$f":"IF($B241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5740181%"}]
["SINAPI 105285","SINAPI","105285","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","19,17","19,41",null,"AS",{"$f":"IF($B242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6399790%"},{"$f":"IF($B242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8326446%"}]
["SINAPI 105286","SINAPI","105286","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","24,16","25,36",null,"AS",{"$f":"IF($B243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5267523%"},{"$f":"IF($B243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7944664%"}]
["SINAPI 105287","SINAPI","105287","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","22,26","23,22",null,"AS",{"$f":"IF($B244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8918918%"},{"$f":"IF($B244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9525248%"}]
["SINAPI 105288","SINAPI","105288","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","38,96","40,37",null,"AS",{"$f":"IF($B245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3822999%"},{"$f":"IF($B245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0993048%"}]
["SINAPI 105289","SINAPI","105289","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","36,71","37,86",null,"AS",{"$f":"IF($B246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2633015%"},{"$f":"IF($B246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6988621%"}]
["SINAPI 105290","SINAPI","105290","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","51,95","53,58",null,"AS",{"$f":"IF($B247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3486220%"},{"$f":"IF($B247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8049327%"}]
["SINAPI 105291","SINAPI","105291","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","49,36","50,69",null,"AS",{"$f":"IF($B248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5078077%"},{"$f":"IF($B248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7006319%"}]
["SINAPI 105292","SINAPI","105292","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","39,82","41,61",null,"AS",{"$f":"IF($B249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8169014%"},{"$f":"IF($B249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9265944%"}]
["SINAPI 105293","SINAPI","105293","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","36,97","38,43",null,"AS",{"$f":"IF($B250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2686890%"},{"$f":"IF($B250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1495570%"}]
["SINAPI 105294","SINAPI","105294","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","78,36","80,47",null,"AS",{"$f":"IF($B251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6815685%"},{"$f":"IF($B251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8681592%"}]
["SINAPI 105295","SINAPI","105295","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","75,00","76,71",null,"AS",{"$f":"IF($B252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1350774%"},{"$f":"IF($B252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0621085%"}]
["SINAPI 105296","SINAPI","105296","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","132,21","134,64",null,"AS",{"$f":"IF($B253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4054340%"},{"$f":"IF($B253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0182790%"}]
["SINAPI 105308","SINAPI","105308","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,22","4,68",null,"CR",{"$f":"IF($B254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,5480770%"},{"$f":"IF($B254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,6521740%"}]
["SINAPI 105309","SINAPI","105309","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,55","5,03",null,"CR",{"$f":"IF($B255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,8151448%"},{"$f":"IF($B255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,0803213%"}]
["SINAPI 105310","SINAPI","105310","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,36","5,94",null,"CR",{"$f":"IF($B256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,7296787%"},{"$f":"IF($B256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,9658704%"}]
["SINAPI 105311","SINAPI","105311","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,39","3,76",null,"CR",{"$f":"IF($B257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,5800605%"},{"$f":"IF($B257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8918919%"}]
["SINAPI 105312","SINAPI","105312","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,50","3,86",null,"CR",{"$f":"IF($B258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,1807581%"},{"$f":"IF($B258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,5538058%"}]
["SINAPI 105313","SINAPI","105313","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,77","4,17",null,"CR",{"$f":"IF($B259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,2291106%"},{"$f":"IF($B259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,6893204%"}]
["SINAPI 105314","SINAPI","105314","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,45","4,92",null,"CR",{"$f":"IF($B260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,0793651%"},{"$f":"IF($B260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,3127573%"}]
["SINAPI 105315","SINAPI","105315","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","8,87","9,83",null,"CR",{"$f":"IF($B261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,7639047%"},{"$f":"IF($B261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9611452%"}]
["SINAPI 105316","SINAPI","105316","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","17,95","19,40",null,"CR",{"$f":"IF($B262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0000001%"},{"$f":"IF($B262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7662338%"}]
["SINAPI 105327","SINAPI","105327","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","36,63","36,99",null,"AS",{"$f":"IF($B263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8244462%"},{"$f":"IF($B263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7424857%"}]
["SINAPI 105328","SINAPI","105328","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","36,08","36,36",null,"AS",{"$f":"IF($B264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8015542%"},{"$f":"IF($B264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5356651%"}]
["SINAPI 105329","SINAPI","105329","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","59,63","60,03",null,"AS",{"$f":"IF($B265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1470785%"},{"$f":"IF($B265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7865243%"}]
["SINAPI 105330","SINAPI","105330","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","58,98","59,31",null,"AS",{"$f":"IF($B266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3938571%"},{"$f":"IF($B266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9156118%"}]
["SINAPI 105331","SINAPI","105331","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","42,32","42,69",null,"AS",{"$f":"IF($B267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3740530%"},{"$f":"IF($B267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2397372%"}]
["SINAPI 105332","SINAPI","105332","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","41,73","42,03",null,"AS",{"$f":"IF($B268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4407105%"},{"$f":"IF($B268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1239275%"}]
["SINAPI 105333","SINAPI","105333","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","186,80","187,60",null,"AS",{"$f":"IF($B269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6253750%"},{"$f":"IF($B269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0409731%"}]
["SINAPI 105334","SINAPI","105334","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","184,61","185,22",null,"AS",{"$f":"IF($B270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9896991%"},{"$f":"IF($B270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3127634%"}]
["SINAPI 105335","SINAPI","105335","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","281,27","282,21",null,"AS",{"$f":"IF($B271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0631024%"},{"$f":"IF($B271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3894777%"}]
["SINAPI 105336","SINAPI","105336","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","278,68","279,40",null,"AS",{"$f":"IF($B272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5617146%"},{"$f":"IF($B272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8119964%"}]
["SINAPI 105337","SINAPI","105337","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","396,54","397,63",null,"AS",{"$f":"IF($B273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6877317%"},{"$f":"IF($B273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9622641%"}]
["SINAPI 105338","SINAPI","105338","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","393,55","394,37",null,"AS",{"$f":"IF($B274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2786293%"},{"$f":"IF($B274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4864796%"}]
["SINAPI 105339","SINAPI","105339","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","2,80","3,10",null,"CR",{"$f":"IF($B275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,7655678%"},{"$f":"IF($B275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9570958%"}]
["SINAPI 105359","SINAPI","105359","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","10,77","11,97",null,"CR",{"$f":"IF($B276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,6567165%"},{"$f":"IF($B276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7884131%"}]
["SINAPI 105360","SINAPI","105360","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","13,14","14,55",null,"CR",{"$f":"IF($B277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,6666667%"},{"$f":"IF($B277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,9170125%"}]
["SINAPI 105361","SINAPI","105361","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","15,31","16,94",null,"CR",{"$f":"IF($B278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,8360656%"},{"$f":"IF($B278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,1350711%"}]
["SINAPI 105362","SINAPI","105362","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","15,80","17,59",null,"CR",{"$f":"IF($B279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,2668361%"},{"$f":"IF($B279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3029093%"}]
["SINAPI 105363","SINAPI","105363","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","19,08","21,19",null,"CR",{"$f":"IF($B280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,7006839%"},{"$f":"IF($B280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8276516%"}]
["SINAPI 105364","SINAPI","105364","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","22,18","24,61",null,"CR",{"$f":"IF($B281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,1900453%"},{"$f":"IF($B281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,3645622%"}]
["SINAPI 105365","SINAPI","105365","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","21,54","23,93",null,"CR",{"$f":"IF($B282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,5900419%"},{"$f":"IF($B282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7336684%"}]
["SINAPI 105366","SINAPI","105366","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","26,27","29,08",null,"CR",{"$f":"IF($B283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,5139367%"},{"$f":"IF($B283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,7690452%"}]
["SINAPI 105367","SINAPI","105367","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","30,64","33,90",null,"CR",{"$f":"IF($B284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,7722514%"},{"$f":"IF($B284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,0715553%"}]
["SINAPI 105368","SINAPI","105368","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","37,02","37,84",null,"AS",{"$f":"IF($B285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5685210%"},{"$f":"IF($B285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4050464%"}]
["SINAPI 105370","SINAPI","105370","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","58,81","59,89",null,"AS",{"$f":"IF($B286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4105406%"},{"$f":"IF($B286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0128956%"}]
["SINAPI 105371","SINAPI","105371","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","25,46","28,11",null,"CR",{"$f":"IF($B287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,1873279%"},{"$f":"IF($B287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,5579323%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105372"},"SINAPI","105372","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","7,62","8,17",null,"CR",{"$f":"IF($B288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7121822%"},{"$f":"IF($B288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3750000%"}]
["SINAPI 105373","SINAPI","105373","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","8,85","9,49",null,"CR",{"$f":"IF($B289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7997699%"},{"$f":"IF($B289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5717346%"}]
["SINAPI 105374","SINAPI","105374","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","128,31","130,30",null,"AS",{"$f":"IF($B290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5275222%"},{"$f":"IF($B290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9029484%"}]
["SINAPI 105375","SINAPI","105375","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","105,14","108,40",null,"AS",{"$f":"IF($B291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1319246%"},{"$f":"IF($B291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5657311%"}]
["SINAPI 105376","SINAPI","105376","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","99,96","102,61",null,"AS",{"$f":"IF($B292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3246922%"},{"$f":"IF($B292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4787908%"}]
["SINAPI 105381","SINAPI","105381","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","10,89","12,04",null,"CR",{"$f":"IF($B293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,1892891%"},{"$f":"IF($B293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,5045949%"}]
["SINAPI 105382","SINAPI","105382","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","12,72","14,05",null,"CR",{"$f":"IF($B294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,2462510%"},{"$f":"IF($B294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,6428572%"}]
["SINAPI 105383","SINAPI","105383","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","12,95","14,41",null,"CR",{"$f":"IF($B295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,4573644%"},{"$f":"IF($B295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5626741%"}]
["SINAPI 105384","SINAPI","105384","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","15,72","17,43",null,"CR",{"$f":"IF($B296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,7109975%"},{"$f":"IF($B296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9101383%"}]
["SINAPI 105385","SINAPI","105385","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,28","20,27",null,"CR",{"$f":"IF($B297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,0323643%"},{"$f":"IF($B297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,2622465%"}]
["SINAPI 105386","SINAPI","105386","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","17,75","19,68",null,"CR",{"$f":"IF($B298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,6470589%"},{"$f":"IF($B298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8460755%"}]
["SINAPI 105387","SINAPI","105387","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","21,78","24,06",null,"CR",{"$f":"IF($B299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,0852142%"},{"$f":"IF($B299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,4166667%"}]
["SINAPI 92833","SINAPI","92833","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","210,35","211,06",null,"CR",{"$f":"IF($B300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0691623%"},{"$f":"IF($B300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3987863%"}]
["SINAPI 92834","SINAPI","92834","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","19,64","20,35",null,"CR",{"$f":"IF($B301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2848360%"},{"$f":"IF($B301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0123578%"}]
["SINAPI 92835","SINAPI","92835","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","221,56","222,59",null,"CR",{"$f":"IF($B302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8048780%"},{"$f":"IF($B302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2462569%"}]
["SINAPI 92836","SINAPI","92836","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","25,96","26,99",null,"CR",{"$f":"IF($B303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0697674%"},{"$f":"IF($B303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9302499%"}]
["SINAPI 92837","SINAPI","92837","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","394,53","395,84",null,"CR",{"$f":"IF($B304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0588235%"},{"$f":"IF($B304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3805913%"}]
["SINAPI 92838","SINAPI","92838","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","32,65","33,96",null,"CR",{"$f":"IF($B305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9692496%"},{"$f":"IF($B305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8533412%"}]
["SINAPI 92839","SINAPI","92839","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","483,64","485,25",null,"CR",{"$f":"IF($B306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0642012%"},{"$f":"IF($B306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3872350%"}]
["SINAPI 92840","SINAPI","92840","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","39,61","41,22",null,"CR",{"$f":"IF($B307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2978453%"},{"$f":"IF($B307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2095006%"}]
["SINAPI 92841","SINAPI","92841","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","629,61","631,53",null,"CR",{"$f":"IF($B308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8810072%"},{"$f":"IF($B308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1809369%"}]
["SINAPI 92842","SINAPI","92842","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","49,62","51,54",null,"CR",{"$f":"IF($B309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9385361%"},{"$f":"IF($B309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7950963%"}]
["SINAPI 92843","SINAPI","92843","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","651,74","653,97",null,"CR",{"$f":"IF($B310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1040515%"},{"$f":"IF($B310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4379425%"}]
["SINAPI 92844","SINAPI","92844","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","58,94","61,17",null,"CR",{"$f":"IF($B311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3163265%"},{"$f":"IF($B311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1183024%"}]
["SINAPI 92845","SINAPI","92845","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","966,44","968,96",null,"CR",{"$f":"IF($B312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6123690%"},{"$f":"IF($B312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8682906%"}]
["SINAPI 92846","SINAPI","92846","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","67,61","70,13",null,"CR",{"$f":"IF($B313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0985915%"},{"$f":"IF($B313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8682292%"}]
["SINAPI 92847","SINAPI","92847","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","991,19","994,03",null,"CR",{"$f":"IF($B314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7608120%"},{"$f":"IF($B314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0425206%"}]
["SINAPI 92848","SINAPI","92848","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","79,64","82,48",null,"CR",{"$f":"IF($B315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9579715%"},{"$f":"IF($B315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6598639%"}]
["SINAPI 92849","SINAPI","92849","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","212,78","213,65",null,"CR",{"$f":"IF($B316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5114047%"},{"$f":"IF($B316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9041172%"}]
["SINAPI 92850","SINAPI","92850","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","22,07","22,94",null,"CR",{"$f":"IF($B317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3613138%"},{"$f":"IF($B317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2168568%"}]
["SINAPI 92851","SINAPI","92851","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","225,04","226,27",null,"CR",{"$f":"IF($B318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3887752%"},{"$f":"IF($B318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9186200%"}]
["SINAPI 92852","SINAPI","92852","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","29,44","30,67",null,"CR",{"$f":"IF($B319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0423786%"},{"$f":"IF($B319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0491803%"}]
["SINAPI 92853","SINAPI","92853","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","399,02","400,63",null,"CR",{"$f":"IF($B320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4845187%"},{"$f":"IF($B320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8741229%"}]
["SINAPI 92854","SINAPI","92854","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","37,14","38,75",null,"CR",{"$f":"IF($B321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7910246%"},{"$f":"IF($B321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8263798%"}]
["SINAPI 92855","SINAPI","92855","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","489,16","491,13",null,"CR",{"$f":"IF($B322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4929444%"},{"$f":"IF($B322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8861821%"}]
["SINAPI 92856","SINAPI","92856","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","45,13","47,10",null,"CR",{"$f":"IF($B323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1190211%"},{"$f":"IF($B323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1939058%"}]
["SINAPI 92857","SINAPI","92857","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","636,18","638,53",null,"CR",{"$f":"IF($B324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2782660%"},{"$f":"IF($B324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6395350%"}]
["SINAPI 92858","SINAPI","92858","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","56,19","58,54",null,"CR",{"$f":"IF($B325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8657622%"},{"$f":"IF($B325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8626241%"}]
["SINAPI 92859","SINAPI","92859","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","659,35","662,09",null,"CR",{"$f":"IF($B326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5469107%"},{"$f":"IF($B326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9488186%"}]
["SINAPI 92860","SINAPI","92860","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","66,55","69,29",null,"CR",{"$f":"IF($B327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2747252%"},{"$f":"IF($B327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2244071%"}]
["SINAPI 92861","SINAPI","92861","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","975,05","978,16",null,"CR",{"$f":"IF($B328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9560980%"},{"$f":"IF($B328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2668711%"}]
["SINAPI 92862","SINAPI","92862","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","76,22","79,33",null,"CR",{"$f":"IF($B329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0690153%"},{"$f":"IF($B329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0030314%"}]
["SINAPI 92863","SINAPI","92863","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.000,86","1.004,32",null,"CR",{"$f":"IF($B330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1345271%"},{"$f":"IF($B330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4727135%"}]
["SINAPI 92864","SINAPI","92864","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","89,31","92,77",null,"CR",{"$f":"IF($B331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9623064%"},{"$f":"IF($B331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8113594%"}]
["SINAPI 92210","SINAPI","92210","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","154,01","156,19",null,"CR",{"$f":"IF($B332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6724743%"},{"$f":"IF($B332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9429450%"}]
["SINAPI 92211","SINAPI","92211","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","187,34","190,09",null,"CR",{"$f":"IF($B333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1433762%"},{"$f":"IF($B333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4686677%"}]
["SINAPI 92212","SINAPI","92212","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","286,38","289,78",null,"CR",{"$f":"IF($B334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3063349%"},{"$f":"IF($B334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3851360%"}]
["SINAPI 92213","SINAPI","92213","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","381,20","385,22",null,"CR",{"$f":"IF($B335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4939496%"},{"$f":"IF($B335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4727272%"}]
["SINAPI 92214","SINAPI","92214","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","461,81","466,47",null,"CR",{"$f":"IF($B336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2042372%"},{"$f":"IF($B336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1436230%"}]
["SINAPI 92215","SINAPI","92215","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","530,36","535,64",null,"CR",{"$f":"IF($B337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1475487%"},{"$f":"IF($B337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0748197%"}]
["SINAPI 92216","SINAPI","92216","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","550,21","556,15",null,"CR",{"$f":"IF($B338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6492118%"},{"$f":"IF($B338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6466461%"}]
["SINAPI 92219","SINAPI","92219","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","157,47","159,87",null,"CR",{"$f":"IF($B339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3724168%"},{"$f":"IF($B339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7402304%"}]
["SINAPI 92220","SINAPI","92220","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","191,82","194,89",null,"CR",{"$f":"IF($B340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8690047%"},{"$f":"IF($B340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2994350%"}]
["SINAPI 92221","SINAPI","92221","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","291,90","295,66",null,"CR",{"$f":"IF($B341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9325357%"},{"$f":"IF($B341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0949092%"}]
["SINAPI 92222","SINAPI","92222","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","387,75","392,20",null,"CR",{"$f":"IF($B342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0674751%"},{"$f":"IF($B342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1201051%"}]
["SINAPI 92223","SINAPI","92223","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","469,39","474,53",null,"CR",{"$f":"IF($B343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7570448%"},{"$f":"IF($B343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7675634%"}]
["SINAPI 92224","SINAPI","92224","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","539,02","544,85",null,"CR",{"$f":"IF($B344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6950033%"},{"$f":"IF($B344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7023354%"}]
["SINAPI 92226","SINAPI","92226","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","559,89","566,45",null,"CR",{"$f":"IF($B345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2307884%"},{"$f":"IF($B345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3055187%"}]
["SINAPI 92808","SINAPI","92808","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","24,22","25,80",null,"CR",{"$f":"IF($B346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1499377%"},{"$f":"IF($B346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8232996%"}]
["SINAPI 92809","SINAPI","92809","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","33,72","35,90",null,"CR",{"$f":"IF($B347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7852671%"},{"$f":"IF($B347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4453783%"}]
["SINAPI 92810","SINAPI","92810","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","43,58","46,33",null,"CR",{"$f":"IF($B348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4512337%"},{"$f":"IF($B348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0862593%"}]
["SINAPI 92811","SINAPI","92811","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","53,60","57,00",null,"CR",{"$f":"IF($B349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1499720%"},{"$f":"IF($B349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7615359%"}]
["SINAPI 92812","SINAPI","92812","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","63,92","67,94",null,"CR",{"$f":"IF($B350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8444027%"},{"$f":"IF($B350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4837568%"}]
["SINAPI 92813","SINAPI","92813","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","74,50","79,16",null,"CR",{"$f":"IF($B351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5412462%"},{"$f":"IF($B351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1752343%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92814"},"SINAPI","92814","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","85,35","90,63",null,"CR",{"$f":"IF($B352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2871241%"},{"$f":"IF($B352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8980203%"}]
["SINAPI 92815","SINAPI","92815","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","96,40","102,34",null,"CR",{"$f":"IF($B353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0224580%"},{"$f":"IF($B353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6274971%"}]
["SINAPI 92816","SINAPI","92816","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","797,15","804,36",null,"CR",{"$f":"IF($B354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6054712%"},{"$f":"IF($B354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4553435%"}]
["SINAPI 92817","SINAPI","92817","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","119,36","126,57",null,"CR",{"$f":"IF($B355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5031484%"},{"$f":"IF($B355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0842898%"}]
["SINAPI 92818","SINAPI","92818","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.137,62","1.146,87",null,"CR",{"$f":"IF($B356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0265085%"},{"$f":"IF($B356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7943207%"}]
["SINAPI 92819","SINAPI","92819","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","155,65","164,90",null,"CR",{"$f":"IF($B357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7889319%"},{"$f":"IF($B357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3473615%"}]
["SINAPI 92820","SINAPI","92820","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","26,67","28,41",null,"CR",{"$f":"IF($B358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1208917%"},{"$f":"IF($B358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8142503%"}]
["SINAPI 92821","SINAPI","92821","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","37,18","39,58",null,"CR",{"$f":"IF($B359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8593836%"},{"$f":"IF($B359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5389694%"}]
["SINAPI 92822","SINAPI","92822","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","48,06","51,13",null,"CR",{"$f":"IF($B360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5193314%"},{"$f":"IF($B360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1880645%"}]
["SINAPI 92824","SINAPI","92824","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","59,12","62,88",null,"CR",{"$f":"IF($B361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2669269%"},{"$f":"IF($B361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8822216%"}]
["SINAPI 92825","SINAPI","92825","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","70,47","74,92",null,"CR",{"$f":"IF($B362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9782270%"},{"$f":"IF($B362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6047384%"}]
["SINAPI 92826","SINAPI","92826","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","82,08","87,22",null,"CR",{"$f":"IF($B363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7388489%"},{"$f":"IF($B363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3594344%"}]
["SINAPI 92827","SINAPI","92827","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","94,01","99,84",null,"CR",{"$f":"IF($B364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4746667%"},{"$f":"IF($B364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1057915%"}]
["SINAPI 92828","SINAPI","92828","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","106,08","112,64",null,"CR",{"$f":"IF($B365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2225162%"},{"$f":"IF($B365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8267521%"}]
["SINAPI 92829","SINAPI","92829","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","808,88","816,88",null,"CR",{"$f":"IF($B366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1101080%"},{"$f":"IF($B366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0309917%"}]
["SINAPI 92830","SINAPI","92830","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","131,09","139,09",null,"CR",{"$f":"IF($B367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7550241%"},{"$f":"IF($B367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3450461%"}]
["SINAPI 92831","SINAPI","92831","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.152,46","1.162,69",null,"CR",{"$f":"IF($B368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4831374%"},{"$f":"IF($B368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3140871%"}]
["SINAPI 92832","SINAPI","92832","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","170,49","180,72",null,"CR",{"$f":"IF($B369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1014154%"},{"$f":"IF($B369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6625673%"}]
["SINAPI 95565","SINAPI","95565","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","130,82","132,40",null,"CR",{"$f":"IF($B370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3807518%"},{"$f":"IF($B370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4808594%"}]
["SINAPI 95566","SINAPI","95566","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","133,27","135,01",null,"CR",{"$f":"IF($B371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9807620%"},{"$f":"IF($B371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1684593%"}]
["SINAPI 95567","SINAPI","95567","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","82,93","84,51",null,"CR",{"$f":"IF($B372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6537717%"},{"$f":"IF($B372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2993237%"}]
["SINAPI 95568","SINAPI","95568","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","103,10","105,28",null,"CR",{"$f":"IF($B373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9627830%"},{"$f":"IF($B373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7601827%"}]
["SINAPI 95569","SINAPI","95569","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","146,83","149,58",null,"CR",{"$f":"IF($B374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6696221%"},{"$f":"IF($B374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3074502%"}]
["SINAPI 95570","SINAPI","95570","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","85,38","87,12",null,"CR",{"$f":"IF($B375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4677154%"},{"$f":"IF($B375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2199723%"}]
["SINAPI 95571","SINAPI","95571","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","106,56","108,96",null,"CR",{"$f":"IF($B376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8585934%"},{"$f":"IF($B376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7672152%"}]
["SINAPI 95572","SINAPI","95572","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","151,31","154,38",null,"CR",{"$f":"IF($B377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5148908%"},{"$f":"IF($B377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2681107%"}]
["SINAPI 97127","SINAPI","97127","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,44","4,92",null,"CR",{"$f":"IF($B378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,5057209%"},{"$f":"IF($B378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,6611571%"}]
["SINAPI 97128","SINAPI","97128","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","9,19","9,99",null,"CR",{"$f":"IF($B379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2635660%"},{"$f":"IF($B379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,9857580%"}]
["SINAPI 97129","SINAPI","97129","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","10,89","11,83",null,"CR",{"$f":"IF($B380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9534885%"},{"$f":"IF($B380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,6561164%"}]
["SINAPI 97130","SINAPI","97130","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","12,60","13,69",null,"CR",{"$f":"IF($B381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7349398%"},{"$f":"IF($B381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5221240%"}]
["SINAPI 97131","SINAPI","97131","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","14,29","15,54",null,"CR",{"$f":"IF($B382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7482321%"},{"$f":"IF($B382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5048734%"}]
["SINAPI 97132","SINAPI","97132","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","16,00","17,40",null,"CR",{"$f":"IF($B383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7200505%"},{"$f":"IF($B383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3998840%"}]
["SINAPI 97133","SINAPI","97133","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","19,42","21,09",null,"CR",{"$f":"IF($B384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5547484%"},{"$f":"IF($B384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,2792364%"}]
["SINAPI 97134","SINAPI","97134","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,68","4,07",null,"CR",{"$f":"IF($B385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,6509696%"},{"$f":"IF($B385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,1542289%"}]
["SINAPI 97135","SINAPI","97135","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","7,00","7,61",null,"CR",{"$f":"IF($B386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6549709%"},{"$f":"IF($B386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,4496645%"}]
["SINAPI 97136","SINAPI","97136","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","8,30","9,02",null,"CR",{"$f":"IF($B387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,3088236%"},{"$f":"IF($B387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,0462234%"}]
["SINAPI 97137","SINAPI","97137","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","9,61","10,43",null,"CR",{"$f":"IF($B388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2275133%"},{"$f":"IF($B388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,0038912%"}]
["SINAPI 97138","SINAPI","97138","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","10,91","11,85",null,"CR",{"$f":"IF($B389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,9193699%"},{"$f":"IF($B389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,7291313%"}]
["SINAPI 97139","SINAPI","97139","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","12,22","13,27",null,"CR",{"$f":"IF($B390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,0240266%"},{"$f":"IF($B390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,7175574%"}]
["SINAPI 97140","SINAPI","97140","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","14,83","16,08",null,"CR",{"$f":"IF($B391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8327646%"},{"$f":"IF($B391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,5681962%"}]
["SINAPI 103089","SINAPI","103089","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","11,31","12,00",null,"CR",{"$f":"IF($B392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4546273%"},{"$f":"IF($B392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9491526%"}]
["SINAPI 103090","SINAPI","103090","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","13,49","14,33",null,"CR",{"$f":"IF($B393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0225565%"},{"$f":"IF($B393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7259888%"}]
["SINAPI 103091","SINAPI","103091","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","18,95","20,18",null,"CR",{"$f":"IF($B394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0427124%"},{"$f":"IF($B394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6527848%"}]
["SINAPI 103092","SINAPI","103092","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","24,43","26,02",null,"CR",{"$f":"IF($B395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4290430%"},{"$f":"IF($B395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0310079%"}]
["SINAPI 103093","SINAPI","103093","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","37,33","39,77",null,"CR",{"$f":"IF($B396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4851753%"},{"$f":"IF($B396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1578150%"}]
["SINAPI 103094","SINAPI","103094","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","42,83","45,63",null,"CR",{"$f":"IF($B397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6286654%"},{"$f":"IF($B397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3124313%"}]
["SINAPI 103095","SINAPI","103095","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","55,73","59,36",null,"CR",{"$f":"IF($B398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6340059%"},{"$f":"IF($B398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3055088%"}]
["SINAPI 103096","SINAPI","103096","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","61,21","65,24",null,"CR",{"$f":"IF($B399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7340653%"},{"$f":"IF($B399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3966181%"}]
["SINAPI 103097","SINAPI","103097","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","74,11","78,97",null,"CR",{"$f":"IF($B400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7307173%"},{"$f":"IF($B400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3809525%"}]
["SINAPI 103098","SINAPI","103098","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","79,60","84,83",null,"CR",{"$f":"IF($B401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8260925%"},{"$f":"IF($B401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4693927%"}]
["SINAPI 103099","SINAPI","103099","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","90,54","96,52",null,"CR",{"$f":"IF($B402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9674564%"},{"$f":"IF($B402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6267263%"}]
["SINAPI 103100","SINAPI","103100","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","96,59","102,99",null,"CR",{"$f":"IF($B403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1618258%"},{"$f":"IF($B403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8087965%"}]
["SINAPI 103101","SINAPI","103101","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","106,37","113,45",null,"CR",{"$f":"IF($B404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2578854%"},{"$f":"IF($B404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9240820%"}]
["SINAPI 103102","SINAPI","103102","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","122,50","130,65",null,"CR",{"$f":"IF($B405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2591988%"},{"$f":"IF($B405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9248698%"}]
["SINAPI 103103","SINAPI","103103","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","132,27","141,10",null,"CR",{"$f":"IF($B406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3448433%"},{"$f":"IF($B406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0131328%"}]
["SINAPI 103104","SINAPI","103104","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","158,19","168,75",null,"CR",{"$f":"IF($B407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3876054%"},{"$f":"IF($B407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0569666%"}]
["SINAPI 103105","SINAPI","103105","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","47,92","50,31",null,"CR",{"$f":"IF($B408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9708534%"},{"$f":"IF($B408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2520471%"}]
["SINAPI 103106","SINAPI","103106","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","57,11","60,08",null,"CR",{"$f":"IF($B409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2960618%"},{"$f":"IF($B409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6880428%"}]
["SINAPI 103107","SINAPI","103107","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","80,06","84,51",null,"CR",{"$f":"IF($B410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3558282%"},{"$f":"IF($B410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8128337%"}]
["SINAPI 103108","SINAPI","103108","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","103,02","108,92",null,"CR",{"$f":"IF($B411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5058366%"},{"$f":"IF($B411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0064398%"}]
["SINAPI 103109","SINAPI","103109","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","169,13","179,23",null,"CR",{"$f":"IF($B412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0552367%"},{"$f":"IF($B412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6133052%"}]
["SINAPI 103110","SINAPI","103110","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","192,08","203,65",null,"CR",{"$f":"IF($B413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3449392%"},{"$f":"IF($B413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9026106%"}]
["SINAPI 103111","SINAPI","103111","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","258,18","273,96",null,"CR",{"$f":"IF($B414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8770258%"},{"$f":"IF($B414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4627019%"}]
["SINAPI 103112","SINAPI","103112","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","281,15","298,39",null,"CR",{"$f":"IF($B415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0040575%"},{"$f":"IF($B415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5881427%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103113"},"SINAPI","103113","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","347,25","368,69",null,"CR",{"$f":"IF($B416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2853027%"},{"$f":"IF($B416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8812930%"}]
["SINAPI 103114","SINAPI","103114","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","370,21","393,11",null,"CR",{"$f":"IF($B417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3519811%"},{"$f":"IF($B417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9449253%"}]
["SINAPI 103115","SINAPI","103115","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","416,13","441,96",null,"CR",{"$f":"IF($B418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4737451%"},{"$f":"IF($B418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0739299%"}]
["SINAPI 103116","SINAPI","103116","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","505,18","536,68",null,"CR",{"$f":"IF($B419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6463099%"},{"$f":"IF($B419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2486907%"}]
["SINAPI 103117","SINAPI","103117","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","551,11","585,54",null,"CR",{"$f":"IF($B420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7176416%"},{"$f":"IF($B420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3226094%"}]
["SINAPI 103118","SINAPI","103118","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","640,17","680,26",null,"CR",{"$f":"IF($B421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8201282%"},{"$f":"IF($B421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4270946%"}]
["SINAPI 103119","SINAPI","103119","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","686,09","729,11",null,"CR",{"$f":"IF($B422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8584343%"},{"$f":"IF($B422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4669375%"}]
["SINAPI 103120","SINAPI","103120","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","821,07","872,69",null,"CR",{"$f":"IF($B423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9588715%"},{"$f":"IF($B423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5691166%"}]
["SINAPI 103121","SINAPI","103121","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","62,79","66,12",null,"CR",{"$f":"IF($B424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9763427%"},{"$f":"IF($B424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3829465%"}]
["SINAPI 103122","SINAPI","103122","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","76,55","80,78",null,"CR",{"$f":"IF($B425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1322855%"},{"$f":"IF($B425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5822268%"}]
["SINAPI 103123","SINAPI","103123","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","111,01","117,41",null,"CR",{"$f":"IF($B426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7768350%"},{"$f":"IF($B426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2951618%"}]
["SINAPI 103124","SINAPI","103124","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","145,44","154,03",null,"CR",{"$f":"IF($B427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6572551%"},{"$f":"IF($B427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1989468%"}]
["SINAPI 103125","SINAPI","103125","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","244,60","259,51",null,"CR",{"$f":"IF($B428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7895082%"},{"$f":"IF($B428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3713317%"}]
["SINAPI 103126","SINAPI","103126","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","279,03","296,13",null,"CR",{"$f":"IF($B429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9963415%"},{"$f":"IF($B429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5816155%"}]
["SINAPI 103127","SINAPI","103127","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","378,20","401,62",null,"CR",{"$f":"IF($B430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3760617%"},{"$f":"IF($B430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9716486%"}]
["SINAPI 103128","SINAPI","103128","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","412,63","438,24",null,"CR",{"$f":"IF($B431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4656419%"},{"$f":"IF($B431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0646517%"}]
["SINAPI 103129","SINAPI","103129","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","511,78","543,71",null,"CR",{"$f":"IF($B432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6601768%"},{"$f":"IF($B432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2617625%"}]
["SINAPI 103130","SINAPI","103130","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","546,20","580,34",null,"CR",{"$f":"IF($B433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7113319%"},{"$f":"IF($B433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3151181%"}]
["SINAPI 103131","SINAPI","103131","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","615,09","653,60",null,"CR",{"$f":"IF($B434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7941971%"},{"$f":"IF($B434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4008205%"}]
["SINAPI 103132","SINAPI","103132","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","748,68","795,69",null,"CR",{"$f":"IF($B435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9084108%"},{"$f":"IF($B435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5195168%"}]
["SINAPI 103133","SINAPI","103133","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","817,56","868,95",null,"CR",{"$f":"IF($B436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9556367%"},{"$f":"IF($B436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5680576%"}]
["SINAPI 103134","SINAPI","103134","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","951,16","1.011,05",null,"CR",{"$f":"IF($B437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0267759%"},{"$f":"IF($B437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6407591%"}]
["SINAPI 103135","SINAPI","103135","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.020,02","1.084,32",null,"CR",{"$f":"IF($B438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0531385%"},{"$f":"IF($B438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6680442%"}]
["SINAPI 103136","SINAPI","103136","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.222,50","1.299,69",null,"CR",{"$f":"IF($B439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1200125%"},{"$f":"IF($B439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7367661%"}]
["SINAPI 103137","SINAPI","103137","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","33,08","34,52",null,"CR",{"$f":"IF($B440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0928462%"},{"$f":"IF($B440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1545640%"}]
["SINAPI 103138","SINAPI","103138","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","37,65","39,39",null,"CR",{"$f":"IF($B441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6438868%"},{"$f":"IF($B441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7764165%"}]
["SINAPI 103139","SINAPI","103139","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","49,15","51,61",null,"CR",{"$f":"IF($B442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1338100%"},{"$f":"IF($B442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4545984%"}]
["SINAPI 103140","SINAPI","103140","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","60,61","63,81",null,"CR",{"$f":"IF($B443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7317880%"},{"$f":"IF($B443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1163523%"}]
["SINAPI 103141","SINAPI","103141","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","93,67","98,98",null,"CR",{"$f":"IF($B444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1027398%"},{"$f":"IF($B444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5924052%"}]
["SINAPI 103142","SINAPI","103142","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","105,14","111,18",null,"CR",{"$f":"IF($B445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5856287%"},{"$f":"IF($B445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0806671%"}]
["SINAPI 103143","SINAPI","103143","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","138,19","146,33",null,"CR",{"$f":"IF($B446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5052907%"},{"$f":"IF($B446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0424310%"}]
["SINAPI 103144","SINAPI","103144","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","149,67","158,54",null,"CR",{"$f":"IF($B447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7438438%"},{"$f":"IF($B447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2880425%"}]
["SINAPI 103145","SINAPI","103145","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","182,73","193,70",null,"CR",{"$f":"IF($B448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2267573%"},{"$f":"IF($B448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7855299%"}]
["SINAPI 103146","SINAPI","103146","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","194,19","205,89",null,"CR",{"$f":"IF($B449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3569736%"},{"$f":"IF($B449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9168248%"}]
["SINAPI 103147","SINAPI","103147","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","217,16","230,33",null,"CR",{"$f":"IF($B450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5772104%"},{"$f":"IF($B450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1549995%"}]
["SINAPI 103148","SINAPI","103148","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","261,68","277,69",null,"CR",{"$f":"IF($B451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8953005%"},{"$f":"IF($B451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4759830%"}]
["SINAPI 103149","SINAPI","103149","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","284,65","302,12",null,"CR",{"$f":"IF($B452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0260892%"},{"$f":"IF($B452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6125614%"}]
["SINAPI 103150","SINAPI","103150","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","329,14","349,43",null,"CR",{"$f":"IF($B453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2258164%"},{"$f":"IF($B453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8148499%"}]
["SINAPI 103151","SINAPI","103151","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","352,14","373,91",null,"CR",{"$f":"IF($B454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2998069%"},{"$f":"IF($B454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8907710%"}]
["SINAPI 103152","SINAPI","103152","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","419,64","445,69",null,"CR",{"$f":"IF($B455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4844656%"},{"$f":"IF($B455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0858869%"}]
["SINAPI 103372","SINAPI","103372","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4,49","4,52",null,"CR",{"$f":"IF($B456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9345372%"},{"$f":"IF($B456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5874439%"}]
["SINAPI 103373","SINAPI","103373","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","8,80","8,84",null,"CR",{"$f":"IF($B457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5142857%"},{"$f":"IF($B457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8473804%"}]
["SINAPI 103376","SINAPI","103376","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","104,65","104,78",null,"CR",{"$f":"IF($B458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7458405%"},{"$f":"IF($B458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8690669%"}]
["SINAPI 103377","SINAPI","103377","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","223,87","224,06",null,"CR",{"$f":"IF($B459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5048925%"},{"$f":"IF($B459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5892857%"}]
["SINAPI 103379","SINAPI","103379","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","348,51","348,75",null,"CR",{"$f":"IF($B460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4103888%"},{"$f":"IF($B460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4732268%"}]
["SINAPI 103383","SINAPI","103383","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","855,10","855,35",null,"CR",{"$f":"IF($B461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1766247%"},{"$f":"IF($B461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2034730%"}]
["SINAPI 103385","SINAPI","103385","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","1.379,10","1.379,57",null,"CR",{"$f":"IF($B462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2103110%"},{"$f":"IF($B462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2450358%"}]
["SINAPI 103387","SINAPI","103387","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","2.418,96","2.419,71",null,"CR",{"$f":"IF($B463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1889390%"},{"$f":"IF($B463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2190535%"}]
["SINAPI 103389","SINAPI","103389","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","3.597,31","3.598,41",null,"CR",{"$f":"IF($B464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1865396%"},{"$f":"IF($B464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2170535%"}]
["SINAPI 103391","SINAPI","103391","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","2.373,74","2.375,30",null,"CR",{"$f":"IF($B465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4015167%"},{"$f":"IF($B465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4677737%"}]
["SINAPI 103392","SINAPI","103392","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","3.876,45","3.878,27",null,"CR",{"$f":"IF($B466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2891962%"},{"$f":"IF($B466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3362479%"}]
["SINAPI 103393","SINAPI","103393","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.275,93","4.278,01",null,"CR",{"$f":"IF($B467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3007673%"},{"$f":"IF($B467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3492441%"}]
["SINAPI 103397","SINAPI","103397","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","3,39","3,80",null,"CR",{"$f":"IF($B468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,5735736%"},{"$f":"IF($B468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,4705883%"}]
["SINAPI 103398","SINAPI","103398","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","5,45","6,08",null,"CR",{"$f":"IF($B469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,5567971%"},{"$f":"IF($B469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3727122%"}]
["SINAPI 103399","SINAPI","103399","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","10,73","11,99",null,"CR",{"$f":"IF($B470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,0769231%"},{"$f":"IF($B470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9228188%"}]
["SINAPI 103400","SINAPI","103400","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","15,33","17,12",null,"CR",{"$f":"IF($B471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8702491%"},{"$f":"IF($B471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7469245%"}]
["SINAPI 103401","SINAPI","103401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","18,74","20,94",null,"CR",{"$f":"IF($B472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8586724%"},{"$f":"IF($B472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7067562%"}]
["SINAPI 103402","SINAPI","103402","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","27,25","30,46",null,"CR",{"$f":"IF($B473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8744940%"},{"$f":"IF($B473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7406189%"}]
["SINAPI 103403","SINAPI","103403","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","30,66","34,27",null,"CR",{"$f":"IF($B474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8104576%"},{"$f":"IF($B474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6725147%"}]
["SINAPI 103404","SINAPI","103404","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","34,07","38,08",null,"CR",{"$f":"IF($B475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8235295%"},{"$f":"IF($B475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6842106%"}]
["SINAPI 103405","SINAPI","103405","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","38,33","42,83",null,"CR",{"$f":"IF($B476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7985368%"},{"$f":"IF($B476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6548176%"}]
["SINAPI 103406","SINAPI","103406","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","42,59","47,60",null,"CR",{"$f":"IF($B477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7892757%"},{"$f":"IF($B477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6574795%"}]
["SINAPI 103407","SINAPI","103407","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","47,71","53,32",null,"CR",{"$f":"IF($B478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7539883%"},{"$f":"IF($B478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6244132%"}]
["SINAPI 103408","SINAPI","103408","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","53,67","59,98",null,"CR",{"$f":"IF($B479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7832743%"},{"$f":"IF($B479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6513027%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103409"},"SINAPI","103409","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","60,48","67,60",null,"CR",{"$f":"IF($B480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7287771%"},{"$f":"IF($B480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5996447%"}]
["SINAPI 103410","SINAPI","103410","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","68,15","76,17",null,"CR",{"$f":"IF($B481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7419592%"},{"$f":"IF($B481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6142426%"}]
["SINAPI 103411","SINAPI","103411","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","6,80","7,61",null,"CR",{"$f":"IF($B482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2540862%"},{"$f":"IF($B482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1273210%"}]
["SINAPI 103412","SINAPI","103412","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","10,89","12,18",null,"CR",{"$f":"IF($B483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,1053605%"},{"$f":"IF($B483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9504133%"}]
["SINAPI 103413","SINAPI","103413","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","21,46","23,98",null,"CR",{"$f":"IF($B484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9186156%"},{"$f":"IF($B484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7740586%"}]
["SINAPI 103414","SINAPI","103414","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","30,66","34,27",null,"CR",{"$f":"IF($B485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8104576%"},{"$f":"IF($B485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6725147%"}]
["SINAPI 103415","SINAPI","103415","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","37,48","41,89",null,"CR",{"$f":"IF($B486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7880246%"},{"$f":"IF($B486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6575802%"}]
["SINAPI 103416","SINAPI","103416","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","54,52","60,93",null,"CR",{"$f":"IF($B487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7773696%"},{"$f":"IF($B487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6450288%"}]
["SINAPI 103417","SINAPI","103417","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","61,34","68,55",null,"CR",{"$f":"IF($B488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7510205%"},{"$f":"IF($B488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6279206%"}]
["SINAPI 103418","SINAPI","103418","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","68,15","76,17",null,"CR",{"$f":"IF($B489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7419592%"},{"$f":"IF($B489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6142426%"}]
["SINAPI 103419","SINAPI","103419","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","76,68","85,69",null,"CR",{"$f":"IF($B490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7355782%"},{"$f":"IF($B490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6043443%"}]
["SINAPI 103420","SINAPI","103420","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","85,19","95,21",null,"CR",{"$f":"IF($B491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7358159%"},{"$f":"IF($B491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6043726%"}]
["SINAPI 103421","SINAPI","103421","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","95,42","106,64",null,"CR",{"$f":"IF($B492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7244128%"},{"$f":"IF($B492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5957966%"}]
["SINAPI 103422","SINAPI","103422","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","107,34","119,97",null,"CR",{"$f":"IF($B493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7298155%"},{"$f":"IF($B493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6026358%"}]
["SINAPI 103423","SINAPI","103423","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","120,98","135,21",null,"CR",{"$f":"IF($B494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7137424%"},{"$f":"IF($B494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5826860%"}]
["SINAPI 103424","SINAPI","103424","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","136,32","152,35",null,"CR",{"$f":"IF($B495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7212682%"},{"$f":"IF($B495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5910166%"}]
["SINAPI 103425","SINAPI","103425","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","13,13","13,54",null,"CR",{"$f":"IF($B496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7452180%"},{"$f":"IF($B496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2166172%"}]
["SINAPI 103426","SINAPI","103426","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","15,95","16,58",null,"CR",{"$f":"IF($B497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8897290%"},{"$f":"IF($B497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8013325%"}]
["SINAPI 103427","SINAPI","103427","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","31,93","33,19",null,"CR",{"$f":"IF($B498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4507219%"},{"$f":"IF($B498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3248792%"}]
["SINAPI 103428","SINAPI","103428","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","208,40","212,41",null,"CR",{"$f":"IF($B499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8849901%"},{"$f":"IF($B499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5449536%"}]
["SINAPI 103429","SINAPI","103429","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","2.272,69","2.280,71",null,"CR",{"$f":"IF($B500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1794132%"},{"$f":"IF($B500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5234034%"}]
["SINAPI 103430","SINAPI","103430","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","28,02","28,65",null,"CR",{"$f":"IF($B501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1374373%"},{"$f":"IF($B501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0601819%"}]
["SINAPI 103431","SINAPI","103431","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","49,25","50,51",null,"CR",{"$f":"IF($B502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8397722%"},{"$f":"IF($B502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9421094%"}]
["SINAPI 103432","SINAPI","103432","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","1.289,61","1.293,62",null,"CR",{"$f":"IF($B503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9200645%"},{"$f":"IF($B503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2233560%"}]
["SINAPI 103433","SINAPI","103433","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","27,45","27,86",null,"CR",{"$f":"IF($B504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9448703%"},{"$f":"IF($B504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2877697%"}]
["SINAPI 103434","SINAPI","103434","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","38,09","38,72",null,"CR",{"$f":"IF($B505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3920021%"},{"$f":"IF($B505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8758085%"}]
["SINAPI 103435","SINAPI","103435","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","70,94","72,20",null,"CR",{"$f":"IF($B506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9919571%"},{"$f":"IF($B506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5467905%"}]
["SINAPI 103436","SINAPI","103436","COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","1.824,64","1.828,65",null,"CR",{"$f":"IF($B507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3570320%"},{"$f":"IF($B507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5728137%"}]
["SINAPI 103437","SINAPI","103437","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","147,09","149,61",null,"CR",{"$f":"IF($B508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6047207%"},{"$f":"IF($B508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1112820%"}]
["SINAPI 103438","SINAPI","103438","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","147,09","149,61",null,"CR",{"$f":"IF($B509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6047207%"},{"$f":"IF($B509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1112820%"}]
["SINAPI 103439","SINAPI","103439","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","172,77","175,29",null,"CR",{"$f":"IF($B510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0277375%"},{"$f":"IF($B510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3361680%"}]
["SINAPI 103440","SINAPI","103440","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","334,12","342,14",null,"CR",{"$f":"IF($B511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8266778%"},{"$f":"IF($B511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8235500%"}]
["SINAPI 103441","SINAPI","103441","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","338,29","346,31",null,"CR",{"$f":"IF($B512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6438813%"},{"$f":"IF($B512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6209386%"}]
["SINAPI 103442","SINAPI","103442","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","438,68","446,70",null,"CR",{"$f":"IF($B513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2922347%"},{"$f":"IF($B513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8850976%"}]
["SINAPI 98441","SINAPI","98441","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","106,45","110,69",null,"CR",{"$f":"IF($B514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6517319%"},{"$f":"IF($B514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5500045%"}]
["SINAPI 98443","SINAPI","98443","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","88,47","90,80",null,"CR",{"$f":"IF($B515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2308998%"},{"$f":"IF($B515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3833259%"}]
["SINAPI 98445","SINAPI","98445","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","120,66","126,04",null,"CR",{"$f":"IF($B516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5232403%"},{"$f":"IF($B516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6268372%"}]
["SINAPI 98446","SINAPI","98446","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","146,95","154,66",null,"CR",{"$f":"IF($B517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4563794%"},{"$f":"IF($B517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8326858%"}]
["SINAPI 98447","SINAPI","98447","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","99,68","102,80",null,"CR",{"$f":"IF($B518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3266331%"},{"$f":"IF($B518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7870018%"}]
["SINAPI 98448","SINAPI","98448","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","120,63","125,42",null,"CR",{"$f":"IF($B519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5207866%"},{"$f":"IF($B519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4062250%"}]
["SINAPI 98449","SINAPI","98449","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","164,61","169,34",null,"CR",{"$f":"IF($B520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7300650%"},{"$f":"IF($B520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0260154%"}]
["SINAPI 98451","SINAPI","98451","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","144,22","146,73",null,"CR",{"$f":"IF($B521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7564191%"},{"$f":"IF($B521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2842916%"}]
["SINAPI 98453","SINAPI","98453","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","182,27","188,52",null,"CR",{"$f":"IF($B522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1775043%"},{"$f":"IF($B522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8054788%"}]
["SINAPI 98454","SINAPI","98454","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","215,18","224,54",null,"CR",{"$f":"IF($B523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8933755%"},{"$f":"IF($B523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9438302%"}]
["SINAPI 98455","SINAPI","98455","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","158,20","161,81",null,"CR",{"$f":"IF($B524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1103518%"},{"$f":"IF($B524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0232615%"}]
["SINAPI 98456","SINAPI","98456","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","186,11","192,20",null,"CR",{"$f":"IF($B525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2075603%"},{"$f":"IF($B525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7417087%"}]
["SINAPI 98458","SINAPI","98458","TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024","M2","106,29","110,17",null,"CR",{"$f":"IF($B526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5070688%"},{"$f":"IF($B526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2341547%"}]
["SINAPI 98459","SINAPI","98459","TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024","M2","73,66","77,28",null,"CR",{"$f":"IF($B527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3702695%"},{"$f":"IF($B527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6403736%"}]
["SINAPI 98460","SINAPI","98460","PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024","M2","59,69","62,81",null,"CR",{"$f":"IF($B528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1296607%"},{"$f":"IF($B528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4988028%"}]
["SINAPI 98461","SINAPI","98461","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024","UN","6.373,41","6.542,76",null,"CR",{"$f":"IF($B529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4302357%"},{"$f":"IF($B529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5933726%"}]
["SINAPI 98462","SINAPI","98462","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024","UN","11.056,78","11.349,93",null,"CR",{"$f":"IF($B530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3939793%"},{"$f":"IF($B530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5533438%"}]
["SINAPI 105113","SINAPI","105113","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024","UN","8.482,34","8.707,61",null,"CR",{"$f":"IF($B531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4213276%"},{"$f":"IF($B531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5835971%"}]
["SINAPI 105114","SINAPI","105114","EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024","M3","1.625,33","1.736,68",null,"AS",{"$f":"IF($B532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3534482%"},{"$f":"IF($B532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0498942%"}]
["SINAPI 105115","SINAPI","105115","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024","UN","120,15","127,54",null,"CR",{"$f":"IF($B533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0670448%"},{"$f":"IF($B533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6620848%"}]
["SINAPI 105116","SINAPI","105116","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024","UN","10,17","11,40",null,"CR",{"$f":"IF($B534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0988143%"},{"$f":"IF($B534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,8169015%"}]
["SINAPI 105126","SINAPI","105126","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M","28,23","28,77",null,"CR",{"$f":"IF($B535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7897727%"},{"$f":"IF($B535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4796238%"}]
["SINAPI 105127","SINAPI","105127","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M","27,00","27,44",null,"CR",{"$f":"IF($B536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1707498%"},{"$f":"IF($B536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6143170%"}]
["SINAPI 105128","SINAPI","105128","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M","83,04","85,54",null,"CR",{"$f":"IF($B537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6091358%"},{"$f":"IF($B537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9898209%"}]
["SINAPI 105130","SINAPI","105130","EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024","M","24,34","26,26",null,"CR",{"$f":"IF($B538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8429752%"},{"$f":"IF($B538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5852164%"}]
["SINAPI 5631","SINAPI","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","225,82","230,36",null,"C",{"$f":"IF($B539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4169692%"},{"$f":"IF($B539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1430803%"}]
["SINAPI 5678","SINAPI","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","148,55","153,09",null,"CR",{"$f":"IF($B540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8757993%"},{"$f":"IF($B540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2815990%"}]
["SINAPI 5680","SINAPI","5680","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","136,18","140,72",null,"CR",{"$f":"IF($B541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5903950%"},{"$f":"IF($B541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1523592%"}]
["SINAPI 5684","SINAPI","5684","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","167,67","171,75",null,"AS",{"$f":"IF($B542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0533786%"},{"$f":"IF($B542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0713245%"}]
["SINAPI 5689","SINAPI","5689","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","6,96","6,96",null,"CR",{"$f":"IF($B543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5795"},"SINAPI","5795","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","34,22","38,23",null,"CR",{"$f":"IF($B544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,4137932%"},{"$f":"IF($B544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,3073504%"}]
["SINAPI 5811","SINAPI","5811","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","205,87","209,13",null,"CR",{"$f":"IF($B545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7780152%"},{"$f":"IF($B545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1844307%"}]
["SINAPI 5823","SINAPI","5823","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","225,85","241,93",null,"AS",{"$f":"IF($B546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9938014%"},{"$f":"IF($B546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7162817%"}]
["SINAPI 5824","SINAPI","5824","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","216,89","220,03",null,"CR",{"$f":"IF($B547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9354050%"},{"$f":"IF($B547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2349679%"}]
["SINAPI 5835","SINAPI","5835","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","371,90","376,91",null,"AS",{"$f":"IF($B548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3140629%"},{"$f":"IF($B548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5327797%"}]
["SINAPI 5839","SINAPI","5839","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","10,27","10,27",null,"CR",{"$f":"IF($B549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5843","SINAPI","5843","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","178,71","183,59",null,"CR",{"$f":"IF($B550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8653125%"},{"$f":"IF($B550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0751130%"}]
["SINAPI 5847","SINAPI","5847","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","278,51","283,39",null,"CR",{"$f":"IF($B551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8218735%"},{"$f":"IF($B551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3575284%"}]
["SINAPI 5851","SINAPI","5851","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","266,87","271,75",null,"CR",{"$f":"IF($B552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2938884%"},{"$f":"IF($B552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8868445%"}]
["SINAPI 5855","SINAPI","5855","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","704,97","709,85",null,"CR",{"$f":"IF($B553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2753592%"},{"$f":"IF($B553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9334366%"}]
["SINAPI 5863","SINAPI","5863","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","24,36","24,36",null,"AS",{"$f":"IF($B554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5867","SINAPI","5867","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","169,85","173,93",null,"AS",{"$f":"IF($B555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8601707%"},{"$f":"IF($B555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8573564%"}]
["SINAPI 5875","SINAPI","5875","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","137,02","141,56",null,"C",{"$f":"IF($B556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4641658%"},{"$f":"IF($B556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0149759%"}]
["SINAPI 5879","SINAPI","5879","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","152,20","156,28",null,"AS",{"$f":"IF($B557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5834428%"},{"$f":"IF($B557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7611978%"}]
["SINAPI 5882","SINAPI","5882","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","122,58","124,90",null,"AS",{"$f":"IF($B558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7066405%"},{"$f":"IF($B558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3466773%"}]
["SINAPI 5890","SINAPI","5890","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","202,75","205,89",null,"CR",{"$f":"IF($B559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5585696%"},{"$f":"IF($B559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9378794%"}]
["SINAPI 5894","SINAPI","5894","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","211,58","214,72",null,"CR",{"$f":"IF($B560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1596559%"},{"$f":"IF($B560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4880774%"}]
["SINAPI 5901","SINAPI","5901","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","317,90","321,04",null,"AS",{"$f":"IF($B561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0962566%"},{"$f":"IF($B561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0147022%"}]
["SINAPI 5909","SINAPI","5909","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","32,78","35,10",null,"AS",{"$f":"IF($B562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7766932%"},{"$f":"IF($B562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4928776%"}]
["SINAPI 5921","SINAPI","5921","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","5,45","5,45",null,"C",{"$f":"IF($B563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5928","SINAPI","5928","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","277,70","281,53",null,"CR",{"$f":"IF($B564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5271876%"},{"$f":"IF($B564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7716051%"}]
["SINAPI 5932","SINAPI","5932","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","264,16","270,96",null,"CR",{"$f":"IF($B565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8843125%"},{"$f":"IF($B565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9952760%"}]
["SINAPI 5940","SINAPI","5940","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","192,21","197,22",null,"CR",{"$f":"IF($B566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0865719%"},{"$f":"IF($B566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2182334%"}]
["SINAPI 5944","SINAPI","5944","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","232,67","237,68",null,"CR",{"$f":"IF($B567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2892078%"},{"$f":"IF($B567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1169639%"}]
["SINAPI 5953","SINAPI","5953","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","60,38","60,38",null,"AS",{"$f":"IF($B568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 6259","SINAPI","6259","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","254,66","257,80",null,"AS",{"$f":"IF($B569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6101468%"},{"$f":"IF($B569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7354538%"}]
["SINAPI 6879","SINAPI","6879","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","220,42","224,50",null,"AS",{"$f":"IF($B570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4508665%"},{"$f":"IF($B570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0601336%"}]
["SINAPI 7030","SINAPI","7030","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","267,45","267,45",null,"AS",{"$f":"IF($B571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7042","SINAPI","7042","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","24,49","24,49",null,"CR",{"$f":"IF($B572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7049","SINAPI","7049","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","231,01","235,09",null,"AS",{"$f":"IF($B573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9259339%"},{"$f":"IF($B573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4718193%"}]
["SINAPI 67826","SINAPI","67826","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","188,89","192,15",null,"CR",{"$f":"IF($B574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6569961%"},{"$f":"IF($B574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1727816%"}]
["SINAPI 73417","SINAPI","73417","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","191,25","191,25",null,"AS",{"$f":"IF($B575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73436","SINAPI","73436","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","170,95","175,03",null,"AS",{"$f":"IF($B576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7645510%"},{"$f":"IF($B576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7514140%"}]
["SINAPI 73467","SINAPI","73467","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","248,35","251,49",null,"CR",{"$f":"IF($B577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8035031%"},{"$f":"IF($B577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9546304%"}]
["SINAPI 73536","SINAPI","73536","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","20,73","20,73",null,"CR",{"$f":"IF($B578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83362","SINAPI","83362","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","274,13","277,27",null,"AS",{"$f":"IF($B579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0696384%"},{"$f":"IF($B579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1220471%"}]
["SINAPI 83765","SINAPI","83765","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","100,23","103,79",null,"AS",{"$f":"IF($B580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9195849%"},{"$f":"IF($B580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5977454%"}]
["SINAPI 87445","SINAPI","87445","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","5,28","5,28",null,"CR",{"$f":"IF($B581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88386","SINAPI","88386","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","4,63","4,63",null,"CR",{"$f":"IF($B582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88393","SINAPI","88393","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","6,36","6,36",null,"CR",{"$f":"IF($B583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88399","SINAPI","88399","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","3,44","3,44",null,"CR",{"$f":"IF($B584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88418","SINAPI","88418","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","13,92","13,92",null,"CR",{"$f":"IF($B585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88433","SINAPI","88433","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","18,14","18,14",null,"CR",{"$f":"IF($B586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88830","SINAPI","88830","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","1,80","1,80",null,"CR",{"$f":"IF($B587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88843","SINAPI","88843","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","224,60","229,48",null,"CR",{"$f":"IF($B588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4194122%"},{"$f":"IF($B588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2605891%"}]
["SINAPI 88907","SINAPI","88907","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","265,73","270,27",null,"CR",{"$f":"IF($B589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5520641%"},{"$f":"IF($B589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0546120%"}]
["SINAPI 89021","SINAPI","89021","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","2,75","2,75",null,"CR",{"$f":"IF($B590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89028","SINAPI","89028","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","179,99","179,99",null,"AS",{"$f":"IF($B591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89032","SINAPI","89032","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","203,98","208,86",null,"CR",{"$f":"IF($B592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7759584%"},{"$f":"IF($B592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7672124%"}]
["SINAPI 89035","SINAPI","89035","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","136,76","141,64",null,"CR",{"$f":"IF($B593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0386077%"},{"$f":"IF($B593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7246540%"}]
["SINAPI 89225","SINAPI","89225","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","5,12","5,12",null,"CR",{"$f":"IF($B594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89234","SINAPI","89234","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","562,70","567,71",null,"AS",{"$f":"IF($B595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4949351%"},{"$f":"IF($B595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3289355%"}]
["SINAPI 89242","SINAPI","89242","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","1.318,38","1.323,39",null,"AS",{"$f":"IF($B596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3453025%"},{"$f":"IF($B596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7149970%"}]
["SINAPI 89250","SINAPI","89250","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","1.142,97","1.147,98",null,"AS",{"$f":"IF($B597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7052328%"},{"$f":"IF($B597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1298454%"}]
["SINAPI 89257","SINAPI","89257","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","322,98","327,99",null,"AS",{"$f":"IF($B598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5733481%"},{"$f":"IF($B598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9546022%"}]
["SINAPI 89272","SINAPI","89272","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","232,28","238,97",null,"CR",{"$f":"IF($B599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8233166%"},{"$f":"IF($B599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1238649%"}]
["SINAPI 89278","SINAPI","89278","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","12,29","12,29",null,"CR",{"$f":"IF($B600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89843","SINAPI","89843","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","225,89","235,35",null,"CR",{"$f":"IF($B601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8887068%"},{"$f":"IF($B601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8676439%"}]
["SINAPI 89876","SINAPI","89876","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","344,51","347,77",null,"CR",{"$f":"IF($B602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8430814%"},{"$f":"IF($B602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7257095%"}]
["SINAPI 89883","SINAPI","89883","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","380,67","383,93",null,"CR",{"$f":"IF($B603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2880447%"},{"$f":"IF($B603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0922564%"}]
["SINAPI 90586","SINAPI","90586","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","1,31","1,31",null,"AS",{"$f":"IF($B604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90625","SINAPI","90625","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","9,09","9,09",null,"CR",{"$f":"IF($B605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90631","SINAPI","90631","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","167,49","172,37",null,"CR",{"$f":"IF($B606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9951041%"},{"$f":"IF($B606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3167604%"}]
["SINAPI 90637","SINAPI","90637","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","14,81","14,81",null,"CR",{"$f":"IF($B607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90643"},"SINAPI","90643","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","26,52","26,52",null,"CR",{"$f":"IF($B608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90650","SINAPI","90650","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","10,24","10,24",null,"CR",{"$f":"IF($B609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90656","SINAPI","90656","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","14,67","14,67",null,"CR",{"$f":"IF($B610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90662","SINAPI","90662","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","15,32","15,32",null,"CR",{"$f":"IF($B611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90668","SINAPI","90668","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","33,27","33,27",null,"AS",{"$f":"IF($B612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90674","SINAPI","90674","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","757,23","762,11",null,"CR",{"$f":"IF($B613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9802966%"},{"$f":"IF($B613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5951371%"}]
["SINAPI 90680","SINAPI","90680","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","450,91","455,79",null,"CR",{"$f":"IF($B614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6842607%"},{"$f":"IF($B614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6833629%"}]
["SINAPI 90686","SINAPI","90686","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","166,93","171,94",null,"AS",{"$f":"IF($B615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5227340%"},{"$f":"IF($B615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8968244%"}]
["SINAPI 90692","SINAPI","90692","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","137,99","143,00",null,"CR",{"$f":"IF($B616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4074208%"},{"$f":"IF($B616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1258741%"}]
["SINAPI 90964","SINAPI","90964","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","32,73","32,73",null,"AS",{"$f":"IF($B617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90972","SINAPI","90972","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","78,34","78,34",null,"AS",{"$f":"IF($B618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90979","SINAPI","90979","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","202,28","202,28",null,"AS",{"$f":"IF($B619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90991","SINAPI","90991","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","219,30","223,84",null,"CR",{"$f":"IF($B620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7861377%"},{"$f":"IF($B620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5550393%"}]
["SINAPI 90999","SINAPI","90999","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","103,33","103,33",null,"AS",{"$f":"IF($B621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91031","SINAPI","91031","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","260,59","263,73",null,"CR",{"$f":"IF($B622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4369699%"},{"$f":"IF($B622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5390361%"}]
["SINAPI 91277","SINAPI","91277","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","9,92","9,92",null,"CR",{"$f":"IF($B623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91283","SINAPI","91283","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","10,71","10,71",null,"CR",{"$f":"IF($B624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91386","SINAPI","91386","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","271,46","274,72",null,"CR",{"$f":"IF($B625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4154571%"},{"$f":"IF($B625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5141234%"}]
["SINAPI 91533","SINAPI","91533","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","43,02","47,90",null,"CR",{"$f":"IF($B626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,0604371%"},{"$f":"IF($B626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,1106473%"}]
["SINAPI 91634","SINAPI","91634","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","235,11","238,94",null,"CR",{"$f":"IF($B627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0718812%"},{"$f":"IF($B627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5133506%"}]
["SINAPI 91645","SINAPI","91645","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","481,26","485,16",null,"AS",{"$f":"IF($B628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0076881%"},{"$f":"IF($B628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7712919%"}]
["SINAPI 91692","SINAPI","91692","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","36,17","41,05",null,"CR",{"$f":"IF($B629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,3287256%"},{"$f":"IF($B629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,3105970%"}]
["SINAPI 92043","SINAPI","92043","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","13,19","13,19",null,"AS",{"$f":"IF($B630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92106","SINAPI","92106","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","338,24","341,38",null,"AS",{"$f":"IF($B631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7296594%"},{"$f":"IF($B631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5967543%"}]
["SINAPI 92112","SINAPI","92112","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","3,34","3,34",null,"CR",{"$f":"IF($B632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92118","SINAPI","92118","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","0,43","0,43",null,"CR",{"$f":"IF($B633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92138","SINAPI","92138","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","92,73","95,51",null,"CR",{"$f":"IF($B634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5592580%"},{"$f":"IF($B634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9297455%"}]
["SINAPI 92145","SINAPI","92145","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","74,26","77,04",null,"CR",{"$f":"IF($B635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1753299%"},{"$f":"IF($B635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9475597%"}]
["SINAPI 92242","SINAPI","92242","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","414,48","418,38",null,"AS",{"$f":"IF($B636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8145145%"},{"$f":"IF($B636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6924805%"}]
["SINAPI 92716","SINAPI","92716","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","99,41","99,41",null,"CR",{"$f":"IF($B637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92960","SINAPI","92960","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","19,24","19,24",null,"AS",{"$f":"IF($B638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92966","SINAPI","92966","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","34,35","38,36",null,"CR",{"$f":"IF($B639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,1397381%"},{"$f":"IF($B639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0521377%"}]
["SINAPI 93224","SINAPI","93224","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016","CHP","1.128,45","1.133,33",null,"CR",{"$f":"IF($B640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6709202%"},{"$f":"IF($B640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0900090%"}]
["SINAPI 93233","SINAPI","93233","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","5,51","5,51",null,"CR",{"$f":"IF($B641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93272","SINAPI","93272","GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","121,95","128,64",null,"CR",{"$f":"IF($B642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9483394%"},{"$f":"IF($B642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3833955%"}]
["SINAPI 93281","SINAPI","93281","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","31,70","35,88",null,"CR",{"$f":"IF($B643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,4195585%"},{"$f":"IF($B643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,5841696%"}]
["SINAPI 93287","SINAPI","93287","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","359,83","366,52",null,"CR",{"$f":"IF($B644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5054331%"},{"$f":"IF($B644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1207028%"}]
["SINAPI 93402","SINAPI","93402","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","271,81","275,64",null,"CR",{"$f":"IF($B645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7119679%"},{"$f":"IF($B645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9804092%"}]
["SINAPI 93408","SINAPI","93408","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","95,94","100,01",null,"AS",{"$f":"IF($B646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2768396%"},{"$f":"IF($B646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2770722%"}]
["SINAPI 93415","SINAPI","93415","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","15,40","15,40",null,"AS",{"$f":"IF($B647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93421","SINAPI","93421","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","77,00","77,00",null,"AS",{"$f":"IF($B648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93427","SINAPI","93427","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","174,21","174,21",null,"AS",{"$f":"IF($B649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93433","SINAPI","93433","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","2.703,86","2.719,94",null,"AS",{"$f":"IF($B650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6747464%"},{"$f":"IF($B650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2442112%"}]
["SINAPI 93439","SINAPI","93439","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","263,47","279,55",null,"AS",{"$f":"IF($B651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7120734%"},{"$f":"IF($B651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2949382%"}]
["SINAPI 95121","SINAPI","95121","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","374,96","391,04",null,"AS",{"$f":"IF($B652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4988265%"},{"$f":"IF($B652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5212765%"}]
["SINAPI 95127","SINAPI","95127","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","224,66","229,54",null,"AS",{"$f":"IF($B653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4158283%"},{"$f":"IF($B653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2566001%"}]
["SINAPI 95133","SINAPI","95133","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","189,39","194,40",null,"AS",{"$f":"IF($B654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3260995%"},{"$f":"IF($B654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4825102%"}]
["SINAPI 95139","SINAPI","95139","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","0,06","0,06",null,"C",{"$f":"IF($B655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95212","SINAPI","95212","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","132,02","138,71",null,"CR",{"$f":"IF($B656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3588850%"},{"$f":"IF($B656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6694542%"}]
["SINAPI 95258","SINAPI","95258","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","33,68","37,69",null,"CR",{"$f":"IF($B657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,5748219%"},{"$f":"IF($B657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3863095%"}]
["SINAPI 95264","SINAPI","95264","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","6,32","6,32",null,"C",{"$f":"IF($B658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95270","SINAPI","95270","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","9,42","9,42",null,"AS",{"$f":"IF($B659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95276","SINAPI","95276","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","3,03","3,03",null,"AS",{"$f":"IF($B660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95282","SINAPI","95282","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","9,56","9,56",null,"AS",{"$f":"IF($B661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95620","SINAPI","95620","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","32,91","36,92",null,"CR",{"$f":"IF($B662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2962626%"},{"$f":"IF($B662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,9794151%"}]
["SINAPI 95631","SINAPI","95631","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","239,79","243,87",null,"AS",{"$f":"IF($B663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5258768%"},{"$f":"IF($B663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0227990%"}]
["SINAPI 95702","SINAPI","95702","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","51,65","56,53",null,"CR",{"$f":"IF($B664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,3543079%"},{"$f":"IF($B664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,9494076%"}]
["SINAPI 95708","SINAPI","95708","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","164,30","169,18",null,"CR",{"$f":"IF($B665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3444917%"},{"$f":"IF($B665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6998463%"}]
["SINAPI 95714","SINAPI","95714","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","273,47","278,01",null,"CR",{"$f":"IF($B666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2534098%"},{"$f":"IF($B666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7190029%"}]
["SINAPI 95720","SINAPI","95720","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","267,82","272,36",null,"CR",{"$f":"IF($B667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4697184%"},{"$f":"IF($B667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9621089%"}]
["SINAPI 95872","SINAPI","95872","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016","CHP","295,30","295,30",null,"AS",{"$f":"IF($B668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96013","SINAPI","96013","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","187,85","192,73",null,"CR",{"$f":"IF($B669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0447165%"},{"$f":"IF($B669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1704975%"}]
["SINAPI 96020","SINAPI","96020","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","187,33","192,21",null,"CR",{"$f":"IF($B670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0892542%"},{"$f":"IF($B670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2196555%"}]
["SINAPI 96028","SINAPI","96028","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","145,42","150,30",null,"CR",{"$f":"IF($B671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7261724%"},{"$f":"IF($B671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3000665%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96035"},"SINAPI","96035","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","281,90","285,16",null,"AS",{"$f":"IF($B672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1408300%"},{"$f":"IF($B672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2024126%"}]
["SINAPI 96157","SINAPI","96157","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","145,94","150,82",null,"CR",{"$f":"IF($B673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6523228%"},{"$f":"IF($B673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2197321%"}]
["SINAPI 96158","SINAPI","96158","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","152,21","157,22",null,"CR",{"$f":"IF($B674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3140398%"},{"$f":"IF($B674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8533265%"}]
["SINAPI 96245","SINAPI","96245","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017","CHP","118,45","122,99",null,"CR",{"$f":"IF($B675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6724356%"},{"$f":"IF($B675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4899585%"}]
["SINAPI 96463","SINAPI","96463","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP","227,58","231,66",null,"AS",{"$f":"IF($B676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0906055%"},{"$f":"IF($B676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6564793%"}]
["SINAPI 98764","SINAPI","98764","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018","CHP","4,13","4,13",null,"CR",{"$f":"IF($B677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99833","SINAPI","99833","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","2,01","2,01",null,"CR",{"$f":"IF($B678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100641","SINAPI","100641","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","4.894,19","4.900,99",null,"AS",{"$f":"IF($B679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8573430%"},{"$f":"IF($B679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9949010%"}]
["SINAPI 100647","SINAPI","100647","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","6.721,55","6.728,35",null,"AS",{"$f":"IF($B680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6242607%"},{"$f":"IF($B680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7246947%"}]
["SINAPI 102275","SINAPI","102275","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021","CHP","32,99","37,00",null,"CR",{"$f":"IF($B681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,1136710%"},{"$f":"IF($B681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,8108110%"}]
["SINAPI 104091","SINAPI","104091","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","0,74","0,74",null,"CR",{"$f":"IF($B682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104097","SINAPI","104097","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","1,04","1,04",null,"CR",{"$f":"IF($B683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5632","SINAPI","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","97,48","102,02",null,"C",{"$f":"IF($B684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7648748%"},{"$f":"IF($B684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9349147%"}]
["SINAPI 5679","SINAPI","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","65,35","69,89",null,"CR",{"$f":"IF($B685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9074215%"},{"$f":"IF($B685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6161110%"}]
["SINAPI 5681","SINAPI","5681","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","61,74","66,28",null,"CR",{"$f":"IF($B686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4162617%"},{"$f":"IF($B686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1550996%"}]
["SINAPI 5685","SINAPI","5685","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","70,55","74,63",null,"AS",{"$f":"IF($B687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7760453%"},{"$f":"IF($B687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2871499%"}]
["SINAPI 5690","SINAPI","5690","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,51","4,51",null,"CR",{"$f":"IF($B688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5806","SINAPI","5806","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,27","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5826","SINAPI","5826","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","59,39","62,53",null,"CR",{"$f":"IF($B690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6317561%"},{"$f":"IF($B690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0147129%"}]
["SINAPI 5829","SINAPI","5829","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","169,53","185,61",null,"AS",{"$f":"IF($B691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,6090958%"},{"$f":"IF($B691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,1949250%"}]
["SINAPI 5837","SINAPI","5837","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","148,66","153,67",null,"AS",{"$f":"IF($B692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7991389%"},{"$f":"IF($B692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3812715%"}]
["SINAPI 5841","SINAPI","5841","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","5,16","5,16",null,"CR",{"$f":"IF($B693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5845","SINAPI","5845","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","60,29","65,17",null,"CR",{"$f":"IF($B694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9917068%"},{"$f":"IF($B694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7363819%"}]
["SINAPI 5849","SINAPI","5849","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","96,24","101,12",null,"CR",{"$f":"IF($B695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3175394%"},{"$f":"IF($B695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6321202%"}]
["SINAPI 5853","SINAPI","5853","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","96,61","101,49",null,"CR",{"$f":"IF($B696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1975985%"},{"$f":"IF($B696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5058626%"}]
["SINAPI 5857","SINAPI","5857","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","237,30","242,18",null,"CR",{"$f":"IF($B697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7012220%"},{"$f":"IF($B697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4603187%"}]
["SINAPI 5865","SINAPI","5865","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","12,26","12,26",null,"AS",{"$f":"IF($B698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5869","SINAPI","5869","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","79,82","83,90",null,"AS",{"$f":"IF($B699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6211475%"},{"$f":"IF($B699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9463647%"}]
["SINAPI 5877","SINAPI","5877","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","64,20","68,74",null,"C",{"$f":"IF($B700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6760124%"},{"$f":"IF($B700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3959850%"}]
["SINAPI 5881","SINAPI","5881","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","85,45","89,53",null,"AS",{"$f":"IF($B701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5377413%"},{"$f":"IF($B701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7487992%"}]
["SINAPI 5884","SINAPI","5884","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","52,28","54,60",null,"AS",{"$f":"IF($B702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4483550%"},{"$f":"IF($B702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5311355%"}]
["SINAPI 5892","SINAPI","5892","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","53,70","56,84",null,"CR",{"$f":"IF($B703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0893854%"},{"$f":"IF($B703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6199859%"}]
["SINAPI 5896","SINAPI","5896","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","56,62","59,76",null,"CR",{"$f":"IF($B704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2281879%"},{"$f":"IF($B704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6840696%"}]
["SINAPI 5903","SINAPI","5903","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","71,36","74,50",null,"AS",{"$f":"IF($B705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1580717%"},{"$f":"IF($B705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2281879%"}]
["SINAPI 5911","SINAPI","5911","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","25,32","27,64",null,"AS",{"$f":"IF($B706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,6745657%"},{"$f":"IF($B706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,3111434%"}]
["SINAPI 5923","SINAPI","5923","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","3,53","3,53",null,"C",{"$f":"IF($B707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5930","SINAPI","5930","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","71,50","75,33",null,"CR",{"$f":"IF($B708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1188811%"},{"$f":"IF($B708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5193150%"}]
["SINAPI 5934","SINAPI","5934","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","107,86","114,66",null,"CR",{"$f":"IF($B709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9022807%"},{"$f":"IF($B709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5257282%"}]
["SINAPI 5942","SINAPI","5942","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","81,60","86,61",null,"CR",{"$f":"IF($B710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8921568%"},{"$f":"IF($B710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4848169%"}]
["SINAPI 5946","SINAPI","5946","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","99,38","104,39",null,"CR",{"$f":"IF($B711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1128999%"},{"$f":"IF($B711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4190056%"}]
["SINAPI 5952","SINAPI","5952","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","31,81","35,82",null,"CR",{"$f":"IF($B712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,9000316%"},{"$f":"IF($B712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,3740927%"}]
["SINAPI 5954","SINAPI","5954","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","6,71","6,71",null,"AS",{"$f":"IF($B713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5961","SINAPI","5961","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","61,66","64,92",null,"CR",{"$f":"IF($B714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6467726%"},{"$f":"IF($B714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0289587%"}]
["SINAPI 6260","SINAPI","6260","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","57,97","61,11",null,"AS",{"$f":"IF($B715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4310850%"},{"$f":"IF($B715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8515791%"}]
["SINAPI 6880","SINAPI","6880","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","93,44","97,52",null,"AS",{"$f":"IF($B716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0119863%"},{"$f":"IF($B716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0656275%"}]
["SINAPI 7031","SINAPI","7031","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","5,86","5,86",null,"AS",{"$f":"IF($B717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7043","SINAPI","7043","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","0,33","0,33",null,"CR",{"$f":"IF($B718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7050","SINAPI","7050","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","86,33","90,41",null,"AS",{"$f":"IF($B719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2366500%"},{"$f":"IF($B719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4300409%"}]
["SINAPI 67827","SINAPI","67827","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","62,96","66,22",null,"CR",{"$f":"IF($B720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9726810%"},{"$f":"IF($B720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3216550%"}]
["SINAPI 73395","SINAPI","73395","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","9,67","9,67",null,"AS",{"$f":"IF($B721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83766","SINAPI","83766","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","41,65","45,21",null,"AS",{"$f":"IF($B722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7490997%"},{"$f":"IF($B722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4698077%"}]
["SINAPI 84013","SINAPI","84013","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","94,50","99,04",null,"CR",{"$f":"IF($B723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6719576%"},{"$f":"IF($B723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8957996%"}]
["SINAPI 87446","SINAPI","87446","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,51","0,51",null,"CR",{"$f":"IF($B724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88392","SINAPI","88392","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,98","0,98",null,"CR",{"$f":"IF($B725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88398","SINAPI","88398","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,18","1,18",null,"CR",{"$f":"IF($B726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88404","SINAPI","88404","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,93","0,93",null,"CR",{"$f":"IF($B727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88430","SINAPI","88430","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","6,45","6,45",null,"CR",{"$f":"IF($B728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88438","SINAPI","88438","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","8,54","8,54",null,"CR",{"$f":"IF($B729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88831","SINAPI","88831","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,37","0,37",null,"C",{"$f":"IF($B730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88844","SINAPI","88844","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","84,70","89,58",null,"CR",{"$f":"IF($B731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5844155%"},{"$f":"IF($B731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0935476%"}]
["SINAPI 88908","SINAPI","88908","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","104,76","109,30",null,"CR",{"$f":"IF($B732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7659411%"},{"$f":"IF($B732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8078682%"}]
["SINAPI 89022","SINAPI","89022","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,57","0,57",null,"CR",{"$f":"IF($B733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89027","SINAPI","89027","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","4,76","4,76",null,"AS",{"$f":"IF($B734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89031","SINAPI","89031","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","82,48","87,36",null,"CR",{"$f":"IF($B735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5421920%"},{"$f":"IF($B735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0869963%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89036"},"SINAPI","89036","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","53,45","58,33",null,"CR",{"$f":"IF($B736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3891488%"},{"$f":"IF($B736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,0377165%"}]
["SINAPI 89218","SINAPI","89218","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","105,90","115,36",null,"CR",{"$f":"IF($B737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2219075%"},{"$f":"IF($B737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,8938975%"}]
["SINAPI 89226","SINAPI","89226","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,52","1,52",null,"CR",{"$f":"IF($B738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89235","SINAPI","89235","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","187,92","192,93",null,"AS",{"$f":"IF($B739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4538101%"},{"$f":"IF($B739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6233348%"}]
["SINAPI 89243","SINAPI","89243","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","391,45","396,46",null,"AS",{"$f":"IF($B740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8988376%"},{"$f":"IF($B740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0627049%"}]
["SINAPI 89251","SINAPI","89251","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","344,81","349,82",null,"AS",{"$f":"IF($B741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9672573%"},{"$f":"IF($B741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2709965%"}]
["SINAPI 89258","SINAPI","89258","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","128,25","133,26",null,"AS",{"$f":"IF($B742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1091617%"},{"$f":"IF($B742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9623292%"}]
["SINAPI 89273","SINAPI","89273","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","121,84","128,53",null,"CR",{"$f":"IF($B743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9789888%"},{"$f":"IF($B743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4153894%"}]
["SINAPI 89279","SINAPI","89279","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,85","1,85",null,"CR",{"$f":"IF($B744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89877","SINAPI","89877","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","91,86","95,12",null,"CR",{"$f":"IF($B745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9137818%"},{"$f":"IF($B745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5899915%"}]
["SINAPI 89884","SINAPI","89884","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","96,26","99,52",null,"CR",{"$f":"IF($B746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9121130%"},{"$f":"IF($B746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5028135%"}]
["SINAPI 90587","SINAPI","90587","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","0,53","0,53",null,"AS",{"$f":"IF($B747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90626","SINAPI","90626","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","3,16","3,16",null,"CR",{"$f":"IF($B748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90632","SINAPI","90632","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","100,94","105,82",null,"CR",{"$f":"IF($B749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8593223%"},{"$f":"IF($B749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0939330%"}]
["SINAPI 90638","SINAPI","90638","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","4,96","4,96",null,"CR",{"$f":"IF($B750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90644","SINAPI","90644","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","7,41","7,41",null,"CR",{"$f":"IF($B751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90651","SINAPI","90651","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","0,94","0,94",null,"CR",{"$f":"IF($B752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90657","SINAPI","90657","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","4,82","4,82",null,"CR",{"$f":"IF($B753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90663","SINAPI","90663","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","5,16","5,16",null,"CR",{"$f":"IF($B754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90669","SINAPI","90669","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","9,00","9,00",null,"AS",{"$f":"IF($B755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90675","SINAPI","90675","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","338,36","343,24",null,"CR",{"$f":"IF($B756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9076723%"},{"$f":"IF($B756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2027735%"}]
["SINAPI 90681","SINAPI","90681","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","199,14","204,02",null,"CR",{"$f":"IF($B757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1350808%"},{"$f":"IF($B757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1649838%"}]
["SINAPI 90687","SINAPI","90687","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","74,10","79,11",null,"AS",{"$f":"IF($B758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7273954%"},{"$f":"IF($B758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4177727%"}]
["SINAPI 90693","SINAPI","90693","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","66,23","71,24",null,"CR",{"$f":"IF($B759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6857921%"},{"$f":"IF($B759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4351489%"}]
["SINAPI 90965","SINAPI","90965","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","8,96","8,96",null,"AS",{"$f":"IF($B760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90973","SINAPI","90973","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","8,99","8,99",null,"AS",{"$f":"IF($B761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90982","SINAPI","90982","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","22,84","22,84",null,"AS",{"$f":"IF($B762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91001","SINAPI","91001","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","10,66","10,66",null,"AS",{"$f":"IF($B763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91032","SINAPI","91032","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","65,55","68,69",null,"CR",{"$f":"IF($B764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5652173%"},{"$f":"IF($B764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7849759%"}]
["SINAPI 91278","SINAPI","91278","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","0,73","0,73",null,"CR",{"$f":"IF($B765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91285","SINAPI","91285","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","1,08","1,08",null,"CR",{"$f":"IF($B766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91387","SINAPI","91387","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","73,31","76,57",null,"CR",{"$f":"IF($B767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4587368%"},{"$f":"IF($B767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5472117%"}]
["SINAPI 91395","SINAPI","91395","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","56,27","59,41",null,"CR",{"$f":"IF($B768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4410876%"},{"$f":"IF($B768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9060764%"}]
["SINAPI 91486","SINAPI","91486","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","66,27","69,41",null,"AS",{"$f":"IF($B769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2440018%"},{"$f":"IF($B769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4448926%"}]
["SINAPI 91534","SINAPI","91534","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","35,89","40,77",null,"CR",{"$f":"IF($B770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,9788243%"},{"$f":"IF($B770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,8964926%"}]
["SINAPI 91635","SINAPI","91635","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","62,73","66,56",null,"CR",{"$f":"IF($B771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7490833%"},{"$f":"IF($B771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3311298%"}]
["SINAPI 91646","SINAPI","91646","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","99,27","103,17",null,"AS",{"$f":"IF($B772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2772237%"},{"$f":"IF($B772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1396723%"}]
["SINAPI 91693","SINAPI","91693","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","34,92","39,80",null,"CR",{"$f":"IF($B773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,3115694%"},{"$f":"IF($B773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,9899498%"}]
["SINAPI 92044","SINAPI","92044","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","7,80","7,80",null,"AS",{"$f":"IF($B774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92107","SINAPI","92107","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","91,71","94,85",null,"AS",{"$f":"IF($B775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1318285%"},{"$f":"IF($B775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7427517%"}]
["SINAPI 92113","SINAPI","92113","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,09","1,09",null,"CR",{"$f":"IF($B776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92119","SINAPI","92119","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,27","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92139","SINAPI","92139","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","40,94","43,72",null,"CR",{"$f":"IF($B778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0371275%"},{"$f":"IF($B778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7227814%"}]
["SINAPI 92146","SINAPI","92146","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","28,84","31,62",null,"CR",{"$f":"IF($B779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,6740639%"},{"$f":"IF($B779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,2194814%"}]
["SINAPI 92243","SINAPI","92243","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","79,98","83,88",null,"AS",{"$f":"IF($B780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1325331%"},{"$f":"IF($B780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3810205%"}]
["SINAPI 92717","SINAPI","92717","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,17","0,17",null,"CR",{"$f":"IF($B781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92961","SINAPI","92961","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","5,29","5,29",null,"AS",{"$f":"IF($B782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92967","SINAPI","92967","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","31,87","35,88",null,"CR",{"$f":"IF($B783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,7533732%"},{"$f":"IF($B783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,2396879%"}]
["SINAPI 93225","SINAPI","93225","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016","CHI","506,83","511,71",null,"CR",{"$f":"IF($B784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9467671%"},{"$f":"IF($B784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8437200%"}]
["SINAPI 93234","SINAPI","93234","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","0,49","0,49",null,"CR",{"$f":"IF($B785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93244","SINAPI","93244","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","72,23","76,31",null,"AS",{"$f":"IF($B786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9439291%"},{"$f":"IF($B786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4222251%"}]
["SINAPI 93274","SINAPI","93274","GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","84,83","91,52",null,"CR",{"$f":"IF($B787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8034894%"},{"$f":"IF($B787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5458917%"}]
["SINAPI 93282","SINAPI","93282","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","30,79","34,97",null,"CR",{"$f":"IF($B788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,8259176%"},{"$f":"IF($B788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,7592223%"}]
["SINAPI 93288","SINAPI","93288","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","191,80","198,49",null,"CR",{"$f":"IF($B789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5849843%"},{"$f":"IF($B789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2279208%"}]
["SINAPI 93403","SINAPI","93403","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","68,42","72,25",null,"CR",{"$f":"IF($B790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6097632%"},{"$f":"IF($B790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0761245%"}]
["SINAPI 93409","SINAPI","93409","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","39,19","43,26",null,"AS",{"$f":"IF($B791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,3276347%"},{"$f":"IF($B791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,6837726%"}]
["SINAPI 93416","SINAPI","93416","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","0,46","0,46",null,"AS",{"$f":"IF($B792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93422","SINAPI","93422","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","6,07","6,07",null,"AS",{"$f":"IF($B793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93428","SINAPI","93428","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","8,60","8,60",null,"AS",{"$f":"IF($B794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93434","SINAPI","93434","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","350,66","366,74",null,"AS",{"$f":"IF($B795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3351394%"},{"$f":"IF($B795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4773408%"}]
["SINAPI 93440","SINAPI","93440","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","140,69","156,77",null,"AS",{"$f":"IF($B796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,6233564%"},{"$f":"IF($B796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6365377%"}]
["SINAPI 95122","SINAPI","95122","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","231,81","247,89",null,"AS",{"$f":"IF($B797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8626892%"},{"$f":"IF($B797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5690428%"}]
["SINAPI 95128","SINAPI","95128","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","58,18","63,06",null,"AS",{"$f":"IF($B798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8047439%"},{"$f":"IF($B798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5344117%"}]
["SINAPI 95140","SINAPI","95140","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","0,04","0,04",null,"C",{"$f":"IF($B799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95213"},"SINAPI","95213","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","91,05","97,74",null,"CR",{"$f":"IF($B800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4695222%"},{"$f":"IF($B800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2019645%"}]
["SINAPI 95259","SINAPI","95259","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","31,54","35,55",null,"CR",{"$f":"IF($B801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,5668993%"},{"$f":"IF($B801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,9845290%"}]
["SINAPI 95265","SINAPI","95265","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,87","0,87",null,"C",{"$f":"IF($B802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95271","SINAPI","95271","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,53","0,53",null,"AS",{"$f":"IF($B803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95277","SINAPI","95277","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,50","0,50",null,"AS",{"$f":"IF($B804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95283","SINAPI","95283","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,61","0,61",null,"AS",{"$f":"IF($B805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95621","SINAPI","95621","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","31,16","35,17",null,"CR",{"$f":"IF($B806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,5250321%"},{"$f":"IF($B806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,8595394%"}]
["SINAPI 95632","SINAPI","95632","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","90,71","94,79",null,"AS",{"$f":"IF($B807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8249366%"},{"$f":"IF($B807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9315328%"}]
["SINAPI 95703","SINAPI","95703","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","41,81","46,69",null,"CR",{"$f":"IF($B808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0880173%"},{"$f":"IF($B808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0053545%"}]
["SINAPI 95709","SINAPI","95709","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","98,19","103,07",null,"CR",{"$f":"IF($B809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6955901%"},{"$f":"IF($B809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9769088%"}]
["SINAPI 95715","SINAPI","95715","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","108,65","113,19",null,"CR",{"$f":"IF($B810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8076392%"},{"$f":"IF($B810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7834614%"}]
["SINAPI 95721","SINAPI","95721","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","105,81","110,35",null,"CR",{"$f":"IF($B811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5003307%"},{"$f":"IF($B811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5242410%"}]
["SINAPI 95873","SINAPI","95873","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016","CHI","13,75","13,75",null,"AS",{"$f":"IF($B812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96014","SINAPI","96014","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","65,18","70,06",null,"CR",{"$f":"IF($B813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2411782%"},{"$f":"IF($B813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9857266%"}]
["SINAPI 96021","SINAPI","96021","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","64,90","69,78",null,"CR",{"$f":"IF($B814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4406781%"},{"$f":"IF($B814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1862999%"}]
["SINAPI 96029","SINAPI","96029","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","58,10","62,98",null,"CR",{"$f":"IF($B815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8760758%"},{"$f":"IF($B815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6049540%"}]
["SINAPI 96036","SINAPI","96036","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","79,26","82,52",null,"AS",{"$f":"IF($B816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3974261%"},{"$f":"IF($B816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3446437%"}]
["SINAPI 96155","SINAPI","96155","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","58,38","63,26",null,"CR",{"$f":"IF($B817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6272697%"},{"$f":"IF($B817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,3588367%"}]
["SINAPI 96156","SINAPI","96156","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017","CHI","73,15","78,16",null,"CR",{"$f":"IF($B818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2693096%"},{"$f":"IF($B818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9698055%"}]
["SINAPI 96159","SINAPI","96159","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","100,84","105,85",null,"AS",{"$f":"IF($B819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6624355%"},{"$f":"IF($B819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9442607%"}]
["SINAPI 96246","SINAPI","96246","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017","CHI","67,08","71,62",null,"CR",{"$f":"IF($B820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8008348%"},{"$f":"IF($B820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4900865%"}]
["SINAPI 96464","SINAPI","96464","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHI","97,34","101,42",null,"AS",{"$f":"IF($B821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9297308%"},{"$f":"IF($B821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9094853%"}]
["SINAPI 98765","SINAPI","98765","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018","CHI","0,07","0,07",null,"C",{"$f":"IF($B822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99834","SINAPI","99834","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,24","0,24",null,"C",{"$f":"IF($B823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100642","SINAPI","100642","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","327,26","334,06",null,"AS",{"$f":"IF($B824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8216097%"},{"$f":"IF($B824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5961803%"}]
["SINAPI 100648","SINAPI","100648","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","641,50","648,30",null,"AS",{"$f":"IF($B825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5409197%"},{"$f":"IF($B825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5212093%"}]
["SINAPI 102274","SINAPI","102274","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021","CHI","30,47","34,48",null,"CR",{"$f":"IF($B826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,3258944%"},{"$f":"IF($B826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,4976799%"}]
["SINAPI 104092","SINAPI","104092","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","0,07","0,07",null,"CR",{"$f":"IF($B827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104098","SINAPI","104098","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","0,11","0,11",null,"CR",{"$f":"IF($B828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5089","SINAPI","5089","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","41,71","41,71",null,"AS",{"$f":"IF($B829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5627","SINAPI","5627","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","51,24","51,24",null,"C",{"$f":"IF($B830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5628","SINAPI","5628","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014","H","13,54","13,54",null,"C",{"$f":"IF($B831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5629","SINAPI","5629","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","64,05","64,05",null,"C",{"$f":"IF($B832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5630","SINAPI","5630","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","64,29","64,29",null,"C",{"$f":"IF($B833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5658","SINAPI","5658","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","2,45","2,45",null,"CR",{"$f":"IF($B834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5664","SINAPI","5664","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","32,28","32,28",null,"CR",{"$f":"IF($B835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5667","SINAPI","5667","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","28,71","28,71",null,"CR",{"$f":"IF($B836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5668","SINAPI","5668","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","45,73","45,73",null,"C",{"$f":"IF($B837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5674","SINAPI","5674","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","40,11","40,11",null,"AS",{"$f":"IF($B838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5692","SINAPI","5692","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,24","0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5693","SINAPI","5693","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","20,22","20,22",null,"C",{"$f":"IF($B840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5695","SINAPI","5695","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","43,14","43,14",null,"CR",{"$f":"IF($B841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5703","SINAPI","5703","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","20,70","20,70",null,"CR",{"$f":"IF($B842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5705","SINAPI","5705","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","41,27","41,27",null,"CR",{"$f":"IF($B843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5707","SINAPI","5707","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","87,69","87,69",null,"AS",{"$f":"IF($B844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5710","SINAPI","5710","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","134,41","134,41",null,"AS",{"$f":"IF($B845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5711","SINAPI","5711","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","88,83","88,83",null,"C",{"$f":"IF($B846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5714","SINAPI","5714","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","16,09","16,09",null,"C",{"$f":"IF($B847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5715","SINAPI","5715","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","67,22","67,22",null,"C",{"$f":"IF($B848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5718","SINAPI","5718","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","106,02","106,02",null,"C",{"$f":"IF($B849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5721","SINAPI","5721","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","93,54","93,54",null,"C",{"$f":"IF($B850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5722","SINAPI","5722","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","216,35","216,35",null,"C",{"$f":"IF($B851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5724","SINAPI","5724","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","59,18","59,18",null,"CR",{"$f":"IF($B852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5727","SINAPI","5727","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","12,10","12,10",null,"AS",{"$f":"IF($B853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5729","SINAPI","5729","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","49,26","49,26",null,"AS",{"$f":"IF($B854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5730","SINAPI","5730","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","40,77","40,77",null,"C",{"$f":"IF($B855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5735","SINAPI","5735","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","31,15","31,15",null,"C",{"$f":"IF($B856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5736","SINAPI","5736","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","41,67","41,67",null,"C",{"$f":"IF($B857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5738","SINAPI","5738","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","43,80","43,80",null,"AS",{"$f":"IF($B858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5739","SINAPI","5739","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","54,81","54,81",null,"AS",{"$f":"IF($B859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5741","SINAPI","5741","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","42,78","42,78",null,"AS",{"$f":"IF($B860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5742","SINAPI","5742","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","27,52","27,52",null,"C",{"$f":"IF($B861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5747","SINAPI","5747","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","157,78","157,78",null,"C",{"$f":"IF($B862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5751","SINAPI","5751","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","35,27","35,27",null,"CR",{"$f":"IF($B863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5754"},"SINAPI","5754","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","38,73","38,73",null,"CR",{"$f":"IF($B864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5763","SINAPI","5763","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","54,55","54,55",null,"AS",{"$f":"IF($B865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5765","SINAPI","5765","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","4,64","4,64",null,"AS",{"$f":"IF($B866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5766","SINAPI","5766","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","2,82","2,82",null,"C",{"$f":"IF($B867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5779","SINAPI","5779","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","72,78","72,78",null,"C",{"$f":"IF($B868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5787","SINAPI","5787","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","70,20","70,20",null,"C",{"$f":"IF($B869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5797","SINAPI","5797","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","6,63","6,63",null,"AS",{"$f":"IF($B870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5800","SINAPI","5800","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,51","0,51",null,"CR",{"$f":"IF($B871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7032","SINAPI","7032","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","4,28","4,28",null,"AS",{"$f":"IF($B872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7033","SINAPI","7033","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023","H","1,58","1,58",null,"AS",{"$f":"IF($B873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7034","SINAPI","7034","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","5,71","5,71",null,"AS",{"$f":"IF($B874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7035","SINAPI","7035","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","255,88","255,88",null,"C",{"$f":"IF($B875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7038","SINAPI","7038","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","50,10","50,10",null,"AS",{"$f":"IF($B876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7039","SINAPI","7039","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014","H","13,44","13,44",null,"AS",{"$f":"IF($B877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7040","SINAPI","7040","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","62,69","62,69",null,"AS",{"$f":"IF($B878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7044","SINAPI","7044","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","0,27","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7045","SINAPI","7045","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014","H","0,06","0,06",null,"CR",{"$f":"IF($B880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7046","SINAPI","7046","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","0,29","0,29",null,"CR",{"$f":"IF($B881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7047","SINAPI","7047","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","23,87","23,87",null,"C",{"$f":"IF($B882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7051","SINAPI","7051","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","44,43","44,43",null,"AS",{"$f":"IF($B883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7052","SINAPI","7052","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014","H","12,00","12,00",null,"AS",{"$f":"IF($B884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7053","SINAPI","7053","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","55,61","55,61",null,"AS",{"$f":"IF($B885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7054","SINAPI","7054","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","89,07","89,07",null,"C",{"$f":"IF($B886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7058","SINAPI","7058","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","24,82","24,82",null,"CR",{"$f":"IF($B887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7059","SINAPI","7059","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","9,51","9,51",null,"CR",{"$f":"IF($B888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7060","SINAPI","7060","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","44,62","44,62",null,"CR",{"$f":"IF($B889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7061","SINAPI","7061","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","81,31","81,31",null,"C",{"$f":"IF($B890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7063","SINAPI","7063","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","20,07","20,07",null,"CR",{"$f":"IF($B891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7064","SINAPI","7064","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014","H","5,42","5,42",null,"CR",{"$f":"IF($B892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7065","SINAPI","7065","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","21,95","21,95",null,"CR",{"$f":"IF($B893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7066","SINAPI","7066","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","96,47","96,47",null,"C",{"$f":"IF($B894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53786","SINAPI","53786","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","50,92","50,92",null,"C",{"$f":"IF($B895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53788","SINAPI","53788","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","57,01","57,01",null,"C",{"$f":"IF($B896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53792","SINAPI","53792","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","101,07","101,07",null,"C",{"$f":"IF($B897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53794","SINAPI","53794","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","35,62","35,62",null,"AS",{"$f":"IF($B898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53797","SINAPI","53797","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","116,23","116,23",null,"C",{"$f":"IF($B899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53804","SINAPI","53804","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","5,11","5,11",null,"CR",{"$f":"IF($B900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53806","SINAPI","53806","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","76,25","76,25",null,"CR",{"$f":"IF($B901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53810","SINAPI","53810","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","76,72","76,72",null,"C",{"$f":"IF($B902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53814","SINAPI","53814","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","251,32","251,32",null,"CR",{"$f":"IF($B903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53817","SINAPI","53817","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","62,32","62,32",null,"C",{"$f":"IF($B904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53818","SINAPI","53818","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","9,67","9,67",null,"AS",{"$f":"IF($B905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53827","SINAPI","53827","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","113,78","113,78",null,"C",{"$f":"IF($B906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53829","SINAPI","53829","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","116,23","116,23",null,"C",{"$f":"IF($B907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53831","SINAPI","53831","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","191,99","191,99",null,"C",{"$f":"IF($B908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53840","SINAPI","53840","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","2,77","2,77",null,"C",{"$f":"IF($B909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53841","SINAPI","53841","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","1,92","1,92",null,"C",{"$f":"IF($B910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53849","SINAPI","53849","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","83,52","83,52",null,"C",{"$f":"IF($B911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53857","SINAPI","53857","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","65,00","65,00",null,"C",{"$f":"IF($B912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53858","SINAPI","53858","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","45,61","45,61",null,"C",{"$f":"IF($B913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53861","SINAPI","53861","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","63,09","63,09",null,"CR",{"$f":"IF($B914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53863","SINAPI","53863","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","2,41","2,41",null,"CR",{"$f":"IF($B915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53865","SINAPI","53865","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","47,04","47,04",null,"C",{"$f":"IF($B916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53866","SINAPI","53866","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,67","1,67",null,"C",{"$f":"IF($B917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53882","SINAPI","53882","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","38,91","38,91",null,"AS",{"$f":"IF($B918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 55263","SINAPI","55263","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","64,29","64,29",null,"C",{"$f":"IF($B919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73303","SINAPI","73303","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","7,15","7,15",null,"AS",{"$f":"IF($B920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73307","SINAPI","73307","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","6,38","6,38",null,"AS",{"$f":"IF($B921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73309","SINAPI","73309","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","33,33","33,33",null,"AS",{"$f":"IF($B922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73311","SINAPI","73311","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","177,72","177,72",null,"C",{"$f":"IF($B923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73313","SINAPI","73313","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016","H","9,00","9,00",null,"AS",{"$f":"IF($B924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73315","SINAPI","73315","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","57,01","57,01",null,"C",{"$f":"IF($B925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73335","SINAPI","73335","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","37,64","37,64",null,"CR",{"$f":"IF($B926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73340","SINAPI","73340","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","154,44","154,44",null,"C",{"$f":"IF($B927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 83361"},"SINAPI","83361","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","45,06","45,06",null,"AS",{"$f":"IF($B928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83761","SINAPI","83761","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","9,52","9,52",null,"AS",{"$f":"IF($B929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83762","SINAPI","83762","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","8,50","8,50",null,"AS",{"$f":"IF($B930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83763","SINAPI","83763","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","50,08","50,08",null,"C",{"$f":"IF($B931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83764","SINAPI","83764","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016","H","3,35","3,35",null,"AS",{"$f":"IF($B932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87026","SINAPI","87026","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","0,76","0,76",null,"C",{"$f":"IF($B933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87441","SINAPI","87441","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,41","0,41",null,"CR",{"$f":"IF($B934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87442","SINAPI","87442","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,10","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87443","SINAPI","87443","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,54","0,54",null,"CR",{"$f":"IF($B936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87444","SINAPI","87444","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","4,23","4,23",null,"C",{"$f":"IF($B937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88387","SINAPI","88387","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,79","0,79",null,"CR",{"$f":"IF($B938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88389","SINAPI","88389","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023","H","0,19","0,19",null,"CR",{"$f":"IF($B939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88390","SINAPI","88390","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,93","0,93",null,"CR",{"$f":"IF($B940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88391","SINAPI","88391","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,72","2,72",null,"CR",{"$f":"IF($B941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88394","SINAPI","88394","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,95","0,95",null,"CR",{"$f":"IF($B942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88395","SINAPI","88395","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023","H","0,23","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88396","SINAPI","88396","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,10","1,10",null,"CR",{"$f":"IF($B944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88397","SINAPI","88397","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","4,08","4,08",null,"CR",{"$f":"IF($B945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88400","SINAPI","88400","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,75","0,75",null,"CR",{"$f":"IF($B946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88401","SINAPI","88401","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023","H","0,18","0,18",null,"CR",{"$f":"IF($B947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88402","SINAPI","88402","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,88","0,88",null,"CR",{"$f":"IF($B948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88403","SINAPI","88403","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,63","1,63",null,"CR",{"$f":"IF($B949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88419","SINAPI","88419","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","5,24","5,24",null,"CR",{"$f":"IF($B950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88422","SINAPI","88422","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","1,21","1,21",null,"CR",{"$f":"IF($B951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88425","SINAPI","88425","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","6,55","6,55",null,"CR",{"$f":"IF($B952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88427","SINAPI","88427","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","0,92","0,92",null,"CR",{"$f":"IF($B953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88434","SINAPI","88434","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","6,94","6,94",null,"CR",{"$f":"IF($B954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88435","SINAPI","88435","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","1,60","1,60",null,"CR",{"$f":"IF($B955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88436","SINAPI","88436","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","8,68","8,68",null,"CR",{"$f":"IF($B956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88437","SINAPI","88437","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","0,92","0,92",null,"CR",{"$f":"IF($B957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88569","SINAPI","88569","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","3,96","3,96",null,"AS",{"$f":"IF($B958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88570","SINAPI","88570","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014","H","1,28","1,28",null,"AS",{"$f":"IF($B959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88826","SINAPI","88826","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,30","0,30",null,"C",{"$f":"IF($B960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88827","SINAPI","88827","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,07","0,07",null,"C",{"$f":"IF($B961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88828","SINAPI","88828","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,35","0,35",null,"C",{"$f":"IF($B962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88829","SINAPI","88829","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,08","1,08",null,"CR",{"$f":"IF($B963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88832","SINAPI","88832","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","48,88","48,88",null,"CR",{"$f":"IF($B964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88834","SINAPI","88834","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014","H","12,92","12,92",null,"CR",{"$f":"IF($B965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88835","SINAPI","88835","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","61,11","61,11",null,"CR",{"$f":"IF($B966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88836","SINAPI","88836","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","63,69","63,69",null,"C",{"$f":"IF($B967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88839","SINAPI","88839","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","34,64","34,64",null,"CR",{"$f":"IF($B968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88840","SINAPI","88840","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014","H","15,26","15,26",null,"CR",{"$f":"IF($B969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88841","SINAPI","88841","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","61,94","61,94",null,"CR",{"$f":"IF($B970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88842","SINAPI","88842","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","77,96","77,96",null,"C",{"$f":"IF($B971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88847","SINAPI","88847","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","22,82","22,82",null,"AS",{"$f":"IF($B972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88848","SINAPI","88848","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014","H","9,38","9,38",null,"AS",{"$f":"IF($B973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88853","SINAPI","88853","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,22","0,22",null,"CR",{"$f":"IF($B974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88854","SINAPI","88854","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","0,05","0,05",null,"CR",{"$f":"IF($B975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88855","SINAPI","88855","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","3,54","3,54",null,"CR",{"$f":"IF($B976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88856","SINAPI","88856","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","0,97","0,97",null,"CR",{"$f":"IF($B977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88857","SINAPI","88857","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","25,83","25,83",null,"CR",{"$f":"IF($B978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88858","SINAPI","88858","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","6,82","6,82",null,"CR",{"$f":"IF($B979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88859","SINAPI","88859","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","22,97","22,97",null,"CR",{"$f":"IF($B980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88860","SINAPI","88860","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","6,07","6,07",null,"CR",{"$f":"IF($B981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88900","SINAPI","88900","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","57,00","57,00",null,"CR",{"$f":"IF($B982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88902","SINAPI","88902","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014","H","15,06","15,06",null,"CR",{"$f":"IF($B983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88903","SINAPI","88903","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","71,25","71,25",null,"CR",{"$f":"IF($B984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88904","SINAPI","88904","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","89,72","89,72",null,"C",{"$f":"IF($B985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89009","SINAPI","89009","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","42,91","42,91",null,"C",{"$f":"IF($B986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89010","SINAPI","89010","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","18,90","18,90",null,"C",{"$f":"IF($B987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89011","SINAPI","89011","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","24,92","24,92",null,"C",{"$f":"IF($B988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89012","SINAPI","89012","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","6,58","6,58",null,"C",{"$f":"IF($B989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89013","SINAPI","89013","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","140,58","140,58",null,"CR",{"$f":"IF($B990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89014","SINAPI","89014","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","61,92","61,92",null,"CR",{"$f":"IF($B991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89015"},"SINAPI","89015","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","4,08","4,08",null,"CR",{"$f":"IF($B992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89016","SINAPI","89016","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014","H","1,08","1,08",null,"CR",{"$f":"IF($B993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89017","SINAPI","89017","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","42,65","42,65",null,"CR",{"$f":"IF($B994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89018","SINAPI","89018","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","18,79","18,79",null,"CR",{"$f":"IF($B995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89019","SINAPI","89019","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,47","0,47",null,"CR",{"$f":"IF($B996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89020","SINAPI","89020","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","0,10","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89023","SINAPI","89023","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","3,48","3,48",null,"AS",{"$f":"IF($B998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89024","SINAPI","89024","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023","H","1,28","1,28",null,"AS",{"$f":"IF($B999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89025","SINAPI","89025","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","4,64","4,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89026","SINAPI","89026","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","170,59","170,59",null,"C",{"$f":"IF($B1001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89029","SINAPI","89029","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","33,10","33,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89030","SINAPI","89030","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","14,58","14,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89033","SINAPI","89033","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","14,71","14,71",null,"C",{"$f":"IF($B1004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89034","SINAPI","89034","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014","H","3,94","3,94",null,"C",{"$f":"IF($B1005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89128","SINAPI","89128","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","36,40","36,40",null,"C",{"$f":"IF($B1006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89129","SINAPI","89129","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014","H","9,62","9,62",null,"C",{"$f":"IF($B1007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89130","SINAPI","89130","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","50,47","50,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89131","SINAPI","89131","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H","13,33","13,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89210","SINAPI","89210","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","32,05","32,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89211","SINAPI","89211","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014","H","8,60","8,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89212","SINAPI","89212","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","29,12","29,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89213","SINAPI","89213","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014","H","8,98","8,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89214","SINAPI","89214","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","27,34","27,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89215","SINAPI","89215","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","92,65","92,65",null,"C",{"$f":"IF($B1015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89221","SINAPI","89221","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","1,22","1,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89222","SINAPI","89222","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,30","0,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89223","SINAPI","89223","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,43","1,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89224","SINAPI","89224","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,17","2,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89228","SINAPI","89228","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","45,28","45,28",null,"C",{"$f":"IF($B1020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89229","SINAPI","89229","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014","H","15,96","15,96",null,"C",{"$f":"IF($B1021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89230","SINAPI","89230","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","116,63","116,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89231","SINAPI","89231","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014","H","35,71","35,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89232","SINAPI","89232","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","208,04","208,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89233","SINAPI","89233","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","166,74","166,74",null,"C",{"$f":"IF($B1025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89236","SINAPI","89236","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","272,45","272,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89237","SINAPI","89237","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014","H","83,42","83,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89238","SINAPI","89238","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","485,99","485,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89239","SINAPI","89239","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","440,94","440,94",null,"C",{"$f":"IF($B1029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89240","SINAPI","89240","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","83,61","83,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89241","SINAPI","89241","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","29,47","29,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89246","SINAPI","89246","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","236,74","236,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89247","SINAPI","89247","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014","H","72,49","72,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89248","SINAPI","89248","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","422,29","422,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89249","SINAPI","89249","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","375,87","375,87",null,"C",{"$f":"IF($B1035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89253","SINAPI","89253","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","68,52","68,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89254","SINAPI","89254","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","24,15","24,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89255","SINAPI","89255","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","110,14","110,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89256","SINAPI","89256","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","84,59","84,59",null,"C",{"$f":"IF($B1039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89259","SINAPI","89259","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","28,41","28,41",null,"CR",{"$f":"IF($B1040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89260","SINAPI","89260","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014","H","10,51","10,51",null,"CR",{"$f":"IF($B1041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89262","SINAPI","89262","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","48,42","48,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89264","SINAPI","89264","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","22,69","22,69",null,"CR",{"$f":"IF($B1043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89265","SINAPI","89265","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","9,02","9,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89266","SINAPI","89266","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,64","3,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89267","SINAPI","89267","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","50,69","50,69",null,"CR",{"$f":"IF($B1046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89268","SINAPI","89268","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014","H","17,87","17,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89269","SINAPI","89269","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014","H","7,22","7,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89270","SINAPI","89270","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","81,49","81,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89271","SINAPI","89271","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","28,95","28,95",null,"C",{"$f":"IF($B1050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89274","SINAPI","89274","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","1,49","1,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89275","SINAPI","89275","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,36","0,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89276","SINAPI","89276","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,98","1,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89277","SINAPI","89277","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","8,46","8,46",null,"C",{"$f":"IF($B1054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89280","SINAPI","89280","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","39,36","39,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89281"},"SINAPI","89281","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014","H","10,56","10,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89870","SINAPI","89870","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","44,97","44,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89871","SINAPI","89871","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","15,74","15,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89872","SINAPI","89872","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","6,36","6,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89873","SINAPI","89873","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","76,72","76,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89874","SINAPI","89874","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","175,93","175,93",null,"C",{"$f":"IF($B1061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89878","SINAPI","89878","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","48,20","48,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89879","SINAPI","89879","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","16,58","16,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89880","SINAPI","89880","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","6,69","6,69",null,"CR",{"$f":"IF($B1064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89881","SINAPI","89881","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","81,43","81,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89882","SINAPI","89882","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","202,98","202,98",null,"C",{"$f":"IF($B1066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90582","SINAPI","90582","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","0,43","0,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90583","SINAPI","90583","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,10","0,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90584","SINAPI","90584","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,33","0,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90585","SINAPI","90585","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","0,45","0,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90621","SINAPI","90621","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","2,57","2,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90622","SINAPI","90622","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - JUROS. AF_06/2015","H","0,59","0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90623","SINAPI","90623","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","3,21","3,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90624","SINAPI","90624","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","2,72","2,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90627","SINAPI","90627","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","52,15","52,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90628","SINAPI","90628","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_06/2015","H","13,99","13,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90629","SINAPI","90629","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","65,26","65,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90630","SINAPI","90630","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","1,29","1,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90633","SINAPI","90633","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,03","4,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90634","SINAPI","90634","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015","H","0,93","0,93",null,"CR",{"$f":"IF($B1080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90635","SINAPI","90635","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,41","4,41",null,"CR",{"$f":"IF($B1081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90636","SINAPI","90636","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","5,44","5,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90639","SINAPI","90639","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","6,02","6,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90640","SINAPI","90640","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015","H","1,39","1,39",null,"CR",{"$f":"IF($B1084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90641","SINAPI","90641","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","6,58","6,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90642","SINAPI","90642","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","12,53","12,53",null,"C",{"$f":"IF($B1086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90646","SINAPI","90646","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","0,77","0,77",null,"CR",{"$f":"IF($B1087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90647","SINAPI","90647","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,17","0,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90648","SINAPI","90648","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,84","0,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90649","SINAPI","90649","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","8,46","8,46",null,"C",{"$f":"IF($B1090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90652","SINAPI","90652","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","3,92","3,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90653","SINAPI","90653","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,90","0,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90654","SINAPI","90654","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,28","4,28",null,"CR",{"$f":"IF($B1093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90655","SINAPI","90655","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","5,57","5,57",null,"C",{"$f":"IF($B1094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90658","SINAPI","90658","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,19","4,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90659","SINAPI","90659","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,97","0,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90660","SINAPI","90660","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,59","4,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90661","SINAPI","90661","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","5,57","5,57",null,"C",{"$f":"IF($B1098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90664","SINAPI","90664","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","7,11","7,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90665","SINAPI","90665","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023","H","1,89","1,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90666","SINAPI","90666","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","9,34","9,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90667","SINAPI","90667","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","14,93","14,93",null,"C",{"$f":"IF($B1102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90670","SINAPI","90670","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","239,35","239,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90671","SINAPI","90671","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","64,21","64,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90672","SINAPI","90672","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","299,53","299,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90673","SINAPI","90673","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","119,34","119,34",null,"C",{"$f":"IF($B1106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90676","SINAPI","90676","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","115,74","115,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90677","SINAPI","90677","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","34,59","34,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90678","SINAPI","90678","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","160,25","160,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90679","SINAPI","90679","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","91,52","91,52",null,"C",{"$f":"IF($B1110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90682","SINAPI","90682","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","30,90","30,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90683","SINAPI","90683","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023","H","7,62","7,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90684","SINAPI","90684","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","36,05","36,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90685","SINAPI","90685","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","56,78","56,78",null,"C",{"$f":"IF($B1114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90688","SINAPI","90688","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","25,60","25,60",null,"C",{"$f":"IF($B1115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90689","SINAPI","90689","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015","H","5,05","5,05",null,"C",{"$f":"IF($B1116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90690","SINAPI","90690","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","32,00","32,00",null,"C",{"$f":"IF($B1117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90691","SINAPI","90691","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","39,76","39,76",null,"C",{"$f":"IF($B1118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90957","SINAPI","90957","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","5,29","5,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90958"},"SINAPI","90958","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,42","1,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90960","SINAPI","90960","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","7,07","7,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90961","SINAPI","90961","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,89","1,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90962","SINAPI","90962","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,85","8,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90963","SINAPI","90963","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","14,92","14,92",null,"C",{"$f":"IF($B1124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90968","SINAPI","90968","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","7,09","7,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90969","SINAPI","90969","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,90","1,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90970","SINAPI","90970","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,88","8,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90971","SINAPI","90971","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","60,47","60,47",null,"C",{"$f":"IF($B1128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90975","SINAPI","90975","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","18,01","18,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90976","SINAPI","90976","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015","H","4,83","4,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90977","SINAPI","90977","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","22,55","22,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90978","SINAPI","90978","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","156,89","156,89",null,"C",{"$f":"IF($B1132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90992","SINAPI","90992","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","8,41","8,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90993","SINAPI","90993","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015","H","2,25","2,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90994","SINAPI","90994","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","10,53","10,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90995","SINAPI","90995","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","82,14","82,14",null,"C",{"$f":"IF($B1136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91021","SINAPI","91021","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","14,01","14,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91026","SINAPI","91026","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","26,58","26,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91027","SINAPI","91027","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015","H","10,64","10,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91028","SINAPI","91028","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","4,29","4,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91029","SINAPI","91029","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","48,66","48,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91030","SINAPI","91030","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","146,38","146,38",null,"C",{"$f":"IF($B1142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91273","SINAPI","91273","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,58","0,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91274","SINAPI","91274","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015","H","0,15","0,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91275","SINAPI","91275","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,73","0,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91276","SINAPI","91276","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","8,46","8,46",null,"C",{"$f":"IF($B1146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91279","SINAPI","91279","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,88","0,88",null,"CR",{"$f":"IF($B1147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91280","SINAPI","91280","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - JUROS. AF_08/2015","H","0,20","0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91281","SINAPI","91281","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","1,11","1,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91282","SINAPI","91282","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","8,52","8,52",null,"C",{"$f":"IF($B1150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91354","SINAPI","91354","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","18,81","18,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91355","SINAPI","91355","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014","H","7,73","7,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91356","SINAPI","91356","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,12","3,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91359","SINAPI","91359","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","22,03","22,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91360","SINAPI","91360","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","8,48","8,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91361","SINAPI","91361","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,42","3,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91367","SINAPI","91367","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","24,00","24,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91368","SINAPI","91368","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","9,17","9,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91369","SINAPI","91369","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,70","3,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91375","SINAPI","91375","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","20,66","20,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91376","SINAPI","91376","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014","H","8,49","8,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91377","SINAPI","91377","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,43","3,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91380","SINAPI","91380","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","31,59","31,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91381","SINAPI","91381","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","12,06","12,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91382","SINAPI","91382","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","4,87","4,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91383","SINAPI","91383","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","56,67","56,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91384","SINAPI","91384","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","141,48","141,48",null,"C",{"$f":"IF($B1167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91390","SINAPI","91390","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","20,70","20,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91391","SINAPI","91391","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","8,22","8,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91392","SINAPI","91392","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,31","3,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91396","SINAPI","91396","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","30,62","30,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91397","SINAPI","91397","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","H","11,90","11,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91398","SINAPI","91398","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","4,80","4,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91402","SINAPI","91402","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,84","3,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91466","SINAPI","91466","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","4,24","4,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91467","SINAPI","91467","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","157,78","157,78",null,"C",{"$f":"IF($B1176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91468","SINAPI","91468","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","23,83","23,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91469","SINAPI","91469","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023","H","10,46","10,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91484","SINAPI","91484","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H","7,94","7,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91485","SINAPI","91485","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","162,80","162,80",null,"C",{"$f":"IF($B1180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91529","SINAPI","91529","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,86","0,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91530","SINAPI","91530","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015","H","0,23","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91531","SINAPI","91531","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","1,08","1,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91532"},"SINAPI","91532","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","6,05","6,05",null,"C",{"$f":"IF($B1184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91629","SINAPI","91629","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","22,55","22,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91630","SINAPI","91630","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015","H","8,44","8,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91631","SINAPI","91631","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","3,40","3,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91632","SINAPI","91632","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","38,84","38,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91633","SINAPI","91633","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","133,54","133,54",null,"C",{"$f":"IF($B1189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91640","SINAPI","91640","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","44,97","44,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91641","SINAPI","91641","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015","H","18,19","18,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91642","SINAPI","91642","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","7,35","7,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91643","SINAPI","91643","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","81,47","81,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91644","SINAPI","91644","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","300,52","300,52",null,"C",{"$f":"IF($B1194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91688","SINAPI","91688","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,10","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91689","SINAPI","91689","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - JUROS. AF_08/2015","H","0,02","0,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91690","SINAPI","91690","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,07","0,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91691","SINAPI","91691","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","1,18","1,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92040","SINAPI","92040","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","6,47","6,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92041","SINAPI","92041","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015","H","1,33","1,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92042","SINAPI","92042","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","5,39","5,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92101","SINAPI","92101","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","42,67","42,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92102","SINAPI","92102","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023","H","14,71","14,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92103","SINAPI","92103","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H","10,29","10,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92104","SINAPI","92104","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","70,60","70,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92105","SINAPI","92105","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","175,93","175,93",null,"C",{"$f":"IF($B1206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92108","SINAPI","92108","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,88","0,88",null,"CR",{"$f":"IF($B1207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92109","SINAPI","92109","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023","H","0,21","0,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92110","SINAPI","92110","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,17","1,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92111","SINAPI","92111","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,08","1,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92114","SINAPI","92114","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,23","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92115","SINAPI","92115","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023","H","0,04","0,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92116","SINAPI","92116","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,16","0,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92133","SINAPI","92133","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","13,31","13,31",null,"C",{"$f":"IF($B1214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92134","SINAPI","92134","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015","H","4,10","4,10",null,"C",{"$f":"IF($B1215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92135","SINAPI","92135","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","1,66","1,66",null,"C",{"$f":"IF($B1216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92136","SINAPI","92136","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","16,63","16,63",null,"C",{"$f":"IF($B1217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92137","SINAPI","92137","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","35,16","35,16",null,"C",{"$f":"IF($B1218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92140","SINAPI","92140","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","4,87","4,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92141","SINAPI","92141","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015","H","1,50","1,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92142","SINAPI","92142","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","0,60","0,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92143","SINAPI","92143","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","6,09","6,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92144","SINAPI","92144","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","39,33","39,33",null,"C",{"$f":"IF($B1223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92237","SINAPI","92237","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","32,70","32,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92238","SINAPI","92238","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015","H","13,19","13,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92239","SINAPI","92239","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015","H","5,33","5,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92240","SINAPI","92240","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","58,99","58,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92241","SINAPI","92241","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","275,51","275,51",null,"C",{"$f":"IF($B1228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92712","SINAPI","92712","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,14","0,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92713","SINAPI","92713","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023","H","0,03","0,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92714","SINAPI","92714","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,19","0,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92715","SINAPI","92715","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","99,05","99,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92956","SINAPI","92956","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","4,30","4,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92957","SINAPI","92957","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","H","0,99","0,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92958","SINAPI","92958","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","4,70","4,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92959","SINAPI","92959","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","9,25","9,25",null,"C",{"$f":"IF($B1236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92963","SINAPI","92963","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","1,98","1,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92964","SINAPI","92964","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015","H","0,45","0,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92965","SINAPI","92965","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","2,48","2,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93220","SINAPI","93220","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016","H","372,18","372,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93221","SINAPI","93221","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016","H","99,85","99,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93222","SINAPI","93222","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016","H","465,75","465,75",null,"CR",{"$f":"IF($B1242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93223","SINAPI","93223","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016","H","155,87","155,87",null,"C",{"$f":"IF($B1243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93229","SINAPI","93229","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","0,40","0,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93230","SINAPI","93230","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016","H","0,09","0,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93231","SINAPI","93231","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","0,50","0,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93232","SINAPI","93232","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","4,52","4,52",null,"C",{"$f":"IF($B1247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93235"},"SINAPI","93235","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016","H","2,52","2,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93238","SINAPI","93238","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H","2,59","2,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93239","SINAPI","93239","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016","H","11,75","11,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93240","SINAPI","93240","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","11,94","11,94",null,"C",{"$f":"IF($B1251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93267","SINAPI","93267","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","28,99","28,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93269","SINAPI","93269","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_05/2023","H","9,78","9,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93270","SINAPI","93270","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","28,99","28,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93271","SINAPI","93271","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","8,13","8,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93277","SINAPI","93277","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","0,26","0,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93278","SINAPI","93278","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,06","0,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93279","SINAPI","93279","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","0,24","0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93280","SINAPI","93280","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","0,67","0,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93283","SINAPI","93283","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","97,49","97,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93284","SINAPI","93284","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016","H","34,36","34,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93285","SINAPI","93285","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","156,72","156,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93286","SINAPI","93286","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","11,31","11,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93296","SINAPI","93296","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","13,89","13,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93397","SINAPI","93397","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","26,16","26,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93398","SINAPI","93398","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016","H","9,92","9,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93399","SINAPI","93399","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","4,00","4,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93400","SINAPI","93400","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","45,61","45,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93401","SINAPI","93401","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","157,78","157,78",null,"C",{"$f":"IF($B1269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93404","SINAPI","93404","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","7,32","7,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93405","SINAPI","93405","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023","H","2,00","2,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93406","SINAPI","93406","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","9,70","9,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93407","SINAPI","93407","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","47,05","47,05",null,"C",{"$f":"IF($B1273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93411","SINAPI","93411","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","0,34","0,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93412","SINAPI","93412","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,12","0,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93413","SINAPI","93413","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","0,30","0,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93414","SINAPI","93414","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","14,64","14,64",null,"C",{"$f":"IF($B1277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93417","SINAPI","93417","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","4,49","4,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93418","SINAPI","93418","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016","H","1,58","1,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93419","SINAPI","93419","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","4,01","4,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93420","SINAPI","93420","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","66,92","66,92",null,"C",{"$f":"IF($B1281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93423","SINAPI","93423","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","6,36","6,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93424","SINAPI","93424","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016","H","2,24","2,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93425","SINAPI","93425","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","5,68","5,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93426","SINAPI","93426","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","159,93","159,93",null,"C",{"$f":"IF($B1285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93429","SINAPI","93429","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","170,00","170,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93430","SINAPI","93430","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023","H","53,72","53,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93431","SINAPI","93431","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","204,00","204,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93432","SINAPI","93432","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2.149,20","2.149,20",null,"C",{"$f":"IF($B1289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93435","SINAPI","93435","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","10,73","10,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93436","SINAPI","93436","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023","H","3,02","3,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93437","SINAPI","93437","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","10,73","10,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93438","SINAPI","93438","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","112,05","112,05",null,"C",{"$f":"IF($B1293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95114","SINAPI","95114","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","1,93","1,93",null,"CR",{"$f":"IF($B1294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95115","SINAPI","95115","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016","H","0,44","0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95116","SINAPI","95116","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","32,55","32,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95117","SINAPI","95117","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016","H","10,04","10,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95118","SINAPI","95118","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","80,15","80,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95119","SINAPI","95119","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016","H","24,72","24,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95120","SINAPI","95120","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","55,46","55,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95123","SINAPI","95123","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","17,87","17,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95124","SINAPI","95124","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016","H","5,51","5,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95125","SINAPI","95125","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","19,56","19,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95126","SINAPI","95126","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","146,92","146,92",null,"C",{"$f":"IF($B1304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95129","SINAPI","95129","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","47,90","47,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95130","SINAPI","95130","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016","H","17,36","17,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95131","SINAPI","95131","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","56,38","56,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95132","SINAPI","95132","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","32,17","32,17",null,"C",{"$f":"IF($B1308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95136","SINAPI","95136","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","0,03","0,03",null,"C",{"$f":"IF($B1309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95137","SINAPI","95137","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016","H","0,01","0,01",null,"C",{"$f":"IF($B1310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95138","SINAPI","95138","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","0,02","0,02",null,"C",{"$f":"IF($B1311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95208"},"SINAPI","95208","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","32,84","32,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95209","SINAPI","95209","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   JUROS. AF_05/2023","H","12,15","12,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95210","SINAPI","95210","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","32,84","32,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95211","SINAPI","95211","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","8,13","8,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95217","SINAPI","95217","PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,66","0,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95255","SINAPI","95255","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","1,71","1,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95256","SINAPI","95256","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016","H","0,39","0,39",null,"CR",{"$f":"IF($B1318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95257","SINAPI","95257","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","2,14","2,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95260","SINAPI","95260","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,69","0,69",null,"C",{"$f":"IF($B1320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95261","SINAPI","95261","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016","H","0,18","0,18",null,"C",{"$f":"IF($B1321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95262","SINAPI","95262","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,87","0,87",null,"C",{"$f":"IF($B1322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95263","SINAPI","95263","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","4,58","4,58",null,"C",{"$f":"IF($B1323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95266","SINAPI","95266","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,44","0,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95267","SINAPI","95267","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H","0,09","0,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95268","SINAPI","95268","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,43","0,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95269","SINAPI","95269","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","8,46","8,46",null,"C",{"$f":"IF($B1327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95272","SINAPI","95272","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,40","0,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95273","SINAPI","95273","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023","H","0,10","0,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95274","SINAPI","95274","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,33","0,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95275","SINAPI","95275","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,20","2,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95278","SINAPI","95278","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,51","0,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95279","SINAPI","95279","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023","H","0,10","0,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95280","SINAPI","95280","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,51","0,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95281","SINAPI","95281","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","8,44","8,44",null,"C",{"$f":"IF($B1335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95617","SINAPI","95617","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","1,40","1,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95618","SINAPI","95618","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016","H","0,32","0,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95619","SINAPI","95619","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","1,75","1,75",null,"CR",{"$f":"IF($B1338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95627","SINAPI","95627","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","47,95","47,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95628","SINAPI","95628","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016","H","12,86","12,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95629","SINAPI","95629","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","60,01","60,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95630","SINAPI","95630","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","89,07","89,07",null,"C",{"$f":"IF($B1342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95698","SINAPI","95698","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","5,70","5,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95699","SINAPI","95699","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - JUROS. AF_11/2016","H","1,31","1,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95700","SINAPI","95700","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","7,12","7,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95701","SINAPI","95701","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","2,72","2,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95704","SINAPI","95704","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","49,98","49,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95705","SINAPI","95705","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_11/2016","H","13,41","13,41",null,"CR",{"$f":"IF($B1348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95706","SINAPI","95706","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","62,55","62,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95707","SINAPI","95707","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","3,56","3,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95710","SINAPI","95710","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","60,08","60,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95711","SINAPI","95711","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","15,87","15,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95712","SINAPI","95712","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","75,10","75,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95713","SINAPI","95713","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","89,72","89,72",null,"C",{"$f":"IF($B1354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95716","SINAPI","95716","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","57,83","57,83",null,"CR",{"$f":"IF($B1355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95717","SINAPI","95717","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","15,28","15,28",null,"CR",{"$f":"IF($B1356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95718","SINAPI","95718","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","72,29","72,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95719","SINAPI","95719","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","89,72","89,72",null,"C",{"$f":"IF($B1358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95869","SINAPI","95869","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016","H","3,58","3,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95870","SINAPI","95870","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016","H","9,08","9,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95871","SINAPI","95871","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016","H","272,47","272,47",null,"C",{"$f":"IF($B1361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95874","SINAPI","95874","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016","H","10,17","10,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96008","SINAPI","96008","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","23,96","23,96",null,"CR",{"$f":"IF($B1363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96009","SINAPI","96009","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","6,42","6,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96011","SINAPI","96011","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","26,20","26,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96012","SINAPI","96012","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","96,47","96,47",null,"C",{"$f":"IF($B1366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96015","SINAPI","96015","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","23,74","23,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96016","SINAPI","96016","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","6,36","6,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96018","SINAPI","96018","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","25,96","25,96",null,"CR",{"$f":"IF($B1369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96019","SINAPI","96019","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","96,47","96,47",null,"C",{"$f":"IF($B1370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96023","SINAPI","96023","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","18,38","18,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96024","SINAPI","96024","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","4,92","4,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96026","SINAPI","96026","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","20,10","20,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96027","SINAPI","96027","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","67,22","67,22",null,"C",{"$f":"IF($B1374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96030","SINAPI","96030","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","35,70","35,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96031"},"SINAPI","96031","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","H","13,39","13,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96032","SINAPI","96032","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","H","5,38","5,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96033","SINAPI","96033","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","61,16","61,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96034","SINAPI","96034","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","141,48","141,48",null,"C",{"$f":"IF($B1379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96053","SINAPI","96053","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","18,60","18,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96054","SINAPI","96054","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","31,44","31,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96055","SINAPI","96055","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","4,98","4,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96056","SINAPI","96056","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","20,34","20,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96057","SINAPI","96057","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","67,22","67,22",null,"C",{"$f":"IF($B1384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96060","SINAPI","96060","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","6,13","6,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96061","SINAPI","96061","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","39,30","39,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96062","SINAPI","96062","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","39,76","39,76",null,"C",{"$f":"IF($B1387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96241","SINAPI","96241","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017","H","27,20","27,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96242","SINAPI","96242","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H","7,18","7,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96243","SINAPI","96243","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017","H","34,00","34,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96244","SINAPI","96244","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017","H","17,37","17,37",null,"C",{"$f":"IF($B1391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96301","SINAPI","96301","PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017","H","49,01","49,01",null,"C",{"$f":"IF($B1392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96457","SINAPI","96457","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017","H","63,69","63,69",null,"C",{"$f":"IF($B1393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96458","SINAPI","96458","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017","H","66,55","66,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96459","SINAPI","96459","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017","H","14,26","14,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96460","SINAPI","96460","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017","H","53,18","53,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98760","SINAPI","98760","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018","H","0,06","0,06",null,"C",{"$f":"IF($B1397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98761","SINAPI","98761","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018","H","0,01","0,01",null,"C",{"$f":"IF($B1398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98762","SINAPI","98762","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018","H","0,07","0,07",null,"C",{"$f":"IF($B1399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98763","SINAPI","98763","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018","H","3,99","3,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99829","SINAPI","99829","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,20","0,20",null,"C",{"$f":"IF($B1401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99830","SINAPI","99830","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023","H","0,04","0,04",null,"C",{"$f":"IF($B1402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99831","SINAPI","99831","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,14","0,14",null,"C",{"$f":"IF($B1403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99832","SINAPI","99832","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,63","1,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100637","SINAPI","100637","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","214,66","214,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100638","SINAPI","100638","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","65,98","65,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100639","SINAPI","100639","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","268,53","268,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100640","SINAPI","100640","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","4.298,40","4.298,40",null,"C",{"$f":"IF($B1408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100643","SINAPI","100643","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","439,84","439,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100644","SINAPI","100644","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","155,04","155,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100645","SINAPI","100645","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","707,05","707,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100646","SINAPI","100646","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","5.373,00","5.373,00",null,"C",{"$f":"IF($B1412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102270","SINAPI","102270","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021","H","0,84","0,84",null,"C",{"$f":"IF($B1413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102271","SINAPI","102271","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021","H","0,19","0,19",null,"C",{"$f":"IF($B1414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102272","SINAPI","102272","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021","H","1,05","1,05",null,"C",{"$f":"IF($B1415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102273","SINAPI","102273","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021","H","1,47","1,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102809","SINAPI","102809","CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","17,29","17,29",null,"C",{"$f":"IF($B1417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102815","SINAPI","102815","CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","2,95","2,95",null,"CR",{"$f":"IF($B1418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102826","SINAPI","102826","CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","5,55","5,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102832","SINAPI","102832","CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","7,39","7,39",null,"CR",{"$f":"IF($B1420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102843","SINAPI","102843","GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","134,32","134,32",null,"C",{"$f":"IF($B1421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102849","SINAPI","102849","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","65,67","65,67",null,"C",{"$f":"IF($B1422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102855","SINAPI","102855","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","65,67","65,67",null,"C",{"$f":"IF($B1423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102861","SINAPI","102861","MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,08","1,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102867","SINAPI","102867","MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,59","0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102873","SINAPI","102873","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","119,34","119,34",null,"C",{"$f":"IF($B1426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102879","SINAPI","102879","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","179,10","179,10",null,"C",{"$f":"IF($B1427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102885","SINAPI","102885","PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","1,11","1,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102891","SINAPI","102891","PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","1,11","1,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102897","SINAPI","102897","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","89,72","89,72",null,"C",{"$f":"IF($B1430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102903","SINAPI","102903","TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","11,64","11,64",null,"C",{"$f":"IF($B1431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102909","SINAPI","102909","UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","3,54","3,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102915","SINAPI","102915","ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,55","0,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102927","SINAPI","102927","SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,81","0,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102933","SINAPI","102933","FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,81","0,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102939","SINAPI","102939","MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","8,13","8,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102945","SINAPI","102945","TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,02","0,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102951","SINAPI","102951","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,54","0,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102957","SINAPI","102957","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","50,92","50,92",null,"C",{"$f":"IF($B1439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102963"},"SINAPI","102963","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","84,59","84,59",null,"C",{"$f":"IF($B1440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102969","SINAPI","102969","COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,10","1,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102985","SINAPI","102985","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021","H","2,98","2,98",null,"C",{"$f":"IF($B1442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103156","SINAPI","103156","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,12","2,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103162","SINAPI","103162","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,58","2,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103168","SINAPI","103168","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,90","2,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103174","SINAPI","103174","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","7,52","7,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103180","SINAPI","103180","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","16,82","16,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103223","SINAPI","103223","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","35,00","35,00",null,"C",{"$f":"IF($B1448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103229","SINAPI","103229","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","96,86","96,86",null,"C",{"$f":"IF($B1449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103235","SINAPI","103235","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","102,43","102,43",null,"C",{"$f":"IF($B1450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103241","SINAPI","103241","MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","7,88","7,88",null,"CR",{"$f":"IF($B1451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103660","SINAPI","103660","VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","11,42","11,42",null,"C",{"$f":"IF($B1452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103666","SINAPI","103666","BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","160,70","160,70",null,"C",{"$f":"IF($B1453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103792","SINAPI","103792","MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022","H","0,24","0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103937","SINAPI","103937","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,33","1,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103943","SINAPI","103943","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,33","1,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104087","SINAPI","104087","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","0,06","0,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104088","SINAPI","104088","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","0,01","0,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104089","SINAPI","104089","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","0,08","0,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104090","SINAPI","104090","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","0,59","0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104093","SINAPI","104093","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","0,09","0,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104094","SINAPI","104094","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","0,02","0,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104095","SINAPI","104095","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","0,12","0,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104096","SINAPI","104096","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","0,81","0,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104519","SINAPI","104519","LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022","H","0,55","0,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104655","SINAPI","104655","MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,59","0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104687","SINAPI","104687","GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","448,46","448,46",null,"C",{"$f":"IF($B1467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104694","SINAPI","104694","PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,85","1,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104703","SINAPI","104703","CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","92,29","92,29",null,"C",{"$f":"IF($B1469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104709","SINAPI","104709","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","1.167,13","1.167,13",null,"C",{"$f":"IF($B1470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104715","SINAPI","104715","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","89,72","89,72",null,"C",{"$f":"IF($B1471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104906","SINAPI","104906","GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024","H","98,50","98,50",null,"C",{"$f":"IF($B1472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104912","SINAPI","104912","GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024","H","33,27","33,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92259","SINAPI","92259","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","352,69","368,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1778288%"},{"$f":"IF($B1474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2429215%"}]
["SINAPI 92260","SINAPI","92260","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","409,91","432,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9182428%"},{"$f":"IF($B1475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3551118%"}]
["SINAPI 92261","SINAPI","92261","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","465,38","494,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8719315%"},{"$f":"IF($B1476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4855900%"}]
["SINAPI 92262","SINAPI","92262","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","554,69","594,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7622312%"},{"$f":"IF($B1477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4898935%"}]
["SINAPI 92539","SINAPI","92539","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","54,26","56,77",null,"CR",{"$f":"IF($B1478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6162941%"},{"$f":"IF($B1478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7796610%"}]
["SINAPI 92540","SINAPI","92540","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","62,67","66,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5920000%"},{"$f":"IF($B1479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0793698%"}]
["SINAPI 92541","SINAPI","92541","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","58,00","60,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4675885%"},{"$f":"IF($B1480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5642892%"}]
["SINAPI 92542","SINAPI","92542","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","71,62","75,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3706293%"},{"$f":"IF($B1481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6865433%"}]
["SINAPI 92543","SINAPI","92543","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","15,56","16,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9053791%"},{"$f":"IF($B1482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5460237%"}]
["SINAPI 92544","SINAPI","92544","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","12,36","12,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8775510%"},{"$f":"IF($B1483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5862884%"}]
["SINAPI 92545","SINAPI","92545","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","771,73","813,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3946856%"},{"$f":"IF($B1484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8078015%"}]
["SINAPI 92546","SINAPI","92546","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","948,09","1.002,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7187318%"},{"$f":"IF($B1485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2296107%"}]
["SINAPI 92547","SINAPI","92547","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","991,89","1.046,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1410780%"},{"$f":"IF($B1486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5875612%"}]
["SINAPI 92548","SINAPI","92548","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.101,31","1.163,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6690037%"},{"$f":"IF($B1487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1383189%"}]
["SINAPI 92549","SINAPI","92549","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.395,43","1.483,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9611599%"},{"$f":"IF($B1488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5787702%"}]
["SINAPI 92550","SINAPI","92550","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.730,42","1.825,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8371286%"},{"$f":"IF($B1489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2688166%"}]
["SINAPI 92551","SINAPI","92551","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.786,58","1.881,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7733491%"},{"$f":"IF($B1490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1561076%"}]
["SINAPI 92552","SINAPI","92552","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.940,46","2.046,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6468684%"},{"$f":"IF($B1491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0702760%"}]
["SINAPI 92553","SINAPI","92553","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.241,15","2.372,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3549954%"},{"$f":"IF($B1492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8885638%"}]
["SINAPI 92554","SINAPI","92554","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.305,48","2.437,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3404822%"},{"$f":"IF($B1493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8356127%"}]
["SINAPI 92555","SINAPI","92555","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","763,33","805,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7622854%"},{"$f":"IF($B1494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1919927%"}]
["SINAPI 92556","SINAPI","92556","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","933,37","988,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2821900%"},{"$f":"IF($B1495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8141493%"}]
["SINAPI 92557","SINAPI","92557","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","977,16","1.031,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6558571%"},{"$f":"IF($B1496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1242245%"}]
["SINAPI 92558","SINAPI","92558","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.092,90","1.154,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9358446%"},{"$f":"IF($B1497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4161606%"}]
["SINAPI 92559","SINAPI","92559","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.379,78","1.467,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4031430%"},{"$f":"IF($B1498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0328594%"}]
["SINAPI 92560","SINAPI","92560","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.709,11","1.803,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2590804%"},{"$f":"IF($B1499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7091719%"}]
["SINAPI 92561","SINAPI","92561","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.765,84","1.860,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1583239%"},{"$f":"IF($B1500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5592091%"}]
["SINAPI 92562","SINAPI","92562","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.905,00","2.010,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2732494%"},{"$f":"IF($B1501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7241547%"}]
["SINAPI 92563","SINAPI","92563","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.199,69","2.331,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0402869%"},{"$f":"IF($B1502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5979752%"}]
["SINAPI 92564","SINAPI","92564","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.254,70","2.386,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1364926%"},{"$f":"IF($B1503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6620582%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100379"},"SINAPI","100379","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","27,68","29,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6601307%"},{"$f":"IF($B1504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0867768%"}]
["SINAPI 100380","SINAPI","100380","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","37,51","39,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9930369%"},{"$f":"IF($B1505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6340972%"}]
["SINAPI 100381","SINAPI","100381","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","42,63","45,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8840272%"},{"$f":"IF($B1506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5786578%"}]
["SINAPI 100383","SINAPI","100383","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","17,66","18,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2000000%"},{"$f":"IF($B1507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0319207%"}]
["SINAPI 100384","SINAPI","100384","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","18,79","19,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6139410%"},{"$f":"IF($B1508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6981519%"}]
["SINAPI 100385","SINAPI","100385","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","24,34","25,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7427626%"},{"$f":"IF($B1509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9778918%"}]
["SINAPI 100386","SINAPI","100386","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019","M2","31,81","33,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8386485%"},{"$f":"IF($B1510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1836183%"}]
["SINAPI 100387","SINAPI","100387","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","38,82","40,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4881075%"},{"$f":"IF($B1511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9529872%"}]
["SINAPI 100388","SINAPI","100388","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","15,58","16,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5133030%"},{"$f":"IF($B1512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2732734%"}]
["SINAPI 100389","SINAPI","100389","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","14,27","15,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7678698%"},{"$f":"IF($B1513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,4419209%"}]
["SINAPI 100390","SINAPI","100390","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","18,94","20,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0425533%"},{"$f":"IF($B1514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,7506114%"}]
["SINAPI 100391","SINAPI","100391","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","16,30","17,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5570636%"},{"$f":"IF($B1515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,1299436%"}]
["SINAPI 100392","SINAPI","100392","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","12,26","13,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2155243%"},{"$f":"IF($B1516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,9816515%"}]
["SINAPI 100393","SINAPI","100393","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","16,06","17,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5511614%"},{"$f":"IF($B1517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,2708934%"}]
["SINAPI 100394","SINAPI","100394","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","14,90","16,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6949153%"},{"$f":"IF($B1518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,4189527%"}]
["SINAPI 100395","SINAPI","100395","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","19,44","21,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,0144778%"},{"$f":"IF($B1519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,6438357%"}]
["SINAPI 94189","SINAPI","94189","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","45,27","45,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5492801%"},{"$f":"IF($B1520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8077763%"}]
["SINAPI 94192","SINAPI","94192","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","47,63","48,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8340703%"},{"$f":"IF($B1521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4559735%"}]
["SINAPI 94195","SINAPI","94195","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","62,39","63,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4933311%"},{"$f":"IF($B1522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9924158%"}]
["SINAPI 94198","SINAPI","94198","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","65,50","66,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5271614%"},{"$f":"IF($B1523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3788559%"}]
["SINAPI 94201","SINAPI","94201","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","87,45","89,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8556701%"},{"$f":"IF($B1524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5101719%"}]
["SINAPI 94204","SINAPI","94204","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","92,75","95,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3904309%"},{"$f":"IF($B1525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4586450%"}]
["SINAPI 94224","SINAPI","94224","EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019","M","24,11","26,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,0062632%"},{"$f":"IF($B1526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,4266769%"}]
["SINAPI 94226","SINAPI","94226","SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","19,15","20,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8700209%"},{"$f":"IF($B1527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1487768%"}]
["SINAPI 94232","SINAPI","94232","AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019","UN","2,53","2,83",null,"CR",{"$f":"IF($B1528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2000000%"},{"$f":"IF($B1528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9856631%"}]
["SINAPI 94440","SINAPI","94440","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","62,39","63,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4933311%"},{"$f":"IF($B1529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9924158%"}]
["SINAPI 94441","SINAPI","94441","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","65,50","66,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5271614%"},{"$f":"IF($B1530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3788559%"}]
["SINAPI 94442","SINAPI","94442","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","62,39","63,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4933311%"},{"$f":"IF($B1531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9924158%"}]
["SINAPI 94443","SINAPI","94443","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","65,50","66,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5271614%"},{"$f":"IF($B1532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3788559%"}]
["SINAPI 94445","SINAPI","94445","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","87,45","89,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8556701%"},{"$f":"IF($B1533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5101719%"}]
["SINAPI 94446","SINAPI","94446","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","92,75","95,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3904309%"},{"$f":"IF($B1534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4586450%"}]
["SINAPI 94447","SINAPI","94447","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","87,45","89,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8556701%"},{"$f":"IF($B1535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5101719%"}]
["SINAPI 94448","SINAPI","94448","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","92,75","95,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3904309%"},{"$f":"IF($B1536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4586450%"}]
["SINAPI 94207","SINAPI","94207","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","49,06","49,79",null,"CR",{"$f":"IF($B1537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1540662%"},{"$f":"IF($B1537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4892289%"}]
["SINAPI 94210","SINAPI","94210","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","52,07","52,88",null,"CR",{"$f":"IF($B1538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5302271%"},{"$f":"IF($B1538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9194312%"}]
["SINAPI 94218","SINAPI","94218","TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS","M2","128,31","129,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7834464%"},{"$f":"IF($B1539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3801845%"}]
["SINAPI 94213","SINAPI","94213","TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","57,95","58,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2704337%"},{"$f":"IF($B1540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0497000%"}]
["SINAPI 94216","SINAPI","94216","TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","160,63","160,96",null,"CR",{"$f":"IF($B1541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1957401%"},{"$f":"IF($B1541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3799962%"}]
["SINAPI 94219","SINAPI","94219","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","41,88","43,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4456443%"},{"$f":"IF($B1542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6460481%"}]
["SINAPI 94220","SINAPI","94220","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","58,89","60,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9100204%"},{"$f":"IF($B1543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4915924%"}]
["SINAPI 94221","SINAPI","94221","CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","35,73","37,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7403548%"},{"$f":"IF($B1544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4426318%"}]
["SINAPI 94222","SINAPI","94222","CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","52,74","54,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6991622%"},{"$f":"IF($B1545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7131437%"}]
["SINAPI 94223","SINAPI","94223","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","85,08","85,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5885398%"},{"$f":"IF($B1546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9880478%"}]
["SINAPI 94451","SINAPI","94451","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","95,05","95,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3694187%"},{"$f":"IF($B1547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7381451%"}]
["SINAPI 100325","SINAPI","100325","CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","92,44","92,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7325392%"},{"$f":"IF($B1548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0190023%"}]
["SINAPI 100327","SINAPI","100327","RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M","61,64","62,75",null,"CR",{"$f":"IF($B1549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0406504%"},{"$f":"IF($B1549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6038338%"}]
["SINAPI 100328","SINAPI","100328","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","18,57","19,51",null,"CR",{"$f":"IF($B1550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2906724%"},{"$f":"IF($B1550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5557851%"}]
["SINAPI 100329","SINAPI","100329","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","21,69","23,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4013921%"},{"$f":"IF($B1551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0144293%"}]
["SINAPI 100330","SINAPI","100330","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","25,27","26,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9466984%"},{"$f":"IF($B1552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2175066%"}]
["SINAPI 100331","SINAPI","100331","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","30,60","32,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4438608%"},{"$f":"IF($B1553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0222634%"}]
["SINAPI 100434","SINAPI","100434","CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","162,53","163,69",null,"CR",{"$f":"IF($B1554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3970932%"},{"$f":"IF($B1554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0810149%"}]
["SINAPI 100435","SINAPI","100435","RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019","M","65,26","66,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4796498%"},{"$f":"IF($B1555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6026399%"}]
["SINAPI 94227","SINAPI","94227","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","65,90","67,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4391727%"},{"$f":"IF($B1556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1621943%"}]
["SINAPI 94228","SINAPI","94228","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","90,57","92,37",null,"CR",{"$f":"IF($B1557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1999778%"},{"$f":"IF($B1557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9045553%"}]
["SINAPI 94229","SINAPI","94229","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","175,58","178,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0984438%"},{"$f":"IF($B1558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6665920%"}]
["SINAPI 94231","SINAPI","94231","RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","53,84","54,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7076350%"},{"$f":"IF($B1559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2277137%"}]
["SINAPI 94449","SINAPI","94449","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","65,73","66,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8282274%"},{"$f":"IF($B1560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8534820%"}]
["SINAPI 92255","SINAPI","92255","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","201,97","216,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5842999%"},{"$f":"IF($B1561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3215177%"}]
["SINAPI 92256","SINAPI","92256","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","251,32","272,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7315443%"},{"$f":"IF($B1562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4446893%"}]
["SINAPI 92257","SINAPI","92257","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","299,96","327,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,4468796%"},{"$f":"IF($B1563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,0627844%"}]
["SINAPI 92258","SINAPI","92258","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","378,20","416,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,4904105%"},{"$f":"IF($B1564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,9314257%"}]
["SINAPI 92568","SINAPI","92568","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","158,30","160,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3533131%"},{"$f":"IF($B1565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4530800%"}]
["SINAPI 92569","SINAPI","92569","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","88,97","89,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6737588%"},{"$f":"IF($B1566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5365309%"}]
["SINAPI 92570","SINAPI","92570","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","56,96","57,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1864555%"},{"$f":"IF($B1567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8558951%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92571"},"SINAPI","92571","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","167,96","170,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0184136%"},{"$f":"IF($B1568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5863482%"}]
["SINAPI 92572","SINAPI","92572","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","101,71","103,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2556124%"},{"$f":"IF($B1569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6023862%"}]
["SINAPI 92573","SINAPI","92573","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","61,04","61,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9446906%"},{"$f":"IF($B1570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2410613%"}]
["SINAPI 92574","SINAPI","92574","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","160,85","162,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8770532%"},{"$f":"IF($B1571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0317031%"}]
["SINAPI 92575","SINAPI","92575","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","81,25","82,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1020710%"},{"$f":"IF($B1572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0303917%"}]
["SINAPI 92576","SINAPI","92576","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","44,91","45,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1722445%"},{"$f":"IF($B1573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8093971%"}]
["SINAPI 92577","SINAPI","92577","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","171,06","174,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3613760%"},{"$f":"IF($B1574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9603033%"}]
["SINAPI 92578","SINAPI","92578","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","86,94","88,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2073732%"},{"$f":"IF($B1575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6426708%"}]
["SINAPI 92579","SINAPI","92579","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","48,17","48,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0076971%"},{"$f":"IF($B1576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3321033%"}]
["SINAPI 92580","SINAPI","92580","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","60,06","61,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5487316%"},{"$f":"IF($B1577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1859131%"}]
["SINAPI 92581","SINAPI","92581","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","62,76","63,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0877893%"},{"$f":"IF($B1578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5420854%"}]
["SINAPI 92582","SINAPI","92582","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","864,14","885,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0692225%"},{"$f":"IF($B1579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0894873%"}]
["SINAPI 92584","SINAPI","92584","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.019,07","1.040,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7776523%"},{"$f":"IF($B1580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5433039%"}]
["SINAPI 92586","SINAPI","92586","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.174,00","1.195,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0910423%"},{"$f":"IF($B1581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6574544%"}]
["SINAPI 92588","SINAPI","92588","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.488,35","1.519,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7505728%"},{"$f":"IF($B1582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5130599%"}]
["SINAPI 92590","SINAPI","92590","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.643,29","1.673,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5481762%"},{"$f":"IF($B1583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1695455%"}]
["SINAPI 92592","SINAPI","92592","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.846,86","1.883,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4298038%"},{"$f":"IF($B1584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1549699%"}]
["SINAPI 92594","SINAPI","92594","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.151,08","2.191,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5605458%"},{"$f":"IF($B1585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1827807%"}]
["SINAPI 92596","SINAPI","92596","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.390,89","2.441,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0780878%"},{"$f":"IF($B1586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8772924%"}]
["SINAPI 92598","SINAPI","92598","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.545,82","2.596,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2821214%"},{"$f":"IF($B1587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9894457%"}]
["SINAPI 92600","SINAPI","92600","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.739,95","2.790,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4118334%"},{"$f":"IF($B1588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0161312%"}]
["SINAPI 92602","SINAPI","92602","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","864,14","885,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0692225%"},{"$f":"IF($B1589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0894873%"}]
["SINAPI 92604","SINAPI","92604","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","979,87","1.000,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2889619%"},{"$f":"IF($B1590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1130254%"}]
["SINAPI 92606","SINAPI","92606","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.134,80","1.155,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4742538%"},{"$f":"IF($B1591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0868214%"}]
["SINAPI 92608","SINAPI","92608","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.409,96","1.440,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4596013%"},{"$f":"IF($B1592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3029061%"}]
["SINAPI 92610","SINAPI","92610","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.564,90","1.595,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1267512%"},{"$f":"IF($B1593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8166637%"}]
["SINAPI 92612","SINAPI","92612","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.768,46","1.805,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9809242%"},{"$f":"IF($B1594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7696807%"}]
["SINAPI 92614","SINAPI","92614","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.994,28","2.034,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4695970%"},{"$f":"IF($B1595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1989145%"}]
["SINAPI 92616","SINAPI","92616","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.273,30","2.323,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7546468%"},{"$f":"IF($B1596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6301913%"}]
["SINAPI 92618","SINAPI","92618","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.428,23","2.478,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8769594%"},{"$f":"IF($B1597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6531585%"}]
["SINAPI 92620","SINAPI","92620","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.583,16","2.633,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1045642%"},{"$f":"IF($B1598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7910869%"}]
["SINAPI 100357","SINAPI","100357","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","794,93","836,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4197810%"},{"$f":"IF($B1599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7867929%"}]
["SINAPI 100358","SINAPI","100358","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.091,94","1.159,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4259556%"},{"$f":"IF($B1600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0283730%"}]
["SINAPI 100359","SINAPI","100359","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.136,54","1.204,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9177425%"},{"$f":"IF($B1601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4717020%"}]
["SINAPI 100360","SINAPI","100360","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.254,58","1.329,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8852393%"},{"$f":"IF($B1602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4384658%"}]
["SINAPI 100361","SINAPI","100361","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.570,22","1.671,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7788506%"},{"$f":"IF($B1603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4188320%"}]
["SINAPI 100362","SINAPI","100362","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.124,51","2.232,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3698352%"},{"$f":"IF($B1604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6829329%"}]
["SINAPI 100363","SINAPI","100363","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.179,74","2.287,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5749025%"},{"$f":"IF($B1605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8454475%"}]
["SINAPI 100364","SINAPI","100364","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.357,11","2.475,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1328159%"},{"$f":"IF($B1606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4335735%"}]
["SINAPI 100365","SINAPI","100365","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.706,34","2.851,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0963379%"},{"$f":"IF($B1607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4948858%"}]
["SINAPI 100366","SINAPI","100366","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.852,15","2.996,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4042168%"},{"$f":"IF($B1608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7191772%"}]
["SINAPI 100367","SINAPI","100367","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","778,12","819,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1203640%"},{"$f":"IF($B1609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5208160%"}]
["SINAPI 100368","SINAPI","100368","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.071,20","1.139,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1700981%"},{"$f":"IF($B1610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7937935%"}]
["SINAPI 100369","SINAPI","100369","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.115,81","1.183,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6037576%"},{"$f":"IF($B1611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1806459%"}]
["SINAPI 100370","SINAPI","100370","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.298,10","1.372,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6484085%"},{"$f":"IF($B1612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1564070%"}]
["SINAPI 100371","SINAPI","100371","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.514,94","1.615,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2306067%"},{"$f":"IF($B1613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9043758%"}]
["SINAPI 100372","SINAPI","100372","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.029,77","2.137,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8342029%"},{"$f":"IF($B1614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2203361%"}]
["SINAPI 100373","SINAPI","100373","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.083,73","2.191,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9838348%"},{"$f":"IF($B1615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3283985%"}]
["SINAPI 100374","SINAPI","100374","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.230,00","2.348,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9075774%"},{"$f":"IF($B1616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2973245%"}]
["SINAPI 100375","SINAPI","100375","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.517,68","2.662,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5766175%"},{"$f":"IF($B1617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0810814%"}]
["SINAPI 100376","SINAPI","100376","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.477,83","2.622,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1488381%"},{"$f":"IF($B1618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6749554%"}]
["SINAPI 100377","SINAPI","100377","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","14,52","14,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3049546%"},{"$f":"IF($B1619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9452054%"}]
["SINAPI 100378","SINAPI","100378","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","13,64","13,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0119047%"},{"$f":"IF($B1620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7644055%"}]
["SINAPI 100382","SINAPI","100382","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","16,13","16,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3264540%"},{"$f":"IF($B1621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0904704%"}]
["SINAPI 104314","SINAPI","104314","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019","KG","13,85","14,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4742193%"},{"$f":"IF($B1622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9907209%"}]
["SINAPI 94444","SINAPI","94444","TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","624,85","625,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0453184%"},{"$f":"IF($B1623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2129444%"}]
["SINAPI 104482","SINAPI","104482","ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022","H","26,82","30,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1791046%"},{"$f":"IF($B1624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9563771%"}]
["SINAPI 104184","SINAPI","104184","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022","UN","35,31","37,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9421112%"},{"$f":"IF($B1625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6963295%"}]
["SINAPI 104185","SINAPI","104185","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022","UN","22,52","25,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,8135292%"},{"$f":"IF($B1626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,3826672%"}]
["SINAPI 104189","SINAPI","104189","INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M3","136,91","141,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4752996%"},{"$f":"IF($B1627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9341126%"}]
["SINAPI 104190","SINAPI","104190","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022","UN","608,63","682,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,9963027%"},{"$f":"IF($B1628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,7103934%"}]
["SINAPI 102661","SINAPI","102661","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","33,94","34,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9443127%"},{"$f":"IF($B1629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7621809%"}]
["SINAPI 102662","SINAPI","102662","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","87,72","88,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9552306%"},{"$f":"IF($B1630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9954827%"}]
["SINAPI 102663","SINAPI","102663","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","59,90","61,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2489522%"},{"$f":"IF($B1631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8559670%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102664"},"SINAPI","102664","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","46,91","47,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2271462%"},{"$f":"IF($B1632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6051022%"}]
["SINAPI 102665","SINAPI","102665","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021","M","20,09","20,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1811776%"},{"$f":"IF($B1633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7095516%"}]
["SINAPI 102666","SINAPI","102666","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","58,47","59,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0301990%"},{"$f":"IF($B1634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2140921%"}]
["SINAPI 102668","SINAPI","102668","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","112,25","113,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7102069%"},{"$f":"IF($B1635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5688268%"}]
["SINAPI 102669","SINAPI","102669","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","84,79","85,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2929137%"},{"$f":"IF($B1636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5238095%"}]
["SINAPI 102670","SINAPI","102670","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","99,11","100,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9108228%"},{"$f":"IF($B1637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3482249%"}]
["SINAPI 102672","SINAPI","102672","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","165,92","168,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4194367%"},{"$f":"IF($B1638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9310754%"}]
["SINAPI 102673","SINAPI","102673","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","151,82","155,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8426966%"},{"$f":"IF($B1639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9627601%"}]
["SINAPI 102674","SINAPI","102674","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","108,54","110,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1947524%"},{"$f":"IF($B1640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3918117%"}]
["SINAPI 102676","SINAPI","102676","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","166,00","167,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3325286%"},{"$f":"IF($B1641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4322261%"}]
["SINAPI 102677","SINAPI","102677","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","140,74","143,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0377573%"},{"$f":"IF($B1642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4942528%"}]
["SINAPI 102678","SINAPI","102678","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","128,50","130,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5048809%"},{"$f":"IF($B1643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6181621%"}]
["SINAPI 102679","SINAPI","102679","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","138,41","139,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1404779%"},{"$f":"IF($B1644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0691138%"}]
["SINAPI 102680","SINAPI","102680","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","141,32","143,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5044373%"},{"$f":"IF($B1645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6267358%"}]
["SINAPI 102681","SINAPI","102681","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","198,76","201,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9843671%"},{"$f":"IF($B1646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0416791%"}]
["SINAPI 102683","SINAPI","102683","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","178,77","181,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3560691%"},{"$f":"IF($B1647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7182320%"}]
["SINAPI 102684","SINAPI","102684","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","151,23","152,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2549695%"},{"$f":"IF($B1648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2079753%"}]
["SINAPI 102685","SINAPI","102685","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","208,69","210,75",null,"CR",{"$f":"IF($B1649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1141239%"},{"$f":"IF($B1649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0332176%"}]
["SINAPI 102687","SINAPI","102687","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","183,79","186,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0043620%"},{"$f":"IF($B1650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1829045%"}]
["SINAPI 102688","SINAPI","102688","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","39,67","40,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8397062%"},{"$f":"IF($B1651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0534877%"}]
["SINAPI 102689","SINAPI","102689","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","91,07","92,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9234070%"},{"$f":"IF($B1652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1037479%"}]
["SINAPI 102690","SINAPI","102690","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","64,20","65,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8420559%"},{"$f":"IF($B1653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4155923%"}]
["SINAPI 102693","SINAPI","102693","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","115,60","116,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5072350%"},{"$f":"IF($B1654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4852096%"}]
["SINAPI 102694","SINAPI","102694","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","74,39","75,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8222432%"},{"$f":"IF($B1655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6086726%"}]
["SINAPI 102696","SINAPI","102696","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","125,80","127,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4389194%"},{"$f":"IF($B1656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6627093%"}]
["SINAPI 102697","SINAPI","102697","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","105,25","106,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5968741%"},{"$f":"IF($B1657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9880829%"}]
["SINAPI 102703","SINAPI","102703","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","156,66","158,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1259515%"},{"$f":"IF($B1658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2005563%"}]
["SINAPI 102704","SINAPI","102704","TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","12,15","12,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3178807%"},{"$f":"IF($B1659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8006589%"}]
["SINAPI 102705","SINAPI","102705","TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","62,47","62,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4487179%"},{"$f":"IF($B1660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5443483%"}]
["SINAPI 102707","SINAPI","102707","TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","41,59","42,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1785283%"},{"$f":"IF($B1661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4025232%"}]
["SINAPI 102708","SINAPI","102708","LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","22,75","24,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6100574%"},{"$f":"IF($B1662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,3338763%"}]
["SINAPI 102710","SINAPI","102710","JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","56,57","60,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4409630%"},{"$f":"IF($B1663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1227604%"}]
["SINAPI 102711","SINAPI","102711","JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","74,66","78,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3891123%"},{"$f":"IF($B1664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7071583%"}]
["SINAPI 102712","SINAPI","102712","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","10,37","10,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7184466%"},{"$f":"IF($B1665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2818532%"}]
["SINAPI 102713","SINAPI","102713","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","14,29","14,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9690576%"},{"$f":"IF($B1666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3809523%"}]
["SINAPI 102715","SINAPI","102715","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","28,38","28,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9890498%"},{"$f":"IF($B1667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1984490%"}]
["SINAPI 102716","SINAPI","102716","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","126,65","128,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4769887%"},{"$f":"IF($B1668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7332709%"}]
["SINAPI 102717","SINAPI","102717","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","111,60","113,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6221165%"},{"$f":"IF($B1669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0276575%"}]
["SINAPI 102718","SINAPI","102718","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","133,24","136,93",null,"CR",{"$f":"IF($B1670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0621808%"},{"$f":"IF($B1670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2985020%"}]
["SINAPI 102719","SINAPI","102719","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","118,19","121,88",null,"C",{"$f":"IF($B1671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2363051%"},{"$f":"IF($B1671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6830870%"}]
["SINAPI 102722","SINAPI","102722","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","55,17","56,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7254901%"},{"$f":"IF($B1672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5950266%"}]
["SINAPI 102723","SINAPI","102723","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","105,49","106,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1726755%"},{"$f":"IF($B1673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2348527%"}]
["SINAPI 102724","SINAPI","102724","DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","29,33","30,51",null,"CR",{"$f":"IF($B1674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0170648%"},{"$f":"IF($B1674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9199475%"}]
["SINAPI 102725","SINAPI","102725","DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","28,66","29,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6025148%"},{"$f":"IF($B1675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5474672%"}]
["SINAPI 102726","SINAPI","102726","DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","26,70","27,88",null,"CR",{"$f":"IF($B1676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4840644%"},{"$f":"IF($B1676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5565529%"}]
["SINAPI 103653","SINAPI","103653","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","33,93","33,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8269344%"},{"$f":"IF($B1677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0023584%"}]
["SINAPI 92743","SINAPI","92743","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","596,45","615,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2669841%"},{"$f":"IF($B1678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7993829%"}]
["SINAPI 92744","SINAPI","92744","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","550,42","561,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2132964%"},{"$f":"IF($B1679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9155230%"}]
["SINAPI 92745","SINAPI","92745","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","726,83","749,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3680675%"},{"$f":"IF($B1680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8168717%"}]
["SINAPI 92746","SINAPI","92746","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","656,65","671,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8130636%"},{"$f":"IF($B1681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6969380%"}]
["SINAPI 92747","SINAPI","92747","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","808,64","833,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2937101%"},{"$f":"IF($B1682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7361577%"}]
["SINAPI 92748","SINAPI","92748","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","721,26","738,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7249303%"},{"$f":"IF($B1683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7082057%"}]
["SINAPI 92749","SINAPI","92749","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","853,21","875,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3042331%"},{"$f":"IF($B1684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4551071%"}]
["SINAPI 92750","SINAPI","92750","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","1.428,69","1.460,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5753986%"},{"$f":"IF($B1685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4307203%"}]
["SINAPI 92751","SINAPI","92751","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","1.765,57","1.802,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8224445%"},{"$f":"IF($B1686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5930677%"}]
["SINAPI 92752","SINAPI","92752","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","2.100,06","2.141,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2701665%"},{"$f":"IF($B1687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9767925%"}]
["SINAPI 92753","SINAPI","92753","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","588,42","604,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6983986%"},{"$f":"IF($B1688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8893486%"}]
["SINAPI 92754","SINAPI","92754","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","576,95","594,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7139166%"},{"$f":"IF($B1689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1009019%"}]
["SINAPI 92755","SINAPI","92755","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2","224,08","231,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2166845%"},{"$f":"IF($B1690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6553337%"}]
["SINAPI 92756","SINAPI","92756","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2","256,57","264,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0265200%"},{"$f":"IF($B1691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5370202%"}]
["SINAPI 92757","SINAPI","92757","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2","295,50","305,38",null,"CR",{"$f":"IF($B1692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6792631%"},{"$f":"IF($B1692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2445361%"}]
["SINAPI 92758","SINAPI","92758","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","606,54","616,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7582294%"},{"$f":"IF($B1693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1632437%"}]
["SINAPI 91069","SINAPI","91069","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","122,09","126,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9175833%"},{"$f":"IF($B1694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6036778%"}]
["SINAPI 91070","SINAPI","91070","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","136,01","140,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8781494%"},{"$f":"IF($B1695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4661155%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91071"},"SINAPI","91071","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","171,57","181,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4277372%"},{"$f":"IF($B1696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9431837%"}]
["SINAPI 91072","SINAPI","91072","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","185,35","195,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6701064%"},{"$f":"IF($B1697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1023105%"}]
["SINAPI 91073","SINAPI","91073","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","139,55","146,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3906552%"},{"$f":"IF($B1698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6025895%"}]
["SINAPI 91074","SINAPI","91074","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","155,32","162,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3862229%"},{"$f":"IF($B1699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5305870%"}]
["SINAPI 91075","SINAPI","91075","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","190,74","203,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9973753%"},{"$f":"IF($B1700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6795944%"}]
["SINAPI 91076","SINAPI","91076","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","206,41","219,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3915870%"},{"$f":"IF($B1701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0265438%"}]
["SINAPI 91077","SINAPI","91077","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","118,00","120,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5498938%"},{"$f":"IF($B1702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6343907%"}]
["SINAPI 91078","SINAPI","91078","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","137,48","140,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3877030%"},{"$f":"IF($B1703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3499181%"}]
["SINAPI 91079","SINAPI","91079","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","124,26","127,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0175820%"},{"$f":"IF($B1704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3619554%"}]
["SINAPI 91080","SINAPI","91080","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","143,45","147,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5374135%"},{"$f":"IF($B1705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7291652%"}]
["SINAPI 91081","SINAPI","91081","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","137,75","143,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4218181%"},{"$f":"IF($B1706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3083379%"}]
["SINAPI 91082","SINAPI","91082","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","158,87","164,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8659689%"},{"$f":"IF($B1707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6276214%"}]
["SINAPI 91083","SINAPI","91083","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","148,67","155,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7309791%"},{"$f":"IF($B1708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8396749%"}]
["SINAPI 91084","SINAPI","91084","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","169,35","176,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7984386%"},{"$f":"IF($B1709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7927805%"}]
["SINAPI 91086","SINAPI","91086","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","135,63","141,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6454901%"},{"$f":"IF($B1710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6941376%"}]
["SINAPI 91087","SINAPI","91087","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","149,97","156,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3189073%"},{"$f":"IF($B1711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2653323%"}]
["SINAPI 91088","SINAPI","91088","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","186,40","197,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2226520%"},{"$f":"IF($B1712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8264609%"}]
["SINAPI 91089","SINAPI","91089","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","200,82","212,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4638403%"},{"$f":"IF($B1713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0009419%"}]
["SINAPI 91090","SINAPI","91090","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","150,40","158,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6517018%"},{"$f":"IF($B1714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0346681%"}]
["SINAPI 91091","SINAPI","91091","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","166,80","175,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4920444%"},{"$f":"IF($B1715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8186232%"}]
["SINAPI 91092","SINAPI","91092","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","202,38","216,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9942608%"},{"$f":"IF($B1716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7018225%"}]
["SINAPI 91093","SINAPI","91093","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","219,00","233,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3972840%"},{"$f":"IF($B1717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0786305%"}]
["SINAPI 91094","SINAPI","91094","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","126,35","130,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5574589%"},{"$f":"IF($B1718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0368946%"}]
["SINAPI 91095","SINAPI","91095","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","146,40","150,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0257217%"},{"$f":"IF($B1719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3522765%"}]
["SINAPI 91096","SINAPI","91096","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","128,64","132,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3395109%"},{"$f":"IF($B1720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8797587%"}]
["SINAPI 91097","SINAPI","91097","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","148,41","152,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6913363%"},{"$f":"IF($B1721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0891932%"}]
["SINAPI 91098","SINAPI","91098","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","145,82","152,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6125042%"},{"$f":"IF($B1722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7115612%"}]
["SINAPI 91099","SINAPI","91099","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","167,58","174,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8201374%"},{"$f":"IF($B1723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8024776%"}]
["SINAPI 91100","SINAPI","91100","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","153,76","161,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7947214%"},{"$f":"IF($B1724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0328836%"}]
["SINAPI 91101","SINAPI","91101","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","175,23","183,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7939747%"},{"$f":"IF($B1725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9139637%"}]
["SINAPI 93952","SINAPI","93952","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","243,20","259,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5859539%"},{"$f":"IF($B1726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2801052%"}]
["SINAPI 93953","SINAPI","93953","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","225,62","240,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9653441%"},{"$f":"IF($B1727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6083637%"}]
["SINAPI 93954","SINAPI","93954","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","215,03","228,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9461412%"},{"$f":"IF($B1728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5619653%"}]
["SINAPI 93955","SINAPI","93955","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","207,57","220,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1624076%"},{"$f":"IF($B1729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7553917%"}]
["SINAPI 93956","SINAPI","93956","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","201,62","213,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5528475%"},{"$f":"IF($B1730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1309607%"}]
["SINAPI 93957","SINAPI","93957","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","256,36","273,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1892547%"},{"$f":"IF($B1731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8452221%"}]
["SINAPI 93958","SINAPI","93958","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","237,73","252,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4719176%"},{"$f":"IF($B1732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0814479%"}]
["SINAPI 93959","SINAPI","93959","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","226,66","240,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3954969%"},{"$f":"IF($B1733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9602870%"}]
["SINAPI 93960","SINAPI","93960","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","218,88","231,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5735226%"},{"$f":"IF($B1734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1202266%"}]
["SINAPI 93961","SINAPI","93961","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","212,77","225,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9206371%"},{"$f":"IF($B1735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4423907%"}]
["SINAPI 93962","SINAPI","93962","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","227,75","243,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8577717%"},{"$f":"IF($B1736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5725808%"}]
["SINAPI 93963","SINAPI","93963","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","210,17","224,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2404580%"},{"$f":"IF($B1737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9145721%"}]
["SINAPI 93964","SINAPI","93964","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","199,67","212,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1948965%"},{"$f":"IF($B1738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8502171%"}]
["SINAPI 93965","SINAPI","93965","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","188,75","200,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5302088%"},{"$f":"IF($B1739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1455363%"}]
["SINAPI 93966","SINAPI","93966","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","186,33","197,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7752905%"},{"$f":"IF($B1740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3986229%"}]
["SINAPI 93967","SINAPI","93967","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","240,88","256,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2932218%"},{"$f":"IF($B1741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9748451%"}]
["SINAPI 93968","SINAPI","93968","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","222,29","236,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5661389%"},{"$f":"IF($B1742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2083070%"}]
["SINAPI 93969","SINAPI","93969","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","211,30","224,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4615384%"},{"$f":"IF($B1743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0657612%"}]
["SINAPI 93970","SINAPI","93970","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","203,56","215,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6237623%"},{"$f":"IF($B1744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2089697%"}]
["SINAPI 93971","SINAPI","93971","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","190,57","202,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3684764%"},{"$f":"IF($B1745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9474206%"}]
["SINAPI 95108","SINAPI","95108","EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS METÁLICAS, 50 UTILIZAÇÕES, E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_11/2023","UN","34,79","37,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0978860%"},{"$f":"IF($B1746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,7896140%"}]
["SINAPI 100332","SINAPI","100332","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","1.022,47","1.032,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4606049%"},{"$f":"IF($B1747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3467715%"}]
["SINAPI 100333","SINAPI","100333","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","608,41","615,88",null,"CR",{"$f":"IF($B1748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8198150%"},{"$f":"IF($B1748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9033481%"}]
["SINAPI 100334","SINAPI","100334","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","798,55","807,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8835508%"},{"$f":"IF($B1749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8330545%"}]
["SINAPI 100335","SINAPI","100335","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","488,01","494,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4247422%"},{"$f":"IF($B1750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5935025%"}]
["SINAPI 100341","SINAPI","100341","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019","M2","41,39","43,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1356589%"},{"$f":"IF($B1751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3795333%"}]
["SINAPI 100342","SINAPI","100342","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","13,48","13,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9267563%"},{"$f":"IF($B1752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5549132%"}]
["SINAPI 100343","SINAPI","100343","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","12,69","13,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3602533%"},{"$f":"IF($B1753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4517374%"}]
["SINAPI 100344","SINAPI","100344","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","11,36","11,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2123893%"},{"$f":"IF($B1754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9635732%"}]
["SINAPI 100345","SINAPI","100345","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","9,60","9,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3556485%"},{"$f":"IF($B1755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7404737%"}]
["SINAPI 100346","SINAPI","100346","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","9,12","9,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9459757%"},{"$f":"IF($B1756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0610021%"}]
["SINAPI 100347","SINAPI","100347","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","10,23","10,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0235525%"},{"$f":"IF($B1757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5853658%"}]
["SINAPI 100348","SINAPI","100348","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","10,00","10,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4096385%"},{"$f":"IF($B1758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8000000%"}]
["SINAPI 100349","SINAPI","100349","CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019","M3","669,68","672,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9553192%"},{"$f":"IF($B1759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4168598%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104841"},"SINAPI","104841","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","84,34","87,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5927558%"},{"$f":"IF($B1760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5550852%"}]
["SINAPI 104842","SINAPI","104842","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","71,80","74,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3421052%"},{"$f":"IF($B1761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1955818%"}]
["SINAPI 104843","SINAPI","104843","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","116,41","121,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4898680%"},{"$f":"IF($B1762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5901774%"}]
["SINAPI 104844","SINAPI","104844","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","93,28","97,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2199719%"},{"$f":"IF($B1763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2385577%"}]
["SINAPI 104845","SINAPI","104845","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","132,96","139,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1153294%"},{"$f":"IF($B1764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2495488%"}]
["SINAPI 104846","SINAPI","104846","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","106,59","111,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9901083%"},{"$f":"IF($B1765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0415237%"}]
["SINAPI 104847","SINAPI","104847","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","90,33","94,13",null,"AS",{"$f":"IF($B1766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9728708%"},{"$f":"IF($B1766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9737572%"}]
["SINAPI 104848","SINAPI","104848","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","66,63","69,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4665962%"},{"$f":"IF($B1767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5070117%"}]
["SINAPI 104849","SINAPI","104849","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","57,06","59,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8105726%"},{"$f":"IF($B1768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7269647%"}]
["SINAPI 104850","SINAPI","104850","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","50,64","52,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3273774%"},{"$f":"IF($B1769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1144059%"}]
["SINAPI 104851","SINAPI","104851","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","74,04","77,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4097203%"},{"$f":"IF($B1770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5313758%"}]
["SINAPI 104852","SINAPI","104852","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","63,00","65,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8661983%"},{"$f":"IF($B1771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8429118%"}]
["SINAPI 104853","SINAPI","104853","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","55,62","57,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4524886%"},{"$f":"IF($B1772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3708021%"}]
["SINAPI 104854","SINAPI","104854","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","71,81","74,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0932511%"},{"$f":"IF($B1773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1729918%"}]
["SINAPI 104855","SINAPI","104855","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","62,95","65,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8146964%"},{"$f":"IF($B1774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7839288%"}]
["SINAPI 104876","SINAPI","104876","PERFURAÇÃO DE CORTINA PRÉ-MOLDADA COM MARTELETE ROMPEDOR. AF_11/2023","UN","24,88","27,93",null,"CR",{"$f":"IF($B1775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9693054%"},{"$f":"IF($B1775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,5971224%"}]
["SINAPI 104877","SINAPI","104877","EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN","775,38","787,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8274171%"},{"$f":"IF($B1776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2401919%"}]
["SINAPI 104878","SINAPI","104878","EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN","3.048,09","3.060,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4996801%"},{"$f":"IF($B1777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8928252%"}]
["SINAPI 104879","SINAPI","104879","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","79,27","82,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0950570%"},{"$f":"IF($B1778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0233832%"}]
["SINAPI 104880","SINAPI","104880","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","85,02","88,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5477962%"},{"$f":"IF($B1779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7186088%"}]
["SINAPI 104886","SINAPI","104886","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","50,27","51,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9018036%"},{"$f":"IF($B1780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4780922%"}]
["SINAPI 104887","SINAPI","104887","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","44,02","45,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1893748%"},{"$f":"IF($B1781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6648168%"}]
["SINAPI 104888","SINAPI","104888","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","39,80","40,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7619893%"},{"$f":"IF($B1782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1133842%"}]
["SINAPI 104889","SINAPI","104889","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","58,62","60,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4991405%"},{"$f":"IF($B1783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2362792%"}]
["SINAPI 104890","SINAPI","104890","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","50,74","52,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9145129%"},{"$f":"IF($B1784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5294117%"}]
["SINAPI 104891","SINAPI","104891","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","45,47","46,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5473707%"},{"$f":"IF($B1785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0550300%"}]
["SINAPI 104892","SINAPI","104892","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","105,25","109,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9762563%"},{"$f":"IF($B1786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0255847%"}]
["SINAPI 102989","SINAPI","102989","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","35,23","36,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6017648%"},{"$f":"IF($B1787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3227135%"}]
["SINAPI 102990","SINAPI","102990","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","42,84","44,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9597754%"},{"$f":"IF($B1788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6216399%"}]
["SINAPI 102991","SINAPI","102991","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","55,50","57,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4221259%"},{"$f":"IF($B1789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0404745%"}]
["SINAPI 102992","SINAPI","102992","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","81,68","83,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3950496%"},{"$f":"IF($B1790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5410697%"}]
["SINAPI 102993","SINAPI","102993","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","106,36","109,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8266516%"},{"$f":"IF($B1791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0214403%"}]
["SINAPI 102994","SINAPI","102994","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","181,45","184,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5817339%"},{"$f":"IF($B1792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2185774%"}]
["SINAPI 102995","SINAPI","102995","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021","M","52,10","54,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9344641%"},{"$f":"IF($B1793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2047041%"}]
["SINAPI 102996","SINAPI","102996","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021","M","73,76","77,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5429815%"},{"$f":"IF($B1794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7447416%"}]
["SINAPI 102997","SINAPI","102997","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021","M","98,79","103,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2256623%"},{"$f":"IF($B1795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2965483%"}]
["SINAPI 102998","SINAPI","102998","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","94,19","98,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0268342%"},{"$f":"IF($B1796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1500458%"}]
["SINAPI 102999","SINAPI","102999","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021","M","119,24","124,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8510799%"},{"$f":"IF($B1797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9665487%"}]
["SINAPI 103000","SINAPI","103000","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","119,72","125,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8456645%"},{"$f":"IF($B1798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9546692%"}]
["SINAPI 103001","SINAPI","103001","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","239,49","241,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4338235%"},{"$f":"IF($B1799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4009757%"}]
["SINAPI 103002","SINAPI","103002","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","298,93","301,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3781793%"},{"$f":"IF($B1800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1913135%"}]
["SINAPI 103003","SINAPI","103003","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","417,87","420,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1578896%"},{"$f":"IF($B1801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8027770%"}]
["SINAPI 103005","SINAPI","103005","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021","UN","584,31","605,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4554543%"},{"$f":"IF($B1802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1820107%"}]
["SINAPI 103006","SINAPI","103006","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021","UN","800,15","829,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6012392%"},{"$f":"IF($B1803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3314977%"}]
["SINAPI 103007","SINAPI","103007","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021","UN","1.065,24","1.102,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5984812%"},{"$f":"IF($B1804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2490283%"}]
["SINAPI 97933","SINAPI","97933","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020","UN","1.065,14","1.069,79",null,"CR",{"$f":"IF($B1805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6909493%"},{"$f":"IF($B1805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1150055%"}]
["SINAPI 97934","SINAPI","97934","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020","UN","2.360,43","2.424,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6014265%"},{"$f":"IF($B1806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7877510%"}]
["SINAPI 97935","SINAPI","97935","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020","UN","860,50","879,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7441365%"},{"$f":"IF($B1807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6277396%"}]
["SINAPI 97936","SINAPI","97936","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.979,02","2.073,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4434588%"},{"$f":"IF($B1808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6561910%"}]
["SINAPI 97947","SINAPI","97947","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","1.758,15","1.826,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1958344%"},{"$f":"IF($B1809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0514253%"}]
["SINAPI 97948","SINAPI","97948","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","3.237,58","3.362,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8628214%"},{"$f":"IF($B1810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6901192%"}]
["SINAPI 97949","SINAPI","97949","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.752,62","1.845,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8951728%"},{"$f":"IF($B1811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2845922%"}]
["SINAPI 97950","SINAPI","97950","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","3.078,08","3.243,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3204315%"},{"$f":"IF($B1812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7285779%"}]
["SINAPI 97951","SINAPI","97951","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.821,54","2.948,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8131484%"},{"$f":"IF($B1813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9190763%"}]
["SINAPI 97952","SINAPI","97952","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","4.873,34","5.089,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4373213%"},{"$f":"IF($B1814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5183670%"}]
["SINAPI 97953","SINAPI","97953","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","1.373,85","1.420,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8394338%"},{"$f":"IF($B1815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4204777%"}]
["SINAPI 97955","SINAPI","97955","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","2.991,74","3.090,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3796130%"},{"$f":"IF($B1816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9179350%"}]
["SINAPI 97956","SINAPI","97956","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.475,83","1.547,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0091609%"},{"$f":"IF($B1817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2500647%"}]
["SINAPI 97957","SINAPI","97957","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.623,62","2.755,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9950381%"},{"$f":"IF($B1818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2881546%"}]
["SINAPI 97961","SINAPI","97961","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.397,79","2.494,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9465669%"},{"$f":"IF($B1819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8560909%"}]
["SINAPI 97973","SINAPI","97973","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","4.481,67","4.659,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5420640%"},{"$f":"IF($B1820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4209451%"}]
["SINAPI 97974","SINAPI","97974","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","469,33","481,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4577773%"},{"$f":"IF($B1821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6362785%"}]
["SINAPI 97975","SINAPI","97975","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","614,99","628,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0214010%"},{"$f":"IF($B1822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9381518%"}]
["SINAPI 97976","SINAPI","97976","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.082,47","1.140,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3740786%"},{"$f":"IF($B1823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7901321%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97977"},"SINAPI","97977","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.564,86","1.650,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9192441%"},{"$f":"IF($B1824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3580097%"}]
["SINAPI 97978","SINAPI","97978","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","944,16","975,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5739087%"},{"$f":"IF($B1825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1375931%"}]
["SINAPI 97980","SINAPI","97980","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.039,70","2.146,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3481011%"},{"$f":"IF($B1826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7131854%"}]
["SINAPI 97981","SINAPI","97981","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","1.180,73","1.249,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2110169%"},{"$f":"IF($B1827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7407775%"}]
["SINAPI 97983","SINAPI","97983","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","513,30","518,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0559399%"},{"$f":"IF($B1828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9698314%"}]
["SINAPI 97985","SINAPI","97985","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","1.419,50","1.503,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6845470%"},{"$f":"IF($B1829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2298315%"}]
["SINAPI 97987","SINAPI","97987","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","682,97","688,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3548935%"},{"$f":"IF($B1830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1698636%"}]
["SINAPI 97988","SINAPI","97988","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.009,90","3.159,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8200507%"},{"$f":"IF($B1831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1055928%"}]
["SINAPI 97989","SINAPI","97989","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","1.658,23","1.757,39",null,"CR",{"$f":"IF($B1832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0213946%"},{"$f":"IF($B1832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5762366%"}]
["SINAPI 97991","SINAPI","97991","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","936,20","943,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9941233%"},{"$f":"IF($B1833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7584076%"}]
["SINAPI 97992","SINAPI","97992","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.875,73","4.061,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6411836%"},{"$f":"IF($B1834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8626108%"}]
["SINAPI 97993","SINAPI","97993","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","2.016,45","2.138,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3712516%"},{"$f":"IF($B1835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9405016%"}]
["SINAPI 97994","SINAPI","97994","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.567,54","2.693,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4650908%"},{"$f":"IF($B1836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7333174%"}]
["SINAPI 97995","SINAPI","97995","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","1.327,61","1.402,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8406841%"},{"$f":"IF($B1837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3154694%"}]
["SINAPI 97996","SINAPI","97996","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.256,14","3.414,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1163445%"},{"$f":"IF($B1838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3640434%"}]
["SINAPI 97997","SINAPI","97997","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.587,27","1.676,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9103883%"},{"$f":"IF($B1839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3874066%"}]
["SINAPI 97999","SINAPI","97999","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","1.847,02","1.951,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9606179%"},{"$f":"IF($B1840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4397672%"}]
["SINAPI 98001","SINAPI","98001","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","2.106,67","2.225,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9999762%"},{"$f":"IF($B1841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4802786%"}]
["SINAPI 98002","SINAPI","98002","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.361,67","5.616,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3914430%"},{"$f":"IF($B1842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5982153%"}]
["SINAPI 98003","SINAPI","98003","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","2.366,39","2.500,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0286857%"},{"$f":"IF($B1843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5104152%"}]
["SINAPI 98005","SINAPI","98005","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.626,12","2.774,88",null,"CR",{"$f":"IF($B1844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0518841%"},{"$f":"IF($B1844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5341408%"}]
["SINAPI 98006","SINAPI","98006","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.748,89","7.067,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2298969%"},{"$f":"IF($B1845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4271619%"}]
["SINAPI 98007","SINAPI","98007","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","2.885,78","3.049,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0718458%"},{"$f":"IF($B1846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5547346%"}]
["SINAPI 98008","SINAPI","98008","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA","UN","4.047,92","4.237,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0276907%"},{"$f":"IF($B1847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2130308%"}]
["SINAPI 98009","SINAPI","98009","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","1.847,02","1.951,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9606179%"},{"$f":"IF($B1848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4397672%"}]
["SINAPI 98010","SINAPI","98010","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.956,59","5.184,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4469202%"},{"$f":"IF($B1849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5971410%"}]
["SINAPI 98011","SINAPI","98011","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","2.106,67","2.225,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9999762%"},{"$f":"IF($B1850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4802786%"}]
["SINAPI 98012","SINAPI","98012","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.833,63","6.099,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1991530%"},{"$f":"IF($B1851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3335205%"}]
["SINAPI 98013","SINAPI","98013","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.366,39","2.500,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0286857%"},{"$f":"IF($B1852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5104152%"}]
["SINAPI 98014","SINAPI","98014","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.710,60","7.014,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0155369%"},{"$f":"IF($B1853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1381674%"}]
["SINAPI 98015","SINAPI","98015","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","2.626,12","2.774,88",null,"CR",{"$f":"IF($B1854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0518841%"},{"$f":"IF($B1854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5341408%"}]
["SINAPI 98016","SINAPI","98016","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.587,74","7.929,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8744296%"},{"$f":"IF($B1855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9884898%"}]
["SINAPI 98017","SINAPI","98017","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","2.885,78","3.049,32",null,"CR",{"$f":"IF($B1856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0718458%"},{"$f":"IF($B1856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5547346%"}]
["SINAPI 98018","SINAPI","98018","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.464,70","8.844,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7627620%"},{"$f":"IF($B1857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8698640%"}]
["SINAPI 98019","SINAPI","98019","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","3.169,59","3.349,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0677304%"},{"$f":"IF($B1858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5503627%"}]
["SINAPI 98020","SINAPI","98020","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.000,62","6.272,91",null,"AS",{"$f":"IF($B1859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0874678%"},{"$f":"IF($B1859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2153478%"}]
["SINAPI 98021","SINAPI","98021","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","2.390,55","2.525,75",null,"CR",{"$f":"IF($B1860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0019251%"},{"$f":"IF($B1860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4822270%"}]
["SINAPI 98022","SINAPI","98022","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.046,21","7.362,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7690901%"},{"$f":"IF($B1861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8759227%"}]
["SINAPI 98023","SINAPI","98023","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.650,20","2.800,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0279713%"},{"$f":"IF($B1862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5085867%"}]
["SINAPI 98024","SINAPI","98024","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.161,78","8.521,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2979766%"},{"$f":"IF($B1863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3748638%"}]
["SINAPI 98025","SINAPI","98025","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","2.909,93","3.074,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0488173%"},{"$f":"IF($B1864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5309638%"}]
["SINAPI 98026","SINAPI","98026","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.216,18","9.620,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1180840%"},{"$f":"IF($B1865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1832042%"}]
["SINAPI 98027","SINAPI","98027","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","3.169,59","3.349,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0677304%"},{"$f":"IF($B1866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5503627%"}]
["SINAPI 98028","SINAPI","98028","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.270,65","10.718,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9759485%"},{"$f":"IF($B1867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0314917%"}]
["SINAPI 98029","SINAPI","98029","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","3.434,25","3.628,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0784288%"},{"$f":"IF($B1868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5620680%"}]
["SINAPI 98030","SINAPI","98030","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.385,59","8.742,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3746502%"},{"$f":"IF($B1869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3900244%"}]
["SINAPI 98031","SINAPI","98031","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.914,97","3.080,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0443747%"},{"$f":"IF($B1870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5264723%"}]
["SINAPI 98032","SINAPI","98032","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.666,50","10.073,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0761434%"},{"$f":"IF($B1871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0709062%"}]
["SINAPI 98033","SINAPI","98033","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","3.174,62","3.354,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0632899%"},{"$f":"IF($B1872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5454968%"}]
["SINAPI 98034","SINAPI","98034","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.947,39","11.404,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8478143%"},{"$f":"IF($B1873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8262384%"}]
["SINAPI 98035","SINAPI","98035","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.434,25","3.628,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0784288%"},{"$f":"IF($B1874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5620680%"}]
["SINAPI 98036","SINAPI","98036","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.228,30","12.735,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6668779%"},{"$f":"IF($B1875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6325566%"}]
["SINAPI 98037","SINAPI","98037","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","3.698,94","3.908,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0879043%"},{"$f":"IF($B1876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5718197%"}]
["SINAPI 98038","SINAPI","98038","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.192,84","11.656,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6170997%"},{"$f":"IF($B1877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5789041%"}]
["SINAPI 98039","SINAPI","98039","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","3.439,28","3.634,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0745183%"},{"$f":"IF($B1878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5579410%"}]
["SINAPI 98040","SINAPI","98040","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.669,72","13.188,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3595541%"},{"$f":"IF($B1879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3032637%"}]
["SINAPI 98041","SINAPI","98041","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","3.698,94","3.908,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0879043%"},{"$f":"IF($B1880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5718197%"}]
["SINAPI 98042","SINAPI","98042","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.146,64","14.721,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1563149%"},{"$f":"IF($B1881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0851055%"}]
["SINAPI 98043","SINAPI","98043","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","3.963,72","4.188,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0961623%"},{"$f":"IF($B1882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5796609%"}]
["SINAPI 98044","SINAPI","98044","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.392,15","14.973,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9883951%"},{"$f":"IF($B1883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9050587%"}]
["SINAPI 98045","SINAPI","98045","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.963,72","4.188,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0961623%"},{"$f":"IF($B1884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5796609%"}]
["SINAPI 98046","SINAPI","98046","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","16.064,84","16.707,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7673812%"},{"$f":"IF($B1885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6676005%"}]
["SINAPI 98047","SINAPI","98047","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","4.228,41","4.468,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1039342%"},{"$f":"IF($B1886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5880040%"}]
["SINAPI 98048","SINAPI","98048","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","17.983,16","18.694,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4611965%"},{"$f":"IF($B1887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3388914%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98049"},"SINAPI","98049","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","4.443,91","4.696,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1407380%"},{"$f":"IF($B1888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6265756%"}]
["SINAPI 98050","SINAPI","98050","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","283,68","286,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5459516%"},{"$f":"IF($B1889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3913849%"}]
["SINAPI 98051","SINAPI","98051","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","944,07","998,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6886151%"},{"$f":"IF($B1890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1947156%"}]
["SINAPI 98405","SINAPI","98405","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.523,25","2.652,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6123012%"},{"$f":"IF($B1891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9416204%"}]
["SINAPI 98406","SINAPI","98406","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.055,26","6.341,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3012291%"},{"$f":"IF($B1892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5021005%"}]
["SINAPI 98407","SINAPI","98407","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.944,65","4.135,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8890102%"},{"$f":"IF($B1893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1249909%"}]
["SINAPI 98408","SINAPI","98408","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.633,19","4.855,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7304076%"},{"$f":"IF($B1894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9573210%"}]
["SINAPI 98409","SINAPI","98409","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","388,85","393,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7158994%"},{"$f":"IF($B1895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7226563%"}]
["SINAPI 98410","SINAPI","98410","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.241,87","1.274,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3492332%"},{"$f":"IF($B1896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5113004%"}]
["SINAPI 99240","SINAPI","99240","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","679,34","685,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3541451%"},{"$f":"IF($B1897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1707128%"}]
["SINAPI 99241","SINAPI","99241","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","1.770,86","1.874,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2382547%"},{"$f":"IF($B1898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7661099%"}]
["SINAPI 99242","SINAPI","99242","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.906,35","3.055,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7314884%"},{"$f":"IF($B1899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0648371%"}]
["SINAPI 99243","SINAPI","99243","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","1.560,16","1.658,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0172891%"},{"$f":"IF($B1900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6335919%"}]
["SINAPI 99244","SINAPI","99244","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.832,18","5.058,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0443371%"},{"$f":"IF($B1901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2308517%"}]
["SINAPI 99246","SINAPI","99246","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","931,25","938,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9926420%"},{"$f":"IF($B1902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7559322%"}]
["SINAPI 99247","SINAPI","99247","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","2.019,32","2.137,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2858034%"},{"$f":"IF($B1903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8152264%"}]
["SINAPI 99248","SINAPI","99248","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.750,76","3.935,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4545236%"},{"$f":"IF($B1904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7215872%"}]
["SINAPI 99249","SINAPI","99249","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","1.903,12","2.023,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2836866%"},{"$f":"IF($B1905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9097505%"}]
["SINAPI 99252","SINAPI","99252","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.502,69","2.628,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1194047%"},{"$f":"IF($B1906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4229170%"}]
["SINAPI 99254","SINAPI","99254","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","1.273,85","1.348,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0888078%"},{"$f":"IF($B1907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6119128%"}]
["SINAPI 99256","SINAPI","99256","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.686,80","5.951,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7920400%"},{"$f":"IF($B1908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9627939%"}]
["SINAPI 99259","SINAPI","99259","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.173,39","3.331,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7651503%"},{"$f":"IF($B1909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0486710%"}]
["SINAPI 99261","SINAPI","99261","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.522,32","1.611,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1751076%"},{"$f":"IF($B1910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7010513%"}]
["SINAPI 99263","SINAPI","99263","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.267,85","2.400,95",null,"CR",{"$f":"IF($B1911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3220469%"},{"$f":"IF($B1911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8529889%"}]
["SINAPI 99265","SINAPI","99265","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.844,01","4.033,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5343133%"},{"$f":"IF($B1912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8061365%"}]
["SINAPI 99266","SINAPI","99266","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","1.770,86","1.874,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2382547%"},{"$f":"IF($B1913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7661099%"}]
["SINAPI 99267","SINAPI","99267","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.514,65","4.736,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3736399%"},{"$f":"IF($B1914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6368578%"}]
["SINAPI 99268","SINAPI","99268","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","464,70","477,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5696295%"},{"$f":"IF($B1915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7560371%"}]
["SINAPI 99269","SINAPI","99269","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","2.019,32","2.137,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2858034%"},{"$f":"IF($B1916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8152264%"}]
["SINAPI 99270","SINAPI","99270","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","609,57","623,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0974447%"},{"$f":"IF($B1917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0251879%"}]
["SINAPI 99271","SINAPI","99271","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.541,32","6.843,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6048367%"},{"$f":"IF($B1918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7640377%"}]
["SINAPI 99272","SINAPI","99272","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.035,86","1.093,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6414780%"},{"$f":"IF($B1919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1123879%"}]
["SINAPI 99273","SINAPI","99273","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.482,24","1.567,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5190592%"},{"$f":"IF($B1920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0240628%"}]
["SINAPI 99274","SINAPI","99274","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.225,24","5.478,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0223171%"},{"$f":"IF($B1921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2654378%"}]
["SINAPI 99275","SINAPI","99275","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","935,06","966,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7226514%"},{"$f":"IF($B1922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2992597%"}]
["SINAPI 99276","SINAPI","99276","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","2.516,37","2.664,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3510950%"},{"$f":"IF($B1923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8826175%"}]
["SINAPI 99277","SINAPI","99277","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","2.267,85","2.400,95",null,"CR",{"$f":"IF($B1924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3220469%"},{"$f":"IF($B1924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8529889%"}]
["SINAPI 99278","SINAPI","99278","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","386,64","390,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7230805%"},{"$f":"IF($B1925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7307052%"}]
["SINAPI 99279","SINAPI","99279","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.900,92","6.186,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9305165%"},{"$f":"IF($B1926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1675280%"}]
["SINAPI 99280","SINAPI","99280","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.958,04","2.063,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4795246%"},{"$f":"IF($B1927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8977285%"}]
["SINAPI 99281","SINAPI","99281","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.516,37","2.664,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3510950%"},{"$f":"IF($B1928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8826175%"}]
["SINAPI 99282","SINAPI","99282","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.789,95","2.953,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3784683%"},{"$f":"IF($B1929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9114058%"}]
["SINAPI 99283","SINAPI","99283","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","1.102,99","1.171,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3932864%"},{"$f":"IF($B1930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9953873%"}]
["SINAPI 99284","SINAPI","99284","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.396,02","7.736,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4612915%"},{"$f":"IF($B1931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6118832%"}]
["SINAPI 99285","SINAPI","99285","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA","UN","1.311,19","1.349,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0516722%"},{"$f":"IF($B1932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3812011%"}]
["SINAPI 99286","SINAPI","99286","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.576,67","6.893,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8581736%"},{"$f":"IF($B1933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0918464%"}]
["SINAPI 99287","SINAPI","99287","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.422,49","9.827,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6156364%"},{"$f":"IF($B1934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6473336%"}]
["SINAPI 99288","SINAPI","99288","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","510,40","515,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0604872%"},{"$f":"IF($B1935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9757962%"}]
["SINAPI 99289","SINAPI","99289","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","2.764,84","2.927,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3752478%"},{"$f":"IF($B1936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9078665%"}]
["SINAPI 99290","SINAPI","99290","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.945,95","4.134,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6425614%"},{"$f":"IF($B1937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8639828%"}]
["SINAPI 99291","SINAPI","99291","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","2.764,84","2.927,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3752478%"},{"$f":"IF($B1938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9078665%"}]
["SINAPI 99292","SINAPI","99292","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.430,14","2.558,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6234584%"},{"$f":"IF($B1939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0031174%"}]
["SINAPI 99293","SINAPI","99293","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","1.331,60","1.414,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7595151%"},{"$f":"IF($B1940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3711434%"}]
["SINAPI 99294","SINAPI","99294","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.250,55","8.628,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3472979%"},{"$f":"IF($B1941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4912284%"}]
["SINAPI 99296","SINAPI","99296","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","3.038,41","3.217,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3990149%"},{"$f":"IF($B1942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9317766%"}]
["SINAPI 99297","SINAPI","99297","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","3.034,08","3.212,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3983158%"},{"$f":"IF($B1943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9313686%"}]
["SINAPI 99298","SINAPI","99298","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.670,60","11.125,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3822329%"},{"$f":"IF($B1944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3976671%"}]
["SINAPI 99299","SINAPI","99299","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.286,84","3.480,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4153211%"},{"$f":"IF($B1945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9496411%"}]
["SINAPI 99300","SINAPI","99300","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.918,71","12.423,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1972635%"},{"$f":"IF($B1946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1999638%"}]
["SINAPI 99301","SINAPI","99301","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.849,06","6.120,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6795322%"},{"$f":"IF($B1947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8439841%"}]
["SINAPI 99302","SINAPI","99302","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","3.539,63","3.748,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4298694%"},{"$f":"IF($B1948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9646632%"}]
["SINAPI 99303","SINAPI","99303","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.909,78","11.370,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1456307%"},{"$f":"IF($B1949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1445383%"}]
["SINAPI 99304","SINAPI","99304","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","3.291,16","3.484,83",null,"CR",{"$f":"IF($B1950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4156403%"},{"$f":"IF($B1950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9503964%"}]
["SINAPI 99305","SINAPI","99305","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.349,09","12.865,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8817670%"},{"$f":"IF($B1951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8624937%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99306"},"SINAPI","99306","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","3.539,63","3.748,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4298694%"},{"$f":"IF($B1952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9646632%"}]
["SINAPI 99307","SINAPI","99307","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","2.288,63","2.422,95",null,"CR",{"$f":"IF($B1953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3262397%"},{"$f":"IF($B1953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8572148%"}]
["SINAPI 99308","SINAPI","99308","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","13.788,44","14.360,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6734570%"},{"$f":"IF($B1954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6392818%"}]
["SINAPI 99309","SINAPI","99309","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","3.792,50","4.015,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4426919%"},{"$f":"IF($B1955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9772331%"}]
["SINAPI 99310","SINAPI","99310","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.027,68","14.605,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5012849%"},{"$f":"IF($B1956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4549890%"}]
["SINAPI 99311","SINAPI","99311","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.792,50","4.015,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4426919%"},{"$f":"IF($B1957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9772331%"}]
["SINAPI 99312","SINAPI","99312","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.868,23","7.182,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3527145%"},{"$f":"IF($B1958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4962891%"}]
["SINAPI 99313","SINAPI","99313","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","15.658,04","16.297,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2744792%"},{"$f":"IF($B1959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2116677%"}]
["SINAPI 99314","SINAPI","99314","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","4.045,30","4.283,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4539364%"},{"$f":"IF($B1960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9892114%"}]
["SINAPI 99315","SINAPI","99315","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","17.527,75","18.234,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9603553%"},{"$f":"IF($B1961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8749600%"}]
["SINAPI 99317","SINAPI","99317","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.537,09","2.686,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3548181%"},{"$f":"IF($B1962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8859603%"}]
["SINAPI 99318","SINAPI","99318","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","282,69","285,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5478845%"},{"$f":"IF($B1963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3929824%"}]
["SINAPI 99319","SINAPI","99319","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","879,04","932,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9393580%"},{"$f":"IF($B1964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5228143%"}]
["SINAPI 99320","SINAPI","99320","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.957,37","8.315,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8645164%"},{"$f":"IF($B1965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9779551%"}]
["SINAPI 99321","SINAPI","99321","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","2.785,61","2.949,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3780669%"},{"$f":"IF($B1966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9107245%"}]
["SINAPI 99322","SINAPI","99322","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.985,34","9.387,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6801541%"},{"$f":"IF($B1967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7818382%"}]
["SINAPI 99323","SINAPI","99323","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","3.034,08","3.212,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3983158%"},{"$f":"IF($B1968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9313686%"}]
["SINAPI 99324","SINAPI","99324","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.013,37","10.458,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5342731%"},{"$f":"IF($B1969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6264676%"}]
["SINAPI 99325","SINAPI","99325","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","3.286,84","3.480,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4153211%"},{"$f":"IF($B1970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9496411%"}]
["SINAPI 99326","SINAPI","99326","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.174,36","8.529,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9208003%"},{"$f":"IF($B1971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9728969%"}]
["SINAPI 99327","SINAPI","99327","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","4.255,77","4.506,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4610510%"},{"$f":"IF($B1972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9967593%"}]
["SINAPI 101800","SINAPI","101800","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","1.486,83","1.544,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0290510%"},{"$f":"IF($B1973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8707196%"}]
["SINAPI 101801","SINAPI","101801","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","1.084,74","1.120,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3147920%"},{"$f":"IF($B1974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8487972%"}]
["SINAPI 101806","SINAPI","101806","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","519,68","555,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5612016%"},{"$f":"IF($B1975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2600025%"}]
["SINAPI 101807","SINAPI","101807","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","479,23","511,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8918352%"},{"$f":"IF($B1976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5825814%"}]
["SINAPI 101808","SINAPI","101808","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","525,54","533,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3896713%"},{"$f":"IF($B1977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7556390%"}]
["SINAPI 101809","SINAPI","101809","BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.719,04","2.850,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8649575%"},{"$f":"IF($B1978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1023542%"}]
["SINAPI 102139","SINAPI","102139","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.719,42","1.762,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4263281%"},{"$f":"IF($B1979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4904251%"}]
["SINAPI 102141","SINAPI","102141","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.671,05","2.732,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2841079%"},{"$f":"IF($B1980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2224835%"}]
["SINAPI 102142","SINAPI","102142","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.629,96","2.691,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4247130%"},{"$f":"IF($B1981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3785695%"}]
["SINAPI 102457","SINAPI","102457","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA","UN","1.665,37","1.705,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8792985%"},{"$f":"IF($B1982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8842379%"}]
["SINAPI 94263","SINAPI","94263","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","33,06","34,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5664335%"},{"$f":"IF($B1983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9953863%"}]
["SINAPI 94264","SINAPI","94264","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","37,25","39,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3279352%"},{"$f":"IF($B1984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9310607%"}]
["SINAPI 94265","SINAPI","94265","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024","M","45,70","47,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0984182%"},{"$f":"IF($B1985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1043203%"}]
["SINAPI 94266","SINAPI","94266","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024","M","50,48","52,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9702085%"},{"$f":"IF($B1986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2070467%"}]
["SINAPI 94267","SINAPI","94267","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","55,18","57,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9901782%"},{"$f":"IF($B1987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7843996%"}]
["SINAPI 94268","SINAPI","94268","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","60,44","63,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8414067%"},{"$f":"IF($B1988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8998569%"}]
["SINAPI 94269","SINAPI","94269","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","79,88","82,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3779004%"},{"$f":"IF($B1989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8290161%"}]
["SINAPI 94270","SINAPI","94270","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","87,20","90,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3739370%"},{"$f":"IF($B1990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1817779%"}]
["SINAPI 94271","SINAPI","94271","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","97,65","100,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1360558%"},{"$f":"IF($B1991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5820895%"}]
["SINAPI 94272","SINAPI","94272","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","107,42","111,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4921226%"},{"$f":"IF($B1992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3153169%"}]
["SINAPI 94273","SINAPI","94273","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","46,61","47,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4981716%"},{"$f":"IF($B1993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6845412%"}]
["SINAPI 94274","SINAPI","94274","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","49,10","50,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4081632%"},{"$f":"IF($B1994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8947784%"}]
["SINAPI 94275","SINAPI","94275","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","42,27","43,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9314678%"},{"$f":"IF($B1995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1366574%"}]
["SINAPI 94276","SINAPI","94276","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","44,77","46,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0894854%"},{"$f":"IF($B1996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6002166%"}]
["SINAPI 94277","SINAPI","94277","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","37,13","38,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1253376%"},{"$f":"IF($B1997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4670690%"}]
["SINAPI 94278","SINAPI","94278","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","39,62","41,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6291424%"},{"$f":"IF($B1998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2913000%"}]
["SINAPI 94279","SINAPI","94279","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M","45,20","46,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1779454%"},{"$f":"IF($B1999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0954446%"}]
["SINAPI 94280","SINAPI","94280","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M","47,69","49,02",null,"CR",{"$f":"IF($B2000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2797981%"},{"$f":"IF($B2000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5296523%"}]
["SINAPI 94281","SINAPI","94281","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","42,45","43,77",null,"CR",{"$f":"IF($B2001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1935864%"},{"$f":"IF($B2001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6327463%"}]
["SINAPI 94287","SINAPI","94287","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M","31,69","32,92",null,"CR",{"$f":"IF($B2007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9164821%"},{"$f":"IF($B2007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7661388%"}]
["SINAPI 94292","SINAPI","94292","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024","M","58,39","60,42",null,"CR",{"$f":"IF($B2012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5094339%"},{"$f":"IF($B2012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1505055%"}]
["SINAPI 104497","SINAPI","104497","ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA   FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M","7.861,15","7.877,56",null,"CR",{"$f":"IF($B2018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2901961%"},{"$f":"IF($B2018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4957053%"}]
["SINAPI 102730","SINAPI","102730","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","11,58","11,83",null,"CR",{"$f":"IF($B2023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3159268%"},{"$f":"IF($B2023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2340425%"}]
["SINAPI 102735","SINAPI","102735","ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","12,24","12,51",null,"CR",{"$f":"IF($B2028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6029654%"},{"$f":"IF($B2028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5044319%"}]
["SINAPI 102741","SINAPI","102741","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","7.755,14","7.974,39",null,"AS",{"$f":"IF($B2034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3588694%"},{"$f":"IF($B2034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6240311%"}]
["SINAPI 102746","SINAPI","102746","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","16.273,97","16.721,22",null,"AS",{"$f":"IF($B2039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8717393%"},{"$f":"IF($B2039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0873922%"}]
["SINAPI 102752","SINAPI","102752","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","7.414,77","7.619,73",null,"AS",{"$f":"IF($B2045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9660024%"},{"$f":"IF($B2045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1925185%"}]
["SINAPI 102757","SINAPI","102757","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","28.429,39","29.154,61",null,"AS",{"$f":"IF($B2050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6363578%"},{"$f":"IF($B2050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7241766%"}]
["SINAPI 102762","SINAPI","102762","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 200 X 200 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","19.935,86","20.509,86",null,"AS",{"$f":"IF($B2055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7390926%"},{"$f":"IF($B2055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0435616%"}]
["SINAPI 102763","SINAPI","102763","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","27.648,00","28.422,64",null,"AS",{"$f":"IF($B2056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2623423%"},{"$f":"IF($B2056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5237647%"}]
["SINAPI 102768","SINAPI","102768","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","47.187,93","48.410,75",null,"AS",{"$f":"IF($B2061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9034278%"},{"$f":"IF($B2061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0359539%"}]
["SINAPI 102773","SINAPI","102773","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","7.337,30","7.576,62",null,"CR",{"$f":"IF($B2066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1829183%"},{"$f":"IF($B2066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7076841%"}]
["SINAPI 102779","SINAPI","102779","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 40 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","7.337,30","7.576,62",null,"CR",{"$f":"IF($B2072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1829183%"},{"$f":"IF($B2072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7076841%"}]
["SINAPI 102784","SINAPI","102784","BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","28.337,85","28.994,47",null,"CR",{"$f":"IF($B2077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3351246%"},{"$f":"IF($B2077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2778894%"}]
["SINAPI 102790","SINAPI","102790","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","32.859,52","33.663,64",null,"CR",{"$f":"IF($B2083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1401552%"},{"$f":"IF($B2083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1700893%"}]
["SINAPI 102795","SINAPI","102795","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","28.387,76","29.239,39",null,"CR",{"$f":"IF($B2088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5621548%"},{"$f":"IF($B2088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9374497%"}]
["SINAPI 102800","SINAPI","102800","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 200 X 200 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","50.156,55","51.582,94",null,"CR",{"$f":"IF($B2093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5957015%"},{"$f":"IF($B2093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8775863%"}]
["SINAPI 101573","SINAPI","101573","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","23,05","25,24",null,"CR",{"$f":"IF($B2099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,0770571%"},{"$f":"IF($B2099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,6539532%"}]
["SINAPI 101578","SINAPI","101578","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","25,57","27,30",null,"CR",{"$f":"IF($B2104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9215686%"},{"$f":"IF($B2104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6114579%"}]
["SINAPI 101584","SINAPI","101584","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","41,15","43,89",null,"CR",{"$f":"IF($B2110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2165450%"},{"$f":"IF($B2110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8779374%"}]
["SINAPI 101589","SINAPI","101589","ESCORAMENTO DE VALA,TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","137,64","145,18",null,"CR",{"$f":"IF($B2115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8667442%"},{"$f":"IF($B2115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3138446%"}]
["SINAPI 101600","SINAPI","101600","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","17,84","18,86",null,"C",{"$f":"IF($B2120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1945854%"},{"$f":"IF($B2120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7200000%"}]
["SINAPI 101601","SINAPI","101601","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","26,42","27,92",null,"C",{"$f":"IF($B2121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1485148%"},{"$f":"IF($B2121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6969044%"}]
["SINAPI 90788","SINAPI","90788","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.129,34","1.131,15",null,"CR",{"$f":"IF($B2126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9847156%"},{"$f":"IF($B2126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1431653%"}]
["SINAPI 90794","SINAPI","90794","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","951,55","959,22",null,"CR",{"$f":"IF($B2131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9925899%"},{"$f":"IF($B2131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7533703%"}]
["SINAPI 90801","SINAPI","90801","BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019","UN","440,18","450,89",null,"CR",{"$f":"IF($B2137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0465803%"},{"$f":"IF($B2137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0648388%"}]
["SINAPI 90823","SINAPI","90823","PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","577,55","584,13",null,"CR",{"$f":"IF($B2142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0375950%"},{"$f":"IF($B2142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0849242%"}]
["SINAPI 90842","SINAPI","90842","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.309,50","1.339,62",null,"CR",{"$f":"IF($B2148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1935681%"},{"$f":"IF($B2148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1230557%"}]
["SINAPI 90847","SINAPI","90847","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.121,67","1.148,19",null,"CR",{"$f":"IF($B2153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5996734%"},{"$f":"IF($B2153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5752887%"}]
["SINAPI 90852","SINAPI","90852","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.617,35","1.648,15",null,"CR",{"$f":"IF($B2158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7519318%"},{"$f":"IF($B2158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4020994%"}]
["SINAPI 91014","SINAPI","91014","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.148,22","1.175,33",null,"CR",{"$f":"IF($B2164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5684973%"},{"$f":"IF($B2164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5399320%"}]
["SINAPI 91295","SINAPI","91295","PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","461,11","466,12",null,"CR",{"$f":"IF($B2169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7349196%"},{"$f":"IF($B2169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7395129%"}]
["SINAPI 91304","SINAPI","91304","FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","117,87","121,80",null,"CR",{"$f":"IF($B2174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5974709%"},{"$f":"IF($B2174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1540041%"}]
["SINAPI 91314","SINAPI","91314","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.091,06","1.122,70",null,"CR",{"$f":"IF($B2180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9073671%"},{"$f":"IF($B2180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2242884%"}]
["SINAPI 91319","SINAPI","91319","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","940,48","967,63",null,"CR",{"$f":"IF($B2185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8169238%"},{"$f":"IF($B2185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1251745%"}]
["SINAPI 91320","SINAPI","91320","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","973,19","1.000,90",null,"CR",{"$f":"IF($B2186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5813551%"},{"$f":"IF($B2186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8676026%"}]
["SINAPI 91325","SINAPI","91325","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","956,76","983,91",null,"CR",{"$f":"IF($B2191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5134445%"},{"$f":"IF($B2191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7918468%"}]
["SINAPI 91330","SINAPI","91330","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.185,82","1.212,93",null,"CR",{"$f":"IF($B2196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1061888%"},{"$f":"IF($B2196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0267993%"}]
["SINAPI 91336","SINAPI","91336","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.970,92","2.000,95",null,"AS",{"$f":"IF($B2202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4019350%"},{"$f":"IF($B2202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7613385%"}]
["SINAPI 100676","SINAPI","100676","BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019","UN","262,44","270,97",null,"CR",{"$f":"IF($B2207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1067276%"},{"$f":"IF($B2207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6197068%"}]
["SINAPI 100683","SINAPI","100683","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.429,99","1.461,59",null,"CR",{"$f":"IF($B2213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6425342%"},{"$f":"IF($B2213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5113749%"}]
["SINAPI 100688","SINAPI","100688","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.080,73","1.110,31",null,"CR",{"$f":"IF($B2218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8985254%"},{"$f":"IF($B2218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1152740%"}]
["SINAPI 100693","SINAPI","100693","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","2.171,96","2.205,92",null,"AS",{"$f":"IF($B2223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6493813%"},{"$f":"IF($B2223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0397061%"}]
["SINAPI 100699","SINAPI","100699","RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","85,98","96,05",null,"CR",{"$f":"IF($B2229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,4499302%"},{"$f":"IF($B2229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,3361827%"}]
["SINAPI 100667","SINAPI","100667","JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","1.322,48","1.329,27",null,"CR",{"$f":"IF($B2234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1737749%"},{"$f":"IF($B2234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6691242%"}]
["SINAPI 100672","SINAPI","100672","JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZ. FIXAS, 2 VENEZ. DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","1.033,78","1.041,34",null,"CR",{"$f":"IF($B2239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5128711%"},{"$f":"IF($B2239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2052321%"}]
["SINAPI 99837","SINAPI","99837","GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4\" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2\", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1\" E VERTICAIS DE 3/4\", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS","M","538,26","565,53",null,"AS",{"$f":"IF($B2245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3353523%"},{"$f":"IF($B2245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6466718%"}]
["SINAPI 99861","SINAPI","99861","GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019","M2","563,45","605,57",null,"CR",{"$f":"IF($B2250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2449189%"},{"$f":"IF($B2250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9826581%"}]
["SINAPI 99862","SINAPI","99862","GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4\". AF_04/2019","M2","609,82","653,55",null,"CR",{"$f":"IF($B2251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3609885%"},{"$f":"IF($B2251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0833677%"}]
["SINAPI 94806","SINAPI","94806","PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","682,71","686,49",null,"CR",{"$f":"IF($B2256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4220086%"},{"$f":"IF($B2256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9524482%"}]
["SINAPI 100703","SINAPI","100703","PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE MADEIRA. AF_12/2019","UN","33,40","34,70",null,"CR",{"$f":"IF($B2261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0779610%"},{"$f":"IF($B2261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9264069%"}]
["SINAPI 100709","SINAPI","100709","DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3\" X 21/2\", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019","UN","49,88","53,47",null,"CR",{"$f":"IF($B2267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5381526%"},{"$f":"IF($B2267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2674658%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102154"},"SINAPI","102154","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","149,40","151,88",null,"CR",{"$f":"IF($B2272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3113491%"},{"$f":"IF($B2272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7763287%"}]
["SINAPI 102160","SINAPI","102160","INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","124,02","127,13",null,"CR",{"$f":"IF($B2278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5397773%"},{"$f":"IF($B2278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6137257%"}]
["SINAPI 102165","SINAPI","102165","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","263,35","266,38",null,"AS",{"$f":"IF($B2283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0986364%"},{"$f":"IF($B2283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1521535%"}]
["SINAPI 102170","SINAPI","102170","INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","230,25","234,02",null,"AS",{"$f":"IF($B2288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1442349%"},{"$f":"IF($B2288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5922205%"}]
["SINAPI 102179","SINAPI","102179","INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","293,45","301,11",null,"CR",{"$f":"IF($B2294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1315610%"},{"$f":"IF($B2294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2627470%"}]
["SINAPI 102184","SINAPI","102184","PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN","1.927,42","1.943,11",null,"CR",{"$f":"IF($B2299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0365012%"},{"$f":"IF($B2299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8038218%"}]
["SINAPI 94569","SINAPI","94569","JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","770,81","777,83",null,"AS",{"$f":"IF($B2304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6308790%"},{"$f":"IF($B2304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4814338%"}]
["SINAPI 94590","SINAPI","94590","CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M","19,72","20,35",null,"CR",{"$f":"IF($B2310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5829094%"},{"$f":"IF($B2310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0029600%"}]
["SINAPI 101099","SINAPI","101099","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA","M3","1.057,86","1.116,72",null,"CR",{"$f":"IF($B2315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4500416%"},{"$f":"IF($B2315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9061048%"}]
["SINAPI 101100","SINAPI","101100","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA","M3","966,01","993,09",null,"CR",{"$f":"IF($B2316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3214378%"},{"$f":"IF($B2316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5790153%"}]
["SINAPI 101106","SINAPI","101106","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA","M3","1.172,24","1.225,57",null,"CR",{"$f":"IF($B2322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1413903%"},{"$f":"IF($B2322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2627674%"}]
["SINAPI 101111","SINAPI","101111","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020_PA","M3","875,57","882,86",null,"CR",{"$f":"IF($B2327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1408499%"},{"$f":"IF($B2327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9095242%"}]
["SINAPI 95604","SINAPI","95604","ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 81 CM A 100 CM. AF_05/2021","UN","79,45","89,17",null,"CR",{"$f":"IF($B2333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8133672%"},{"$f":"IF($B2333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,4567002%"}]
["SINAPI 100651","SINAPI","100651","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA","M","143,72","145,85",null,"CR",{"$f":"IF($B2338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0724820%"},{"$f":"IF($B2338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4063360%"}]
["SINAPI 100656","SINAPI","100656","ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019","M","116,91","119,28",null,"AS",{"$f":"IF($B2343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4100102%"},{"$f":"IF($B2343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1537169%"}]
["SINAPI 100893","SINAPI","100893","ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X38,5 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG","16,07","16,18",null,"CR",{"$f":"IF($B2349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8220551%"},{"$f":"IF($B2349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3613707%"}]
["SINAPI 100899","SINAPI","100899","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA","M","87,05","90,79",null,"CR",{"$f":"IF($B2354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6520332%"},{"$f":"IF($B2354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6977078%"}]
["SINAPI 102521","SINAPI","102521","ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021","UN","120,33","135,08",null,"CR",{"$f":"IF($B2360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7777410%"},{"$f":"IF($B2360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,4232367%"}]
["SINAPI 96616","SINAPI","96616","LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024","M3","751,42","791,46",null,"CR",{"$f":"IF($B2365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9725339%"},{"$f":"IF($B2365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3663940%"}]
["SINAPI 96622","SINAPI","96622","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024","M3","171,53","179,03",null,"CR",{"$f":"IF($B2370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0765282%"},{"$f":"IF($B2370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1330054%"}]
["SINAPI 97086","SINAPI","97086","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021","M2","106,93","117,39",null,"CR",{"$f":"IF($B2376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,5371515%"},{"$f":"IF($B2376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,0525105%"}]
["SINAPI 97091","SINAPI","97091","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021","KG","13,30","13,41",null,"CR",{"$f":"IF($B2381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8338368%"},{"$f":"IF($B2381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5472263%"}]
["SINAPI 97092","SINAPI","97092","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021","KG","12,87","12,96",null,"CR",{"$f":"IF($B2382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2154566%"},{"$f":"IF($B2382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8837209%"}]
["SINAPI 97102","SINAPI","97102","EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","212,57","215,73",null,"AS",{"$f":"IF($B2387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3047421%"},{"$f":"IF($B2387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6592844%"}]
["SINAPI 103072","SINAPI","103072","EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","300,05","303,93",null,"AS",{"$f":"IF($B2392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9716444%"},{"$f":"IF($B2392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1563242%"}]
["SINAPI 103078","SINAPI","103078","EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","227,97","231,20",null,"AS",{"$f":"IF($B2398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7067523%"},{"$f":"IF($B2398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9748242%"}]
["SINAPI 92265","SINAPI","92265","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020","M2","148,57","153,14",null,"CR",{"$f":"IF($B2403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9731842%"},{"$f":"IF($B2403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3832777%"}]
["SINAPI 92270","SINAPI","92270","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020","M2","117,25","121,37",null,"CR",{"$f":"IF($B2408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7354172%"},{"$f":"IF($B2408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4019138%"}]
["SINAPI 92413","SINAPI","92413","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","88,17","96,02",null,"CR",{"$f":"IF($B2414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1131841%"},{"$f":"IF($B2414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,7885119%"}]
["SINAPI 92423","SINAPI","92423","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","74,86","78,46",null,"CR",{"$f":"IF($B2419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7224829%"},{"$f":"IF($B2419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9496034%"}]
["SINAPI 92435","SINAPI","92435","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","60,53","63,20",null,"CR",{"$f":"IF($B2425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3888520%"},{"$f":"IF($B2425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4907098%"}]
["SINAPI 92445","SINAPI","92445","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","62,95","66,65",null,"CR",{"$f":"IF($B2430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4694627%"},{"$f":"IF($B2430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0451468%"}]
["SINAPI 92450","SINAPI","92450","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","320,75","331,57",null,"CR",{"$f":"IF($B2435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8345036%"},{"$f":"IF($B2435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4157534%"}]
["SINAPI 92456","SINAPI","92456","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","155,72","163,12",null,"CR",{"$f":"IF($B2441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4178192%"},{"$f":"IF($B2441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6292521%"}]
["SINAPI 92461","SINAPI","92461","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","200,04","208,09",null,"CR",{"$f":"IF($B2446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8192044%"},{"$f":"IF($B2446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7439907%"}]
["SINAPI 92466","SINAPI","92466","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","245,22","251,78",null,"CR",{"$f":"IF($B2451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5299040%"},{"$f":"IF($B2451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7102417%"}]
["SINAPI 92467","SINAPI","92467","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","105,11","109,50",null,"CR",{"$f":"IF($B2452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8675078%"},{"$f":"IF($B2452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8793103%"}]
["SINAPI 92472","SINAPI","92472","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","111,14","115,86",null,"CR",{"$f":"IF($B2457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1634199%"},{"$f":"IF($B2457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1720737%"}]
["SINAPI 92478","SINAPI","92478","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","219,59","224,30",null,"CR",{"$f":"IF($B2463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2585601%"},{"$f":"IF($B2463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0897081%"}]
["SINAPI 92486","SINAPI","92486","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","125,66","135,36",null,"CR",{"$f":"IF($B2468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7299928%"},{"$f":"IF($B2468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4812621%"}]
["SINAPI 92496","SINAPI","92496","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","94,99","99,46",null,"AS",{"$f":"IF($B2473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0669478%"},{"$f":"IF($B2473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2730018%"}]
["SINAPI 92508","SINAPI","92508","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","118,15","122,25",null,"AS",{"$f":"IF($B2479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4509704%"},{"$f":"IF($B2479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0825688%"}]
["SINAPI 92518","SINAPI","92518","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","50,58","52,60",null,"AS",{"$f":"IF($B2484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6529155%"},{"$f":"IF($B2484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5829203%"}]
["SINAPI 92530","SINAPI","92530","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","43,71","45,30",null,"AS",{"$f":"IF($B2490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3675154%"},{"$f":"IF($B2490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0996015%"}]
["SINAPI 96252","SINAPI","96252","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024","M2","179,68","183,02",null,"CR",{"$f":"IF($B2495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5133960%"},{"$f":"IF($B2495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1342957%"}]
["SINAPI 96532","SINAPI","96532","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","155,97","169,77",null,"CR",{"$f":"IF($B2500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7432608%"},{"$f":"IF($B2500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,4257078%"}]
["SINAPI 96538","SINAPI","96538","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","237,15","255,46",null,"CR",{"$f":"IF($B2506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7448208%"},{"$f":"IF($B2506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4922452%"}]
["SINAPI 96543","SINAPI","96543","ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG","18,47","19,64",null,"CR",{"$f":"IF($B2511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2039258%"},{"$f":"IF($B2511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8205128%"}]
["SINAPI 101971","SINAPI","101971","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","173,84","177,25",null,"CR",{"$f":"IF($B2516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1688551%"},{"$f":"IF($B2516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8799480%"}]
["SINAPI 101973","SINAPI","101973","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","139,42","143,15",null,"CR",{"$f":"IF($B2517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5134979%"},{"$f":"IF($B2517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6796279%"}]
["SINAPI 101981","SINAPI","101981","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","263,02","275,38",null,"CR",{"$f":"IF($B2522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0951311%"},{"$f":"IF($B2522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2887887%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101988"},"SINAPI","101988","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2","246,76","250,88",null,"CR",{"$f":"IF($B2528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2960259%"},{"$f":"IF($B2528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7701021%"}]
["SINAPI 101993","SINAPI","101993","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020","M2","185,89","190,11",null,"CR",{"$f":"IF($B2533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0519005%"},{"$f":"IF($B2533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9701021%"}]
["SINAPI 101998","SINAPI","101998","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","184,93","189,50",null,"CR",{"$f":"IF($B2538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2505682%"},{"$f":"IF($B2538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2960126%"}]
["SINAPI 102004","SINAPI","102004","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","270,88","283,66",null,"CR",{"$f":"IF($B2544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1923858%"},{"$f":"IF($B2544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3838768%"}]
["SINAPI 102009","SINAPI","102009","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","311,90","330,71",null,"CR",{"$f":"IF($B2549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2877547%"},{"$f":"IF($B2549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8584574%"}]
["SINAPI 102015","SINAPI","102015","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","332,10","353,06",null,"CR",{"$f":"IF($B2555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0653754%"},{"$f":"IF($B2555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6909544%"}]
["SINAPI 102038","SINAPI","102038","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","208,25","219,56",null,"CR",{"$f":"IF($B2560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6170417%"},{"$f":"IF($B2560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0382194%"}]
["SINAPI 102043","SINAPI","102043","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","258,40","270,83",null,"CR",{"$f":"IF($B2565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7973732%"},{"$f":"IF($B2565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0203674%"}]
["SINAPI 102049","SINAPI","102049","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","278,49","294,19",null,"CR",{"$f":"IF($B2571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8554580%"},{"$f":"IF($B2571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3280005%"}]
["SINAPI 102060","SINAPI","102060","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","298,27","317,60",null,"CR",{"$f":"IF($B2576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2104838%"},{"$f":"IF($B2576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8664057%"}]
["SINAPI 102065","SINAPI","102065","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","197,42","206,81",null,"CR",{"$f":"IF($B2581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4237012%"},{"$f":"IF($B2581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6393260%"}]
["SINAPI 102066","SINAPI","102066","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","362,86","386,68",null,"CR",{"$f":"IF($B2582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6726308%"},{"$f":"IF($B2582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3353454%"}]
["SINAPI 102071","SINAPI","102071","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","208,55","218,70",null,"CR",{"$f":"IF($B2587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0571373%"},{"$f":"IF($B2587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3012820%"}]
["SINAPI 102077","SINAPI","102077","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3","5.200,00","5.424,96",null,"AS",{"$f":"IF($B2593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6330417%"},{"$f":"IF($B2593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6637420%"}]
["SINAPI 102087","SINAPI","102087","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","183,71","187,54",null,"CR",{"$f":"IF($B2598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9174611%"},{"$f":"IF($B2598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7019584%"}]
["SINAPI 103760","SINAPI","103760","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2","113,53","117,48",null,"CR",{"$f":"IF($B2603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5277163%"},{"$f":"IF($B2603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1626794%"}]
["SINAPI 104927","SINAPI","104927","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","62,74","67,62",null,"CR",{"$f":"IF($B2609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0664749%"},{"$f":"IF($B2609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8233028%"}]
["SINAPI 89996","SINAPI","89996","ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG","10,39","10,67",null,"CR",{"$f":"IF($B2614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5537270%"},{"$f":"IF($B2614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7558906%"}]
["SINAPI 91593","SINAPI","91593","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, TELA Q-138. AF_06/2019","KG","9,62","9,71",null,"CR",{"$f":"IF($B2619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6426332%"},{"$f":"IF($B2619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4248704%"}]
["SINAPI 91599","SINAPI","91599","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-159. AF_06/2019","KG","7,41","7,57",null,"CR",{"$f":"IF($B2625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3333333%"},{"$f":"IF($B2625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1797603%"}]
["SINAPI 92759","SINAPI","92759","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","13,33","13,88",null,"CR",{"$f":"IF($B2630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4352763%"},{"$f":"IF($B2630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3636363%"}]
["SINAPI 92765","SINAPI","92765","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","10,12","10,16",null,"CR",{"$f":"IF($B2636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1777557%"},{"$f":"IF($B2636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6561264%"}]
["SINAPI 92770","SINAPI","92770","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","11,62","11,82",null,"CR",{"$f":"IF($B2641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6521739%"},{"$f":"IF($B2641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2724167%"}]
["SINAPI 92798","SINAPI","92798","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022","KG","9,19","9,19",null,"CR",{"$f":"IF($B2646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1089324%"},{"$f":"IF($B2646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2176278%"}]
["SINAPI 92801","SINAPI","92801","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022","KG","9,93","10,04",null,"CR",{"$f":"IF($B2649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2816616%"},{"$f":"IF($B2649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2216649%"}]
["SINAPI 92805","SINAPI","92805","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022","KG","7,79","7,80",null,"CR",{"$f":"IF($B2653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5141388%"},{"$f":"IF($B2653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6418485%"}]
["SINAPI 92879","SINAPI","92879","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022","KG","9,69","9,70",null,"CR",{"$f":"IF($B2659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6204756%"},{"$f":"IF($B2659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7231404%"}]
["SINAPI 92884","SINAPI","92884","ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","11,95","12,17",null,"CR",{"$f":"IF($B2664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0362257%"},{"$f":"IF($B2664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6550868%"}]
["SINAPI 92915","SINAPI","92915","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","15,70","16,53",null,"CR",{"$f":"IF($B2669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,9691516%"},{"$f":"IF($B2669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4024390%"}]
["SINAPI 92923","SINAPI","92923","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","10,45","10,54",null,"CR",{"$f":"IF($B2675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4913294%"},{"$f":"IF($B2675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2141491%"}]
["SINAPI 95578","SINAPI","95578","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS","KG","8,76","8,83",null,"CR",{"$f":"IF($B2680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8331415%"},{"$f":"IF($B2680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5936073%"}]
["SINAPI 95583","SINAPI","95583","MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","14,95","15,71",null,"CR",{"$f":"IF($B2685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2879298%"},{"$f":"IF($B2685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6375881%"}]
["SINAPI 95945","SINAPI","95945","ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020","KG","15,28","15,92",null,"CR",{"$f":"IF($B2691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6427158%"},{"$f":"IF($B2691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6075949%"}]
["SINAPI 96545","SINAPI","96545","ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG","15,30","15,94",null,"CR",{"$f":"IF($B2696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4605263%"},{"$f":"IF($B2696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4722222%"}]
["SINAPI 102920","SINAPI","102920","ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG","8,16","8,30",null,"CR",{"$f":"IF($B2702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6304079%"},{"$f":"IF($B2702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1506682%"}]
["SINAPI 104104","SINAPI","104104","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 32,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","10,82","10,85",null,"CR",{"$f":"IF($B2707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7608897%"},{"$f":"IF($B2707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9426456%"}]
["SINAPI 104109","SINAPI","104109","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","14,96","15,56",null,"CR",{"$f":"IF($B2712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3771043%"},{"$f":"IF($B2712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3609314%"}]
["SINAPI 104110","SINAPI","104110","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","16,82","17,70",null,"CR",{"$f":"IF($B2713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7365269%"},{"$f":"IF($B2713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0797266%"}]
["SINAPI 104919","SINAPI","104919","ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG","12,31","12,66",null,"CR",{"$f":"IF($B2718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0212765%"},{"$f":"IF($B2718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3317422%"}]
["SINAPI 89995","SINAPI","89995","GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3","981,29","1.029,75",null,"CR",{"$f":"IF($B2724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5517895%"},{"$f":"IF($B2724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8216152%"}]
["SINAPI 90282","SINAPI","90282","GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:2,2:2,5:0,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","515,21","526,30",null,"CR",{"$f":"IF($B2729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3034379%"},{"$f":"IF($B2729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1305537%"}]
["SINAPI 94963","SINAPI","94963","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","444,01","455,50",null,"CR",{"$f":"IF($B2734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9878350%"},{"$f":"IF($B2734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1075561%"}]
["SINAPI 94969","SINAPI","94969","CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","436,28","446,29",null,"CR",{"$f":"IF($B2740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1818932%"},{"$f":"IF($B2740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1071268%"}]
["SINAPI 94974","SINAPI","94974","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3","437,34","451,93",null,"CR",{"$f":"IF($B2745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6233421%"},{"$f":"IF($B2745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1860326%"}]
["SINAPI 96558","SINAPI","96558","CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3","767,01","770,78",null,"AS",{"$f":"IF($B2750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0433818%"},{"$f":"IF($B2750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5189246%"}]
["SINAPI 99435","SINAPI","99435","CONCRETAGEM DE PAREDES EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","674,74","677,87",null,"AS",{"$f":"IF($B2756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8683664%"},{"$f":"IF($B2756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3169551%"}]
["SINAPI 102473","SINAPI","102473","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","510,32","522,11",null,"CR",{"$f":"IF($B2761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2759147%"},{"$f":"IF($B2761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2120225%"}]
["SINAPI 102479","SINAPI","102479","CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","506,32","516,89",null,"CR",{"$f":"IF($B2767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8992750%"},{"$f":"IF($B2767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6807275%"}]
["SINAPI 102484","SINAPI","102484","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","735,82","745,97",null,"CR",{"$f":"IF($B2772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5304191%"},{"$f":"IF($B2772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7763715%"}]
["SINAPI 103184","SINAPI","103184","CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021","M3","680,89","684,02",null,"CR",{"$f":"IF($B2777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8392649%"},{"$f":"IF($B2777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2824996%"}]
["SINAPI 103669","SINAPI","103669","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","930,21","961,76",null,"AS",{"$f":"IF($B2778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9814420%"},{"$f":"IF($B2778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5732113%"}]
["SINAPI 103674","SINAPI","103674","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3","679,78","686,40",null,"AS",{"$f":"IF($B2783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0135662%"},{"$f":"IF($B2783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9188622%"}]
["SINAPI 103679","SINAPI","103679","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM CREMALHEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","790,15","805,13",null,"AS",{"$f":"IF($B2788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7275512%"},{"$f":"IF($B2788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3712624%"}]
["SINAPI 103685","SINAPI","103685","CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3","666,12","671,12",null,"AS",{"$f":"IF($B2794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6412108%"},{"$f":"IF($B2794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3517936%"}]
["SINAPI 104923","SINAPI","104923","CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3","778,09","807,66",null,"AS",{"$f":"IF($B2799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5063449%"},{"$f":"IF($B2799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3088794%"}]
["SINAPI 98575","SINAPI","98575","TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023","M","65,14","69,68",null,"CR",{"$f":"IF($B2805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1556306%"},{"$f":"IF($B2805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8543521%"}]
["SINAPI 93191","SINAPI","93191","VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M","67,96","70,44",null,"CR",{"$f":"IF($B2810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3060982%"},{"$f":"IF($B2810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0249964%"}]
["SINAPI 93202","SINAPI","93202","FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024","M","26,20","28,18",null,"CR",{"$f":"IF($B2815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0610833%"},{"$f":"IF($B2815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7857144%"}]
["SINAPI 105024","SINAPI","105024","VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M","44,87","47,16",null,"CR",{"$f":"IF($B2821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7128066%"},{"$f":"IF($B2821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0877192%"}]
["SINAPI 105029","SINAPI","105029","CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M","42,82","44,70",null,"CR",{"$f":"IF($B2826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2169811%"},{"$f":"IF($B2826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3228719%"}]
["SINAPI 105035","SINAPI","105035","VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M","61,63","66,52",null,"AS",{"$f":"IF($B2832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4498275%"},{"$f":"IF($B2832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2076621%"}]
["SINAPI 105040","SINAPI","105040","CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M","29,92","32,29",null,"AS",{"$f":"IF($B2837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9144130%"},{"$f":"IF($B2837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6585367%"}]
["SINAPI 97737","SINAPI","97737","PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 70 LITROS , TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 70KG/M³. AF_03/2024","M3","3.076,35","3.272,22",null,"AS",{"$f":"IF($B2842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4092122%"},{"$f":"IF($B2842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0407600%"}]
["SINAPI 97738","SINAPI","97738","PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS","M3","4.155,32","4.425,49",null,"AS",{"$f":"IF($B2843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2208471%"},{"$f":"IF($B2843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8711266%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98617"},"SINAPI","98617","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","112,10","113,39",null,"CR",{"$f":"IF($B2848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0551322%"},{"$f":"IF($B2848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1339712%"}]
["SINAPI 98622","SINAPI","98622","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","162,36","163,60",null,"CR",{"$f":"IF($B2853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7039189%"},{"$f":"IF($B2853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4345825%"}]
["SINAPI 98656","SINAPI","98656","EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 40 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018","M","692,66","721,88",null,"CR",{"$f":"IF($B2859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9445040%"},{"$f":"IF($B2859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9392780%"}]
["SINAPI 98749","SINAPI","98749","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=5/16''. AF_06/2018","M","100,50","106,27",null,"CR",{"$f":"IF($B2864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4170814%"},{"$f":"IF($B2864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9249741%"}]
["SINAPI 100764","SINAPI","100764","VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA","KG","19,43","19,63",null,"AS",{"$f":"IF($B2870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3119457%"},{"$f":"IF($B2870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2314049%"}]
["SINAPI 100769","SINAPI","100769","CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","25,83","26,39",null,"AS",{"$f":"IF($B2875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0179617%"},{"$f":"IF($B2875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9541984%"}]
["SINAPI 100774","SINAPI","100774","ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA","KG","14,54","14,59",null,"AS",{"$f":"IF($B2880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4458420%"},{"$f":"IF($B2880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9881862%"}]
["SINAPI 103796","SINAPI","103796","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, EM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022","M2","50,31","52,29",null,"CR",{"$f":"IF($B2886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2575244%"},{"$f":"IF($B2886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1472392%"}]
["SINAPI 103801","SINAPI","103801","CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022","M3","644,46","669,45",null,"AS",{"$f":"IF($B2891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9951562%"},{"$f":"IF($B2891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8348452%"}]
["SINAPI 103930","SINAPI","103930","BACIA DE DISSIPAÇÃO, LARGURA ATÉ 1 M, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO (DEB 01, 02), COM PREPARO MANUAL, FCK = 20 MPA, LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","716,35","745,80",null,"AS",{"$f":"IF($B2896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4283755%"},{"$f":"IF($B2896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3845141%"}]
["SINAPI 105045","SINAPI","105045","VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 15 CM. AF_03/2024","M","53,41","55,53",null,"AS",{"$f":"IF($B2902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6249062%"},{"$f":"IF($B2902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5202885%"}]
["SINAPI 105058","SINAPI","105058","PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M","385,94","387,63",null,"CR",{"$f":"IF($B2907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7055043%"},{"$f":"IF($B2907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1297572%"}]
["SINAPI 105061","SINAPI","105061","PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M","71,61","74,67",null,"CR",{"$f":"IF($B2908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3805396%"},{"$f":"IF($B2908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4101876%"}]
["SINAPI 105077","SINAPI","105077","PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M","149,28","151,13",null,"CR",{"$f":"IF($B2913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6737484%"},{"$f":"IF($B2913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8044485%"}]
["SINAPI 105084","SINAPI","105084","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024","M","66,89","69,03",null,"AS",{"$f":"IF($B2918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8742891%"},{"$f":"IF($B2918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3607888%"}]
["SINAPI 105090","SINAPI","105090","PISO DE MADEIRA, SOBRE VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM. AF_03/2024","M2","380,43","383,39",null,"CR",{"$f":"IF($B2924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8057205%"},{"$f":"IF($B2924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5383090%"}]
["SINAPI 105098","SINAPI","105098","PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M","117,81","119,34",null,"CR",{"$f":"IF($B2929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0431459%"},{"$f":"IF($B2929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2227718%"}]
["SINAPI 98555","SINAPI","98555","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023","M2","30,11","32,35",null,"CR",{"$f":"IF($B2935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0053262%"},{"$f":"IF($B2935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7677299%"}]
["SINAPI 98547","SINAPI","98547","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023","M2","227,12","232,63",null,"CR",{"$f":"IF($B2940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9803990%"},{"$f":"IF($B2940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9913559%"}]
["SINAPI 98564","SINAPI","98564","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023","M2","43,88","46,34",null,"CR",{"$f":"IF($B2945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7726753%"},{"$f":"IF($B2945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2702702%"}]
["SINAPI 98570","SINAPI","98570","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023","M2","88,24","93,96",null,"CR",{"$f":"IF($B2951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1384475%"},{"$f":"IF($B2951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7872975%"}]
["SINAPI 91833","SINAPI","91833","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA","M","19,20","20,47",null,"CR",{"$f":"IF($B2956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1116937%"},{"$f":"IF($B2956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8157248%"}]
["SINAPI 91839","SINAPI","91839","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA","M","20,12","21,53",null,"CR",{"$f":"IF($B2961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7155733%"},{"$f":"IF($B2961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4029012%"}]
["SINAPI 91849","SINAPI","91849","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","8,41","8,90",null,"CR",{"$f":"IF($B2967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4071856%"},{"$f":"IF($B2967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0000000%"}]
["SINAPI 91852","SINAPI","91852","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","9,31","10,02",null,"CR",{"$f":"IF($B2970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5622968%"},{"$f":"IF($B2970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3567840%"}]
["SINAPI 91856","SINAPI","91856","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","13,47","14,33",null,"CR",{"$f":"IF($B2974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5366218%"},{"$f":"IF($B2974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2280701%"}]
["SINAPI 91862","SINAPI","91862","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","10,70","11,30",null,"CR",{"$f":"IF($B2979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0282485%"},{"$f":"IF($B2979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4478144%"}]
["SINAPI 91867","SINAPI","91867","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","11,60","12,15",null,"CR",{"$f":"IF($B2984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8561525%"},{"$f":"IF($B2984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0364238%"}]
["SINAPI 91873","SINAPI","91873","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","25,23","26,50",null,"CR",{"$f":"IF($B2990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9220985%"},{"$f":"IF($B2990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2165026%"}]
["SINAPI 93012","SINAPI","93012","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","93,44","94,67",null,"CR",{"$f":"IF($B2995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1075291%"},{"$f":"IF($B2995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3023255%"}]
["SINAPI 97669","SINAPI","97669","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","22,21","23,09",null,"CR",{"$f":"IF($B3001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1877256%"},{"$f":"IF($B3001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0516717%"}]
["SINAPI 91877","SINAPI","91877","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","11,99","13,06",null,"CR",{"$f":"IF($B3006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4621849%"},{"$f":"IF($B3006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,1364688%"}]
["SINAPI 91882","SINAPI","91882","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","9,55","10,59",null,"CR",{"$f":"IF($B3011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,7215190%"},{"$f":"IF($B3011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,9677420%"}]
["SINAPI 91890","SINAPI","91890","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","13,13","14,32",null,"CR",{"$f":"IF($B3017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1013047%"},{"$f":"IF($B3017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,7749649%"}]
["SINAPI 91898","SINAPI","91898","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","21,61","23,21",null,"CR",{"$f":"IF($B3022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8468677%"},{"$f":"IF($B3022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6113989%"}]
["SINAPI 91905","SINAPI","91905","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","14,42","15,55",null,"CR",{"$f":"IF($B3027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4996510%"},{"$f":"IF($B3027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2947641%"}]
["SINAPI 91914","SINAPI","91914","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","17,34","19,05",null,"CR",{"$f":"IF($B3033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,6253619%"},{"$f":"IF($B3033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,1916799%"}]
["SINAPI 91922","SINAPI","91922","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","25,71","27,83",null,"CR",{"$f":"IF($B3038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6042885%"},{"$f":"IF($B3038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3423424%"}]
["SINAPI 93013","SINAPI","93013","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","14,99","16,29",null,"CR",{"$f":"IF($B3039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,3824515%"},{"$f":"IF($B3039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,0900124%"}]
["SINAPI 93018","SINAPI","93018","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","22,95","24,90",null,"CR",{"$f":"IF($B3044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2498908%"},{"$f":"IF($B3044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9806686%"}]
["SINAPI 97559","SINAPI","97559","CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","12,86","14,05",null,"CR",{"$f":"IF($B3049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,2884013%"},{"$f":"IF($B3049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,9318997%"}]
["SINAPI 91926","SINAPI","91926","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","4,00","4,16",null,"CR",{"$f":"IF($B3055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6997455%"},{"$f":"IF($B3055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7804878%"}]
["SINAPI 91931","SINAPI","91931","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","9,37","9,66",null,"CR",{"$f":"IF($B3060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2926045%"},{"$f":"IF($B3060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7255717%"}]
["SINAPI 92979","SINAPI","92979","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","10,31","10,36",null,"CR",{"$f":"IF($B3065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9268292%"},{"$f":"IF($B3065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3041788%"}]
["SINAPI 92988","SINAPI","92988","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","51,93","52,42",null,"CR",{"$f":"IF($B3071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6669236%"},{"$f":"IF($B3071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5138490%"}]
["SINAPI 92998","SINAPI","92998","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","179,29","180,47",null,"CR",{"$f":"IF($B3076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0113813%"},{"$f":"IF($B3076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6338894%"}]
["SINAPI 101887","SINAPI","101887","CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","15,35","15,39",null,"CR",{"$f":"IF($B3082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5081967%"},{"$f":"IF($B3082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7658600%"}]
["SINAPI 91939","SINAPI","91939","CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","29,54","32,75",null,"CR",{"$f":"IF($B3087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,7572157%"},{"$f":"IF($B3087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,0153140%"}]
["SINAPI 91944","SINAPI","91944","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","14,63","15,64",null,"CR",{"$f":"IF($B3092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1885753%"},{"$f":"IF($B3092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9459459%"}]
["SINAPI 92870","SINAPI","92870","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","30,79","34,11",null,"CR",{"$f":"IF($B3098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,3736980%"},{"$f":"IF($B3098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,6265805%"}]
["SINAPI 95779","SINAPI","95779","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","25,80","27,13",null,"CR",{"$f":"IF($B3103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7386231%"},{"$f":"IF($B3103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1201478%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95780"},"SINAPI","95780","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","33,85","35,33",null,"CR",{"$f":"IF($B3104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8126664%"},{"$f":"IF($B3104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8837538%"}]
["SINAPI 95789","SINAPI","95789","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","42,10","44,35",null,"CR",{"$f":"IF($B3109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0002379%"},{"$f":"IF($B3109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4190562%"}]
["SINAPI 95801","SINAPI","95801","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","41,89","44,21",null,"CR",{"$f":"IF($B3114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0583173%"},{"$f":"IF($B3114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5367896%"}]
["SINAPI 95807","SINAPI","95807","CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","27,28","28,84",null,"CR",{"$f":"IF($B3120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1947097%"},{"$f":"IF($B3120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7074357%"}]
["SINAPI 95812","SINAPI","95812","CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","28,19","29,70",null,"CR",{"$f":"IF($B3125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0135039%"},{"$f":"IF($B3125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4249578%"}]
["SINAPI 95817","SINAPI","95817","CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4\"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","38,31","40,90",null,"CR",{"$f":"IF($B3130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7625523%"},{"$f":"IF($B3130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4434100%"}]
["SINAPI 97885","SINAPI","97885","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020","UN","1.210,99","1.227,99",null,"AS",{"$f":"IF($B3136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6821372%"},{"$f":"IF($B3136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9514127%"}]
["SINAPI 97890","SINAPI","97890","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020","UN","752,96","798,20",null,"AS",{"$f":"IF($B3141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1940751%"},{"$f":"IF($B3141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7584544%"}]
["SINAPI 104397","SINAPI","104397","CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","27,55","29,13",null,"CR",{"$f":"IF($B3147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5296687%"},{"$f":"IF($B3147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0571231%"}]
["SINAPI 104402","SINAPI","104402","CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","26,82","28,51",null,"CR",{"$f":"IF($B3152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7663551%"},{"$f":"IF($B3152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4050632%"}]
["SINAPI 93654","SINAPI","93654","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","11,47","11,74",null,"CR",{"$f":"IF($B3157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6491228%"},{"$f":"IF($B3157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6952054%"}]
["SINAPI 93660","SINAPI","93660","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","51,97","52,38",null,"CR",{"$f":"IF($B3163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7967636%"},{"$f":"IF($B3163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5247562%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93665"},"SINAPI","93665","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","62,29","63,86",null,"CR",{"$f":"IF($B3168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4316026%"},{"$f":"IF($B3168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5133270%"}]
["SINAPI 93670","SINAPI","93670","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","70,69","71,84",null,"CR",{"$f":"IF($B3173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0000000%"},{"$f":"IF($B3173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4301644%"}]
["SINAPI 93671","SINAPI","93671","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","75,09","76,67",null,"CR",{"$f":"IF($B3174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9548180%"},{"$f":"IF($B3174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7277712%"}]
["SINAPI 97361","SINAPI","97361","QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","9.244,38","9.286,69",null,"CR",{"$f":"IF($B3179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8189232%"},{"$f":"IF($B3179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2617860%"}]
["SINAPI 101879","SINAPI","101879","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","522,95","526,42",null,"CR",{"$f":"IF($B3185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0797199%"},{"$f":"IF($B3185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7103308%"}]
["SINAPI 101890","SINAPI","101890","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","15,09","15,47",null,"CR",{"$f":"IF($B3190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5896069%"},{"$f":"IF($B3190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6738141%"}]
["SINAPI 101895","SINAPI","101895","DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","391,03","398,68",null,"CR",{"$f":"IF($B3195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0444023%"},{"$f":"IF($B3195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7323766%"}]
["SINAPI 101901","SINAPI","101901","CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","231,68","232,51",null,"CR",{"$f":"IF($B3201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1888356%"},{"$f":"IF($B3201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5338782%"}]
["SINAPI 101946","SINAPI","101946","QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","157,31","166,11",null,"CR",{"$f":"IF($B3206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4737678%"},{"$f":"IF($B3206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9464016%"}]
["SINAPI 91951","SINAPI","91951","SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","14,88","15,49",null,"CR",{"$f":"IF($B3212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6081081%"},{"$f":"IF($B3212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6454957%"}]
["SINAPI 91956","SINAPI","91956","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","41,50","44,31",null,"CR",{"$f":"IF($B3217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6787264%"},{"$f":"IF($B3217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3806189%"}]
["SINAPI 91961","SINAPI","91961","INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","59,24","63,28",null,"CR",{"$f":"IF($B3222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1221864%"},{"$f":"IF($B3222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8260731%"}]
["SINAPI 91967","SINAPI","91967","INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","62,41","66,45",null,"CR",{"$f":"IF($B3228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9775136%"},{"$f":"IF($B3228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6349924%"}]
["SINAPI 91972","SINAPI","91972","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","80,52","85,83",null,"CR",{"$f":"IF($B3233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6339341%"},{"$f":"IF($B3233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3161944%"}]
["SINAPI 91977","SINAPI","91977","INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","116,68","123,85",null,"CR",{"$f":"IF($B3238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8141888%"},{"$f":"IF($B3238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4080181%"}]
["SINAPI 91978","SINAPI","91978","INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","41,27","43,60",null,"CR",{"$f":"IF($B3239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6760495%"},{"$f":"IF($B3239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1717960%"}]
["SINAPI 91983","SINAPI","91983","DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","111,82","113,90",null,"CR",{"$f":"IF($B3244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4454594%"},{"$f":"IF($B3244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0725274%"}]
["SINAPI 91989","SINAPI","91989","INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","33,67","35,75",null,"CR",{"$f":"IF($B3250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1378692%"},{"$f":"IF($B3250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7696629%"}]
["SINAPI 91994","SINAPI","91994","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","24,14","25,97",null,"CR",{"$f":"IF($B3255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7828974%"},{"$f":"IF($B3255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5401235%"}]
["SINAPI 91999","SINAPI","91999","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","23,15","24,55",null,"CR",{"$f":"IF($B3260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2345036%"},{"$f":"IF($B3260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8255006%"}]
["SINAPI 92005","SINAPI","92005","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","61,70","65,74",null,"CR",{"$f":"IF($B3266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4386677%"},{"$f":"IF($B3266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1073334%"}]
["SINAPI 92010","SINAPI","92010","TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","66,52","71,30",null,"CR",{"$f":"IF($B3271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2070418%"},{"$f":"IF($B3271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9505895%"}]
["SINAPI 92016","SINAPI","92016","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","67,06","71,27",null,"CR",{"$f":"IF($B3277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6706497%"},{"$f":"IF($B3277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2990444%"}]
["SINAPI 92021","SINAPI","92021","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","126,37","133,90",null,"CR",{"$f":"IF($B3282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7041495%"},{"$f":"IF($B3282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2705126%"}]
["SINAPI 92026","SINAPI","92026","INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","56,27","60,06",null,"CR",{"$f":"IF($B3287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5346270%"},{"$f":"IF($B3287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2392863%"}]
["SINAPI 92032","SINAPI","92032","INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","69,18","73,96",null,"CR",{"$f":"IF($B3293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5057870%"},{"$f":"IF($B3293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2246278%"}]
["SINAPI 97584","SINAPI","97584","LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","120,11","121,68",null,"AS",{"$f":"IF($B3297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0139953%"},{"$f":"IF($B3297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1940789%"}]
["SINAPI 97610","SINAPI","97610","LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","15,59","16,31",null,"CR",{"$f":"IF($B3304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0746941%"},{"$f":"IF($B3304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1768330%"}]
["SINAPI 100902","SINAPI","100902","LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","24,36","25,43",null,"CR",{"$f":"IF($B3305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8834911%"},{"$f":"IF($B3305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9408284%"}]
["SINAPI 101491","SINAPI","101491","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.528,20","1.577,47",null,"AS",{"$f":"IF($B3310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8450821%"},{"$f":"IF($B3310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3590498%"}]
["SINAPI 101497","SINAPI","101497","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.652,82","1.706,82",null,"AS",{"$f":"IF($B3316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0425418%"},{"$f":"IF($B3316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5780140%"}]
["SINAPI 101502","SINAPI","101502","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.787,44","1.843,28",null,"AS",{"$f":"IF($B3321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2293035%"},{"$f":"IF($B3321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6742932%"}]
["SINAPI 101507","SINAPI","101507","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.999,55","2.054,92",null,"AS",{"$f":"IF($B3326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0359611%"},{"$f":"IF($B3326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2848754%"}]
["SINAPI 101513","SINAPI","101513","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","810,63","833,02",null,"CR",{"$f":"IF($B3332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9053449%"},{"$f":"IF($B3332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1480657%"}]
["SINAPI 101518","SINAPI","101518","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","908,29","931,32",null,"CR",{"$f":"IF($B3337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6348304%"},{"$f":"IF($B3337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7164633%"}]
["SINAPI 101523","SINAPI","101523","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.283,98","1.308,45",null,"CR",{"$f":"IF($B3342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7233038%"},{"$f":"IF($B3342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3925358%"}]
["SINAPI 101529","SINAPI","101529","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.190,35","1.220,86",null,"CR",{"$f":"IF($B3348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6246052%"},{"$f":"IF($B3348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7414190%"}]
["SINAPI 101534","SINAPI","101534","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN","1.460,39","1.494,85",null,"CR",{"$f":"IF($B3353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5268113%"},{"$f":"IF($B3353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4887410%"}]
["SINAPI 101540","SINAPI","101540","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","114,58","118,51",null,"AS",{"$f":"IF($B3359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1353711%"},{"$f":"IF($B3359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7653018%"}]
["SINAPI 101545","SINAPI","101545","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","129,03","133,41",null,"AS",{"$f":"IF($B3364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8795470%"},{"$f":"IF($B3364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4848484%"}]
["SINAPI 101553","SINAPI","101553","ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","13,98","14,54",null,"AS",{"$f":"IF($B3369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2816091%"},{"$f":"IF($B3369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1092669%"}]
["SINAPI 101554","SINAPI","101554","ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM  AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","10,18","10,74",null,"AS",{"$f":"IF($B3370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3992094%"},{"$f":"IF($B3370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7729831%"}]
["SINAPI 101562","SINAPI","101562","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","23,61","23,62",null,"CR",{"$f":"IF($B3375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2119542%"},{"$f":"IF($B3375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2542372%"}]
["SINAPI 101630","SINAPI","101630","SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","79,42","81,94",null,"CR",{"$f":"IF($B3381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5611048%"},{"$f":"IF($B3381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0293398%"}]
["SINAPI 101651","SINAPI","101651","SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020","UN","69,06","70,31",null,"CR",{"$f":"IF($B3386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1885067%"},{"$f":"IF($B3386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7583749%"}]
["SINAPI 101657","SINAPI","101657","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","455,26","457,55",null,"CR",{"$f":"IF($B3391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1024784%"},{"$f":"IF($B3391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5812672%"}]
["SINAPI 101664","SINAPI","101664","ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","26,72","28,84",null,"AS",{"$f":"IF($B3397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9688788%"},{"$f":"IF($B3397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7266412%"}]
["SINAPI 100581","SINAPI","100581","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","532,57","550,77",null,"CR",{"$f":"IF($B3402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0574755%"},{"$f":"IF($B3402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6655224%"}]
["SINAPI 100586","SINAPI","100586","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","681,32","710,85",null,"CR",{"$f":"IF($B3407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6868283%"},{"$f":"IF($B3407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7320875%"}]
["SINAPI 100592","SINAPI","100592","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","764,54","795,76",null,"CR",{"$f":"IF($B3413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1461988%"},{"$f":"IF($B3413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0826566%"}]
["SINAPI 100597","SINAPI","100597","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.057,17","1.098,48",null,"CR",{"$f":"IF($B3418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0534710%"},{"$f":"IF($B3418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9092796%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100603"},"SINAPI","100603","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.433,89","1.509,50",null,"CR",{"$f":"IF($B3424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4999302%"},{"$f":"IF($B3424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8827388%"}]
["SINAPI 100608","SINAPI","100608","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","997,72","1.043,26",null,"CR",{"$f":"IF($B3429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1349950%"},{"$f":"IF($B3429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2737314%"}]
["SINAPI 100613","SINAPI","100613","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.545,34","1.627,39",null,"CR",{"$f":"IF($B3434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7164808%"},{"$f":"IF($B3434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1096257%"}]
["SINAPI 100614","SINAPI","100614","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","851,30","884,90",null,"CR",{"$f":"IF($B3435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3108270%"},{"$f":"IF($B3435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1840379%"}]
["SINAPI 100619","SINAPI","100619","POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","632,63","646,43",null,"AS",{"$f":"IF($B3440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4279752%"},{"$f":"IF($B3440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2763166%"}]
["SINAPI 97607","SINAPI","97607","LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","108,68","111,05",null,"AS",{"$f":"IF($B3446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4069981%"},{"$f":"IF($B3446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2563755%"}]
["SINAPI 102106","SINAPI","102106","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","23.940,15","23.995,96",null,"AS",{"$f":"IF($B3451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4356719%"},{"$f":"IF($B3451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6648739%"}]
["SINAPI 103654","SINAPI","103654","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022","UN","63.069,65","63.130,25",null,"AS",{"$f":"IF($B3456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5920770%"},{"$f":"IF($B3456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6875009%"}]
["SINAPI 96976","SINAPI","96976","CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M","137,26","141,04",null,"AS",{"$f":"IF($B3462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9123011%"},{"$f":"IF($B3462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1422891%"}]
["SINAPI 96985","SINAPI","96985","HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8\", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","107,01","108,45",null,"CR",{"$f":"IF($B3467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2476154%"},{"$f":"IF($B3467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4666912%"}]
["SINAPI 98463","SINAPI","98463","SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","25,48","27,28",null,"AS",{"$f":"IF($B3472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4132913%"},{"$f":"IF($B3472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1538744%"}]
["SINAPI 104753","SINAPI","104753","CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","25,16","26,24",null,"CR",{"$f":"IF($B3478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3661747%"},{"$f":"IF($B3478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3802601%"}]
["SINAPI 104758","SINAPI","104758","FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN","13,87","15,61",null,"CR",{"$f":"IF($B3483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7004342%"},{"$f":"IF($B3483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,2926046%"}]
["SINAPI 104764","SINAPI","104764","SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023","M","20,77","21,76",null,"AS",{"$f":"IF($B3489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5026557%"},{"$f":"IF($B3489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7498848%"}]
["SINAPI 104772","SINAPI","104772","FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN","2,28","2,57",null,"CR",{"$f":"IF($B3494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,9279280%"},{"$f":"IF($B3494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,4780877%"}]
["SINAPI 104785","SINAPI","104785","FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M","13,03","13,77",null,"AS",{"$f":"IF($B3499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0308641%"},{"$f":"IF($B3499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5849744%"}]
["SINAPI 96765","SINAPI","96765","ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2\", ADAPTADOR STORZ 2 1/2\", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2\" X 1 1/2\" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.381,50","1.398,99",null,"AS",{"$f":"IF($B3500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8426546%"},{"$f":"IF($B3500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9948602%"}]
["SINAPI 101909","SINAPI","101909","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","247,00","249,63",null,"AS",{"$f":"IF($B3505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6005264%"},{"$f":"IF($B3505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5884450%"}]
["SINAPI 101914","SINAPI","101914","CAIXA DE INCÊNDIO 60X90X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","460,41","468,22",null,"CR",{"$f":"IF($B3510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4975016%"},{"$f":"IF($B3510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9907713%"}]
["SINAPI 98263","SINAPI","98263","CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","4,73","5,11",null,"CR",{"$f":"IF($B3516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7526882%"},{"$f":"IF($B3516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3824702%"}]
["SINAPI 98268","SINAPI","98268","CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","18,00","18,60",null,"CR",{"$f":"IF($B3521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5471803%"},{"$f":"IF($B3521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1226364%"}]
["SINAPI 98274","SINAPI","98274","CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","3,42","3,48",null,"CR",{"$f":"IF($B3527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0591715%"},{"$f":"IF($B3527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3702623%"}]
["SINAPI 98279","SINAPI","98279","CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","34,10","34,48",null,"CR",{"$f":"IF($B3532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8783068%"},{"$f":"IF($B3532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9069767%"}]
["SINAPI 98284","SINAPI","98284","CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","9,93","10,79",null,"CR",{"$f":"IF($B3537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2044761%"},{"$f":"IF($B3537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,0093458%"}]
["SINAPI 98290","SINAPI","98290","CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","3,45","3,58",null,"CR",{"$f":"IF($B3543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7138643%"},{"$f":"IF($B3543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3561253%"}]
["SINAPI 98401","SINAPI","98401","CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","21,52","22,12",null,"CR",{"$f":"IF($B3548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1721885%"},{"$f":"IF($B3548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4280526%"}]
["SINAPI 100562","SINAPI","100562","QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","276,49","283,27",null,"CR",{"$f":"IF($B3554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1210333%"},{"$f":"IF($B3554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1593035%"}]
["SINAPI 98397","SINAPI","98397","PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024","M2","12,96","14,01",null,"CR",{"$f":"IF($B3559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5818464%"},{"$f":"IF($B3559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3369176%"}]
["SINAPI 103248","SINAPI","103248","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","2.238,53","2.252,06",null,"AS",{"$f":"IF($B3564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7346771%"},{"$f":"IF($B3564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3126110%"}]
["SINAPI 103249","SINAPI","103249","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","2.405,31","2.418,84",null,"AS",{"$f":"IF($B3565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4757157%"},{"$f":"IF($B3565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0152473%"}]
["SINAPI 103254","SINAPI","103254","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","4.057,98","4.073,25",null,"AS",{"$f":"IF($B3570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3248535%"},{"$f":"IF($B3570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6912699%"}]
["SINAPI 103259","SINAPI","103259","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN","6.059,29","6.082,33",null,"AS",{"$f":"IF($B3575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3489783%"},{"$f":"IF($B3575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7188862%"}]
["SINAPI 103265","SINAPI","103265","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","21.292,12","21.330,17",null,"AS",{"$f":"IF($B3581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1045953%"},{"$f":"IF($B3581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2811046%"}]
["SINAPI 103270","SINAPI","103270","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","8.020,20","8.044,14",null,"AS",{"$f":"IF($B3586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8442344%"},{"$f":"IF($B3586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1363563%"}]
["SINAPI 103276","SINAPI","103276","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","14.458,85","14.499,42",null,"AS",{"$f":"IF($B3592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7342523%"},{"$f":"IF($B3592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0092749%"}]
["SINAPI 103290","SINAPI","103290","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA","M","46,79","47,38",null,"AS",{"$f":"IF($B3597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8191945%"},{"$f":"IF($B3597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9504866%"}]
["SINAPI 98294","SINAPI","98294","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","6,88","6,97",null,"CR",{"$f":"IF($B3602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6257309%"},{"$f":"IF($B3602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8124098%"}]
["SINAPI 98300","SINAPI","98300","CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","5,63","6,06",null,"CR",{"$f":"IF($B3608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4820143%"},{"$f":"IF($B3608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3333334%"}]
["SINAPI 98306","SINAPI","98306","BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","62,58","66,52",null,"CR",{"$f":"IF($B3613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8284250%"},{"$f":"IF($B3613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4657534%"}]
["SINAPI 100554","SINAPI","100554","CABO COAXIAL RG59 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","5,36","5,77",null,"CR",{"$f":"IF($B3618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3584905%"},{"$f":"IF($B3618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1383538%"}]
["SINAPI 89403","SINAPI","89403","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","19,05","20,14",null,"CR",{"$f":"IF($B3625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4056902%"},{"$f":"IF($B3625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9138016%"}]
["SINAPI 89450","SINAPI","89450","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","30,91","31,14",null,"CR",{"$f":"IF($B3630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5675413%"},{"$f":"IF($B3630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2733118%"}]
["SINAPI 89451","SINAPI","89451","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","50,44","50,72",null,"CR",{"$f":"IF($B3631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4742902%"},{"$f":"IF($B3631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0078973%"}]
["SINAPI 89512","SINAPI","89512","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","47,98","50,30",null,"CR",{"$f":"IF($B3636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9227396%"},{"$f":"IF($B3636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1740342%"}]
["SINAPI 89634","SINAPI","89634","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","35,67","37,68",null,"CR",{"$f":"IF($B3641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9072512%"},{"$f":"IF($B3641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3878691%"}]
["SINAPI 89714","SINAPI","89714","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","36,41","38,97",null,"CR",{"$f":"IF($B3647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5883324%"},{"$f":"IF($B3647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2872203%"}]
["SINAPI 89773","SINAPI","89773","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","142,22","142,50",null,"CR",{"$f":"IF($B3652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1889686%"},{"$f":"IF($B3652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3901565%"}]
["SINAPI 89849","SINAPI","89849","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","55,98","57,78",null,"CR",{"$f":"IF($B3658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8319027%"},{"$f":"IF($B3658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3319473%"}]
["SINAPI 92278","SINAPI","92278","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","131,26","131,77",null,"AS",{"$f":"IF($B3663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3323170%"},{"$f":"IF($B3663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7105003%"}]
["SINAPI 92283","SINAPI","92283","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","177,15","177,68",null,"AS",{"$f":"IF($B3668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8467272%"},{"$f":"IF($B3668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1396396%"}]
["SINAPI 92307","SINAPI","92307","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","72,93","73,94",null,"AS",{"$f":"IF($B3674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5357485%"},{"$f":"IF($B3674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7739271%"}]
["SINAPI 92321","SINAPI","92321","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","76,70","79,90",null,"AS",{"$f":"IF($B3679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8611691%"},{"$f":"IF($B3679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8326653%"}]
["SINAPI 92335","SINAPI","92335","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","84,79","86,31",null,"CR",{"$f":"IF($B3684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1517583%"},{"$f":"IF($B3684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7173661%"}]
["SINAPI 92342","SINAPI","92342","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","113,99","116,99",null,"CR",{"$f":"IF($B3690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2717219%"},{"$f":"IF($B3690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4127255%"}]
["SINAPI 92362","SINAPI","92362","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","150,39","151,60",null,"CR",{"$f":"IF($B3695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9697292%"},{"$f":"IF($B3695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7286166%"}]
["SINAPI 92364","SINAPI","92364","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","51,50","52,53",null,"CR",{"$f":"IF($B3696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3175715%"},{"$f":"IF($B3696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0404425%"}]
["SINAPI 92645","SINAPI","92645","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","55,90","56,84",null,"CR",{"$f":"IF($B3701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2632993%"},{"$f":"IF($B3701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7491632%"}]
["SINAPI 92652","SINAPI","92652","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","55,96","57,54",null,"CR",{"$f":"IF($B3706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5165503%"},{"$f":"IF($B3706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7702749%"}]
["SINAPI 92688","SINAPI","92688","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","36,79","38,50",null,"CR",{"$f":"IF($B3712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8126361%"},{"$f":"IF($B3712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9625195%"}]
["SINAPI 94463","SINAPI","94463","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","110,40","112,95",null,"CR",{"$f":"IF($B3717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2779439%"},{"$f":"IF($B3717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2073548%"}]
["SINAPI 94648","SINAPI","94648","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","6,88","7,14",null,"CR",{"$f":"IF($B3723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9353891%"},{"$f":"IF($B3723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8361581%"}]
["SINAPI 94653","SINAPI","94653","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","58,49","59,77",null,"CR",{"$f":"IF($B3728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6301369%"},{"$f":"IF($B3728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4967331%"}]
["SINAPI 94718","SINAPI","94718","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","47,28","47,67",null,"CR",{"$f":"IF($B3733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0603430%"},{"$f":"IF($B3733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8576527%"}]
["SINAPI 95697","SINAPI","95697","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","76,72","77,46",null,"CR",{"$f":"IF($B3739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9890396%"},{"$f":"IF($B3739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8760501%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96646"},"SINAPI","96646","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","23,68","24,71",null,"CR",{"$f":"IF($B3744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9720101%"},{"$f":"IF($B3744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0568643%"}]
["SINAPI 96669","SINAPI","96669","TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","16,84","17,51",null,"CR",{"$f":"IF($B3749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8506571%"},{"$f":"IF($B3749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7841561%"}]
["SINAPI 96675","SINAPI","96675","TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","152,31","154,34",null,"CR",{"$f":"IF($B3755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2451875%"},{"$f":"IF($B3755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4528008%"}]
["SINAPI 96680","SINAPI","96680","TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","96,93","98,58",null,"CR",{"$f":"IF($B3760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5627258%"},{"$f":"IF($B3760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0787657%"}]
["SINAPI 96681","SINAPI","96681","TUBO, PPR, DN 75, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","130,61","132,55",null,"CR",{"$f":"IF($B3761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1925846%"},{"$f":"IF($B3761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5223429%"}]
["SINAPI 96720","SINAPI","96720","TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","16,19","16,79",null,"CR",{"$f":"IF($B3766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7808814%"},{"$f":"IF($B3766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4643499%"}]
["SINAPI 96725","SINAPI","96725","TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","107,45","109,49",null,"CR",{"$f":"IF($B3771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7384013%"},{"$f":"IF($B3771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3924490%"}]
["SINAPI 96731","SINAPI","96731","TUBO, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","56,37","57,48",null,"CR",{"$f":"IF($B3777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0824449%"},{"$f":"IF($B3777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7528324%"}]
["SINAPI 96798","SINAPI","96798","TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","M","10,52","10,86",null,"CR",{"$f":"IF($B3782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0764818%"},{"$f":"IF($B3782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6641998%"}]
["SINAPI 97328","SINAPI","97328","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","42,42","42,74",null,"AS",{"$f":"IF($B3787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7484053%"},{"$f":"IF($B3787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4852320%"}]
["SINAPI 97334","SINAPI","97334","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","66,49","66,92",null,"AS",{"$f":"IF($B3793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0186634%"},{"$f":"IF($B3793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6215973%"}]
["SINAPI 97339","SINAPI","97339","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","189,74","190,39",null,"AS",{"$f":"IF($B3798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0932194%"},{"$f":"IF($B3798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4276180%"}]
["SINAPI 97351","SINAPI","97351","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","307,85","308,38",null,"AS",{"$f":"IF($B3804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0787977%"},{"$f":"IF($B3804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2584736%"}]
["SINAPI 97356","SINAPI","97356","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","70,76","72,70",null,"AS",{"$f":"IF($B3809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0179657%"},{"$f":"IF($B3809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2567102%"}]
["SINAPI 97536","SINAPI","97536","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS  E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","56,56","59,34",null,"CR",{"$f":"IF($B3814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4817569%"},{"$f":"IF($B3814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7552742%"}]
["SINAPI 100799","SINAPI","100799","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","22,39","23,38",null,"CR",{"$f":"IF($B3820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9713261%"},{"$f":"IF($B3820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0128810%"}]
["SINAPI 100804","SINAPI","100804","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","31,57","32,52",null,"CR",{"$f":"IF($B3825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5455700%"},{"$f":"IF($B3825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9309494%"}]
["SINAPI 100805","SINAPI","100805","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","42,32","43,45",null,"CR",{"$f":"IF($B3826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5482954%"},{"$f":"IF($B3826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7413554%"}]
["SINAPI 100810","SINAPI","100810","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","68,95","71,78",null,"CR",{"$f":"IF($B3831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5337690%"},{"$f":"IF($B3831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4837494%"}]
["SINAPI 101922","SINAPI","101922","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","201,59","206,42",null,"CR",{"$f":"IF($B3836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8387096%"},{"$f":"IF($B3836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8362896%"}]
["SINAPI 101928","SINAPI","101928","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","374,68","380,18",null,"CR",{"$f":"IF($B3842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0870261%"},{"$f":"IF($B3842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4001683%"}]
["SINAPI 101933","SINAPI","101933","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","171,75","177,25",null,"CR",{"$f":"IF($B3847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8287411%"},{"$f":"IF($B3847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3131632%"}]
["SINAPI 103804","SINAPI","103804","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","79,11","80,89",null,"AS",{"$f":"IF($B3852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9152435%"},{"$f":"IF($B3852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8213755%"}]
["SINAPI 103870","SINAPI","103870","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","88,26","91,19",null,"AS",{"$f":"IF($B3858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5192155%"},{"$f":"IF($B3858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0743910%"}]
["SINAPI 103979","SINAPI","103979","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","30,05","31,58",null,"CR",{"$f":"IF($B3863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7772590%"},{"$f":"IF($B3863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1299936%"}]
["SINAPI 104316","SINAPI","104316","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","22,88","24,45",null,"CR",{"$f":"IF($B3869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5942156%"},{"$f":"IF($B3869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2453836%"}]
["SINAPI 105142","SINAPI","105142","LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","6,74","7,00",null,"CR",{"$f":"IF($B3874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3883058%"},{"$f":"IF($B3874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2626262%"}]
["SINAPI 89358","SINAPI","89358","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,53","8,29",null,"CR",{"$f":"IF($B3879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,3828648%"},{"$f":"IF($B3879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,8150852%"}]
["SINAPI 89364","SINAPI","89364","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,43","12,31",null,"CR",{"$f":"IF($B3885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5395430%"},{"$f":"IF($B3885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2653062%"}]
["SINAPI 89369","SINAPI","89369","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,98","18,02",null,"CR",{"$f":"IF($B3890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1205673%"},{"$f":"IF($B3890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7037861%"}]
["SINAPI 89370","SINAPI","89370","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,81","15,85",null,"CR",{"$f":"IF($B3891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7288135%"},{"$f":"IF($B3891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4350854%"}]
["SINAPI 89375","SINAPI","89375","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,10","12,61",null,"CR",{"$f":"IF($B3896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7071547%"},{"$f":"IF($B3896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7878787%"}]
["SINAPI 89380","SINAPI","89380","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,88","10,52",null,"CR",{"$f":"IF($B3901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2040816%"},{"$f":"IF($B3901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8697318%"}]
["SINAPI 89386","SINAPI","89386","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,34","10,03",null,"CR",{"$f":"IF($B3907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3282937%"},{"$f":"IF($B3907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0502513%"}]
["SINAPI 89392","SINAPI","89392","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,15","25,84",null,"CR",{"$f":"IF($B3912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1120861%"},{"$f":"IF($B3912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3322981%"}]
["SINAPI 89397","SINAPI","89397","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,39","15,47",null,"CR",{"$f":"IF($B3917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8248429%"},{"$f":"IF($B3917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5515899%"}]
["SINAPI 89406","SINAPI","89406","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,53","9,21",null,"CR",{"$f":"IF($B3923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1706161%"},{"$f":"IF($B3923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,0120482%"}]
["SINAPI 89411","SINAPI","89411","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,09","10,88",null,"CR",{"$f":"IF($B3928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1075697%"},{"$f":"IF($B3928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8484289%"}]
["SINAPI 89417","SINAPI","89417","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","5,27","5,72",null,"CR",{"$f":"IF($B3934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2692308%"},{"$f":"IF($B3934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,9148937%"}]
["SINAPI 89424","SINAPI","89424","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,23","6,75",null,"CR",{"$f":"IF($B3939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1103897%"},{"$f":"IF($B3939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9043349%"}]
["SINAPI 89430","SINAPI","89430","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,63","13,15",null,"CR",{"$f":"IF($B3945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5573248%"},{"$f":"IF($B3945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5714285%"}]
["SINAPI 89436","SINAPI","89436","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,89","8,47",null,"CR",{"$f":"IF($B3951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0255102%"},{"$f":"IF($B3951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7514863%"}]
["SINAPI 89442","SINAPI","89442","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,45","14,42",null,"CR",{"$f":"IF($B3956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8430493%"},{"$f":"IF($B3956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5714285%"}]
["SINAPI 89485","SINAPI","89485","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,01","6,41",null,"CR",{"$f":"IF($B3961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0168067%"},{"$f":"IF($B3961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7547169%"}]
["SINAPI 89489","SINAPI","89489","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,63","8,03",null,"CR",{"$f":"IF($B3962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0250990%"},{"$f":"IF($B3962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4661654%"}]
["SINAPI 89496","SINAPI","89496","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","10,35","10,84",null,"CR",{"$f":"IF($B3967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5432458%"},{"$f":"IF($B3967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8703703%"}]
["SINAPI 89502","SINAPI","89502","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,90","17,63",null,"CR",{"$f":"IF($B3973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8292682%"},{"$f":"IF($B3973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8745724%"}]
["SINAPI 89507","SINAPI","89507","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","47,97","48,83",null,"CR",{"$f":"IF($B3978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1876434%"},{"$f":"IF($B3978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7537420%"}]
["SINAPI 89516","SINAPI","89516","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","8,15","8,43",null,"CR",{"$f":"IF($B3983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6427688%"},{"$f":"IF($B3983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2974910%"}]
["SINAPI 89522","SINAPI","89522","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","28,89","29,43",null,"CR",{"$f":"IF($B3989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5625000%"},{"$f":"IF($B3989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2197614%"}]
["SINAPI 89527","SINAPI","89527","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","57,95","59,14",null,"CR",{"$f":"IF($B3994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7420470%"},{"$f":"IF($B3994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5011011%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89535"},"SINAPI","89535","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","41,37","42,11",null,"CR",{"$f":"IF($B4000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0842207%"},{"$f":"IF($B4000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6485972%"}]
["SINAPI 89544","SINAPI","89544","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","8,34","8,52",null,"CR",{"$f":"IF($B4005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2850241%"},{"$f":"IF($B4005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2302243%"}]
["SINAPI 89549","SINAPI","89549","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","18,50","18,79",null,"CR",{"$f":"IF($B4010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8752034%"},{"$f":"IF($B4010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3187399%"}]
["SINAPI 89555","SINAPI","89555","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,17","22,50",null,"CR",{"$f":"IF($B4016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2265943%"},{"$f":"IF($B4016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6013363%"}]
["SINAPI 89560","SINAPI","89560","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","36,00","36,40",null,"CR",{"$f":"IF($B4021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8150208%"},{"$f":"IF($B4021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8657865%"}]
["SINAPI 89565","SINAPI","89565","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","54,47","55,19",null,"CR",{"$f":"IF($B4026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2000367%"},{"$f":"IF($B4026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3829401%"}]
["SINAPI 89566","SINAPI","89566","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","46,09","46,81",null,"CR",{"$f":"IF($B4027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6935448%"},{"$f":"IF($B4027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0659246%"}]
["SINAPI 89571","SINAPI","89571","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","67,68","68,68",null,"CR",{"$f":"IF($B4032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0317812%"},{"$f":"IF($B4032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3438228%"}]
["SINAPI 89579","SINAPI","89579","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,82","12,20",null,"CR",{"$f":"IF($B4038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8979591%"},{"$f":"IF($B4038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4052718%"}]
["SINAPI 89585","SINAPI","89585","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","43,54","45,11",null,"CR",{"$f":"IF($B4043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3551057%"},{"$f":"IF($B4043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0610432%"}]
["SINAPI 89593","SINAPI","89593","LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,53","25,95",null,"CR",{"$f":"IF($B4048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2513747%"},{"$f":"IF($B4048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6737533%"}]
["SINAPI 89599","SINAPI","89599","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","24,30","24,97",null,"CR",{"$f":"IF($B4054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9554455%"},{"$f":"IF($B4054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1890806%"}]
["SINAPI 89611","SINAPI","89611","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","32,69","33,40",null,"CR",{"$f":"IF($B4059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3353770%"},{"$f":"IF($B4059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1560624%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89616"},"SINAPI","89616","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","41,69","42,44",null,"CR",{"$f":"IF($B4064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1164465%"},{"$f":"IF($B4064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6680820%"}]
["SINAPI 89625","SINAPI","89625","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,66","23,63",null,"CR",{"$f":"IF($B4070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6725742%"},{"$f":"IF($B4070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7239915%"}]
["SINAPI 89630","SINAPI","89630","TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","62,51","63,71",null,"CR",{"$f":"IF($B4075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8353619%"},{"$f":"IF($B4075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4842055%"}]
["SINAPI 89640","SINAPI","89640","JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","18,81","19,45",null,"CR",{"$f":"IF($B4081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9066666%"},{"$f":"IF($B4081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4778121%"}]
["SINAPI 89645","SINAPI","89645","JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","32,12","32,89",null,"CR",{"$f":"IF($B4086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0078003%"},{"$f":"IF($B4086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0271093%"}]
["SINAPI 89650","SINAPI","89650","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","28,48","29,60",null,"CR",{"$f":"IF($B4091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2786769%"},{"$f":"IF($B4091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1249576%"}]
["SINAPI 89651","SINAPI","89651","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,11","7,53",null,"CR",{"$f":"IF($B4092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0738636%"},{"$f":"IF($B4092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5369127%"}]
["SINAPI 89656","SINAPI","89656","ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,15","22,57",null,"CR",{"$f":"IF($B4097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8206521%"},{"$f":"IF($B4097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4281903%"}]
["SINAPI 89662","SINAPI","89662","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,76","31,24",null,"CR",{"$f":"IF($B4103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6122515%"},{"$f":"IF($B4103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9756097%"}]
["SINAPI 89668","SINAPI","89668","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 3/4\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","28,98","29,50",null,"CR",{"$f":"IF($B4108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0650069%"},{"$f":"IF($B4108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6655348%"}]
["SINAPI 89673","SINAPI","89673","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","34,41","35,28",null,"CR",{"$f":"IF($B4113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4338963%"},{"$f":"IF($B4113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4530983%"}]
["SINAPI 89679","SINAPI","89679","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","119,52","121,33",null,"CR",{"$f":"IF($B4119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3603482%"},{"$f":"IF($B4119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7207652%"}]
["SINAPI 89684","SINAPI","89684","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","44,08","44,82",null,"CR",{"$f":"IF($B4124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4223433%"},{"$f":"IF($B4124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9223040%"}]
["SINAPI 89690","SINAPI","89690","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","87,06","89,16",null,"CR",{"$f":"IF($B4129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8999770%"},{"$f":"IF($B4129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9154787%"}]
["SINAPI 89696","SINAPI","89696","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","81,91","83,76",null,"CR",{"$f":"IF($B4135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9191005%"},{"$f":"IF($B4135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8221797%"}]
["SINAPI 89701","SINAPI","89701","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","190,25","193,86",null,"CR",{"$f":"IF($B4140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7789346%"},{"$f":"IF($B4140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4224378%"}]
["SINAPI 89718","SINAPI","89718","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","53,47","54,63",null,"CR",{"$f":"IF($B4146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4618985%"},{"$f":"IF($B4146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3169659%"}]
["SINAPI 89724","SINAPI","89724","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","9,83","10,56",null,"CR",{"$f":"IF($B4151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2564102%"},{"$f":"IF($B4151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0000000%"}]
["SINAPI 89729","SINAPI","89729","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","29,17","30,16",null,"CR",{"$f":"IF($B4156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1954654%"},{"$f":"IF($B4156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8126868%"}]
["SINAPI 89730","SINAPI","89730","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","14,70","15,43",null,"CR",{"$f":"IF($B4157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8481532%"},{"$f":"IF($B4157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1368078%"}]
["SINAPI 89735","SINAPI","89735","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","24,99","25,79",null,"CR",{"$f":"IF($B4162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6629213%"},{"$f":"IF($B4162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1314663%"}]
["SINAPI 89741","SINAPI","89741","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","22,83","23,31",null,"CR",{"$f":"IF($B4168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9556433%"},{"$f":"IF($B4168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6792940%"}]
["SINAPI 89747","SINAPI","89747","ADAPTADOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","29,23","29,71",null,"CR",{"$f":"IF($B4173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1131299%"},{"$f":"IF($B4173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5086061%"}]
["SINAPI 89753","SINAPI","89753","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","9,01","9,54",null,"CR",{"$f":"IF($B4178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3941769%"},{"$f":"IF($B4178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0843881%"}]
["SINAPI 89759","SINAPI","89759","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,50","12,02",null,"CR",{"$f":"IF($B4184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0839895%"},{"$f":"IF($B4184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2709030%"}]
["SINAPI 89764","SINAPI","89764","BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM X 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","36,73","37,35",null,"CR",{"$f":"IF($B4189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3626943%"},{"$f":"IF($B4189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8293991%"}]
["SINAPI 89772","SINAPI","89772","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","88,25","88,46",null,"CR",{"$f":"IF($B4194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4627508%"},{"$f":"IF($B4194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6857110%"}]
["SINAPI 89780","SINAPI","89780","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,84","24,38",null,"CR",{"$f":"IF($B4200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8409760%"},{"$f":"IF($B4200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7548334%"}]
["SINAPI 89785","SINAPI","89785","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","25,65","26,71",null,"CR",{"$f":"IF($B4205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5868544%"},{"$f":"IF($B4205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5499624%"}]
["SINAPI 89791","SINAPI","89791","JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","150,78","151,81",null,"CR",{"$f":"IF($B4211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2460027%"},{"$f":"IF($B4211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9021545%"}]
["SINAPI 89796","SINAPI","89796","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","41,90","43,38",null,"CR",{"$f":"IF($B4216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8555714%"},{"$f":"IF($B4216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5265588%"}]
["SINAPI 89804","SINAPI","89804","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","20,23","20,43",null,"CR",{"$f":"IF($B4221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9990084%"},{"$f":"IF($B4221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9219440%"}]
["SINAPI 89805","SINAPI","89805","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","19,92","20,65",null,"CR",{"$f":"IF($B4222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4911749%"},{"$f":"IF($B4222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2431906%"}]
["SINAPI 89810","SINAPI","89810","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","28,50","29,75",null,"CR",{"$f":"IF($B4227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1639690%"},{"$f":"IF($B4227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2560646%"}]
["SINAPI 89815","SINAPI","89815","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","28,27","28,63",null,"CR",{"$f":"IF($B4232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8368794%"},{"$f":"IF($B4232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9985994%"}]
["SINAPI 89822","SINAPI","89822","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,31","25,73",null,"CR",{"$f":"IF($B4238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1822503%"},{"$f":"IF($B4238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6867939%"}]
["SINAPI 89827","SINAPI","89827","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","19,29","19,56",null,"CR",{"$f":"IF($B4243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3246618%"},{"$f":"IF($B4243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6410256%"}]
["SINAPI 89833","SINAPI","89833","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","43,42","45,08",null,"CR",{"$f":"IF($B4249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7765466%"},{"$f":"IF($B4249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6222222%"}]
["SINAPI 89838","SINAPI","89838","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","151,22","151,91",null,"CR",{"$f":"IF($B4254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8119624%"},{"$f":"IF($B4254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2663812%"}]
["SINAPI 89844","SINAPI","89844","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","62,68","63,53",null,"CR",{"$f":"IF($B4259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2894106%"},{"$f":"IF($B4259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4892812%"}]
["SINAPI 89851","SINAPI","89851","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","31,27","32,87",null,"CR",{"$f":"IF($B4264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6463805%"},{"$f":"IF($B4264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9786715%"}]
["SINAPI 89860","SINAPI","89860","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","47,10","49,24",null,"CR",{"$f":"IF($B4271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0187074%"},{"$f":"IF($B4271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1228641%"}]
["SINAPI 89979","SINAPI","89979","LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","25,44","26,08",null,"CR",{"$f":"IF($B4277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5362776%"},{"$f":"IF($B4277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6153846%"}]
["SINAPI 92288","SINAPI","92288","COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,16","26,82",null,"AS",{"$f":"IF($B4282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6261968%"},{"$f":"IF($B4282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7371172%"}]
["SINAPI 92293","SINAPI","92293","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","9,39","9,74",null,"AS",{"$f":"IF($B4287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4489795%"},{"$f":"IF($B4287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1813471%"}]
["SINAPI 92294","SINAPI","92294","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","15,93","16,37",null,"AS",{"$f":"IF($B4288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1284634%"},{"$f":"IF($B4288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3133047%"}]
["SINAPI 92299","SINAPI","92299","TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","21,79","22,48",null,"AS",{"$f":"IF($B4293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3637621%"},{"$f":"IF($B4293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8498659%"}]
["SINAPI 92304","SINAPI","92304","TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","416,31","418,45",null,"AS",{"$f":"IF($B4298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1759759%"},{"$f":"IF($B4298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6689134%"}]
["SINAPI 92316","SINAPI","92316","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,34","19,07",null,"AS",{"$f":"IF($B4304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9451754%"},{"$f":"IF($B4304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8714436%"}]
["SINAPI 92327","SINAPI","92327","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,33","24,67",null,"AS",{"$f":"IF($B4309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8003442%"},{"$f":"IF($B4309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3249288%"}]
["SINAPI 92333","SINAPI","92333","TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","30,83","32,63",null,"AS",{"$f":"IF($B4315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0858257%"},{"$f":"IF($B4315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6191646%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92347"},"SINAPI","92347","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","90,65","94,70",null,"CR",{"$f":"IF($B4320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6250414%"},{"$f":"IF($B4320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7155691%"}]
["SINAPI 92352","SINAPI","92352","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","139,84","145,90",null,"CR",{"$f":"IF($B4325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8421805%"},{"$f":"IF($B4325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8820625%"}]
["SINAPI 92358","SINAPI","92358","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","222,81","231,53",null,"CR",{"$f":"IF($B4331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2738496%"},{"$f":"IF($B4331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1329215%"}]
["SINAPI 92373","SINAPI","92373","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","47,58","50,92",null,"CR",{"$f":"IF($B4336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6842105%"},{"$f":"IF($B4336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3839496%"}]
["SINAPI 92378","SINAPI","92378","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","92,22","96,45",null,"CR",{"$f":"IF($B4341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4753119%"},{"$f":"IF($B4341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6215375%"}]
["SINAPI 92384","SINAPI","92384","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","59,11","63,71",null,"CR",{"$f":"IF($B4347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2466542%"},{"$f":"IF($B4347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9880560%"}]
["SINAPI 92389","SINAPI","92389","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","142,23","148,59",null,"CR",{"$f":"IF($B4352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6921994%"},{"$f":"IF($B4352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7883929%"}]
["SINAPI 92390","SINAPI","92390","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","133,19","139,55",null,"CR",{"$f":"IF($B4353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5725982%"},{"$f":"IF($B4353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7837120%"}]
["SINAPI 92639","SINAPI","92639","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","91,93","98,63",null,"CR",{"$f":"IF($B4358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2041371%"},{"$f":"IF($B4358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9242947%"}]
["SINAPI 92658","SINAPI","92658","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","26,21","27,94",null,"CR",{"$f":"IF($B4363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9942638%"},{"$f":"IF($B4363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6755109%"}]
["SINAPI 92664","SINAPI","92664","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","48,84","50,93",null,"CR",{"$f":"IF($B4369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4301824%"},{"$f":"IF($B4369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4672695%"}]
["SINAPI 92669","SINAPI","92669","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","37,26","39,87",null,"CR",{"$f":"IF($B4374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2221624%"},{"$f":"IF($B4374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9464689%"}]
["SINAPI 92675","SINAPI","92675","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","72,51","75,65",null,"CR",{"$f":"IF($B4380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7117614%"},{"$f":"IF($B4380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7472542%"}]
["SINAPI 92680","SINAPI","92680","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","146,07","149,84",null,"CR",{"$f":"IF($B4385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9441134%"},{"$f":"IF($B4385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0543500%"}]
["SINAPI 92685","SINAPI","92685","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","151,08","155,67",null,"CR",{"$f":"IF($B4390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8145695%"},{"$f":"IF($B4390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2146529%"}]
["SINAPI 92696","SINAPI","92696","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","32,86","35,64",null,"CR",{"$f":"IF($B4396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3954837%"},{"$f":"IF($B4396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1181435%"}]
["SINAPI 92701","SINAPI","92701","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","30,07","32,64",null,"CR",{"$f":"IF($B4401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8842948%"},{"$f":"IF($B4401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,5898618%"}]
["SINAPI 92706","SINAPI","92706","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","64,31","69,87",null,"CR",{"$f":"IF($B4406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5647572%"},{"$f":"IF($B4406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,2636104%"}]
["SINAPI 92894","SINAPI","92894","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","89,55","92,89",null,"CR",{"$f":"IF($B4412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1921314%"},{"$f":"IF($B4412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9562547%"}]
["SINAPI 92899","SINAPI","92899","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","65,09","66,92",null,"CR",{"$f":"IF($B4417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4254075%"},{"$f":"IF($B4417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6858638%"}]
["SINAPI 92900","SINAPI","92900","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","78,27","80,21",null,"CR",{"$f":"IF($B4418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3413449%"},{"$f":"IF($B4418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4005238%"}]
["SINAPI 92905","SINAPI","92905","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","42,85","44,56",null,"CR",{"$f":"IF($B4423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7311827%"},{"$f":"IF($B4423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6079136%"}]
["SINAPI 92910","SINAPI","92910","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","94,56","98,61",null,"CR",{"$f":"IF($B4428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4817950%"},{"$f":"IF($B4428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4965489%"}]
["SINAPI 92920","SINAPI","92920","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","34,99","37,81",null,"CR",{"$f":"IF($B4434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0429677%"},{"$f":"IF($B4434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7768355%"}]
["SINAPI 92929","SINAPI","92929","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","49,16","52,50",null,"CR",{"$f":"IF($B4439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2779136%"},{"$f":"IF($B4439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9557420%"}]
["SINAPI 92935","SINAPI","92935","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","96,13","100,36",null,"CR",{"$f":"IF($B4445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3162606%"},{"$f":"IF($B4445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3888334%"}]
["SINAPI 92940","SINAPI","92940","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","33,12","34,95",null,"CR",{"$f":"IF($B4450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2813918%"},{"$f":"IF($B4450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7293577%"}]
["SINAPI 92945","SINAPI","92945","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2\" X 3/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","37,88","39,82",null,"CR",{"$f":"IF($B4455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7208564%"},{"$f":"IF($B4455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0678733%"}]
["SINAPI 92951","SINAPI","92951","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","114,61","117,12",null,"CR",{"$f":"IF($B4461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5260216%"},{"$f":"IF($B4461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3879015%"}]
["SINAPI 93054","SINAPI","93054","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","21,20","21,69",null,"AS",{"$f":"IF($B4466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2112742%"},{"$f":"IF($B4466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1574074%"}]
["SINAPI 93059","SINAPI","93059","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,72","28,15",null,"AS",{"$f":"IF($B4471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5117540%"},{"$f":"IF($B4471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8656929%"}]
["SINAPI 93065","SINAPI","93065","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","41,70","42,31",null,"AS",{"$f":"IF($B4477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0821720%"},{"$f":"IF($B4477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4166666%"}]
["SINAPI 93070","SINAPI","93070","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","174,38","175,46",null,"AS",{"$f":"IF($B4482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7812715%"},{"$f":"IF($B4482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3684060%"}]
["SINAPI 93071","SINAPI","93071","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 66 MM X 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","160,33","161,30",null,"AS",{"$f":"IF($B4483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7319021%"},{"$f":"IF($B4483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3111469%"}]
["SINAPI 93077","SINAPI","93077","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,36","27,06",null,"AS",{"$f":"IF($B4488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5081780%"},{"$f":"IF($B4488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7037037%"}]
["SINAPI 93082","SINAPI","93082","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","22,75","23,33",null,"AS",{"$f":"IF($B4493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6318802%"},{"$f":"IF($B4493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6268271%"}]
["SINAPI 93088","SINAPI","93088","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","22,80","23,45",null,"AS",{"$f":"IF($B4499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5616197%"},{"$f":"IF($B4499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8887938%"}]
["SINAPI 93093","SINAPI","93093","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","28,92","29,50",null,"AS",{"$f":"IF($B4504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2922437%"},{"$f":"IF($B4504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9898132%"}]
["SINAPI 93100","SINAPI","93100","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","27,80","28,68",null,"AS",{"$f":"IF($B4509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5887445%"},{"$f":"IF($B4509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0901782%"}]
["SINAPI 93106","SINAPI","93106","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","426,80","427,40",null,"AS",{"$f":"IF($B4515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8576851%"},{"$f":"IF($B4515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9945708%"}]
["SINAPI 93111","SINAPI","93111","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,47","24,24",null,"AS",{"$f":"IF($B4520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2050405%"},{"$f":"IF($B4520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7460711%"}]
["SINAPI 93117","SINAPI","93117","TE DUPLA CURVA EM BRONZE/LATÃO, DN 1/2\" X 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","54,98","55,79",null,"AS",{"$f":"IF($B4526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1058095%"},{"$f":"IF($B4526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4271356%"}]
["SINAPI 93122","SINAPI","93122","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","24,48","25,14",null,"AS",{"$f":"IF($B4531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7007777%"},{"$f":"IF($B4531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9243027%"}]
["SINAPI 93133","SINAPI","93133","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","18,45","19,48",null,"AS",{"$f":"IF($B4536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5860566%"},{"$f":"IF($B4536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0608561%"}]
["SINAPI 94470","SINAPI","94470","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","99,46","101,95",null,"CR",{"$f":"IF($B4542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4875717%"},{"$f":"IF($B4542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5535048%"}]
["SINAPI 94475","SINAPI","94475","COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","145,87","149,60",null,"CR",{"$f":"IF($B4547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8378489%"},{"$f":"IF($B4547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9373996%"}]
["SINAPI 94476","SINAPI","94476","COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","163,31","167,04",null,"CR",{"$f":"IF($B4548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1456840%"},{"$f":"IF($B4548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0637278%"}]
["SINAPI 94608","SINAPI","94608","LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","185,37","187,82",null,"AS",{"$f":"IF($B4553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1808860%"},{"$f":"IF($B4553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3693405%"}]
["SINAPI 94616","SINAPI","94616","COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","353,91","357,59",null,"AS",{"$f":"IF($B4558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4238073%"},{"$f":"IF($B4558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3844088%"}]
["SINAPI 94624","SINAPI","94624","TE EM COBRE, DN 79 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","660,47","665,59",null,"AS",{"$f":"IF($B4564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7955058%"},{"$f":"IF($B4564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5279251%"}]
["SINAPI 94659","SINAPI","94659","LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","6,00","6,29",null,"CR",{"$f":"IF($B4569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6979865%"},{"$f":"IF($B4569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8525641%"}]
["SINAPI 94664","SINAPI","94664","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","20,05","20,77",null,"CR",{"$f":"IF($B4574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3446893%"},{"$f":"IF($B4574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0845819%"}]
["SINAPI 94670","SINAPI","94670","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","69,58","71,75",null,"CR",{"$f":"IF($B4580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2230215%"},{"$f":"IF($B4580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6578286%"}]
["SINAPI 94675","SINAPI","94675","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","12,02","12,45",null,"CR",{"$f":"IF($B4585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3244147%"},{"$f":"IF($B4585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9596122%"}]
["SINAPI 94681","SINAPI","94681","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","49,71","50,80",null,"CR",{"$f":"IF($B4591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4998992%"},{"$f":"IF($B4591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3588328%"}]
["SINAPI 94687","SINAPI","94687","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","235,77","239,02",null,"CR",{"$f":"IF($B4597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5104577%"},{"$f":"IF($B4597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7472168%"}]
["SINAPI 94692","SINAPI","94692","TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","19,10","19,87",null,"CR",{"$f":"IF($B4602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0131371%"},{"$f":"IF($B4602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9292929%"}]
["SINAPI 94698","SINAPI","94698","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","67,88","69,66",null,"CR",{"$f":"IF($B4608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2194043%"},{"$f":"IF($B4608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3737968%"}]
["SINAPI 94703","SINAPI","94703","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","20,13","20,91",null,"CR",{"$f":"IF($B4613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6789631%"},{"$f":"IF($B4613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5002400%"}]
["SINAPI 94704","SINAPI","94704","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","27,28","28,07",null,"CR",{"$f":"IF($B4614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9647318%"},{"$f":"IF($B4614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2500000%"}]
["SINAPI 94714","SINAPI","94714","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","349,58","351,22",null,"CR",{"$f":"IF($B4619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8697319%"},{"$f":"IF($B4619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3206128%"}]
["SINAPI 94727","SINAPI","94727","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","11,04","11,29",null,"CR",{"$f":"IF($B4624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7522768%"},{"$f":"IF($B4624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7473309%"}]
["SINAPI 94733","SINAPI","94733","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","44,27","44,88",null,"CR",{"$f":"IF($B4630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4822438%"},{"$f":"IF($B4630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7076545%"}]
["SINAPI 94739","SINAPI","94739","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","225,36","227,67",null,"CR",{"$f":"IF($B4635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3473744%"},{"$f":"IF($B4635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2978910%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94744"},"SINAPI","94744","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","25,05","25,54",null,"CR",{"$f":"IF($B4640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8942731%"},{"$f":"IF($B4640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5899450%"}]
["SINAPI 94756","SINAPI","94756","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","12,22","12,61",null,"CR",{"$f":"IF($B4646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9671322%"},{"$f":"IF($B4646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5139220%"}]
["SINAPI 94761","SINAPI","94761","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","215,36","217,39",null,"CR",{"$f":"IF($B4651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8339913%"},{"$f":"IF($B4651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7136020%"}]
["SINAPI 94767","SINAPI","94767","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","64,76","65,55",null,"CR",{"$f":"IF($B4657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5579598%"},{"$f":"IF($B4657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6591325%"}]
["SINAPI 95237","SINAPI","95237","LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","24,89","25,47",null,"CR",{"$f":"IF($B4662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2109500%"},{"$f":"IF($B4662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1353797%"}]
["SINAPI 96637","SINAPI","96637","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","14,60","16,10",null,"CR",{"$f":"IF($B4667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,7551583%"},{"$f":"IF($B4667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,1651092%"}]
["SINAPI 96643","SINAPI","96643","TÊ MISTURADOR, PPR, 25 X 3/4   , CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","43,44","44,85",null,"CR",{"$f":"IF($B4673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2490774%"},{"$f":"IF($B4673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7607773%"}]
["SINAPI 96654","SINAPI","96654","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","15,00","15,80",null,"CR",{"$f":"IF($B4678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8418230%"},{"$f":"IF($B4678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2189688%"}]
["SINAPI 96659","SINAPI","96659","LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","7,88","8,38",null,"CR",{"$f":"IF($B4683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4871794%"},{"$f":"IF($B4683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2009626%"}]
["SINAPI 96660","SINAPI","96660","CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","31,31","31,79",null,"CR",{"$f":"IF($B4684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6443447%"},{"$f":"IF($B4684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0410094%"}]
["SINAPI 96665","SINAPI","96665","TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","10,74","11,71",null,"CR",{"$f":"IF($B4689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1077789%"},{"$f":"IF($B4689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,7424635%"}]
["SINAPI 96687","SINAPI","96687","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","16,91","18,12",null,"CR",{"$f":"IF($B4695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6492271%"},{"$f":"IF($B4695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3924611%"}]
["SINAPI 96692","SINAPI","96692","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","40,79","42,98",null,"CR",{"$f":"IF($B4700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2023575%"},{"$f":"IF($B4700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5967365%"}]
["SINAPI 96697","SINAPI","96697","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","329,13","332,79",null,"CR",{"$f":"IF($B4705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8743352%"},{"$f":"IF($B4705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8960024%"}]
["SINAPI 96703","SINAPI","96703","LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","18,83","19,81",null,"CR",{"$f":"IF($B4711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1943406%"},{"$f":"IF($B4711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5657026%"}]
["SINAPI 96708","SINAPI","96708","LUVA, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","84,11","86,12",null,"CR",{"$f":"IF($B4716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8553743%"},{"$f":"IF($B4716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8642491%"}]
["SINAPI 96714","SINAPI","96714","TÊ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","65,76","68,67",null,"CR",{"$f":"IF($B4722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4444106%"},{"$f":"IF($B4722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5438110%"}]
["SINAPI 96737","SINAPI","96737","LUVA, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","5,56","5,99",null,"CR",{"$f":"IF($B4727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7231329%"},{"$f":"IF($B4727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4382404%"}]
["SINAPI 96742","SINAPI","96742","LUVA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","19,26","20,00",null,"CR",{"$f":"IF($B4732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8541666%"},{"$f":"IF($B4732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6800401%"}]
["SINAPI 96748","SINAPI","96748","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","7,64","8,29",null,"CR",{"$f":"IF($B4738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0475563%"},{"$f":"IF($B4738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7317074%"}]
["SINAPI 96753","SINAPI","96753","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","82,63","84,55",null,"CR",{"$f":"IF($B4743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2666828%"},{"$f":"IF($B4743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1950988%"}]
["SINAPI 96760","SINAPI","96760","TÊ, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","38,84","40,33",null,"CR",{"$f":"IF($B4748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6462093%"},{"$f":"IF($B4748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4895729%"}]
["SINAPI 96761","SINAPI","96761","TÊ, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","58,22","60,20",null,"CR",{"$f":"IF($B4749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0698314%"},{"$f":"IF($B4749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6820222%"}]
["SINAPI 96803","SINAPI","96803","KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA COZINHA COM CUBA SIMPLES, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","116,14","118,01",null,"CR",{"$f":"IF($B4754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9698405%"},{"$f":"IF($B4754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4050708%"}]
["SINAPI 96809","SINAPI","96809","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","24,43","25,44",null,"CR",{"$f":"IF($B4760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4821501%"},{"$f":"IF($B4760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4193929%"}]
["SINAPI 96814","SINAPI","96814","UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","21,21","22,03",null,"CR",{"$f":"IF($B4765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9356669%"},{"$f":"IF($B4765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7425968%"}]
["SINAPI 96819","SINAPI","96819","UNIÃO DE REDUÇÃO, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 20 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","32,17","33,15",null,"CR",{"$f":"IF($B4770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8161993%"},{"$f":"IF($B4770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1974599%"}]
["SINAPI 96826","SINAPI","96826","LUVA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","17,68","18,30",null,"CR",{"$f":"IF($B4776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7613636%"},{"$f":"IF($B4776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3822075%"}]
["SINAPI 96832","SINAPI","96832","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 3/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","42,39","43,51",null,"CR",{"$f":"IF($B4781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3004961%"},{"$f":"IF($B4781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4579976%"}]
["SINAPI 96838","SINAPI","96838","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","31,55","33,05",null,"CR",{"$f":"IF($B4786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6155068%"},{"$f":"IF($B4786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8380836%"}]
["SINAPI 96844","SINAPI","96844","JOELHO ROSCA FÊMEA, MÓVEL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 3/4\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","43,71","45,49",null,"CR",{"$f":"IF($B4792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3266101%"},{"$f":"IF($B4792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2694848%"}]
["SINAPI 96849","SINAPI","96849","JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","22,55","23,33",null,"CR",{"$f":"IF($B4797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5747330%"},{"$f":"IF($B4797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2372152%"}]
["SINAPI 96856","SINAPI","96856","JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","49,55","51,06",null,"CR",{"$f":"IF($B4803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7512628%"},{"$f":"IF($B4803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1414002%"}]
["SINAPI 96864","SINAPI","96864","TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","72,73","74,86",null,"CR",{"$f":"IF($B4808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0979906%"},{"$f":"IF($B4808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4305388%"}]
["SINAPI 96870","SINAPI","96870","TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","65,70","67,18",null,"CR",{"$f":"IF($B4813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9853747%"},{"$f":"IF($B4813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8945329%"}]
["SINAPI 96871","SINAPI","96871","TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","74,10","75,93",null,"CR",{"$f":"IF($B4814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2485143%"},{"$f":"IF($B4814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2818349%"}]
["SINAPI 96876","SINAPI","96876","DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","270,11","272,60",null,"CR",{"$f":"IF($B4819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7028588%"},{"$f":"IF($B4819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5644149%"}]
["SINAPI 97432","SINAPI","97432","ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","43,77","46,46",null,"AS",{"$f":"IF($B4825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0919698%"},{"$f":"IF($B4825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6684630%"}]
["SINAPI 97437","SINAPI","97437","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","102,76","106,80",null,"AS",{"$f":"IF($B4830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3401188%"},{"$f":"IF($B4830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2045731%"}]
["SINAPI 97443","SINAPI","97443","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","181,20","185,96",null,"CR",{"$f":"IF($B4835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2460654%"},{"$f":"IF($B4835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3955665%"}]
["SINAPI 97452","SINAPI","97452","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","304,67","311,80",null,"CR",{"$f":"IF($B4841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4883285%"},{"$f":"IF($B4841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4496054%"}]
["SINAPI 97457","SINAPI","97457","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.182,96","1.191,62",null,"CR",{"$f":"IF($B4846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5306212%"},{"$f":"IF($B4846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2245069%"}]
["SINAPI 97462","SINAPI","97462","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1  X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","46,34","47,74",null,"CR",{"$f":"IF($B4851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6513939%"},{"$f":"IF($B4851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0239194%"}]
["SINAPI 97471","SINAPI","97471","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2\" X 1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","205,26","208,06",null,"CR",{"$f":"IF($B4857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4165895%"},{"$f":"IF($B4857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6451581%"}]
["SINAPI 97479","SINAPI","97479","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","95,07","97,17",null,"CR",{"$f":"IF($B4862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6387572%"},{"$f":"IF($B4862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5074703%"}]
["SINAPI 97485","SINAPI","97485","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","281,04","285,23",null,"CR",{"$f":"IF($B4868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2229380%"},{"$f":"IF($B4868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5632320%"}]
["SINAPI 97490","SINAPI","97490","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.167,33","1.174,05",null,"CR",{"$f":"IF($B4873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5589444%"},{"$f":"IF($B4873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1093789%"}]
["SINAPI 97495","SINAPI","97495","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","879,79","887,08",null,"CR",{"$f":"IF($B4878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1143016%"},{"$f":"IF($B4878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8941577%"}]
["SINAPI 97496","SINAPI","97496","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","1.413,94","1.422,91",null,"CR",{"$f":"IF($B4879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9199320%"},{"$f":"IF($B4879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5263498%"}]
["SINAPI 97505","SINAPI","97505","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","102,25","103,65",null,"CR",{"$f":"IF($B4884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4948130%"},{"$f":"IF($B4884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7316084%"}]
["SINAPI 97514","SINAPI","97514","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","406,16","408,41",null,"CR",{"$f":"IF($B4890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4430105%"},{"$f":"IF($B4890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9798192%"}]
["SINAPI 97520","SINAPI","97520","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","134,21","136,07",null,"CR",{"$f":"IF($B4895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4942948%"},{"$f":"IF($B4895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7329507%"}]
["SINAPI 97525","SINAPI","97525","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","517,05","519,97",null,"CR",{"$f":"IF($B4900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4840307%"},{"$f":"IF($B4900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0261613%"}]
["SINAPI 97531","SINAPI","97531","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","279,23","282,03",null,"CR",{"$f":"IF($B4906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2047717%"},{"$f":"IF($B4906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1395637%"}]
["SINAPI 97541","SINAPI","97541","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4\" X 1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","39,76","41,58",null,"CR",{"$f":"IF($B4912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4345853%"},{"$f":"IF($B4912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5738732%"}]
["SINAPI 97548","SINAPI","97548","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","77,08","79,81",null,"CR",{"$f":"IF($B4917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9841579%"},{"$f":"IF($B4917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6456791%"}]
["SINAPI 97554","SINAPI","97554","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","185,58","192,70",null,"CR",{"$f":"IF($B4923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6939996%"},{"$f":"IF($B4923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5109034%"}]
["SINAPI 103808","SINAPI","103808","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","31,87","34,27",null,"AS",{"$f":"IF($B4928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6352201%"},{"$f":"IF($B4928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3801170%"}]
["SINAPI 103814","SINAPI","103814","LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","11,14","12,07",null,"AS",{"$f":"IF($B4934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9855596%"},{"$f":"IF($B4934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6666667%"}]
["SINAPI 103819","SINAPI","103819","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,69","21,28",null,"AS",{"$f":"IF($B4939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,3311259%"},{"$f":"IF($B4939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0744230%"}]
["SINAPI 103824","SINAPI","103824","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","22,25","23,25",null,"AS",{"$f":"IF($B4944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0432822%"},{"$f":"IF($B4944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1772315%"}]
["SINAPI 103825","SINAPI","103825","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,35","27,46",null,"AS",{"$f":"IF($B4945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2557077%"},{"$f":"IF($B4945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2442497%"}]
["SINAPI 103830","SINAPI","103830","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","34,56","35,86",null,"AS",{"$f":"IF($B4950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1438515%"},{"$f":"IF($B4950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9155717%"}]
["SINAPI 103838","SINAPI","103838","COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","16,35","17,67",null,"AS",{"$f":"IF($B4955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9080318%"},{"$f":"IF($B4955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6322361%"}]
["SINAPI 103844","SINAPI","103844","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","32,76","33,95",null,"AS",{"$f":"IF($B4961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5895316%"},{"$f":"IF($B4961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3101004%"}]
["SINAPI 103849","SINAPI","103849","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,24","26,12",null,"AS",{"$f":"IF($B4966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4938418%"},{"$f":"IF($B4966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1749808%"}]
["SINAPI 103855","SINAPI","103855","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","49,35","50,52",null,"AS",{"$f":"IF($B4972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6682897%"},{"$f":"IF($B4972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6303270%"}]
["SINAPI 103860","SINAPI","103860","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","23,93","25,34",null,"AS",{"$f":"IF($B4977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7979882%"},{"$f":"IF($B4977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3244954%"}]
["SINAPI 103865","SINAPI","103865","TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","22,13","23,89",null,"AS",{"$f":"IF($B4982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2063492%"},{"$f":"IF($B4982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,9411765%"}]
["SINAPI 103877","SINAPI","103877","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","25,87","27,53",null,"AS",{"$f":"IF($B4988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9689561%"},{"$f":"IF($B4988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6429872%"}]
["SINAPI 103882","SINAPI","103882","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","34,33","36,23",null,"AS",{"$f":"IF($B4993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0822877%"},{"$f":"IF($B4993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5103734%"}]
["SINAPI 103888","SINAPI","103888","LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","15,62","16,73",null,"AS",{"$f":"IF($B4999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1725692%"},{"$f":"IF($B4999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9279279%"}]
["SINAPI 103893","SINAPI","103893","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,22","20,98",null,"AS",{"$f":"IF($B5004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3630952%"},{"$f":"IF($B5004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1472275%"}]
["SINAPI 103898","SINAPI","103898","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","548,62","549,89",null,"AS",{"$f":"IF($B5009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4164357%"},{"$f":"IF($B5009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6423556%"}]
["SINAPI 103899","SINAPI","103899","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","31,02","31,86",null,"AS",{"$f":"IF($B5010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6451195%"},{"$f":"IF($B5010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8738597%"}]
["SINAPI 103947","SINAPI","103947","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","5,99","6,54",null,"CR",{"$f":"IF($B5015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4189190%"},{"$f":"IF($B5015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,1236477%"}]
["SINAPI 103952","SINAPI","103952","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","5,52","6,01",null,"CR",{"$f":"IF($B5020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9632353%"},{"$f":"IF($B5020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,6148649%"}]
["SINAPI 103958","SINAPI","103958","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","9,94","10,38",null,"CR",{"$f":"IF($B5026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7327935%"},{"$f":"IF($B5026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8139534%"}]
["SINAPI 103967","SINAPI","103967","BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,72","12,13",null,"CR",{"$f":"IF($B5031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6309012%"},{"$f":"IF($B5031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2951907%"}]
["SINAPI 103975","SINAPI","103975","TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 20 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,82","18,53",null,"CR",{"$f":"IF($B5037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3943661%"},{"$f":"IF($B5037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2628726%"}]
["SINAPI 103983","SINAPI","103983","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","16,73","17,84",null,"CR",{"$f":"IF($B5042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0102224%"},{"$f":"IF($B5042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7323943%"}]
["SINAPI 103988","SINAPI","103988","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","12,52","13,25",null,"CR",{"$f":"IF($B5047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6049879%"},{"$f":"IF($B5047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1670463%"}]
["SINAPI 103995","SINAPI","103995","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","14,77","15,65",null,"CR",{"$f":"IF($B5053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0068027%"},{"$f":"IF($B5053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6029506%"}]
["SINAPI 104000","SINAPI","104000","LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","28,58","29,36",null,"CR",{"$f":"IF($B5058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7309715%"},{"$f":"IF($B5058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9484465%"}]
["SINAPI 104005","SINAPI","104005","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","36,40","38,02",null,"CR",{"$f":"IF($B5063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5330396%"},{"$f":"IF($B5063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6455862%"}]
["SINAPI 104012","SINAPI","104012","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,02","24,38",null,"CR",{"$f":"IF($B5069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6289198%"},{"$f":"IF($B5069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1726973%"}]
["SINAPI 104018","SINAPI","104018","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,90","21,94",null,"CR",{"$f":"IF($B5074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9500959%"},{"$f":"IF($B5074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2321755%"}]
["SINAPI 104019","SINAPI","104019","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","43,53","44,76",null,"CR",{"$f":"IF($B5075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4994243%"},{"$f":"IF($B5075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7895679%"}]
["SINAPI 104025","SINAPI","104025","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","28,08","28,84",null,"CR",{"$f":"IF($B5080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8807994%"},{"$f":"IF($B5080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1038555%"}]
["SINAPI 104030","SINAPI","104030","TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","60,45","61,88",null,"CR",{"$f":"IF($B5085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6571712%"},{"$f":"IF($B5085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6316130%"}]
["SINAPI 104171","SINAPI","104171","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","94,10","95,10",null,"CR",{"$f":"IF($B5091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5610378%"},{"$f":"IF($B5091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5441919%"}]
["SINAPI 104176","SINAPI","104176","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","244,99","247,00",null,"CR",{"$f":"IF($B5096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0424628%"},{"$f":"IF($B5096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8115988%"}]
["SINAPI 104193","SINAPI","104193","JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","161,98","165,01",null,"CR",{"$f":"IF($B5102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5797924%"},{"$f":"IF($B5102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1987389%"}]
["SINAPI 104200","SINAPI","104200","LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","5,73","6,15",null,"CR",{"$f":"IF($B5107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4867256%"},{"$f":"IF($B5107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3421052%"}]
["SINAPI 104319","SINAPI","104319","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","9,58","10,27",null,"CR",{"$f":"IF($B5112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1517386%"},{"$f":"IF($B5112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9371316%"}]
["SINAPI 104341","SINAPI","104341","BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","10,50","11,01",null,"CR",{"$f":"IF($B5118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0383877%"},{"$f":"IF($B5118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3028362%"}]
["SINAPI 104347","SINAPI","104347","JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","46,53","47,94",null,"CR",{"$f":"IF($B5123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7553832%"},{"$f":"IF($B5123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1329431%"}]
["SINAPI 104353","SINAPI","104353","JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","40,57","41,76",null,"CR",{"$f":"IF($B5128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3164650%"},{"$f":"IF($B5128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6284480%"}]
["SINAPI 104577","SINAPI","104577","LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","30,04","30,95",null,"CR",{"$f":"IF($B5134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6644407%"},{"$f":"IF($B5134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0628645%"}]
["SINAPI 104583","SINAPI","104583","LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","43,34","44,41",null,"CR",{"$f":"IF($B5139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1641239%"},{"$f":"IF($B5139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2118204%"}]
["SINAPI 104584","SINAPI","104584","LUVA , PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","51,74","53,05",null,"CR",{"$f":"IF($B5140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6213704%"},{"$f":"IF($B5140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7081366%"}]
["SINAPI 105150","SINAPI","105150","JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","8,03","8,68",null,"CR",{"$f":"IF($B5145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4974874%"},{"$f":"IF($B5145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2013971%"}]
["SINAPI 105156","SINAPI","105156","CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","12,44","13,02",null,"CR",{"$f":"IF($B5150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7903225%"},{"$f":"IF($B5150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9722650%"}]
["SINAPI 105162","SINAPI","105162","JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","157,96","160,49",null,"CR",{"$f":"IF($B5156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9328518%"},{"$f":"IF($B5156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3480483%"}]
["SINAPI 105167","SINAPI","105167","UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","204,28","212,07",null,"CR",{"$f":"IF($B5161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6019978%"},{"$f":"IF($B5161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4091316%"}]
["SINAPI 105175","SINAPI","105175","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 50 MM (3\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","111,62","113,77",null,"CR",{"$f":"IF($B5167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8970772%"},{"$f":"IF($B5167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5631981%"}]
["SINAPI 105180","SINAPI","105180","JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","13,03","13,61",null,"CR",{"$f":"IF($B5172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4826789%"},{"$f":"IF($B5172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5821665%"}]
["SINAPI 105189","SINAPI","105189","TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","21,44","22,30",null,"CR",{"$f":"IF($B5177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9649368%"},{"$f":"IF($B5177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8651685%"}]
["SINAPI 105197","SINAPI","105197","CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","141,69","144,40",null,"CR",{"$f":"IF($B5183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8228688%"},{"$f":"IF($B5183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4788634%"}]
["SINAPI 105202","SINAPI","105202","CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","232,28","235,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4266276%"},{"$f":"IF($B5188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6520667%"}]
["SINAPI 105207","SINAPI","105207","CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","300,24","303,97",null,"CR",{"$f":"IF($B5193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6925639%"},{"$f":"IF($B5193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8255618%"}]
["SINAPI 105213","SINAPI","105213","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","171,72","174,12",null,"AS",{"$f":"IF($B5199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6396737%"},{"$f":"IF($B5199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8994541%"}]
["SINAPI 105218","SINAPI","105218","BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 X 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","66,56","67,03",null,"CR",{"$f":"IF($B5204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3013987%"},{"$f":"IF($B5204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9589245%"}]
["SINAPI 105219","SINAPI","105219","JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","11,05","11,35",null,"CR",{"$f":"IF($B5205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5454545%"},{"$f":"IF($B5205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6891054%"}]
["SINAPI 105224","SINAPI","105224","JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","225,46","227,64",null,"CR",{"$f":"IF($B5210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9807444%"},{"$f":"IF($B5210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8854908%"}]
["SINAPI 105229","SINAPI","105229","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","26,90","27,48",null,"CR",{"$f":"IF($B5215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4128166%"},{"$f":"IF($B5215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2134257%"}]
["SINAPI 97895","SINAPI","97895","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020","UN","180,57","180,94",null,"CR",{"$f":"IF($B5221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2361419%"},{"$f":"IF($B5221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4437437%"}]
["SINAPI 97901","SINAPI","97901","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","277,04","295,59",null,"AS",{"$f":"IF($B5226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4770256%"},{"$f":"IF($B5226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1705992%"}]
["SINAPI 97906","SINAPI","97906","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","428,57","455,83",null,"AS",{"$f":"IF($B5231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3953575%"},{"$f":"IF($B5231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0230767%"}]
["SINAPI 98108","SINAPI","98108","CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020","UN","470,54","501,93",null,"AS",{"$f":"IF($B5239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3418067%"},{"$f":"IF($B5239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0253827%"}]
["SINAPI 99255","SINAPI","99255","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","727,66","776,51",null,"AS",{"$f":"IF($B5243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5889716%"},{"$f":"IF($B5243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2722580%"}]
["SINAPI 102587","SINAPI","102587","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021","UN","3,21","3,62",null,"CR",{"$f":"IF($B5249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,4810127%"},{"$f":"IF($B5249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,8988765%"}]
["SINAPI 102592","SINAPI","102592","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021","UN","5,37","6,04",null,"CR",{"$f":"IF($B5254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,4499055%"},{"$f":"IF($B5254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,8724833%"}]
["SINAPI 102597","SINAPI","102597","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021","UN","5,75","6,47",null,"CR",{"$f":"IF($B5259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,4452297%"},{"$f":"IF($B5259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,8777430%"}]
["SINAPI 102603","SINAPI","102603","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 100 MM. AF_06/2021","UN","9,37","10,54",null,"CR",{"$f":"IF($B5265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,0645162%"},{"$f":"IF($B5265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,5157594%"}]
["SINAPI 102608","SINAPI","102608","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","1.068,70","1.069,85",null,"CR",{"$f":"IF($B5270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6690747%"},{"$f":"IF($B5270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7758532%"}]
["SINAPI 102609","SINAPI","102609","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","1.214,15","1.215,70",null,"CR",{"$f":"IF($B5271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7882382%"},{"$f":"IF($B5271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9139218%"}]
["SINAPI 102614","SINAPI","102614","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","1.004,91","1.006,06",null,"CR",{"$f":"IF($B5276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6996208%"},{"$f":"IF($B5276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8131374%"}]
["SINAPI 102619","SINAPI","102619","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","5.595,01","5.621,12",null,"CR",{"$f":"IF($B5281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8865883%"},{"$f":"IF($B5281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3373480%"}]
["SINAPI 89491","SINAPI","89491","CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022","UN","94,27","96,21",null,"CR",{"$f":"IF($B5287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7361494%"},{"$f":"IF($B5287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5055630%"}]
["SINAPI 89710","SINAPI","89710","RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","17,16","18,11",null,"CR",{"$f":"IF($B5292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3658679%"},{"$f":"IF($B5292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7839335%"}]
["SINAPI 86872","SINAPI","86872","TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","693,04","700,48",null,"AS",{"$f":"IF($B5297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6495425%"},{"$f":"IF($B5297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6398109%"}]
["SINAPI 86879","SINAPI","86879","VÁLVULA EM PLÁSTICO 1\" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","10,20","10,69",null,"CR",{"$f":"IF($B5303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9507389%"},{"$f":"IF($B5303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1766917%"}]
["SINAPI 86884","SINAPI","86884","ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2\" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","11,27","11,87",null,"CR",{"$f":"IF($B5308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6607142%"},{"$f":"IF($B5308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0872142%"}]
["SINAPI 86893","SINAPI","86893","BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","654,07","660,73",null,"CR",{"$f":"IF($B5314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2876540%"},{"$f":"IF($B5314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2323807%"}]
["SINAPI 86901","SINAPI","86901","CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","141,77","144,86",null,"CR",{"$f":"IF($B5319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4852868%"},{"$f":"IF($B5319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3314917%"}]
["SINAPI 86906","SINAPI","86906","TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2\" OU 3/4\", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","119,70","120,08",null,"C",{"$f":"IF($B5324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9725844%"},{"$f":"IF($B5324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2910938%"}]
["SINAPI 86914","SINAPI","86914","TORNEIRA CROMADA 1/2\" OU 3/4\" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","156,76","157,36",null,"CR",{"$f":"IF($B5330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4060246%"},{"$f":"IF($B5330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7844882%"}]
["SINAPI 86921","SINAPI","86921","TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","741,62","750,48",null,"AS",{"$f":"IF($B5335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4135023%"},{"$f":"IF($B5335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5093904%"}]
["SINAPI 86922","SINAPI","86922","TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","1.007,70","1.013,58",null,"AS",{"$f":"IF($B5336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6160962%"},{"$f":"IF($B5336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1791663%"}]
["SINAPI 86927","SINAPI","86927","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","455,40","460,09",null,"AS",{"$f":"IF($B5341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3914399%"},{"$f":"IF($B5341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3502228%"}]
["SINAPI 86932","SINAPI","86932","VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","540,91","545,08",null,"AS",{"$f":"IF($B5346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7783715%"},{"$f":"IF($B5346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5087622%"}]
["SINAPI 86938","SINAPI","86938","CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","507,91","512,79",null,"CR",{"$f":"IF($B5352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9403990%"},{"$f":"IF($B5352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8395076%"}]
["SINAPI 86943","SINAPI","86943","LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","296,72","300,23",null,"AS",{"$f":"IF($B5357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3481781%"},{"$f":"IF($B5357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4447407%"}]
["SINAPI 95469","SINAPI","95469","VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","286,13","288,56",null,"AS",{"$f":"IF($B5362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2683097%"},{"$f":"IF($B5362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0695344%"}]
["SINAPI 95544","SINAPI","95544","PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","99,18","100,46",null,"CR",{"$f":"IF($B5368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8894269%"},{"$f":"IF($B5368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0546867%"}]
["SINAPI 100849","SINAPI","100849","ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","41,82","42,44",null,"C",{"$f":"IF($B5373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0800191%"},{"$f":"IF($B5373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3896103%"}]
["SINAPI 100857","SINAPI","100857","ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","847,21","848,58",null,"CR",{"$f":"IF($B5379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0080978%"},{"$f":"IF($B5379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1679296%"}]
["SINAPI 100862","SINAPI","100862","SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","46,35","48,25",null,"CR",{"$f":"IF($B5384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3889369%"},{"$f":"IF($B5384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3312577%"}]
["SINAPI 100867","SINAPI","100867","BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","416,32","420,13",null,"AS",{"$f":"IF($B5389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6479123%"},{"$f":"IF($B5389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5014521%"}]
["SINAPI 100873","SINAPI","100873","BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","337,57","341,38",null,"AS",{"$f":"IF($B5395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9657195%"},{"$f":"IF($B5395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0015235%"}]
["SINAPI 98053","SINAPI","98053","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","2.748,47","2.792,03",null,"AS",{"$f":"IF($B5400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8036359%"},{"$f":"IF($B5400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2112316%"}]
["SINAPI 98058","SINAPI","98058","FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","1.698,90","1.736,90",null,"AS",{"$f":"IF($B5405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8342506%"},{"$f":"IF($B5405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7219183%"}]
["SINAPI 98059","SINAPI","98059","FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","3.693,64","3.750,64",null,"AS",{"$f":"IF($B5406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5119902%"},{"$f":"IF($B5406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8847585%"}]
["SINAPI 98064","SINAPI","98064","SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","5.286,16","5.343,89",null,"AS",{"$f":"IF($B5411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7313917%"},{"$f":"IF($B5411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7373484%"}]
["SINAPI 98070","SINAPI","98070","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","12.899,12","13.600,87",null,"AS",{"$f":"IF($B5417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7082819%"},{"$f":"IF($B5417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1354791%"}]
["SINAPI 98075","SINAPI","98075","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","11.807,59","12.456,34",null,"AS",{"$f":"IF($B5422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0490477%"},{"$f":"IF($B5422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4917224%"}]
["SINAPI 98080","SINAPI","98080","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","9.332,65","9.795,13",null,"AS",{"$f":"IF($B5427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6777286%"},{"$f":"IF($B5427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9535458%"}]
["SINAPI 98086","SINAPI","98086","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","10.072,77","10.617,99",null,"AS",{"$f":"IF($B5433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5472519%"},{"$f":"IF($B5433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9677563%"}]
["SINAPI 98091","SINAPI","98091","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 4,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 7056 L (PARA 67 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","9.886,09","10.416,40",null,"AS",{"$f":"IF($B5438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2489584%"},{"$f":"IF($B5438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6559908%"}]
["SINAPI 98101","SINAPI","98101","SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020","UN","8.538,22","8.966,99",null,"AS",{"$f":"IF($B5444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0931185%"},{"$f":"IF($B5444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3911990%"}]
["SINAPI 98114","SINAPI","98114","TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","UN","697,60","703,37",null,"AS",{"$f":"IF($B5449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1046013%"},{"$f":"IF($B5449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8832731%"}]
["SINAPI 89353","SINAPI","89353","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","46,19","46,82",null,"CR",{"$f":"IF($B5454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4977238%"},{"$f":"IF($B5454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7305389%"}]
["SINAPI 90371","SINAPI","90371","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","40,04","40,67",null,"CR",{"$f":"IF($B5460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8049024%"},{"$f":"IF($B5460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2041369%"}]
["SINAPI 94493","SINAPI","94493","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","157,02","158,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1671976%"},{"$f":"IF($B5465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8101265%"}]
["SINAPI 94499","SINAPI","94499","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","342,90","345,52",null,"CR",{"$f":"IF($B5470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7255119%"},{"$f":"IF($B5470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4481241%"}]
["SINAPI 94500","SINAPI","94500","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","416,02","419,30",null,"CR",{"$f":"IF($B5471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8803942%"},{"$f":"IF($B5471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6223462%"}]
["SINAPI 94795","SINAPI","94795","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","61,46","62,17",null,"CR",{"$f":"IF($B5476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1847507%"},{"$f":"IF($B5476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2460943%"}]
["SINAPI 95248","SINAPI","95248","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","61,66","62,08",null,"CR",{"$f":"IF($B5482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1227073%"},{"$f":"IF($B5482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7718845%"}]
["SINAPI 95253","SINAPI","95253","VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","267,36","269,31",null,"CR",{"$f":"IF($B5487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5267489%"},{"$f":"IF($B5487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2217187%"}]
["SINAPI 99623","SINAPI","99623","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","380,61","382,56",null,"CR",{"$f":"IF($B5492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1796084%"},{"$f":"IF($B5492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6757208%"}]
["SINAPI 99629","SINAPI","99629","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","87,17","88,03",null,"CR",{"$f":"IF($B5498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0640863%"},{"$f":"IF($B5498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9722474%"}]
["SINAPI 99634","SINAPI","99634","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","800,60","804,77",null,"CR",{"$f":"IF($B5503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2179083%"},{"$f":"IF($B5503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7182482%"}]
["SINAPI 103011","SINAPI","103011","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","82,67","83,10",null,"CR",{"$f":"IF($B5508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1840193%"},{"$f":"IF($B5508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6738135%"}]
["SINAPI 103017","SINAPI","103017","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","892,99","895,07",null,"CR",{"$f":"IF($B5514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4413223%"},{"$f":"IF($B5514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6703723%"}]
["SINAPI 103037","SINAPI","103037","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","63,84","64,70",null,"CR",{"$f":"IF($B5519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2836523%"},{"$f":"IF($B5519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4906332%"}]
["SINAPI 103043","SINAPI","103043","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","31,20","31,62",null,"CR",{"$f":"IF($B5525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1540930%"},{"$f":"IF($B5525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3759898%"}]
["SINAPI 103048","SINAPI","103048","REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN  20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","23,87","24,37",null,"CR",{"$f":"IF($B5530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7677446%"},{"$f":"IF($B5530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5970394%"}]
["SINAPI 95634","SINAPI","95634","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 20 MM (1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","211,84","219,25",null,"CR",{"$f":"IF($B5535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6555697%"},{"$f":"IF($B5535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3076782%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95635"},"SINAPI","95635","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","221,60","230,19",null,"CR",{"$f":"IF($B5536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0023474%"},{"$f":"IF($B5536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8361581%"}]
["SINAPI 95641","SINAPI","95641","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 MM (3/4\"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","308,79","324,17",null,"CR",{"$f":"IF($B5541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8529592%"},{"$f":"IF($B5541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1346005%"}]
["SINAPI 95647","SINAPI","95647","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 MM (1\"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","824,50","858,13",null,"CR",{"$f":"IF($B5547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2626088%"},{"$f":"IF($B5547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1926671%"}]
["SINAPI 95652","SINAPI","95652","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4\"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","725,92","736,49",null,"CR",{"$f":"IF($B5552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0085001%"},{"$f":"IF($B5552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3120501%"}]
["SINAPI 95661","SINAPI","95661","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1\") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","382,25","397,26",null,"CR",{"$f":"IF($B5560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3170399%"},{"$f":"IF($B5560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1772792%"}]
["SINAPI 95665","SINAPI","95665","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4\") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","337,63","352,04",null,"CR",{"$f":"IF($B5564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4375648%"},{"$f":"IF($B5564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4513736%"}]
["SINAPI 95670","SINAPI","95670","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","744,22","772,74",null,"CR",{"$f":"IF($B5569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7283807%"},{"$f":"IF($B5569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5427624%"}]
["SINAPI 95675","SINAPI","95675","HIDRÔMETRO DN 3/4\", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN","240,68","243,77",null,"CR",{"$f":"IF($B5574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9135494%"},{"$f":"IF($B5574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0812097%"}]
["SINAPI 105135","SINAPI","105135","HIDRÔMETRO DN 1 1/2\", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN","1.450,36","1.454,69",null,"CR",{"$f":"IF($B5580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8458122%"},{"$f":"IF($B5580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1379860%"}]
["SINAPI 90440","SINAPI","90440","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN","28,92","32,62",null,"CR",{"$f":"IF($B5585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,0479501%"},{"$f":"IF($B5585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,4232903%"}]
["SINAPI 90447","SINAPI","90447","RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M","7,45","8,38",null,"CR",{"$f":"IF($B5591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2048847%"},{"$f":"IF($B5591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,7346201%"}]
["SINAPI 90455","SINAPI","90455","PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN","7,58","8,18",null,"CR",{"$f":"IF($B5596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8002663%"},{"$f":"IF($B5596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5714286%"}]
["SINAPI 90460","SINAPI","90460","SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023","M","26,10","27,09",null,"AS",{"$f":"IF($B5601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7893927%"},{"$f":"IF($B5601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6642011%"}]
["SINAPI 90461","SINAPI","90461","SUPORTE PARA 4 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023","M","18,95","20,11",null,"AS",{"$f":"IF($B5602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9894179%"},{"$f":"IF($B5602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5752741%"}]
["SINAPI 90468","SINAPI","90468","CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M","7,30","7,89",null,"CR",{"$f":"IF($B5607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6276151%"},{"$f":"IF($B5607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4401545%"}]
["SINAPI 91171","SINAPI","91171","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS","M","18,06","19,27",null,"CR",{"$f":"IF($B5613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4118954%"},{"$f":"IF($B5613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1041666%"}]
["SINAPI 91176","SINAPI","91176","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M","18,48","19,55",null,"AS",{"$f":"IF($B5618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7957631%"},{"$f":"IF($B5618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3223819%"}]
["SINAPI 91185","SINAPI","91185","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023","M","23,07","25,58",null,"AS",{"$f":"IF($B5623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,5217392%"},{"$f":"IF($B5623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,7173658%"}]
["SINAPI 91191","SINAPI","91191","CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023","UN","14,20","15,25",null,"CR",{"$f":"IF($B5629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6352022%"},{"$f":"IF($B5629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3386243%"}]
["SINAPI 94482","SINAPI","94482","CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 40 MM (1 1/2\") E DN RECALQUE 32 MM (1 1/4\"), PARA EDIFICAÇÃO COM 8 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","1.429,99","1.482,84",null,"CR",{"$f":"IF($B5634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8960067%"},{"$f":"IF($B5634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6442421%"}]
["SINAPI 96562","SINAPI","96562","SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023","M","51,43","54,30",null,"AS",{"$f":"IF($B5639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3330087%"},{"$f":"IF($B5639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8089265%"}]
["SINAPI 101805","SINAPI","101805","CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","1.725,55","1.814,72",null,"AS",{"$f":"IF($B5645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9686739%"},{"$f":"IF($B5645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3131779%"}]
["SINAPI 102115","SINAPI","102115","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","2.626,33","2.648,94",null,"AS",{"$f":"IF($B5650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3249052%"},{"$f":"IF($B5650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1334128%"}]
["SINAPI 102122","SINAPI","102122","BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 10 CV OU 9,86 HP, HM 85 A 140 M, Q 4,2 A 14,9 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","7.416,00","7.438,61",null,"AS",{"$f":"IF($B5656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8856984%"},{"$f":"IF($B5656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1840600%"}]
["SINAPI 103517","SINAPI","103517","AQUECEDOR SOLAR COMPACTO, KIT PARA 1 COLETOR SOLAR EM VIDRO TEMPERADO E SERPENTINA EM TUBO DE COBRE COM SUPORTE, RESERVATÓRIO, FIXAÇÕES E TUBOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","6.587,34","6.600,35",null,"CR",{"$f":"IF($B5661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2225057%"},{"$f":"IF($B5661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4173576%"}]
["SINAPI 103523","SINAPI","103523","RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 1000 L COM 5 PLACAS COLETORAS EM VIDRO TEMPERADO COM SERPENTINA EM TUBO DE COBRE 2 X 1 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","21.741,87","21.774,62",null,"CR",{"$f":"IF($B5666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9321249%"},{"$f":"IF($B5666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0809922%"}]
["SINAPI 104767","SINAPI","104767","FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN","0,57","0,64",null,"CR",{"$f":"IF($B5667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,7551021%"},{"$f":"IF($B5667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,4736843%"}]
["SINAPI 104777","SINAPI","104777","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023","UN","8,07","8,95",null,"CR",{"$f":"IF($B5672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,1046660%"},{"$f":"IF($B5672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2536807%"}]
["SINAPI 104784","SINAPI","104784","PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 150 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 100 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN","13,13","13,97",null,"CR",{"$f":"IF($B5677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8773006%"},{"$f":"IF($B5677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5565154%"}]
["SINAPI 104033","SINAPI","104033","COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","18,15","19,10",null,"AS",{"$f":"IF($B5683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5414364%"},{"$f":"IF($B5683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9055118%"}]
["SINAPI 104043","SINAPI","104043","ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","9,13","9,54",null,"CR",{"$f":"IF($B5688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2326350%"},{"$f":"IF($B5688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2325581%"}]
["SINAPI 104049","SINAPI","104049","ADAPTADOR, PVC, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","4,98","5,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,2301426%"},{"$f":"IF($B5694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,8938548%"}]
["SINAPI 104054","SINAPI","104054","UNIÃO, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","20,50","21,02",null,"CR",{"$f":"IF($B5699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5729676%"},{"$f":"IF($B5699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7480916%"}]
["SINAPI 104060","SINAPI","104060","TUBO, PEAD, PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","M","7,24","7,59",null,"CR",{"$f":"IF($B5704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4281729%"},{"$f":"IF($B5704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8021248%"}]
["SINAPI 104072","SINAPI","104072","TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","270,45","271,68",null,"CR",{"$f":"IF($B5710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8182557%"},{"$f":"IF($B5710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2583483%"}]
["SINAPI 104085","SINAPI","104085","TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","M","52,17","53,20",null,"CR",{"$f":"IF($B5715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2672297%"},{"$f":"IF($B5715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0007527%"}]
["SINAPI 96522","SINAPI","96522","ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3","129,74","145,01",null,"C",{"$f":"IF($B5721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8345546%"},{"$f":"IF($B5721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6986132%"}]
["SINAPI 96527","SINAPI","96527","ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3","94,78","105,89",null,"C",{"$f":"IF($B5726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5775808%"},{"$f":"IF($B5726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4581523%"}]
["SINAPI 101117","SINAPI","101117","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF_07/2020","M3","3,35","3,40",null,"CR",{"$f":"IF($B5731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8765432%"},{"$f":"IF($B5731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5151515%"}]
["SINAPI 101118","SINAPI","101118","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3","3,91","4,10",null,"CR",{"$f":"IF($B5732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5340314%"},{"$f":"IF($B5732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5789473%"}]
["SINAPI 101123","SINAPI","101123","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3","7,48","7,83",null,"CR",{"$f":"IF($B5737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4938941%"},{"$f":"IF($B5737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6472114%"}]
["SINAPI 101128","SINAPI","101128","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020","M3","14,93","15,36",null,"CR",{"$f":"IF($B5742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0873180%"},{"$f":"IF($B5742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5110961%"}]
["SINAPI 101134","SINAPI","101134","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","16,26","16,74",null,"CR",{"$f":"IF($B5748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7220447%"},{"$f":"IF($B5748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2383900%"}]
["SINAPI 101139","SINAPI","101139","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO  ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","20,86","21,55",null,"CR",{"$f":"IF($B5753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8992094%"},{"$f":"IF($B5753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5799522%"}]
["SINAPI 101145","SINAPI","101145","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","15,81","16,17",null,"CR",{"$f":"IF($B5759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8586456%"},{"$f":"IF($B5759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8806161%"}]
["SINAPI 101150","SINAPI","101150","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","19,78","20,30",null,"CR",{"$f":"IF($B5764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5362545%"},{"$f":"IF($B5764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7817258%"}]
["SINAPI 101207","SINAPI","101207","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3","11,43","11,62",null,"CR",{"$f":"IF($B5769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4897045%"},{"$f":"IF($B5769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9251101%"}]
["SINAPI 101213","SINAPI","101213","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","25,94","26,32",null,"CR",{"$f":"IF($B5775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9035769%"},{"$f":"IF($B5775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1954771%"}]
["SINAPI 101218","SINAPI","101218","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","22,98","23,31",null,"CR",{"$f":"IF($B5780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2233948%"},{"$f":"IF($B5780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4577006%"}]
["SINAPI 101224","SINAPI","101224","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","29,95","30,34",null,"CR",{"$f":"IF($B5786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9663865%"},{"$f":"IF($B5786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1271158%"}]
["SINAPI 101229","SINAPI","101229","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 8 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","26,33","26,65",null,"CR",{"$f":"IF($B5791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4329501%"},{"$f":"IF($B5791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5541256%"}]
["SINAPI 101234","SINAPI","101234","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020","M3","18,18","18,46",null,"CR",{"$f":"IF($B5796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3139988%"},{"$f":"IF($B5796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6593406%"}]
["SINAPI 101235","SINAPI","101235","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3","19,13","19,40",null,"CR",{"$f":"IF($B5797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8453389%"},{"$f":"IF($B5797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1305483%"}]
["SINAPI 101240","SINAPI","101240","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3","16,81","17,04",null,"CR",{"$f":"IF($B5802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0674292%"},{"$f":"IF($B5802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2691622%"}]
["SINAPI 101245","SINAPI","101245","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3","17,75","17,99",null,"CR",{"$f":"IF($B5807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2144894%"},{"$f":"IF($B5807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4541361%"}]
["SINAPI 101251","SINAPI","101251","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","18,44","18,67",null,"CR",{"$f":"IF($B5813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8107810%"},{"$f":"IF($B5813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0613130%"}]
["SINAPI 101256","SINAPI","101256","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3","20,19","20,55",null,"CR",{"$f":"IF($B5818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1555777%"},{"$f":"IF($B5818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6843657%"}]
["SINAPI 101262","SINAPI","101262","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3","20,17","20,49",null,"CR",{"$f":"IF($B5824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0603621%"},{"$f":"IF($B5824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6164112%"}]
["SINAPI 101267","SINAPI","101267","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3","11,20","11,41",null,"CR",{"$f":"IF($B5829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6469517%"},{"$f":"IF($B5829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3035714%"}]
["SINAPI 101272","SINAPI","101272","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020","M3","32,66","33,20",null,"CR",{"$f":"IF($B5834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9629858%"},{"$f":"IF($B5834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3843351%"}]
["SINAPI 102354","SINAPI","102354","DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3","172,02","182,09",null,"AS",{"$f":"IF($B5840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1975682%"},{"$f":"IF($B5840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7318239%"}]
["SINAPI 90084","SINAPI","90084","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","11,64","12,08",null,"C",{"$f":"IF($B5845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7847222%"},{"$f":"IF($B5845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5886287%"}]
["SINAPI 90092","SINAPI","90092","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,42","6,66",null,"C",{"$f":"IF($B5850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6507936%"},{"$f":"IF($B5850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5648854%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90101"},"SINAPI","90101","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","13,39","14,13",null,"CR",{"$f":"IF($B5856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5399698%"},{"$f":"IF($B5856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0884451%"}]
["SINAPI 90108","SINAPI","90108","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","6,72","7,09",null,"CR",{"$f":"IF($B5861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3891402%"},{"$f":"IF($B5861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1223330%"}]
["SINAPI 93358","SINAPI","93358","ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021","M3","79,43","88,61",null,"C",{"$f":"IF($B5862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,4861461%"},{"$f":"IF($B5862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4411832%"}]
["SINAPI 102280","SINAPI","102280","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","5,89","6,11",null,"C",{"$f":"IF($B5867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6206896%"},{"$f":"IF($B5867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4119601%"}]
["SINAPI 102285","SINAPI","102285","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO  MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","12,22","12,68",null,"C",{"$f":"IF($B5872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6994219%"},{"$f":"IF($B5872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5500794%"}]
["SINAPI 102291","SINAPI","102291","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","7,35","7,64",null,"C",{"$f":"IF($B5878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6514522%"},{"$f":"IF($B5878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5957446%"}]
["SINAPI 102300","SINAPI","102300","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","14,88","15,70",null,"CR",{"$f":"IF($B5887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5528455%"},{"$f":"IF($B5887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9974327%"}]
["SINAPI 102303","SINAPI","102303","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","8,30","8,77",null,"CR",{"$f":"IF($B5890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6341463%"},{"$f":"IF($B5890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1062356%"}]
["SINAPI 102308","SINAPI","102308","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","14,55","15,11",null,"C",{"$f":"IF($B5895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6805555%"},{"$f":"IF($B5895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5865063%"}]
["SINAPI 102313","SINAPI","102313","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","12,27","12,68",null,"CR",{"$f":"IF($B5900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0526315%"},{"$f":"IF($B5900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5668789%"}]
["SINAPI 102319","SINAPI","102319","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","7,19","7,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0155148%"},{"$f":"IF($B5906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4972677%"}]
["SINAPI 102324","SINAPI","102324","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","16,74","17,67",null,"CR",{"$f":"IF($B5911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5159350%"},{"$f":"IF($B5911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0193513%"}]
["SINAPI 102329","SINAPI","102329","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","8,41","8,88",null,"CR",{"$f":"IF($B5916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4951923%"},{"$f":"IF($B5916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9977248%"}]
["SINAPI 94319","SINAPI","94319","ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3","77,85","80,64",null,"AS",{"$f":"IF($B5922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2608471%"},{"$f":"IF($B5922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9658257%"}]
["SINAPI 94341","SINAPI","94341","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3","76,79","77,76",null,"AS",{"$f":"IF($B5927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7184275%"},{"$f":"IF($B5927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8610860%"}]
["SINAPI 94342","SINAPI","94342","ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3","89,52","92,31",null,"AS",{"$f":"IF($B5928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3530333%"},{"$f":"IF($B5928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8037768%"}]
["SINAPI 93369","SINAPI","93369","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3","18,07","19,10",null,"AS",{"$f":"IF($B5933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3535353%"},{"$f":"IF($B5933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8535033%"}]
["SINAPI 93380","SINAPI","93380","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023","M3","16,26","17,42",null,"AS",{"$f":"IF($B5938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2848221%"},{"$f":"IF($B5938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0489226%"}]
["SINAPI 104731","SINAPI","104731","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","12,70","13,15",null,"AS",{"$f":"IF($B5944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6172938%"},{"$f":"IF($B5944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4015444%"}]
["SINAPI 104736","SINAPI","104736","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","8,53","8,93",null,"AS",{"$f":"IF($B5949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0361445%"},{"$f":"IF($B5949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3765786%"}]
["SINAPI 104741","SINAPI","104741","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","23,92","25,31",null,"AS",{"$f":"IF($B5954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8347386%"},{"$f":"IF($B5954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3625499%"}]
["SINAPI 101616","SINAPI","101616","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020","M2","5,79","6,49",null,"CR",{"$f":"IF($B5960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6478874%"},{"$f":"IF($B5960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4294671%"}]
["SINAPI 101621","SINAPI","101621","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020","M3","216,64","230,51",null,"CR",{"$f":"IF($B5965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6174989%"},{"$f":"IF($B5965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2559149%"}]
["SINAPI 103322","SINAPI","103322","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","54,97","57,58",null,"AS",{"$f":"IF($B5971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4932555%"},{"$f":"IF($B5971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6953192%"}]
["SINAPI 103327","SINAPI","103327","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","89,52","93,94",null,"AS",{"$f":"IF($B5976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5996867%"},{"$f":"IF($B5976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8699360%"}]
["SINAPI 103332","SINAPI","103332","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","109,49","118,74",null,"AS",{"$f":"IF($B5981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2351221%"},{"$f":"IF($B5981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9554921%"}]
["SINAPI 103356","SINAPI","103356","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","52,40","55,70",null,"AS",{"$f":"IF($B5987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1271056%"},{"$f":"IF($B5987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7542754%"}]
["SINAPI 89291","SINAPI","89291","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023","M2","78,12","82,03",null,"CR",{"$f":"IF($B5992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9526862%"},{"$f":"IF($B5992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2651367%"}]
["SINAPI 89298","SINAPI","89298","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023","M2","78,92","82,91",null,"CR",{"$f":"IF($B5993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2555541%"},{"$f":"IF($B5993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5777455%"}]
["SINAPI 101158","SINAPI","101158","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020","M2","87,99","90,32",null,"CR",{"$f":"IF($B5998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3803890%"},{"$f":"IF($B5998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5575005%"}]
["SINAPI 103319","SINAPI","103319","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","99,92","104,29",null,"AS",{"$f":"IF($B6003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0833333%"},{"$f":"IF($B6003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1477643%"}]
["SINAPI 103339","SINAPI","103339","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","112,34","117,94",null,"AS",{"$f":"IF($B6009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8768490%"},{"$f":"IF($B6009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1790411%"}]
["SINAPI 89453","SINAPI","89453","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022","M2","90,70","93,28",null,"CR",{"$f":"IF($B6014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5314638%"},{"$f":"IF($B6014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7981533%"}]
["SINAPI 89472","SINAPI","89472","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2","123,02","126,82",null,"CR",{"$f":"IF($B6019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1127391%"},{"$f":"IF($B6019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5396762%"}]
["SINAPI 96358","SINAPI","96358","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","103,10","105,49",null,"AS",{"$f":"IF($B6025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2995825%"},{"$f":"IF($B6025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2428842%"}]
["SINAPI 96363","SINAPI","96363","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","146,49","149,72",null,"AS",{"$f":"IF($B6030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6133879%"},{"$f":"IF($B6030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4838278%"}]
["SINAPI 96369","SINAPI","96369","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","219,94","224,27",null,"AS",{"$f":"IF($B6036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1759301%"},{"$f":"IF($B6036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8760035%"}]
["SINAPI 102235","SINAPI","102235","DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS","M2","360,63","370,00",null,"CR",{"$f":"IF($B6041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0517117%"},{"$f":"IF($B6041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1764101%"}]
["SINAPI 102257","SINAPI","102257","DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","353,31","364,66",null,"AS",{"$f":"IF($B6046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8340554%"},{"$f":"IF($B6046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3325742%"}]
["SINAPI 104722","SINAPI","104722","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","202,29","207,08",null,"AS",{"$f":"IF($B6052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6375234%"},{"$f":"IF($B6052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6127240%"}]
["SINAPI 101156","SINAPI","101156","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 20X30X60CM (ESPESSURA 20CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","267,77","274,12",null,"CR",{"$f":"IF($B6057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6582969%"},{"$f":"IF($B6057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6362508%"}]
["SINAPI 101814","SINAPI","101814","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","42,18","45,42",null,"CR",{"$f":"IF($B6058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5071225%"},{"$f":"IF($B6058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2566138%"}]
["SINAPI 101822","SINAPI","101822","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","123,46","138,34",null,"CR",{"$f":"IF($B6063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4972431%"},{"$f":"IF($B6063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2447725%"}]
["SINAPI 101827","SINAPI","101827","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","188,30","203,18",null,"CR",{"$f":"IF($B6068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8254676%"},{"$f":"IF($B6068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5781828%"}]
["SINAPI 101833","SINAPI","101833","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","290,41","305,29",null,"CR",{"$f":"IF($B6074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6498432%"},{"$f":"IF($B6074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9849259%"}]
["SINAPI 101838","SINAPI","101838","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","106,45","107,90",null,"AS",{"$f":"IF($B6079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4353229%"},{"$f":"IF($B6079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6935933%"}]
["SINAPI 101843","SINAPI","101843","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","168,70","170,15",null,"AS",{"$f":"IF($B6084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3184543%"},{"$f":"IF($B6084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1429832%"}]
["SINAPI 101849","SINAPI","101849","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","154,10","155,86",null,"AS",{"$f":"IF($B6090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0373022%"},{"$f":"IF($B6090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1081081%"}]
["SINAPI 101856","SINAPI","101856","REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","23,94","26,06",null,"CR",{"$f":"IF($B6095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1071880%"},{"$f":"IF($B6095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,7962964%"}]
["SINAPI 101862","SINAPI","101862","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","31,42","34,41",null,"CR",{"$f":"IF($B6101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,0342182%"},{"$f":"IF($B6101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,6094572%"}]
["SINAPI 101867","SINAPI","101867","REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","32,99","36,17",null,"CR",{"$f":"IF($B6106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5861231%"},{"$f":"IF($B6106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,1418264%"}]
["SINAPI 102988","SINAPI","102988","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","51,51","56,78",null,"CR",{"$f":"IF($B6111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,4222310%"},{"$f":"IF($B6111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,8314211%"}]
["SINAPI 96391","SINAPI","96391","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","132,80","133,64",null,"AS",{"$f":"IF($B6117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8923739%"},{"$f":"IF($B6117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4986856%"}]
["SINAPI 96399","SINAPI","96399","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","97,09","97,87",null,"AS",{"$f":"IF($B6122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8415402%"},{"$f":"IF($B6122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5726285%"}]
["SINAPI 100567","SINAPI","100567","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","201,19","202,46",null,"AS",{"$f":"IF($B6127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9358310%"},{"$f":"IF($B6127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5303757%"}]
["SINAPI 100568","SINAPI","100568","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","236,47","237,74",null,"AS",{"$f":"IF($B6128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3474576%"},{"$f":"IF($B6128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8566912%"}]
["SINAPI 100573","SINAPI","100573","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","83,23","84,83",null,"AS",{"$f":"IF($B6133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9303759%"},{"$f":"IF($B6133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5808326%"}]
["SINAPI 92392","SINAPI","92392","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2","125,77","126,29",null,"CR",{"$f":"IF($B6139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5463515%"},{"$f":"IF($B6139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9479356%"}]
["SINAPI 92397","SINAPI","92397","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","63,08","64,05",null,"CR",{"$f":"IF($B6144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4950778%"},{"$f":"IF($B6144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8678655%"}]
["SINAPI 92404","SINAPI","92404","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022","M2","76,36","77,39",null,"CR",{"$f":"IF($B6149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3016393%"},{"$f":"IF($B6149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5003882%"}]
["SINAPI 97105","SINAPI","97105","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2","149,75","151,67",null,"AS",{"$f":"IF($B6155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8391959%"},{"$f":"IF($B6155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9976844%"}]
["SINAPI 97111","SINAPI","97111","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022","M2","240,26","242,65",null,"AS",{"$f":"IF($B6160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0139684%"},{"$f":"IF($B6160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9248291%"}]
["SINAPI 97117","SINAPI","97117","BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG","18,82","19,48",null,"CR",{"$f":"IF($B6166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5048025%"},{"$f":"IF($B6166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1361526%"}]
["SINAPI 101169","SINAPI","101169","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020","M2","120,53","123,30",null,"AS",{"$f":"IF($B6171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2073322%"},{"$f":"IF($B6171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1452831%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103906"},"SINAPI","103906","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022","M2","164,18","166,69",null,"AS",{"$f":"IF($B6176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2753268%"},{"$f":"IF($B6176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6403466%"}]
["SINAPI 103913","SINAPI","103913","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022","M2","120,51","121,87",null,"AS",{"$f":"IF($B6182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9482629%"},{"$f":"IF($B6182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9831932%"}]
["SINAPI 103918","SINAPI","103918","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022","M2","213,42","215,47",null,"AS",{"$f":"IF($B6187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8015984%"},{"$f":"IF($B6187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6790870%"}]
["SINAPI 103695","SINAPI","103695","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","88,65","92,72",null,"CR",{"$f":"IF($B6192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3693561%"},{"$f":"IF($B6192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5231501%"}]
["SINAPI 103696","SINAPI","103696","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","124,21","131,55",null,"CR",{"$f":"IF($B6193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5308592%"},{"$f":"IF($B6193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0792139%"}]
["SINAPI 96393","SINAPI","96393","USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020","M3","126,71","127,02",null,"AS",{"$f":"IF($B6198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4630288%"},{"$f":"IF($B6198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7040075%"}]
["SINAPI 88416","SINAPI","88416","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024","M2","23,16","23,61",null,"CR",{"$f":"IF($B6206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9532265%"},{"$f":"IF($B6206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6363636%"}]
["SINAPI 88423","SINAPI","88423","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024","M2","22,99","23,50",null,"CR",{"$f":"IF($B6210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4757959%"},{"$f":"IF($B6210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3583617%"}]
["SINAPI 88431","SINAPI","88431","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024","M2","26,45","27,34",null,"CR",{"$f":"IF($B6215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0306934%"},{"$f":"IF($B6215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6070381%"}]
["SINAPI 88494","SINAPI","88494","EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023","M2","19,28","21,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,1664067%"},{"$f":"IF($B6221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,6794690%"}]
["SINAPI 95306","SINAPI","95306","TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023","M2","16,03","16,83",null,"CR",{"$f":"IF($B6226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6633291%"},{"$f":"IF($B6226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9296362%"}]
["SINAPI 95626","SINAPI","95626","APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2","15,37","16,32",null,"C",{"$f":"IF($B6231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2103200%"},{"$f":"IF($B6231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8204182%"}]
["SINAPI 96131","SINAPI","96131","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2","26,68","28,55",null,"CR",{"$f":"IF($B6237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2544156%"},{"$f":"IF($B6237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9617140%"}]
["SINAPI 104639","SINAPI","104639","PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2","11,18","12,02",null,"CR",{"$f":"IF($B6242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6666666%"},{"$f":"IF($B6242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4187605%"}]
["SINAPI 102197","SINAPI","102197","PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021","M2","27,92","28,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2078853%"},{"$f":"IF($B6248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5431754%"}]
["SINAPI 102204","SINAPI","102204","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","10,06","10,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6147704%"},{"$f":"IF($B6253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3118580%"}]
["SINAPI 102210","SINAPI","102210","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","7,45","8,01",null,"C",{"$f":"IF($B6258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4237516%"},{"$f":"IF($B6258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1882058%"}]
["SINAPI 102213","SINAPI","102213","PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","19,46","20,84",null,"CR",{"$f":"IF($B6259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0041173%"},{"$f":"IF($B6259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7174435%"}]
["SINAPI 102219","SINAPI","102219","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","15,71","16,83",null,"CR",{"$f":"IF($B6264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9693682%"},{"$f":"IF($B6264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7069684%"}]
["SINAPI 102228","SINAPI","102228","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","22,79","24,46",null,"CR",{"$f":"IF($B6270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4505494%"},{"$f":"IF($B6270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1809991%"}]
["SINAPI 100716","SINAPI","100716","JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020","M2","27,16","27,73",null,"AS",{"$f":"IF($B6275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7730470%"},{"$f":"IF($B6275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5757795%"}]
["SINAPI 100721","SINAPI","100721","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","23,69","25,23",null,"CR",{"$f":"IF($B6280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2959830%"},{"$f":"IF($B6280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9682539%"}]
["SINAPI 100727","SINAPI","100727","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","27,10","27,29",null,"CR",{"$f":"IF($B6286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2128603%"},{"$f":"IF($B6286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8807339%"}]
["SINAPI 100734","SINAPI","100734","PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","13,92","15,25",null,"CR",{"$f":"IF($B6291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,3795094%"},{"$f":"IF($B6291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,9361422%"}]
["SINAPI 100741","SINAPI","100741","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","23,32","24,86",null,"CR",{"$f":"IF($B6296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9364261%"},{"$f":"IF($B6296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6234393%"}]
["SINAPI 100747","SINAPI","100747","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","10,73","10,92",null,"CR",{"$f":"IF($B6302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6641721%"},{"$f":"IF($B6302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2242647%"}]
["SINAPI 100752","SINAPI","100752","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","46,82","48,08",null,"CR",{"$f":"IF($B6307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6310389%"},{"$f":"IF($B6307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8345473%"}]
["SINAPI 100760","SINAPI","100760","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","45,26","49,24",null,"C",{"$f":"IF($B6313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3343654%"},{"$f":"IF($B6313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,0284553%"}]
["SINAPI 102491","SINAPI","102491","PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021","M2","20,62","21,70",null,"CR",{"$f":"IF($B6318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1827904%"},{"$f":"IF($B6318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5360443%"}]
["SINAPI 102498","SINAPI","102498","PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021","M","1,42","1,56",null,"CR",{"$f":"IF($B6323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,7058824%"},{"$f":"IF($B6323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,2119206%"}]
["SINAPI 102499","SINAPI","102499","ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021","M2","3,47","3,63",null,"CR",{"$f":"IF($B6324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9855072%"},{"$f":"IF($B6324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9444444%"}]
["SINAPI 102506","SINAPI","102506","PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M","9,96","10,90",null,"CR",{"$f":"IF($B6329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,0060423%"},{"$f":"IF($B6329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,5313654%"}]
["SINAPI 102520","SINAPI","102520","PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021","M2","76,62","83,35",null,"CR",{"$f":"IF($B6335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2521228%"},{"$f":"IF($B6335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,9490875%"}]
["SINAPI 101751","SINAPI","101751","PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020","M2","225,76","228,01",null,"CR",{"$f":"IF($B6340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1273315%"},{"$f":"IF($B6340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0457137%"}]
["SINAPI 87250","SINAPI","87250","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE","M2","55,06","56,95",null,"CR",{"$f":"IF($B6345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2584106%"},{"$f":"IF($B6345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9015817%"}]
["SINAPI 87259","SINAPI","87259","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2","130,05","132,69",null,"CR",{"$f":"IF($B6351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5711647%"},{"$f":"IF($B6351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3115668%"}]
["SINAPI 93389","SINAPI","93389","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE","M2","54,67","57,11",null,"CR",{"$f":"IF($B6356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5041201%"},{"$f":"IF($B6356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5925666%"}]
["SINAPI 104595","SINAPI","104595","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2","81,57","82,78",null,"CR",{"$f":"IF($B6361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1544974%"},{"$f":"IF($B6361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4836759%"}]
["SINAPI 104601","SINAPI","104601","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2","58,25","60,42",null,"CR",{"$f":"IF($B6367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0570839%"},{"$f":"IF($B6367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8246311%"}]
["SINAPI 104606","SINAPI","104606","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE","M2","61,87","64,41",null,"CR",{"$f":"IF($B6372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4127549%"},{"$f":"IF($B6372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3582089%"}]
["SINAPI 98672","SINAPI","98672","PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020","M2","553,47","558,33",null,"CR",{"$f":"IF($B6378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4209356%"},{"$f":"IF($B6378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2442903%"}]
["SINAPI 98682","SINAPI","98682","PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2","45,43","47,60",null,"AS",{"$f":"IF($B6383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3948763%"},{"$f":"IF($B6383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6096121%"}]
["SINAPI 101090","SINAPI","101090","PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020","M2","229,35","232,44",null,"AS",{"$f":"IF($B6388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2871723%"},{"$f":"IF($B6388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5067997%"}]
["SINAPI 101091","SINAPI","101091","PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020","M2","164,90","169,97",null,"CR",{"$f":"IF($B6389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9638437%"},{"$f":"IF($B6389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3772807%"}]
["SINAPI 101094","SINAPI","101094","PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020","M","164,34","166,14",null,"CR",{"$f":"IF($B6394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7506695%"},{"$f":"IF($B6394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7557656%"}]
["SINAPI 101736","SINAPI","101736","PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020","M2","98,25","100,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9181012%"},{"$f":"IF($B6399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5904866%"}]
["SINAPI 98695","SINAPI","98695","SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020","M","96,99","99,22",null,"CR",{"$f":"IF($B6405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2370783%"},{"$f":"IF($B6405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1657926%"}]
["SINAPI 88649","SINAPI","88649","RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023","M","7,72","8,01",null,"CR",{"$f":"IF($B6410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5294117%"},{"$f":"IF($B6410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3224181%"}]
["SINAPI 94991","SINAPI","94991","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M3","725,03","734,38",null,"CR",{"$f":"IF($B6416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9706446%"},{"$f":"IF($B6416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1425380%"}]
["SINAPI 101747","SINAPI","101747","PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020","M2","82,19","82,63",null,"AS",{"$f":"IF($B6421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2760930%"},{"$f":"IF($B6421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7799854%"}]
["SINAPI 87623","SINAPI","87623","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","74,34","75,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5799406%"},{"$f":"IF($B6426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2292631%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 87640"},"SINAPI","87640","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","49,02","51,19",null,"CR",{"$f":"IF($B6432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5107383%"},{"$f":"IF($B6432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6050518%"}]
["SINAPI 87682","SINAPI","87682","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","47,20","49,58",null,"CR",{"$f":"IF($B6437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1384876%"},{"$f":"IF($B6437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4255663%"}]
["SINAPI 87694","SINAPI","87694","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","142,59","145,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3291219%"},{"$f":"IF($B6443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1631741%"}]
["SINAPI 87735","SINAPI","87735","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","43,19","45,98",null,"CR",{"$f":"IF($B6448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1207336%"},{"$f":"IF($B6448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7758883%"}]
["SINAPI 87747","SINAPI","87747","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","55,15","58,56",null,"CR",{"$f":"IF($B6453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2491827%"},{"$f":"IF($B6453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8306244%"}]
["SINAPI 87748","SINAPI","87748","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","110,61","113,64",null,"CR",{"$f":"IF($B6454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9049773%"},{"$f":"IF($B6454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1013215%"}]
["SINAPI 87759","SINAPI","87759","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","114,86","118,62",null,"CR",{"$f":"IF($B6459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3067805%"},{"$f":"IF($B6459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8484643%"}]
["SINAPI 88470","SINAPI","88470","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","26,67","27,01",null,"CR",{"$f":"IF($B6464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8600977%"},{"$f":"IF($B6464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0571640%"}]
["SINAPI 90930","SINAPI","90930","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","75,94","79,03",null,"CR",{"$f":"IF($B6470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1319261%"},{"$f":"IF($B6470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0552738%"}]
["SINAPI 90942","SINAPI","90942","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","85,54","89,29",null,"CR",{"$f":"IF($B6475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1450310%"},{"$f":"IF($B6475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2085669%"}]
["SINAPI 90954","SINAPI","90954","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2","206,55","211,34",null,"CR",{"$f":"IF($B6481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3971321%"},{"$f":"IF($B6481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3423756%"}]
["SINAPI 87881","SINAPI","87881","CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","7,49","7,68",null,"CR",{"$f":"IF($B6486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1761517%"},{"$f":"IF($B6486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0860927%"}]
["SINAPI 87887","SINAPI","87887","CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022","M2","15,58","16,14",null,"CR",{"$f":"IF($B6491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2509702%"},{"$f":"IF($B6491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0155957%"}]
["SINAPI 87894","SINAPI","87894","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2","6,45","7,03",null,"CR",{"$f":"IF($B6497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,6246057%"},{"$f":"IF($B6497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,2601157%"}]
["SINAPI 87902","SINAPI","87902","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","11,63","12,10",null,"CR",{"$f":"IF($B6502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1349480%"},{"$f":"IF($B6502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9775187%"}]
["SINAPI 87910","SINAPI","87910","CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","21,03","22,22",null,"CR",{"$f":"IF($B6508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4206500%"},{"$f":"IF($B6508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8964269%"}]
["SINAPI 87412","SINAPI","87412","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2","23,90","25,72",null,"CR",{"$f":"IF($B6513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7254408%"},{"$f":"IF($B6513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4877098%"}]
["SINAPI 87418","SINAPI","87418","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2","18,95","20,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3859184%"},{"$f":"IF($B6518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0064708%"}]
["SINAPI 87421","SINAPI","87421","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","29,51","31,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5905538%"},{"$f":"IF($B6519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0431284%"}]
["SINAPI 87436","SINAPI","87436","APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, SARRAFEADO (COM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","31,77","33,94",null,"CR",{"$f":"IF($B6524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2979797%"},{"$f":"IF($B6524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9491425%"}]
["SINAPI 87530","SINAPI","87530","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","35,77","38,50",null,"CR",{"$f":"IF($B6529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1957375%"},{"$f":"IF($B6529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9507685%"}]
["SINAPI 87545","SINAPI","87545","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","26,69","28,93",null,"CR",{"$f":"IF($B6536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2050511%"},{"$f":"IF($B6536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9263123%"}]
["SINAPI 87550","SINAPI","87550","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","24,38","26,30",null,"CR",{"$f":"IF($B6541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9282769%"},{"$f":"IF($B6541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7099237%"}]
["SINAPI 87777","SINAPI","87777","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","52,60","56,98",null,"CR",{"$f":"IF($B6547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6866782%"},{"$f":"IF($B6547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4089710%"}]
["SINAPI 87784","SINAPI","87784","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","70,80","76,36",null,"CR",{"$f":"IF($B6552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6834654%"},{"$f":"IF($B6552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4215778%"}]
["SINAPI 87792","SINAPI","87792","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","37,39","40,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8053691%"},{"$f":"IF($B6557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5227841%"}]
["SINAPI 87801","SINAPI","87801","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2","57,23","61,32",null,"CR",{"$f":"IF($B6563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1428821%"},{"$f":"IF($B6563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,8758169%"}]
["SINAPI 87808","SINAPI","87808","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2","122,52","126,27",null,"CR",{"$f":"IF($B6568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9328321%"},{"$f":"IF($B6568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3430587%"}]
["SINAPI 87815","SINAPI","87815","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","87,57","96,00",null,"CR",{"$f":"IF($B6573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5883362%"},{"$f":"IF($B6573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,1375822%"}]
["SINAPI 87823","SINAPI","87823","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","120,99","132,64",null,"CR",{"$f":"IF($B6579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5748201%"},{"$f":"IF($B6579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,1253302%"}]
["SINAPI 87829","SINAPI","87829","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","80,45","87,67",null,"CR",{"$f":"IF($B6584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5915318%"},{"$f":"IF($B6584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,2596826%"}]
["SINAPI 87831","SINAPI","87831","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","84,11","91,68",null,"CR",{"$f":"IF($B6585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6785715%"},{"$f":"IF($B6585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,3381390%"}]
["SINAPI 87841","SINAPI","87841","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024","M2","134,12","136,13",null,"CR",{"$f":"IF($B6590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2971198%"},{"$f":"IF($B6590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6373594%"}]
["SINAPI 90406","SINAPI","90406","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","39,43","42,67",null,"CR",{"$f":"IF($B6595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7379137%"},{"$f":"IF($B6595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4577747%"}]
["SINAPI 104207","SINAPI","104207","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","40,82","43,34",null,"AS",{"$f":"IF($B6601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0624538%"},{"$f":"IF($B6601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6492934%"}]
["SINAPI 104212","SINAPI","104212","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","92,87","100,33",null,"AS",{"$f":"IF($B6606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8328121%"},{"$f":"IF($B6606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5689330%"}]
["SINAPI 104218","SINAPI","104218","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","49,15","53,13",null,"CR",{"$f":"IF($B6612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1223991%"},{"$f":"IF($B6612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8679246%"}]
["SINAPI 104223","SINAPI","104223","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","107,99","112,43",null,"CR",{"$f":"IF($B6617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3778395%"},{"$f":"IF($B6617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3156675%"}]
["SINAPI 104228","SINAPI","104228","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","72,77","77,45",null,"AS",{"$f":"IF($B6622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7960589%"},{"$f":"IF($B6622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4360435%"}]
["SINAPI 104234","SINAPI","104234","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","37,59","40,26",null,"CR",{"$f":"IF($B6628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9818521%"},{"$f":"IF($B6628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6949912%"}]
["SINAPI 104239","SINAPI","104239","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","93,75","96,98",null,"CR",{"$f":"IF($B6633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3484346%"},{"$f":"IF($B6633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9801714%"}]
["SINAPI 104244","SINAPI","104244","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","59,54","63,00",null,"AS",{"$f":"IF($B6638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0572872%"},{"$f":"IF($B6638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5893027%"}]
["SINAPI 104250","SINAPI","104250","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","66,48","72,90",null,"CR",{"$f":"IF($B6644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,8613832%"},{"$f":"IF($B6644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,3965376%"}]
["SINAPI 104255","SINAPI","104255","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","119,86","126,51",null,"CR",{"$f":"IF($B6649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3997995%"},{"$f":"IF($B6649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8570863%"}]
["SINAPI 104256","SINAPI","104256","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","85,10","91,79",null,"AS",{"$f":"IF($B6650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8048982%"},{"$f":"IF($B6650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5431130%"}]
["SINAPI 104261","SINAPI","104261","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","107,09","117,18",null,"CR",{"$f":"IF($B6655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,3543713%"},{"$f":"IF($B6655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,9478857%"}]
["SINAPI 104628","SINAPI","104628","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2","28,36","30,70",null,"CR",{"$f":"IF($B6660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1142554%"},{"$f":"IF($B6660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8661006%"}]
["SINAPI 104634","SINAPI","104634","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES COM PÉ DIREITO DUPLO, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","37,91","40,57",null,"CR",{"$f":"IF($B6666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4690639%"},{"$f":"IF($B6666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1837944%"}]
["SINAPI 104953","SINAPI","104953","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","63,06","64,71",null,"CR",{"$f":"IF($B6671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0654695%"},{"$f":"IF($B6671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1973052%"}]
["SINAPI 104958","SINAPI","104958","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","21,20","22,77",null,"CR",{"$f":"IF($B6676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4353612%"},{"$f":"IF($B6676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1547989%"}]
["SINAPI 104964","SINAPI","104964","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","44,63","48,42",null,"CR",{"$f":"IF($B6682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6055706%"},{"$f":"IF($B6682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3327815%"}]
["SINAPI 104969","SINAPI","104969","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","31,10","33,87",null,"CR",{"$f":"IF($B6687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,3617573%"},{"$f":"IF($B6687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,0275721%"}]
["SINAPI 104975","SINAPI","104975","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","25,90","28,04",null,"CR",{"$f":"IF($B6693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5740383%"},{"$f":"IF($B6693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2924293%"}]
["SINAPI 105186","SINAPI","105186","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024","M2","152,35","155,01",null,"AS",{"$f":"IF($B6698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7760036%"},{"$f":"IF($B6698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3030224%"}]
["SINAPI 87265","SINAPI","87265","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE","M2","57,74","59,93",null,"CR",{"$f":"IF($B6703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4570041%"},{"$f":"IF($B6703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2445706%"}]
["SINAPI 88788","SINAPI","88788","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023","M2","274,11","279,00",null,"CR",{"$f":"IF($B6709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0348854%"},{"$f":"IF($B6709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5945577%"}]
["SINAPI 99198","SINAPI","99198","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","61,34","64,04",null,"CR",{"$f":"IF($B6714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3009138%"},{"$f":"IF($B6714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3797468%"}]
["SINAPI 104611","SINAPI","104611","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","78,35","81,28",null,"CR",{"$f":"IF($B6715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1152568%"},{"$f":"IF($B6715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8716274%"}]
["SINAPI 104616","SINAPI","104616","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2","274,65","278,65",null,"CR",{"$f":"IF($B6720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0104527%"},{"$f":"IF($B6720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3234143%"}]
["SINAPI 101966","SINAPI","101966","CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M","170,72","172,51",null,"CR",{"$f":"IF($B6725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4743138%"},{"$f":"IF($B6725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4566239%"}]
["SINAPI 96110","SINAPI","96110","FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2","80,36","83,71",null,"AS",{"$f":"IF($B6731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7377661%"},{"$f":"IF($B6731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7114511%"}]
["SINAPI 99054","SINAPI","99054","ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS","M2","55,64","60,29",null,"AS",{"$f":"IF($B6736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8445205%"},{"$f":"IF($B6736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5555556%"}]
["SINAPI 96486","SINAPI","96486","FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2","92,56","94,85",null,"AS",{"$f":"IF($B6741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2798789%"},{"$f":"IF($B6741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3170217%"}]
["SINAPI 104412","SINAPI","104412","ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","2,58","2,88",null,"CR",{"$f":"IF($B6747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8000000%"},{"$f":"IF($B6747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7142858%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104417"},"SINAPI","104417","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","3,74","4,17",null,"CR",{"$f":"IF($B6752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,2432433%"},{"$f":"IF($B6752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0290557%"}]
["SINAPI 104423","SINAPI","104423","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","20,76","22,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,6906719%"},{"$f":"IF($B6758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,2275133%"}]
["SINAPI 87283","SINAPI","87283","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","493,31","511,24",null,"CR",{"$f":"IF($B6763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4522067%"},{"$f":"IF($B6763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1721439%"}]
["SINAPI 87290","SINAPI","87290","ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","543,96","559,88",null,"CR",{"$f":"IF($B6768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0815268%"},{"$f":"IF($B6768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4098038%"}]
["SINAPI 87299","SINAPI","87299","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","472,05","487,54",null,"CR",{"$f":"IF($B6774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2830688%"},{"$f":"IF($B6774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8178144%"}]
["SINAPI 87307","SINAPI","87307","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","568,01","588,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8417114%"},{"$f":"IF($B6779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5106542%"}]
["SINAPI 87308","SINAPI","87308","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","545,14","561,33",null,"CR",{"$f":"IF($B6780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3561141%"},{"$f":"IF($B6780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7126948%"}]
["SINAPI 87316","SINAPI","87316","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","530,09","549,30",null,"CR",{"$f":"IF($B6785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3916078%"},{"$f":"IF($B6785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1060575%"}]
["SINAPI 87323","SINAPI","87323","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","4.205,80","4.219,60",null,"CR",{"$f":"IF($B6790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0258220%"},{"$f":"IF($B6790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3460181%"}]
["SINAPI 87330","SINAPI","87330","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","454,42","467,38",null,"CR",{"$f":"IF($B6796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6255667%"},{"$f":"IF($B6796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9101219%"}]
["SINAPI 87335","SINAPI","87335","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","564,97","585,50",null,"CR",{"$f":"IF($B6801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4588422%"},{"$f":"IF($B6801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1780742%"}]
["SINAPI 87340","SINAPI","87340","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","739,94","759,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5238545%"},{"$f":"IF($B6806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6984164%"}]
["SINAPI 87346","SINAPI","87346","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","600,45","620,29",null,"CR",{"$f":"IF($B6812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4054099%"},{"$f":"IF($B6812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9515333%"}]
["SINAPI 87351","SINAPI","87351","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","437,93","450,56",null,"CR",{"$f":"IF($B6817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8051844%"},{"$f":"IF($B6817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1078873%"}]
["SINAPI 87357","SINAPI","87357","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","473,03","484,69",null,"CR",{"$f":"IF($B6823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2341685%"},{"$f":"IF($B6823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2719768%"}]
["SINAPI 87362","SINAPI","87362","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","4.106,41","4.117,99",null,"CR",{"$f":"IF($B6828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7424148%"},{"$f":"IF($B6828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0184849%"}]
["SINAPI 87367","SINAPI","87367","ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","660,15","686,21",null,"CR",{"$f":"IF($B6833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4107132%"},{"$f":"IF($B6833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2804115%"}]
["SINAPI 87373","SINAPI","87373","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","731,19","756,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6272772%"},{"$f":"IF($B6839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2745004%"}]
["SINAPI 87378","SINAPI","87378","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","597,00","621,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6231573%"},{"$f":"IF($B6844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5817690%"}]
["SINAPI 87383","SINAPI","87383","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","1.728,97","1.743,46",null,"CR",{"$f":"IF($B6849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1783173%"},{"$f":"IF($B6849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9663995%"}]
["SINAPI 87388","SINAPI","87388","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","4.781,53","4.800,12",null,"CR",{"$f":"IF($B6854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4017718%"},{"$f":"IF($B6854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7797569%"}]
["SINAPI 87390","SINAPI","87390","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","4.800,41","4.810,47",null,"CR",{"$f":"IF($B6856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2953303%"},{"$f":"IF($B6856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5019572%"}]
["SINAPI 87397","SINAPI","87397","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","3.385,10","3.399,48",null,"CR",{"$f":"IF($B6862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6233382%"},{"$f":"IF($B6862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0352593%"}]
["SINAPI 87404","SINAPI","87404","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3","4.987,89","5.013,89",null,"CR",{"$f":"IF($B6867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2204256%"},{"$f":"IF($B6867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7222892%"}]
["SINAPI 88626","SINAPI","88626","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","580,77","596,83",null,"CR",{"$f":"IF($B6872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0897193%"},{"$f":"IF($B6872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3210000%"}]
["SINAPI 88715","SINAPI","88715","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","537,31","554,94",null,"CR",{"$f":"IF($B6878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2810609%"},{"$f":"IF($B6878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8153327%"}]
["SINAPI 100469","SINAPI","100469","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","602,77","616,22",null,"CR",{"$f":"IF($B6883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7922452%"},{"$f":"IF($B6883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6753598%"}]
["SINAPI 100477","SINAPI","100477","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","862,47","891,95",null,"CR",{"$f":"IF($B6889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1170761%"},{"$f":"IF($B6889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7243668%"}]
["SINAPI 100483","SINAPI","100483","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","730,27","755,15",null,"CR",{"$f":"IF($B6894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0519829%"},{"$f":"IF($B6894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6531941%"}]
["SINAPI 100488","SINAPI","100488","ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","559,27","571,35",null,"CR",{"$f":"IF($B6899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3427518%"},{"$f":"IF($B6899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1752266%"}]
["SINAPI 92121","SINAPI","92121","PENEIRAMENTO DE AREIA COM PENEIRA ELÉTRICA. AF_11/2015","M3","28,89","31,95",null,"CR",{"$f":"IF($B6905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,5686548%"},{"$f":"IF($B6905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,8812285%"}]
["SINAPI 100197","SINAPI","100197","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","1,84","2,05",null,"C",{"$f":"IF($B6910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3756907%"},{"$f":"IF($B6910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2475248%"}]
["SINAPI 100202","SINAPI","100202","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,87","0,97",null,"C",{"$f":"IF($B6915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,8095239%"},{"$f":"IF($B6915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3440861%"}]
["SINAPI 100203","SINAPI","100203","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","1,03","1,15",null,"C",{"$f":"IF($B6916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,0000000%"},{"$f":"IF($B6916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1061947%"}]
["SINAPI 100208","SINAPI","100208","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","18,14","20,24",null,"C",{"$f":"IF($B6921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5231789%"},{"$f":"IF($B6921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4807122%"}]
["SINAPI 100214","SINAPI","100214","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO MINI PÁLETES, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","3,92","4,38",null,"C",{"$f":"IF($B6927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,9794345%"},{"$f":"IF($B6927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8847927%"}]
["SINAPI 100219","SINAPI","100219","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","0,50","0,52",null,"AS",{"$f":"IF($B6932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0909090%"},{"$f":"IF($B6932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2978723%"}]
["SINAPI 100224","SINAPI","100224","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","3,28","3,45",null,"AS",{"$f":"IF($B6937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4921135%"},{"$f":"IF($B6937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7357357%"}]
["SINAPI 100230","SINAPI","100230","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 30 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG","0,02","0,02",null,"C",{"$f":"IF($B6943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B6943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100235","SINAPI","100235","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: L). AF_07/2019","L","0,04","0,04",null,"C",{"$f":"IF($B6948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B6948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100241","SINAPI","100241","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PPR - PN12 OU PN25 - COM DIÂMETRO MAIOR QUE 50 MM E MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","6,23","6,95",null,"C",{"$f":"IF($B6954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7741936%"},{"$f":"IF($B6954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,7109827%"}]
["SINAPI 100246","SINAPI","100246","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 75 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","2,49","2,78",null,"C",{"$f":"IF($B6959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,3577236%"},{"$f":"IF($B6959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,1824818%"}]
["SINAPI 100251","SINAPI","100251","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","12,28","13,70",null,"C",{"$f":"IF($B6964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,6503268%"},{"$f":"IF($B6964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5973646%"}]
["SINAPI 100257","SINAPI","100257","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE RIPAS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 1 X 5 CM E 2 X 5 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","4,98","5,56",null,"C",{"$f":"IF($B6970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,7741936%"},{"$f":"IF($B6970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6835444%"}]
["SINAPI 100262","SINAPI","100262","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 8 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","3,15","3,52",null,"C",{"$f":"IF($B6975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,1153847%"},{"$f":"IF($B6975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0000000%"}]
["SINAPI 100267","SINAPI","100267","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN","1,55","1,72",null,"C",{"$f":"IF($B6980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8476822%"},{"$f":"IF($B6980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7396450%"}]
["SINAPI 100268","SINAPI","100268","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM","78,20","87,23",null,"C",{"$f":"IF($B6981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,4943706%"},{"$f":"IF($B6981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4466109%"}]
["SINAPI 100273","SINAPI","100273","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","3,06","3,41",null,"C",{"$f":"IF($B6986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,9471948%"},{"$f":"IF($B6986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8520711%"}]
["SINAPI 100279","SINAPI","100279","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN","0,72","0,80",null,"C",{"$f":"IF($B6992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,9130435%"},{"$f":"IF($B6992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6233767%"}]
["SINAPI 100284","SINAPI","100284","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","11,77","12,38",null,"AS",{"$f":"IF($B6997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2193658%"},{"$f":"IF($B6997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4812398%"}]
["SINAPI 99803","SINAPI","99803","LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","1,94","2,17",null,"C",{"$f":"IF($B7002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,0158731%"},{"$f":"IF($B7002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8293839%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99809"},"SINAPI","99809","LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019","M2","5,54","6,18",null,"C",{"$f":"IF($B7008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,9489982%"},{"$f":"IF($B7008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8776509%"}]
["SINAPI 99814","SINAPI","99814","LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019","M2","1,81","2,02",null,"CR",{"$f":"IF($B7013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,1590910%"},{"$f":"IF($B7013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0000001%"}]
["SINAPI 99819","SINAPI","99819","LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019","M2","15,84","17,64",null,"CR",{"$f":"IF($B7018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4617331%"},{"$f":"IF($B7018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,4809768%"}]
["SINAPI 99825","SINAPI","99825","LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019","M2","3,65","3,92",null,"CR",{"$f":"IF($B7024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5801104%"},{"$f":"IF($B7024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3573264%"}]
["SINAPI 97016","SINAPI","97016","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M","42,07","43,48",null,"CR",{"$f":"IF($B7029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7389749%"},{"$f":"IF($B7029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3517750%"}]
["SINAPI 97034","SINAPI","97034","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024_PS","M","42,57","45,08",null,"CR",{"$f":"IF($B7035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5497764%"},{"$f":"IF($B7035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1155042%"}]
["SINAPI 97047","SINAPI","97047","PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. AF_03/2024","M2","0,10","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B7040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2222222%"},{"$f":"IF($B7040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2222222%"}]
["SINAPI 97064","SINAPI","97064","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \"TORRE\" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024","M","27,29","30,83",null,"CR",{"$f":"IF($B7045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,4491900%"},{"$f":"IF($B7045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,7035831%"}]
["SINAPI 97065","SINAPI","97065","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024","M3","12,99","14,66",null,"CR",{"$f":"IF($B7046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,2172227%"},{"$f":"IF($B7046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,4982842%"}]
["SINAPI 105105","SINAPI","105105","ASCENSÃO DE MINI GRUA. AF_03/2024","M","68,85","77,82",null,"CR",{"$f":"IF($B7051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,4768135%"},{"$f":"IF($B7051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,7289095%"}]
["SINAPI 97621","SINAPI","97621","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","107,96","120,56",null,"C",{"$f":"IF($B7057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,1964783%"},{"$f":"IF($B7057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0996016%"}]
["SINAPI 97626","SINAPI","97626","DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","528,82","590,51",null,"C",{"$f":"IF($B7062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,1650655%"},{"$f":"IF($B7062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0724049%"}]
["SINAPI 97632","SINAPI","97632","DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","2,41","2,69",null,"CR",{"$f":"IF($B7067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3589744%"},{"$f":"IF($B7067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,0114943%"}]
["SINAPI 97638","SINAPI","97638","REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","8,31","9,32",null,"CR",{"$f":"IF($B7073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9416768%"},{"$f":"IF($B7073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,5945946%"}]
["SINAPI 97643","SINAPI","97643","REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","23,26","26,01",null,"C",{"$f":"IF($B7078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9310345%"},{"$f":"IF($B7078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7902853%"}]
["SINAPI 97649","SINAPI","97649","REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","4,26","4,69",null,"CR",{"$f":"IF($B7083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,7019231%"},{"$f":"IF($B7083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,0305678%"}]
["SINAPI 97655","SINAPI","97655","REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","34,40","36,30",null,"CR",{"$f":"IF($B7089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9842611%"},{"$f":"IF($B7089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4309392%"}]
["SINAPI 97660","SINAPI","97660","REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","0,62","0,70",null,"C",{"$f":"IF($B7094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,5714286%"},{"$f":"IF($B7094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,9523810%"}]
["SINAPI 97666","SINAPI","97666","REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","8,67","9,71",null,"C",{"$f":"IF($B7100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3619490%"},{"$f":"IF($B7100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,0984456%"}]
["SINAPI 104793","SINAPI","104793","REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M","0,50","0,56",null,"C",{"$f":"IF($B7105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,3953489%"},{"$f":"IF($B7105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,6734694%"}]
["SINAPI 104798","SINAPI","104798","REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","13,63","15,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6277696%"},{"$f":"IF($B7110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,3037476%"}]
["SINAPI 104799","SINAPI","104799","REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","10,70","12,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6349953%"},{"$f":"IF($B7111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,3082078%"}]
["SINAPI 95967","SINAPI","95967","SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO","H","159,48","184,47",null,"CR",{"$f":"IF($B7116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"96,9525960%"},{"$f":"IF($B7116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,3654253%"}]
["SINAPI 99063","SINAPI","99063","LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024","M","7,82","8,61",null,"AS",{"$f":"IF($B7121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,8686328%"},{"$f":"IF($B7121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,3834952%"}]
["SINAPI 93590","SINAPI","93590","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","0,99","1,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9887640%"},{"$f":"IF($B7127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9890109%"}]
["SINAPI 93595","SINAPI","93595","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,84","1,86",null,"CR",{"$f":"IF($B7132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8837209%"},{"$f":"IF($B7132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4285714%"}]
["SINAPI 95426","SINAPI","95426","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,11","2,12",null,"CR",{"$f":"IF($B7138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9651741%"},{"$f":"IF($B7138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8817733%"}]
["SINAPI 95875","SINAPI","95875","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,51","2,55",null,"CR",{"$f":"IF($B7143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5833333%"},{"$f":"IF($B7143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0655737%"}]
["SINAPI 95880","SINAPI","95880","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,30","1,31",null,"CR",{"$f":"IF($B7148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7796610%"},{"$f":"IF($B7148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3333333%"}]
["SINAPI 100938","SINAPI","100938","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","7,56","7,68",null,"CR",{"$f":"IF($B7154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5430107%"},{"$f":"IF($B7154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8609271%"}]
["SINAPI 100943","SINAPI","100943","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","4,55","4,61",null,"CR",{"$f":"IF($B7159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4324324%"},{"$f":"IF($B7159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4632516%"}]
["SINAPI 100949","SINAPI","100949","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","6,72","6,85",null,"CR",{"$f":"IF($B7165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3464447%"},{"$f":"IF($B7165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0563798%"}]
["SINAPI 100954","SINAPI","100954","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","8,57","8,71",null,"CR",{"$f":"IF($B7170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9134045%"},{"$f":"IF($B7170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5727590%"}]
["SINAPI 100959","SINAPI","100959","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","11,64","11,84",null,"AS",{"$f":"IF($B7175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9130434%"},{"$f":"IF($B7175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3772455%"}]
["SINAPI 100973","SINAPI","100973","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","9,13","9,40",null,"CR",{"$f":"IF($B7181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3650615%"},{"$f":"IF($B7181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7608695%"}]
["SINAPI 100974","SINAPI","100974","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","8,82","9,01",null,"CR",{"$f":"IF($B7182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3023255%"},{"$f":"IF($B7182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3450624%"}]
["SINAPI 100970","SINAPI","100970","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM  REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,01","2,03",null,"AS",{"$f":"IF($B7187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3298429%"},{"$f":"IF($B7187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7628865%"}]
["SINAPI 101479","SINAPI","101479","CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T","164,18","171,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1641063%"},{"$f":"IF($B7193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2306569%"}]
["SINAPI 100979","SINAPI","100979","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","7,03","7,15",null,"CR",{"$f":"IF($B7198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5417276%"},{"$f":"IF($B7198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0863309%"}]
["SINAPI 100985","SINAPI","100985","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","7,56","7,74",null,"CR",{"$f":"IF($B7204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7849462%"},{"$f":"IF($B7204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7979002%"}]
["SINAPI 100990","SINAPI","100990","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,89","6,02",null,"CR",{"$f":"IF($B7209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4620811%"},{"$f":"IF($B7209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2348877%"}]
["SINAPI 100995","SINAPI","100995","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","4,69","4,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6666666%"},{"$f":"IF($B7214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2270742%"}]
["SINAPI 101001","SINAPI","101001","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","5,04","5,16",null,"CR",{"$f":"IF($B7220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8073022%"},{"$f":"IF($B7220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8316831%"}]
["SINAPI 101006","SINAPI","101006","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3","20,79","21,06",null,"AS",{"$f":"IF($B7225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9265345%"},{"$f":"IF($B7225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0692124%"}]
["SINAPI 101014","SINAPI","101014","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","41,17","42,53",null,"CR",{"$f":"IF($B7231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4634146%"},{"$f":"IF($B7231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0351663%"}]
["SINAPI 101463","SINAPI","101463","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","45,08","46,56",null,"CR",{"$f":"IF($B7236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4677060%"},{"$f":"IF($B7236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0387931%"}]
["SINAPI 101468","SINAPI","101468","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","16,47","17,02",null,"CR",{"$f":"IF($B7241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4419889%"},{"$f":"IF($B7241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0860534%"}]
["SINAPI 101469","SINAPI","101469","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","36,87","38,10",null,"CR",{"$f":"IF($B7242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4520697%"},{"$f":"IF($B7242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0505795%"}]
["SINAPI 101474","SINAPI","101474","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","20,14","20,80",null,"CR",{"$f":"IF($B7247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5205205%"},{"$f":"IF($B7247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0620155%"}]
["SINAPI 101480","SINAPI","101480","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","65,96","68,14",null,"CR",{"$f":"IF($B7252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4742362%"},{"$f":"IF($B7252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0361871%"}]
["SINAPI 101486","SINAPI","101486","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","132,45","136,84",null,"CR",{"$f":"IF($B7258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4672614%"},{"$f":"IF($B7258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0223197%"}]
["SINAPI 101190","SINAPI","101190","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","64,11","66,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8585953%"},{"$f":"IF($B7263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9890767%"}]
["SINAPI 101198","SINAPI","101198","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 11 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","86,09","90,69",null,"CR",{"$f":"IF($B7269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0152449%"},{"$f":"IF($B7269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4258891%"}]
["SINAPI 101203","SINAPI","101203","CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 5 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","42,62","45,49",null,"CR",{"$f":"IF($B7274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5922968%"},{"$f":"IF($B7274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2684859%"}]
["SINAPI 102364","SINAPI","102364","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","163,06","168,24",null,"CR",{"$f":"IF($B7279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6206028%"},{"$f":"IF($B7279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1025702%"}]
["SINAPI 98520","SINAPI","98520","APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018","M2","5,38","5,56",null,"CR",{"$f":"IF($B7285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2406015%"},{"$f":"IF($B7285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8181818%"}]
["SINAPI 98504","SINAPI","98504","PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018","M2","22,48","22,94",null,"CR",{"$f":"IF($B7290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5892857%"},{"$f":"IF($B7290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3482064%"}]
["SINAPI 105002","SINAPI","105002","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","UN","667,64","704,91",null,"CR",{"$f":"IF($B7295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5498418%"},{"$f":"IF($B7295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0141944%"}]
["SINAPI 103187","SINAPI","103187","INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","4.867,49","4.876,92",null,"AS",{"$f":"IF($B7301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1979652%"},{"$f":"IF($B7301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3888091%"}]
["SINAPI 103192","SINAPI","103192","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.524,23","2.532,13",null,"AS",{"$f":"IF($B7306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9345509%"},{"$f":"IF($B7306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2412935%"}]
["SINAPI 103193","SINAPI","103193","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","1.942,96","1.950,86",null,"AS",{"$f":"IF($B7307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5133439%"},{"$f":"IF($B7307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9091375%"}]
["SINAPI 103207","SINAPI","103207","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN","2.542,85","2.554,28",null,"AS",{"$f":"IF($B7312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7794602%"},{"$f":"IF($B7312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2149317%"}]
["SINAPI 103307","SINAPI","103307","INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN","1.330,46","1.340,45",null,"AS",{"$f":"IF($B7317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6444492%"},{"$f":"IF($B7317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3573693%"}]
["SINAPI 98526","SINAPI","98526","REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN","126,44","136,33",null,"CR",{"$f":"IF($B7323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3206591%"},{"$f":"IF($B7323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0752223%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98531"},"SINAPI","98531","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024","UN","383,87","415,25",null,"CR",{"$f":"IF($B7328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5121056%"},{"$f":"IF($B7328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2532945%"}]
["SINAPI 88239","SINAPI","88239","AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,04","23,52",null,"CR",{"$f":"IF($B7334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8612168%"},{"$f":"IF($B7334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7227892%"}]
["SINAPI 88245","SINAPI","88245","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","23,91","26,83",null,"CR",{"$f":"IF($B7339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5332497%"},{"$f":"IF($B7339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,1960492%"}]
["SINAPI 88250","SINAPI","88250","AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","19,94","22,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6298897%"},{"$f":"IF($B7344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,2057118%"}]
["SINAPI 88257","SINAPI","88257","BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","38,18","43,60",null,"CR",{"$f":"IF($B7350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,7946569%"},{"$f":"IF($B7350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,3119267%"}]
["SINAPI 88264","SINAPI","88264","ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,72","28,95",null,"C",{"$f":"IF($B7355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2939347%"},{"$f":"IF($B7355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,8272885%"}]
["SINAPI 88272","SINAPI","88272","MACARIQUEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,89","28,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6964079%"},{"$f":"IF($B7360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,5010352%"}]
["SINAPI 88279","SINAPI","88279","MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","39,03","44,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,0371510%"},{"$f":"IF($B7366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,8498087%"}]
["SINAPI 88286","SINAPI","88286","MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,34","32,17",null,"CR",{"$f":"IF($B7371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,5568102%"},{"$f":"IF($B7371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,5144545%"}]
["SINAPI 88288","SINAPI","88288","NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","17,38","19,84",null,"CR",{"$f":"IF($B7372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,5719218%"},{"$f":"IF($B7372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,1129033%"}]
["SINAPI 88295","SINAPI","88295","OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","30,47","34,65",null,"CR",{"$f":"IF($B7377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,7062685%"},{"$f":"IF($B7377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,5512266%"}]
["SINAPI 88300","SINAPI","88300","OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","46,62","53,42",null,"CR",{"$f":"IF($B7382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,0042901%"},{"$f":"IF($B7382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,2766755%"}]
["SINAPI 88307","SINAPI","88307","OPERADOR PARA BATE ESTACAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","33,90","38,63",null,"CR",{"$f":"IF($B7388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,2536874%"},{"$f":"IF($B7388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,9368367%"}]
["SINAPI 88312","SINAPI","88312","PINTOR PARA TINTA EPÓXI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,62","28,55",null,"CR",{"$f":"IF($B7393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,7650274%"},{"$f":"IF($B7393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,7653240%"}]
["SINAPI 88317","SINAPI","88317","SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,78","32,34",null,"C",{"$f":"IF($B7398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3377346%"},{"$f":"IF($B7398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,9424861%"}]
["SINAPI 88325","SINAPI","88325","VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,75","24,32",null,"CR",{"$f":"IF($B7404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,1034483%"},{"$f":"IF($B7404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,9457237%"}]
["SINAPI 90768","SINAPI","90768","ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","101,17","117,19",null,"CR",{"$f":"IF($B7409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,8946328%"},{"$f":"IF($B7409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,1824388%"}]
["SINAPI 90777","SINAPI","90777","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","103,78","120,22",null,"C",{"$f":"IF($B7415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,9475815%"},{"$f":"IF($B7415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,2282483%"}]
["SINAPI 93558","SINAPI","93558","MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.272,40","4.823,55",null,"CR",{"$f":"IF($B7420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,4792155%"},{"$f":"IF($B7420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,8239679%"}]
["SINAPI 93566","SINAPI","93566","AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.493,94","3.993,13",null,"CR",{"$f":"IF($B7425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,0272701%"},{"$f":"IF($B7425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,5240075%"}]
["SINAPI 93572","SINAPI","93572","ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","8.793,55","10.137,35",null,"CR",{"$f":"IF($B7431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,1516225%"},{"$f":"IF($B7431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,9268794%"}]
["SINAPI 95310","SINAPI","95310","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,20","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B7436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95311","SINAPI","95311","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,19","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B7437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95316","SINAPI","95316","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,64","0,75",null,"CR",{"$f":"IF($B7442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95321","SINAPI","95321","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,18","0,21",null,"CR",{"$f":"IF($B7447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95329","SINAPI","95329","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,28","0,33",null,"CR",{"$f":"IF($B7453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95335","SINAPI","95335","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,41","0,47",null,"C",{"$f":"IF($B7458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95341","SINAPI","95341","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B7463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95347","SINAPI","95347","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,11","0,13",null,"C",{"$f":"IF($B7469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95354","SINAPI","95354","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,29","0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B7474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95360","SINAPI","95360","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,39","0,45",null,"CR",{"$f":"IF($B7480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95365","SINAPI","95365","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,29","0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B7485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95370","SINAPI","95370","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PASTILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B7490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95376","SINAPI","95376","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,08","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B7496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95384","SINAPI","95384","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,53","0,61",null,"CR",{"$f":"IF($B7502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95385","SINAPI","95385","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,23","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95392","SINAPI","95392","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,12","0,14",null,"C",{"$f":"IF($B7508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95398","SINAPI","95398","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,10","0,11",null,"CR",{"$f":"IF($B7513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95405","SINAPI","95405","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,89","2,20",null,"CR",{"$f":"IF($B7519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95414","SINAPI","95414","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","65,04","75,59",null,"CR",{"$f":"IF($B7524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95419","SINAPI","95419","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","123,20","143,19",null,"CR",{"$f":"IF($B7529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100288","SINAPI","100288","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,09","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B7535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100298","SINAPI","100298","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,63","0,73",null,"CR",{"$f":"IF($B7540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100309","SINAPI","100309","TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","35,40","40,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,7005650%"},{"$f":"IF($B7546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,5302919%"}]
["SINAPI 100535","SINAPI","100535","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,46","0,53",null,"CR",{"$f":"IF($B7551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101289","SINAPI","101289","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","26,16","30,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101295","SINAPI","101295","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE AZULEJISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","31,26","36,33",null,"CR",{"$f":"IF($B7562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101300","SINAPI","101300","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","24,43","28,40",null,"CR",{"$f":"IF($B7567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101305","SINAPI","101305","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FORÇA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","89,29","103,78",null,"CR",{"$f":"IF($B7572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101307","SINAPI","101307","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","26,55","30,86",null,"CR",{"$f":"IF($B7573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101312","SINAPI","101312","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","27,53","32,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101323"},"SINAPI","101323","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","61,01","70,92",null,"CR",{"$f":"IF($B7584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101329","SINAPI","101329","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","50,82","59,07",null,"CR",{"$f":"IF($B7589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101334","SINAPI","101334","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","83,62","97,20",null,"CR",{"$f":"IF($B7594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101341","SINAPI","101341","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","23,86","27,73",null,"CR",{"$f":"IF($B7600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101346","SINAPI","101346","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","43,38","50,42",null,"CR",{"$f":"IF($B7605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101352","SINAPI","101352","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","38,48","44,72",null,"CR",{"$f":"IF($B7611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101358","SINAPI","101358","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","39,74","46,19",null,"CR",{"$f":"IF($B7616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101364","SINAPI","101364","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","44,89","52,17",null,"CR",{"$f":"IF($B7621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101371","SINAPI","101371","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","34,89","40,56",null,"CR",{"$f":"IF($B7627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101377","SINAPI","101377","AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.760,80","4.192,30",null,"CR",{"$f":"IF($B7632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,6894810%"},{"$f":"IF($B7632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,7063188%"}]
["SINAPI 101382","SINAPI","101382","ASSENTADOR DE MANILHAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.362,77","3.766,27",null,"CR",{"$f":"IF($B7637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,9283389%"},{"$f":"IF($B7637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7215309%"}]
["SINAPI 101383","SINAPI","101383","AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.593,45","3.997,78",null,"CR",{"$f":"IF($B7638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,3244654%"},{"$f":"IF($B7638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,4269470%"}]
["SINAPI 101388","SINAPI","101388","AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.561,66","3.964,67",null,"CR",{"$f":"IF($B7643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,7132798%"},{"$f":"IF($B7643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7919348%"}]
["SINAPI 101395","SINAPI","101395","CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.754,70","4.189,48",null,"CR",{"$f":"IF($B7649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,3431167%"},{"$f":"IF($B7649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3170991%"}]
["SINAPI 101401","SINAPI","101401","ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.445,50","6.150,83",null,"CR",{"$f":"IF($B7654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,8018548%"},{"$f":"IF($B7654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,1180231%"}]
["SINAPI 101410","SINAPI","101410","JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.749,52","4.179,19",null,"CR",{"$f":"IF($B7659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,6013037%"},{"$f":"IF($B7659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,6238362%"}]
["SINAPI 101417","SINAPI","101417","MONTADOR DE ELETROELETRÔNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.008,55","4.480,66",null,"CR",{"$f":"IF($B7665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,5614001%"},{"$f":"IF($B7665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4525004%"}]
["SINAPI 101422","SINAPI","101422","MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.892,75","4.382,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,4778756%"},{"$f":"IF($B7670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,9937476%"}]
["SINAPI 101429","SINAPI","101429","OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.233,56","4.778,40",null,"CR",{"$f":"IF($B7676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,2909514%"},{"$f":"IF($B7676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,6522267%"}]
["SINAPI 101434","SINAPI","101434","OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.284,81","6.000,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,4103781%"},{"$f":"IF($B7681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,3885153%"}]
["SINAPI 101439","SINAPI","101439","OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.289,81","7.168,39",null,"CR",{"$f":"IF($B7686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,0611052%"},{"$f":"IF($B7686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,7694992%"}]
["SINAPI 101446","SINAPI","101446","PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.577,19","5.091,18",null,"CR",{"$f":"IF($B7692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,1848056%"},{"$f":"IF($B7692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,2958136%"}]
["SINAPI 101452","SINAPI","101452","SERVENTE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.582,12","3.988,44",null,"CR",{"$f":"IF($B7697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,8862685%"},{"$f":"IF($B7697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9540874%"}]
["SINAPI 101458","SINAPI","101458","TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.196,50","4.702,98",null,"CR",{"$f":"IF($B7702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3600620%"},{"$f":"IF($B7702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,1213146%"}]
["SINAPI 101459","SINAPI","101459","VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.882,86","4.334,17",null,"CR",{"$f":"IF($B7703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,6108745%"},{"$f":"IF($B7703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5669875%"}]
["SINAPI-I 414","SINAPI-I",414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,06","0,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 39130","SINAPI-I",39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4,65","4,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 393","SINAPI-I",393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","3,00","3,00",null,"C "]
["SINAPI-I 39135","SINAPI-I",39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","10,72","10,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 39126","SINAPI-I",39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","12,06","12,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 39137","SINAPI-I",39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,08","1,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 39136","SINAPI-I",39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","0,76","0,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 11929","SINAPI-I",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","14,47","14,47",null,"AS"]
["SINAPI-I 1","SINAPI-I",1,"ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","94,96","94,96",null,"C "]
["SINAPI-I 42405","SINAPI-I",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","11,24","11,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 43055","SINAPI-I",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","6,98","6,98",null,"C "]
["SINAPI-I 33","SINAPI-I",33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","8,55","8,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 43061","SINAPI-I",43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","7,99","7,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 40411","SINAPI-I",40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","19,53","19,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 44258","SINAPI-I",44258,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","64,11","64,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 61","SINAPI-I",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,43","5,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 48","SINAPI-I",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","16,79","16,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 65","SINAPI-I",65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","0,97","0,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 112","SINAPI-I",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","4,87","4,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 96","SINAPI-I",96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","13,44","13,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 67","SINAPI-I",67,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","17,74","17,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 83","SINAPI-I",83,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","232,94","232,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 39719","SINAPI-I",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","L     ","179,94","179,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 3410","SINAPI-I",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","40,47","40,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 7334","SINAPI-I",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","L     ","19,45","19,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 45146","SINAPI-I",45146,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","35,38","35,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 132","SINAPI-I",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ","7,76","7,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 37479","SINAPI-I",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","7.568,15","7.568,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 247","SINAPI-I",247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","15,08","17,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 41086","SINAPI-I",41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","2.632,33","3.059,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 41085","SINAPI-I",41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","MES   ","2.632,33","3.059,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 11275","SINAPI-I",11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2,32","2,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 38467","SINAPI-I",38467,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","97,62","97,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 253","SINAPI-I",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","20,57","23,90",null,"C "]
["SINAPI-I 297","SINAPI-I",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","2,48","2,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 318","SINAPI-I",318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","20,16","20,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 307","SINAPI-I",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","39,92","39,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 20326","SINAPI-I",20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,27","4,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 329","SINAPI-I",329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","6,62","6,62",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39644"},"SINAPI-I",39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\" (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","5,34","5,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 41637","SINAPI-I",41637,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","144,33","144,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 40340","SINAPI-I",40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","21,99","21,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 40345","SINAPI-I",40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","62,37","62,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 12565","SINAPI-I",12565,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","706,97","706,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 12532","SINAPI-I",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","123,01","123,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 12544","SINAPI-I",12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","161,42","161,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 43447","SINAPI-I",43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","664,70","664,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 6122","SINAPI-I",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","20,30","23,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 14186","SINAPI-I",14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","11.206,13","11.206,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 34477","SINAPI-I",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","14.586,46","14.586,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 43184","SINAPI-I",43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5.216,03","5.216,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 42424","SINAPI-I",42424,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2.270,42","2.270,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 42420","SINAPI-I",42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","17.038,35","17.038,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 43200","SINAPI-I",43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","13.144,04","13.144,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 43190","SINAPI-I",43190,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2.040,29","2.040,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 39554","SINAPI-I",39554,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4.329,07","4.329,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 43188","SINAPI-I",43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","9.275,70","9.275,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 39579","SINAPI-I",39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","48.320,28","48.320,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 339","SINAPI-I",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1,22","1,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 3313","SINAPI-I",3313,"ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","27,00","27,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 368","SINAPI-I",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M3    ","45,75","45,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 37596","SINAPI-I",37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","2,82","2,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 130","SINAPI-I",130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","KG    ","4,30","4,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 6081","SINAPI-I",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M3    ","52,30","52,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 6077","SINAPI-I",6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M3    ","37,35","37,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 1092","SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","30,00","30,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 378","SINAPI-I",378,"ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","17,83","20,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 33953","SINAPI-I",33953,"ARQUITETO SENIOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","108,92","126,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 39208","SINAPI-I",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,65","0,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 39215","SINAPI-I",39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","8,04","8,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 516","SINAPI-I",516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","19,22","19,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 11761","SINAPI-I",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","78,63","78,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 2350","SINAPI-I",2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","17,44","20,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 40975","SINAPI-I",40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","MES   ","2.645,11","3.074,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 244","SINAPI-I",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","12,77","14,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 41069","SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","3.126,98","3.634,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 10420","SINAPI-I",10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","199,90","199,90",null,"C "]
["SINAPI-I 10421","SINAPI-I",10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","219,66","219,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 540","SINAPI-I",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","678,17","678,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 1749","SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","577,78","577,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 11693","SINAPI-I",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","266,20","266,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 39624","SINAPI-I",39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","PAR   ","1.628,83","1.628,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 566","SINAPI-I",566,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","3,62","3,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 549","SINAPI-I",549,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","39,39","39,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 36207","SINAPI-I",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","574,37","574,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 36206","SINAPI-I",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","313,72","313,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 38127","SINAPI-I",38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","722,19","722,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 10956","SINAPI-I",10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","59,70","59,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 10535","SINAPI-I",10535,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","5.024,50","5.024,50",null,"C "]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","20.438,64","20.438,64",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36398"},"SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","24.841,46","24.841,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 38783","SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1,05","1,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 7267","SINAPI-I",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,71","0,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 37873","SINAPI-I",37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5,31","5,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 34567","SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,84","4,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 25070","SINAPI-I",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4,81","4,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 34578","SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8,42","8,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 44171","SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","22,47","22,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 34592","SINAPI-I",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","3,82","3,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 652","SINAPI-I",652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","200,52","200,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 11981","SINAPI-I",11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","18,19","18,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 40517","SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","51,27","51,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36155"},"SINAPI-I",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","48,41","48,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 36154","SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","67,29","67,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","61,41","61,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 39925","SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","12.065,67","12.065,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 737","SINAPI-I",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","7.681,86","7.681,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 39008","SINAPI-I",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","61.250,19","61.250,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 750","SINAPI-I",750,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11.508,54","11.508,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 10589","SINAPI-I",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","8.378,34","8.378,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 44489","SINAPI-I",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","207.580,62","207.580,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 11680","SINAPI-I",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 \", PARA CHUVEIRO SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","16,05","16,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 7584","SINAPI-I",7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","2,15","2,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 4376","SINAPI-I",4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,44","0,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 39888","SINAPI-I",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","19,27","19,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 766","SINAPI-I",766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","18,62","18,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 769","SINAPI-I",769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","14,62","14,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 770","SINAPI-I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","5,16","5,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 774","SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","40,20","40,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 779","SINAPI-I",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,21","6,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 781","SINAPI-I",781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","109,50","109,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 784","SINAPI-I",784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","339,68","339,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 832","SINAPI-I",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","3,07","3,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 814","SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,79","13,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 39189","SINAPI-I",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","27,71","27,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39185","SINAPI-I",39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","7,33","7,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 39195","SINAPI-I",39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","45,68","45,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 39200","SINAPI-I",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","99,11","99,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 39206","SINAPI-I",39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","152,40","152,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 792","SINAPI-I",792,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3,71","3,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 38001","SINAPI-I",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1,16","1,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 36327","SINAPI-I",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,03","4,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 39178","SINAPI-I",39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2,71","2,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39179","SINAPI-I",39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,52","6,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 12616","SINAPI-I",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","16,58","16,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 1100","SINAPI-I",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","19,78","19,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 37399","SINAPI-I",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","59,03","59,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 41954","SINAPI-I",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","63,27","63,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 25005","SINAPI-I",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","50,43","50,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 44388","SINAPI-I",44388,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,36","2,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 892","SINAPI-I",892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","152,95","152,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 867","SINAPI-I",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","49,74","49,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 1017","SINAPI-I",1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","112,36","112,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 999","SINAPI-I",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","136,13","136,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 996","SINAPI-I",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","22,64","22,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39250","SINAPI-I",39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","463,69","463,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 1011","SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","0,84","0,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39238","SINAPI-I",39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","129,01","129,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 39233","SINAPI-I",39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","31,36","31,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39236","SINAPI-I",39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","85,32","85,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 986","SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","23,55","23,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 1006","SINAPI-I",1006,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","113,85","113,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39598","SINAPI-I",39598,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","5,80","5,80",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34622"},"SINAPI-I",34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","19,55","19,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 39261","SINAPI-I",39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","30,43","30,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39264","SINAPI-I",39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","116,09","116,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 39259","SINAPI-I",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","12,34","12,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 11901","SINAPI-I",11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","0,75","0,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 11919","SINAPI-I",11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","6,57","6,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 11923","SINAPI-I",11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","43,20","43,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 37734","SINAPI-I",37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","93.526,57","93.526,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 43603","SINAPI-I",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","47,23","47,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 4433","SINAPI-I",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","15,54","15,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 11869","SINAPI-I",11869,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","995,84","995,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 37105","SINAPI-I",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","2.856,28","2.856,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 34639","SINAPI-I",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.059,47","1.059,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 43434","SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","113,94","113,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 41627","SINAPI-I",41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","175,67","175,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 43431","SINAPI-I",43431,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","292,47","292,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 43432","SINAPI-I",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","607,73","607,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 1030","SINAPI-I",1030,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","49,90","49,90",null,"C "]
["SINAPI-I 20962","SINAPI-I",20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","312,98","312,98",null,"C "]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","137,20","137,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 39810","SINAPI-I",39810,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","36,37","36,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 43098","SINAPI-I",43098,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","82,13","82,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 39773","SINAPI-I",39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","93,92","93,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 20254","SINAPI-I",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","20,84","20,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 11251","SINAPI-I",11251,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","125,51","125,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 1873","SINAPI-I",1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5,84","5,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 1871","SINAPI-I",1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","5,25","5,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39691","SINAPI-I",39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3.452,34","3.452,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 11880","SINAPI-I",11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","91,67","91,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 11714","SINAPI-I",11714,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","62,45","62,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 1107","SINAPI-I",1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","0,77","0,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 1108","SINAPI-I",1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","26,68","26,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 40783","SINAPI-I",40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","44,81","44,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 10542","SINAPI-I",10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","36,92","36,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 44057","SINAPI-I",44057,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","530.658,00","530.658,00",null,"C "]
["SINAPI-I 44059","SINAPI-I",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","476.157,99","476.157,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 44061","SINAPI-I",44061,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","719.973,84","719.973,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 38596","SINAPI-I",38596,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5,38","5,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 658","SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","2,10","2,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 574","SINAPI-I",574,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","25,44","25,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 588","SINAPI-I",588,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","42,61","42,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 1164","SINAPI-I",1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","13,97","13,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 1162","SINAPI-I",1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","4,86","4,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 1163","SINAPI-I",1163,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6,28","6,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 36346","SINAPI-I",36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3,56","3,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 20087","SINAPI-I",20087,"CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","10,77","10,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 1185","SINAPI-I",1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1,36","1,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 1207","SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","26,36","26,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 12894","SINAPI-I",12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","22,43","22,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 41410","SINAPI-I",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","76,94","76,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 10710","SINAPI-I",10710,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","165,02","165,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 6117","SINAPI-I",6117,"CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","15,08","17,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 40914","SINAPI-I",40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","3.126,98","3.634,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 37729","SINAPI-I",37729,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","32.013,98","32.013,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 10630","SINAPI-I",10630,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","973.747,90","973.747,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 37762","SINAPI-I",37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","835.124,24","835.124,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 40976","SINAPI-I",40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","MES   ","2.770,21","3.219,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 41967","SINAPI-I",41967,"CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","25,95","25,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 1327","SINAPI-I",1327,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","10,28","10,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 1323","SINAPI-I",1323,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","9,47","9,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 43668","SINAPI-I",43668,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","10,53","10,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 1333","SINAPI-I",1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","KG    ","8,70","8,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 1334","SINAPI-I",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8\" (15,88 MM) 124,49 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","9,80","9,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 34514","SINAPI-I",34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","40,28","40,28",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34668"},"SINAPI-I",34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","34,74","34,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 34669","SINAPI-I",34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","28,68","28,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 34675","SINAPI-I",34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","61,07","61,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 43125","SINAPI-I",43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","125,10","125,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 40623","SINAPI-I",40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 \", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","PAR   ","96,78","96,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 43678","SINAPI-I",43678,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","114,34","114,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 43677","SINAPI-I",43677,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","100,19","100,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 11977","SINAPI-I",11977,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","11,30","11,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 1380","SINAPI-I",1380,"CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","5,69","5,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 420","SINAPI-I",420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","27,20","27,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 44396","SINAPI-I",44396,"COLA BRANCA BASE PVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","31,93","31,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 1402","SINAPI-I",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","5,36","5,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 1406","SINAPI-I",1406,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","12,31","12,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 40701","SINAPI-I",40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","129.849,41","129.849,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 11136","SINAPI-I",11136,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","140,10","140,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 36524","SINAPI-I",36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","195.966,86","195.966,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 36522","SINAPI-I",36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","99.435,03","99.435,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 36525","SINAPI-I",36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","133.166,73","133.166,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 11147","SINAPI-I",11147,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","594,00","594,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 41965","SINAPI-I",41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","T     ","648,86","648,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 1527","SINAPI-I",1527,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","565,84","565,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 34494","SINAPI-I",34494,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","539,73","539,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 34495","SINAPI-I",34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","557,13","557,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 14041","SINAPI-I",14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","479,66","479,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 2558","SINAPI-I",2558,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","12,27","12,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 2591","SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,97","13,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 2594","SINAPI-I",2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","259,86","259,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 2571","SINAPI-I",2571,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","67,45","67,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 2573","SINAPI-I",2573,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,56","16,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 2585","SINAPI-I",2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","307,99","307,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 12008","SINAPI-I",12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","165,25","165,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 2596","SINAPI-I",2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","75,99","75,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 39329","SINAPI-I",39329,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","12,91","12,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 39334","SINAPI-I",39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","10,83","10,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 39336","SINAPI-I",39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","13,58","13,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 12025","SINAPI-I",12025,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","15,00","15,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 34498","SINAPI-I",34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","116,40","116,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 44173","SINAPI-I",44173,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","18,60","18,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39863","SINAPI-I",39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,31","13,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 2548","SINAPI-I",2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","12,18","12,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 2519","SINAPI-I",2519,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","175,95","175,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 1603","SINAPI-I",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","85,20","85,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 11821","SINAPI-I",11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,49","11,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 11858","SINAPI-I",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","49,18","49,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 1539","SINAPI-I",1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","8,85","8,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 11863","SINAPI-I",11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","6,61","6,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 2483","SINAPI-I",2483,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","5,00","5,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 2485","SINAPI-I",2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","62,85","62,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 38844","SINAPI-I",38844,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","16,43","16,43",null,"C "]
["SINAPI-I 38854","SINAPI-I",38854,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","17,37","17,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 38007","SINAPI-I",38007,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","28,36","28,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 3104","SINAPI-I",3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO                                                                                                                                                                                                                                                                      ","CJ    ","195,91","195,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 37598","SINAPI-I",37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","39,09","39,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 1613","SINAPI-I",1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","2.600,17","2.600,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 1627","SINAPI-I",1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.093,71","1.093,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 1614","SINAPI-I",1614,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","471,60","471,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 1612","SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","208,61","208,61",null,"C "]
["SINAPI-I 1618","SINAPI-I",1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","2.176,47","2.176,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 11889","SINAPI-I",11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","1,74","1,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 1634","SINAPI-I",1634,"CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","8,97","8,97",null,"AS"]
["SINAPI-I 39870","SINAPI-I",39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","19,94","19,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 12716","SINAPI-I",12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","18,94","18,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 3468","SINAPI-I",3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","38,18","38,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 3466","SINAPI-I",3466,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","96,94","96,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 3446","SINAPI-I",3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","32,27","32,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 37438","SINAPI-I",37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","192,04","192,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 3473","SINAPI-I",3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","36,49","36,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 3451","SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","10,43","10,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 3472","SINAPI-I",3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","14,01","14,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 3469","SINAPI-I",3469,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","219,09","219,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 3460","SINAPI-I",3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","319,69","319,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","32,64","32,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 37417","SINAPI-I",37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","7,04","7,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 1653","SINAPI-I",1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","54,03","54,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 1654","SINAPI-I",1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","26,56","26,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 39640","SINAPI-I",39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","13,39","13,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 7214","SINAPI-I",7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","70,25","70,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 1926","SINAPI-I",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,38","2,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 1922","SINAPI-I",1922,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","33,76","33,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 1957","SINAPI-I",1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","7,04","7,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 38423","SINAPI-I",38423,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","35,93","35,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 38000","SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","9,89","9,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 1844","SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","127,50","127,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 1863","SINAPI-I",1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","59,25","59,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 1933","SINAPI-I",1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5,09","5,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 1969","SINAPI-I",1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","45,12","45,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 1845","SINAPI-I",1845,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","30,10","30,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 1938","SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","6,97","6,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 20096","SINAPI-I",20096,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","26,04","26,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 2625","SINAPI-I",2625,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","32,57","32,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","4,04","4,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 39277","SINAPI-I",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","20,60","20,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 39882","SINAPI-I",39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","45,45","45,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 1775","SINAPI-I",1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","16,18","16,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 1779","SINAPI-I",1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","261,83","261,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 1781","SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","29,40","29,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 1784","SINAPI-I",1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","161,15","161,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 40384","SINAPI-I",40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","118,10","118,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 40381","SINAPI-I",40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","54,44","54,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 40416","SINAPI-I",40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","21,78","21,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 1786","SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","14,21","14,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 1793","SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","562,71","562,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 1821","SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","188,49","188,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 1797","SINAPI-I",1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","81,05","81,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","20,56","20,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 40383","SINAPI-I",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","118,10","118,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 40390","SINAPI-I",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.108,50","1.108,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 2618","SINAPI-I",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","23,75","23,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 40413","SINAPI-I",40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","17,12","17,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 40415","SINAPI-I",40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","24,39","24,39",null,"AS"]
["SINAPI-I 1875","SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","7,05","7,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 1876","SINAPI-I",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","11,45","11,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","22,92","22,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 43144","SINAPI-I",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","39,45","39,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 44532","SINAPI-I",44532,"DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7\" COM ARRUELA CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","25,30","25,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 44533","SINAPI-I",44533,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8\" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","19,40","19,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 34623","SINAPI-I",34623,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","45,67","45,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 34709","SINAPI-I",34709,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","56,83","56,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 2393","SINAPI-I",2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","826,45","826,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 2376","SINAPI-I",2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.869,73","1.869,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 2370","SINAPI-I",2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","10,48","10,48",null,"C "]
["SINAPI-I 39466","SINAPI-I",39466,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","68,12","68,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 39467","SINAPI-I",39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","87,13","87,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 39472","SINAPI-I",39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","161,85","161,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39477","SINAPI-I",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","116,64","116,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39446","SINAPI-I",39446,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","126,81","126,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 39452","SINAPI-I",39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","154,80","154,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 39458","SINAPI-I",39458,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","288,99","288,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 39461","SINAPI-I",39461,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","206,53","206,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 38871","SINAPI-I",38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","50,41","50,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 10629","SINAPI-I",10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","645,54","645,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 2433","SINAPI-I",2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,55","11,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 38411","SINAPI-I",38411,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.664,66","1.664,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 34777","SINAPI-I",34777,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,94","2,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 668","SINAPI-I",668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","22,83","22,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 10578","SINAPI-I",10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","26,59","26,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 10579","SINAPI-I",10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","31,76","31,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 11002","SINAPI-I",11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","55,47","55,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 2673","SINAPI-I",2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","5,65","5,65",null,"C "]
["SINAPI-I 2683","SINAPI-I",2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","75,80","75,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 12067","SINAPI-I",12067,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","15,57","15,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 21137","SINAPI-I",21137,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","16,08","16,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 2500","SINAPI-I",2500,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","59,13","59,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 12060","SINAPI-I",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","82,17","82,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 2688","SINAPI-I",2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","3,70","3,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 39254","SINAPI-I",39254,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","16,23","16,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 2442","SINAPI-I",2442,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","13,71","13,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 37777","SINAPI-I",37777,"ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","332.591,31","332.591,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 12624","SINAPI-I",12624,"EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","32,48","32,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 37537","SINAPI-I",37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","13,63","13,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 4083","SINAPI-I",4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","46,36","53,85",null,"C "]
["SINAPI-I 11684","SINAPI-I",11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 40 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","67,14","67,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 2707","SINAPI-I",2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","H     ","105,35","122,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 43494","SINAPI-I",43494,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","MES   ","148,04","148,04",null,"C "]
["SINAPI-I 43485","SINAPI-I",43485,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","1,06","1,06",null,"C "]
["SINAPI-I 43498","SINAPI-I",43498,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","140,23","140,23",null,"C "]
["SINAPI-I 43502","SINAPI-I",43502,"EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","325,51","325,51",null,"C "]
["SINAPI-I 43493","SINAPI-I",43493,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","0,71","0,71",null,"C "]
["SINAPI-I 38476","SINAPI-I",38476,"ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","426,36","426,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 2723","SINAPI-I",2723,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","800.625,00","800.625,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 4111","SINAPI-I",4111,"ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","55,68","55,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 44538","SINAPI-I",44538,"ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1\" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 \", FIO ONDULADO *0,30* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","46,72","46,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 20965","SINAPI-I",20965,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","59,69","59,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 11359","SINAPI-I",11359,"ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7\" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","979,90","979,90",null,"C "]
["SINAPI-I 44919","SINAPI-I",44919,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,05","2,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 38368","SINAPI-I",38368,"ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","8,96","8,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 38096","SINAPI-I",38096,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","6,47","6,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 11557","SINAPI-I",11557,"ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","PAR   ","40,30","40,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 39616","SINAPI-I",39616,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","434,90","434,90",null,"C "]
["SINAPI-I 38539","SINAPI-I",38539,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","107,43","107,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 21142","SINAPI-I",21142,"ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2\" X 3/16\" X 35 CM, SECAO \"U\", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","33,23","33,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 38474","SINAPI-I",38474,"EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","55,11","55,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 10892","SINAPI-I",10892,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","224,63","224,63",null,"C "]
["SINAPI-I 3075","SINAPI-I",3075,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","84,07","84,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 10781","SINAPI-I",10781,"EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4\" OU 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","11,40","11,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 11468","SINAPI-I",11468,"FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,79","16,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 43607","SINAPI-I",43607,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS)                                                                                                                                                                                                                                                                         ","CJ    ","126,42","126,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 3097","SINAPI-I",3097,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","CJ    ","95,17","95,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 3093","SINAPI-I",3093,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","CJ    ","152,39","152,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 3105","SINAPI-I",3105,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","151,08","151,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 43459","SINAPI-I",43459,"FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","0,49","0,49",null,"C "]
["SINAPI-I 43473","SINAPI-I",43473,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","59,28","59,28",null,"C "]
["SINAPI-I 43476","SINAPI-I",43476,"FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","0,01","0,01",null,"C "]
["SINAPI-I 43467","SINAPI-I",43467,"FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","0,61","0,61",null,"C "]
["SINAPI-I 43481","SINAPI-I",43481,"FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","12,77","12,77",null,"C "]
["SINAPI-I 11456","SINAPI-I",11456,"FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10\" A 12\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","22,23","22,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 43587","SINAPI-I",43587,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","13,63","13,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 39014","SINAPI-I",39014,"FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","5,84","5,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39365","SINAPI-I",39365,"FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.968,35","1.968,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 938","SINAPI-I",938,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","1,45","1,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 406","SINAPI-I",406,"FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","103,37","103,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39431","SINAPI-I",39431,"FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","0,36","0,36",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14151"},"SINAPI-I",14151,"FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","52,84","52,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 3143","SINAPI-I",3143,"FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","9,30","9,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 3265","SINAPI-I",3265,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","37,79","37,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 3268","SINAPI-I",3268,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","119,98","119,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 39511","SINAPI-I",39511,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","95,17","95,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 11587","SINAPI-I",11587,"FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","115,26","115,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 39362","SINAPI-I",39362,"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3.131,31","3.131,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 38122","SINAPI-I",38122,"FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","L     ","14,68","14,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 3295","SINAPI-I",3295,"FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","21,75","21,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 3302","SINAPI-I",3302,"FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","22,74","22,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 34802","SINAPI-I",34802,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1.166,09","1.166,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 11594","SINAPI-I",11594,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","400,97","400,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 11597","SINAPI-I",11597,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","621,75","621,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 40440","SINAPI-I",40440,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","556,90","556,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 40436","SINAPI-I",40436,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","310,50","310,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 4222","SINAPI-I",4222,"GASOLINA COMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","5,88","5,88",null,"C "]
["SINAPI-I 4012","SINAPI-I",4012,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","18,46","18,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 41075","SINAPI-I",41075,"GESSEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ","3.126,98","3.634,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 11462","SINAPI-I",11462,"GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","PAR   ","19,93","19,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 5077","SINAPI-I",5077,"GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8\" X 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","15,66","15,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 425","SINAPI-I",425,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8\", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","9,04","9,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 36786","SINAPI-I",36786,"GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","SC25KG","154,64","154,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 36785","SINAPI-I",36785,"GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","SC25KG","134,38","134,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 134","SINAPI-I",134,"GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","1,78","1,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 11236","SINAPI-I",11236,"GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","274,26","274,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 36499","SINAPI-I",36499,"GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4.644,33","4.644,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 39587","SINAPI-I",39587,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","219.695,42","219.695,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 14254","SINAPI-I",14254,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","124.879,50","124.879,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 36500","SINAPI-I",36500,"GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","112.469,48","112.469,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 39836","SINAPI-I",39836,"GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO (JOGO PARA 1 FACE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","JG    ","192,76","192,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 44474","SINAPI-I",44474,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2.437.384,66","2.437.384,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 10712","SINAPI-I",10712,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","99.996,39","99.996,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 3379","SINAPI-I",3379,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","95,28","95,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 4313","SINAPI-I",4313,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CJ    ","2,88","2,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 10923","SINAPI-I",10923,"HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3.153,22","3.153,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 10924","SINAPI-I",10924,"HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3.320,95","3.320,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 12775","SINAPI-I",12775,"HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1\", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","623,80","623,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 12777","SINAPI-I",12777,"HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3\", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELEMETRIA (SEM CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","4.198,71","4.198,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 7340","SINAPI-I",7340,"IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","L     ","36,30","36,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 38115","SINAPI-I",38115,"INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","22,28","22,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 38069","SINAPI-I",38069,"INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","18,34","18,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 12128","SINAPI-I",12128,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","11,05","11,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 38079","SINAPI-I",38079,"INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","25,58","25,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 3394","SINAPI-I",3394,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","509,60","509,60",null,"AS"]
["SINAPI-I 40662","SINAPI-I",40662,"JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","296,34","296,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 11199","SINAPI-I",11199,"JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.021,44","1.021,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 34364","SINAPI-I",34364,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","748,81","748,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 599","SINAPI-I",599,"JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","806,11","806,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 44053","SINAPI-I",44053,"JANELA INTEGRADA VENEZIANA EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS (2 VIDROS) E VENEZIANA COM ACIONAMENTO MANUAL, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRILHANTE, BATENTE DE 11,50 A 12,50 CM, COM VIDRO 4 MM, INCLUSO GUARNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.789,19","1.789,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 44399","SINAPI-I",44399,"JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO / ALIZAR                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","876,98","876,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 37965","SINAPI-I",37965,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","8,46","8,46",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44251"},"SINAPI-I",44251,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","223,93","223,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 37959","SINAPI-I",37959,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","25,37","25,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 3498","SINAPI-I",3498,"JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1\" X 3/4\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5,48","5,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 36348","SINAPI-I",36348,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","2,10","2,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 38990","SINAPI-I",38990,"JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","76,37","76,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 38434","SINAPI-I",38434,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,83","3,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 38439","SINAPI-I",38439,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","85,37","85,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 3543","SINAPI-I",3543,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1,92","1,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 3522","SINAPI-I",3522,"JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2,65","2,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 20147","SINAPI-I",20147,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","5,84","5,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 3524","SINAPI-I",3524,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","8,79","8,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 3518","SINAPI-I",3518,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3,84","3,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 3526","SINAPI-I",3526,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3,10","3,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 3535","SINAPI-I",3535,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","6,44","6,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 38913","SINAPI-I",38913,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","18,28","18,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 38941","SINAPI-I",38941,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","29,49","29,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39304","SINAPI-I",39304,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","19,31","19,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 38919","SINAPI-I",38919,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","24,69","24,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 20150","SINAPI-I",20150,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","17,52","17,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 20156","SINAPI-I",20156,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","17,05","17,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 3477","SINAPI-I",3477,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","29,67","29,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 12030","SINAPI-I",12030,"JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","JG    ","56,99","56,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 3668","SINAPI-I",3668,"JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","42,43","42,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 10911","SINAPI-I",10911,"JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","18,60","18,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 20145","SINAPI-I",20145,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","135,46","135,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 3670","SINAPI-I",3670,"JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","24,34","24,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 39875","SINAPI-I",39875,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","614,15","614,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 39873","SINAPI-I",39873,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","488,53","488,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 3672","SINAPI-I",3672,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","1,36","1,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 39357","SINAPI-I",39357,"KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES P/AGUA, *340* X *650* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO)                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","101,28","101,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 39354","SINAPI-I",39354,"KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO E INFERIOR C/2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2 \", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM CRIMPAGEM (CONJUNTO COMPLETO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","682,09","682,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 39484","SINAPI-I",39484,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","876,34","876,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 39494","SINAPI-I",39494,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","791,02","791,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 39493","SINAPI-I",39493,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.217,57","1.217,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 39499","SINAPI-I",39499,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.661,71","1.661,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 3736","SINAPI-I",3736,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","62,50","62,50",null,"C "]
["SINAPI-I 3741","SINAPI-I",3741,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","65,15","65,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 3737","SINAPI-I",3737,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","78,73","78,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 3742","SINAPI-I",3742,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","94,23","94,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 38194","SINAPI-I",38194,"LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","5,95","5,95",null,"C "]
["SINAPI-I 11696","SINAPI-I",11696,"LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","166,34","166,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 10425","SINAPI-I",10425,"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","90,50","90,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 44331","SINAPI-I",44331,"LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","L     ","61,24","61,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 38382","SINAPI-I",38382,"LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","13,33","13,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 42440","SINAPI-I",42440,"LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.235,91","1.235,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 40287","SINAPI-I",40287,"LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8\", INCLUINDO PORCA E FLANGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","7,36","7,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 4085","SINAPI-I",4085,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3\". FAIXA DE OPERACAO Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M)                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","2,46","2,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 40339","SINAPI-I",40339,"LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UNXMES","6,71","6,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39833","SINAPI-I",39833,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","33,18","33,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 7252","SINAPI-I",7252,"LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","2,36","2,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 3777","SINAPI-I",3777,"LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","1,98","1,98",null,"C "]
["SINAPI-I 42247","SINAPI-I",42247,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","510,20","510,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 42243","SINAPI-I",42243,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","377,66","377,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 12271","SINAPI-I",12271,"LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","382,25","382,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 38770","SINAPI-I",38770,"LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","74,84","74,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 43543","SINAPI-I",43543,"LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","165,81","165,81",null,"AS"]
["SINAPI-I 37975","SINAPI-I",37975,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","5,29","5,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 36147","SINAPI-I",36147,"LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","PAR   ","446,62","446,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 12726","SINAPI-I",12726,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","23,12","23,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 3840","SINAPI-I",3840,"LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","42,54","42,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 3846","SINAPI-I",3846,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","15,28","15,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 43838","SINAPI-I",43838,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","30,89","30,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 3847","SINAPI-I",3847,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","31,15","31,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 3830","SINAPI-I",3830,"LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","200,28","200,28",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37985"},"SINAPI-I",37985,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","29,39","29,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 3895","SINAPI-I",3895,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","12,66","12,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 3910","SINAPI-I",3910,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","12,06","12,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 3915","SINAPI-I",3915,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","137,11","137,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 12407","SINAPI-I",12407,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","31,19","31,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 3922","SINAPI-I",3922,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","20,16","20,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 3938","SINAPI-I",3938,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","11,92","11,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 3935","SINAPI-I",3935,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","35,08","35,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 3930","SINAPI-I",3930,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","93,76","93,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 40358","SINAPI-I",40358,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","34,15","34,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 3907","SINAPI-I",3907,"LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1\" X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","5,86","5,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 3889","SINAPI-I",3889,"LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4\" X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,16","4,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 38023","SINAPI-I",38023,"LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","6,79","6,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 39318","SINAPI-I",39318,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","11,12","11,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 40369","SINAPI-I",40369,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","140,84","140,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 1892","SINAPI-I",1892,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2,06","2,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 1895","SINAPI-I",1895,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","33,40","33,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 2644","SINAPI-I",2644,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","8,64","8,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39856","SINAPI-I",39856,"LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","6,47","6,47",null,"AS"]
["SINAPI-I 3867","SINAPI-I",3867,"LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","81,23","81,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 3863","SINAPI-I",3863,"LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4,76","4,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 3883","SINAPI-I",3883,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1,67","1,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 36324","SINAPI-I",36324,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","2,15","2,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 38445","SINAPI-I",38445,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","41,39","41,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 20170","SINAPI-I",20170,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","13,75","13,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 20171","SINAPI-I",20171,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","39,66","39,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 38676","SINAPI-I",38676,"LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","33,23","33,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 3870","SINAPI-I",3870,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7,16","7,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 3860","SINAPI-I",3860,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","4,91","4,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 39294","SINAPI-I",39294,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","24,43","24,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39297","SINAPI-I",39297,"LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","18,18","18,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39310","SINAPI-I",39310,"LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","23,81","23,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 37429","SINAPI-I",37429,"LUVA, PEAD PE 100, DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2.204,54","2.204,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 38473","SINAPI-I",38473,"MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","185,49","185,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 2794","SINAPI-I",2794,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","226,36","226,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 37461","SINAPI-I",37461,"MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4\" X *2,8* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","12,94","12,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 37459","SINAPI-I",37459,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4\" X 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","7,27","7,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 37527","SINAPI-I",37527,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","511,23","511,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 37528","SINAPI-I",37528,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","609,54","609,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 21036","SINAPI-I",21036,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.049,81","1.049,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 12899","SINAPI-I",12899,"MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","143,70","143,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 39700","SINAPI-I",39700,"MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","31,65","31,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 4016","SINAPI-I",4016,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","45,99","45,99",null,"C "]
["SINAPI-I 44504","SINAPI-I",44504,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM (NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","11,12","11,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 44509","SINAPI-I",44509,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM (NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","44,75","44,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 44511","SINAPI-I",44511,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM ( NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","36,07","36,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 43609","SINAPI-I",43609,"MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","40,41","40,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 13836","SINAPI-I",13836,"MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","67.210,86","67.210,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 12868","SINAPI-I",12868,"MARCENEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","16,51","19,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 40703","SINAPI-I",40703,"MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","13.229,00","13.229,00",null,"C "]
["SINAPI-I 13447","SINAPI-I",13447,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","55.497,54","55.497,54",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 14529"},"SINAPI-I",14529,"MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","31.038,37","31.038,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39434","SINAPI-I",39434,"MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","4,05","4,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 4823","SINAPI-I",4823,"MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","42,01","42,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 41380","SINAPI-I",41380,"MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2\" + 1 M X DN= 1 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","428,04","428,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 4058","SINAPI-I",4058,"MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","37,91","44,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 13587","SINAPI-I",13587,"MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","4,23","4,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 38593","SINAPI-I",38593,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3,62","3,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 34763","SINAPI-I",34763,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","2,06","2,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 41682","SINAPI-I",41682,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","34,48","34,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 43386","SINAPI-I",43386,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","48,79","48,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 43147","SINAPI-I",43147,"MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","24,32","24,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 36512","SINAPI-I",36512,"MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM 2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","21.538,29","21.538,29",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11699"},"SINAPI-I",11699,"MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.101,97","1.101,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 10432","SINAPI-I",10432,"MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","348,04","348,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 41422","SINAPI-I",41422,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","14,90","14,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 37519","SINAPI-I",37519,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *1200* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","493.853,88","493.853,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 37544","SINAPI-I",37544,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","13.317,36","13.317,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 39919","SINAPI-I",39919,"MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","63.026,15","63.026,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 11560","SINAPI-I",11560,"MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","198,50","198,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 44497","SINAPI-I",44497,"MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","H     ","23,27","27,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 723","SINAPI-I",723,"MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2\" X 2\", A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q = 6 MCA / 33,0 M3/H A 28 MCA / 8,0 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","3.669,19","3.669,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 39628","SINAPI-I",39628,"MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4.422,18","4.422,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 10512","SINAPI-I",10512,"MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","3.380,87","3.929,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 4095","SINAPI-I",4095,"MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","H     ","17,11","19,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 36797","SINAPI-I",36797,"MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","70,38","70,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 21138","SINAPI-I",21138,"MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","15,18","15,18",null,"C "]
["SINAPI-I 10826","SINAPI-I",10826,"MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","68,96","68,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 359","SINAPI-I",359,"MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","104,82","104,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 4180","SINAPI-I",4180,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","15,30","15,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 4183","SINAPI-I",4183,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","126,73","126,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 4191","SINAPI-I",4191,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","26,84","26,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 4189","SINAPI-I",4189,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","12,66","12,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 4187","SINAPI-I",4187,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","8,07","8,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 40356","SINAPI-I",40356,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","25,23","25,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 41094","SINAPI-I",41094,"NIVELADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","2.645,11","3.074,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39608","SINAPI-I",39608,"NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","48.166,15","48.166,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 38170","SINAPI-I",38170,"OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE *200* GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","22,54","22,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 40986","SINAPI-I",40986,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","MES   ","4.446,20","5.167,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 4234","SINAPI-I",4234,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","27,68","32,16",null,"C "]
["SINAPI-I 40987","SINAPI-I",40987,"OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","4.855,99","5.644,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 4251","SINAPI-I",4251,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","24,88","28,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 40982","SINAPI-I",40982,"OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","4.307,43","5.006,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 41033","SINAPI-I",41033,"OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","MES   ","5.374,60","6.246,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 4233","SINAPI-I",4233,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","H     ","41,57","48,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 36518","SINAPI-I",36518,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 19234 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.026.133,29","1.026.133,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 39744","SINAPI-I",39744,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","61,98","61,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 39517","SINAPI-I",39517,"PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","181,89","181,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 4276","SINAPI-I",4276,"PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","203,12","203,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 4377","SINAPI-I",4377,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","0,19","0,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 4346","SINAPI-I",4346,"PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","10,68","10,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 39435","SINAPI-I",39435,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,11","0,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 39441","SINAPI-I",39441,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","0,27","0,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 39442","SINAPI-I",39442,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","0,19","0,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 436","SINAPI-I",436,"PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","13,08","13,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 4343","SINAPI-I",4343,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 4\", COM PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","4,89","4,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 439","SINAPI-I",439,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","19,71","19,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 4384","SINAPI-I",4384,"PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","23,69","23,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 11059","SINAPI-I",11059,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 \")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,34","0,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 4305","SINAPI-I",4305,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,23","2,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 4301","SINAPI-I",4301,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1,17","1,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 4331","SINAPI-I",4331,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 2 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","4,32","4,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 40839","SINAPI-I",40839,"PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8\" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1\" (25,4 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","CENTO ","119,26","119,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 39897","SINAPI-I",39897,"PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","50,40","50,40",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 4751"},"SINAPI-I",4751,"PASTILHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","17,83","20,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39607","SINAPI-I",39607,"PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","35,70","35,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 39594","SINAPI-I",39594,"PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19\" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","342,92","342,92",null,"C "]
["SINAPI-I 4704","SINAPI-I",4704,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20 X 40 CM, E= *1 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","40,61","40,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 4722","SINAPI-I",4722,"PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M3    ","74,23","74,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 4712","SINAPI-I",4712,"PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","79,77","79,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 4826","SINAPI-I",4826,"PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","107,54","107,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 38410","SINAPI-I",38410,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","14.744,17","14.744,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 43692","SINAPI-I",43692,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 200 MM, L = 50 MM (6,83 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","12,18","12,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39425","SINAPI-I",39425,"PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3,47","3,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 11552","SINAPI-I",11552,"PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","7,95","7,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39571","SINAPI-I",39571,"PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","5,37","5,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 39429","SINAPI-I",39429,"PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","7,51","7,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 39028","SINAPI-I",39028,"PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","9,79","9,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 40406","SINAPI-I",40406,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","89.087,18","89.087,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 40789","SINAPI-I",40789,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4\" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","12.838,37","12.838,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 13617","SINAPI-I",13617,"PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","101.617,26","101.617,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 11091","SINAPI-I",11091,"PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1,72","1,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 43606","SINAPI-I",43606,"PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,53","9,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 12874","SINAPI-I",12874,"PINTOR DE LETREIROS (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ","17,29","20,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 4796","SINAPI-I",4796,"PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","214,98","214,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 1287","SINAPI-I",1287,"PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","29,15","29,15",null,"C "]
["SINAPI-I 44540","SINAPI-I",44540,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2*CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","376,10","376,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 40649","SINAPI-I",40649,"PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","132,53","132,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 40653","SINAPI-I",40653,"PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","142,20","142,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 38186","SINAPI-I",38186,"PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","585,05","585,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 39567","SINAPI-I",39567,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","49,02","49,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 39414","SINAPI-I",39414,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","29,95","29,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39415","SINAPI-I",39415,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","25,81","25,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 11062","SINAPI-I",11062,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","53,44","53,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 10849","SINAPI-I",10849,"PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.200,01","1.200,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 37557","SINAPI-I",37557,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","8,72","8,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 34723","SINAPI-I",34723,"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","577,50","577,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 42438","SINAPI-I",42438,"PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M (CHAPA GALVANIZADA #20), ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","2.090,75","2.090,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 4894","SINAPI-I",4894,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","10,88","10,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 4889","SINAPI-I",4889,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","5,01","5,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 4752","SINAPI-I",4752,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","20,63","23,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 11615","SINAPI-I",11615,"POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","6,49","6,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 2745","SINAPI-I",2745,"PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","5,58","5,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 4341","SINAPI-I",4341,"PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1,07","1,07",null,"AS"]
["SINAPI-I 4342","SINAPI-I",4342,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","0,23","0,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 4330","SINAPI-I",4330,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,15","0,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 4982","SINAPI-I",4982,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","434,41","434,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 4987","SINAPI-I",4987,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","432,40","432,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 4914","SINAPI-I",4914,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","736,02","736,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 37518","SINAPI-I",37518,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24\" (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","519,15","519,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 5028","SINAPI-I",5028,"PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","788,56","788,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 20322","SINAPI-I",20322,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","315,17","315,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 10556","SINAPI-I",10556,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","418,63","418,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 4944","SINAPI-I",4944,"PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 \", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","974,73","974,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 4948","SINAPI-I",4948,"PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4\" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","522,70","522,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 5051","SINAPI-I",5051,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2.315,26","2.315,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 12366","SINAPI-I",12366,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.295,23","1.295,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 41182","SINAPI-I",41182,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8.783,87","8.783,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 41187","SINAPI-I",41187,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","11.637,55","11.637,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 41188","SINAPI-I",41188,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 2500 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","14.881,83","14.881,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 41192","SINAPI-I",41192,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","10.636,43","10.636,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 41199","SINAPI-I",41199,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","870,25","870,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 41206","SINAPI-I",41206,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4.138,13","4.138,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 41210","SINAPI-I",41210,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3.464,79","3.464,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 41216","SINAPI-I",41216,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","4.236,25","4.236,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 41221","SINAPI-I",41221,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO B-3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8.372,71","8.372,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 41197","SINAPI-I",41197,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1.488,67","1.488,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 41459","SINAPI-I",41459,"POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 15 METROS LIVRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","3.098,00","3.098,00",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 35273"},"SINAPI-I",35273,"PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","31,58","31,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 40304","SINAPI-I",40304,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","17,31","17,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 20247","SINAPI-I",20247,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","15,53","15,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 5073","SINAPI-I",5073,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","14,30","14,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 5069","SINAPI-I",5069,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","14,30","14,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 39027","SINAPI-I",39027,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","KG    ","14,01","14,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 44072","SINAPI-I",44072,"PRIMER EPOXI / EPOXIDICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ","120,71","120,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 38392","SINAPI-I",38392,"PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","64,69","64,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 36142","SINAPI-I",36142,"PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2,58","2,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 38066","SINAPI-I",38066,"PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,14","11,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 5080","SINAPI-I",5080,"PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","22,52","22,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 13396","SINAPI-I",13396,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","685,63","685,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 39763","SINAPI-I",39763,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","961,47","961,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 39758","SINAPI-I",39758,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","579,40","579,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 43100","SINAPI-I",43100,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","476,59","476,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 39794","SINAPI-I",39794,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","39,19","39,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 39799","SINAPI-I",39799,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","45,68","45,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 39800","SINAPI-I",39800,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","77,82","77,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 21060","SINAPI-I",21060,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","115,10","115,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 11707","SINAPI-I",11707,"RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","18,52","18,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 11745","SINAPI-I",11745,"RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","14,40","14,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 14575","SINAPI-I",14575,"RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","5.069.592,30","5.069.592,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 20045","SINAPI-I",20045,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","9,44","9,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 6034","SINAPI-I",6034,"REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","17,18","17,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 11672","SINAPI-I",11672,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2\", COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","79,68","79,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 11673","SINAPI-I",11673,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","27,43","27,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 11678","SINAPI-I",11678,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","141,85","141,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 6017","SINAPI-I",6017,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","88,17","88,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 6016","SINAPI-I",6016,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","40,98","40,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 6006","SINAPI-I",6006,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","88,64","88,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 6005","SINAPI-I",6005,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","99,99","99,99",null,"C "]
["SINAPI-I 6021","SINAPI-I",6021,"REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2\" (REF 1416)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","91,23","91,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 37329","SINAPI-I",37329,"REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","98,93","98,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 10518","SINAPI-I",10518,"RETARDO PARA CORDEL DETONANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","119,98","119,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 34683","SINAPI-I",34683,"REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","175,17","175,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 20205","SINAPI-I",20205,"RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2,02","2,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 4803","SINAPI-I",4803,"RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","31,60","31,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 4804","SINAPI-I",4804,"RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","24,26","24,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 20256","SINAPI-I",20256,"ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","0,46","0,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 13600","SINAPI-I",13600,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","806.866,86","806.866,86",null,"AS"]
["SINAPI-I 38393","SINAPI-I",38393,"ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","18,12","18,12",null,"C "]
["SINAPI-I 42432","SINAPI-I",42432,"ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","2.424,64","2.424,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 1114","SINAPI-I",1114,"RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","31,78","31,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 40873","SINAPI-I",40873,"RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","24,87","24,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 37526","SINAPI-I",37526,"SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 X 90* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3,55","3,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 4512","SINAPI-I",4512,"SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","1,66","1,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 4417","SINAPI-I",4417,"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","4,32","4,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 38396","SINAPI-I",38396,"SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","760,84","760,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 38123","SINAPI-I",38123,"SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","51,84","51,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39396","SINAPI-I",39396,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","72,53","72,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 14618","SINAPI-I",14618,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10\" (250 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.474,48","1.474,48",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44535"},"SINAPI-I",44535,"SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M3    ","52,23","52,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 38638","SINAPI-I",38638,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","283,28","283,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 39961","SINAPI-I",39961,"SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","23,92","23,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 20250","SINAPI-I",20250,"SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","16,00","16,00",null,"C "]
["SINAPI-I 41087","SINAPI-I",41087,"SOLDADOR (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","MES   ","3.805,09","4.422,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 6166","SINAPI-I",6166,"SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","23,98","27,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 20249","SINAPI-I",20249,"SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E= *2,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","41,20","41,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 12296","SINAPI-I",12296,"SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,06","5,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 21043","SINAPI-I",21043,"SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO AMARELO DE RESPOSTA RAPIDA, 79 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO NATURAL, D = 20 MM (3/4\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","36,90","36,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 14149","SINAPI-I",14149,"SUPORTE \"Y\" PARA FITA PERFURADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","CENTO ","204,95","204,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 3396","SINAPI-I",3396,"SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16\", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,32","5,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 390","SINAPI-I",390,"SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2\", COM ROSCA MECANICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","9,62","9,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 3993","SINAPI-I",3993,"TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","72,61","72,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 43614","SINAPI-I",43614,"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","9,23","9,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 10740","SINAPI-I",10740,"TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","9.097,03","9.097,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 41613","SINAPI-I",41613,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","117,74","117,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 41618","SINAPI-I",41618,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,50 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1.268,25","1.268,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 41623","SINAPI-I",41623,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","486,18","486,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 41624","SINAPI-I",41624,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,00 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","911,59","911,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 39351","SINAPI-I",39351,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","5,09","5,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 2664","SINAPI-I",2664,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3\", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","16,64","16,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 11301","SINAPI-I",11301,"TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","638,44","638,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 11316","SINAPI-I",11316,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 500 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","503,56","503,56",null,"AS"]
["SINAPI-I 37736","SINAPI-I",37736,"TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","83.450,00","83.450,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 25014","SINAPI-I",25014,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","116.034,57","116.034,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 36790","SINAPI-I",36790,"TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","361,47","361,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 44073","SINAPI-I",44073,"TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","0,87","0,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 38012","SINAPI-I",38012,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","36,95","36,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 12741","SINAPI-I",12741,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1.320,19","1.320,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 12738","SINAPI-I",12738,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","135,57","135,57",null,"AS"]
["SINAPI-I 6294","SINAPI-I",6294,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","8,48","8,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 6323","SINAPI-I",6323,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","19,43","19,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 6300","SINAPI-I",6300,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","279,77","279,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 20182","SINAPI-I",20182,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","29,78","29,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 6304","SINAPI-I",6304,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","44,26","44,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 6317","SINAPI-I",6317,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","122,46","122,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 6302","SINAPI-I",6302,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","14,01","14,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 6313","SINAPI-I",6313,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","176,15","176,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 39326","SINAPI-I",39326,"TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","27,33","27,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 7104","SINAPI-I",7104,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","4,18","4,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 7130","SINAPI-I",7130,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","16,13","16,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 37421","SINAPI-I",37421,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","75,33","75,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 37447","SINAPI-I",37447,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","270,14","270,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 38017","SINAPI-I",38017,"TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","10,33","10,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 39896","SINAPI-I",39896,"TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4\" X 22 X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","70,29","70,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 38876","SINAPI-I",38876,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","75,07","75,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 38454","SINAPI-I",38454,"TE MISTURADOR, PPR, F/M/M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","11,99","11,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 38457","SINAPI-I",38457,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,95","13,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 7094","SINAPI-I",7094,"TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","13,67","13,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 7121","SINAPI-I",7121,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","9,99","9,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 7135","SINAPI-I",7135,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","5,67","5,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 40421","SINAPI-I",40421,"TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","43,55","43,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 7091","SINAPI-I",7091,"TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","16,21","16,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 7138","SINAPI-I",7138,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1,16","1,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 7144","SINAPI-I",7144,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","62,64","62,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 3587","SINAPI-I",3587,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","39,10","39,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 3591","SINAPI-I",3591,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","588,22","588,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 40396","SINAPI-I",40396,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","254,29","254,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 40397","SINAPI-I",40397,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","417,79","417,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 39290","SINAPI-I",39290,"TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","53,92","53,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 20178","SINAPI-I",20178,"TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","53,16","53,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 40945","SINAPI-I",40945,"TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","22,44","26,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 40944","SINAPI-I",40944,"TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","5.701,32","6.626,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 34548","SINAPI-I",34548,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","5,88","5,88",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39507"},"SINAPI-I",39507,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","13,91","13,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 21141","SINAPI-I",21141,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","11,98","11,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 10933","SINAPI-I",10933,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","13,91","13,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 10937","SINAPI-I",10937,"TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","16,51","16,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 7161","SINAPI-I",7161,"TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","3,31","3,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 7173","SINAPI-I",7173,"TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MIL   ","2.675,00","2.675,00",null,"C "]
["SINAPI-I 7175","SINAPI-I",7175,"TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","3,02","3,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 34468","SINAPI-I",34468,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","307,21","307,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 34417","SINAPI-I",34417,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","21,78","21,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 7192","SINAPI-I",7192,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","111,41","111,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 34425","SINAPI-I",34425,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","132,19","132,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 7226","SINAPI-I",7226,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","309,89","309,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 7220","SINAPI-I",7220,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","716,17","716,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 43071","SINAPI-I",43071,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","147,17","147,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 11068","SINAPI-I",11068,"TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","491,84","491,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 1581","SINAPI-I",1581,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","13,33","13,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 1571","SINAPI-I",1571,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","1,49","1,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39319","SINAPI-I",39319,"TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","9,25","9,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 1543","SINAPI-I",1543,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","31,88","31,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 1585","SINAPI-I",1585,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","6,17","6,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 11839","SINAPI-I",11839,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","62,95","62,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 1589","SINAPI-I",1589,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","11,26","11,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 38128","SINAPI-I",38128,"TERRA VEGETAL (ENSACADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","0,84","0,84",null,"C "]
["SINAPI-I 7256","SINAPI-I",7256,"TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS DE *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1,65","1,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 7274","SINAPI-I",7274,"TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","71,47","71,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 7348","SINAPI-I",7348,"TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","L     ","23,12","23,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 43649","SINAPI-I",43649,"TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","L     ","41,46","41,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 7288","SINAPI-I",7288,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","L     ","39,39","39,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 7356","SINAPI-I",7356,"TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","34,48","34,48",null,"C "]
["SINAPI-I 39574","SINAPI-I",39574,"TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","5,01","5,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 38084","SINAPI-I",38084,"TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","18,23","18,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 38101","SINAPI-I",38101,"TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","9,16","9,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 38076","SINAPI-I",38076,"TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","20,91","20,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 7592","SINAPI-I",7592,"TOPOGRAFO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","H     ","28,42","33,01",null,"C "]
["SINAPI-I 11764","SINAPI-I",11764,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","230,43","230,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 11765","SINAPI-I",11765,"TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","153,57","153,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 7602","SINAPI-I",7602,"TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\" (REF 1128)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","74,39","74,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 36795","SINAPI-I",36795,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2.881,26","2.881,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 13984","SINAPI-I",13984,"TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\" (REF 1152 / 1154)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","117,84","117,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 11823","SINAPI-I",11823,"TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2\", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","14,70","14,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 7614","SINAPI-I",7614,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","23.415,74","23.415,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 7617","SINAPI-I",7617,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","11.618,75","11.618,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 40861","SINAPI-I",40861,"TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","191,16","191,16",null,"C "]
["SINAPI-I 7623","SINAPI-I",7623,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4.520.274,31","4.520.274,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 13238","SINAPI-I",13238,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","325.009,32","325.009,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 7640","SINAPI-I",7640,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","276.000,00","276.000,00",null,"C "]
["SINAPI-I 36513","SINAPI-I",36513,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO, PESO COM LASTRO DE 4900 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","265.875,68","265.875,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 36514","SINAPI-I",36514,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","296.635,49","296.635,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 11572","SINAPI-I",11572,"TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","34,57","34,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 36149","SINAPI-I",36149,"TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","202,80","202,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 42407","SINAPI-I",42407,"TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","5,84","5,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 11581","SINAPI-I",11581,"TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","22,82","22,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 43605","SINAPI-I",43605,"TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","46,68","46,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 11580","SINAPI-I",11580,"TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","9,15","9,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 10743","SINAPI-I",10743,"TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","531,46","531,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 39848","SINAPI-I",39848,"TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2\", ESPESSURA 1,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","1,50","1,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 20999","SINAPI-I",20999,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","11,20","11,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 21001","SINAPI-I",21001,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","20,90","20,90",null,"C "]
["SINAPI-I 21003","SINAPI-I",21003,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","34,34","34,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 21006","SINAPI-I",21006,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","72,88","72,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 21019","SINAPI-I",21019,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","25,33","25,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 21021","SINAPI-I",21021,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","40,05","40,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 21024","SINAPI-I",21024,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","85,81","85,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 40624","SINAPI-I",40624,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2\", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","68,10","68,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 42575","SINAPI-I",42575,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4\", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","62,49","62,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 13127","SINAPI-I",13127,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2\", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","30,37","30,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 13137","SINAPI-I",13137,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2\", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","40,31","40,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 42574","SINAPI-I",42574,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1\", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","46,63","46,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 20989","SINAPI-I",20989,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14\", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1.444,11","1.444,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 21147","SINAPI-I",21147,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2\", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","135,40","135,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 21148","SINAPI-I",21148,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2\", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","83,57","83,57",null,"C "]
["SINAPI-I 20984","SINAPI-I",20984,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","2.770,96","2.770,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 13042","SINAPI-I",13042,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1.535,52","1.535,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 21150","SINAPI-I",21150,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4\", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","41,44","41,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 13141","SINAPI-I",13141,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4\", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","52,21","52,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 42576","SINAPI-I",42576,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3\", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","170,47","170,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 21151","SINAPI-I",21151,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4\", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","248,03","248,03",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 13142"},"SINAPI-I",13142,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4\", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","354,58","354,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 42577","SINAPI-I",42577,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5\", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","389,07","389,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 20994","SINAPI-I",20994,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6\", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","668,55","668,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 7672","SINAPI-I",7672,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6\", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","437,97","437,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 20995","SINAPI-I",20995,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","878,60","878,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 7690","SINAPI-I",7690,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","508,15","508,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 20980","SINAPI-I",20980,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","554,34","554,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 7661","SINAPI-I",7661,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","659,44","659,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 21016","SINAPI-I",21016,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4\"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","147,14","147,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 21008","SINAPI-I",21008,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2\"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","17,19","17,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 21009","SINAPI-I",21009,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4\"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","22,38","22,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 21010","SINAPI-I",21010,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1\"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","30,05","30,05",null,"C "]
["SINAPI-I 21011","SINAPI-I",21011,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4\"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","43,80","43,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 21012","SINAPI-I",21012,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2\"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","48,40","48,40",null,"CR"]
["SINAPI-I 21013","SINAPI-I",21013,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2\"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","63,16","63,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 21014","SINAPI-I",21014,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2\"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","88,37","88,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 21015","SINAPI-I",21015,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3\"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","101,53","101,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 7697","SINAPI-I",7697,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2\", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","48,45","48,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 7698","SINAPI-I",7698,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4\", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","41,70","41,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 7691","SINAPI-I",7691,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2\", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","17,62","17,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 40626","SINAPI-I",40626,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1\", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","33,07","33,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 7701","SINAPI-I",7701,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2\", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","86,70","86,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 7696","SINAPI-I",7696,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2\", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","69,86","69,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 7700","SINAPI-I",7700,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4\", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","22,28","22,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 7694","SINAPI-I",7694,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3\", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","116,67","116,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 7693","SINAPI-I",7693,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4\", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","160,68","160,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 7692","SINAPI-I",7692,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5\", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","240,56","240,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 7695","SINAPI-I",7695,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6\", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","260,90","260,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 13356","SINAPI-I",13356,"TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2\" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","18,92","18,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 36365","SINAPI-I",36365,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","40,66","40,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 41930","SINAPI-I",41930,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","135,45","135,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 41931","SINAPI-I",41931,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","212,15","212,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 41932","SINAPI-I",41932,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","326,53","326,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 41933","SINAPI-I",41933,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","461,46","461,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 41934","SINAPI-I",41934,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","537,43","537,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 41936","SINAPI-I",41936,"TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","79,76","79,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 44812","SINAPI-I",44812,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","682,59","682,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 41785","SINAPI-I",41785,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2.529,62","2.529,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 41781","SINAPI-I",41781,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","456,76","456,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 41783","SINAPI-I",41783,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1.642,10","1.642,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 41786","SINAPI-I",41786,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3.496,09","3.496,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 41779","SINAPI-I",41779,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","179,89","179,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 41780","SINAPI-I",41780,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","281,83","281,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 41782","SINAPI-I",41782,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","1.009,57","1.009,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 38130","SINAPI-I",38130,"TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","42,11","42,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 44260","SINAPI-I",44260,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, AGUA QUENTE (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","398,60","398,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 21123","SINAPI-I",21123,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","11,72","11,72",null,"C "]
["SINAPI-I 21124","SINAPI-I",21124,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","18,72","18,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 21125","SINAPI-I",21125,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","32,25","32,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 38028","SINAPI-I",38028,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","56,38","56,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 38029","SINAPI-I",38029,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","82,52","82,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 38030","SINAPI-I",38030,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","133,44","133,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 38031","SINAPI-I",38031,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","209,44","209,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 39735","SINAPI-I",39735,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8\" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","64,85","64,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 39734","SINAPI-I",39734,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8\" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","76,92","76,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 39736","SINAPI-I",39736,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8\" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","87,79","87,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 39737","SINAPI-I",39737,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2\" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","11,81","11,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 39738","SINAPI-I",39738,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4\" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","4,27","4,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 39739","SINAPI-I",39739,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1\" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","60,71","60,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 39733","SINAPI-I",39733,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8\" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","105,06","105,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 39854","SINAPI-I",39854,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8\" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","106,55","106,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 39740","SINAPI-I",39740,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4\" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","58,30","58,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 39741","SINAPI-I",39741,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8\" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","10,74","10,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 39853","SINAPI-I",39853,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8\" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","14,11","14,11",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39742"},"SINAPI-I",39742,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8\" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","46,86","46,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 39751","SINAPI-I",39751,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/2\" (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","168,40","168,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 39750","SINAPI-I",39750,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1 1/4\" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","139,97","139,97",null,"AS"]
["SINAPI-I 39747","SINAPI-I",39747,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1/2\" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","45,02","45,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 39749","SINAPI-I",39749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1\" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","92,67","92,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 39753","SINAPI-I",39753,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 2 1/2\" (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","309,99","309,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 39748","SINAPI-I",39748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3/4\" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","72,85","72,85",null,"AS"]
["SINAPI-I 39754","SINAPI-I",39754,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 3\" (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","456,69","456,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 39755","SINAPI-I",39755,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 4\" (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","692,45","692,45",null,"AS"]
["SINAPI-I 12742","SINAPI-I",12742,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","548,30","548,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 12713","SINAPI-I",12713,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","29,08","29,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 12743","SINAPI-I",12743,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","50,02","50,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 12744","SINAPI-I",12744,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","63,49","63,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 12745","SINAPI-I",12745,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","92,20","92,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 12746","SINAPI-I",12746,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","124,50","124,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 12747","SINAPI-I",12747,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","180,55","180,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 12748","SINAPI-I",12748,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","254,36","254,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 12749","SINAPI-I",12749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","371,84","371,84",null,"AS"]
["SINAPI-I 39728","SINAPI-I",39728,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1 1/2\" (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","214,65","214,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 39727","SINAPI-I",39727,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1 1/4\" (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","176,65","176,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 39724","SINAPI-I",39724,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1/2\" (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","54,08","54,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 39726","SINAPI-I",39726,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1\" (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","122,13","122,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 39730","SINAPI-I",39730,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 2 1/2\" (66 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","385,68","385,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 39729","SINAPI-I",39729,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 2\" (54 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","297,26","297,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 39725","SINAPI-I",39725,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 3/4\" (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","88,15","88,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 39731","SINAPI-I",39731,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 3\" (79 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","571,22","571,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 39732","SINAPI-I",39732,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 4\" (104 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","840,80","840,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 39660","SINAPI-I",39660,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","38,31","38,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 39662","SINAPI-I",39662,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","18,36","18,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 39661","SINAPI-I",39661,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","12,52","12,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 39666","SINAPI-I",39666,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","57,63","57,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 39664","SINAPI-I",39664,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","28,25","28,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 39663","SINAPI-I",39663,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","22,58","22,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 39665","SINAPI-I",39665,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","47,65","47,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 39752","SINAPI-I",39752,"TUBO DE COBRE, CLASSE \"A\", DN = 2\" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","239,62","239,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 7725","SINAPI-I",7725,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","226,00","226,00",null,"C "]
["SINAPI-I 7753","SINAPI-I",7753,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","440,60","440,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 13256","SINAPI-I",13256,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","617,22","617,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 7757","SINAPI-I",7757,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","658,05","658,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 7758","SINAPI-I",7758,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","953,37","953,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 7759","SINAPI-I",7759,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","2.641,80","2.641,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 40334","SINAPI-I",40334,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","103,50","103,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 7745","SINAPI-I",7745,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","116,79","116,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 7742","SINAPI-I",7742,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","308,04","308,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 7750","SINAPI-I",7750,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","376,03","376,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 7756","SINAPI-I",7756,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","432,05","432,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 7765","SINAPI-I",7765,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","484,28","484,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 12569","SINAPI-I",12569,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","668,50","668,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 7766","SINAPI-I",7766,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","710,28","710,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 7767","SINAPI-I",7767,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","1.019,84","1.019,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 7727","SINAPI-I",7727,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","2.962,68","2.962,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 7760","SINAPI-I",7760,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","117,74","117,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 7761","SINAPI-I",7761,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","123,44","123,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 7752","SINAPI-I",7752,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","150,03","150,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 7762","SINAPI-I",7762,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","196,08","196,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 7722","SINAPI-I",7722,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","300,06","300,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 7763","SINAPI-I",7763,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","365,58","365,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 7764","SINAPI-I",7764,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","436,80","436,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 12572","SINAPI-I",12572,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","617,22","617,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 12573","SINAPI-I",12573,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","811,89","811,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 12574","SINAPI-I",12574,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","981,67","981,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 12575","SINAPI-I",12575,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","1.490,84","1.490,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 12576","SINAPI-I",12576,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","180,42","180,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 12577","SINAPI-I",12577,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","243,09","243,09",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12578"},"SINAPI-I",12578,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","294,36","294,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 12579","SINAPI-I",12579,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","507,07","507,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 12580","SINAPI-I",12580,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","528,34","528,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 12581","SINAPI-I",12581,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","565,94","565,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 7720","SINAPI-I",7720,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","885,00","885,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 40335","SINAPI-I",40335,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","185,16","185,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 7740","SINAPI-I",7740,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","189,91","189,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 7741","SINAPI-I",7741,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","351,34","351,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 7774","SINAPI-I",7774,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","431,10","431,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 7744","SINAPI-I",7744,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","563,10","563,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 7773","SINAPI-I",7773,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","575,54","575,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 7754","SINAPI-I",7754,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","872,66","872,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 7735","SINAPI-I",7735,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","1.130,00","1.130,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 7755","SINAPI-I",7755,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","224,10","224,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 7776","SINAPI-I",7776,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","467,19","467,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 7743","SINAPI-I",7743,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","494,73","494,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 7733","SINAPI-I",7733,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","645,71","645,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 7775","SINAPI-I",7775,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","707,43","707,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 7734","SINAPI-I",7734,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","1.001,80","1.001,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 7714","SINAPI-I",7714,"TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","139,58","139,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 37449","SINAPI-I",37449,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","33,89","33,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 37450","SINAPI-I",37450,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","47,44","47,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 37451","SINAPI-I",37451,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","66,24","66,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 37452","SINAPI-I",37452,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","96,28","96,28",null,"CR"]
["SINAPI-I 37453","SINAPI-I",37453,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","110,88","110,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 7778","SINAPI-I",7778,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","41,59","41,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 7796","SINAPI-I",7796,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","57,00","57,00",null,"C "]
["SINAPI-I 7781","SINAPI-I",7781,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","67,36","67,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 7795","SINAPI-I",7795,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","100,25","100,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 7791","SINAPI-I",7791,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","120,00","120,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 7783","SINAPI-I",7783,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","42,52","42,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 7790","SINAPI-I",7790,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","67,01","67,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 7785","SINAPI-I",7785,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","73,94","73,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 7792","SINAPI-I",7792,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","104,87","104,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 7793","SINAPI-I",7793,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","123,85","123,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 13159","SINAPI-I",13159,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","107,83","107,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 13168","SINAPI-I",13168,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","130,94","130,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 13173","SINAPI-I",13173,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","177,16","177,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 12583","SINAPI-I",12583,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","35,43","35,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 12584","SINAPI-I",12584,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","46,21","46,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 12613","SINAPI-I",12613,"TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","18,32","18,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 1031","SINAPI-I",1031,"TUBO DE DESCIDA EXTERNO, DE PVC, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - DIAMETRO DE 40 MM E ALTURA DE APROXIMADAMENTE 1,55 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","15,12","15,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 39707","SINAPI-I",39707,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","5,18","5,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 39708","SINAPI-I",39708,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","5,02","5,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 39710","SINAPI-I",39710,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","3,53","3,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 39709","SINAPI-I",39709,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","4,90","4,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 39711","SINAPI-I",39711,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","5,50","5,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39712","SINAPI-I",39712,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,93","1,93",null,"C "]
["SINAPI-I 39713","SINAPI-I",39713,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,52","1,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 39714","SINAPI-I",39714,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3,49","3,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39715","SINAPI-I",39715,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","2,49","2,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 39716","SINAPI-I",39716,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","1,88","1,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 39718","SINAPI-I",39718,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","3,21","3,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 9813","SINAPI-I",9813,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","4,30","4,30",null,"C "]
["SINAPI-I 9815","SINAPI-I",9815,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","8,49","8,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 44543","SINAPI-I",44543,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","4.225,46","4.225,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 44526","SINAPI-I",44526,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","103,56","103,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 44545","SINAPI-I",44545,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","222,29","222,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 44525","SINAPI-I",44525,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","3.832,47","3.832,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 44547","SINAPI-I",44547,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","346,53","346,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 44519","SINAPI-I",44519,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","849,08","849,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 44520","SINAPI-I",44520,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","1.367,56","1.367,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 44521","SINAPI-I",44521,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","22,06","22,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 44522","SINAPI-I",44522,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2.400,94","2.400,94",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44523"},"SINAPI-I",44523,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","3.570,87","3.570,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 44527","SINAPI-I",44527,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, (SDR 21 - PN 06) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","1.790,70","1.790,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 44524","SINAPI-I",44524,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, (SRD 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","49,34","49,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 44542","SINAPI-I",44542,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","2.336,26","2.336,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 9877","SINAPI-I",9877,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","125,29","125,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 9878","SINAPI-I",9878,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","154,25","154,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 41986","SINAPI-I",41986,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10\" (273 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","2.613,63","2.613,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 43422","SINAPI-I",43422,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12\" (320 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","3.205,36","3.205,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 41987","SINAPI-I",41987,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14\" (400 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","3.715,27","3.715,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 41988","SINAPI-I",41988,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16\" (450 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4.907,35","4.907,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 41697","SINAPI-I",41697,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4\" (450 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","869,81","869,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 41985","SINAPI-I",41985,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6\" (200 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","1.211,41","1.211,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 41699","SINAPI-I",41699,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8\" (200 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","1.724,99","1.724,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 38053","SINAPI-I",38053,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","24,21","24,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 38054","SINAPI-I",38054,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","41,61","41,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 38052","SINAPI-I",38052,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","11,72","11,72",null,"AS"]
["SINAPI-I 38051","SINAPI-I",38051,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","7,31","7,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 38787","SINAPI-I",38787,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","7,49","7,49",null,"C "]
["SINAPI-I 38825","SINAPI-I",38825,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","9,68","9,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 38826","SINAPI-I",38826,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","13,77","13,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 38827","SINAPI-I",38827,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","22,52","22,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 38828","SINAPI-I",38828,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","14,43","14,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 38829","SINAPI-I",38829,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","23,63","23,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 38830","SINAPI-I",38830,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","32,72","32,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 38831","SINAPI-I",38831,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","45,63","45,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 36274","SINAPI-I",36274,"TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","9,60","9,60",null,"C "]
["SINAPI-I 36278","SINAPI-I",36278,"TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","13,02","13,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 38977","SINAPI-I",38977,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","127,36","127,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 38971","SINAPI-I",38971,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","10,69","10,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 38972","SINAPI-I",38972,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","14,41","14,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 38973","SINAPI-I",38973,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","23,81","23,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 38974","SINAPI-I",38974,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","38,67","38,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 38975","SINAPI-I",38975,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","49,58","49,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 38976","SINAPI-I",38976,"TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","85,24","85,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 44176","SINAPI-I",44176,"TUBO PPR, CLASSE PN 20, SOLDAVEL, DN 32 MM PARA AGUA FRIA OU QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","19,59","19,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 38986","SINAPI-I",38986,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","257,31","257,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 38978","SINAPI-I",38978,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","10,55","10,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 38979","SINAPI-I",38979,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","14,59","14,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 38980","SINAPI-I",38980,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","19,53","19,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 38981","SINAPI-I",38981,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","28,18","28,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 38982","SINAPI-I",38982,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","44,53","44,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 38983","SINAPI-I",38983,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","78,35","78,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 38984","SINAPI-I",38984,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","107,70","107,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 38985","SINAPI-I",38985,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","185,17","185,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 38032","SINAPI-I",38032,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM/ DE 160 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","59,66","59,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 38033","SINAPI-I",38033,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","101,42","101,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 38034","SINAPI-I",38034,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","158,88","158,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 38035","SINAPI-I",38035,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM/ DE 315 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","233,73","233,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 38036","SINAPI-I",38036,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM/ DE 355 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","314,87","314,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 38037","SINAPI-I",38037,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM/ DE 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","415,91","415,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 9850","SINAPI-I",9850,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","147,75","147,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 9853","SINAPI-I",9853,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","262,74","262,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 9854","SINAPI-I",9854,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","115,12","115,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 9851","SINAPI-I",9851,"TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","199,62","199,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 9825","SINAPI-I",9825,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","37,99","37,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 9828","SINAPI-I",9828,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","102,24","102,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 9829","SINAPI-I",9829,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","173,28","173,28",null,"AS"]
["SINAPI-I 9826","SINAPI-I",9826,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","263,79","263,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 9827","SINAPI-I",9827,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","374,58","374,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 36374","SINAPI-I",36374,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","45,53","45,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 36084","SINAPI-I",36084,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","13,49","13,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 36373","SINAPI-I",36373,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","28,01","28,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 36377","SINAPI-I",36377,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","54,62","54,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 36375","SINAPI-I",36375,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","16,64","16,64",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36376"},"SINAPI-I",36376,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","32,69","32,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 36380","SINAPI-I",36380,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","68,30","68,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 36378","SINAPI-I",36378,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","20,46","20,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 36379","SINAPI-I",36379,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","41,25","41,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 9859","SINAPI-I",9859,"TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","11,09","11,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 9836","SINAPI-I",9836,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","15,10","15,10",null,"C "]
["SINAPI-I 20065","SINAPI-I",20065,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","39,47","39,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 9835","SINAPI-I",9835,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","6,60","6,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 9838","SINAPI-I",9838,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","10,89","10,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 9837","SINAPI-I",9837,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","14,29","14,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 44315","SINAPI-I",44315,"TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO DN 100 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","59,12","59,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 9862","SINAPI-I",9862,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","34,18","34,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 9861","SINAPI-I",9861,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","26,84","26,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 9856","SINAPI-I",9856,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","8,66","8,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 9866","SINAPI-I",9866,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","23,16","23,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 9863","SINAPI-I",9863,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","67,01","67,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 9860","SINAPI-I",9860,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","48,91","48,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 9841","SINAPI-I",9841,"TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","28,43","28,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 9840","SINAPI-I",9840,"TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","60,07","60,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 20067","SINAPI-I",20067,"TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","9,22","9,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 20068","SINAPI-I",20068,"TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","12,99","12,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 9839","SINAPI-I",9839,"TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","23,55","23,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 9870","SINAPI-I",9870,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","99,93","99,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 9867","SINAPI-I",9867,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","4,01","4,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 9868","SINAPI-I",9868,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","4,53","4,53",null,"C "]
["SINAPI-I 9869","SINAPI-I",9869,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","9,78","9,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 9874","SINAPI-I",9874,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","15,35","15,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 9875","SINAPI-I",9875,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","16,84","16,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 9873","SINAPI-I",9873,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","27,70","27,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 9871","SINAPI-I",9871,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","45,90","45,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 9872","SINAPI-I",9872,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","63,86","63,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 7667","SINAPI-I",7667,"TUBO 26\" EM CHAPA PRETA, E= 3/16\", 147 KG/6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","2.466,77","2.466,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 7660","SINAPI-I",7660,"TUBO 30\" EM CHAPA PRETA, E= 1/4\", 175 KG/6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","3.144,54","3.144,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 7676","SINAPI-I",7676,"TUBO 30\" EM CHAPA PRETA, E= 3/8\", 177 KG/6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","3.180,48","3.180,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 12426","SINAPI-I",12426,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","40,85","40,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 12425","SINAPI-I",12425,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","56,12","56,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 12427","SINAPI-I",12427,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","232,94","232,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 12428","SINAPI-I",12428,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","149,52","149,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 12430","SINAPI-I",12430,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","50,08","50,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 12429","SINAPI-I",12429,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","376,68","376,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 12431","SINAPI-I",12431,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","641,04","641,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 12432","SINAPI-I",12432,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","131,84","131,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 12434","SINAPI-I",12434,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","42,96","42,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 12433","SINAPI-I",12433,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","83,93","83,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 12435","SINAPI-I",12435,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","259,75","259,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 12437","SINAPI-I",12437,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","209,78","209,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 12439","SINAPI-I",12439,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","67,33","67,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 12438","SINAPI-I",12438,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","379,64","379,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 12436","SINAPI-I",12436,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","479,56","479,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 36357","SINAPI-I",36357,"UNIAO COM FLANGE PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","142,10","142,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 12424","SINAPI-I",12424,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","86,41","86,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 12440","SINAPI-I",12440,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","83,53","83,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 9884","SINAPI-I",9884,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","62,30","62,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 9888","SINAPI-I",9888,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","50,06","50,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 9883","SINAPI-I",9883,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","21,84","21,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 9886","SINAPI-I",9886,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","29,92","29,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 9889","SINAPI-I",9889,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","151,57","151,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 9887","SINAPI-I",9887,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","91,61","91,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 9885","SINAPI-I",9885,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","28,92","28,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 9890","SINAPI-I",9890,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","234,83","234,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 9891","SINAPI-I",9891,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","329,66","329,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 36316","SINAPI-I",36316,"UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","23,16","23,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 36313","SINAPI-I",36313,"UNIAO DUPLA PPR, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","14,87","14,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 64","SINAPI-I",64,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","6,55","6,55",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37423"},"SINAPI-I",37423,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","16,19","16,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 9892","SINAPI-I",9892,"UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","7,35","7,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 9901","SINAPI-I",9901,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","35,57","35,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 9900","SINAPI-I",9900,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","20,61","20,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 9899","SINAPI-I",9899,"UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","9,24","9,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 9908","SINAPI-I",9908,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","415,47","415,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 9905","SINAPI-I",9905,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","7,23","7,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 9906","SINAPI-I",9906,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","8,71","8,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 9895","SINAPI-I",9895,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","14,68","14,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 9894","SINAPI-I",9894,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","28,23","28,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 9897","SINAPI-I",9897,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","30,14","30,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 9910","SINAPI-I",9910,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","78,42","78,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 9909","SINAPI-I",9909,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","159,71","159,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 9907","SINAPI-I",9907,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","188,57","188,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 20973","SINAPI-I",20973,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","101,05","101,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 20974","SINAPI-I",20974,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","144,57","144,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 37989","SINAPI-I",37989,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","14,68","14,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 37990","SINAPI-I",37990,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","16,19","16,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 37991","SINAPI-I",37991,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","21,55","21,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 37992","SINAPI-I",37992,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","33,43","33,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 37993","SINAPI-I",37993,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","50,73","50,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 37994","SINAPI-I",37994,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","120,80","120,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 37995","SINAPI-I",37995,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","157,45","157,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 37996","SINAPI-I",37996,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","239,76","239,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 13883","SINAPI-I",13883,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","172.381,70","172.381,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 38604","SINAPI-I",38604,"USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","214.699,12","214.699,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 10601","SINAPI-I",10601,"USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4.176.326,08","4.176.326,08",null,"AS"]
["SINAPI-I 44469","SINAPI-I",44469,"USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400  KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","10.996.119,18","10.996.119,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 13894","SINAPI-I",13894,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","399.604,75","399.604,75",null,"AS"]
["SINAPI-I 13895","SINAPI-I",13895,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","537.335,18","537.335,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 13892","SINAPI-I",13892,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","658.491,12","658.491,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 9914","SINAPI-I",9914,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","712.400,00","712.400,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 36485","SINAPI-I",36485,"USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","665.336,65","665.336,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 9912","SINAPI-I",9912,"USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","3.400.000,00","3.400.000,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 9921","SINAPI-I",9921,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.753.880,82","1.753.880,82",null,"AS"]
["SINAPI-I 21112","SINAPI-I",21112,"VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","292,59","292,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 10228","SINAPI-I",10228,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2\" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","339,90","339,90",null,"C "]
["SINAPI-I 11781","SINAPI-I",11781,"VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4\" E ACABAMENTO METALICO CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","275,36","275,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 37588","SINAPI-I",37588,"VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 \", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","84,14","84,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 11751","SINAPI-I",11751,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","163,02","163,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 11750","SINAPI-I",11750,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","135,29","135,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 11748","SINAPI-I",11748,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","58,25","58,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 11746","SINAPI-I",11746,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","90,77","90,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 11747","SINAPI-I",11747,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","251,38","251,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 11749","SINAPI-I",11749,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","67,23","67,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 10236","SINAPI-I",10236,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","134,14","134,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 10233","SINAPI-I",10233,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","125,70","125,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 10234","SINAPI-I",10234,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","79,18","79,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 10231","SINAPI-I",10231,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","363,10","363,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 10232","SINAPI-I",10232,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","203,18","203,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 10229","SINAPI-I",10229,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","71,61","71,61",null,"C "]
["SINAPI-I 10235","SINAPI-I",10235,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","497,78","497,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 10230","SINAPI-I",10230,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4\", PARA FUNDO DE POCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","876,04","876,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 10409","SINAPI-I",10409,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","260,26","260,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 10411","SINAPI-I",10411,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","232,88","232,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 10404","SINAPI-I",10404,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","94,44","94,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 10410","SINAPI-I",10410,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","155,56","155,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 10405","SINAPI-I",10405,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","521,43","521,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 10408","SINAPI-I",10408,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","364,63","364,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 10412","SINAPI-I",10412,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","114,46","114,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 10406","SINAPI-I",10406,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","720,20","720,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 10407","SINAPI-I",10407,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.117,04","1.117,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 10416","SINAPI-I",10416,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","138,55","138,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 10419","SINAPI-I",10419,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","120,27","120,27",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 21092"},"SINAPI-I",21092,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","68,76","68,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 10418","SINAPI-I",10418,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","80,16","80,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 12657","SINAPI-I",12657,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","323,50","323,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 10417","SINAPI-I",10417,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","201,88","201,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 10413","SINAPI-I",10413,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","73,37","73,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 10414","SINAPI-I",10414,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","441,76","441,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 10415","SINAPI-I",10415,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","766,70","766,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 38643","SINAPI-I",38643,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1\" SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","66,87","66,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 6157","SINAPI-I",6157,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","91,35","91,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 6158","SINAPI-I",6158,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 \", SEM UNHO, COM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","8,97","8,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 6153","SINAPI-I",6153,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 \", SEM UNHO E SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","6,17","6,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 6156","SINAPI-I",6156,"VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4\" X 1.1/2 \", SEM UNHO E SEM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","7,69","7,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 6154","SINAPI-I",6154,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 \", SEM UNHO, COM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","10,97","10,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 6155","SINAPI-I",6155,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2\" X 1.1/2 \", SEM ADAPTADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","25,26","25,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 43595","SINAPI-I",43595,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","20,67","20,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 43596","SINAPI-I",43596,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","23,89","23,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 38108","SINAPI-I",38108,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","56,09","56,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 38087","SINAPI-I",38087,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","72,14","72,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 38109","SINAPI-I",38109,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","89,64","89,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 38088","SINAPI-I",38088,"VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","94,26","94,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 38110","SINAPI-I",38110,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","34,48","34,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 38089","SINAPI-I",38089,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","60,09","60,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 38111","SINAPI-I",38111,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","38,56","38,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 38090","SINAPI-I",38090,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","62,11","62,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 13726","SINAPI-I",13726,"VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","73.010,20","73.010,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 38400","SINAPI-I",38400,"VASSOURA 40 CM COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","22,41","22,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 12627","SINAPI-I",12627,"VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1,30","1,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 39996","SINAPI-I",39996,"VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4\" (6,3 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","3,76","3,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 10478","SINAPI-I",10478,"VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","L     ","41,88","41,88",null,"C "]
["SINAPI-I 10481","SINAPI-I",10481,"VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","L     ","37,24","37,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 10475","SINAPI-I",10475,"VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","L     ","36,04","36,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 4030","SINAPI-I",4030,"VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","8,54","8,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 4031","SINAPI-I",4031,"VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","40,14","40,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 39399","SINAPI-I",39399,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.440,99","1.440,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 39400","SINAPI-I",39400,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.566,29","1.566,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 39401","SINAPI-I",39401,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.757,01","1.757,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 11652","SINAPI-I",11652,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","3.780,00","3.780,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 13896","SINAPI-I",13896,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","3.390,99","3.390,99",null,"AS"]
["SINAPI-I 13475","SINAPI-I",13475,"VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","4.130,63","4.130,63",null,"AS"]
["SINAPI-I 44491","SINAPI-I",44491,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP.  600 T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","4.069.080,24","4.069.080,24",null,"AS"]
["SINAPI-I 44470","SINAPI-I",44470,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400  T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.713.035,55","1.713.035,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 13476","SINAPI-I",13476,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.725.448,97","1.725.448,97",null,"AS"]
["SINAPI-I 10488","SINAPI-I",10488,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2.090.400,00","2.090.400,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 13606","SINAPI-I",13606,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.852.064,50","1.852.064,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 10489","SINAPI-I",10489,"VIDRACEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","15,64","18,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 41073","SINAPI-I",41073,"VIDRACEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","2.745,66","3.191,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 34391","SINAPI-I",34391,"VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","478,75","478,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 10496","SINAPI-I",10496,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","416,66","416,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 10497","SINAPI-I",10497,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","1.083,33","1.083,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 10504","SINAPI-I",10504,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","1.266,66","1.266,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 34390","SINAPI-I",34390,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","373,33","373,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 34389","SINAPI-I",34389,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","116,66","116,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 34388","SINAPI-I",34388,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","165,81","165,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 34387","SINAPI-I",34387,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","269,16","269,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 11188","SINAPI-I",11188,"VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","133,33","133,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 11189","SINAPI-I",11189,"VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","200,00","200,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 21107","SINAPI-I",21107,"VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","143,93","143,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 34386","SINAPI-I",34386,"VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","250,00","250,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 10490","SINAPI-I",10490,"VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","87,50","87,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 10492","SINAPI-I",10492,"VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","100,00","100,00",null,"C "]
["SINAPI-I 10493","SINAPI-I",10493,"VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","116,66","116,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 10491","SINAPI-I",10491,"VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","141,66","141,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 34385","SINAPI-I",34385,"VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M2    ","206,66","206,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 10499","SINAPI-I",10499,"VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","83,33","83,33",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 34384"},"SINAPI-I",34384,"VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","250,00","250,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 11185","SINAPI-I",11185,"VIDRO PLANO ARAMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","258,33","258,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 10507","SINAPI-I",10507,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","264,88","264,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 10505","SINAPI-I",10505,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","156,30","156,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 10506","SINAPI-I",10506,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","204,03","204,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 5031","SINAPI-I",5031,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","286,50","286,50",null,"C "]
["SINAPI-I 10502","SINAPI-I",10502,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","333,84","333,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 10501","SINAPI-I",10501,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","188,61","188,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 10503","SINAPI-I",10503,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","254,81","254,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 4500","SINAPI-I",4500,"VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","13,24","13,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 4448","SINAPI-I",4448,"VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","18,19","18,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 20213","SINAPI-I",20213,"VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","15,36","15,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 20211","SINAPI-I",20211,"VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","20,34","20,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 40270","SINAPI-I",40270,"VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","116,97","116,97",null,"AS"]
["SINAPI-I 4425","SINAPI-I",4425,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","16,81","16,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 4472","SINAPI-I",4472,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","21,00","21,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 35272","SINAPI-I",35272,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","30,36","30,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 4481","SINAPI-I",4481,"VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","32,50","32,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 34345","SINAPI-I",34345,"VIGIA DIURNO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","H     ","15,68","18,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 41096","SINAPI-I",41096,"VIGIA DIURNO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","MES   ","2.751,92","3.198,58",null,"CR"]

{"sheet":"Composições","index":2,"n_rows":124,"n_cols":14,"rows_kept":124,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,14,9,14],[0,1,0,9],[122,8,122,9],[123,8,123,9],[122,4,122,7],[123,4,123,7],[121,1,121,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"1"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONJUNTO DE 2 PILARES EM TUBO DE AÇO,  D:4\" ESP.:1,50MM 3,73KG/M, COM FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO EM FÁBRICA COM PISTOLA. FUNDAÇÃO EM CONCRETO 30X30X30CM, TAMPONAMENTO DOS TUBOS COM TAMPA PLASTICA "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UNIDADE"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":374.06},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":386.05},"Composições"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR(L8),H8=\"\",H8=0),\"\",OFFSET($M$1,MATCH(K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 1"},"COMPOSIÇÃO","1","CONJUNTO DE 2 PILARES EM TUBO DE AÇO,  D:4\" ESP.:1,50MM 3,73KG/M, COM FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO EM FÁBRICA COM PISTOLA. FUNDAÇÃO EM CONCRETO 30X30X30CM, TAMPONAMENTO DOS TUBOS COM TAMPA PLASTICA ","UNIDADE",{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":374.06},{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(G11,1,0,$L11),0))","v":386.05},null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":374.06},{"$f":"IF(ISERROR(G11),0,G11)","v":386.05},{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":9},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","21024",{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(I12,2),2)","v":222.05},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(J12,2),2)","v":222.05},{"$f":"((5.7*3.7333)/8.47)*1.03","v":2.5877454899645809},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":85.81},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":85.81},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12049},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"utilizado código acima como referencia, porém, calculado para o tubo de 4\" e: 1,5mm, peso 3,73kg/m",{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H13*ROUND(I13,2),2)","v":0},0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I","11002",{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":"KG    "},0.67,0.67,1.2200000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9484},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!D15)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!E15)-1),\"\")","v":"H"},29.54,33.14,1.2355,{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!I15)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L15),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L15-1,COLUMN(Composições!J15)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7396},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L15),$H15=\"\",$H15=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K15,$K$1:$K15,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":"H"},24.8,27.67,1.2355,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7397},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","96522",{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":"M3"},10.62,11.87,{"$f":"0.32*0.32*0.4*2","v":8.1920000000000007E-2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":129.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":145.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5721},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","94962",{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":"M3"},28.42,29.25,{"$f":"0.3*0.3*0.4*2","v":7.1999999999999995E-2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":394.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":406.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2733},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100744",{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!D19)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!E19)-1),\"\")","v":"M2"},57.96,61.4,{"$f":"(0.0508*2*3.1415)*5.7*3","v":5.45791644},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!I19)-4)),0)","v":10.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!J19)-4)),0)","v":11.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6299},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L19),$H19=\"\",$H19=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K19,$K$1:$K19,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"(CONSIDERADO DUAS DEMÃO DE TINTA E UMA FUNDO)",{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K21,-1,0),$K$1:$K21,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 2"},"COMPOSIÇÃO","2","ARCO EM TUBO DE AÇO,  D:2 1/2\" ESP.:1,50MM 2,25KG/M, COM FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO EM FÁBRICA COM PISTOLA, TAMPONAMENTO DOS TUBOS COM TAMPA PLASTICA ","M     ",{"$f":"IF($L22>0,SUM(OFFSET(F22,1,0,$L22),0))","v":50.33},{"$f":"IF($L22>0,SUM(OFFSET(G22,1,0,$L22),0))","v":51.06},null,{"$f":"IF(ISERROR(F22),0,F22)","v":50.33},{"$f":"IF(ISERROR(G22),0,G22)","v":51.06},{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K22,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K22+1,K:K,0))-ROW(L22)-2","v":8},{"$f":"IF(AND(OR(I22<>0,J22<>0),N22=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","21024",{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!D23)-1),\"\")","v":"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!E23)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H23*ROUND(I23,2),2)","v":23.47},{"$f":"TRUNC($H23*ROUND(J23,2),2)","v":23.47},{"$f":"((1*2.25)/8.47)*1.03","v":0.27361275088547815},{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!I23)-4)),0)","v":85.81},{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!J23)-4)),0)","v":85.81},{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12049},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L23),$H23=\"\",$H23=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K23,$K$1:$K23,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"utilizado código acima como referencia, porém, calculado para o tubo de 4\" e: 1,5mm, peso 3,73kg/m",{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!D24)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!E24)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!I24)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!J24)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L24),$H24=\"\",$H24=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K24,$K$1:$K24,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I","11002",{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":"KG    "},0.12,0.12,2.2200000000000002E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9484},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":"H"},2.76,3.09,{"$f":"1.2355/10.7","v":0.11546728971962618},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7396},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H27*ROUND(I27,2),2)","v":2.31},2.58,0.11546729999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7397},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100744",{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":"M2"},2.11,2.2400000000000002,{"$f":"(0.03175*2*3.1415)*1","v":0.19948525},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":10.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":11.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6299},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"(CONSIDERADO DUAS DEMÃO DE TINTA E UMA FUNDO)",{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I","1200",{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":"UN    "},19.559999999999999,19.559999999999999,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":9.7799999999999994},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":9.7799999999999994},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8703},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K31,-1,0),$K$1:$K31,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 3"},"COMPOSIÇÃO","3","VIGA DE LIGAÇÃO DOS PILARES  EM TUBO DE AÇO,  D:4\" ESP.:1,50MM 3,73KG/M, COM FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO EM FÁBRICA COM PISTOLA.","M",{"$f":"IF($L32>0,SUM(OFFSET(F32,1,0,$L32),0))","v":55.930000000000007},{"$f":"IF($L32>0,SUM(OFFSET(G32,1,0,$L32),0))","v":57.34},null,{"$f":"IF(ISERROR(F32),0,F32)","v":55.930000000000007},{"$f":"IF(ISERROR(G32),0,G32)","v":57.34},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K32,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K32+1,K:K,0))-ROW(L32)-2","v":7},{"$f":"IF(AND(OR(I32<>0,J32<>0),N32=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","21024",{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H33*ROUND(I33,2),2)","v":38.950000000000003},{"$f":"TRUNC($H33*ROUND(J33,2),2)","v":38.950000000000003},{"$f":"((1*3.7333)/8.47)*1.03","v":0.45399043683589135},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":85.81},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":85.81},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12049},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"utilizado código acima como referencia, porém, calculado para o tubo de 4\" e: 1,5mm, peso 3,73kg/m",{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!D34)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!E34)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!I34)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!J34)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L34),$H34=\"\",$H34=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K34,$K$1:$K34,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I","11002",{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!D35)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!E35)-1),\"\")","v":"KG    "},0.14000000000000001,0.14000000000000001,2.65E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!I35)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!J35)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9484},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L35),$H35=\"\",$H35=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K35,$K$1:$K35,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!D36)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!E36)-1),\"\")","v":"H"},3.63,4.08,0.1522,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!I36)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!J36)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7396},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L36),$H36=\"\",$H36=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K36,$K$1:$K36,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!D37)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!E37)-1),\"\")","v":"H"},3.05,3.4,0.1522,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!I37)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!J37)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7397},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L37),$H37=\"\",$H37=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K37,$K$1:$K37,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100744",{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!D38)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!E38)-1),\"\")","v":"M2"},10.16,10.77,{"$f":"(0.0508*2*3.1415)*1*3","v":0.95752920000000008},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!I38)-4)),0)","v":10.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!J38)-4)),0)","v":11.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6299},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L38),$H38=\"\",$H38=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K38,$K$1:$K38,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"(CONSIDERADO DUAS DEMÃO DE TINTA E UMA FUNDO)",{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!D39)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!E39)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!I39)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L39),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L39-1,COLUMN(Composições!J39)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L39),$H39=\"\",$H39=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K39,$K$1:$K39,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K40,-1,0),$K$1:$K40,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 4"},"COMPOSIÇÃO","4","TERÇA EM TUBO DE AÇO 30X40MM  E: 1,50MM, 1,605KG/M,  SOLDADA SOBRE OS ARCOS, COM FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO COM PISTOLA.","M",{"$f":"IF($L41>0,SUM(OFFSET(F41,1,0,$L41),0))","v":21.76},{"$f":"IF($L41>0,SUM(OFFSET(G41,1,0,$L41),0))","v":22.09},null,{"$f":"IF(ISERROR(F41),0,F41)","v":21.76},{"$f":"IF(ISERROR(G41),0,G41)","v":22.09},{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K41,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K41+1,K:K,0))-ROW(L41)-2","v":7},{"$f":"IF(AND(OR(I41<>0,J41<>0),N41=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","21003",{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!D42)-1),\"\")","v":"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!E42)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H42*ROUND(I42,2),2)","v":16.66},{"$f":"TRUNC($H42*ROUND(J42,2),2)","v":16.66},{"$f":"((1*1.605)/3.34)*1.01","v":0.48534431137724554},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!I42)-4)),0)","v":34.340000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!J42)-4)),0)","v":34.340000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12045},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L42),$H42=\"\",$H42=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K42,$K$1:$K42,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"utilizado código acima como referencia, porém, calculado para o tubo 30X40mm e: 1,5mm, peso 1,605kg/m",{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I","11002",{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!D44)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!E44)-1),\"\")","v":"KG    "},0.09,0.09,1.65E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!I44)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!J44)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9484},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L44),$H44=\"\",$H44=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K44,$K$1:$K44,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!D45)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!E45)-1),\"\")","v":"H"},0.3,0.34,1.2699999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!I45)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!J45)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7396},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L45),$H45=\"\",$H45=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K45,$K$1:$K45,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!D46)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!E46)-1),\"\")","v":"H"},0.25,0.28000000000000003,1.2699999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!I46)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!J46)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7397},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L46),$H46=\"\",$H46=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K46,$K$1:$K46,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100744",{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!D47)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!E47)-1),\"\")","v":"M2"},4.46,4.72,{"$f":"(0.03+0.03+0.04+0.04)*1*3","v":0.42000000000000004},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!I47)-4)),0)","v":10.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!J47)-4)),0)","v":11.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6299},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L47),$H47=\"\",$H47=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K47,$K$1:$K47,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"(CONSIDERADO DUAS DEMÃO DE TINTA E UMA FUNDO)",{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!D48)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!E48)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!I48)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!J48)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L48),$H48=\"\",$H48=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K48,$K$1:$K48,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K49,-1,0),$K$1:$K49,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 5"},"COMPOSIÇÃO","5","TOLDO FORMATO MEIO CIRCULO, LARGURA 2,95M, FORMADO POR TUBO DE AÇO 30X50MM e: 1,50MM (1,833kg/m) E BARRA LISA REDONDA d: 3/8\",  COM FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO COM PISTOLA.","UNIDADE",{"$f":"IF($L50>0,SUM(OFFSET(F50,1,0,$L50),0))","v":206.61},{"$f":"IF($L50>0,SUM(OFFSET(G50,1,0,$L50),0))","v":210.46000000000004},null,{"$f":"IF(ISERROR(F50),0,F50)","v":206.61},{"$f":"IF(ISERROR(G50),0,G50)","v":210.46000000000004},{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K50,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K50+1,K:K,0))-ROW(L50)-2","v":9},{"$f":"IF(AND(OR(I50<>0,J50<>0),N50=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","21003",{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!D51)-1),\"\")","v":"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!E51)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H51*ROUND(I51,2),2)","v":121.69},{"$f":"TRUNC($H51*ROUND(J51,2),2)","v":121.69},{"$f":"((6.15*1.833)/3.34)*1.05","v":3.5438914670658686},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!I51)-4)),0)","v":34.340000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!J51)-4)),0)","v":34.340000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12045},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L51),$H51=\"\",$H51=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K51,$K$1:$K51,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"utilizado código acima como referencia, porém, calculado para o tubo 30X50mm e: 1,5mm, peso 1,833kg/m",{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!D52)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!E52)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!I52)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!J52)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L52),$H52=\"\",$H52=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K52,$K$1:$K52,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I","43054",{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!D53)-1),\"\")","v":"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!E53)-1),\"\")","v":"KG    "},16.28,16.28,{"$f":"0.617*(1.131+1.131+0.785)","v":1.879999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!I53)-4)),0)","v":8.66},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!J53)-4)),0)","v":8.66},{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7753},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L53),$H53=\"\",$H53=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K53,$K$1:$K53,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","11002",{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!D54)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!E54)-1),\"\")","v":"KG    "},1.1100000000000001,1.1100000000000001,2.0109999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!I54)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!J54)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9484},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L54),$H54=\"\",$H54=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K54,$K$1:$K54,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!D55)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!E55)-1),\"\")","v":"H"},0.76,0.86,3.2199999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!I55)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!J55)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7396},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L55),$H55=\"\",$H55=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K55,$K$1:$K55,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!D56)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!E56)-1),\"\")","v":"H"},0.64,0.72,3.2199999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!I56)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!J56)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7397},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L56),$H56=\"\",$H56=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K56,$K$1:$K56,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100744",{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!D57)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!E57)-1),\"\")","v":"M2"},61.83,65.5,{"$f":"(((1.131+1.131+0.785)*0.314)+((0.03+0.03+0.05+0.05)*6.15))*3","v":5.8222740000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!I57)-4)),0)","v":10.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!J57)-4)),0)","v":11.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6299},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L57),$H57=\"\",$H57=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K57,$K$1:$K57,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"(CONSIDERADO DUAS DEMÃO DE TINTA E UMA FUNDO)",{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!D58)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!E58)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!I58)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!J58)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L58),$H58=\"\",$H58=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K58,$K$1:$K58,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I","7584",{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!D59)-1),\"\")","v":"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!E59)-1),\"\")","v":"UN    "},4.3,4.3,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!I59)-4)),0)","v":2.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!J59)-4)),0)","v":2.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8273},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L59),$H59=\"\",$H59=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K59,$K$1:$K59,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K60,-1,0),$K$1:$K60,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 6"},"COMPOSIÇÃO","6","TERÇAS FORMADAS POR BARRA CHATA 1 1/4\" (1,27KG/m) ","M",{"$f":"IF($L61>0,SUM(OFFSET(F61,1,0,$L61),0))","v":11.469999999999999},{"$f":"IF($L61>0,SUM(OFFSET(G61,1,0,$L61),0))","v":11.6},null,{"$f":"IF(ISERROR(F61),0,F61)","v":11.469999999999999},{"$f":"IF(ISERROR(G61),0,G61)","v":11.6},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K61,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K61+1,K:K,0))-ROW(L61)-2","v":7},{"$f":"IF(AND(OR(I61<>0,J61<>0),N61=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","546",{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!D62)-1),\"\")","v":"BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!E62)-1),\"\")","v":"KG    "},{"$f":"TRUNC($H62*ROUND(I62,2),2)","v":9.69},{"$f":"TRUNC($H62*ROUND(J62,2),2)","v":9.69},1.27,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!I62)-4)),0)","v":7.63},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!J62)-4)),0)","v":7.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8119},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L62),$H62=\"\",$H62=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K62,$K$1:$K62,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"UTILIZADO BARRA CHATA 1 1/4\"  COM 1,27KG POR M",{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!D63)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!E63)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!I63)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!J63)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L63),$H63=\"\",$H63=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K63,$K$1:$K63,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I","11002",{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!D64)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!E64)-1),\"\")","v":"KG    "},0,0,1.1E-4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!I64)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!J64)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9484},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L64),$H64=\"\",$H64=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K64,$K$1:$K64,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!D65)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!E65)-1),\"\")","v":"H"},0.24,0.27,1.0200000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!I65)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!J65)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7396},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L65),$H65=\"\",$H65=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K65,$K$1:$K65,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!D66)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!E66)-1),\"\")","v":"H"},0.2,0.22,1.0200000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!I66)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!J66)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7397},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L66),$H66=\"\",$H66=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K66,$K$1:$K66,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100744",{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!D67)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!E67)-1),\"\")","v":"M2"},1.34,1.42,{"$f":"0.0635*2","v":0.127},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!I67)-4)),0)","v":10.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!J67)-4)),0)","v":11.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6299},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L67),$H67=\"\",$H67=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K67,$K$1:$K67,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"(CONSIDERADO DUAS DEMÃO DE TINTA E UMA FUNDO)",{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!D68)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!E68)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!I68)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!J68)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L68),$H68=\"\",$H68=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K68,$K$1:$K68,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K69,-1,0),$K$1:$K69,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 7"},"COMPOSIÇÃO","7","VIGA DE LIGAÇÃO DOS PILARES DO MEIO TOLDO, EM TUBO DE AÇO,  30X90MM, ESP.:2,00MM,  3,73KG/M, COM FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO EM FÁBRICA COM PISTOLA.","M",{"$f":"IF($L70>0,SUM(OFFSET(F70,1,0,$L70),0))","v":46.26},{"$f":"IF($L70>0,SUM(OFFSET(G70,1,0,$L70),0))","v":46.800000000000004},null,{"$f":"IF(ISERROR(F70),0,F70)","v":46.26},{"$f":"IF(ISERROR(G70),0,G70)","v":46.800000000000004},{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K70,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K70+1,K:K,0))-ROW(L70)-2","v":7},{"$f":"IF(AND(OR(I70<>0,J70<>0),N70=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","21024",{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!D71)-1),\"\")","v":"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!E71)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H71*ROUND(I71,2),2)","v":37.82},{"$f":"TRUNC($H71*ROUND(J71,2),2)","v":37.82},{"$f":"((1*3.7333)/8.47)","v":0.44076741440377798},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!I71)-4)),0)","v":85.81},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!J71)-4)),0)","v":85.81},{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12049},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L71),$H71=\"\",$H71=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K71,$K$1:$K71,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"utilizado código acima como referencia, porém, calculado para o tubo de 4\" e: 1,5mm, peso 3,73kg/m",{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!D72)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!E72)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!I72)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!J72)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L72),$H72=\"\",$H72=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K72,$K$1:$K72,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I","11002",{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!D73)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!E73)-1),\"\")","v":"KG    "},0.14000000000000001,0.14000000000000001,2.65E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!I73)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!J73)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9484},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L73),$H73=\"\",$H73=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K73,$K$1:$K73,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!D74)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!E74)-1),\"\")","v":"H"},0.36,0.4,1.52E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!I74)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!J74)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7396},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L74),$H74=\"\",$H74=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K74,$K$1:$K74,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!D75)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!E75)-1),\"\")","v":"H"},0.3,0.34,1.52E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!I75)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!J75)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7397},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L75),$H75=\"\",$H75=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K75,$K$1:$K75,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100744",{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!D76)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!E76)-1),\"\")","v":"M2"},7.64,8.1,{"$f":"(0.24)*1*3","v":0.72},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!I76)-4)),0)","v":10.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!J76)-4)),0)","v":11.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6299},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L76),$H76=\"\",$H76=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K76,$K$1:$K76,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"(CONSIDERADO DUAS DEMÃO DE TINTA E UMA FUNDO)",{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!D77)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!E77)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!I77)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!J77)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L77),$H77=\"\",$H77=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K77,$K$1:$K77,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K78,-1,0),$K$1:$K78,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 8"},"COMPOSIÇÃO","8","PILAR EM TUBO DE AÇO,  D:2 1/2\" ESP.:2,00MM 3,10KG/M, COM FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO EM FÁBRICA COM PISTOLA, FIXADO NO PISO DE CONCRETO COM CHAPA DE AÇO + 4 PARAFUSO ROSCA SOBERBA, BUCHA E PARAFUSO SEXTAVADO ","M",{"$f":"IF($L79>0,SUM(OFFSET(F79,1,0,$L79),0))","v":51.11},{"$f":"IF($L79>0,SUM(OFFSET(G79,1,0,$L79),0))","v":51.490000000000009},null,{"$f":"IF(ISERROR(F79),0,F79)","v":51.11},{"$f":"IF(ISERROR(G79),0,G79)","v":51.490000000000009},{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K79,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K79+1,K:K,0))-ROW(L79)-2","v":9},{"$f":"IF(AND(OR(I79<>0,J79<>0),N79=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","21003",{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!D80)-1),\"\")","v":"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!E80)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H80*ROUND(I80,2),2)","v":32.82},{"$f":"TRUNC($H80*ROUND(J80,2),2)","v":32.82},{"$f":"((1*3.1)/3.34)*1.03","v":0.95598802395209592},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!I80)-4)),0)","v":34.340000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!J80)-4)),0)","v":34.340000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A80)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12045},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L80),$H80=\"\",$H80=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K80,$K$1:$K80,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"utilizado código acima como referencia, porém, calculado para o tubo de 4\" e: 1,5mm, peso 3,73kg/m",{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!D81)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!E81)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!I81)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!J81)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L81),$H81=\"\",$H81=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K81,$K$1:$K81,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I","11002",{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!D82)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!E82)-1),\"\")","v":"KG    "},0.67,0.67,1.2200000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!I82)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!J82)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"COUNTA($A$1:$A82)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9484},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L82),$H82=\"\",$H82=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K82,$K$1:$K82,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!D83)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!E83)-1),\"\")","v":"H"},0.36,0.4,1.52E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!I83)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!J83)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7396},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L83),$H83=\"\",$H83=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K83,$K$1:$K83,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!D84)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!E84)-1),\"\")","v":"H"},0.3,0.34,1.52E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!I84)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!J84)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7397},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L84),$H84=\"\",$H84=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K84,$K$1:$K84,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","40424",{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!D85)-1),\"\")","v":"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!E85)-1),\"\")","v":"KG    "},3.28,3.28,{"$f":"0.1*0.1*37.29","v":0.37290000000000006},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!I85)-4)),0)","v":8.81},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!J85)-4)),0)","v":8.81},{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8765},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L85),$H85=\"\",$H85=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K85,$K$1:$K85,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100744",{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!D86)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!E86)-1),\"\")","v":"M2"},5.08,5.38,{"$f":"(0.0254*2*3.1415)*1*3","v":0.47876460000000004},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!I86)-4)),0)","v":10.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!J86)-4)),0)","v":11.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A86)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6299},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L86),$H86=\"\",$H86=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K86,$K$1:$K86,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"(CONSIDERADO DUAS DEMÃO DE TINTA E UMA FUNDO)",{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!D87)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!E87)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!I87)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!J87)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L87),$H87=\"\",$H87=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K87,$K$1:$K87,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I","7584",{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!D88)-1),\"\")","v":"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!E88)-1),\"\")","v":"UN    "},8.6,8.6,4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!I88)-4)),0)","v":2.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!J88)-4)),0)","v":2.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A88)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8273},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L88),$H88=\"\",$H88=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K88,$K$1:$K88,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A89)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K89,-1,0),$K$1:$K89,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 9"},"COMPOSIÇÃO","9","TOLDO FORMATO MEIO CIRCULO (LARGURA 2,35M), FORMADO POR TUBO DE AÇO 30X50MM e: 1,50MM (1,833kg/m) E BARRA LISA REDONDA d: 3/8\",  COM FUNDO PREPARADOR E PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO COM PISTOLA.","UNIDADE",{"$f":"IF($L90>0,SUM(OFFSET(F90,1,0,$L90),0))","v":149.25000000000003},{"$f":"IF($L90>0,SUM(OFFSET(G90,1,0,$L90),0))","v":151.12},null,{"$f":"IF(ISERROR(F90),0,F90)","v":149.25000000000003},{"$f":"IF(ISERROR(G90),0,G90)","v":151.12},{"$f":"COUNTA($A$1:$A90)-1","v":9},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K90,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K90+1,K:K,0))-ROW(L90)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I90<>0,J90<>0),N90=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","21003",{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!D91)-1),\"\")","v":"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!E91)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H91*ROUND(I91,2),2)","v":103.29},{"$f":"TRUNC($H91*ROUND(J91,2),2)","v":103.29},{"$f":"((5.22*1.833)/3.34)*1.05","v":3.0079859281437127},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!I91)-4)),0)","v":34.340000000000003},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!J91)-4)),0)","v":34.340000000000003},{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12045},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L91),$H91=\"\",$H91=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K91,$K$1:$K91,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"utilizado código acima como referencia, porém, calculado para o tubo 30X50mm e: 1,5mm, peso 1,833kg/m",{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!D92)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!E92)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!I92)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!J92)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L92),$H92=\"\",$H92=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K92,$K$1:$K92,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I","43054",{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!D93)-1),\"\")","v":"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!E93)-1),\"\")","v":"KG    "},10.57,10.57,{"$f":"0.617*(1.0995+0.8796)","v":1.2211046999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!I93)-4)),0)","v":8.66},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!J93)-4)),0)","v":8.66},{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7753},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L93),$H93=\"\",$H93=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K93,$K$1:$K93,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","11002",{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!D94)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!E94)-1),\"\")","v":"KG    "},1.1000000000000001,1.1000000000000001,0.02,{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!I94)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!J94)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"COUNTA($A$1:$A94)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9484},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L94),$H94=\"\",$H94=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K94,$K$1:$K94,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!D95)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!E95)-1),\"\")","v":"H"},0.76,0.86,3.2199999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!I95)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!J95)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7396},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L95),$H95=\"\",$H95=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K95,$K$1:$K95,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!D96)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!E96)-1),\"\")","v":"H"},0.64,0.72,3.2199999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!I96)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!J96)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A96)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7397},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L96),$H96=\"\",$H96=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K96,$K$1:$K96,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100744",{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!D97)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!E97)-1),\"\")","v":"M2"},28.59,30.28,{"$f":"(((1.1+0.88)*0.0314)+((0.03+0.03+0.05+0.05)*5.22))*3","v":2.692116},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!I97)-4)),0)","v":10.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!J97)-4)),0)","v":11.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6299},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L97),$H97=\"\",$H97=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K97,$K$1:$K97,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"(CONSIDERADO DUAS DEMÃO DE TINTA E UMA FUNDO)",{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!D98)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!E98)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!I98)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!J98)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A98)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L98),$H98=\"\",$H98=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K98,$K$1:$K98,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I","7584",{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!D99)-1),\"\")","v":"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!E99)-1),\"\")","v":"UN    "},4.3,4.3,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!I99)-4)),0)","v":2.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!J99)-4)),0)","v":2.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8273},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L99),$H99=\"\",$H99=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K99,$K$1:$K99,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!D100)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!E100)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!I100)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!J100)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L100),$H100=\"\",$H100=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K100,$K$1:$K100,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":9},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K101,-1,0),$K$1:$K101,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 10"},"COMPOSIÇÃO","10","PÓRTICO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, QUADRADO, 80X80MM ESP.:3,0MM 7,29KG/M, COM PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR AZUL EXECUTADO EM FÁBRICA COM PISTOLA, TAMPONAMENTO DOS TUBOS COM TAMPA PLASTICA QUADRADA ","M",{"$f":"IF($L102>0,SUM(OFFSET(F102,1,0,$L102),0))","v":145.13},{"$f":"IF($L102>0,SUM(OFFSET(G102,1,0,$L102),0))","v":148.28},null,{"$f":"IF(ISERROR(F102),0,F102)","v":145.13},{"$f":"IF(ISERROR(G102),0,G102)","v":148.28},{"$f":"COUNTA($A$1:$A102)-1","v":10},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K102,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K102+1,K:K,0))-ROW(L102)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I102<>0,J102<>0),N102=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","21015",{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!D103)-1),\"\")","v":"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3\"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!E103)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H103*ROUND(I103,2),2)","v":101.11},{"$f":"TRUNC($H103*ROUND(J103,2),2)","v":101.11},{"$f":"(1*7.29)/7.32","v":0.99590163934426224},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!I103)-4)),0)","v":101.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!J103)-4)),0)","v":101.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12080},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L103),$H103=\"\",$H103=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K103,$K$1:$K103,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,"UTILIZADO O CÓDIGO DO TUBO REDONDO, PORÉM CALCULANDO PELO PESO DO TUBO QUADRADO CONFORME DESCRIÇÃO - O VALOR É EQUIVALENTE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!D104)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!E104)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!I104)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!J104)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A104)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L104),$H104=\"\",$H104=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K104,$K$1:$K104,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI-I","11002",{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!D105)-1),\"\")","v":"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!E105)-1),\"\")","v":"KG    "},0.09,0.09,1.8E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!I105)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!J105)-4)),0)","v":55.47},{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9484},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L105),$H105=\"\",$H105=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K105,$K$1:$K105,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!D106)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!E106)-1),\"\")","v":"H"},5.26,5.9,0.22,{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!I106)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!J106)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A106)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7396},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L106),$H106=\"\",$H106=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K106,$K$1:$K106,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!D107)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!E107)-1),\"\")","v":"H"},3.81,4.25,0.19,{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!I107)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!J107)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7397},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L107),$H107=\"\",$H107=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K107,$K$1:$K107,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100744",{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!D108)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!E108)-1),\"\")","v":"M2"},34.86,36.93,{"$f":"10.26*(0.08+0.08+0.08+0.08)","v":3.2831999999999999},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!I108)-4)),0)","v":10.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!J108)-4)),0)","v":11.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":10},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6299},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L108),$H108=\"\",$H108=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K108,$K$1:$K108,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":10},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K109,-1,0),$K$1:$K109,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 11"},"COMPOSIÇÃO","11","TERÇA EM PERFIL U ENRIJECIDO EM CHAPA DE AÇO, 100X50X17MM  ESP.:2MM, 3,4167KG/M, COM FUNDO +  PINTURA EM ESMÁLTE SINTÉTICO BRILHANTE COR BRANCO EXECUTADO EM FÁBRICA.","M",{"$f":"IF($L110>0,SUM(OFFSET(F110,1,0,$L110),0))","v":18.97},{"$f":"IF($L110>0,SUM(OFFSET(G110,1,0,$L110),0))","v":20.159999999999997},null,{"$f":"IF(ISERROR(F110),0,F110)","v":18.97},{"$f":"IF(ISERROR(G110),0,G110)","v":20.159999999999997},{"$f":"COUNTA($A$1:$A110)-1","v":11},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K110,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K110+1,K:K,0))-ROW(L110)-2","v":5},{"$f":"IF(AND(OR(I110<>0,J110<>0),N110=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","100744",{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!D111)-1),\"\")","v":"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!E111)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"TRUNC($H111*ROUND(I111,2),2)","v":9.94},{"$f":"TRUNC($H111*ROUND(J111,2),2)","v":10.53},{"$f":"2*(0.1+0.1+0.05+0.05+0.05+0.05+0.068)","v":0.93599999999999994},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!I111)-4)),0)","v":10.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!J111)-4)),0)","v":11.25},{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6299},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L111),$H111=\"\",$H111=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K111,$K$1:$K111,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","43083",{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!D112)-1),\"\")","v":"PERFIL \"U\" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!E112)-1),\"\")","v":"KG    "},4.05,4.05,{"$f":"((1*3.4167)/9.94)*1.02","v":0.35060704225352113},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!I112)-4)),0)","v":11.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!J112)-4)),0)","v":11.56},{"$f":"COUNTA($A$1:$A112)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":10947},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L112),$H112=\"\",$H112=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K112,$K$1:$K112,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"","OBS: UTILIZADO O CÓDIGO MAS COM PESO DO 100",{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!D113)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!E113)-1),\"\")","v":""},0,0,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!I113)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!J113)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L113),$H113=\"\",$H113=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K113,$K$1:$K113,0)-1,0))","v":""}]
[null,"SINAPI","88315",{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!D114)-1),\"\")","v":"SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!E114)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H114*ROUND(I114,2),2)","v":2.74},3.08,0.115,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!I114)-4)),0)","v":23.91},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!J114)-4)),0)","v":26.83},{"$f":"COUNTA($A$1:$A114)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7396},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L114),$H114=\"\",$H114=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K114,$K$1:$K114,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!D115)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!E115)-1),\"\")","v":"H"},2.2400000000000002,2.5,0.112,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!I115)-4)),0)","v":20.079999999999998},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!J115)-4)),0)","v":22.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":11},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7397},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L115),$H115=\"\",$H115=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K115,$K$1:$K115,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":11},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K116,-1,0),$K$1:$K116,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO 12"},"COMPOSIÇÃO","12","FUNDAÇÃO EM CONCRETO CICLOPICO 30X30X30CM","UNIDADE",{"$f":"IF($L117>0,SUM(OFFSET(F117,1,0,$L117),0))","v":40.14},{"$f":"IF($L117>0,SUM(OFFSET(G117,1,0,$L117),0))","v":42.3},null,{"$f":"IF(ISERROR(F117),0,F117)","v":40.14},{"$f":"IF(ISERROR(G117),0,G117)","v":42.3},{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":12},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K117,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K117+1,K:K,0))-ROW(L117)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I117<>0,J117<>0),N117=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","96522",{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!D118)-1),\"\")","v":"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!E118)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H118*ROUND(I118,2),2)","v":10.62},{"$f":"TRUNC($H118*ROUND(J118,2),2)","v":11.87},{"$f":"0.32*0.32*0.4*2","v":8.1920000000000007E-2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!I118)-4)),0)","v":129.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!J118)-4)),0)","v":145.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A118)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5721},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L118),$H118=\"\",$H118=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K118,$K$1:$K118,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","94962",{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!D119)-1),\"\")","v":"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!E119)-1),\"\")","v":"M3"},28.42,29.25,{"$f":"0.3*0.3*0.4*2","v":7.1999999999999995E-2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!I119)-4)),0)","v":394.76},{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!J119)-4)),0)","v":406.33},{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2733},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L119),$H119=\"\",$H119=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K119,$K$1:$K119,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","104790",{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!D120)-1),\"\")","v":"DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!E120)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H120*ROUND(I120,2),2)","v":1.1000000000000001},1.18,{"$f":"0.3*0.3*0.1","v":8.9999999999999993E-3},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!I120)-4)),0)","v":122.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!J120)-4)),0)","v":131.58000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A120)-1","v":12},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7102},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L120),$H120=\"\",$H120=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K120,$K$1:$K120,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":12},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K121,-1,0),$K$1:$K121,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":3,"n_rows":173,"n_cols":13,"rows_kept":173,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[171,1,171,2],[141,5,141,6],[141,7,141,8],[142,5,142,6],[142,7,142,8],[143,3,143,4],[143,5,143,6],[138,3,138,4],[138,5,138,6],[138,7,138,8],[145,7,145,8],[146,3,146,4],[146,5,146,6],[146,7,146,8],[147,3,147,4],[147,5,147,6],[147,7,147,8],[148,3,148,4],[148,5,148,6],[148,7,148,8],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[152,5,152,6],[152,7,152,8],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[15,3,15,8],[136,7,136,8],[137,3,137,4],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[137,5,137,6],[137,7,137,8],[131,7,131,8],[132,5,132,6],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[126,3,126,4],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[124,5,124,6],[124,7,124,8],[119,3,119,8],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,7,123,8],[172,6,172,8],[172,4,172,5],[139,3,139,8],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[135,7,135,8],[136,3,136,4],[136,5,136,6],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[133,7,133,8],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[128,3,128,4],[128,5,128,6],[132,7,132,8],[129,3,129,8],[128,7,128,8],[131,5,131,6],[127,7,127,8],[149,3,149,8],[145,3,145,4],[145,5,145,6],[124,3,124,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[109,3,109,8],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,7,117,8],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[108,3,108,4],[108,5,108,6],[108,7,108,8],[113,7,113,8],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[99,3,99,8],[107,3,107,4],[107,5,107,6],[107,7,107,8],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[103,7,103,8],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[104,7,104,8],[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[102,5,102,6],[102,7,102,8],[82,7,82,8],[89,3,89,8],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[97,7,97,8],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[88,7,88,8],[93,7,93,8],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[79,3,79,8],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[87,7,87,8],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[83,7,83,8],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[82,5,82,6],[61,7,61,8],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[69,3,69,8],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,8],[73,7,73,8],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[59,3,59,8],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[63,7,63,8],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[61,5,61,6],[49,3,49,8],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[45,3,45,4],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[143,7,143,8],[144,3,144,4],[144,5,144,6],[144,7,144,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[153,3,153,4],[153,5,153,6],[153,7,153,8],[154,3,154,4],[154,5,154,6],[154,7,154,8],[159,3,159,8],[155,3,155,4],[155,5,155,6],[155,7,155,8],[156,3,156,4],[156,5,156,6],[156,7,156,8],[157,3,157,4],[157,5,157,6],[157,7,157,8],[158,3,158,4],[158,5,158,6],[158,7,158,8],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[163,3,163,4],[163,5,163,6],[163,7,163,8],[164,3,164,4],[164,5,164,6],[164,7,164,8],[169,3,169,8],[165,3,165,4],[165,5,165,6],[165,7,165,8],[166,3,166,4],[166,5,166,6],[166,7,166,8],[167,3,167,4],[167,5,167,6],[167,7,167,8],[168,3,168,4],[168,5,168,6],[168,7,168,8]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"A"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO ESPESSURA 10MM (FUME) COM ACESSÓRIOS DE EMENDA METÁLICOS, FECHAMENTOS DAS PLACAS COM PERFIS METÁLICOS, PARAFUSOS AUTOBROCANTES COM BORRACHA. "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":220.09},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":220.09},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F22/H22","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I22),IF(I22<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F23/H23","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I23),IF(I23<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001","LICITACON 1","PESQUISA LICITACON 1 ",null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C26:I26)>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E002","LICITACON 2","PESQUISA LICITACON 2",null,null,null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E003",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E004",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E005",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E006",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E007",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E008",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E009",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E010",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E011",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E012",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E013",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E014",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E015",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H43=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO A"},"COTAÇÃO","A","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO ESPESSURA 10MM (FUME) COM ACESSÓRIOS DE EMENDA METÁLICOS, FECHAMENTOS DAS PLACAS COM PERFIS METÁLICOS, PARAFUSOS AUTOBROCANTES COM BORRACHA. ","M2",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)),AVERAGE(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)))*IF(H43=\"\",1,VLOOKUP(H43,INDICES,8))","v":220.09},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":1},{"$f":"ROW(C50)-ROW(C44)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C45<>\"\",VLOOKUP(C45,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"PESQUISA LICITACON 1 "},null,219.86,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J45),$J$1:$J45,0)-1,0)),ISNUMBER(F45),INDEX($M$1:$M45,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M45))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C46<>\"\",VLOOKUP(C46,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"PESQUISA LICITACON 1 "},null,220.09,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J46),$J$1:$J46,0)-1,0)),ISNUMBER(F46),INDEX($M$1:$M46,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M46))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C47<>\"\",VLOOKUP(C47,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"PESQUISA LICITACON 1 "},null,220.2,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J47),$J$1:$J47,0)-1,0)),ISNUMBER(F47),INDEX($M$1:$M47,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M47))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C48<>\"\",VLOOKUP(C48,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"PESQUISA LICITACON 2"},null,220.15,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J48),$J$1:$J48,0)-1,0)),ISNUMBER(F48),INDEX($M$1:$M48,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M48))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C49<>\"\",VLOOKUP(C49,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,{"$f":"3640/(3*6)","v":202.22222222222223},null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J49),$J$1:$J49,0)-1,0)),ISNUMBER(F49),INDEX($M$1:$M49,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M49))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H53=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)),AVERAGE(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)))*IF(H53=\"\",1,VLOOKUP(H53,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":2},{"$f":"ROW(C60)-ROW(C54)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C55<>\"\",VLOOKUP(C55,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J55),$J$1:$J55,0)-1,0)),ISNUMBER(F55),INDEX($M$1:$M55,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M55))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C56<>\"\",VLOOKUP(C56,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J56),$J$1:$J56,0)-1,0)),ISNUMBER(F56),INDEX($M$1:$M56,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M56))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C57<>\"\",VLOOKUP(C57,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J57),$J$1:$J57,0)-1,0)),ISNUMBER(F57),INDEX($M$1:$M57,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M57))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C58<>\"\",VLOOKUP(C58,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J58),$J$1:$J58,0)-1,0)),ISNUMBER(F58),INDEX($M$1:$M58,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M58))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C59<>\"\",VLOOKUP(C59,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J59),$J$1:$J59,0)-1,0)),ISNUMBER(F59),INDEX($M$1:$M59,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M59))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H63=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)),AVERAGE(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)))*IF(H63=\"\",1,VLOOKUP(H63,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":3},{"$f":"ROW(C70)-ROW(C64)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C65<>\"\",VLOOKUP(C65,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J65),$J$1:$J65,0)-1,0)),ISNUMBER(F65),INDEX($M$1:$M65,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M65))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C66<>\"\",VLOOKUP(C66,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J66),$J$1:$J66,0)-1,0)),ISNUMBER(F66),INDEX($M$1:$M66,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M66))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C67<>\"\",VLOOKUP(C67,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J67),$J$1:$J67,0)-1,0)),ISNUMBER(F67),INDEX($M$1:$M67,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M67))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C68<>\"\",VLOOKUP(C68,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J68),$J$1:$J68,0)-1,0)),ISNUMBER(F68),INDEX($M$1:$M68,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M68))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C69<>\"\",VLOOKUP(C69,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J69),$J$1:$J69,0)-1,0)),ISNUMBER(F69),INDEX($M$1:$M69,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M69))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H73=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)),AVERAGE(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)))*IF(H73=\"\",1,VLOOKUP(H73,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":4},{"$f":"ROW(C80)-ROW(C74)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C75<>\"\",VLOOKUP(C75,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J75),$J$1:$J75,0)-1,0)),ISNUMBER(F75),INDEX($M$1:$M75,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M75))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C76<>\"\",VLOOKUP(C76,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J76),$J$1:$J76,0)-1,0)),ISNUMBER(F76),INDEX($M$1:$M76,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M76))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C77<>\"\",VLOOKUP(C77,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J77),$J$1:$J77,0)-1,0)),ISNUMBER(F77),INDEX($M$1:$M77,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M77))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C78<>\"\",VLOOKUP(C78,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J78),$J$1:$J78,0)-1,0)),ISNUMBER(F78),INDEX($M$1:$M78,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M78))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C79<>\"\",VLOOKUP(C79,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J79),$J$1:$J79,0)-1,0)),ISNUMBER(F79),INDEX($M$1:$M79,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M79))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H83=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)),AVERAGE(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)))*IF(H83=\"\",1,VLOOKUP(H83,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":5},{"$f":"ROW(C90)-ROW(C84)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C85<>\"\",VLOOKUP(C85,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J85),$J$1:$J85,0)-1,0)),ISNUMBER(F85),INDEX($M$1:$M85,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M85))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C86<>\"\",VLOOKUP(C86,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J86),$J$1:$J86,0)-1,0)),ISNUMBER(F86),INDEX($M$1:$M86,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M86))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C88<>\"\",VLOOKUP(C88,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J88),$J$1:$J88,0)-1,0)),ISNUMBER(F88),INDEX($M$1:$M88,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M88))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C89<>\"\",VLOOKUP(C89,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J89),$J$1:$J89,0)-1,0)),ISNUMBER(F89),INDEX($M$1:$M89,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M89))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H93=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)),AVERAGE(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)))*IF(H93=\"\",1,VLOOKUP(H93,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":6},{"$f":"ROW(C100)-ROW(C94)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C95<>\"\",VLOOKUP(C95,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J95),$J$1:$J95,0)-1,0)),ISNUMBER(F95),INDEX($M$1:$M95,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M95))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C96<>\"\",VLOOKUP(C96,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J96),$J$1:$J96,0)-1,0)),ISNUMBER(F96),INDEX($M$1:$M96,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M96))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C97<>\"\",VLOOKUP(C97,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J97),$J$1:$J97,0)-1,0)),ISNUMBER(F97),INDEX($M$1:$M97,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M97))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C98<>\"\",VLOOKUP(C98,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J98),$J$1:$J98,0)-1,0)),ISNUMBER(F98),INDEX($M$1:$M98,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M98))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C99<>\"\",VLOOKUP(C99,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J99),$J$1:$J99,0)-1,0)),ISNUMBER(F99),INDEX($M$1:$M99,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M99))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H103=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)),AVERAGE(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)))*IF(H103=\"\",1,VLOOKUP(H103,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":7},{"$f":"ROW(C110)-ROW(C104)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C105<>\"\",VLOOKUP(C105,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J105),$J$1:$J105,0)-1,0)),ISNUMBER(F105),INDEX($M$1:$M105,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M105))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C106<>\"\",VLOOKUP(C106,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J106),$J$1:$J106,0)-1,0)),ISNUMBER(F106),INDEX($M$1:$M106,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M106))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C107<>\"\",VLOOKUP(C107,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J107),$J$1:$J107,0)-1,0)),ISNUMBER(F107),INDEX($M$1:$M107,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M107))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C108<>\"\",VLOOKUP(C108,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J108),$J$1:$J108,0)-1,0)),ISNUMBER(F108),INDEX($M$1:$M108,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M108))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C109<>\"\",VLOOKUP(C109,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J109),$J$1:$J109,0)-1,0)),ISNUMBER(F109),INDEX($M$1:$M109,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M109))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H113=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)),AVERAGE(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)))*IF(H113=\"\",1,VLOOKUP(H113,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":8},{"$f":"ROW(C120)-ROW(C114)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C115<>\"\",VLOOKUP(C115,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J115),$J$1:$J115,0)-1,0)),ISNUMBER(F115),INDEX($M$1:$M115,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M115))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C116<>\"\",VLOOKUP(C116,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J116),$J$1:$J116,0)-1,0)),ISNUMBER(F116),INDEX($M$1:$M116,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M116))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C117<>\"\",VLOOKUP(C117,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J117),$J$1:$J117,0)-1,0)),ISNUMBER(F117),INDEX($M$1:$M117,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M117))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C118<>\"\",VLOOKUP(C118,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J118),$J$1:$J118,0)-1,0)),ISNUMBER(F118),INDEX($M$1:$M118,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M118))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C119<>\"\",VLOOKUP(C119,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J119),$J$1:$J119,0)-1,0)),ISNUMBER(F119),INDEX($M$1:$M119,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M119))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H123=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)),AVERAGE(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)))*IF(H123=\"\",1,VLOOKUP(H123,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":9},{"$f":"ROW(C130)-ROW(C124)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C125<>\"\",VLOOKUP(C125,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J125),$J$1:$J125,0)-1,0)),ISNUMBER(F125),INDEX($M$1:$M125,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M125))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C126<>\"\",VLOOKUP(C126,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J126),$J$1:$J126,0)-1,0)),ISNUMBER(F126),INDEX($M$1:$M126,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M126))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C127<>\"\",VLOOKUP(C127,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J127),$J$1:$J127,0)-1,0)),ISNUMBER(F127),INDEX($M$1:$M127,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M127))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C128<>\"\",VLOOKUP(C128,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J128),$J$1:$J128,0)-1,0)),ISNUMBER(F128),INDEX($M$1:$M128,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M128))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C129<>\"\",VLOOKUP(C129,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J129),$J$1:$J129,0)-1,0)),ISNUMBER(F129),INDEX($M$1:$M129,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M129))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H133=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)),AVERAGE(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)))*IF(H133=\"\",1,VLOOKUP(H133,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":10},{"$f":"ROW(C140)-ROW(C134)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C135<>\"\",VLOOKUP(C135,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J135),$J$1:$J135,0)-1,0)),ISNUMBER(F135),INDEX($M$1:$M135,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M135))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C136<>\"\",VLOOKUP(C136,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J136),$J$1:$J136,0)-1,0)),ISNUMBER(F136),INDEX($M$1:$M136,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M136))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C137<>\"\",VLOOKUP(C137,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J137),$J$1:$J137,0)-1,0)),ISNUMBER(F137),INDEX($M$1:$M137,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M137))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C138<>\"\",VLOOKUP(C138,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J138),$J$1:$J138,0)-1,0)),ISNUMBER(F138),INDEX($M$1:$M138,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M138))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C139<>\"\",VLOOKUP(C139,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J139),$J$1:$J139,0)-1,0)),ISNUMBER(F139),INDEX($M$1:$M139,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M139))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H143=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)),AVERAGE(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)))*IF(H143=\"\",1,VLOOKUP(H143,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":11},{"$f":"ROW(C150)-ROW(C144)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C145<>\"\",VLOOKUP(C145,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J145),$J$1:$J145,0)-1,0)),ISNUMBER(F145),INDEX($M$1:$M145,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M145))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C146<>\"\",VLOOKUP(C146,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J146),$J$1:$J146,0)-1,0)),ISNUMBER(F146),INDEX($M$1:$M146,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M146))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C147<>\"\",VLOOKUP(C147,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J147),$J$1:$J147,0)-1,0)),ISNUMBER(F147),INDEX($M$1:$M147,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M147))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C148<>\"\",VLOOKUP(C148,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J148),$J$1:$J148,0)-1,0)),ISNUMBER(F148),INDEX($M$1:$M148,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M148))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C149<>\"\",VLOOKUP(C149,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J149),$J$1:$J149,0)-1,0)),ISNUMBER(F149),INDEX($M$1:$M149,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M149))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H153=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)),AVERAGE(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)))*IF(H153=\"\",1,VLOOKUP(H153,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":12},{"$f":"ROW(C160)-ROW(C154)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C155<>\"\",VLOOKUP(C155,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J155),$J$1:$J155,0)-1,0)),ISNUMBER(F155),INDEX($M$1:$M155,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M155))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C156<>\"\",VLOOKUP(C156,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J156),$J$1:$J156,0)-1,0)),ISNUMBER(F156),INDEX($M$1:$M156,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M156))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C157<>\"\",VLOOKUP(C157,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J157),$J$1:$J157,0)-1,0)),ISNUMBER(F157),INDEX($M$1:$M157,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M157))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C158<>\"\",VLOOKUP(C158,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J158),$J$1:$J158,0)-1,0)),ISNUMBER(F158),INDEX($M$1:$M158,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M158))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C159<>\"\",VLOOKUP(C159,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J159),$J$1:$J159,0)-1,0)),ISNUMBER(F159),INDEX($M$1:$M159,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M159))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H163=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)),AVERAGE(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)))*IF(H163=\"\",1,VLOOKUP(H163,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":13},{"$f":"ROW(C170)-ROW(C164)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C165<>\"\",VLOOKUP(C165,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J165),$J$1:$J165,0)-1,0)),ISNUMBER(F165),INDEX($M$1:$M165,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M165))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C166<>\"\",VLOOKUP(C166,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J166),$J$1:$J166,0)-1,0)),ISNUMBER(F166),INDEX($M$1:$M166,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M166))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C167<>\"\",VLOOKUP(C167,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J167),$J$1:$J167,0)-1,0)),ISNUMBER(F167),INDEX($M$1:$M167,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M167))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C168<>\"\",VLOOKUP(C168,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J168),$J$1:$J168,0)-1,0)),ISNUMBER(F168),INDEX($M$1:$M168,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M168))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C169<>\"\",VLOOKUP(C169,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J169),$J$1:$J169,0)-1,0)),ISNUMBER(F169),INDEX($M$1:$M169,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M169))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":4,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,88%(HORA)   69,79%(MÊS)","NACIONAL","PORTO ALEGRE","CAIXA REFERENCIAL","06/2024","12/07/2024","13/07/2024"]
["SINAPI","DESONERADOS: 83,25%(HORA)   46,08%(MÊS)","NACIONAL","PORTO ALEGRE","CAIXA REFERENCIAL","06/2024","12/07/2024","13/07/2024"]
["SINAPI-I","NERADOS (%) HORISTA  83,25  MENSALISTA  46,08",null,"PORTO ALEGRE","","06/2024","",""]
["SINAPI-I","NERADOS (%) HORISTA  83,25  MENSALISTA  46,08",null,"PORTO ALEGRE","","06/2024","",""]
["SINAPI","DESONERADOS: 83,25%(HORA)   46,08%(MÊS)","NACIONAL","PORTO ALEGRE","CAIXA REFERENCIAL","06/2024","12/07/2024","13/07/2024"]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","12/07/2024","13/07/2024"]
["SINAPI-I","HORISTA 112,88  MENSALISTA  69,79",null,"PORTO ALEGRE","","06/2024","",""]
["SINAPI","SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 112,88%(HORA)   69,79%(MÊS)","NACIONAL","PORTO ALEGRE","CAIXA REFERENCIAL","06/2024","12/07/2024","13/07/2024"]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","12/07/2024","13/07/2024"]

{"sheet":"Busca","index":5,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,"CONTÉM:",null,"passeio intertravado "]
[null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"SINAPI","92402","EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","70,15","71,70",null,"CR"]
[null,"SINAPI","104432","EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RAQUETE  22 X 13,5 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","75,82","77,92",null,"CR"]
[null,"SINAPI","93679","EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","79,88","81,68",null,"CR"]
[null,"SINAPI","92396","EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2","71,99","73,79",null,"CR"]